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北京市政府采购项目
公开招标文件


项目名称：北方交通大学附属中学密云分校阶梯教室扩声设备及校园广播系统更新项目
项目编号：11011826210200014064-XM001
采购编号：ZCGH-ZB-202606037
采 购 人：北方交通大学附属中学密云分校
采购代理机构：中承国汇咨询（北京）有限公司 
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注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

[bookmark: _Toc99301419]
第一章   投标邀请

[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：11011826210200014064-XM001
2.项目名称：北方交通大学附属中学密云分校阶梯教室扩声设备及校园广播系统更新项目
3.项目预算金额：116.8194万元、项目最高限价（如有）：116.8194万元
4.采购需求：
	包号
	项目名称
	预算金额
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	北方交通大学附属中学密云分校阶梯教室扩声设备及校园广播系统更新项目
	116.8194
	1
	软件采用B/S架构、可通过浏览器访问管理服务器……


5.合同履行期限：自合同签订之日至约定的质保期结束之日终止。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /   。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   /   。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：无。

[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
1.时间：2026年07月01日至2026年07月07日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年07月21日09点30分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。

[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 (财库 (2020) 46号) 、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006] 90号)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号) 、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》 (财库[2011] 124号) 、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库[2014] 68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017] 141号)、《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（财库〔2025〕30号）、《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财办库〔2026〕2号）。  
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北方交通大学附属中学密云分校
地    址：北京市密云区鼓楼街道檀城西区
联系方式：李老师 010-69068833
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：中承国汇咨询（北京）有限公司
地    址：北京市北京经济技术开发区万源街22号1号楼4层401
联系方式：010-53383779
3.项目联系方式
项目联系人：于易可
电      话：010-53383779

[bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc195842950]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc226309763]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目不适用。
■本项目01包为非单一产品采购项目，核心产品为：IP网络广播控制中心（6U）。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：详见采购需求

	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：
01包：11600元整；
投标保证金收受人信息： 
（1）形式: 支票、汇票/汇款、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。(任何从个人账户转出的投标保证金视同无效)
（2）电汇信息：
账户名称：中承国汇咨询(北京)有限公司
开户银行：中国银行北京天华支行
账号：318171209463(本账户仅作为递交投标保证金使用)
（3）以汇款方式递交投标保证金的需注明所递交项目的采购编号，如分包则需注明包号(例如：ZCGH-ZB-2026XXXXX,第X包)
（4）投标保证金缴纳后，需在“北京市政府采购电子交易平台”上传保证金缴纳凭证，如未上传，唱标过程中将显示未缴纳投标保证金，由此带来的风险由投标人自行承担。

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形： 
（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的。
（2）投标人不接受招标采购单位对其投标价格错误的修正。
（3）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的。
[bookmark: _GoBack]（4）中标人在法定期限内未能与采购人签订政府采购合同。
（5）中标人不按本文件的规定提交履约保证金或质保金的。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：20分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的，以“评分办法中技术部分”得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：提供纸质询问函并加盖公章（格式自拟），送达至招标代理机构。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：政府采购部；
联系电话：010-53383779；
通讯地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：参照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）浮动收取；
缴纳时间：自中标公告发布之日起2个工作日内。
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[bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc264969207]投标人须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc142311020]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc149720813]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc226309766]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.3.1 
5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.3.2 
5.3.3 
5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
7 [bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc150509274]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc151193840]
三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc164229368]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc226965718]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc164608644]投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc150509282]投标保证金
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc151193630]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc264969223]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc150774739]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc150774740]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc305158878]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc164608806]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc305158880]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc127151539]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc149720833]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc149720840]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Ref467307062]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

[bookmark: _Hlk143693557]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Hlk143693460][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353873940]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	/

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	/

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	提供保证金缴纳凭证并上传至《北京市政府采购电子交易平台》

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
	无需提供证明材料




[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc305158897]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	中标服务费承诺
	投标人需在中标后向代理机构缴纳服务费，需在投标文件中提供《中标服务费承诺函》格式自拟并加盖公章。

	16
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	17
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。




1 



2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /   。
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4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求：如评审得分相同，投标报价最低的获得中标人推荐资格。如评审得分和投标报价均相同的情况，则“技术部分”得分高者获得中标人推荐资格，如上述情况均无法确定，则评标委员会现场采取随机抽取方式确定。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。


二、评标标准

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	一、价格部分

	1
	投标报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	二、技术部分

	2
	采购需求响应
	30
	投标文件采购需求响应全部满足招标要求的得30分，其中每有一项“▲”条款不满足扣2.5分，有一项其他条款不满足的扣1分；最低得分0分。
注：本项内容依据投标人《采购需求偏离表》的响应内容进行打分。

	3
	项目进度计划
	10
	项目进度计划(即从合同签订之日起至完成全部交付)：
（1）计划合理且量化可控，完全针对本项目需求，各阶段时间节点清晰；各阶段进度保障措施全面得当、各阶段人员分工安排科学，完全符合且能够保障本项目交货期：10分；
（2）计划较为合理可控基本针对本项目需求，各阶段时间节点明确；各阶段均具备进度保障措施、各阶段人员分工安排较合理，基本符合并能够保障本项目交货期：7分；
（3）计划基本合理，重要阶段时间节点基本明确；有基本的进度保障措施和各阶段人员分工安排，基本符合本项目交货期：4分；
（4）计划粗略，各阶段时间节点模糊或缺乏明确时间节点，进度保障措施和各阶段人员分工有所欠缺或不符合实际情况，无法满足本项目交货期：1分；
（5）项目进度计划完全不合理或未提出具体计划的：0分。

	4
	供货方案
	10
	对供应商的供货措施及配送方案(包括送货时间、货物交接等)进行综合评价：
（1）充分结合项目特征，提出具有针对性的具体配送方案。送货时间客观合理，能够完全保障项目供货要求，货物交接环节科学严谨；且针对供货过程中各潜在风险点有可行的操作建议和解决方案：10分；
（2）能够结合项目特征，提出有一定针对性的具体配送方案。送货时间基本客观合理，能够基本保障项目供货要求，货物交接环节较为严谨；针对供货过程中部分风险点有可行的操作建议和解决方案：7分；
（3）能够结合项目基本特征，提出有一定针对性的配送方案。送货时间基本客观，能够保障项目基本供货要求，货物交接环节基本全面；针对少量风险点有操作建议和解决方案：4分；
（4）不能充分结合项目特征，仅提出基本的配送方案。送货时间可能影响项目供货要求，货物交接环节较简略：1分；
（5）没有提供有针对性供货措施及配送方案：0分。

	5
	售后服务
	10
	售后服务方案的针对性、完整性及可行性(包括响应时间、服务负责人等情况)：
（1）能够结合使用特征，提出全面详细的售后方案，针对性强，可行性高；响应时间客观且及时，负责人明确且具备丰富类似工作经验：10分；
（2）能够基本结合使用特征，提出较为全面的售后方案，有一定针对性，可行性较高；响应时间基本客观合理，负责人明确且具备类似工作经验：7分；
（3）能够结合部分使用特征，提出有一定针对性的售后方案，具备可行性；响应时间基本客观合理，负责人明确：4分；
（4）不能基本结合使用特征且方案有重大遗漏，可行性差；响应时间合理性较差或较长；或负责人不明确：1分；
（5）未提供具体售后服务方案的：0分。

	6
	投标人的实力评价
	5
	（1）投标人具有质量管理体系认证证书，得1分；
（2）投标人售后服务人员具有IT运维服务项目经理证书，得2分；
（3）投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准证书，得2分；
备注：以上证书提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。

	三、商务部分

	7
	业绩
	3
	评委根据投标人自2023年01月至投标截止之日，承接类似项目建设成功案例（类似业绩指与本次采购要求中核心产品的采购合同/协议，提供合同首页、设备清单页、合同签字盖章页为评审依据），每提供一个有效业绩得1分，最多得3分。
注：日期以双方签字盖章页日期为准。

	四、政策性得分

	8
	环境标志产品
	1
	投标产品中每有一项环境标志产品（应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。并均需加盖投标单位公章）加1分，最多加1分，否则不加分。

	9
	节能产品
	1
	投标产品中每有一项节能（政府强制采购节能产品除外）产品（应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。并均需加盖投标单位公章）加1分，最多加1分，否则不加分。

	合计
	100
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第五章   采购需求
1、 采购概况
本项目为北方交通大学附属中学密云分校阶梯教室扩声设备及校园广播系统更新，采购扩声设备及校园广播系统等，保障相关工作正常开展。
2、 商务要求
★1.交付的时间和地点：
1.1.合同签订后30日完成送货安装调试，并完成采购需求中要求的所有内容。
1.2.送达至采购人指定地点。
2.付款条件：详见合同文本。
3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4.售后服务（质保期）：投标人所提供产品在质量保证期之内对由于产品质量而发生的任何问题负责，本次所投产品质保期要求≥36个月（自设备最终验收合格之日计算）。
★5.投标人须自行承担中标后与各学校信息系统对接工作所产生的全部费用，该费用包括但不限于接口开发、调试、系统联调及后续维护等相关支出，无论投标报价中是否单独列示，均由投标人全额承担。
3、 技术要求
（一）基本要求
1. 采购标的需实现的功能或者目标：满足日常使用、运营及配套工作需求，性能稳定可靠，可正常发挥既定使用功能，保障各项工作有序开展。
★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：产品 / 服务须严格执行现行有效的国家、行业及地方相关标准、规范，同时符合国家安全生产、质量、环保相关规定。
3.购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
3.1.产品材质、结构、外观完好规整，无破损、瑕疵、变形。
3.2.各项技术参数、物理特性符合常规使用要求，运行平稳、安全耐用。
3.3.整体质量合格，符合通用质量验收标准，满足现场使用环境要求。
4.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
4.1.按约定时限完成供货、安装、调试及交付工作，交货及时、效率达标。
4.2.提供基础售后保障，出现问题及时响应处理。
4.3.服务过程规范，配合采购人完成验收等相关工作。
5.为落实政府采购政策需满足的要求；
5.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；
5.2 政府采购节能产品、环境标志产品；
5.3 正版软件（如产品中包含）；
5.4 信息安全产品。具体详见投标人须知。
5.5 财政部或主管部门通知执行的其他采购政策。
6.采购标的的其他技术、服务等要求；
6.1、投标人在响应采购需求时，应就标注“▲”参数提供技术支持资料。技术支持资料的要求详见采购需求部分。如投标人未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求进行扣分。
7.验收标准：
7.1.货品/服务完全响应采购需求，符合国家、行业现行标准及约定技术要求。
7.2.外观完好、无破损、瑕疵，规格、数量、材质与要求一致。
7.3.功能、性能正常，运行稳定，各项指标达标。
7.4.资料、配件齐全，服务流程合规，整体通过采购人现场验收。



四、货物技术规格具体要求
	序号
	采购标的
	技术指标
	数量
	单位
	中小企业划分标准所属行业

	一、机房终端设备

	1
	IP网络广播控制中心（6U）
	一、主要功能：
1、产品需使用国产化操作系统，支持国产主流CPU芯片，包括x86架构和ARM架构。
2、机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；
3、支持专用千兆网传输，可同时传输上百套节目源；
4、可以长时期不断电稳定工作；
5、支持多用户同时访问；
6、应用数据和媒体文件采用数据库管理，安全可靠，任务数不受限制；
7、专业流媒体服务器，支持标准流媒体格式；
8、服务器软件采用后台系统服务运行，开机即可自动运行；
9、具备双机热备功能，主、备服务器实现实时数据共享同步，实现故障自动主备切换； 
10、内置文字语音播报服务，可实现文字、文本播放，男/女声、播放速率可选；
11、系统采用B/S架构，通过浏览器直接访问，无需另外安装客户端软件；
12、具备远程无线遥控功能，实现远距离遥控快捷操作；
13、系统具有手动/自动巡更功能，实现终端设备自检，后台可查看；
 ▲ 14、内置校时服务，实现服务器通过GPS、BDS、NTP自动系统校时，并可对教室电子时钟实施同步校时，时间精度≤1s；（针对本项参数提供国家认可检测机构出具的有效检测报告予以佐证）
15、具有节假日自动停播功能；
16、系统支持第三方平台嵌入式开发，提供提供软件开发包工具(SDK)。
17、可自定快建播放按键，实现一键快捷播放任务及实时寻呼；　
18、支持和消防报警连动功能，实现消防报警应急广播；
19、支持云广播任务推送和播放功能，在没有服务器的情况下也能保障任务正常播放；
20、支持系统定时开关机功能，随时随地无人化自动管理；
21、可配和多种设备实现特定场景应用，如LED文字显示，人脸识别播报，噪声检测等；
22、网络广播支持 UDP、TCP、RTP、组播四种广播传输协议，能针对不同场景设置不同的广播传输方式。支持多种广播应用，具体要求包含：全区广播、分区广播、定时广播
23.快捷调课功能可快速调整单日或指定周次的播放任务，无需重新编辑课表。
24.具备增补终端，终端替换等功能。
25.启用管理功能。可以提前预设启用之后的任务。
26.用户权限管理，即能主管理员统管全局，又能子管理员自已操作。主与子树型结构权限。
▲27.广播服务器集成AI语音模型、内建用户AI前端访问接口、可通过手机语音模式启动广播任务、建立作息方案、作息日任务对调、临时启停终端、暂停或继续播放任务（针对本项参数提供国家认可检测机构出具的有效检测报告予以佐证）
二、技术参数： 
1、屏幕尺寸:≥17英寸
2、软件操作平台 ：国产操作平台（桌面版）
3、集成式键盘及触摸鼠标
4、屏幕颜色:不低于TFT24位真彩色
5、工作环境:环境温度：5℃~40℃；相对湿度：≧75%
6、主板：集成千兆网卡，
7、CPU: 不低于六核六线程，主频不低于2.8GHZ
8、内存:不低于DDR4  8G
10、内置不低于256G固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点；
11、电源：不低于400W
12、液晶显示屏：TFT-LCD电容液晶触摸屏，分辨率不低于1280*800
13、标准接口:1×RJ45接口；2×USB(3.0)；2×USB(2.0)，1×VGA；1×HDMI；
14、系统音频信号信噪比 ：LINE：70dB；MIC：60dB
15、系统音频信号失真度： 1KHz<0.5%
16、系统音频信号标准输入电平 ：LINE：300mV； MIC：5mV
17、系统音频信号标准输出电平 ：0dBV
	1
	台
	工业

	2
	数字IP网络广播系统软件
	1、支持网络电台、可视对讲
2、软件采用B/S架构、可通过浏览器访问管理服务器
3、支持跨互联网访问
4、支持批量修改终端的本地音量（IP前置、IP功放除外）
5、支持分用户显示文件广播任务
6、支持用户停用功能
7、直接支持android手机客户端控制（WIFI环境）
8、支持自定义节假日作息停播功能
9、软件支持linux平台
10、服务器软件支持文字转语音功能，在文本文档输入需要播放文字，播音时导入文本内容，系统自动生成mp3语音包，播音语速，可调整文字间距实现。广播软件可实现对需要播放的文字信息进行定时或手动播放设置、对文字信息播放可选择播放次数或无限循环播放、对文字信息转语音播出的声音模式可选中文（男、女声）英文（男、女）、对文字信息转语音播放速率可任意调整、同时可设置音量大小及播放优先级
11、广播软件自动识别终端：当网络终端IP地址已配置好，系统将自动检测识别显示在广播软件配置栏上，无须逐个配置终端IP地址步骤。
12、软件支持第三方平台嵌入式开发，提供标准的SDK开发包，实现与其他系统平台整合（例如楼宇访客系统、监控视频系统等）。
13、系统服务器软件，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。
14、运行在IP网络广播工控机。
15、标准TCP/IP网络协议，安装于连接以太网的计算机；自动播放及定时功能，可以实现定时定点定区域定曲目播放，实现无人值守。
16、服务器负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各IE客户端提供数据接口服务。
17、采用后台系统服务运行，开机系统即可自动运行。
18、具有:基本参数、设置时间、备份还原、终端管理、终端分区、文件管理、目录管理、报警映射、报警分区、遥控任务、作息方案、文件广播、采播管理、电话采播
19、支持网络电台、终端功放、查看任务、管理用户、用户组管理、查看日志、注册服务等功能操作界面；
20、软件采用稳定的B/S架构、所有软件集中安装在服务器、管理者或分控人员可通过浏览器直接（访问端口可自定义）以特定的用户身份操作管理整个广播系统、不再安装任何软件
21、支持跨互联网访问：端口映射直接在主服务器端完成，终端不需要做任何映射
22、分用户显示文件广播任务
23、任务级别设定
24、支持单向寻呼对讲
26、注册方式，序列号注册方式，绑定服务器硬件
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	3
	光碟播放器
	1、具备纠错功能,可进行解码播放
2、使用遥控操作,具备菜单提示 
3、CD、DVD、U盘  MP3自动播放功能。
4、高亮度动态VFD显示，清晰醒目。
5、具有曲目直选功能。
6、具有通电后自动播放功能。                                    
7、频率响应：20Hz-20kHz
8、信噪比：90dB
9、动态范围：90dB
10、谐波失真：0.005%
11、抖晃：可测极限之下
12、输出电平：0dBV
13、电源：AC 220 –240 V / 50～60 Hz
14、兼容多种格式(CD/VCD/VCD/Mp3等)
	1
	台
	工业

	4
	数字调谐器
	1、1U黑色拉丝面板，机架式安装；
2、具有1路立体声录音输入,，AV莲花座接口；
3、具有1路立体声非平衡输出，AV莲花座接口；
4、具有1路FM/USB/蓝牙/录音等4个功能模式切换；
5、USB支持无损APE、FLAC、WMA、WAV、MP3音频文件格式文件播放；
6、采用7位数码LED显示屏，显示工作状态；
7、采用12个功能按键对设备进行操作，1个独立的录音按键；
8、录音输入电平、音频输出音量可通过面板上的电位器调节或遥控器调节；
9、两种独立天线（1路FM天线、1路蓝牙天线/采用隐藏方式）；
10、蓝牙采用5.0方案，接收距离可达10米；
11、面板上与遥控器上均具有待机功能键；
12、采用AC220V线性电源供电；
13、1路音频输出：0.775V；
14、1路录音输入：0.775V；
15、频率响应：20Hz~20KHz；
16、电源线：(2×0.75mm2)×1.5M(标准)；
17、电源：AC220V 50Hz；
18、功率：约20W；
19、外型尺寸：45×485×260mm（允差10%）；
	1
	台
	工业

	5
	广播话筒
	1、四声前后奏音麦克风
2、换能方式：极性化电容式 
3、频率响应：40Hz-16kHz
4、灵敏度： -38dB±2dB
5、输出阻抗： 200Ω
6、指向性：心型指向
7、参考适音距离： 20~50cm
8、内置提示音音量旋钮可调 
9、话筒增益可自行调节         
10、供电电压 220V/9V
	1
	台
	工业

	6
	前置放大器
	▲1、≥5路线路输入，≥1路卡侬（平衡）输入，≥4路线路输出，≥2路录音输出，≥1路卡侬（平衡）输出；（针对本项参数提供国家认可检测机构出具的有效检测报告予以佐证）
2、3路MIC输入、MIC1具有优先默音功能；
3、各分路音量单独调节,统一音量调节控制，高、低音调节；
4、具有提示音按键，用于检测线路及喊话时提示；
5、各分路具有通道开关，完全屏蔽分路信号干扰互通；
6、具有U盘播放（USB（3.0））、FM收音功能、蓝牙（5.0）播放功能（蓝牙连接具有密码保护）。支持MP3、WAV等音频格式，具有快捷火警播放模式、U盘文件夹播放、单曲循环、循环播放、随机播放、文件夹循环播放等模式；
▲7、MIC2、MIC3支持48V幻像供电；（针对本项参数提供国家认可检测机构出具的有效检测报告予以佐证）
8、≥2寸液晶屏中文显示；
9、具有自动接地开关；
10、支持电平显示输入信号的强弱；
11、线路输入电平400mV不平衡
12、卡侬输入电平400mV平衡
13、话筒输入电平1.8mV平衡/3mV不平衡
14、线路输入阻抗10KΩ
15、话筒输入阻抗600Ω
16、音调调节范围±10dB
17、频率响应20Hz-20KHz
18、工作电源AC220V±10%50-60Hz
19、信噪比AuxInput:90dB
	1
	台
	工业

	7
	网络音频采集器
	一、主要功能：
1、嵌入式Linux操作系统 
2、将模拟音频信号模数转换，通过网络传输至解码终端，模拟音频信号可叠加
3、3路线路输入，2路麦克风输入（前麦克风带默音功能，后麦克风混音功能），2路本地模拟音频输出
4、具有U盘播放（USB（3.0））、FM收音功能、蓝牙（5.0）播放功能（蓝牙连接具有密码保护）。支持MP3、WAV等音频格式，具有快捷火警播放模式、U盘文件夹播放、单曲循环、循环播放、随机播放、文件夹循环播放等模式
5、高低音独独立调节，线路输入音量、话筒音量、MP3音量独立调节
▲6、在软件上可设置不少于10路手动快捷键，并实现一键开启分区寻呼功能（针对本项参数提供国家认可检测机构出具的有效检测报告予以佐证）
7、一路短路输入触发寻呼设置（在软件上设置短路触发与无线话筒联动，实现远程无线一键触发自动打开指定分区进行寻呼）
8、一路短路输出，实现和周边设备进行联动
▲9、双模校时功能：GPS、BDS双模式，可自定义选择，设备自动搜索卫星时间同步到服务器，自动校准服务器时间精度小于1秒；（针对本项参数提供国家认可检测机构出具的有效检测报告予以佐证）
10、显示已连接卫星数量及载噪比
二、技术参数：
1、通信接口：标准RJ45以太网接口*1，标准RJ45转232通讯接口*1,短路输入接口*1,短路输出接口*1，USB*2，快捷采集按键*10，TF卡槽*1，4路电源按键；
2、外控电源：3路可编程外控电源输出接口
3、音频接口：3路线路音频输入，1路蓝牙输入，1路混音MIC输入，1路带抹音MIC输入，2路音频环出，各路音频通道都带有独立音调，总输出带有高低音调节
4、工作电压：交流AC~220V±10％,50-60HZ，内置二级EMI滤波电路静态电流：≦100mA
5、工作环境：工作温度：-20℃~+80℃，工作湿度：10％~90％
6、传输速率：快速自适应10/100Mbps
7、支持协议：TCP/IP、UDP、ARP、TGMP(组播)
8、频率响应范围：20-20KHz±1dB
9、采样率：8K-48KHz
10、谐波失真度：≤0.02%00dB1KHz
11、灵敏度：95dB士3dB
12、信噪比(计权)：≥90dB@1KHz0dBu
	1
	台
	工业

	8
	网络消防接口主机
	一、主要功能
1、16路消防报警采集接口，可扩展至1024路；
2、由地址码可配制两种报警采集触发方式，常闭触发方式跟常开触发方式；
3、准确的报警分区LED灯显示；
4、联动启动服务器存储报警音乐模式
5、具有RJ45通讯接口，可与系统通讯数据，内置报警联动接口及邻层报警算法，实现灵活的全区、分区、邻层等多种报警功能；
6、报警音频文件集成在网络广播服务器中、可任意修改；
7、可任意规则设置报警端口和报警分区之间的映射关系，
8、软件主界面提供映射功能界面设定规则；
9、显示方式：状态指示发光二极管；报警方式：任意分区报警模式；
10、支持手机或电脑IE浏览器修改地址
二、技术参数
1、待机功率小于5W。
2、电源：220V/50Hz
3、功耗：15W
4、支持协议TCP/IP，UDP，IGMP（组播），RTP,RTSP
5、尺寸：485×300×90mm（允差10%）
	1
	台
	工业

	9
	电源时序器
	1、按顺序开启或关闭16路受控设备的电源可以通过定时器自动控制或人工控制,LED指示
2、插座总容量达4.5KVA，每路端口电流容量可达2KVA
3、电源插座输出容量：总容量220V，20A；每个插座最大输出电流为10A。
4、多种开启方式：1)短路控制；2)220V控制信号；3)RS485信号；4)手动开启
5、动作间隔时间：约1s
6、输入电源：交流220V/20A
	1
	台
	工业

	10
	网络寻呼话筒
	一、主要功能
1、国产嵌入式Linux操作系统；
2、≥7寸电容式触摸屏 
3、采用高灵敏度拾音咪，拾音距离150-300MM
4、内置回声消除（AEC），自动增益控制（AGC）
5、内置监听喇叭3W
6、具有寻呼、点播、对讲、监听功能，可选择对应区域进行寻呼或媒体广播
▲7、具有快捷寻呼功能，在可设置不小于25个快捷键，实现快捷开启分区寻呼功能（需提供产品操作界面功能截图予以佐证，并加盖投标人公章）
8、具有快捷媒体播放功能，可设置不小于25个快捷播放任务，实现快捷播放功能
9、支持短路触发，触发模式可自定义选择三种模式（网络任务、本地媒体、音频采集），支持八种本地媒体上传，联动播放
10、U盘点播功能，可选择外置的U盘歌曲，对终端进行点播
11、支持离线寻呼功能
二、技术参数：
▲1、通信接口：标准RJ45接口：2个；短路输入接口:1个；短路输出接口：1个；USB接口：1个；MicroSD（TF卡）：1个（需提供产品实物照片予以佐证，并加盖投标人公章）
2、音频接口：音频输入接口：1路；音频输出接口：1路；3.5耳机输入输出：1路；鹅颈式航四芯电容咪杆接口：1路；监听输出：1路
3、电源电压：直流DC12V/3A±10％
4、静态电流：≤100mA
5、工作环境：工作温度：-20℃~+80℃，工作湿度：10％~90％
6、传输速率：快速自适应10/100Mbps
7、支持协议：TCP/IP、UDP、ARP、TGMP(组播)
8、频率响应范围：20HZ~20KHZ±1dB
9、采样率：8K~48KHZ
10、谐波失真度：≤0.02%@0dB1KHz
11、灵敏度：95dB±3dB
12、信噪比(计权)：≥90dB@1KHz0d
	2
	台
	工业

	11
	监听音箱
	1、可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务
2、通过WEB方式设置终端的IP地址和修改配置参数
3、 支持局域网手机修改IP地址、设置设备参数
▲4、支持多媒体音频接入扩音，支持本地话筒扩音，支持2.4G话筒输入，内置蓝牙5.0模块，可实现多媒体无线音频传输，具有U盘播放（USB（3.0），支持MP3、WAV等音频格式，支持上/下一曲、音量大小、播放/暂停功能，终端可设置网络音频优先和混音输出（针对本项参数提供国家认可检测机构出具的有效检测报告予以佐证）
▲5、网络接口 标准RJ45×1，1路立体声线路输入、1路100V备份信号输入网络接口 标准RJ45≥1，立体声线路输入≥1、立体声线路输出≥1，100V备份信号输入接口≥1 ，短路输入接口≥1,短路输出接口≥1，USB接口≥1，温湿度接口≥1， 6.35MM话筒输入≥1，2.4G话筒输入≥1，蓝牙音频5.0输入，短路触发指示≥1，工作状态指示≥1，标准RJ45转485通讯接口≥1，USB 3.0通讯接口≥1，TF卡槽≥1，具有定阻副箱接口≥1，可外接一个≥15W定阻副音箱（针对本项参数提供国家认可检测机构出具的有效检测报告予以佐证）
6、具有自动打开本地功放功能，当有本地音源信号输入的时候终端自动打开功放进行扩音播放，当然音源信号停止时自动关闭功放，支持音量调节
7、支持DHCP自动获取 IP地址
8、具有定阻接口，可外接一个15W定阻副音箱
9、支持手动复位：当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置；
10、支持离线播放功能，设备可在断网情况下自动播放预置任务
二、技术参数：
1、支持协议 TCP/IP，UDP，IGMP（组播），RTP,RTSP 
2、音频格式  MP3/MP2
3、采样率 8K～48KHz 
4、传输速率 100Mbps
5、音频模式 16位立体声CD音质 
6、输出频率 20Hz～16KHz
7、线路输入 1路、左右声道 
10、输出功率 2*15W 
11、工作温度 -20℃～+60℃ 
12、工作湿度 0%～90%
13、待机功耗 ≤40W 
14、输入电源 DC-15V 3A
	1
	台
	工业

	12
	线材辅料
	音频线、网线、电源线、各种跳线、音频接头、插线板等
	1
	批
	其他未列明行业

	13
	设备安装
	设备安装、调试、旧设备拆除、运输
	1
	项
	其他未列明行业

	14
	背景音乐系统调试
	IP广播分区测试工作
	1
	项
	其他未列明行业

	15
	扩声系统调试
	IP广播系统联动调试，使用培训，竣工资料整理
	1
	项
	其他未列明行业

	16
	扩声系统试运行
	IP广播系统稳定性试运行，系统在质保期内（不少于3年）免费稳定性运维
	1
	项
	其他未列明行业

	二、教学楼终端设备

	1
	网络广播音箱
	1、可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务
2、通过WEB方式设置终端的IP地址和修改配置参数
3、 支持局域网手机修改IP地址、设置设备参数
4、支持多媒体音频接入扩音，支持本地话筒扩音，支持2.4G话筒输入，内置蓝牙5.0模块，可实现多媒体无线音频传输，具有U盘播放（USB（3.0），支持MP3、WAV等音频格式，支持上/下一曲、音量大小、播放/暂停功能，终端可设置网络音频优先和混音输出（针对本项参数提供国家认可检测机构出具的有效检测报告予以佐证）
5、网络接口 标准RJ45×1，1路立体声线路输入、1路100V备份信号输入网络接口 标准RJ45≥1，立体声线路输入≥1、立体声线路输出≥1，100V备份信号输入接口≥1 ，短路输入接口≥1,短路输出接口≥1，USB接口≥1，温湿度接口≥1， 6.35MM话筒输入≥1，2.4G话筒输入≥1，蓝牙音频5.0输入，短路触发指示≥1，工作状态指示≥1，标准RJ45转485通讯接口≥1，USB 3.0通讯接口≥1，TF卡槽≥1，具有定阻副箱接口≥1，可外接一个≥15W定阻副音箱（针对本项参数提供国家认可检测机构出具的有效检测报告予以佐证）
6、具有自动打开本地功放功能，当有本地音源信号输入的时候终端自动打开功放进行扩音播放，当然音源信号停止时自动关闭功放，支持音量调节
7、支持DHCP自动获取 IP地址
8、具有定阻接口，可外接一个15W定阻副音箱
9、支持手动复位：当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置；
10、支持离线播放功能，设备可在断网情况下自动播放预置任务
二、技术参数：
1、支持协议 TCP/IP，UDP，IGMP（组播），RTP,RTSP 
2、音频格式  MP3/MP2
3、采样率 8K～48KHz 
4、传输速率 100Mbps
5、音频模式 16位立体声CD音质 
6、输出频率 20Hz～16KHz
7、线路输入 1路、左右声道 
10、输出功率 2*15W 
11、工作温度 -20℃～+60℃ 
12、工作湿度 0%～90%
13、待机功耗 ≤40W 
14、输入电源 DC-15V 3A
	38
	台
	工业

	2
	楼道网络功放
	一、主要功能：
1、搭载国产嵌入式芯片，Linux 操作系统，采用双核架构处理器，核心主频不低于1.2GHz，采用D类数字功放；
2、具有播放优先级设置，可设置网络音频优先、混音模式，音量大小网络可调；
3、支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号，实现自动、手动广播功能；
4、具有定压100V备份输入功能，实现断电/无网情况下100V信号切换
5、具有线路音频输入、话筒输入功能，实现设备本地扩声；
6、支持音频信号辅助输出；
7、所有音频信号支持高低音提升、衰减调节；
8、智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态，待机功率小，可软件设置提前预打开主电源时间；
10、支持跨网段和跨路由。支持DHCP
11、支持安卓系统手机控制
12、内置web服务器、提供IE访问支持\支持手机或电脑IE浏览器修改地址
13、支持报警灯联动
14、支持离线播放功能，设备可在断网情况下自动播放预置任务
二、技术参数
1、接口：RJ45×1，RS485×1，USB×1，声光报警器接口×1，短路输入×1，短路输出×1，line in×1，line out×1，MIC×3
2、支持协议 TCP/IP，UDP，RTP/RTSP流媒体协议，IGMP（组播）
3、音频格式 MP3/MP2
4、采样率 8K～48KHz
5、传输速率 100Mbps
6、音频模式 16位立体声CD音质
7、频率响应 20Hz～18KHz
8、总谐波失真：1KHz时0.5%,1/3输出功率
9、保护：过热,过载&短路
10、输出模式：定压100V，输出功率：150W
11、功耗 ≤200W
12、电源：AC～220V/50Hz
	4
	台
	工业

	3
	楼道吸顶喇叭
	1、额定功率 3-6W
2、输入电压 70/100V
3、灵敏度 88dB
4、频响范围 120-13KHz
5、外观尺寸 180*200mm
6、开孔尺寸 Φ180mm
7、喇叭单元 6＂
8、全金属，同轴定制
	20
	个
	工业

	4
	网线
	六类4对非屏蔽双绞线
	3040
	米
	工业

	5
	电源线
	国标 RVV2*1.0护套线
	3040
	米
	工业

	6
	音频线
	国标 RVV2*1.5护套线
	400
	米
	工业

	7
	辅料
	PVC线槽、网络跳线、水晶头、电源接头等
	1
	批
	工业

	8
	设备安装调试
	教室音箱安装、楼道音箱安装及线路敷设、PVC线槽安装等
	58
	点
	其他未列明行业

	三、南实验楼

	1
	网络广播音箱
	1、可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务
2、通过WEB方式设置终端的IP地址和修改配置参数
3、 支持局域网手机修改IP地址、设置设备参数
4、支持多媒体音频接入扩音，支持本地话筒扩音，支持2.4G话筒输入，内置蓝牙5.0模块，可实现多媒体无线音频传输，具有U盘播放（USB（3.0），支持MP3、WAV等音频格式，支持上/下一曲、音量大小、播放/暂停功能，终端可设置网络音频优先和混音输出（针对本项参数提供国家认可检测机构出具的有效检测报告予以佐证）
5、网络接口 标准RJ45×1，1路立体声线路输入、1路100V备份信号输入网络接口 标准RJ45≥1，立体声线路输入≥1、立体声线路输出≥1，100V备份信号输入接口≥1 ，短路输入接口≥1,短路输出接口≥1，USB接口≥1，温湿度接口≥1， 6.35MM话筒输入≥1，2.4G话筒输入≥1，蓝牙音频5.0输入，短路触发指示≥1，工作状态指示≥1，标准RJ45转485通讯接口≥1，USB 3.0通讯接口≥1，TF卡槽≥1，具有定阻副箱接口≥1，可外接一个≥15W定阻副音箱（针对本项参数提供国家认可检测机构出具的有效检测报告予以佐证）
6、具有自动打开本地功放功能，当有本地音源信号输入的时候终端自动打开功放进行扩音播放，当然音源信号停止时自动关闭功放，支持音量调节
7、支持DHCP自动获取 IP地址
8、具有定阻接口，可外接一个15W定阻副音箱
9、支持手动复位：当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置；
10、支持离线播放功能，设备可在断网情况下自动播放预置任务
二、技术参数：
1、支持协议 TCP/IP，UDP，IGMP（组播），RTP,RTSP 
2、音频格式  MP3/MP2
3、采样率 8K～48KHz 
4、传输速率 100Mbps
5、音频模式 16位立体声CD音质 
6、输出频率 20Hz～16KHz
7、线路输入 1路、左右声道 
10、输出功率 2*15W 
11、工作温度 -20℃～+60℃ 
12、工作湿度 0%～90%
13、待机功耗 ≤40W 
14、输入电源 DC-15V 3A
	21
	台
	工业

	2
	楼道网络功放
	一、主要功能：
1、搭载国产嵌入式芯片，Linux 操作系统，采用双核架构处理器，核心主频不低于1.2GHz，采用D类数字功放；
2、具有播放优先级设置，可设置网络音频优先、混音模式，音量大小网络可调；
3、支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号，实现自动、手动广播功能；
4、具有定压100V备份输入功能，实现断电/无网情况下100V信号切换
5、具有线路音频输入、话筒输入功能，实现设备本地扩声；
6、支持音频信号辅助输出；
7、所有音频信号支持高低音提升、衰减调节；
8、智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态，待机功率小，可软件设置提前预打开主电源时间；
10、支持跨网段和跨路由。支持DHCP
11、支持安卓系统手机控制
12、内置web服务器、提供IE访问支持\支持手机或电脑IE浏览器修改地址
13、支持报警灯联动
14、支持离线播放功能，设备可在断网情况下自动播放预置任务
二、技术参数
1、接口：RJ45×1，RS485×1，USB×1，声光报警器接口×1，短路输入×1，短路输出×1，line in×1，line out×1，MIC×3
2、支持协议 TCP/IP，UDP，RTP/RTSP流媒体协议，IGMP（组播）
3、音频格式 MP3/MP2
4、采样率 8K～48KHz
5、传输速率 100Mbps
6、音频模式 16位立体声CD音质
7、频率响应 20Hz～18KHz
8、总谐波失真：1KHz时0.5%,1/3输出功率
9、保护：过热,过载&短路
10、输出模式：定压100V，输出功率：150W
11、功耗 ≤200W
12、电源：AC～220V/50Hz
	3
	台
	工业

	3
	楼道吸顶喇叭
	1、额定功率 3-6W
2、输入电压 70/100V
3、灵敏度 88dB
4、频响范围 120-13KHz
5、外观尺寸 180*200mm
6、开孔尺寸 Φ180mm
7、喇叭单元 6＂
8、全金属，同轴定制
	9
	个
	工业

	4
	电源时序器
	一、主要功能：
1.≥2吋彩色液晶显示，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态。 
2.≥8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置。 
3.支持面板锁定功能，防止误操作。 
4.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机,无需人为操作。 
5.支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。 
6.RS232接口具有PC配置软件控制或中控控制功能。 
7.RS485接口具有主从机器级联控制或中控控制功能。
8.每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 
9.8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 
10.欠压、超压检测及报警。
11.网络控制接口功能。
二、技术参数：
1.额定输出电压:AC 220V 50/60Hz
2.可控制电源: ≥8路，外加2路输出辅助通道
3.每路动作延时时间:0-999秒
4.状态显示: ≥2寸TFT彩色液晶实时显示当前电压、日期、时间、每路开关状态
5.单路额定输出电流:16A
6.额定总输出电流:30A
7.定时器功能
	2
	台
	工业

	5
	网线
	4对非屏蔽双绞线
	1680
	米
	工业

	6
	电源线
	国标 RVV2*1.0护套线
	1680
	米
	工业

	7
	音频线
	国标 RVV2*1.5护套线
	240
	米
	工业

	8
	辅料
	PVC线槽、网络跳线、水晶头、电源接头等
	1
	批
	工业

	9
	设备安装调试
	教室音箱安装、楼道音箱安装及线路敷设、PVC线槽安装等
	30
	点
	其他未列明行业

	四、北实验楼

	1
	网络广播音箱
	1、可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务
2、通过WEB方式设置终端的IP地址和修改配置参数
3、 支持局域网手机修改IP地址、设置设备参数
4、支持多媒体音频接入扩音，支持本地话筒扩音，支持2.4G话筒输入，内置蓝牙5.0模块，可实现多媒体无线音频传输，具有U盘播放（USB（3.0），支持MP3、WAV等音频格式，支持上/下一曲、音量大小、播放/暂停功能，终端可设置网络音频优先和混音输出（针对本项参数提供国家认可检测机构出具的有效检测报告予以佐证）
5、网络接口 标准RJ45×1，1路立体声线路输入、1路100V备份信号输入网络接口 标准RJ45≥1，立体声线路输入≥1、立体声线路输出≥1，100V备份信号输入接口≥1 ，短路输入接口≥1,短路输出接口≥1，USB接口≥1，温湿度接口≥1， 6.35MM话筒输入≥1，2.4G话筒输入≥1，蓝牙音频5.0输入，短路触发指示≥1，工作状态指示≥1，标准RJ45转485通讯接口≥1，USB 3.0通讯接口≥1，TF卡槽≥1，具有定阻副箱接口≥1，可外接一个≥15W定阻副音箱（针对本项参数提供国家认可检测机构出具的有效检测报告予以佐证）
6、具有自动打开本地功放功能，当有本地音源信号输入的时候终端自动打开功放进行扩音播放，当然音源信号停止时自动关闭功放，支持音量调节
7、支持DHCP自动获取 IP地址
8、具有定阻接口，可外接一个15W定阻副音箱
9、支持手动复位：当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置；
10、支持离线播放功能，设备可在断网情况下自动播放预置任务
二、技术参数：
1、支持协议 TCP/IP，UDP，IGMP（组播），RTP,RTSP 
2、音频格式  MP3/MP2
3、采样率 8K～48KHz 
4、传输速率 100Mbps
5、音频模式 16位立体声CD音质 
6、输出频率 20Hz～16KHz
7、线路输入 1路、左右声道 
10、输出功率 2*15W 
11、工作温度 -20℃～+60℃ 
12、工作湿度 0%～90%
13、待机功耗 ≤40W 
14、输入电源 DC-15V 3A
	19
	台
	工业

	2
	楼道网络功放
	一、主要功能：
1、搭载国产嵌入式芯片，Linux 操作系统，采用双核架构处理器，核心主频不低于1.2GHz，采用D类数字功放；
2、具有播放优先级设置，可设置网络音频优先、混音模式，音量大小网络可调；
3、支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号，实现自动、手动广播功能；
4、具有定压100V备份输入功能，实现断电/无网情况下100V信号切换
5、具有线路音频输入、话筒输入功能，实现设备本地扩声；
6、支持音频信号辅助输出；
7、所有音频信号支持高低音提升、衰减调节；
8、智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态，待机功率小，可软件设置提前预打开主电源时间；
10、支持跨网段和跨路由。支持DHCP
11、支持安卓系统手机控制
12、内置web服务器、提供IE访问支持\支持手机或电脑IE浏览器修改地址
13、支持报警灯联动
14、支持离线播放功能，设备可在断网情况下自动播放预置任务
二、技术参数
1、接口：RJ45×1，RS485×1，USB×1，声光报警器接口×1，短路输入×1，短路输出×1，line in×1，line out×1，MIC×3
2、支持协议 TCP/IP，UDP，RTP/RTSP流媒体协议，IGMP（组播）
3、音频格式 MP3/MP2
4、采样率 8K～48KHz
5、传输速率 100Mbps
6、音频模式 16位立体声CD音质
7、频率响应 20Hz～18KHz
8、总谐波失真：1KHz时0.5%,1/3输出功率
9、保护：过热,过载&短路
10、输出模式：定压100V，输出功率：150W
11、功耗 ≤200W
12、电源：AC～220V/50Hz
	3
	台
	工业

	3
	楼道吸顶喇叭
	1、额定功率 3-6W
2、输入电压 70/100V
3、灵敏度 88dB
4、频响范围 120-13KHz
5、外观尺寸 180*200mm
6、开孔尺寸 Φ180mm
7、喇叭单元 6＂
8、全金属，同轴定制
	9
	个
	工业

	4
	电源时序器
	一、主要功能：
1.≥2吋彩色液晶显示，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态。 
2.≥8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置。 
3.支持面板锁定功能，防止误操作。 
4.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机,无需人为操作。 
5.支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。 
6.RS232接口具有PC配置软件控制或中控控制功能。 
7.RS485接口具有主从机器级联控制或中控控制功能。
8.每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 
9.8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 
10.欠压、超压检测及报警。
11.网络控制接口功能。
二、技术参数：
1.额定输出电压:AC 220V 50/60Hz
2.可控制电源: ≥8路，外加2路输出辅助通道
3.每路动作延时时间:0-999秒
4.状态显示: ≥2寸TFT彩色液晶实时显示当前电压、日期、时间、每路开关状态
5.单路额定输出电流:16A
6.额定总输出电流:30A
7.定时器功能
	2
	台
	工业

	5
	网线
	康普 六类
4对非屏蔽双绞线
	1600
	米
	工业

	6
	电源线
	国标 RVV2*1.0护套线
	1600
	米
	工业

	7
	音频线
	国标 RVV2*1.5护套线
	240
	米
	工业

	8
	辅料
	PVC线槽、网络跳线、水晶头、电源接头等
	1
	批
	工业

	9
	设备安装调试
	教室音箱安装、楼道音箱安装及线路敷设、PVC线槽安装等
	28
	点
	其他未列明行业

	五、办公楼

	1
	网络广播音箱
	1、可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务
2、通过WEB方式设置终端的IP地址和修改配置参数
3、 支持局域网手机修改IP地址、设置设备参数
4、支持多媒体音频接入扩音，支持本地话筒扩音，支持2.4G话筒输入，内置蓝牙5.0模块，可实现多媒体无线音频传输，具有U盘播放（USB（3.0），支持MP3、WAV等音频格式，支持上/下一曲、音量大小、播放/暂停功能，终端可设置网络音频优先和混音输出（针对本项参数提供国家认可检测机构出具的有效检测报告予以佐证）
5、网络接口 标准RJ45×1，1路立体声线路输入、1路100V备份信号输入网络接口 标准RJ45≥1，立体声线路输入≥1、立体声线路输出≥1，100V备份信号输入接口≥1 ，短路输入接口≥1,短路输出接口≥1，USB接口≥1，温湿度接口≥1， 6.35MM话筒输入≥1，2.4G话筒输入≥1，蓝牙音频5.0输入，短路触发指示≥1，工作状态指示≥1，标准RJ45转485通讯接口≥1，USB 3.0通讯接口≥1，TF卡槽≥1，具有定阻副箱接口≥1，可外接一个≥15W定阻副音箱（针对本项参数提供国家认可检测机构出具的有效检测报告予以佐证）
6、具有自动打开本地功放功能，当有本地音源信号输入的时候终端自动打开功放进行扩音播放，当然音源信号停止时自动关闭功放，支持音量调节
7、支持DHCP自动获取 IP地址
8、具有定阻接口，可外接一个15W定阻副音箱
9、支持手动复位：当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置；
10、支持离线播放功能，设备可在断网情况下自动播放预置任务
二、技术参数：
1、支持协议 TCP/IP，UDP，IGMP（组播），RTP,RTSP 
2、音频格式  MP3/MP2
3、采样率 8K～48KHz 
4、传输速率 100Mbps
5、音频模式 16位立体声CD音质 
6、输出频率 20Hz～16KHz
7、线路输入 1路、左右声道 
10、输出功率 2*15W 
11、工作温度 -20℃～+60℃ 
12、工作湿度 0%～90%
13、待机功耗 ≤40W 
14、输入电源 DC-15V 3A
	28
	台
	工业

	2
	楼道网络功放
	一、主要功能：
1、搭载国产嵌入式芯片，Linux 操作系统，采用双核架构处理器，核心主频不低于1.2GHz，采用D类数字功放；
2、具有播放优先级设置，可设置网络音频优先、混音模式，音量大小网络可调；
3、支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号，实现自动、手动广播功能；
4、具有定压100V备份输入功能，实现断电/无网情况下100V信号切换
5、具有线路音频输入、话筒输入功能，实现设备本地扩声；
6、支持音频信号辅助输出；
7、所有音频信号支持高低音提升、衰减调节；
8、智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态，待机功率小，可软件设置提前预打开主电源时间；
10、支持跨网段和跨路由。支持DHCP
11、支持安卓系统手机控制
12、内置web服务器、提供IE访问支持\支持手机或电脑IE浏览器修改地址
13、支持报警灯联动
14、支持离线播放功能，设备可在断网情况下自动播放预置任务
二、技术参数
1、接口：RJ45×1，RS485×1，USB×1，声光报警器接口×1，短路输入×1，短路输出×1，line in×1，line out×1，MIC×3
2、支持协议 TCP/IP，UDP，RTP/RTSP流媒体协议，IGMP（组播）
3、音频格式 MP3/MP2
4、采样率 8K～48KHz
5、传输速率 100Mbps
6、音频模式 16位立体声CD音质
7、频率响应 20Hz～18KHz
8、总谐波失真：1KHz时0.5%,1/3输出功率
9、保护：过热,过载&短路
10、输出模式：定压100V，输出功率：150W
11、功耗 ≤200W
12、电源：AC～220V/50Hz
	3
	台
	工业

	3
	楼道吸顶喇叭
	1、额定功率 3-6W
2、输入电压 70/100V
3、灵敏度 88dB
4、频响范围 120-13KHz
5、外观尺寸 180*200mm
6、开孔尺寸 Φ180mm
7、喇叭单元 6＂
8、全金属，同轴定制
	9
	个
	工业

	4
	电源时序器
	一、主要功能：
1.≥2吋彩色液晶显示，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态。 
2.≥8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置。 
3.支持面板锁定功能，防止误操作。 
4.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机,无需人为操作。 
5.支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。 
6.RS232接口具有PC配置软件控制或中控控制功能。 
7.RS485接口具有主从机器级联控制或中控控制功能。
8.每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 
9.8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 
10.欠压、超压检测及报警。
11.网络控制接口功能。
二、技术参数：
1.额定输出电压:AC 220V 50/60Hz
2.可控制电源: ≥8路，外加2路输出辅助通道
3.每路动作延时时间:0-999秒
4.状态显示: ≥2寸TFT彩色液晶实时显示当前电压、日期、时间、每路开关状态
5.单路额定输出电流:16A
6.额定总输出电流:30A
7.定时器功能
	2
	台
	工业

	5
	网线
	六类4对非屏蔽双绞线
	2240
	米
	工业

	6
	电源线
	国标 RVV2*1.0护套线
	2240
	米
	工业

	7
	音频线
	国标 RVV2*1.5护套线
	240
	米
	工业

	8
	辅料
	PVC线槽、网络跳线、水晶头、电源接头等
	1
	批
	工业

	9
	设备安装调试
	教室音箱安装、楼道音箱安装及线路敷设、PVC线槽安装等
	37
	点
	其他未列明行业

	六、图书楼及室外音柱

	1
	网络广播音箱
	1、可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务
2、通过WEB方式设置终端的IP地址和修改配置参数
3、 支持局域网手机修改IP地址、设置设备参数
4、支持多媒体音频接入扩音，支持本地话筒扩音，支持2.4G话筒输入，内置蓝牙5.0模块，可实现多媒体无线音频传输，具有U盘播放（USB（3.0），支持MP3、WAV等音频格式，支持上/下一曲、音量大小、播放/暂停功能，终端可设置网络音频优先和混音输出（针对本项参数提供国家认可检测机构出具的有效检测报告予以佐证）
5、网络接口 标准RJ45×1，1路立体声线路输入、1路100V备份信号输入网络接口 标准RJ45≥1，立体声线路输入≥1、立体声线路输出≥1，100V备份信号输入接口≥1 ，短路输入接口≥1,短路输出接口≥1，USB接口≥1，温湿度接口≥1， 6.35MM话筒输入≥1，2.4G话筒输入≥1，蓝牙音频5.0输入，短路触发指示≥1，工作状态指示≥1，标准RJ45转485通讯接口≥1，USB 3.0通讯接口≥1，TF卡槽≥1，具有定阻副箱接口≥1，可外接一个≥15W定阻副音箱（针对本项参数提供国家认可检测机构出具的有效检测报告予以佐证）
6、具有自动打开本地功放功能，当有本地音源信号输入的时候终端自动打开功放进行扩音播放，当然音源信号停止时自动关闭功放，支持音量调节
7、支持DHCP自动获取 IP地址
8、具有定阻接口，可外接一个15W定阻副音箱
9、支持手动复位：当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置；
10、支持离线播放功能，设备可在断网情况下自动播放预置任务
二、技术参数：
1、支持协议 TCP/IP，UDP，IGMP（组播），RTP,RTSP 
2、音频格式  MP3/MP2
3、采样率 8K～48KHz 
4、传输速率 100Mbps
5、音频模式 16位立体声CD音质 
6、输出频率 20Hz～16KHz
7、线路输入 1路、左右声道 
10、输出功率 2*15W 
11、工作温度 -20℃～+60℃ 
12、工作湿度 0%～90%
13、待机功耗 ≤40W 
14、输入电源 DC-15V 3A
	6
	台
	工业

	2
	数字IP网络前置
	产品描述：
1、搭载高性能国产嵌入式芯片 ，Linux 操作系统，采用 ARM Cortex-A7 双核架构处理器，核心主频达 1.2GHz满足嵌入式终端高性能应用需求
2、内置网络IP解码模块、支持TCP/IP、UDP、IGMP协议，实现网络化传输CD音质的音频；
3、2路话筒（MIC）和1路线路（AUX）音频输入，支持高低音调节；
4、智能电源管理，根据音频任务自动控制外接功率放大器的电源，功率≤2000W，无音乐或呼叫时，设备自动切断电源，进入待机状态，待机功率小，可软件设置提前预打开电源时间；
5、一路标准音频信号辅助输出，方便扩展连接功率放大器；
6、具有播放优先级设置，可设置网络音频优先、混音模式，音量大小网络可调；
7、内置WEB服务器、提供浏览器远程配置和升级功能；
8、本地音量及网络音量独立调节、支持本地音频及网络音频混合输出；
9、支持U盘播放，可调节U盘播放的音量、上一曲、下一曲、暂停等功能；
10、支持短路触发输入输出功能；
11、支持离线播放功能，设备可在断网情况下自动播放预置任务，内存容量不小于4G；
技术参数：
1、接口：RJ45×1，USB×1，，短路输入×1，，短路输出×1，line in×1，line out×1，MIC×2
2、工作环境 工作温度：-20℃ ~  +80℃，工作湿度：10％ ~ 90％；
3、传输速率 ：100Mbps；
4、支持协议 TCP/IP、UDP、ARP、TGMP(组播)；
5、频率响应范围 20HZ — 20KHZ±1dB；
6、音频解码格式 MP3、WAV、WMA；
7、采样率 8K ~  48KHZ；
8、谐波失真度 ≤0.02%@0dB1KHz；
9、噪声比 ≥90dB；
10、灵敏度 95dB ± 3dB；
11、信噪比(计权) ≥78dB@1KHz0dBu；
12、电源电压 交流AC~220V±10％,50-60HZ；
	1
	台
	工业

	3
	室外网络功放
	产品描述：
1、搭载高性能国产嵌入式芯片 ，Linux 操作系统，采用 ARM Cortex-A7 双核架构处理器，核心主频达 1.2GHz满足嵌入式终端高性能应用需求，采用D类数字功放，效率更高；
2、具有播放优先级设置，可设置网络音频优先、混音模式，音量大小网络可调；
3、支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号，实现自动、手动广播功能；
4、具有定压100V备份输入功能，实现断电/无网情况下100V信号切换
5、具有线路音频输入、话筒输入功能，实现设备本地扩声；
6、支持音频信号辅助输出；
7、所有音频信号支持高低音提升、衰减调节；
8、智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态，待机功率小，可软件设置提前预打开主电源时间；
10、支持跨网段和跨路由。支持DHCP
11、支持安卓系统手机控制
12、内置web服务器、提供IE访问支持\支持手机或电脑IE浏览器修改地址
13、支持报警灯联动
14、支持离线播放功能，设备可在断网情况下自动播放预置任务
技术参数
1、接口：RJ45×1，RS485×1，USB×1，声光报警器接口×1，短路输入×1，，短路输出×1，line in×1，line out×1，MIC×3
2、支持协议 TCP/IP，UDP，RTP/RTSP流媒体协议，IGMP（组播）
3、音频格式 MP3/MP2
4、采样率 8K～48KHz
5、传输速率 100Mbps
6、音频模式 16位立体声CD音质
7、频率响应 20Hz～18KHz
8、总谐波失真：1KHz时0.5%,1/3输出功率
9、保护：过热,过载&短路
10、输出模式：定压100V，输出功率：350W
11、功耗 ≤400W
12、电源：AC～220V/50Hz
	4
	台
	工业

	4
	室外防水音柱
	1、额定功率：60W 
2、最大功率：75W 
3、灵敏度：93dB±3dB 
4、输入电压：100V 
5、频率响应：80-16KHz 
6、喇叭单元：全频喇叭2*8〞 高音号角1*4〞 
7、喇叭支撑板:高密度塑胶板 
8、防水等级:6 
9、连接方式:黄-COM , 红-100V 
10、尺寸:高:675*宽:245*厚225 
11、颜色:乳白色 外观:前凸敞开式 
12、材料:全铝合金防水 
13、内配安装挂钩一套 
14、包装:强瓦楞纸皮
	8
	台
	工业

	5
	电源时序器
	产品特点：
1.2吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态。 
2.8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置。 
3.支持面板Lock锁定功能，防止误操作。 
4.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机,不须人为操作。 
5.支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。 
6.RS232接口具有PC配置软件控制或中控控制功能。 
7.RS485接口具有主从机器级联控制或中控控制功能。
8.每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 
9.8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 
10.欠压、超压检测及报警。
11.网络控制接口功能。
技术参数：
1.额定输出电压:AC 220V 50/60Hz
2.可控制电源:8路，外加2路输出辅助通道
3.每路动作延时时间:0-999秒
4.状态显示:2寸TFT彩色液晶实时显示当前电压、日期、时间、每路开关状态
5.单路额定输出电流:16A
6.额定总输出电流:30A
7.定时器功能
8.毛重:4.45KG
9.包装尺寸:550*410*80MM
	2
	台
	工业

	6
	网络机柜
	600*600*1000网络机柜
	1
	台
	工业

	7
	网线
	4对非屏蔽双绞线
	480
	米
	工业

	8
	电源线
	国标 RVV2*1.0护套线
	480
	米
	工业

	9
	音频线
	国标 RVV2*2.5护套线
	640
	米
	工业

	10
	辅料
	PVC线槽、网络跳线、水晶头、电源接头等
	1
	批
	工业

	11
	设备安装调试
	教室音箱安装、楼道音箱安装及线路敷设、PVC线槽安装等
	14
	点
	其他未列明行业

	七、阶梯教室音响设备

	1
	落地线阵全频音箱
	所投产品不低于以下配置：
驱动器 HF：1.73″×1  44芯 
LF：8″×2  低音160磁65芯
分频点:2.5KHZ，内/外置两分频
额定功率/连续功率/峰值功率:400W/800W/1600W
指向性 水平： 100°×15°
灵敏度（1W/1M） 95db 
最大声压级：126db SPL
额定阻抗（单只）:8Ω                                                                           
安装：线性吊挂
表面处理：黑色多孔钢网和透声的音箱网布
连接器：2×4针WP4全防水音箱座
连接方式：±1…LF
材质:优质层夹板
	8
	台
	工业

	2
	落地线阵低音音箱
	所投产品不低于以下配置：
低音喇叭 : 1×18"   
频率响应 (±3dB) : 55Hz-400Hz  
额定/峰值功率：500W /2000W
阻抗：8欧
灵敏度 : 100dB  
最大声压SPL: 133dB                                                                     
产品尺寸（W*D*H）:655*535*800 MM                           
安装：线性吊挂
表面处理：黑色多孔钢网和透声的音箱网布
连接器：2×4针WP4全防水音箱座
连接方式：±1…L
	2
	台
	工业

	3
	后场补声音箱
	1、配置120°×60°宽指向性号角,
2、箱体为多层复合夹板,喷涂水性环保漆，
3、高质量单元配置，高密度板构造，
4、多种吊挂点，
5、中低音喇叭 : 1×10" (190磁Φ75mm)  
6、高音喇叭 : 1×1.34" (Φ44mm)  
7、频响 (±3dB) : 75Hz-18kHz  
8、额定/峰值功率：300W /600W
9、阻抗：8欧
10、灵敏度 : 97dB  
11、最大声压SPL: 122dB                                                                                                                   
12、产品尺寸（W*D*H）:300W×340D×525H（允差10%）
	6
	台
	工业

	4
	舞台返送音箱
	所投产品不低于以下配置：
单元构成  低音 1×12"  高音 1×1.73"44芯
频率响应 50Hz-18 KHz  
功率 Rms/Peak  300w / 1200w   
灵敏度 1w/1m 95dB 
最大声压 SPL 126dB 
阻抗  8Ω  
覆蓋角度（H×V） 80°×50°            
产品尺寸（W*D*H）:595*485*325MM（允差10%）   
18MM进口高密度多层夹板
产品净重: 19 kg
	2
	台
	工业

	5
	专业线阵全频功放
	1、输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD) 8Ω 800W 4Ω 1200W
2、Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz) ≥400
3、频率响应  20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率）    
4、输入阻抗  20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式）    
5、输入灵敏度  44dB  0.56V 41dB  0.8V 38dB   1.13V 35dB   1.59V 32dB   2.25V 29dB   3.17V 26dB   4.47V
6、信噪比（A计权）  ≥100dB    
7、总谐波失真（THD+N）  ≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率)    
8、互调失真（IMD）  ≤0.05%(8Ω，1%输出功率)    
9、转换速率（8Ω，10KHz)  ≥20V/μs    
10、通道隔离  ≥80dB    
11、输入共模抑制比（CMR）  ≥70dB(20Hz-1KHz)    
12、保护系统  开机交流软启动：抑制启动电流，不影响其它设备工作，保护内部线路免受冲击；      
13、开机延时接载：保护扬声器免受冲击，无声开机；      
14、直流输出断载保护：中点漂移和有直流输出时，防止扬声器受冲击而损坏；
15、输出限流软保护：当负载阻抗过低和输入信号过激时，对功放和扬声器保护；      
16、削波压缩保护：当输入信号过大功放削峰时，保护系统自动检测并压缩信号，保护扬声器；
17、负载短路保护：当输出短路时，自动切断输出，保护功放；当短路解除后自动恢复工作；      
18、过热保护：当功放温度过高时，自动切断负载；温度降低后功放自动恢复工作；      
19、关机保护：关机时先切断负载，实现无声关机，保护扬声器避免受冲击；    
20、输入/输出接口  输入接口：信号输入接口×2个通道（三针XLR，平衡式，每个通道有两个并联输入接口，一公一母）；      
21、输出接口：扬声器输出接口×2个通道（SPEAKON）；    
22、控制方式  电平控制：旋钮式电平控制器×2个（前面板）；      
23、整机增益可根据输入信号选择；      
24、工作模式调节：立体声模式/并联模式；    
25、可展示不同状态下的指示灯，包括电源指示灯、并联指示灯（B/P）、信号指示灯（SIGNAL）、压限指示（LIMIT）、保护指示（PROTECT）  
26、电源电压和频率  ～220V（±10%），50Hz
	4
	台
	工业

	6
	专业线阵低音功放
	1、输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD) 8Ω 1000W 4Ω 1500W
2、Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz) ≥400
3、频率响应  20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率）    
4、输入阻抗  20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式）    
5、输入灵敏度  44dB  0.56V 41dB  0.8V 38dB   1.13V 35dB   1.59V 32dB   2.25V 29dB   3.17V 26dB   4.47V
6、信噪比（A计权） ≥100dB    
7、总谐波失真（THD+N）  ≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率)    
8、互调失真（IMD）  ≤0.05%(8Ω，1%输出功率)    
9、转换速率（8Ω，10KHz)  ≥20V/μs    
10、通道隔离  ≥80dB    
11、输入共模抑制比（CMR）  ≥70dB(20Hz-1KHz)    
12、保护系统  开机交流软启动：抑制启动电流，不影响其它设备工作，保护内部线路免受冲击；      
13、开机延时接载：保护扬声器免受冲击，无声开机；      
14、直流输出断载保护：中点漂移和有直流输出时，防止扬声器受冲击而损坏；
15、输出限流软保护：当负载阻抗过低和输入信号过激时，对功放和扬声器保护；      
16、削波压缩保护：当输入信号过大功放削峰时，保护系统自动检测并压缩信号，保护扬声器；
17、负载短路保护：当输出短路时，自动切断输出，保护功放；当短路解除后自动恢复工作；      
18、过热保护：当功放温度过高时，自动切断负载；温度降低后功放自动恢复工作；      
19、关机保护：关机时先切断负载，实现无声关机，保护扬声器避免受冲击；    
20、输入/输出接口  输入接口：信号输入接口×2个通道（三针XLR，平衡式，每个通道有两个并联输入接口，一公一母）；      
21、输出接口：扬声器输出接口×2个通道（SPEAKON）；    
22、控制方式  电平控制：旋钮式电平控制器×2个（前面板）；      
23、整机增益可根据输入信号选择；      
24、工作模式调节：立体声模式/并联模式；    
25、可展示不同状态下的指示灯，包括电源指示灯、并联指示灯（B/P）、信号指示灯（SIGNAL）、压限指示（LIMIT）、保护指示（PROTECT）  
26、电源电压和频率  ～220V（±10%），50Hz
	1
	台
	工业

	7
	补声音箱功放
	1、输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD) 8Ω 650W 4Ω 950W
2、Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz) ≥400
3、频率响应  20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率）    
4、输入阻抗  20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式）    
5、输入灵敏度  44dB  0.56V 41dB  0.8V 38dB   1.13V 35dB   1.59V 32dB   2.25V 29dB   3.17V 26dB   4.47V
6、信噪比（A计权）  ≥100dB    
7、总谐波失真（THD+N）  ≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率)    
8、互调失真（IMD）  ≤0.05%(8Ω，1%输出功率)    
9、转换速率（8Ω，10KHz)  ≥20V/μs    
10、通道隔离  ≥80dB    
11、输入共模抑制比（CMR）  ≥70dB(20Hz-1KHz)    
12、保护系统  开机交流软启动：抑制启动电流，不影响其它设备工作，保护内部线路免受冲击；      
13、开机延时接载：保护扬声器免受冲击，无声开机；      
14、直流输出断载保护：中点漂移和有直流输出时，防止扬声器受冲击而损坏；
15、输出限流软保护：当负载阻抗过低和输入信号过激时，对功放和扬声器保护；      
16、削波压缩保护：当输入信号过大功放削峰时，保护系统自动检测并压缩信号，保护扬声器；
17、负载短路保护：当输出短路时，自动切断输出，保护功放；当短路解除后自动恢复工作；      
18、过热保护：当功放温度过高时，自动切断负载；温度降低后功放自动恢复工作；      
19、关机保护：关机时先切断负载，实现无声关机，保护扬声器避免受冲击；    
20、输入/输出接口  输入接口：信号输入接口×2个通道（三针XLR，平衡式，每个通道有两个并联输入接口，一公一母）；      
21、输出接口：扬声器输出接口×2个通道（SPEAKON）；    
22、控制方式  电平控制：旋钮式电平控制器×2个（前面板）；      
23、电源：前面板开关，ON为开机状态；      
24、整机增益可根据输入信号选择：26dB/29dB/32dB/35dB/38dB/41dB/44dB(只限部分机型）；      
25、工作模式调节：立体声模式/并联模式；    
26、可展示不同状态下的指示灯，包括电源指示灯、并联指示灯（B/P）、信号指示灯（SIGNAL）、压限指示（LIMIT）、保护指示（PROTECT）；    
27、电源电压和频率  ～220V（±10%），50Hz
	3
	台
	工业

	8
	返送音箱功放
	1、输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD) 8Ω 650W 4Ω 950W
2、Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz) ≥400
3、频率响应  20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率）    
4、输入阻抗  20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式）    
5、输入灵敏度  44dB  0.56V 41dB  0.8V 38dB   1.13V 35dB   1.59V 32dB   2.25V 29dB   3.17V 26dB   4.47V
6、信噪比（A计权）  ≥100dB    
7、总谐波失真（THD+N）  ≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率)    
8、互调失真（IMD）  ≤0.05%(8Ω，1%输出功率)    
9、转换速率（8Ω，10KHz)  ≥20V/μs    
10、通道隔离  ≥80dB    
11、输入共模抑制比（CMR）  ≥70dB(20Hz-1KHz)    
12、保护系统  开机交流软启动：抑制启动电流，不影响其它设备工作，保护内部线路免受冲击；      
13、开机延时接载：保护扬声器免受冲击，无声开机；      
14、直流输出断载保护：中点漂移和有直流输出时，防止扬声器受冲击而损坏；
15、输出限流软保护：当负载阻抗过低和输入信号过激时，对功放和扬声器保护；      
16、削波压缩保护：当输入信号过大功放削峰时，保护系统自动检测并压缩信号，保护扬声器；
17、负载短路保护：当输出短路时，自动切断输出，保护功放；当短路解除后自动恢复工作；      
18、过热保护：当功放温度过高时，自动切断负载；温度降低后功放自动恢复工作；      
19、关机保护：关机时先切断负载，实现无声关机，保护扬声器避免受冲击；    
20、输入/输出接口  输入接口：信号输入接口×2个通道（三针XLR，平衡式，每个通道有两个并联输入接口，一公一母）；      
21、输出接口：扬声器输出接口×2个通道（SPEAKON）；    
22、控制方式  电平控制：旋钮式电平控制器×2个（前面板）；      
23、电源：前面板开关，ON为开机状态；      
24、整机增益可根据输入信号选择：26dB/29dB/32dB/35dB/38dB/41dB/44dB(只限部分机型）；      
25、工作模式调节：立体声模式/并联模式；    
26、可展示不同状态下的指示灯，包括电源指示灯、并联指示灯（B/P）、信号指示灯（SIGNAL）、压限指示（LIMIT）、保护指示（PROTECT）；    
27、电源电压和频率  ～220V（±10%），50Hz
	1
	台
	工业

	9
	数字调音台
	一、主要功能
1．Linux操作系统 
2．CPU处理器≥5核心，主频≥1.8G 
3．≥10寸，分辨率≥1280*800高清触控显示，含中文操作界面 
4．关机参数自动保存
5．本地输入/输出：
6．42路信号输入（38模拟+4数字）
7．（32路MIC/Line输入,2组3.5莲花立体声输入, 1组3.5立体声耳机输入接口，2组数字输入：声卡，MP3，AES数字输入）
8．20路信号输出
9．主输出L,R, 14路AUX1-14辅助输出，1路立体声耳机监听输出，AES输出
10．最大支持74路信号输入，36路信号输出
11．支持Dante: 
12．具备Dante信号的输入输出，支持多轨录音号输入，36路信号输出
二、技术参数
1．不小于1.14寸通道TFT液晶引导显示，通道名字及背景颜色可自定义编辑（支持中文）。
2．MIC输入增益调节（平滑的数字增益，参与保存到场景）
3．Mic输入通道（Linked）奇偶联调
4．+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭,参与保存到场景）
5．Mic输入通道独立PAD衰减开关
6．每个输入通道都内置压限器，噪声门，相位，高低通滤波器，5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节
7．通道参数快速拷贝功能
8．各通道均设有多功能菜单，哑音和监听
9．通道均设有行程100MM电动推杆（33个ALPS电动推子）
10．输入输出及效果通道独立物理推子控制
11．各通道推子支持用户自定义层功能
12．两个推子层翻页按键(输入翻页，输出及效果固定推子)
13．8个可自定义的物理按键
14．8个DCA编组，8个静音编组
15．每个通道独立的反馈抑制器管理
16．自带信号发生器（粉红噪音/正玄波/白噪声），可自定义从任何一个或者多个输出通道输出
17．自带实时频谱RTA功能（颜色可编辑）
18．支持双机同步数据备份
19．通道以及场景编辑支持中文输入法
20．集成自动混音功能
21．支持对讲话筒（Talkback）功能
22．支持MIDI接口输入
23．AUX输出（推子前/后）可设置
24．输出通道处理:高低通滤波，15段参量均衡,主输出31段（GEQ支持通过在推子上操控），压缩器，延时，相位
25．USB 8*8多轨录音功能
26．内置声卡（手机、IPAD、MP3、PC直接播放、录音）
27．8个快捷场景调用模式，100个场景存储, 可自定义场景名字，支持中文输入，场景无缝切换，不会断音，支持U盘导入导出
28．本地内置4个独立的DSP效果器，预设多种效果模式供用户直接使用
29．FX脚踏开关接口
30．12V输出接口，可外接照明设备
31．可一键恢复出厂设置
32．支持232中控控制
33．多操作系统操控软件（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统）
34．支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）
35．≥10寸1280*800高清电容触摸显示屏
36.包装尺寸：1040*630*360MM（允差10%）
	1
	台
	工业

	10
	数字音频矩阵
	一、主要功能
1、数字音频处理设备，1U标准机箱设计、金属的导航控制旋钮，使用前面板可以对基本的系统功能进行操作。
2、输出每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、31段图示均衡器、闪避器、环境噪声自动控制。 
3、输出每通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。
4、24位数模的转换，96KHz采样频率。
5、音频矩阵混音功能。
6、低延时信号传输。
7、基于 Windows 操作平台控制界面。
8、以太网和 RS-485 的串行控制接口。
9、可编程的GPIO系统。
10、产品具备高速浮点运算芯片。
二、技术参数
1.输入通道数：8路平衡输入，支持幻相电源
2.输出通道数：8路线路输出
3.重量：约3Kg
4.输入：输入方式可切换平衡话筒或线路，采用Phoenix® 插座 
5.输入量化：96KHz/24bit 
6.输入阻抗；6.8kΩ 
7.幻象电源（每通道）：DC 48V 
8.最大话筒灵敏度：-60dB 
9.输出阻抗：102Ω 
10.输出量化：96KHz/24bit 
11.最大输出：20dBu 
12.频率响应：17Hz—40KHz(+/-0.5dB) 
13.通道隔离度：108dB@1KHz,+20dBu 
14.采样率：96KHz 
15.DSP 频率：400MHz X 2 
16.输入动态范围：113dB 
17.输出动态范围：123dB 
18.输入输出增益：-74dB 至 +12dB (0.5 dB) 
19.总谐波失真THD+N：≤ 0.005%@1KHz,+4dBu  
20.等效输入噪声 EIN：≤ -120dB（20Hz—20KHz,A计权） 
21.工作温度：-10至+40℃ 
22.电平表：1.8寸LCD电平表 
23.尺寸：482mmx258mmx44mm 
24.输入电压：AC110V—220V,50Hz/60Hz 
25.电源功率：约32W 
26.外壳：黑色
	1
	台
	工业

	11
	一拖四无线话筒（手持）
	1.具有一键自动搜空闲频点功能、一键锁定按键功能
2.采用30级电子音量控制
3.可减少来于现场声压导致的啸叫
4.最大使用距离100米
5.200组可选频点、手咪通用，具备抗干扰能力
6.发射LCD显示频道和电池电量 
7.高清双色屏幕，待机情况下显示屏为绿色状态，连接时候为蓝色状态
▲8.所投产品制造商需具备至少3项计算机软件著作权登记证书，需包含“话筒高灵敏度”或“话筒抗干扰”或“话筒防啸叫”或"话筒增强拾音距离"字样；（需提供计算机软件著作权登记证书并加盖投标人公章）
9、频率范围：640-690 MHz
10、调制方式：宽带FM
11、可调范围：60MHz
12、信道数目：200
13、信道间隔：200KHz
14、频率稳定度：±0.005%以内
15、动态范围：>105dB
16、最大频偏：±45KHz
17、音频响应：40Hz-18KHz(±3dB)
18、综合信噪比：>110dB
19、综合失真：≤0.2%
20、工作温度：-25℃--+40℃
21、接收机方式：二次变频超外差
22、输入功率：5W
23、中频频率：第一中频：110MHz,第二中频10.7MHz
24、无线接口：BNC/50Ω
25、灵敏度：12 dBμV (80dBS/N)
26、灵敏度调节范围：10-32dBμV
27、杂散抑制：≥95dB
28、最大输出电平：+10 dBV
29、发射器指标：天线程式：佩挂发射器采用1/4 波长鞭状天线,手持麦克风
30、内置天线输出功率：20mW
31、杂散抑制：-60dB
32、使用时间：约8—10小时
	1
	台
	工业

	12
	一拖八无线话筒（头戴）
	1. UHF频段传输信号，红外线对频，手动选频。
2. 可避免干扰频率;.
3. 使用频率范围：UHF 640MHz~690MHz。
3. 8通道最多200信道接收信号，手持腰包通用；
4. 各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，最多支持3台同时使用（即3台接收机和24个发射器）；
5. 每个通道3个功能按键。
6. 8联屏LCD显示屏，显示工作信道、工作频点、RF接收信号、AF音频信号、锁屏指示、会议座实时电量，实时反馈系统工作状态，
7. 接收机配备2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；
8 背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；
9.具有开关杂音消除电路，避免在开启开关时产生巨大的冲击响声
10.具有自动搜空闲频点功能轻松选择干净频点。具有锁定按键功能，防止人为误操作。
11.会议座 200个信道中互通互用；(同一发射可在拖二、拖四、拖八中互通互用)
12.会议话筒内置电池不低于18000毫安时，自带充电接口，可直单独插电或边充电边使用，充满智能断电。
13.会议底座内置静音功能按键。
14.方管：全金属腔体+方管体设计, 可多方位拾音。
15.双向电量监测，会议座实时电量或欠压。
16.使用距离: 空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米,
17.主机使用30级电子音量设计，独有阿拉伯数字通道显示，直观大气
18.发射话筒参数
18.1、电源供应：DC 3.7（3.7V 18650）电池持续使用时间：10-15小时
18.2、邻频干扰比：>80dB
18.3、话筒耗电量：120mA
18.4、音频动态范围：≥106dB
18.5、载波频率：UHF 640MHz-690 MHz
18.6、类型：电容式
18.7、频率稳定度：±0.001%
18.8、极性模式：单一指向性
18.9、频率响应：20Hz-16KHz
18.10、信噪比：>90dB
18.11、话筒拾音灵敏度：-32±3dB@1KHz（长管）
18.12、话筒拾音灵敏度：-35±3dB@1KHz（方管）
19、工作频率：：UHF 640MHz~690MHz,常用
20、信道数值：共200信道
21、调制方式：FM
22、信道间隔：250KHz
23、频率稳定度：±0.001%
24、动态范围：≥100dB
25、最大频偏：±30KHz
26、频率响应：40Hz～16KHz
27、综合信噪比：>60dB
28、综合失真：<0.5%@1KHz
29、工作距离：约100m（开阔地没有干扰的情况下）
30、工作环境温度：-10℃~50℃
	1
	台
	工业

	13
	天线放大器
	1、数控可调射频电平范围 - 6dB~12dB，最大典型增益 12dB，基准增益 + 6dB，全频段增益平坦度 ±1dB，适配不同线缆，优化接收效率
2、支持级联输出，可串联 8 台无线接收机构建大型系统
3、配置 RF 电平过载 LED，实时监测射频信号质量
4、配备高清 LCD 液晶显示屏、轻触调控开关，射频接口 B 型母座，输入输出阻抗 50 欧姆，SWR≤1:1.5
5、工作频段 U 段 460-970MHz，兼容 450-970MHz，输出通道 2×5 合计 10 路
6、三阶互调截取点典型 + 45dBm，基础机型典型 + 38dBm
7、整机供电 DC 9V~12V，典型工作电流 150mA，自带 4 路 DC 输出，单路 1A
	1
	台
	工业

	14
	电源时序器
	产品特点：
1.2吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态。 
2.8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置。 
3.支持面板Lock锁定功能，防止误操作。 
4.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机,不须人为操作。 
5.支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。 
6.RS232接口具有PC配置软件控制或中控控制功能。 
7.RS485接口具有主从机器级联控制或中控控制功能。
8.每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 
9.8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 
10.欠压、超压检测及报警。
11.网络控制接口功能。
技术参数：
1.额定输出电压:AC 220V 50/60Hz
2.可控制电源:8路，外加2路输出辅助通道
3.每路动作延时时间:0-999秒
4.状态显示:2寸TFT彩色液晶实时显示当前电压、日期、时间、每路开关状态
5.单路额定输出电流:16A
6.额定总输出电流:30A
7.定时器功能
8.毛重:4.45KG
9.包装尺寸:550*410*80MM
	2
	台
	工业

	15
	会议摄像机
	所投产品不低于以下配置：
1.信号系统:1080P60，1080P50，1080P30，1080P25，720P60，720P50
2.传感器:1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：207万 逐行
3.扫描方式:逐行
4.镜头:30x, f4.42mm ~ 132.6mm, F1.8 ~ F2.8【等效35mm焦距： 34mm-1010mm】
5.最低照度:0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)
6.电子快门:1/30s ~ 1/10000s
7.白平衡:自动, 手动,一键式,指定色温,室内,室外
8.数字降噪:2D, 3D数字降噪
9.背光补偿:支持
10.信噪比:≥55dB
11.水平视场角:60.7° ~ 2.28°
12.垂直视场角:34.1° ~ 1.28°
13.水平转动范围:±170°
14.垂直转动范围:-30° ~ +90°
15.水平转动速度范围:1.7° ~ 100°/s
16.垂直转动速度范围:1.7° ~ 69.9°/s
17.水平、垂直翻转:支持
18.图像冻结:支持
19:预置位数量:255
20.预置位精度:0.1°
21.数字音频拾取:内置双麦克风阵列，100Hz至16KHz 频率响应
22.模拟音频输入:支持3.5mm Line-In
23.数字音频输出:支持HDMI、USB、LAN、SDI等音频输出
24.模拟音频输出:支持3.5mm Line-Out
25.支持操作系统 :至少包含windows
27.色彩空间/压缩 :YUY2/MJPEG/H.264
28.视频制式:支持多种不同帧率和分辨率视频格式，最高支持1080P60 YUY2输出
29.USB视频通信协议:UVC 1.1 or UVC1.5
30.USB音频:32K采样率，支持UAC2.0
31.UVC PTZ控制:支持
32.视频编码标准:H.264/H.265
33.视频码流:第一码流, 第二码流:
   第一码流分辨率:1920x1080,1280x720,1024x576,960x540,640x480,640x360
   第二码流分辨率:1280x720,1024x576,720x576,720x480,720x408,640x360,480x270,320x240,320x180
34.视频码率:32Kbps ~ 102400Kbps
35.码率控制:可变码率, 固定码率
36.帧率:1fps ~ 60fps
37.音频压缩标准:AAC
38.音频码率:96Kbps, 128Kbps, 256Kbps
39.支持网络协议:NDI｜HX, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播,SRT,GB/T28281等
40.USB接口:1路USB 3.0: A型插座
41.高清输出:
  1路, HDMI: 版本1.3
  1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准，支持PoC（可选）
42.网络接口:1 路 ,RJ45:10M/100M 自适应以太网口，支持POE（可选）
43.音频接口:
   1路, Line In, 3.5mm 音频接口
   1路, Line Out, 3.5mm 音频接口
44.通讯接口 
   1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议
   1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA协议组网用
   1路, RS485: 2芯凤凰口, 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议
45.电源接口:JEITA类型（DC IN 12V）
46.输入电压:DC 12V，PoC，PoE（802.3af）【POC，POE为可选功能】
47.输入电流:1000mA
48.工作温度:0°C ~ 40°C
49.储藏温度:-40°C ~ 60°C
50.功耗:12W
51.平均无故障时间:30000h
	2
	台
	工业

	16
	切换器
	视频信号切换器
	1
	台
	工业

	17
	视频显示终端
	尺寸≥55寸，分辨率不低于 4K、具备远场语音、远程开关机 
	1
	台
	工业

	18
	线材辅料
	音频线、网线、电源线、各种跳线、音频接头、插线板等
	1
	批
	工业

	19
	设备安装
	设备安装、调试、旧设备拆除、运输
	1
	项
	其他未列明行业

	20
	扩声系统调试
	扩声系统联动调试，使用培训，竣工资料整理
	1
	项
	其他未列明行业

	21
	扩声系统试运行
	扩声系统稳定性试运行，系统不低于三年免费稳定性运维
	1
	项
	其他未列明行业

	八、操场扩声设备

	1
	单15寸防水音箱
	1.系统类型：单15寸防水音箱
2.单元配置：高频单元1×1.75寸（44mm音圈）、低频单元1×15寸（65mm音圈）
3.频率响应：78Hz～20KHz
4.额定功率：300W
5.节目功率：600W
6.峰值功率：1200W
7.灵敏度：95dB
8.标称阻抗：8Ω
9.最大声压级：120dB
10.指向性角度：水平90°、垂直55°
11.输入接口：NL4MP×1
12.设备尺寸（高×宽×深）：490mm×490mm×480mm（允差10%）
	10
	台
	工业

	2
	专业功放
	1、输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD) 8Ω 650W 4Ω 950W
2、Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz) ≥400
3、频率响应  20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率）    
4、输入阻抗  20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式）    
5、输入灵敏度  44dB  0.56V 41dB  0.8V 38dB   1.13V 35dB   1.59V 32dB   2.25V 29dB   3.17V 26dB   4.47V
6、信噪比（A计权）  ≥100dB    
7、总谐波失真（THD+N）  ≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率)    
8、互调失真（IMD）  ≤0.05%(8Ω，1%输出功率)    
9、转换速率（8Ω，10KHz)  ≥20V/μs    
10、通道隔离  ≥80dB    
11、输入共模抑制比（CMR）  ≥70dB(20Hz-1KHz)    
12、保护系统  开机交流软启动：抑制启动电流，不影响其它设备工作，保护内部线路免受冲击；      
13、开机延时接载：保护扬声器免受冲击，无声开机；      
14、直流输出断载保护：中点漂移和有直流输出时，防止扬声器受冲击而损坏；
15、输出限流软保护：当负载阻抗过低和输入信号过激时，对功放和扬声器保护；      
16、削波压缩保护：当输入信号过大功放削峰时，保护系统自动检测并压缩信号，保护扬声器；
17、负载短路保护：当输出短路时，自动切断输出，保护功放；当短路解除后自动恢复工作；      
18、过热保护：当功放温度过高时，自动切断负载；温度降低后功放自动恢复工作；      
19、关机保护：关机时先切断负载，实现无声关机，保护扬声器避免受冲击；    
20、输入/输出接口  输入接口：信号输入接口×2个通道（三针XLR，平衡式，每个通道有两个并联输入接口，一公一母）；      
21、输出接口：扬声器输出接口×2个通道（SPEAKON）；    
22、控制方式  电平控制：旋钮式电平控制器×2个（前面板）；      
23、电源：前面板开关，ON为开机状态；      
24、整机增益可根据输入信号选择：26dB/29dB/32dB/35dB/38dB/41dB/44dB(只限部分机型）；      
25、工作模式调节：立体声模式/并联模式；    
26、可展示不同状态下的指示灯，包括电源指示灯、并联指示灯（B/P）、信号指示灯（SIGNAL）、压限指示（LIMIT）、保护指示（PROTECT）；    
27、电源电压和频率  ～220V（±10%），50Hz
	5
	台
	工业

	3
	音箱壁装架
	根据现场定制
	10
	个
	工业

	4
	线材辅料
	音频线、网线、电源线、各种跳线、音频接头、插线板等
	1
	批
	工业

	5
	设备安装
	设备安装、调试、旧设备拆除、运输
	1
	项
	其他未列明行业

	6
	扩声系统调试
	扩声系统联动调试，使用培训，竣工资料整理
	1
	项
	其他未列明行业

	7
	扩声系统试运行
	扩声系统稳定性试运行，系统不少于三年免费稳定性运维
	1
	项
	其他未列明行业





[bookmark: _Toc99301425][bookmark: _Hlk167285151]第六章   拟签订的合同文本
（本合同为拟定版本，中标后最终以双方商定为准）



政府采购货物买卖合同




货物名称：                      
项目名称：                                
甲    方： 北方交通大学附属中学密云分校 
乙    方：                               

[bookmark: _Toc20313]第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：  北方交通大学附属中学密云分校   
乙方（全称）：                        （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                  
         采购项目编号：                                 
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                       
     品牌：                规格型号：                
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                                 
     关键部件：                        品牌：          型号：             
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是   否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，金额：               
        国别：             品牌：           规格型号：               
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         否
          是否涉及环境标志产品：
         否
          是否涉及绿色产品： 
否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：              
                 大写：                
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（2） 付款方式：
分期付款：                    。
3. 合同履行
（1）起始日期：验收合格日期，完成日期：维保结束日期。
（2）履约地点：  甲方指定地点 
4. 合同验收
（1） 在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的证明文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。
（2）货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验证书向供方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。
（2.1）联合验收：
项目资金为预算内且统一结算的政府采购项目，在合同约定的截止日期内所采购的货物运抵现场并安装调试合格，及时通知甲方和招标代理机构待验收，甲方、招标代理机构接到通知后 15个工作日内组织对供应商履约的验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。
（2.2）甲方聘请相关专业机构验收：
  供应商在合同约定的截止日期将所报的货物运抵现场、安装、调试、组织培训（如需要）后，通知甲方和招标代理机构待验收，如果是大型或者复杂的项目，应当按照“委托协议”约定，邀请相关专业专家或国家认可的质量检测机构参加验收工作，专业机构验收人员应当在验收书上签字并承担相应的法律责任。
（2.3）甲方自行验收：
项目资金为预算外且自行结算的政府采购项目，在合同约定的截至日期内所采购的货物运抵现场并安装调试合格，及时通知甲方和招标代理机构待验收，甲方应当按照“委托协议”约定自行组织对供应商履约的验收，甲方验收人员应当在验收书上签字并承担相应的法律责任。
（3）如果货物的质量和规格与合同不符或在第10条规定的质量保证期内，证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向供方提出索赔。
（4）甲方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，供方有义务为甲方监造人员提供方便。
（5）制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自   本合同自双方签字、盖章之日起  生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执     份，乙方执     份，均具有同等法律效力。
合同订立地点：      北方交通大学附属中学密云分校          
[bookmark: _Toc27624]
第二节 政府采购合同条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更为由，拒绝或迟延支付。
4.5 医疗设备按照甲方实际需要必须无偿接入医院信息系统
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1包装要求
7.1.1 除合同另有约定外,供方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供方承担。
7.1.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
7.2装运标志
7.2.1 供方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：
收货人：           ；合同号：           ；装运标志：         ；
收货人代号：       ；目的地：         ；货物名称、品目号和箱号：     ；
毛重／净重：        ； 尺寸(长×宽×高以厘米计)：           。
7.2.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，供方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 供方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。
7.3交货方式
[bookmark: _Ref467379657]7.3.1交货方式一般为下列其中一种。
7.3.1.1 现场交货：供方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由供方承担。所有货物运抵现场且安装调试完毕并验收合格后的日期为交货日期。
7.3.1.2工厂交货：由供方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。
7.3.1.3甲方自提货物：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。
7.3.2 供方应在合同规定的交货期 3 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时供方应用挂号信将详细交货清单一式7份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。
7.3.3 在现场交货和工厂交货条件下，供方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，供方应对超运部分所引起的一切后果负责。
7．4装运通知
7.4.1在现场交货和工厂交货条件下的货物，供方通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。
7.4.2如因供方延误将上述内容用电报或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由供方负责。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
8.2.1供方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
8.2.2供方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，供方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
8.2.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后  3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
8.2.4 如果供方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由供方承担。
8.2.5除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起36个月。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
供方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 供方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。供方负责处理侵权产品，退还全部货款，并按照全部货款的双倍向甲方承担赔偿责任，不足以弥补甲方损失的，差额补足。
11. 保密义务
甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。
12. 合同价款支付
本项目付款条件：               。
13. 履约保证金
13.1 供方应在合同签订后30个工作日内，按约定方式向甲方提交合同总价5％的履约保证金。
13.2 履约保证金用于补偿甲方因供方不能履行其合同义务而蒙受的损失。
  13.3  履约保证金应使用本合同货币（人民币），按下述方式之一提交：支票、汇票或现金。
  13.4履约保证金在招标文件中规定的货物质量保证期期满前应完全有效。
  13.5如果供方未能按合同规定履行其义务，甲方有权依据第三方证明直接索赔，要求从履约保证金中取得补偿。
 13.6 货物通过最终验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，质保期结束后三十日内，如无扣除事项，甲方将质量保证金无息退还供方。
14. 违约责任
14.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的全部损失。
14.2 迟延交货的违约责任
14.2.1供方应按照此次“招标文件”中甲方规定的时间交货和提供服务。
14.2.2如果供方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
14.2.3在履行合同过程中，由于供方原因不能按时交货和提供服务的应及时以书面形式将其理由及预期延误时间通知甲方。甲方收到供方通知后，认为其理由正当时必须出据书面批示，可酌情延长交货时间，此批示将作为最终验收的一部分。
14.2.4如果供方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到供方通知后，认为其理由正当时可以酌情延长交货时间，但需以甲方出据的书面批示为准。
14.3违约赔偿如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求供方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同，供方应按合同全部价款赔偿甲方损失。
[bookmark: _Toc487900361]15．索赔
15.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据按检验标准自己检验的结果或有资质的权威质检机构的检验结果向供方提出索赔。
[bookmark: _Ref467378076]15.2在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果供方对甲方提出的索赔负有责任，供方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
15.2.1 在法定的退货期内，供方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但供方同意退货，可比照上述办法办理或由双方协商处理。
15.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经需供双方商定降低货物的价格或由有权威的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。
15.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，供方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
15.3如果在甲方发出索赔通知后2天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在甲方提出索赔通知后2天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从供方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向供方提出不足部分的补偿。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，由北京市大兴区人民法院诉讼管辖。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
	
甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	地　　址：
	
	联 系 人
	

	邮政编码
	
	联系电话
	

	开户银行：
	
	统一社会信用代码
	

	账　　号：
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	




[bookmark: _Toc99301426]第七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求



4 投标保证金凭证/交款单据电子件




二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 [bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc195842921]投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc264969247]

2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日



3 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226309802]开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc265228397]




4 




5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	货物名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一社会信用代码
	制造商
规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	型号、规格
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	




注：1.本表应按包分别填写。
2.制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
4.所投货物属于第二类、第三类医疗器械管理范围的，“型号、规格”处填写内容应与《中华人民共和国医疗器械注册证》中“型号、规格”保持一致，否则投标无效。
                  

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
6 [bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc226309805]合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	▲项参数技术支持资料所在页码说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1.此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
3. 投标人应对以投标产品和服务所能达到的内容逐条对照响应并予以填写，而不应完全复制招标的采购需求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数且支持材料注明页码，否则评标委员会有权不予认可，详见“采购标的的其他技术、服务等要求”部分。
4.本表需响应的内容详见采购需求部分：“四、货物技术规格具体要求（技术指标）”。
          
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填（本项目可不填写）。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填（本项目可不填写）。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填（本项目可不填写）。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


8 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067]（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



8-1 中小企业证明文件
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的小微企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


9 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
9-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


9-2 要求提供或投标人认为应附的其他材料
image1.jpeg
ZHONG CHENG GUO HUI




