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门头沟区融媒体中心超高清播出系统建设项目

公开招标文件



[bookmark: OLE_LINK96]项目名称：门头沟区融媒体中心超高清播出系统建设项目
[bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK112]项目编号：11010926210200018229-XM001
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK18]采 购 人：北京市门头沟区融媒体中心
采购代理机构：北京招信天诚招标代理有限公司
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注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。


[bookmark: _Toc99301419]第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK137]1.项目编号：11010926210200018229-XM001
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK135][bookmark: OLE_LINK148][bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK157]2.项目名称：门头沟区融媒体中心超高清播出系统建设项目
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK136]3.项目预算金额：452.07万元
4.采购需求：
	[bookmark: OLE_LINK138][bookmark: OLE_LINK139]序号
	标的名称
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	自动播出控制备机
	1
	CPU：≥1颗，物理核心数≥16，主频≥2.8GHz，末级缓存≥32MB，线程数≥32……

	…
	……
	…
	……详见招标文件第五章“采购需求”


[bookmark: _Hlk231482127][bookmark: OLE_LINK142]5.合同履行期限：自合同签订之日起120个日历天内到货并完成安装调试。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK147]■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /  。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   /  。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：    /    。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]获取招标文件
1.时间：2026年06月08日至2026年06月12日，每天上午08:30至12：00，下午12:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台。
3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年06月29日09点30分（北京时间）。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]地点：本项目采用远程电子开标方式，无需投标人到达开标现场开标。投标人使用CA认证证书或电子营业执照登陆北京市政府采购电子交易平台参与电子开标，投标人自行对电子投标文件进行解密。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：
[bookmark: OLE_LINK149][bookmark: OLE_LINK150]1) 促进中小企业发展政策
2) 监狱企业扶持政策
3) 促进残疾人就业政府采购政策
4) 落实政府采购本国产品标准及政策
5) 鼓励节能、环保政策
6) 正版软件
7) 网络安全专用产品
8）推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
9）采购需求标准
10）政府采购相关政策
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线	010-86483801
2.1	办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2	注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3	驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4	获取电子招标文件
供应商使用CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5	编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6	提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7	电子开标
[bookmark: OLE_LINK35]供应商在开标地点使用CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
[bookmark: OLE_LINK10]注：
[bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK53]1）供应商需准备纸质投标文件（1正本、2副本、电子U盘2份（U盘内容须与北京市政府采购电子交易平台上传的投标文件一致，格式为PDF；纸质版投标文件应为系统上传签章完成的电子投标文件的纸质打印版））递交至北京招信天诚招标代理有限公司。若纸质版投标文件与上传至北京市政府采购电子交易平台的电子投标文件不符，以上传的电子投标文件为准。
[bookmark: OLE_LINK97]2）递交时间：2026年06月29日10点00分至11点30分。 
3.本次公告在《中国政府采购网》、《北京市政府采购网》上发布。
对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086][bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK132][bookmark: OLE_LINK133]名    称：北京市门头沟区融媒体中心 
地    址：北京市门头沟区新桥大街36号 
联系方式：孙老师  010-69842880
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：北京招信天诚招标代理有限公司
地    址：北京市门头沟区龙兴南二路5号院2号楼5层
联系方式：010-56332177-607
3.项目联系方式
项目联系人：樊莉莉   李红燕
电      话：010-56332177-607

[bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc226965856]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc150509270]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目__包不适用。
□本项目__包为单一产品采购项目。
■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：自动播出控制备机。

	3.1
	现场考察
	[bookmark: OLE_LINK21]■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_/__；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_/_；
（4）未中标人样品退还：_/_；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_/_；
（6）其他要求（如有）：_/_。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	[bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK77]（除“第五章采购需求”中的响度控制授权、机房整修、系统集成）外的所有标的
	工业


注：中小企业声明函的填写，标的名称的填写需如实列出所投产品名称。

	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形： _/_ 。

	12.1
	投标保证金
	本项目不适用
开户名：北京招信天诚招标代理有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司北京永定支行
帐  号：11050168500000000363 

	12.7.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
■无
□有，具体情形：	   /    。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。

	[bookmark: _Hlk207369897]18.2
	解密时间
	解密时间：  15  分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是 
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人；得分、投标报价、技术部分得分均相同的，以商务部分得分高者为中标人；得分、投标报价、技术部分得分、商务部分得分均相同的，随机抽取。得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：  _/_  ；
（2）允许分包的金额或者比例：  _/ _ ；
（3）其他要求：  _/ _。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕 8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：书面形式

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京招信天诚招标代理有限公司；
联系电话：010-56332177；
通讯地址：北京市门头沟区龙兴南二路5号院2号楼5层。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]收费标准：代理费用参考有关规定及市场价格计取。
缴纳时间：领取中标通知书之前。


北京招信天诚招标代理有限公司公开招标文件



第 76 页 共 155 页
[bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc150774722]投标人须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc142311020]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc305158864]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
5.2.1.1	中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.2.1.2	供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）	在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）	在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3	在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4	以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 [bookmark: OLE_LINK115]在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 [bookmark: OLE_LINK116]在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.3.1	安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10人）；
5.2.3.2	依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3	为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4	通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5	提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6	前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法  签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 [bookmark: OLE_LINK1]小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 	政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代 理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制 采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于 调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 	正版软件
5.5.1 [bookmark: OLE_LINK118]各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 [bookmark: OLE_LINK119]	网络安全专用产品
5.6.1 [bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK121]根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 	推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 	采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 其他政府采购需求标准
为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
7 [bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc150480761]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 [bookmark: OLE_LINK27]澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc226337222]
三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc127151527]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc150774733]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc151193700]投标报价
11.1 所有投标均以人民币报价。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 [bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc164229226]投标保证金（本项目不适用）
12.1 [bookmark: _Ref467306302][bookmark: OLE_LINK9]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在 投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 [bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 [bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc226965722]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc127161447]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc305158876]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc151193777]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151193924]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc151193635]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc150774743]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc151193927]开标
18.1 [bookmark: _Toc520356165]采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 [bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK109]投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc226965730]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc150774752]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网、北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 [bookmark: OLE_LINK117]废标
24.1 [bookmark: OLE_LINK140][bookmark: OLE_LINK141]在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc150774755]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 [bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: OLE_LINK34]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 [bookmark: OLE_LINK38]质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 [bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费。
[bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 [bookmark: OLE_LINK110]资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	[bookmark: OLE_LINK45]提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	[bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Hlt522424701]2
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


[bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]
第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标方法
1 [bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc150480793]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1 
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2 
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3 
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4 
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5 
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6 
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7 
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8 
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	9 
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件： 
 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；  
 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目 录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	10 
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	11 
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	12 
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	13 
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: OLE_LINK144][bookmark: OLE_LINK143][bookmark: OLE_LINK146][bookmark: OLE_LINK145]异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
[bookmark: OLE_LINK62]（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值_50_%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×_50_%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价_50_%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×_50_%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价_45_%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×_45_%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
[bookmark: _Hlk190337965]上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：    /    
■无，按下述2.4.2-2.4.8项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策及对本国产品的支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：由评标委员会确定质量和服务最优的投标人作为参加评标的投标人。
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）在评标标准中增设节能和环保产品评审因素。
4 [bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc264969236]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求：由评标委员会确定技术指标评审得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，技术指标评审得分相同的，由评标委员会确定投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，如仍不能确定，采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐_3_名中标候选人。
[bookmark: OLE_LINK65]本项目如分包采购，为保证供货质量、供货进度或服务质量，投标人或联合体可投多个包，但只限中1包，评审的顺序是先第一包再第二包。投标人或联合体两包评审排名均为第一名时，第二包则顺延其排名之后的3名投标人为中标候选人，以此类推。
5 报告违法行为
5.1 [bookmark: OLE_LINK64]评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。


二、评标标准

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	商务部分
（14分）
	业绩
（10分）
	评委根据投标人或制造商近三年(2023年06月01日至今)类似业绩，须提供合同关键页（包括名称页、货物明细清单、金额页和签字盖章页），每提供一个有效的合同得2分。最多10分。
	

	
	
	人员配备方案   （4分）
	1、项目负责人（1名）具有高级网络运维工程师证书、高级信息安全管理工程师证书、高级网络安全系统评测师证书、数据库管理高级证书，每具有1证书得0.5分，最高得2分。
	

	
	
	
	2、 [bookmark: OLE_LINK28]根据投标人提供的人员配备方案进行综合评定，其中：
（1）人员配备数量
[bookmark: OLE_LINK24]（2）所任职务职责
方案中对上述每项内容有具体阐述，具有针对性，完全满足采购需求，得1分；
方案对上述部分内容有缺项，内容阐述简单，缺乏针对性，得0.5分；
说明：每小项满分为1分，根据评分档位逐一扣减，未提供小项内容，得0分。
	

	2
	技术部分
（54分）
	技术分
（36分）
	[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK104]根据投标人的投标文件对招标文件中“采购需求”的 “*”号及“#”号条款响应程度。
（1）全部满足招标文件的技术条款，得36分。
（2）“*” 号条款每有一项负偏离,扣减0.06分；扣分最高不超过21分。
（3）“#”号条款每有一项负偏离,扣减1分；扣分最高不超过15分。
	

	
	
	设计方案
（6分）
	根据投标人提供的设计方案进行综合评定，其中：（1）系统深化设计、设计标准（2）系统拓扑图及信号连接图 （3）硬件配置及数量
方案中对上述每项内容有具体阐述，具有针对性，完全满足采购需求，得2分；
方案对上述每项内容有阐述，具有一定的针对性，满足采购需求，得1分；
方案对上述部分内容有缺项，内容阐述简单，缺乏针对性，得0.5分；
说明：每小项满分为2分，根据评分档位逐一扣减，未提供小项内容，得0分。
	

	
	
	项目实施方案
（6分）
	根据投标人提供的项目实施方案进行综合评定，其中：（1）供货方案（2）安装、调试方案（3）质量及安全保证措施
方案中对上述每项内容有具体阐述，具有针对性，完全满足采购需求，得2分；
方案对上述每项内容有阐述，具有一定的针对性，满足采购需求，得1分；
方案对上述部分内容有缺项，内容阐述简单，缺乏针对性，得0.5分；
说明：每小项满分为2分，根据评分档位逐一扣减，未提供小项内容，得0分。
	

	
	
	售后服务方案及承诺（6分）
	根据投标人提供的售后服务方案及承诺进行综合评定。其中：（1）质保期（2）故障响应时间及解决方案（3）培训方案（4）服务承诺
方案中对上述每项内容有具体阐述，具有针对性，完全满足采购需求，得1.5分；
方案对上述每项内容有阐述，具有一定的针对性，满足采购需求，得1分；
方案对上述部分内容有缺项，内容阐述简单，缺乏针对性，得0.5分；
说明：每小项满分为1.5分，根据评分档位逐一扣减，未提供小项内容，得0分。
	

	3
	投标报价
（30分）
	（30分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。

	4
	政策性得分
（2分）
	环境标志产品
（1分）
	如投标人所投产品中每有一项环境标志产品（须提供国家确定的认证机构出具的且处于有效期内的认证证书电子件加盖投标人公章）加0.5分，否则不加分，本项最多得1分。

	
	
	节能产品
（1分）
	[bookmark: OLE_LINK23]如投标产品中每有一项节能产品（须提供国家确定的认证机构出具的且处于有效期内的认证证书电子件加盖投标人公章）加0.5分，否则不加分，本项最多得1分。

	合计
	100
	




[bookmark: _Toc99301424]
第五章   采购需求
1、 [bookmark: OLE_LINK158][bookmark: OLE_LINK159]采购标的
1. 采购标的
	序号
	[bookmark: OLE_LINK36]货物名称
	数量
	单位

	一、播出应用系统

	1.1 视频服务系统

	1
	4K超高清视频服务系统
	1
	套

	2
	4K超高清垫片播放器
	1
	台

	1.2 二级存储扩容

	1
	二级存储
	1
	套

	1.3 网络部分

	1
	核心交换机
	1
	台

	2
	接入交换机
	2
	台

	1.4播出服务集群系统部分

	1
	播出数据库服务系统
	1
	套

	2
	备播/接口服务系统
	1
	套

	3
	内部迁移服务系统
	1
	套

	4
	自动技审服务系统
	1
	套

	5
	操作系统
	4
	套

	6
	冷备盘
	1
	个

	1.5 播出操控系统部分

	1
	[bookmark: OLE_LINK81]▲自动播出控制备机
	1
	台

	2
	第三备播出控制备机
	1
	台

	3
	422倒换器
	1
	台

	4
	多功能上载审片工作站
	1
	台

	5
	节目单编辑工作站
	1
	台

	6
	4K全媒体图文播出
	1
	套

	7
	桌面操作系统
	5
	套

	二、分控系统

	1
	12G切换台
	2
	台

	2
	12G 四选一切换器
	2
	台

	3
	12G视频分配器
	18
	台

	4
	12G交叉变换器
	4
	台

	5
	3U机箱
	2
	台

	6
	12G监听器
	2
	套

	7
	响度控制器授权
	2
	套

	三、播出信号辅助系统

	3.1 时钟系统

	1
	卫星校时钟
	2
	套

	2
	时码选择器
	1
	台

	3
	时码分配器
	1
	台

	4
	5寸时间子钟
	1
	套

	5
	5寸日历子钟
	1
	套

	3.2 同步系统

	1
	同步信号发生器
	2
	台

	2
	同步信号倒换器
	1
	台

	3
	模拟视频分配器
	6
	台

	4
	周边机箱
	1
	台

	3.3 电视墙监看系统

	1
	12G多画面
	2
	台

	2
	广播级4K超高清桌面监视器
	1
	台

	3
	拼接控制系统
	1
	套

	4
	监视系统
	6
	台

	5
	4K显示系统
	4
	台

	6
	转换器
	4
	台

	四、机房设备

	1
	键鼠切换器
	2
	台

	2
	两层直型电视墙
	4
	组

	3
	播控操作控制台
	6
	联

	4
	加深机柜
	4
	台

	5
	机房整修
	1
	套

	6
	线材
	1
	套

	7
	空调系统
	1
	套

	8
	座椅
	10
	个

	五、系统集成

	1
	系统集成
	1
	套



2. 项目背景
原有播出系统规划建设时采集加工播出的节目以高清为主、兼顾标清。随着高清、超高清节目量与日俱增，现有系统在传输效率及稳定性方面已明显不足；服务器无法支撑高码率的稳定运行，为保证编播业务的顺利开展，结合当今广播电视行业总体技术发展现状，对原有编播系统进行全面的改造和升级，需实现高清及超高清内容的播出、存储、管理等能力。
2、 商务要求
[bookmark: OLE_LINK113]1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1.1交付时间：自合同签订之日起120个日历天内到货并完成安装调试。
1.2交付地点：采购人指定地点。
2. 付款条件（进度和方式）
[bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK131]2.1本合同签订生效后，采购人向中标人支付合同总价款的70*，同时中标人须向采购人交纳合同金额3%的履约保证金。
[bookmark: OLE_LINK134]2.2全部设备完成安装、调试并经采购人验收合格后，采购人向中标人支付合同总价款的30%。 
3. 包装和运输
本项目采购标的符合《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的相关规定。
4. 售后服务（质保期）
4.1安装和调试
中标人负责安装、调试、培训及售后服务。
中标人负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标人应在货物抵达现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。
4.2技术培训
中标人负责对采购人进行专业培训，直至采购人能完全操作（投标人列明具体培训计划方案），提供详细培训计划并定期进行回访。
4.3质保期
质保期：产品自验收合格之日起不低于3年，时间从全部正式验收合格之日起计算。 
质保期结束后，维护费用的计算方法及额度应该做出报价，维修不收工时费，配件只收取成本费，并在合同中约定。 
在质保期内出现的故障中标人能保证在2小时内到达故障现场。一般故障在4小时内解决，特殊故障至少在48小时内解决。
本项目整体售后服务须遵照本章相关条款执行；特殊设备对应的附加售后要求，详见各货物技术参数。
3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
播出设备已使用近十多年，且为高清播出系统，无法满足本次高清和超高清播放需求。基于用户对于超高清画质的追求日益增长，原有高清播出系统严重影响了观看体验，为了顺应技术发展趋势，提升节目播出质量，满足观众日益提高的视觉体验要求，系统支持各类需播出的资源提交到播出系统。包括：外来素材导入到播出系统；媒资系统中的资源提交到播出系统进行播出；非编中的资源提交到播出系统进行播出等。本次项目配置1个4K信创超高清频道，配备相应的播出服务器、切换台、信号处理设备等，满足日常节目播出需求。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
本项目采购标的执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
2.货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	[bookmark: _Hlk231397792]一、播出应用系统
	

	1.1 视频服务系统
	

	1 
	4K超高清视频服务系统
	[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK59]硬件配置不低于如下要求：
CPU：≥2颗国产CPU24核心，主频2.2GHz；
内存：≥256G；
硬盘：≥480GB SSD*2/1.92TB SATA SSD*10；
*板卡：12G SDI 超高清板卡；
其他： 4口多串口卡、 SFP+光模块*2、、25G SFP28光模块(850nm,100m,SR,MM,LC)*2；
功能要求：
*1.支持4K超高清信号播出，至少支持2路12G SDI信号；
*2.支持在4K超高清播出信号上叠加4K超高清图文字幕；
#3.支持图文类型包括静态图片，文字，动画，跑马，时钟，支持至少6层图文；（提供由国家认证认可的检验或检测机构出具的检验或检测报告复印件，报告上需提现此项参数的检测内容）
*4.支持BT2020色域，支持HLG曲线；
*5.支持文件编码格式XAVC-I帧，CLASS 300，h.265, ProRes422d；
*6.支持由播控工作站控制进行播出功能，包括文件解码播放，外来信号切换，图文控制功能；
#7.播出服务器对文件CUE，PLAY,外来信号切换等指令的响应延时在0.1S以内；（提供由国家认证认可的检验或检测机构出具的检验或检测报告复印件，报告上需提现此项参数的检测内容）
#8.文件上传速度不低于185MB/s；（提供由国家认证认可的检验或检测机构出具的检验或检测报告复印件，报告上需提现此项参数的检测内容）
	1
	套
	

	2 
	4K超高清垫片播放器
	1.硬盘录放机视音频处理板卡及录制播放软件均采用国内自主研发的技术和标准
*2.4K 50/60P 录制或播放，兼容高清；
*3.支持 1 路 4K 60 或者1路HD的播放，支持列表播放；
*4.大于等于1.9寸监视屏，大于320*172 分辨率，提供预览视频画面、音频状态、系统状态、网络状态以及系统重要参数设置；
*5.支持编码：H.264 / HEVC Apple ProRes （422 HQ / 422 / 422 LT）/XAVC Class 300/480；
*6.支持文件封装：MOV、MXF；
7.支持通用SSD固态硬盘热插拔；
8.支持12G-SDI、4x3G（2SI）、HDMI2.0和Full NDI / NDI | HX输入/输出；
9.内置LTC时码发生器、支持LTC时码输入/输出；
10.支持REF同步输入/输出；
11.网络接口：配备双2.5G网口；
12.RS-422 输入/输出，支持RS-422串联多机录像机进行一键启停录制功能；
13.支持模拟音频、AES/EBU音频输入输出；
14.内置标准1KHz音频测试信号输出,支持音频加嵌、解嵌及延时调整，最大支持 8 声道音频录制和输出；
*15.自动识别色域和曲线，包括 BT2020、REC 709；
*16.支持WEB页面管理, 支持信号内容、设置和录制状态监看；
*17.支持冗余电源设计；
*18.配置2块960GB SSD硬盘。
	1
	台
	

	1.2 二级存储扩容
	

	1 
	二级存储
	总容量不低于560T；
CPU规格：≥2颗，单颗CPU：物理核心数≥32，主频≥2.6GHz，线程数≥32，最高内存速率≥DDR4‑3200 MT/s，
内存规格：≥32GB×4，内存规格≥DDR4；
网络规格：≥4个万兆光口+4个千兆电口；
电源规格：≥2个900W冗余电源模块；
性能要求：
#1.支持在集群满载（容量使用率达90%）的条件下仍能保持性能稳定，衰减不超过5%；（提供由国家认证认可的检验或检测机构出具的检验或检测报告复印件，报告上需提现此项参数的检测内容）
#2.文件存储要求三节点集群小文件4K读IOPS不低于13万，写IOPS不低于9万；（提供由国家认证认可的检验或检测机构出具的检验或检测报告复印件，报告上需提现此项参数的检测内容）
3.基于业务安全考虑，为避免产生额外的经济损失，存储产品应具备勒索病毒的防护能力，内置免费病毒防护引擎，支持中毒前的勒索病毒防护、中毒时（或检测为疑似勒索病毒时）自动打快照、中毒后进行文件的安全恢复，能有效抵御勒索病毒。
	1
	套
	

	[bookmark: OLE_LINK108]1.3 网络部分
	

	1 
	核心交换机
	*1.三层交换机，48SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot，背板带宽2.56Tbps，包转发率1080Mpps，支持 10GE 端口聚合，支持静态聚合、动态聚合，支持基于端口的 VLAN，支持静态及动态路由，支持 IRF2 智能弹性架构，支持通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠，支持静态聚合、动态聚合；
*2.风扇模块×2，电源侧进风,端口侧出风风扇；
*3.电源模块×2，250W交流电源模块；
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]*4.2端口40G QSFP Plus接口板×1；
5.QSFP+ 40G光模块(850nm,100m,SR4,支持1分4)×2；
6.SFP+万兆短波模块(850nm,300m,LC)×20；
7.千兆多模模块(850nm,0.55km,LC)×4；
8.40G QSFP+ to 40G QSFP+ 3m直连电缆×1。
	1
	台
	

	2 
	接入交换机
	* 1.支持48个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个Slot,无电源；
* 2.风扇模块×2，以太网交换机风扇模块(电源侧出风)；
3.电源模块×2，150W交流电源模块；
4. 10G SFP+ to 10G QSFP+ 3m直连电缆×1。
	2
	台
	

	1.4播出服务集群系统部分
	

	1 
	播出数据库服务系统
	一、规格不低于如下要求：
1.2U机架式服务器；
2. CPU：≥2颗，单颗CPU：物理核心数≥16，主频≥2.5GHz，*末级缓存≥32MB，线程数≥32，热设计功耗≤70W, 最高内存速率≥DDR4‑3200 MT/s，内存通道数≥8，内存位宽：64bit；
3.主板：支持≥2颗CPU，*支持≥32个DDR4内存插槽，支持SAS、SATA存储接口，支持≥5个PCIe 3.0标准插槽；
4. *内存：≥16GB×2，内存规格≥DDR4，*不低于8个内存通道，每个通道支持2DPC；
5.存储：≥480GB 2.5英寸SATA SSD硬盘×2，*≥600GB 2.5英寸SAS硬盘×4,最多可支持≥24个2.5英寸SATA硬盘；
6.网络：≥4个1GE网口；
7.外部接口：≥1个VGA接口，≥2个USB3.0接口； 
8.电源：≥2个1300W冗余电源模块；
9.整机规格：
(1)外观和结构：
a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
(2)参考尺寸(高×宽×深)：87.5mm×445.4mm×775.5mm；
(3)环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa；
(4)机械环境适应性：机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定；
(5)噪声：符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB；
二、硬件功能要求：
1.主板功能：
(1)主板外部接口种类：支持VGA、USB3.0、BMC管理端口；
2.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能；
3.CPU功能：
(1)计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能；
(2)密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定；
4.电源功能：
(1)电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能；
(2)电源过流保护：支持过流及短路保护的功能；
5.整机功能：支持风冷或液冷等散热方式；
6.管理功能：
(1)BMC固件基础功能：
1)支持DHCP设置网络功能；
2)支持静态IP设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能；
(2)BIOS固件基础功能：
a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能；
(3)远程控制：支持远程关机和重新启动功能； 
7.操作系统及驱动功能:
(1)操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级；
(2)操作系统功能：
a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求；
8.中文信息处理功能：符合GB 18030 的有关规定；
三、安全要求：
1.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；
2.固件安全要求：
(1)故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警；
3.系统安全要求：
(1)弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令；
(2)白名单访问控制：支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制；
(3)二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作；
(4)密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法；
(5)敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议传输用户的敏感信息；
4.物理安全：安全要求应符合 GB 4943.1 的规定；
5.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求；
四、性能要求：
1.CPU性能：
(1)CPU主频：≥2.5GHz；
(2)单CPU核数：≥16；
*(3)单CPU末级缓存容量：≥32MB；
2.内存性能：
*(1)内存速率：≥3200MT/s；
3.电源能耗：符合 GB/T 9813.3 的有关规定；
五、兼容要求：
1.部件兼容性要求：
*(1)内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格；
*(2)固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格；
*(3)网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品；
(4)功能卡兼容性：内置或适配符合 PCIe 的功能卡；
* 2.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动；
3.软件兼容性：
*(1)数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；
*(2)中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品；
*(3)平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台；
六、可靠性要求：
1.整机可靠性要求：
*(1)整机可靠性：m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h；
*(2)风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h；
*(3)部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)；
七、包装及运输要求：
1.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
八、服务要求：
1.服务响应：
(1)服务响应：
*a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
* b)提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
* c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
*d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
*(2)培训响应：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
2.服务周期：
*(1)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
*(2)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
*(3)产品停止服务时间应提前1年告知客户；
*(4)产品发布日期需在随机文件中明确；
3.服务工具要求：
(1)工具要求：提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权；
(2)驱动安装升级指引：提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引；
(3)管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能；
4.增值服务
*(1)厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力；
*(2)提供上门服务：供应商具备提供上门服务的能力(可收费)；
九、供保要求：
1.供应链质量：
(1)抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售；
十、分布式数据库功能要求：
1.安装与升级：
(1)数据库安装：
a)支持命令行或图形化的安装；
b)支持命令行或图形化的可配置安装能力；
c)依据安装环境提供相应的初始化参数配置值；
d)提供图形化软件组件管理向导工具
(2)数据库重启：
a)支持命令行或图形化的方式关闭和启动服务；
b)关闭服务后，再启动服务，服务正常
(3)安装配置日志：
a)提供软件安装的日志记录功能；
b)记录的软件安装信息完整正确；
c)提供安装配置操作的日志记录功能；
d)记录的配置操作信息完整正确
(4)升级维护：
a)支持版本升级，保证版本间功能和数据的兼容性；
b)提供当前版本与历史版本的差异说明文档，包含新版本对软件和硬件的支持情况；
2.数据配置：
(1)参数配置：
a)依据工作负载和运行环境，提供配置参数修改的能力；
b)修改数据库配置参数后，配置参数立即生效或数据库重新启动生效，立即生效的配置参数和需要数据库重新启动方可生效的配置参数应在相关文档中明确；
3.SQL功能：
(1)基础数据类型：
a)支持数值类型；
b)支持字符类型；
c)支持二进制类型；
d)支持日期和时间类型；
e)支持布尔类型；
f)支持（大）文本类型；
g)支持大对象类型；
(2)数据存储基础功能：支持基础数据类型；
(3)数据检索基础功能：支持基础数据类型；
(4)核心SQL 能力：
a)支持左外连接；
b)支持右外连接；
c)支持内连接；
d)支持全连接；
(5)字符集：中文字符集符合GB18030的要求；
(6)常用操作符：
a)支持逻辑操作符及相关运算；
b)支持比较操作符及相关运算；
c)支持算术运算符及相关运算
(7)条件表达式：
a)支持对比条件表达式；
b)支持逻辑条件表达式；
c)支持空值条件表达式；
d)支持等于条件表达式；
e)支持模式匹配条件表达式；
f)支持区间条件表达式；
g)支持IN条件表达式；
h)支持存在条件表达式；
i)支持以上条件表达式的复合表达式；
(8)SQL执行计划：支持SQL计划，使SQL按照指定的语句执行，并实现预期结果；
4.数据库对象：
(1)基础对象类型：
a)支持用户的创建、删除、修改；
b)支持角色的创建、删除、修改；
c)支持存储过程的创建、删除、修改；
d)支持表操作功能；
e)支持自增序列；
f)支持主键约束、唯一性约束、检查约束和联合主键约束；
g)支持游标功能；
h)支持视图的创建、删除、修改；
i)支持数值计算函数、字符处理函数、日期时间值函数、间隔函数、类型转换函数、位运算函数、聚合函数、格式化、系统信息等常用函数；
(2)基础表分区管理：
a)哈希分区方式；
b)范围分区方式；
c)列表分区方式
(3)对象变更：
a)支持数据库的创建、删除、更新以及数据库属性的查询；
b)支持在线变更表结构、索引；
c)支持数据的增加、删除、修改和查询；
5.事物能力：
(1)事务基础特性：支持事务的ACID；
(2)死锁检测与处理：
a)在并发执行过程中，能检测到死锁；
b)提供解决全局死锁的机制；
c)具备死锁处理能力；
d)具备死锁超时回滚的能力；
e)具备死锁检测与处理记录功能；
6.运维：
(1)运行时统计信息基础功能：
a）数据库慢SQL统计：
1）支持统计SQL语句；
2）支持统计用户名；
3）支持统计数据库名；
4）支持统计执行时长；
b）数据库性能状态统计：
1）支持统计每秒事务数和查询数；
2）支持统计SQL平均响应时间；
3）支持统计高频SQL；
(2)日志：
a)具备对各类事件进行日志记录的功能，可通过日志查看操作内容、执行过程和结果；
b)具备提示和警告功能，提示或警告数据库结构修改、数据库运行配置修改等重要操作；
c)日志完整正确，并且提供可读文本的形式；
d)支持中文日志；
(3)远程运维：具备远程维护功能；
(4)报警：
a)提供通知管理员的方法或工具；
b)支持设置报警基线，数据库运行中遇到重要事件、异常事件和状态、超过报警阈值等情况时，通知管理员；
c)提供报警API；
d)报警发生时，支持报警信息的实时展示；
7.迁移：
(1)数据迁移：
a)提供元数据、数据库、数据库对象、表数据快速迁移的功能；
b)支持数据迁移工具实现同构或异构数据库之间的数据迁移；
c)支持全量数据迁移、增量数据持续同步等迁移模式；
d)在数据迁移过程中具备应对传输异常的能力，保障数据迁移的稳定性、连续性和一致性；
e)支持存量数据的一次性迁移和增量数据库的持续同步；
f)支持多种不同类型的源数据库和目标数据库之间的数据迁移；
(2)数据比对基础功能：对源数据库和目标数据库之间的数据进行比对，支持数据一致性，并提供一致性比对报告；
8.备份恢复：
(1)数据备份：
a)运行状态下支持对数据库进行全库备份；
b)运行状态下支持对数据库进行部分备份；
c)运行状态下支持对数据库进行增量备份；
(2)多种存储媒体备份、还原：支持多种备份存储媒体，支持多种存储媒体的部分、完整数据库数据还原处理能力；
(3)备份还原的一致性校验：提供数据库备份数据一致性校验的命令或工具；
9.集群管理：
(1)集群构建与管理：
a)支持集群的运行环境；
b)支持创建并配置数据库集群；
c)配置信息至少包括日常运维管理、容灾管理、日志管理、备份管理、监控等；
(2)数据分布：
a)支持自动数据分布；
b)按照指定规则设置数据分布；
(3)分布式计算：支持在分布式节点上的并行计算；
(4)集群扩展：
a)支持在线扩容、缩容；
b)集群扩容、缩容过程中支持分布式事务ACID特性；
(5)数据重分布：支持按照数据库集群的节点、状态和负载的变化，进行动态重分布；
(6)对应用透明：当数据分布、分布计算、集群扩展、数据重分布等变化时，不需要修改应用代码；
(7)均分负载：支持在集群环境下，事务并行执行；
10.工具：
(1)数据库开发调试工具：
a)具备图形化功能，提高易用性；
b)具备导入、编辑、保存、执行SQL语句和SQL脚本功能；
c)具备复制、编辑现有数据库对象功能；
d)具备关键词显示标记、动态语法提示的SQL编辑器功能；
(2)用户、角色管理工具：
a)支持创建、修改、删除用户的功能；
b）提供定义用户的功能；
c)支持创建、修改、删除角色的功能，且提供用户自定义角色的功能；
(3)SQL执行计划查看工具：
a)提供与数据库管理系统进行SQL交互的工具，方便运维工作；
b)支持查看SQL语句查询执行计划与统计信息；
(4)数据库对象工具：
a)支持创建、修改、删除表的功能，支持定义表结构、约束、存储配置管理的功能；b)支持创建、修改、删除索引的功能，支持定义索引结构、类型、存储配置管理的功能；
c)支持创建、修改、删除视图的功能，支持视图定义的功能；
d)支持创建、修改、删除约束的功能，支持约束定义的功能；
(5)导入导出工具：
a)支持导出不同格式，可以将不同格式数据导入到数据库中；
b)支持不同级别和不同数据库对象的导入/导出功能；
c)支持从文本文件或者其他上游数据源将数据导入；
d)支持SQL脚本进行导入导出；
(6)数据库运维工具：
a)支持数据库、数据库存储对象结构、数据、统计信息更新维护；
b)支持数据库创建、数据库修改、数据库删除、数据库模板维护；
c)支持数据库任务自动化调度作业管理；d)支持图形化展示数据库管理的各种元
数据界面，展示的内容具有层次性，包括模式、非模式数据字典信息；
11.图形化管理：
(1)图形化的开发工具：提供图形化的开发工具；
(2)图形化运维工具：提供图形化的运维工具；
十一、分布式数据库可靠性要求：
1.稳定运行：
(1)稳定运行：
a)支持连续稳定运行；
b)支持数据库管理系统运行风险的报警能力；
2.故障切换
(1)快速切换：支持快速切换，在主数据库出现故障时，能够快速切换到备用数据库，保障业务正常运行；
(2)恢复无断点：支持无断点恢复能力；
3.容灾能力：
(1)主备备份：
a)支持多副本，支持主副本与从副本之间的数据同步，最低时延由生产厂商提供；
b)提供数据库复制技术，包括基于日志的备用数据库远程数据库备份技术，并具备数据副本间的复制能力；
(2)实例容灾：
a)在任意数据库实例出现故障时，集群内服务正常运行，数据不丢失，集群整体业务可用；
b)在实例故障、节点故障等单数据库实例故障时，RPO时间等于0，RTO时间小于30s；
(3)容灾部署：
a)提供远程容灾部署与管理功能；
b)提供生产中心与备份中心之间的容灾部署与管理功能；
(4)同城容灾：
a)支持同城双中心部署，当主中心故障时，业务切换到备中心；
b)由于网络、供电等原因造成的可用区级故障，触发集群计划外停机，在同城多可用区场景下，RPO时间等于0，RTO时间小于1分钟；
4.容错性:
(1)服务端编程稳定性：支持当用户自定义的存储过程、函数运行异常时，数据库稳定运行；
(2)网络容错：网络中断时，保障事务一致性；
(3)检测报警；
a)支持数据库实例启动时错误检测能力；
b)支持加载不同文件格式、不同大小数据出现错误时的故障检测和处理能力；
c)支持数据库备份执行过程中发生故障时报错或者报警能力；
d)支持数据库恢复发生故障时报错或者报警能力；
(4)故障恢复：
a)系统故障重启后能正常运行且支持数据一致性；
b)支持完全媒体故障恢复的能力；
c)提供基于时间点故障恢复功能；
(5)不同级别故障可恢复：支持数据库事务故障、系统故障、存储媒体故障不同级别的可恢复能力；
十二、分布式数据库兼容要求：
1.软件兼容：
(1)云化部署：支持虚拟化部署或容器化部署等云化部署方式；
2.硬件兼容：
(1)硬件平台兼容：
a)同源支持以下至少三种CPU平台架构：
1)ARM；
2)LoongArch；
3)MIPS；
4)SW64；
5)x86；
b)支持SMP和NUMA的运行环境；
3.标准兼容
(1) *ODBC：支持ODBC；
(2) *JDBC：支持JDBC；
十三、分布式数据库服务要求：
1.交付方式：以光盘或镜像文件或在线下载等交付方式提供产品交付物；
2.服务周期：
(1)产品维护周期：产品自发布之日起至产品停止功能升级；
（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5年；
(2)产品延伸服务周期：产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4年；
(3)产品延伸安全服务周期：产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2 年；
(4)售后服务最小保障期：自销售之日起，产品售后服务周期≥6年；
3.供应链与服务保障：
(1)供应链与服务保障基础要求：
a)提供多种形式支持服务，包含电话、电子邮件、远程连接等；
b)提供技术支持服务，支持同城4h、异地12h响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案；
c)提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
d)具备全国技术服务体系和服务团队，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
e)服务周期内支持版本免费升级；
f)开源产品对获得的社区源代码进行安全性和知识产权审查与管理；
g)提供数据库参数、慢SQL语句的性能优化指南，包含性能优化的具体措施、技巧、案例及建议等；
十四、分布式数据库安全要求：
1.基本要求：数据库应当符合安全可靠测评要求；
2.基础安全：
(1)漏洞管理：建立漏洞管理机制，及时通过邮件、网站等方式将安全漏洞告知用户，并提供安全补丁对漏洞进行修复；
(2)身份鉴别及访问控制：提供身份鉴别及访问控制，加解密的密码要求符合GM/T0028的相关规定；
十五、辅助支撑软件：
1.提供播控系统运行的相关服务，包括系统配置工具、消息服务、网络校时服务、接口服务、日志管理、用户配置，及权限管理等辅助模块。
	1
	套
	

	2 
	备播/接口服务系统
	一、规格不低于如下要求：
1.2U机架式服务器；
2.CPU：≥2颗，单颗CPU：物理核心数≥16，主频≥2.5GHz，末级缓存≥32MB，线程数≥32，热设计功耗≤70W, 最高内存速率≥DDR4‑3200 MT/s，内存通道数≥8，内存位宽：64bit；
3.主板：支持≥2颗CPU，支持≥32个DDR4内存插槽，*支持SAS、SATA存储接口，支持≥5个PCIe 3.0标准插槽；
4.内存：≥16GB×2，内存规格≥DDR4，*不低于8个内存通道，每个通道支持2DPC；
5. *存储：≥480GB 2.5英寸SATA SSD硬盘×2，最多可支持≥24个2.5英寸SATA硬盘；
6.网络：≥4个1GE网口，≥2个10GE网口含模块；
7.外部接口：≥1个VGA接口，≥2个USB3.0接口； 
8.电源：≥2个1300W冗余电源模块；
9.整机规格：
(1)外观和结构：
a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
(2)参考尺寸(高×宽×深)：87.5mm×445.4mm×775.5mm；
(3)环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa；
(4)机械环境适应性：机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定；
(5)噪声：符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB；
二、硬件功能要求：
1.主板功能：
(1)主板外部接口种类：支持VGA、USB3.0、BMC管理端口；
2.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能；
3.CPU功能：
(1)计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能；
(2)密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定；
4.电源功能：
(1)电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能；
(2)电源过流保护：支持过流及短路保护的功能；
5.整机功能：支持风冷或液冷等散热方式；
6.管理功能：
(1)BMC固件基础功能：
1) 支持 DHCP 设置网络功能；
2)支持静态 IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能；
(2)BIOS 固件基础功能：
a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能；
(3)远程控制：支持远程关机和重新启动功能； 
7.操作系统及驱动功能：
(1)操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级；
(2)操作系统功能：
a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求；
8.中文信息处理功能：符合GB 18030 的有关规定；
三、安全要求：
1.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；
2.固件安全要求
(1)故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警；
3.系统安全要求
(1)弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令；
(2)白名单访问控制：支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制；
(3)二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作；
(4)密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法；
(5)敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议传输用户的敏感信息；
4.物理安全：安全要求应符合 GB 4943.1 的规定；
5.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求；
四、性能要求：
1.CPU性能
(1)CPU主频：≥2.5GHz；
(2)单CPU核数：≥16；
*(3)单CPU末级缓存容量：≥32MB；
2.内存性能：
*(1)内存速率：≥3200MT/s；
3.电源能耗：符合 GB/T 9813.3 的有关规定；
五、兼容要求：
1.部件兼容性要求
*(1)内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格；
*(2)固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格；
*(3)网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品；
(4)功能卡兼容性：内置或适配符合 PCIe 的功能卡；
* 2.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动；
3.软件兼容性：
*(1)数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；
*(2)中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品；
六、可靠性要求：
1.整机可靠性要求
*(1)整机可靠性：m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h；
*(2)风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h；
(3)部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)；
七、包装及运输要求：
1.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
八、服务要求：
1.服务响应：
(1)服务响应：
*a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
* b)提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
* c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
*d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
*(2)培训响应：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
2.服务周期：
*(1)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
*(2)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
*(3)产品停止服务时间应提前1年告知客户；
*(4)产品发布日期需在随机文件中明确；
3.服务工具要求：
(1)工具要求：提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权；
(2)驱动安装升级指引：提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引；
(3)管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能；
4.增值服务：
*(1)厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力；
*(2)提供上门服务：供应商具备提供上门服务的能力(可收费)；
九、供保要求：
1.供应链质量：
(1)抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售；
十、辅助支撑软件：
1.提供播控系统运行的相关服务，包括系统配置工具、消息服务、网络校时服务、接口服务、日志管理、用户配置，及权限管理等辅助模块；
2.支持 B/S 送播流程，支持节目单整备、无节目单整备和查询总编室节目代码提交整备；
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	内部迁移服务系统
	一、规格不低于如下要求：
1.2U机架式服务器；
2.CPU：≥2颗，单颗CPU：物理核心数≥16，主频≥2.5GHz，末级缓存≥32MB，线程数≥32，热设计功耗≤70W, 最高内存速率≥DDR4‑3200 MT/s，内存通道数≥8，内存位宽：64bit；
3.主板：支持≥2颗CPU，*支持≥32个DDR4内存插槽，支持SAS、SATA存储接口，支持≥5个PCIe 3.0标准插槽；
4.内存：≥16GB×2，内存规格≥DDR4，*不低于8个内存通道，每个通道支持2DPC；
5. *存储：≥480GB 2.5英寸SATA SSD硬盘×2，最多可支持≥24个2.5英寸SATA硬盘；
6.网络：≥4个1GE网口，≥2个10GE网口含模块；
7.外部接口：≥1个VGA接口，≥2个USB3.0接口； 
8.电源：≥2个1300W冗余电源模块；
9.整机规格：
(1)外观和结构：
a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
[bookmark: OLE_LINK43](2)参考尺寸(高×宽×深)：87.5mm×445.4mm×775.5mm；
(3)环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa；
(4)机械环境适应性：机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定；
(5)噪声：符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB；
二、硬件功能要求：
1.主板功能：
(1)主板外部接口种类：支持VGA、USB3.0、BMC管理端口；
2.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能；
3.CPU功能：
(1)计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能；
(2)密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定；
4.电源功能：
(1)电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能；
(2)电源过流保护：支持过流及短路保护的功能；
5.整机功能：支持风冷或液冷等散热方式；
6.管理功能：
(1)BMC固件基础功能：
1) 支持 DHCP 设置网络功能；
2)支持静态 IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能；
(2)BIOS 固件基础功能：
a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能；
(3)远程控制：支持远程关机和重新启动功能； 
7.操作系统及驱动功能：
(1)操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级；
(2)操作系统功能：
a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求；
8.中文信息处理功能：符合GB 18030 的有关规定；
三、安全要求：
1.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；
2.固件安全要求：
(1)故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警；
3.系统安全要求：
(1)弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令；
(2)白名单访问控制：支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制；
(3)二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作；
(4)密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法；
(5)敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议传输用户的敏感信息；
4.物理安全：安全要求应符合 GB 4943.1 的规定；
5.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求；
四、性能要求：
1.CPU性能：
(1)CPU主频：≥2.5GHz；
(2)单CPU核数：≥16；
*(3)单CPU末级缓存容量：≥32MB；
2.内存性能：
*(1)内存速率：≥3200MT/s；
3.电源能耗：符合 GB/T 9813.3 的有关规定；
五、兼容要求：
1.部件兼容性要求：
*(1)内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格；
*(2)固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格；
*(3)网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品；
(4)功能卡兼容性：内置或适配符合 PCIe 的功能卡；
* 2.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动；
3.软件兼容性
*(1)数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；
*(2)中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品；
六、可靠性要求：
1.整机可靠性要求：
*(1)整机可靠性：m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h；
*(2)风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h；
(3)部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)；
七、包装及运输要求：
1.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
八、服务要求：
1.服务响应：
(1)服务响应：
*a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
* b)提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
* c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
*d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
(2)培训响应：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
2.服务周期：
*(1)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
*(2)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
*(3)产品停止服务时间应提前1年告知客户；
*(4)产品发布日期需在随机文件中明确；
3.服务工具要求：
(1)工具要求：提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权；
(2)驱动安装升级指引：提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引；
(3)管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能；
4.增值服务
*(1)厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力；
*(2)提供上门服务：供应商具备提供上门服务的能力(可收费)；
九、供保要求：
1.供应链质量：
(1)抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。
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	自动技审服务系统
	一、规格不低于如下要求：
1.2U机架式服务器；
2.CPU：≥2颗，单颗CPU：物理核心数≥16，主频≥2.5GHz，末级缓存≥32MB，线程数≥32，热设计功耗≤70W, 最高内存速率≥DDR4‑3200 MT/s，内存通道数≥8，内存位宽：64bit；
3.主板：支持≥2颗CPU，*支持≥32个DDR4内存插槽，支持SAS、SATA存储接口，支持≥5个PCIe 3.0标准插槽；
4.内存：≥16GB×2，内存规格≥DDR4，*不低于8个内存通道，每个通道支持2DPC；
5. *存储：≥480GB 2.5英寸SATA SSD硬盘×2，最多可支持≥24个2.5英寸SATA硬盘；
6.网络：≥4个1GE网口，≥2个10GE网口含模块；
7.外部接口：≥1个VGA接口，≥2个USB3.0接口； 
8.电源：≥2个1300W冗余电源模块；
9.整机规格：
(1)外观和结构：
a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
(2) 参考尺寸(高×宽×深)：87.5mm×445.4mm×775.5mm；
(3)环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa；
(4)机械环境适应性：机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定；
(5)噪声：符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB；
二、硬件功能要求：
1.主板功能：
(1)主板外部接口种类：支持VGA、USB3.0、BMC管理端口；
2.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能；
3.CPU功能：
(1)计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能；
(2)密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定；
4.电源功能：
(1)电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能；
(2)电源过流保护：支持过流及短路保护的功能；
5.整机功能：支持风冷或液冷等散热方式；
6.管理功能：
(1)BMC固件基础功能：
1)支持DHCP设置网络功能；
2)支持静态IP设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能；
(2)BIOS 固件基础功能：
a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能；
(3)远程控制：支持远程关机和重新启动功能； 
7.操作系统及驱动功能：
(1)操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级；
(2)操作系统功能：
a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求；
8.中文信息处理功能：符合GB 18030 的有关规定；
三、安全要求：
1.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；
2.固件安全要求：
(1)故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警；
3.系统安全要求：
(1)弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令；
(2)白名单访问控制：支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制；
(3)二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作；
(4)密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法；
(5)敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议传输用户的敏感信息；
4.物理安全：安全要求应符合 GB 4943.1 的规定；
5.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求；
四、性能要求：
1.CPU性能：
(1)CPU主频：≥2.5GHz；
(2)单CPU核数：≥16；
*(3)单CPU末级缓存容量：≥32MB；
2.内存性能：
*(1)内存速率：≥3200MT/s；
3.电源能耗：符合 GB/T 9813.3 的有关规定；
五、兼容要求：
1.部件兼容性要求：
*(1)内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格；
*(2)固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格；
*(3)网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品；
(4)功能卡兼容性：内置或适配符合 PCIe 的功能卡；
* 2.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动；
3.软件兼容性：
*(1)数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；
*(2)中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品；
六、可靠性要求：
1.整机可靠性要求：
*(1)整机可靠性：m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h；
*(2)风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h；
(3)部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)；
七、包装及运输要求：
1.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
八、服务要求：
1.服务响应：
(1)服务响应：
*a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
* b)提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
* c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
*d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
*(2)培训响应：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
2.服务周期：
*(1)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
*(2)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），*服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
*(3)产品停止服务时间应提前1年告知客户；
*(4)产品发布日期需在随机文件中明确；
3.服务工具要求：
(1)工具要求：提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权；
(2)驱动安装升级指引：提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引；
(3)管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能；
4.增值服务：
*(1)厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力；
*(2)提供上门服务：供应商具备提供上门服务的能力(可收费)；
九、供保要求：
1.供应链质量：
(1)抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售；
十、自动技审管理软件：
实现对自动技审管理任务的统一分发和管理；
1.支持4K文件技审功能 ：技审项包括黑场检测、彩条检测、彩帧检测、静帧检测、花屏检测、静音检测、响度检测等，任务完成后，可查看到与所设置参数技审的预期效果一致；
2.基于二级缓存的MD5自动技术检验；
3.采用分布式架构，支持多客户端并发处理，支持对素材进行封装、编码、内容三个层次的技审；
4.支持技审任务执行状态的集中监控；
5.支持多种查询条件对技审任务进行管理；
[bookmark: OLE_LINK44]#6. 4K 超高清素材文件的自动技审效率不低于6倍速。（提供由国家认证认可的检验或检测机构出具的检验或检测报告复印件，报告上需提现此项参数的检测内容）
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	操作系统
	一、功能要求：
1.操作系统须支持C86架构的CPU；
2.操作系统支持CPU内置功能：
(1)多核支持：操作系统支持双核及多核处理器，包括核间负载均衡、线程绑定等，并提供接口，通过访问接口获取运行状态和控制多核调度；
(2)CPU虚拟化支持：操作系统支持CPU虚拟化技术；
(3)动态调节CPU运行频率：操作系统根据负载情况，自动调节CPU的运行频率；
(4)支持多CPU：支持跨路内存访问，支持CPU间负载均衡，支持并优化NUMA体系架构；
(5)支持CPU内置安全功能：操作系统支持CPU硬件密码运算与随机数生成等功能；提供编程接口供应用程序调用；支持通过硬件指令判别临界区冲突；支持调用CPU指令，实现自旋锁；
3.安装部署：
(1)安装方式：操作系统支持光盘安装、USB闪存盘安装、网络安装和无人值守安装；
(2)安装模式：操作系统支持图形或文本安装模式；
(3)安装过程配置：操作系统支持安装界面文种设置、逻辑分区配置（如LVM）、自定义分区设置、安装组件设置、时区设置、键盘布局设置、初始用户设置、计算机名设置和网络设置，支持通过USB闪存盘等方式加载硬件驱动、支持设置加密文件系统；
(4)系统引导：
a)操作系统应支持UEFI2.0及以上规范固件引导，当计算机以UEFI模式启动安装时，安装程序应分配ESP，并在ESP中放置启动引导文件，使系统能以UEFI模式引导；
b)支持bootloader引导，支持MBR及GPT；
(5)引导修复：操作系统安装媒体提供系统引导修复功能，当已安装的系统引导被破坏时，可重建系统引导；
(6)引导参数编辑：操作系统支持用户编辑引导参数，支持GRUB口令保护；
(7)数据保护：安装程序在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出/取消功能，当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据；
(8)分辨率自适应：操作系统安装完成后应自动适配显示器最佳分辨率(文本模式除外)；
(9)安装配置正确性校验：操作系统安装和配置过程中，如用户自定义的某些配置可能会影响系统启动或正常使用，予以明确提示；
4.进程、线程调度：
(1)NUMA：操作系统支持基于NUMA的亲和调度；
(2)多核轮询：操作系统支持CPU多核轮询调度；
(3)进程调度：操作系统具备进程优先级动态调整能力，允许在进程运行时对优先级进行调整；区分实时进程与非实时进程，分别进行调度；支持进程运行状态检查；
5.内存管理：
(1)内存容量：操作系统支持最大内存不小于4TB；
(2)内存大页管理：操作系统允许应用申请内存大页降低页表转换；
(3)NUMA：操作系统支持NUMA近节点优化；
6.存储管理：
(1)RAID支持：操作系统支持硬RAID和软RAID，支持软RAID级别0、1、5、6、10；
(2)虚拟文件系统：操作系统支持将不同功能的外部设备抽象为统一的文件操作接口，包括存储、输入输出设备；
(3)文件管理：操作系统支持文件存储、检索和共享；
(4)可移动存储：操作系统支持对可移动外部存储的管理，包括启停、禁用、恢复等；
(5)外部独立存储：操作系统支持使用外部独立存储设备；
(6)多路径聚合：操作系统支持存储多路径聚合及I/O动态负载均衡；
(7)故障检测：操作系统支持硬盘损坏或老化检测及信息收集；
(8)虚拟内存：操作系统支持将硬盘的特定分区或文件作为虚拟扩展内存用于存放内存数据，支持虚拟内存压缩；
(9)网络块设备挂载：操作系统支持FCoE、iSCSI，支持将Ceph块设备视为常规存储设备挂载到某个目录并作为标准文件系统使用；
7.网络管理：
(1)网络链路检测：操作系统支持网络链路故障检测、链路事件通知和链路状态查询；
(2)TCP卸载引擎：操作系统支持运行TCP协议卸载引擎的网卡；
(3)网络协议：操作系统支持IPv4、IPv6；
(4)多网卡绑定：操作系统支持多网卡绑定；
8.文件系统：
(1)文件系统支持：操作系统支持XFS、EXT3、EXT4、NTFS、FAT32等文件系统，支持相应格式分区创建、删除、格式化等；
(2)日志式文件系统：操作系统支持日志式文件系统；
(3)文件处理能力：操作系统支持最大文件不小于4TB，最大分区与文件系统不小于10PB，最大文件名长度不小于255字节；
(4)分区大小调整：操作系统支持动态调整分区大小，对系统分区容量进行改变；
9.应用开发运行环境：
(1)集成开发环境/开发框架：操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发环境，包括Qt、Eclipse、VSCode等；
(2)开发工具库：操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发库，包括GNUC、GNU C++、Java、Qt、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS等；
(3)编译器开发工具：操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供编译开发工具，包括GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake等；
(4)文本编辑工具：操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供文本编辑工具，包括Emacs、Vim等；
(5)软件包管理：操作系统支持查询软件包描述和包含文件，以及软件包依赖；支持在安装时自动提示并下载安装缺失的依赖软件包；
(6)开发文档：供应商应提供软件开发参考文档、驱动开发参考文档、应用移植开发文档、API 文档；
10.服务支持：
(1)网络服务：操作系统支持TCP/UDP；
(2)网络共享：操作系统支持基于NFS、SMB、FTP、CIFS 等协议的数据网络共享服务；
(3)WEB服务：操作系统支持基于HTTP、HTTPS、FastCGI等协议WEB服务；
(4)加密传输服务：操作系统支持基于IPSec和SSL协议的隧道加密传输服务；
(5)数字证书服务：操作系统支持基于PKI体系的数字证书服务；
(6)访问控制服务：操作系统支持基于RBAC(基于角色的访问控制)机制的访问控制服务；
(7)网络管理服务：操作系统支持基于SNMP、NETCONF、RESTCONF等协议的网络管理服务；
(8)时间同步服务：操作系统支持基于NTP协议网络时间同步服务；
(9)远程连接服务：操作系统支持RPC、rsync、SSH等远程服务；
(10)邮件服务：操作系统支持基于SMTP、POP3、IMAP 等的邮件服务；
(11)身份鉴别服务：操作系统支持基于轻量级目录访问协议的统一身份鉴别服务；
(12)数据存储和查询服务：
a)操作系统支持结构化和非结构化格式数据的存储和查询服务；
b)操作系统支持块、文件、对象等类型的数据存储服务；
c)操作系统支持SQL、NoSQL、键值等类型的数据库；
(13)存储服务：操作系统支持多种传输速率和存储协议的SAN和NAS存储；
(14)集群支持：
a)操作系统支持服务基于主备机制的分布式集群、高可用集群的部署模式；
b)操作系统支持服务基于分布式通信协议的分布式集群、高可用集群的部署模式；
c)操作系统支持基于虚拟路由器冗余协议的高可用集群部署模式；
(15)分布式服务：操作系统支持基于同步、异步请求处理机制的分布式服务；
(16)负载均衡模式：
a)操作系统支持基于OSI模型的4/7层和链路层的负载均衡模式；
b)操作系统支持基于不同调度算法的负载均衡模式；
(17)高可用服务：操作系统提供对HA的支持，支持多种集群配置模式，包括主主模式、主备模式、N+1模式和N+M模式，支持资源及节点故障检测；
10.虚拟化：
(1)内核虚拟化(KVM)：操作系统支持KVM虚拟化；
(2)KVM虚拟机管理：操作系统支持虚拟机对主机的访问控制；虚拟机可以拥有独立的物理资源，且各个虚拟机之间严格隔离；支持大页内存运行虚拟机；支持三种CPU型号模拟模式，包括直通、宿主模型、自定义；支持虚拟机资源调配控制，包括Numa、CPU、内存、I/O、网卡；支持CPU拓扑模拟和透传；
11.容器：
(1)容器虚拟化：操作系统支持OCI；支持进程命名空间隔离技术包括不限于mnt、pid、ipc、uts、user、network等；支持在同CPU 指令架构下的不同规格硬件上无缝分发，保障运行兼容性；支持沙箱扩展；支持面向容器的独立逻辑文件管理，具备在容器创建时指定专用根文件夹，容器内进程文件访问重定向等功能；支持日志查询功能；支持通过控制终端对容器内主进程的标准输入输出对接交互；支持通过控制终端对容器内新建进程的标准输入输出对接交互；支持容器存储卷管理（新增、删除、卷容量配置、自动回收）、卷共享；支持面向容器的网络设备资源分配和使用；支持CNI；支持容器获取物理节点资源信息；
(2)容器镜像和存储管理：操作系统支持容器镜像导入、导出；支持容器镜像分层保存、导入；
(3)容器资源隔离和调配：操作系统支持容器资源在线调整，包括CPU资源、内存资源、I/O资源等；支持文件配额分配、存储带宽资源使用量监控等机制，实现容器级I/O控制能力；支持面向容器的网络带宽调度策略，实现容器级网络带宽分配、使用量监控等机制；支持面向容器的存储空间使用监控、分配机制；支持容器CPU核独占；支持面向容器的CPU时间片资源按需划分机制；支持面向容器的内存分配和回收机制，实现内存使用量跟踪和管理；支持同一集群在线、离线业务混合部署；支持对容器的编排、负载均衡、调度等能力；支持根据容器在线与离线混合部署状态进行资源优先调度，提高计算机资源利用率；
二、操作系统易用性要求：
1.中文支持：
(1)字符编码集：操作系统应符合GB18030的要求；
(2)中文帮助文档：操作系统内置中文帮助文档；
2.管理工具：
(1)系统信息查看工具：操作系统支持查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU型号等信息；
(2)网络管理工具：操作系统支持多网口自动连接、网络地址（常被称为“IP地址”）设置、DNS 设置、路由设置；支持多网卡链路聚合，模式类型包括但不仅限于轮询、主备、802.3AD动态链路聚合；
(3)日期和时间管理工具：操作系统可设置时间同步服务器地址，支持局域网和广域网的同步设置；
(4)日志服务管理工具：操作系统支持收集系统日志；
(5)帐户管理工具：操作系统支持帐户添加、删除、属性修改等；
(6)用户操作审计工具：操作系统支持用户操作痕迹查询；
(7)存储管理工具：操作系统支持EXT、XFS、NTFS、FAT、SWAP等多种格式的分区管理；
(8)SNMP协议工具包：操作系统支持SNMP设备和操作信息检索；
(9)文本终端连接工具：操作系统支持多终端协同管理；
(10)服务管理工具集：操作系统支持服务启动与停止，查看服务状态及日志，查询服务启动顺序及依赖关系；
(11)配置管理工具：操作系统提供配置管理工具，可以简化任务配置及服务管理；
(12)监控管理工具：操作系统支持监控系统资源使用情况，包含CPU、内存、存储I/O、网络I/O 等；
(13)守护进程：操作系统支持按需启动守护进程，用户可自定义设定需求守护的进程，如遇异常可重新加载，实现应用持续运行；
三、操作系统兼容性要求：
1.基础组件兼容：
(1)版本兼容：操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备；
(2)兼容周期：操作系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于5年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等；
2.运行环境：
(1)文件系统层次结构：供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构；
(2)运行库：供应商应给出长期兼容支持的运行库；
(3)命令：供应商应给出长期兼容支持的常用命令；
3.软件兼容：
*(1)支持KVM、Docker、LXC虚拟化，以及Ceph、GlusterFS、OpenStack、K8s等原生技术生态；
*(2)支持主流通用数据库软件；
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]*(3)支持主流通用中间件；
4.硬件兼容：兼容国内主流的服务器硬件产品；
四、操作系统可靠性要求：
1.稳定性：操作系统高负载下连续常态运行168小时无故障；
2.备份还原：操作系统提供备份还原功能，支持生成系统状态快照及恢复系统状态；
3.内存纠错：操作系统支持DDR3、DDR4等内存上的ECC查错、纠错；
4.热插拔：
(1)硬盘热插拔：硬件支持时，操作系统支持硬盘热插拔；
五、操作系统可维护性要求：
1.维护工具：
(1)远程维护：操作系统提供远程控制管理工具，支持RDP、SSH、SPICE、VNC等协议，方便用户进行文本或图形化形式的远程连接及维护；
(2)文件完整检查：操作系统提供文件系统检查工具，对文件系统完整性进行检测和修复；
(3)内核分析：操作系统提供内核性能分析工具，提供性能分析框架，支持对内核函数层面进行分析；提供内核探测工具，支持对内核及用户态程序动态追踪；
2.日志管理：
(1)日志记录与存储：操作系统支持对安全事件的日志记录，包括帐户增删改、成功登录、失败登录、敏感服务开启关闭、配置修改等，日志信息详实，包括所属用户、访问时间、访问地址等；支持内核异常日志信息的记录和存储；支持内核崩溃转储机制，系统崩溃时可收集整个内存信息；支持配置远程日志功能，可将指定日志内容归档到日志服务器；支持对日志功能进行访问控制，防止未经授权的访问；
(2)日志处理与分析：操作系统提供系统错误问题回溯分析工具，对系统崩溃问题及错误问题进行回溯；支持日志切分、一键收集、转储、同步机制；
3.脆弱性管理：操作系统提供故障管理框架，内置故障分析专家系统，可与外部同类型系统互联；具备故障响应、故障警告功能，提供用户接口，支持故障响应、警告信息分发；支持故障管理守护进程，使用统一的传输信道或机制上报故障信息；具备硬件故障信息捕获、紧急处理功能，包括CPU、内存及PCIe设备等硬件的故障；支持诊断/响应组件动态加载机制；提供或支持第三方远程诊断框架及调测工具集，实现远程诊断及调试断点功能；支持物理机、虚拟机中操作系统的故障恢复；
4.热补丁：操作系统支持对内核热补丁进行编号，每个热补丁拥有独立编号；支持增量修复以及回滚机制；提供热补丁合法性和一致性校验功能；提供热补丁管理机制和工具，功能至少覆盖补丁查询、安装、移除；提供热补丁升级和回滚系统日志，便于查询或回溯；
5.系统升级：
(1)升级内容：操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级；
(2)升级方式：操作系统支持在线升级和离线升级；
(3)数据保护：操作系统升级不得修改破坏用户数据；
(4)兼容性：操作系统升级不得影响原有软硬件兼容性，如有影响应显式的提示告知用户；
(5)回退：操作系统提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态，如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户；
六、操作系统服务要求：
1.交付方式：供应商提供光盘或USB闪存盘或镜像文件(下载)等交付方式；
2.服务周期：
(1)产品维护周期：产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5年；
(2)产品延伸服务周期：产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥5年；
(3)产品延伸安全服务周期：≥3年；
(4)售后服务最小保障期：≥8年；
3.售后服务
(1)原厂服务：服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供；
*(2)技术服务标准：操作系统厂商提供工作日每日不少于8h技术支持服务；
*(3)技术服务时效：操作系统厂商满足同城4h、异地12h响要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案；
(4)技术服务保障：发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换；
4.现场交付与安装调试：
(1)现场安装调试：操作系统厂商提供产品安装与现场调试，并提供安装与调试所需的工具和设备；
(2)配套资料：交付产品时操作系统厂商提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等；
5.系统更换：服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换；
6.厂商能力要求：操作系统厂商具备全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务；
七、操作系统供应保障要求：
1.数据安全保障：
(1)数据收集安全保障：除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内；
(2)数据供给安全保障：涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等；
八、操作系统安全要求：
1.密码算法支持：
(1)密码算法实现：操作系统支持GM/T0002、GM/T0003 和GM/T0004规定的密码算法运算；
(2)随机数生成：操作系统随机数质量符合GM/T0005《随机性检测规范》或GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》；
(3)内置数字证书：操作系统内置国家电子认证根CA的根证书；
(4)密码协议实现：操作系统支持符合GB/T38636—2020 的TLCP；
2.安全管理：
(1)防火墙：操作系统提供防火墙配置管理工具，支持基于协议、网络地址、端口的访问控制规则配置，规则修改后立即生效；支持关闭指定服务和端口，包括但不限于关闭远程访问、共享访问等；支持防止ARP欺骗攻击；
(2)安全框架：操作系统提供统一访问控制安全框架；
3.身份鉴别：用户标识使用帐户名和帐户ID，在操作系统的整个生存周期内用户标识具有
唯一性；支持用户口令复杂度校验及强口令管理；支持用户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，用户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户（root）远程登录设置；
4.访问控制：
(1)自主访问控制：允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权用户对客体的访问；普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在单个用户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定用户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组用户或非同组的用户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予；
(2)强制访问控制：操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制；
(3)安全审计：操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括：事件类型、事件发生的日期、触发事件的用户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能；
5.漏洞管理：操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用NVDB、CNVD或CVE 编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况。
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	*≥600GB 2.5" SAS硬盘 10krpm。
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	1.5 播出操控系统部分
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	[bookmark: OLE_LINK87]▲自动播出控制备机
	一、规格不低于如下要求：
[bookmark: _GoBack]1.国产品牌工作站；
[bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK89]2.CPU：≥1颗，物理核心数≥16，主频≥2.8GHz，末级缓存≥32MB，线程数≥32，热设计功耗≤135W, 最高内存速率≥DDR5‑5200 MT/s，内存通道数≥4，内存位宽≥64bit；
3. *内存：≥16GB×2，内存规格≥DDR5，不低于2个内存通道，每个通道支持1DPC；
4.主板：支持≥1颗CPU，支持≥4个DDR5内存插槽，*支持≥3个PCIe标准插槽，支持≥1个SATA接口，支持≥1个M.2接口，支持≥2个USB接口，*单内存插槽最大可支持16GB，支持最高内存总容量≥64GB；
*5.存储：≥512GB M.2 SSD硬盘；
6. *独立显卡：≥2GB显存,显存类型：DDR4，*显存位宽：64bit；
7.网络：≥1个1GE网口；
8.扩展卡：≥8口 RS422串口控制卡，≥1个GPI触发卡；
9.外设：
(1)有线鼠标×1，连接线≥1.5米，鼠标DPI分辨率：800~1600，其它参数应符合GB/T26245的相关规定；
(2)有线键盘×1，按键数目：104键，键盘键程：2.3mm~4.0mm，键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N，连接线≥1.5米，键盘颜色：黑色，键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定；
(3)键鼠延长器×1；
10.外部接口：机箱前面板支持≥2个USB3.0接口，≥1个音频接口；
11.整机基础规格：
(1)整机外观：
a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
c)宜在产品显著位置提供运行状态指示功能；
(2)整机结构：
a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246 的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需要；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定；
(3)机箱防护要求：机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求；
(4)整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；
(5)整机散热：
在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求：
a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；
b)可触及面温度小于45℃；
(6)整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB28380-2012 标准中能效等级2级及以上；
(7)机身颜色：黑色；
(8)机箱尺寸容量：机箱体积应不大于40L；
二、工作站性能要求：
1.CPU性能：
(1)CPU物理核数：≥16；
(2)CPU主频：≥2.8GHz；
*(3)CPU末级缓存容量：≥32MB；
*(4)CPU支持的内存最高速率：≥5200 MT/s；
2.内存性能：
*(1)内存读写速率：≥4800 MT/s；
3.显卡性能：
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK70]*(1)显示分辨率：≥3840×2160；
*(2)显卡显示芯片核心频率：≥550MHz；
*(3)显存等效频率：≥2666MT/s；
*(4)显卡可支持多屏同时显示数量：≥2个；
4.网络设备性能：
(1)有线网卡速率：支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应；
三、工作站功能要求：
1.主板功能：
(1)主板USB瞬间过流保护：支持瞬间过流保护功能；
(2)主板防静电保护：支持防静电保护功能；
(3)I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等；
2.显卡功能：
(1)显卡外接显示接口：显卡支持HDMI或VGA显示接口；
3.网络设备功能：
(1)网络功能：
a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能；
(2)数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；
(3)有线网卡接口类型：支持RJ45接口；
4.外部接口功能：
(1)音频接口类型：支持3.5mm孔径4段式接口；
5.电源功能：
(1)电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求；
四、工作站可靠性要求：
1.存储设备可靠性：
*(1)固态存储寿命：TBW≥160TB；
2.外设可靠性：
(1)键盘按键寿命：≥1000万次；
(2)鼠标按键寿命：≥500万次；
(3)键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；
(4)风扇寿命：≥4万小时；
3.整机可靠性要求：
(1)电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的规定；
(2)环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T9813.1中规定；
(3)环境条件要求的振动适应性：符合GB/T9813.1中规定；
(4)环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T9813.1中规定；
(5)环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T9813.1中规定；
(6)环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T9813.1中规定；
*(7)MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时；
五、工作站兼容要求：
1.兼容要求：
*(1)常用软件兼容：应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
六、工作站包装及运输要求：
1.包装及运输要求：
(1)标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
七、工作站服务要求：
1.服务要求：
(1)配置检查工具：供应商提供经自检测试工具；
(2)服务响应：
a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城4小时、异地12小时响应要求）；
b）提供政企专线7*24在线服务；
c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达100%；
*(3)服务周期：支持产品延保≥3年，提供每年延保服务报价，提供备件服务能力≥6年（自购买之日起）；
(4)培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
(5)典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
*(6)厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件的增值服务；
*(7)整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
(8)合格证书要求：供应商提供产品合格证；
(9)开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
(10)驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；
八、工作站供应保障要求：
1.供应链合规性：
*(1)产品部件保障：保障产品主要部件提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品；
2.供应链质量：
(1)抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
九、工作站安全要求：
1.关键部件安全要求：
(1)关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；
2.整机安全性要求：
(1)密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；
(2)信息安全基本要求：
a)应符合GB/T39276的5.2的规定；
b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
(3)固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
(4)限用物质的限量要求：符合GB/T26572中规定；
十、播出控制软件功能要求：
1.依据播出节目单控制视频服务器、切换矩阵、应急录像机、键控器等设备进行帧精度播出，提供完善的报警机制和详细的日志记录；
2.支持多种播出方式，包括定时播出、顺序播出、定时插播、相对插播、顺序插播、跟随插播、手动触发、手工插播等多种播出方式；
#3.支持take、保持、应急等多种应急操作手段；（提供由国家认证认可的检验或检测机构出具的检验或检测报告复印件，报告上需提现此项参数的检测内容）
[bookmark: OLE_LINK40]#4.软件具备多功能面板，通过功能键触发执行；（提供由国家认证认可的检验或检测机构出具的检验或检测报告复印件，报告上需提现此项参数的检测内容）
5.支持在设备控制列表显示硬盘主、备的设备图标及设备状态；
#6.支持设备控制列表中显示切换器的设备图标及设备状态，具备切换器控制面板，可查看切换器PGM和PST当前所选信号源，通过手动方式、播控软件自动根据节目单控制和同时控制方式控制切换器切换相应信号；（提供由国家认证认可的检验或检测机构出具的检验或检测报告复印件，报告上需提现此项参数的检测内容）
#7.播出软件控制精度可达1毫秒以内；（提供由国家认证认可的检验或检测机构出具的检验或检测报告复印件，报告上需提现此项参数的检测内容）
#8.播控时钟精度不大于1ms。（提供由国家认证认可的检验或检测机构出具的检验或检测报告复印件，报告上需提现此项参数的检测内容）
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	[bookmark: OLE_LINK93]第三备播出控制备机
	一、规格不低于如下要求：
1.国产品牌工作站；
[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK95]2.CPU：≥1颗，物理核心数≥16，主频≥2.8GHz，末级缓存≥32MB，线程数≥32，热设计功耗≤135W, 最高内存速率≥DDR5‑5200 MT/s，内存通道数≥4，内存位宽≥64bit；
[bookmark: OLE_LINK60]3.*内存：≥16GB×2，内存规格≥DDR5，不低于2个内存通道，每个通道支持1DPC；
4.主板：支持≥1颗CPU，支持≥4个DDR5内存插槽，*支持≥3个PCIe标准插槽，支持≥1个SATA接口，支持≥1个M.2接口，支持≥2个USB接口，*单内存插槽最大可支持16GB，支持最高内存总容量≥64GB；
*5.存储：≥512GB M.2 SSD硬盘；
6. *独立显卡：≥2GB显存,显存类型：DDR4，*显存位宽：64bit；
7.网络：≥1个1GE网口；
8.扩展卡：≥8口 RS422串口控制卡，≥1个GPI触发卡；
9.外设：
(1)有线鼠标×1，连接线≥1.5米，鼠标DPI分辨率：800~1600，其它参数应符合GB/T26245的相关规定；
(2)有线键盘×1，按键数目：104键，键盘键程：2.3mm~4.0mm，键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N，连接线≥1.5米，键盘颜色：黑色，键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定；
(3)键鼠延长器×1；
10.外部接口：机箱前面板支持≥2个USB3.0接口，≥1个音频接口；
11.整机基础规格：
(1)整机外观：
a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
c)宜在产品显著位置提供运行状态指示功能；
(2)整机结构：
a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246 的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需要；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定；
(3)机箱防护要求：机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求；
(4)整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；
(5)整机散热：
在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求：
a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；
b)可触及面温度小于45℃；
c)显示器表面温度：显示屏温度不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃；
(6)整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB28380-2012 标准中能效等级2级及以上；
(7)机身颜色：黑色；
(8)机箱尺寸容量：机箱体积应不大于40L；
二、工作站性能要求：
1.CPU性能：
(1)CPU物理核数：≥16；
(2)CPU主频：≥2.8GHz；
*(3)CPU末级缓存容量：≥32MB；
*(4)CPU支持的内存最高速率：≥5200 MT/s；
2.内存性能：
*(1)内存读写速率：≥4800 MT/s；
3.显卡性能：
*(1)显示分辨率：≥3840×2160；
*(2)显卡显示芯片核心频率：≥550MHz；
*(3)显存等效频率：≥2666MT/s；
*(4)显卡可支持多屏同时显示数量：≥2个；
4.网络设备性能：
(1)有线网卡速率：支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应；
三、工作站功能要求：
1.主板功能：
(1)主板USB瞬间过流保护：支持瞬间过流保护功能；
(2)主板防静电保护：支持防静电保护功能；
(3)I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。；
2.显卡功能：
(1)显卡外接显示接口：显卡支持HDMI或VGA显示接口；
3.网络设备功能：
(1)网络功能：
a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能；
(2)数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；
(3)有线网卡接口类型：支持RJ45接口；
4.外部接口功能：
(1)音频接口类型：支持3.5mm孔径4段式接口；
5.电源功能：
(1)电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求；
四、工作站可靠性要求：
1.存储设备可靠性：
*(1)固态存储寿命：TBW≥160TB；
2.外设可靠性：
(1)键盘按键寿命：≥1000万次；
(2)鼠标按键寿命：≥500万次；
(3)键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；
(4)风扇寿命：≥4万小时；
3.整机可靠性要求：
(1)电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的规定；
(2)环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T9813.1中规定；
(3)环境条件要求的振动适应性：符合GB/T9813.1中规定；
(4)环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T9813.1中规定；
(5)环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T9813.1中规定；
(6)环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T9813.1中规定；
*(7)MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时；
五、工作站兼容要求：
1.兼容要求：
*(1)常用软件兼容：应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
六、工作站包装及运输要求：
1.包装及运输要求：
(1)标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
七、工作站服务要求：
1.服务要求：
(1)配置检查工具：供应商提供经自检测试工具；
(2)服务响应：
a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城4小时、异地12小时响应要求）；
b）提供政企专线7*24在线服务；
c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达100%；
*(3)服务周期：支持产品延保≥3年，提供每年延保服务报价，提供备件服务能力≥6年（自购买之日起）；
(4)培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
(5)典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
*(6)厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件的增值服务；
*(7)整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
(8)合格证书要求：供应商提供产品合格证；
(9)开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
(10)驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；
八、工作站供应保障要求：
1.供应链合规性：
*(1)产品部件保障：保障产品主要部件提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品；
2.供应链质量：
(1)抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
九、工作站安全要求：
1.关键部件安全要求：
(1)关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；
2.整机安全性要求：
(1)密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；
(2)信息安全基本要求：
a)应符合GB/T39276的5.2的规定；
b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
(3)固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
(4)限用物质的限量要求：符合GB/T26572中规定；
十、播出控制软件功能要求：
1.依据播出节目单控制视频服务器、切换矩阵、应急录像机、键控器等设备进行帧精度播出，提供完善的报警机制和详细的日志记录；
2.播出软件支持定时播出、顺序播出、定时插播等多种播出方式，各播出方式实际播出与设置一致；
3.软件支持节目单的网络数据库加载，节目单文件导入及数据库断开情况下的本地节目单加载等功能；
4.支持控制字幕上下键功能。
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	422倒换器
	*1.8组2X1倒换器，双电源；
*2.可手动和计算机控制，联动切换；
*3.采用液晶显示按键，支持GPI、LAN、RS232/422及C-BUS、CAN-BUS等控制方式。
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	多功能上载审片工作站
	一、规格不低于如下要求：
1.国产品牌工作站；
2.CPU：≥1颗，物理核心数≥16，主频≥2.8GHz，末级缓存≥32MB，线程数≥32，热设计功耗≤135W, 最高内存速率≥DDR5‑5200 MT/s，内存通道数≥4，内存位宽≥64bit；
3. *内存：≥16GB×2，内存规格≥DDR5，不低于2个内存通道，每个通道支持1DPC；
4.主板：支持≥1颗CPU，支持≥4个DDR5内存插槽，*支持≥3个PCIe标准插槽，支持≥1个SATA接口，支持≥1个M.2接口，支持≥2个USB接口，*单内存插槽最大可支持16GB，支持最高内存总容量≥64GB；
*5.存储：≥512GB M.2 SSD硬盘；
6. *独立显卡：≥2GB显存,显存类型：DDR4，*显存位宽：64bit；
7.网络：≥1个1GE网口；
8.扩展卡：≥8口 RS422串口控制卡；
9.外设：
(1)有线鼠标×1，连接线≥1.5米，鼠标DPI分辨率：800~1600，其它参数应符合GB/T26245的相关规定；
(2)有线键盘×1，按键数目：104键，键盘键程：2.3mm~4.0mm，键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N，连接线≥1.5米，键盘颜色：黑色，键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定；
(3)键鼠延长器×1；
(4)监听耳机×1；
(5)监听音箱×1；
10.外部接口：机箱前面板支持≥2个USB3.0接口，≥1个音频接口；
11.整机基础规格：
(1)整机外观：
a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
c)宜在产品显著位置提供运行状态指示功能；
(2)整机结构：
a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246 的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需要；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定；
(3)机箱防护要求：机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求；
(4)整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；
(5)整机散热：
在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求：
a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；
b)可触及面温度小于45℃；
(6)整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB28380-2012 标准中能效等级2级及以上；
(7)机身颜色：黑色；
(8)机箱尺寸容量：机箱体积应不大于40L；
二、工作站性能要求：
1.CPU性能：
(1)CPU物理核数：≥16；
(2)CPU主频：≥2.8GHz；
*(3)CPU末级缓存容量：≥32MB；
*(4)CPU支持的内存最高速率：≥5200 MT/s；
2.内存性能
*(1)内存读写速率：≥4800 MT/s；
3.显卡性能：
*(1)显示分辨率：≥3840×2160；
*(2)显卡显示芯片核心频率：≥550MHz；
*(3)显存等效频率：≥2666MT/s；
*(4)显卡可支持多屏同时显示数量：≥2个；
4.网络设备性能：
(1)有线网卡速率：支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应；
三、工作站功能要求：
1.主板功能：
(1)主板USB瞬间过流保护：支持瞬间过流保护功能；
(2)主板防静电保护：支持防静电保护功能；
(3)I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等；
2.显卡功能：
(1)显卡外接显示接口：显卡支持HDMI或VGA显示接口；
3.网络设备功能：
(1)网络功能：
a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能；
(2)数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；
(3)有线网卡接口类型：支持RJ45接口；
4.外部接口功能：
(1)音频接口类型：支持3.5mm孔径4段式接口；
5.电源功能：
(1)电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求；
四、工作站可靠性要求：
1.存储设备可靠性：
*(1)固态存储寿命：TBW≥160TB；
2.外设可靠性：
(1)键盘按键寿命：≥1000万次；
(2)鼠标按键寿命：≥500万次；
(3)键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；
(4)风扇寿命：≥4万小时；
3.整机可靠性要求：
(1)电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的规定；
(2)环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T9813.1中规定；
(3)环境条件要求的振动适应性：符合GB/T9813.1中规定；
(4)环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T9813.1中规定；
(5)环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T9813.1中规定；
(6)环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T9813.1中规定；
*(7)MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时；
五、工作站兼容要求：
1.兼容要求
*(1)常用软件兼容：应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
六、工作站包装及运输要求：
1.包装及运输要求：
(1)标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
七、工作站服务要求：
1.服务要求：
(1)配置检查工具：供应商提供经自检测试工具；
(2)服务响应：
a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城4小时、异地12小时响应要求）；
b）提供政企专线7*24在线服务；
c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达100%；
*(3)服务周期：支持产品延保≥3年，提供每年延保服务报价，提供备件服务能力≥6年（自购买之日起）；
(4)培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
(5)典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
*(6)厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件的增值服务；
*(7)整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
(8)合格证书要求：供应商提供产品合格证；
(9)开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
(10)驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；
八、工作站供应保障要求：
1.供应链合规性：
*(1)产品部件保障：保障产品主要部件提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品；
2.供应链质量：
(1)抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
九、工作站安全要求：
1.关键部件安全要求：
(1)关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；
2.整机安全性要求：
(1)密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；
(2)信息安全基本要求：
a)应符合GB/T39276的5.2的规定；
b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
(3)固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
(4)限用物质的限量要求：符合GB/T26572中规定；
十、人工复检软件：
1.用于对自动技审的结果进行人工确认，给出人工审核意见；
十一、节目单编辑软件功能要求：
1.实现节目单编排、外部节目单导入、广告单合并、节目单逻辑校验，及节目单审核；
#2.编单软件界面的各个组成模块支持根据用户使用习惯进行调整，各模块的位置和大小具有记忆功能，重新启动软件之后界面布局保持不变；（提供由国家认证认可的检验或检测机构出具的检验或检测报告复印件，报告上需提现此项参数的检测内容）
3.支持记录节目单的审批信息，支持提取节目单审批记录并再次编辑；
#4.支持1：1方式或头中尾方式播放节目单中所选节目；（提供由国家认证认可的检验或检测机构出具的检验或检测报告复印件，报告上需提现此项参数的检测内容）
十二、文件导入网关：
1.专用嵌入式系统，支持USB3.0，2.0及eSATA接口；
2.内部存储容量: ≥8GB；
3.实现USB端口的安全隔离，支持网络管理；支持U盘，USB移动硬盘，P2读卡器；兼容FAT32, NTFS，exFAT文件格式；
4.读速度90MB/s+, 写速度60MB/s+；
5.支持视音频、图像、文本等深度检测\行为日志管理。
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	节目单编辑工作站
	一、规格不低于如下要求：
1.国产品牌工作站；
2.CPU：≥1颗，物理核心数≥16，主频≥2.8GHz，末级缓存≥32MB，线程数≥32，热设计功耗≤135W, 最高内存速率≥DDR5‑5200 MT/s，内存通道数≥4，内存位宽≥64bit；
3.*内存：≥16GB×2，内存规格≥DDR5，不低于2个内存通道，每个通道支持1DPC；
4.主板：支持≥1颗CPU，支持≥4个DDR5内存插槽，*支持≥3个PCIe标准插槽，支持≥1个SATA接口，支持≥1个M.2接口，支持≥2个USB接口，*单内存插槽最大可支持16GB，*支持最高内存总容量≥64GB；
5.存储：≥512GB M.2 SSD硬盘；
6. *独立显卡：≥2GB显存,显存类型：DDR4，*显存位宽：64bit；
7.网络：≥1个1GE网口；
8.外设：
(1)有线鼠标×1，连接线≥1.5米，鼠标DPI分辨率：800~1600，其它参数应符合GB/T26245的相关规定；
(2)有线键盘×1，按键数目：104键，键盘键程：2.3mm~4.0mm，键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N，连接线≥1.5米，键盘颜色：黑色，键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定；
(3)键鼠延长器×1；
9.外部接口：机箱前面板支持≥2个USB3.0接口，≥1个音频接口；
10.整机基础规格：
(1)整机外观：
a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
c)宜在产品显著位置提供运行状态指示功能；
(2)整机结构：
a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246 的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需要；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定；
(2)机箱防护要求：机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求；
(3)整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；
(4)整机散热：
在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求：
a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；
b)可触及面温度小于45℃；
(5)整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB28380-2012 标准中能效等级2级及以上；
(6)机身颜色：黑色；
(7)机箱尺寸容量：机箱体积应不大于40L；
二、工作站性能要求：
1.CPU性能：
(1)CPU物理核数：≥16；
(2)CPU主频：≥2.8GHz；
*(3)CPU末级缓存容量：≥32MB；
*(4)CPU支持的内存最高速率：≥5200 MT/s；
2.内存性能：
*(1)内存读写速率：≥4800 MT/s；
3.显卡性能：
*(1)显示分辨率：≥3840×2160；
*(2)显卡显示芯片核心频率：≥550MHz；
*(3)显存等效频率：≥2666MT/s；
*(4)显卡可支持多屏同时显示数量：≥2个；
4.网络设备性能：
(1)有线网卡速率：支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应；
三、工作站功能要求：
1.主板功能：
(1)主板USB瞬间过流保护：支持瞬间过流保护功能；
(2)主板防静电保护：支持防静电保护功能；
(3)I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等；
2.显卡功能：
(1)显卡外接显示接口：显卡支持HDMI或VGA显示接口；
3.网络设备功能：
(1)网络功能：
a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能；
(2)数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；
(3)有线网卡接口类型：支持RJ45接口；
4.外部接口功能：
(1)音频接口类型：支持3.5mm孔径4段式接口；
5.电源功能：
(1)电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求；
四、工作站可靠性要求：
1.存储设备可靠性：
*(1)固态存储寿命：TBW≥160TB；
2.外设可靠性：
(1)键盘按键寿命：≥1000万次；
(2)鼠标按键寿命：≥500万次；
(3)键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；
(4)风扇寿命：≥4万小时；
3.整机可靠性要求：
(1)电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的规定；
(2)环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T9813.1中规定；
(3)环境条件要求的振动适应性：符合GB/T9813.1中规定；
(4)环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T9813.1中规定；
(5)环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T9813.1中规定；
(6)环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T9813.1中规定；
*(7)MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时；
五、工作站兼容要求：
1.兼容要求：
*(1)常用软件兼容：应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
六、工作站包装及运输要求：
1.包装及运输要求：
(1)标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
七、工作站服务要求：
1.服务要求：
(1)配置检查工具：供应商提供经自检测试工具；
(2)服务响应：
a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城4小时、异地12小时响应要求）；
b）提供政企专线7*24在线服务；
c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达100%；
*(3)服务周期：支持产品延保≥3年，提供每年延保服务报价，提供备件服务能力≥6年（自购买之日起）；
(4)培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
(5)典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
*(6)厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件的增值服务；
*(7)整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
(8)合格证书要求：供应商提供产品合格证；
(9)开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
(10)驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；
八、工作站供应保障要求：
1.供应链合规性：
*(1)产品部件保障：保障产品主要部件提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品；
2.供应链质量：
(1)抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
九、工作站安全要求：
1.关键部件安全要求
(1)关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；
2.整机安全性要求：
(1)密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；
(2)信息安全基本要求：
a)应符合GB/T39276的5.2的规定；
b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
(3)固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
(4)限用物质的限量要求：符合GB/T26572中规定；
十、节目单编辑软件功能要求：
[bookmark: OLE_LINK61]1.实现节目单编排、外部节目单导入、广告单合并、节目单逻辑校验，及节目单审核；
#2.编单软件界面的各个组成模块支持根据用户使用习惯进行调整，各模块的位置和大小具有记忆功能，重新启动软件之后界面布局保持不变；（提供由国家认证认可的检验或检测机构出具的检验或检测报告复印件，报告上需提现此项参数的检测内容）
3.支持记录节目单的审批信息，支持提取节目单审批记录并再次编辑。
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	4K全媒体图文播出
	一、规格不低于如下要求：
1.国产品牌工作站；
2.CPU：≥1颗，物理核心数≥16，主频≥2.8GHz，末级缓存≥32MB，线程数≥32，热设计功耗≤135W, 最高内存速率≥DDR5‑5200 MT/s，内存通道数≥4，内存位宽≥64bit；
[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK68]3.*内存：≥8GB×4，内存规格≥DDR5，不低于4个内存通道，每个通道支持1DPC；
4.主板：支持≥1颗CPU，支持≥4个DDR5内存插槽，*支持≥3个PCIe标准插槽，支持≥1个SATA接口，支持≥1个M.2接口，支持≥2个USB接口，*单内存插槽最大可支持128GB，支持最高内存总容量≥512GB；
*5.存储：≥480GB M.2 SSD硬盘,≥2TB 7200rpm SATA机械硬盘；
6. *独立显卡：≥2GB显存,显存类型：DDR6，*显存位宽：64bit；
7.网络：≥1个1GE网口；
8.视频板卡：≥2路SDI信号输出(Fill信号+Key信号)；
9.外设：
(1)有线鼠标×1，连接线≥1.5米，鼠标DPI分辨率：800~1600，其它参数应符合GB/T26245的相关规定；
(2)有线键盘×1，按键数目：104键，键盘键程：2.3mm~4.0mm，键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N，连接线≥1.5米，键盘颜色：黑色，键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定；
(3)键鼠延长器×1；
10.外部接口：机箱前面板支持≥2个USB3.0接口，≥1个VGA接口，≥1个音频接口；
11.整机基础规格：
(1)整机外观：
a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
c)宜在产品显著位置提供运行状态指示功能；
(2)整机结构：
a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246 的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需要；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定；
(2)机箱防护要求：机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求；
(3)整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；
(4)整机散热：
在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求：
a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；
b)可触及面温度小于45℃；
(5)整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB28380-2012 标准中能效等级2级及以上；
(6)机身颜色：黑色；
(7)机箱尺寸容量：机箱体积应不大于40L；
二、工作站性能要求：
1.CPU性能：
(1)CPU物理核数：≥16；
(2)CPU主频：≥2.8GHz；
*(3)CPU末级缓存容量：≥32MB；
*(4)CPU支持的内存最高速率：≥5200 MT/s；
2.内存性能
*(1)内存读写速率：≥4800 MT/s；
3.网络设备性能：
(1)有线网卡速率：支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应；
三、工作站功能要求：
1.主板功能：
(1)主板USB瞬间过流保护：支持瞬间过流保护功能；
(2)主板防静电保护：支持防静电保护功能；
(3)I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。；
2.显卡功能：
(1)显卡外接显示接口：显卡支持HDMI或VGA显示接口；
3.网络设备功能
(1)网络功能：
a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能；
(2)数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；
(3)有线网卡接口类型：支持RJ45接口；
4.外部接口功能：
(1)音频接口类型：支持3.5mm孔径4段式接口；
5.电源功能：
(1)电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求；
四、工作站可靠性要求：
1.存储设备可靠性：
*(1)固态存储寿命：TBW≥80TB；
2.外设可靠性：
(1)键盘按键寿命：≥1000万次；
(2)鼠标按键寿命：≥500万次；
(3)键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；
(4)风扇寿命：≥4万小时；
3.整机可靠性要求：
(1)电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的规定；
(2)环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T9813.1中规定；
(3)环境条件要求的振动适应性：符合GB/T9813.1中规定；
(4)环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T9813.1中规定；
(5)环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T9813.1中规定；
(6)环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T9813.1中规定；
*(7)MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时；
五、工作站兼容要求：
1.兼容要求：
*(1)常用软件兼容：应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
六、工作站包装及运输要求：
1.包装及运输要求：
(1)标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
七、工作站服务要求：
1.服务要求：
(1)配置检查工具：供应商提供经自检测试工具；
(2)服务响应：
a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城4小时、异地12小时响应要求）；
b）提供政企专线7*24在线服务；
c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达100%；
*(3)服务周期：支持产品延保≥3年，提供每年延保服务报价，提供备件服务能力≥6年（自购买之日起）；
(4)培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
(5)典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
*(6)厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件的增值服务；
*(7)整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
(8)合格证书要求：供应商提供产品合格证；
(9)开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
(10)驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；
八、工作站供应保障要求：
1.供应链合规性：
*(1)产品部件保障：保障产品主要部件提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品；
2.供应链质量：
(1)抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
九、工作站安全要求：
1.关键部件安全要求：
(1)关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；
2.整机安全性要求：
(1)密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；
(2)信息安全基本要求：
a)应符合GB/T39276的5.2的规定；
b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
(3)固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
(4)限用物质的限量要求：符合GB/T26572中规定；
十、图文动画创作软件功能要求：
可同时播出多层图文字幕，支持标题条、游动字幕、翻版等多种类型模板，同时播出互不影响，可配合智能信息采集系统，连接外部数据播出互动信息或财经信息，支持标准MOS协议连接文稿，支持标清、高清、4K等多种系统。
功能特点：
1、支持视频、图片的播出；
2、可自由调整视频窗口的尺寸和位置；
3、支持多种视频格式，AVI、MXF、MPG、MOV、FLV、MP4、WMV等；
4、多屏幕的拼接及屏幕内容可自由组合及设定；
5、灵活的播出方式，适应各种不同的应用场景。
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	桌面操作系统
	一、功能要求：
1.操作系统须支持x86架构的CPU；
2.操作系统支持CPU内置功能：
(1)多核支持：操作系统支持双核及多核处理器，支持核间负载均衡、线程绑定，并提供系统多核访问及调度接口；
(2)CPU虚拟化支持：操作系统支持CPU虚拟化技术；
(3)动态调节CPU运行频率：操作系统根据负载情况，自动调节CPU的运行频率；
(4)支持CPU运行时低功耗状态切换：操作系统根据负载的情况，自动切换CPU的低功耗状态；
(5)支持CPU内置安全功能：操作系统支持CPU硬件密码运算与随机数生成等功能，并提供标准接口供应用程序调用；
3.安装部署：
(1)安装方式：操作系统支持光盘、USB闪存盘、网络等安装方式；
(2)安装过程配置：操作系统支持安装界面文种设置，默认为简化汉字方式显示，提供时区设置、计算机名设置等；
(3)硬盘分区：操作系统支持整个硬盘自动分区、自定义分区，支持逻辑分区配置（如LVM），支持创建备份分区；自定义分区时能自动检测分区设置的合规性，删除已有分区或格式化硬盘提示告警信息；
(4)双硬盘安装：当计算机同时存在固态硬盘和机械硬盘时，自动分区优先将系统盘（或分区）设置在固态硬盘，优先将数据盘（或分区）设置在机械硬盘；
(5)多系统安装：操作系统能够识别已安装的其他系统，可自动复用引导分区等，并实现多系统引导；
(6)加密：操作系统应提供基于分区的用户数据加密功能，保护用户存储区数据安全；
(7)初始化备份：操作系统应提供用户备份初始系统环境的功能；
(8)保留用户数据：用户重装操作系统时提供保留用户数据的功能；
4.系统引导：
(1)引导模式
操作系统应支持UEFI2.0及以上规范固件引导：
a）当计算机以UEFI模式启动安装时，安装程序应分配ESP，并在ESP中放置启动引导文件，使操作系统能以UEFI 模式引导；
b)当计算机固件不支持UEFI模式时，安装程序根据计算机固件提供的引导方式，安装系统引导代码或配置系统引导选单，使安装完的系统可以正常引导；
(2)引导修复：
安装程序提供系统引导修复功能，当已安装的操作系统引导被破坏时，可重建系统引导；
5.其他安装要求：
(1)图形化显示：操作系统应提供安装过程图形化显示；
(2)安装提示：操作系统在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出或取消功能；当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据；如用户自定义的某些配置可能会影响后续的正常使用，予以明确提示；
(3)分辨率自适应：操作系统安装完成后自动适配显示器最佳分辨率；
6.进程管理：
(1)进程调度：操作系统支持进程创建、分组、删除及进程信息获取；
(2)优先级设置：操作系统支持进程优先级设置，包括优先级范围设置、优先级调度策略设置等；
(3)地址映射：操作系统支持进程内存地址的正向映射和反向映射；
7.内存管理：
(1)内存地址管理：操作系统支持基础连续虚拟地址、连续物理地址的申请、回收和释放；
(2)内存管理单元：操作系统支持内存管理单元，通过页表映射实现虚拟地址和物理地址的映射关系；
(3)DMA内存：操作系统支持DMA内存的申请和释放，包括流式DMA、一致性DMA以及大内存DMA；
(4)内存分配方式：操作系统支持不交换硬盘的内存分配方式；
8.任务调度：
(1)上下文切换：操作系统支持进程上下文切换；
(2)进程负载均衡：操作系统支持进程负载均衡调度方式；
(3)调度方式：操作系统支持进程基于时间片的调度方式；
(4)抢占调度方式：操作系统支持进程抢占调度方式；
9.中断处理：
(1)中断处理：操作系统支持硬件中断号和软件中断号的映射、注册和处理；支持高精度时钟中断、类软中断和类tasklet下半部中断处理；支持中断使能、屏蔽、亲和力处理以及中断抢占；支持中断工作队列处理，包括工作队列创建、初始化、调度和回收等；
10.并发与同步处理：
操作系统支持自旋锁、信号量、互斥体等原子操作；支持读写锁、类RCU原子操作；支持内存屏障操作；
11.中文支持要求：
(1)字符编码：操作系统符合GB18030的要求；
(2)字库：操作系统提供符合GB18030标准的字库，至少包括宋体、仿宋体、黑体、楷体及小标宋体在内的5种字库；支持曲线字库，可无级放缩字形大小，以适应不同分辨率的输出设备，输出字形应字形正确，字体规范；支持用户扩展安装字库；
(3)输入法：操作系统应内置输入法框架；提供一种音码和一种型码输入法；支持GB18030中已编码的语言文字输入法的安装使用；
(4)输入法标准：操作系统提供的通用键盘输入法应符合GB/T19246—2003要求；
(5)输出：系统配置的字库能被工具或软件正常调用打印和显示；
(6)表示：操作系统提供中文界面显示，提供符合要求的日期、星期、上下午、时间、货币、数字等显示及表示方式；
12.系统管理要求：
(1)系统信息：操作系统提供系统信息查看工具，支持用户查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU型号等信息；
(2)系统资源管理：操作系统提供系统资源管理工具并图形化显示进程信息、资源信息、文件资源信息等；
(3)硬盘管理：操作系统提供硬盘管理工具，显示硬盘容量及硬盘信息，支持新建和删除硬盘分区，分区支持EXT3、EXT4、FAT32、NTFS、XFS、exFAT、Btrfs等文件系统格式；
(4)设备信息：操作系统提供设备信息工具，显示CPU、内存、主板、存储、网卡、声卡、电源、USB、蓝牙等参数信息，显示硬件信息、计算机型号和操作系统信息、设备驱动状态（启用或禁用），并支持设备启用、禁用状态设置；
(5)文件管理器：操作系统支持按文件名、文件类型、文件修改时间、文件大小排序显示文件；支持文本文件、图片文件和视频文件首帧的预览；显示当前用户的主目录、桌面、文档、下载、回收站等文件资源；支持对光驱、闪存盘的访问；支持对网络资源的访问，包括SMB、FTP、NFS等协议下的网络资源；支持通过地址栏输入绝对路径定位文件夹；支持文件按照列表显示或网格图标显示；支持新建文件、文件夹和快捷方式，并支持扩展新建的文件类型；
支持全选当前文件夹所有文件，支持文件多选、反选；支持复制、粘贴、删除、剪切、重命名、压缩等文件操作；支持选择文件打开方式，可以使用默认用程序打开，并支持修改默认用程序；支持按文件名、修改时间、文件大小等搜索；
(6)本地帐户管理：操作系统提供图形管理界面，支持帐户和用户组管理，支持口令、头像、权限设置，支持口令修改，支持重设管理帐户口令；
(7)登录管理：操作系统支持本地帐户、LDAP帐户鉴别登录，提供口令、指纹、人脸、U-Key 等多种鉴别方式登录，支持本地帐户免口令登录和自动登录；
(8)鼠标管理：操作系统提供图形化鼠标管理工具；支持鼠标灵敏度、滚轮方向的设置与测试；支持左右手习惯设置；对于带触控板的微型计算机，应具有触控板管理功能，包括启动与禁止及相应的防误触等功能；
(9)键盘管理：操作系统提供键盘图形化管理工具；支持重复键延时及速度设置；支持数字键盘、大写锁定提示；
(10)显示管理：操作系统支持屏幕分辨率设置；支持屏幕刷新率设置；支持屏幕亮度设置；支持屏幕显示冷暖色温手动、自动调节；支持多个屏幕以复制、扩展、单独方式输出显示，支持多个屏幕显示位置设置，支持各屏幕显示方向独立设置；支持4K高分辨率屏幕显示，支持手动和自适应匹配设置窗口等比缩放显示；支持超宽屏显示，如：21:9、32:9的显示器；支持触屏功能，包括选择、点击、双击、滚动等操作；支持登录界面、锁屏界面、系统桌面的背景图片设置；支持屏幕保护定时设置和帐户口令鉴权恢复；
(11)声音管理：操作系统支持输出音量大小设置、静音设置；支持系统默认音效配置；支持输入输出设备配置；支持输入噪音抑制开关设置；支持输出音量增强开关设置；支持输出声道左右平衡设置；
(12)快捷键管理：操作系统支持预先定义系统快捷键；支持自定义快捷键；
(13)时间日期管理：操作系统支持图形化显示；支持系统日期、时间设置；支持时区设置；
支持网络时钟同步设置；
(14)电源管理：操作系统支持空闲时显示器转入待机的时间设置；支持空闲时计算机转入屏幕保护的时间设置；支持屏幕显示亮度设置；便携式计算机使用时支持高性能、平衡、节能等模式设置；
(15)输入法管理：操作系统支持添加和删除输入法；支持快捷键设置，包括输入法启动、输入法激活/非激活切换、顺序切换等；支持多种输入法共存；
(16)默认登录语言：按照安装时选择的文种类型作为初次登录系统文种；
(17)外设管控：操作系统支持动态显示未授权设备信息；支持接口控制、设备控制、权限控制等；支持按设备类型、设备ID、接口等配置设备接入黑白名单策略；提供完整的连接记录，记录可追溯；
(18)隐私文件保护：操作系统提供基于独立口令和密钥保护的文件保险箱；支持口令和透明加解密鉴权访问文件保险箱内的文件和文件夹；支持手动上锁文件保险箱；支持通过密钥找回口令；
(19)网络管理：支持图形化显示；支持DNS设置；支持IPV4/IPV6地址配置；支持自动获取网络地址；支持网关设置；支持手动/自动设置网络代理服务器，支持HTTP、HTTPS、FTP、SOCKS等多种协议；支持无线网络管理，包括连接或断开网络、配置口令、手动刷新无线热点列表等；支持个人热点共享，包括有线、无线网络生成的网络热点；支持L2TP、PPTP、OpenVPN、StrongSwan 类型的VPN连接，支持新增、导入、编辑和删除连接配置，支持启用或禁用VPN自动连接；
(20)默认应用程序管理：操作系统提供默认用程序管理工具，支持预先定义和修改指定用类型的默认程序，包括图片、文本、音视频、网页、邮件；
(21)通知管理：操作系统任务栏提供通知中心图标，并显示消息提醒；系统和应用使用通知接口发送通知消息；支持对通知消息的管理，包括显示、删除、清理等；
(22)主题管理：操作系统提供图形化主题管理工具；支持以深色、浅色和昼夜切换自动配色方式显示系统图形化界面；支持系统主题颜色设置；支持系统图标主题设置；支持系统光标主题设置；
13.图形化要求：
(1)用户操作界面：操作系统提供图形化操作界面；
(2)桌面图标：操作系统默认提供我的系统、个人文档、回收站等图标；
(3)桌面图标管理：操作系统提供回收站工具，可收集要删除的文件和文件夹，并支持右键清空操作；支持应用程序快捷方式与文件共存；支持右键选单进行复制、剪切和粘贴文件操作；支持文件图标拖拽、摆放；支持图标名称修改；支持按照文件类别显示文件图标；
(4)桌面快捷选单：操作系统支持桌面图标按照网格排列；支持右键选单新建纯文本；支持右键选单新建文件夹；支持右键选单选择图标排列顺序，排序可按名称、类型、修改时间、文件大小；
(5)起始选单：操作系统支持分类显示系统已安装应用；支持创建应用的快捷方式到桌面；支持添加应用访问快捷方式到任务栏；支持多种方式搜索内容，支持拼音搜索、模糊搜索快捷查找系统应用；支持新安装应用与应用列表中其他应用以明显方式区分，包括突出显示、增加标识或单独分类；包含电源操作按钮，并可触发系统退出界面；包含直接进入控制系统或配置系统的功能入口或应用图标；
(6)任务栏：操作系统应提供图形化任务管理工具栏，任务栏中应该包括快速启动栏、通知栏；提供快速启动应用程序区，可以添加或删除应用启动快捷方式；提供系统通知栏，显示网络、声音、电源、USB设备等，支持应用程序（如输入法等）的状态信息；提供显示桌面功能，支持最小化当前所有窗口，在有活动窗口的情况下快速切换成只显示用户桌面；对已切换成只显示用户桌面的状态，可以快速切换回活动窗口状态；直观区分任务栏应用运行与未运行的状态；支持任务栏隐藏；支持任务栏位置调整；
(7)桌面工作区：操作系统支持多工作区，支持应用跨工作区移动；可配置工作区数量；可通过快捷键切换工作区；
(8)系统退出：操作系统退出界面应为模态或全屏界面，提供选择关机、重启、锁定、注销、休眠、待机等六种操作；
(9)窗口管理器：操作系统支持对窗口的操作，如最小化、最大化、移动、改变大小、总是置顶或在最前端、关闭；提供窗口显示最小化、最大化和关闭按钮；提供窗口标题，显示窗口名称，并区别显示选中和未选中窗口；窗口可以在不同工作区中移动；提供窗口防呆功能，防止窗口完全移出桌面范围内；提供窗口切换功能，通过快捷键可在打开的窗口中按一定顺序进行快速切换；提供多任务视图功能，可以预览当前工作区内已打开的所有窗口；支持一键操作移开桌面所有窗口，显示桌面；提供多窗口分屏功能，支持屏幕分割显示各窗口，支持同时调整窗口尺寸；
(10)图形特效：操作系统窗口显示支持模糊透明特效，当支持透明效果的窗口与其他窗口重叠时，前置窗口颜色能随背景窗口颜色的融合发生变化；提供窗口外观装饰效果设置，如边框、阴影、模糊、透明度、圆角等，且透明度可调节；
14.常用软件支持：
(1)应用软件安全要求：操作系统预装应用软件应进行签名认证，确保应用软件的安全性、稳定性、可靠性；
(2)压缩工具：操作系统提供压缩解压缩工具，支持zip、7z、tar、tar.7z、tar.bz2、tar.gz 等压缩格式新建、打开、解压操作，以及对压缩文件中所含文件进行添加、删除、重命名等操作；支持解压rar格式文件；支持对压缩包进行加解密；
(3)图像查看工具：操作系统提供图像查看工具，支持查看图像文件，支持PNG、JPEG、TIFF、GIF、BMP等图像格式；支持显示图像文件的基本信息，包括文件大小、图像格式、宽度和高度等；支持对图像文件的操作，包括放大、缩小、旋转、打印等；
(4)浏览器：操作系统提供浏览器，支持HTML4、HTML5、ECMAScript、CSS等标准；支持符合国家密码管理要求的商用密码算法；支持国家电子认证根CA签发的符合相关要求的CA机构证书；支持符合GB/T38636—2020的TLCP；
(5)文件共享：操作系统提供文件共享工具，支持按用户身份进行读写权限设置；
二、桌面操作系统兼容性要求：
1.运行环境兼容：
(1)版本兼容：操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备；系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于5年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等；支持以增量升级包的方式实现版本更新；
(2)文件系统层次结构：供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构；
(3)运行库：供应商应给出长期兼容支持的运行库；
(4)命令：供应商应给出长期兼容支持的常用命令；
2.软件包：
(1)软件包管理：操作系统支持图形化方式下载、安装和卸载软件包；显示已安装软件包的描述和包含的文件；支持安装时优先自动进行缺失依赖软件包的下载和安装；自动检测本地安装包，当发现安装包未经签名认证时自动告警；在连接软件仓库/应用商店时（含局域网、广域网）能自动搜索并下载依赖的软件包；
三、桌面操作系统易用性要求：
1.便捷使用：
(1)帮助提示：操作系统提供内置系统和应用中文图文用户手册，包括使用说明、示例、常见故障处理等；对需要补充解释的部分，以合适方式提供中文提示；
(2)快捷键：
操作系统支持以下快捷键：
<Super>开始选单；
<Alt>+<Tab>遍历窗口；
<Shift>+<Alt>+<Tab>反向遍历窗口<Alt>+<F4>关闭当前窗口；
<Ctrl>+<A>全选；
<Ctrl>+<X>剪切；
<Ctrl>+<C>复制；
<Ctrl>+<V>粘贴；
<Ctrl>+<Space>开启/关闭输入法；
<Ctrl>+<Shift>切换输入法；
<Super>+<L>桌面锁定；
<Super>+<D>显示桌面；
<Super>+<E>打开文件管理器；
<Ctrl>+<Alt>+<Delete>退出界面；
四、桌面操作系统可靠性要求：
1.系统稳定性：
(1)操作系统连续运行72小时：操作系统在CPU占用大于等于80%，或内存占用大于等于80%压力情况下，连续运行72小时无故障；
2.检查修复：
(1)系统修复：操作系统提供文件系统检查与修复功能，能自动修复文件系统错误或以显式方式提示用户进行手动文件系统修复；
3.备份恢复：
(1)备份还原：操作系统提供备份还原功能：支持系统的备份和还原；支持全盘备份到外部存储设备；支持还原到指定备份点；支持保留用户数据的系统还原；支持系统无法正常进入状态时，可对系统进行还原；
4.系统维护：
(1)日志管理：
操作系统提供日志管理工具：
支持图形化显示；
支持对系统日志信息的显示和刷新；
支持对日志文件的查找和导出；
支持对特定时间段内的日志进行筛选；
支持系统日志定期清除功能；
(2)系统升级：操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级；支持在线升级和离线升级；升级不得修改破坏用户数据；升级不得影响原有软硬件兼容性；提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态；如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户；
五、桌面操作系统服务要求：
1.交付方式：操作系统支持光盘或USB闪存盘或镜像文件（下载）等交付方式；
2.产品维护服务周期：
(1)产品维护周期：产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5年；
(2)产品延伸服务周期：产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4年；
(3)产品延伸安全服务周期：产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2年；
(4)产品售后服务周期：≥6年；
3.售后服务：
(1)原厂服务：服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供；
*(2)服务热线电话：提供工作日每日不少于8h（应覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线；
*(3)技术服务标准：操作系统厂商提供工作日每日不少于8h技术支持服务；
*(4)技术服务时效：操作系统厂商满足同城4h、异地12h响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案；
(5)技术服务保障：发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换；
4.交付与安装调试：
(1)配套资料：操作系统厂商交付产品时提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文
件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等；
5.系统更换：服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期）；
6.厂商能力要求：
(1)服务团队：操作系统厂商具备全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务；
六、桌面操作系统供应保障要求：
1.数据上行安全保障：
(1)数据收集安全保障：除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内；
2.数据下行安全保障：
(1)数据供给安全保障：数据供给安全保障：涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等；
七、桌面操作系统安全要求：
1.密码算法支持：
(1)密码算法实现：操作系统支持GM/T0002、GM/T0003 和GM/T0004规定的密码算法运算；
(2)随机数生成：随机数质量符合GM/T0005《随机性检测规范》或GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》；
(3)内置数字证书：操作系统内置国家电子认证根CA的根证书；
(4)密码协议实现：操作系统支持符合GB/T38636—2020 的TLCP；
2.安全管理工具：操作系统提供安全管理工具，包括帐户安全、网络防护、病毒防护、应用程序执行控制；
3.身份鉴别：
(1)生物特征识别管理：操作系统支持两种及以上的生物特征类型鉴别，如指纹、人脸；支持使用生物特征进行命令行、图形化提权操作的身份鉴别；支持使用生物特征进行系统登录操作的身份鉴别；支持用户管理自己的生物特征信息；
(2)身份鉴别服务：操作系统用户标识使用帐户名和帐户ID，在操作系统的整个生存周期内帐户标识具有唯一性；支持配置帐户口令复杂度校验及强口令管理；支持帐户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，帐户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户(root)远程登录设置；
4.访问控制：
(1)自主访问控制：允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权帐户对客体的访问普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在指定帐户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定帐户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组帐户或非同组的帐户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予；
(2)强制访问控制：操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制；
(3)安全审计：操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括事件类型、事件发生的日期、触发事件的帐户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能设置；
5.防火墙工具：
(1)基本要求：操作系统支持开启或关闭防火墙；支持添加防火墙规则，至少包括名称、协议、地址和端口；提供不同场景下的缺省防火墙配置，如公共、专用和自定义；支持不同的访问策略，包括允许、拒绝；
6.漏洞管理：
(1)漏洞编号：操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用NVDB、CNVD或CVE 编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，并提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况。
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	[bookmark: OLE_LINK111]二、分控系统
	

	1 
	12G切换台
	1.1RU标准机架式设备；
*2.具备主备冗余电源；
*3.≥16路4K 12G信号源接入，包含12路节目信号和2路外键信号；
*4.提供PGM、PST两路12GSDI输出；
*5.PST输出允许用户提前预览台标内容及定位；
*6.提供4路内置台标，可实现最多四个静止或动画台标与一个时钟的同时显示，支持静态、动态的真彩色、渐变色、半透明、浮雕等效果的台标，位置可调；
*7.支持上传多种格式的静态或动态台标文件，并支持上传与使用用户自定义的时间码文件； 
*8.前面板配置液晶控制面板，提供设备工作状态显示及参数配置；
[bookmark: OLE_LINK69]*9.配置可编程硬件遥控面板，≥12路信号直切键，≥2路外键，≥4路内键台标。
	2
	台
	

	2 
	12G 四选一切换器
	1.1RU标准机架式设备；
*2.具备主备冗余电源；
*3.支持4路HD/3G/12G-SDI信号输入，2路HD/3G/12G-SDI信号输出，1路REF输入；
*4.支持模拟复合和三电平同步信号；
*5.支持手动和自动倒换；
*6.板卡支持WEB server，可通过web方式配置管理设备；
*7.配置硬件遥控面板。
	2
	台
	

	3 
	12G视频分配器
	[bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK75]*1.支持1路或2路HD/3G/12G-SDI输入；
*2.分配8路或4路输出；
*3.支持均衡，时钟恢复。
	18
	台
	

	4 
	12G交叉变换器
	*1.HD/3G/12G-SDI输入；
*2. ≥4路HD/3G/12G-SDI输出；
*3.支持帧同步，1路REF输入。
	4
	台
	

	5 
	3U机箱
	1.1RU标准机架式设备；
*2.支持主备冗余电源；
*3.支持14个业务单宽槽位或7个双宽槽位；
*4.支持对机箱内模块进行统一配置管理监测；
*5.备份电源。
	2
	台
	

	6 
	12G监听器
	[bookmark: OLE_LINK79]*1.1RU标准机箱，具备1+1冗余电源模式；
*2.具备电源开关按键以及电源工作指示灯；
*3.2个12G/3G/HD输入，1路环出；
*4.≥1块显示屏，可分区自定义显示，至少可以用于显示视频画面和16通道音频柱；
[bookmark: OLE_LINK71]*5.高保真全频监听音箱，带音量调节旋钮；
*6.具备卡侬耳机插孔。
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	套
	

	7 
	响度控制器授权
	1.响度控制器授权。
	2
	套
	

	[bookmark: _Hlk231397982]三、播出信号辅助系统
	

	3.1 时钟系统
	

	1 
	卫星校时钟
	*1.卫星校时钟，北斗校时。
	2
	套
	

	2 
	时码选择器
	*1.时码选择器，EBU接口。
	1
	台
	

	3 
	时码分配器
	*1.1路SMPTE/EBU时码输入，转为10路SMPTE/EBU时码输出。
	1
	台
	

	4 
	5寸时间子钟
	*1.5寸子钟，EBU接口。
	1
	套
	

	5 
	5寸日历子钟
	*1.5寸日历时钟，带EBU接口；无时间显示，和时间子钟同高度。
	1
	套
	

	[bookmark: OLE_LINK114]3.2 同步系统
	

	1 
	同步信号发生器
	*1.同步锁相输入带环通输出、模拟复合黑信号或HD三电平同步输出；
*2.配置第二个可热插拔的冗余（备份）电源和第二条电源线；
*3.配置机架安装滑块和轨道套件。
	2
	台
	

	2 
	同步信号倒换器
	*1.同步信号倒换器；
*2.配置热替换冗余( 备份) 电源,含电源线。
	1
	台
	

	3 
	模拟视频分配器
	*1.1路模拟视频输入，≥7路模拟视频输出；
*2.支持电缆均衡；
*3.PAL/NTSC制自适应；
*4.支持增益控制；
*5.板卡自带LED指示灯，以直观的方式显示出信号状态信息。
	6
	台
	

	4 
	周边机箱
	1.标准19英寸机架安装；
*2.≤3U高度机箱；
*3.≥16个槽位；
*4.支持冗余电源；
*5.支持对机箱内模块进行统一配置管理监测；
*6.配置备份电源。
	1
	台
	

	3.3 电视墙监看系统
	

	1 
	12G多画面
	[bookmark: OLE_LINK80]1.1RU标准机架式设备；
*2.具备主备冗余电源；
*3.≥16路12G信号输入；
*4.提供≥2路HDMI输出，以及2路12GSDI复制输出；
*5.显示布局支持即时调整，支持配置文件的编辑、保存、导出、导入；
*6.提供多种显示比例，支持检测并显示输入信号格式及其他信号源信息；
*7.提供不同时钟样式：模拟时钟，数字时钟，倒计时钟、开播时间；
*8.提供关键信号源进行标记功能，方便在复杂的模板布局中快速锁定关键信号；
*9.可自定义编辑通道的边框颜色，或者取消显示边框；
*10.提供视音频自动检报警功能，监测内容有：视频丢失、视频静帧、视频黑场，音频静音、音频超标等；
*11.报警方式支持文字弹出式，小图标弹出式以及语音提示报警，支持对报警参数的导入导出；
*12.支持DOLBY-E数据、AFD信息、音频元数据等VANC元数据的直通；
*13.设备具备冗余电源，前面板配置高清晰液晶屏及操作按键。
	2
	台
	

	2 
	广播级4K超高清桌面监视器
	[bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK83]*1.屏幕尺寸：27英寸,屏幕宽高比：16:9,分辨率：3840×2160,色深：1.07B，视角：178°H×178°V，亮度：1000nits，对比度：1000:1；
*2.≥2路12G-SDI视频输入与环出(向下兼容6G/3G/HD/SD-SDI)；
*3.≥2路3G-SDI视频输入与环出(向下兼容HD/SD-SDI)；
*4.要求支持4:4:412Bit信号处理；
*5.支持4K信号下转换2K/高清信号，并通过SDI输出；
*6.支持HDR下转换SDR信号，并通过SDI输出；
*7.多种色彩空间选择(REC709/EBU/DCI-P3D65/DCI-P3/REC2020/Bypass)；
*8.多种Gamma选择：Gamma2.0,2.2,2.4,2.6；
*9.支持HDR：ST2084PQ/(softroll),HLG(1.03/1.11/1.16/1.20/1.27/1.33)；
[bookmark: OLE_LINK84]*10.支持PayloadID显示和识别，自动匹配显示色彩空间和EOTF；
*11.多种摄影机色彩空间与EOTF转换HDR/SDR标准色彩空间与EOTF：ArriWideGamut3/LogC3,ArriWideGamut4/LogC4,CanonCinemaGamut/CanonLog2/3,DJID-Gamut/D-Log,PanasonicV-Gamut/V-Log,SonyS-Gamut/S-Log2,SonyS-Gamut3/S-Gamut3.Cine/S-Log3；
*12.支持HDR占比分析，HDR/SDR比率画报；
*13.要求支持像素点测量功能。
	1
	台
	强制节能

	3 
	拼接控制系统
	[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK90]*1.输入：≥8路DVI,输出：8路DVI；
*2.可实现任意一路画面的任意比例缩放、任意位置漫游、跨屏、叠加、画中画；
*3.支持输入通道字符叠加功能，可自定义字体、颜色、大小、位置、透明度等参数；
*4.自带图像拼缝补偿功能，可有效去除拼接单元物理拼缝带来的主观视觉上的不连贯感。
	1
	套
	

	4 
	监视系统
	*1.屏幕尺寸：55”，分辨率：1920×1080， 色彩：16.7M ，视角：178°H×178°V，背光：WLED，亮度：500cd/m2，对比度：3500：1；设备尺寸：1213(W)×684(H)×115(D)mm；双边拼缝≤0.88mm；
*2.≥1路DVI输入，1路HDMI输入，1路VGA输入；
*3.内置图形数字处理器，可以实现整屏显示、单屏显示或任意组合画面显示；
*4.可进行色差调节设置；
*5.支持智能温控控制，支持风扇自动智能启停。
	6
	台
	强制节能

	5 
	4K显示系统
	*1.屏幕尺寸：55”，屏幕宽高比：16：9， 分辨率：3840×2160；
*2.显示区域1209.2mm*680mm；
*3.背光源类型：ELED；
*4.像素间距：0.315（H）*0.315（V）；
*5.亮度：300cd/m²；
*6.显示参数可视角：178°(H)/178°(V)；
*7.色深度：8bit,16.7M；
*8.对比度：1200:1；
*9.响应时间：8ms；
*10.刷新率：60Hz；
*11.色域：72%NTSC；
*12.VGA：标准DB915PIN母座；
*13.Audio1组标准的3.5mm，4脚耳机座，音频输入；
*14.输入接口：AV1组RCA三合一端子AV/L/R三合一输入；
*15.HDMI2组：标准HDMIType-A接口，最大支持2160P@60HZ输入；
*16.USB2.01组标准USB2.0Type-A接口。
	4
	台
	[bookmark: OLE_LINK91]强制节能

	6 
	转换器
	*1.支持将12G-SDI转换到HDMI，支持包括SD、HD、6G和12G-SDI在内的所有视频格式；内置下变换器，可在使用HDMI监视器时选择其支持的最佳格式。
	4
	台
	

	四、机房设备
	

	1 
	键鼠切换器
	[bookmark: OLE_LINK99]*1.USB&PS/2控制台,可操作8台电脑,机架带LCD,OSD菜单选择（17"）。
	2
	台
	

	2 
	两层直型电视墙
	[bookmark: OLE_LINK98]*1.电视墙整体支架采用SPCC冷轧钢板，底座封板均采用1.0mm的冷板； 前门用1.0mm的冷板，内部主体框架采用1.5mm冷板，底座用2.0mm钢板一体焊接，保证支架的稳固和耐用；
*2.拆装式结构设计，各大分体并联简易，方便运输，骨架要保持自立稳固，下柜体底部开口进出线孔，门体不得有变形、变软等现象；
3.参考尺寸:6188*2206*400mm；
*4.箱体表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑、高温烤漆，喷塑颜色：黑砂纹，厚度60μm。
	4
	组
	

	3 
	播控操作控制台
	*1.每联操作台标准配置为：3U通风板2块、4U通风板2块、2付托架、1块托板、1U盲板3块、23U盲板3块、后插拨门1套（冲百页窗门）、专用控制台机柜1套、台面板一块、木质装饰板一套、6孔国标专用电源一套、窗口开孔板一套。
	6
	联
	

	4 
	加深机柜
	1.参考规格：600×1000×2000 ；
*2.每台机柜标准配置为：6付托架、1块托板、2-4个静音风扇、钢化玻璃门或网孔门任选）、横向绑线棍5根、竖向帮线板1块、1U盲板10块、PDU国标8孔专用电源2套。（机柜材料料厚：1.2-2.0mm ）。
	4
	台
	

	5 
	机房整修
	4楼播出机房整修，符合播出标准；
顶面
1.房顶面矿棉板逐块检查矿棉板，对开裂、塌陷、破损、变色、变形及松动脱落的板材统一拆除；
2.选用同尺寸、同材质、同色系全新防火矿棉板，按照吊顶龙骨卡槽标准精准安装；
3.安装结束后，整体检查顶面平整度，对轻微偏移、凸起、凹陷的板材进行微调校正，确保整个顶面吊顶平整、规整；
4.旧天花空调拆除（含管线）；
5.旧柜空调拆除（含管线）；
墙面
1.铲除墙面原有起皮、空鼓、开裂、脱落的旧漆面及松散；基层，用砂纸对墙面整体打磨平整，清除墙面油污、污渍
2.整体墙面批刮两遍耐水腻子，腻子层完全干燥后打磨平整；
3.均匀涂刷一遍白色内墙底漆，两遍面漆，确保全屋墙面色泽统一、洁净光亮、平整均匀；
地面
1.逐块拆除原有静电地板，清理地板下方灰尘、杂物、垃圾；
2.对变形、松动、锈蚀、损坏的支架、横梁、紧固螺丝进行更换或维修；
3.以机房门口基准标高为统一标准统一调平静电地板，调平过程逐块校对，确保相邻地板接缝平整。
	1
	套
	

	6 
	线材
	*1.六类（Cat6）网线，预计使用1000米，含做线、布线等；
*2.12G‑SDI同轴线（L‑5.5CUHD），预计使用2000米，含做线、布线等；
*3.12G‑SDI标准压接头，预计使用800个。
	1
	套
	

	7 
	空调系统
	柜式（1台）
[bookmark: OLE_LINK39]1.电源220V电 ，变频一级，R32冷媒；
*2.制冷量≥12.3KW，制热量≥14KW；
[bookmark: OLE_LINK6]*3.制冷功率≤4.85KW，制热功率≤4.10KW；
*4.噪音≤56 dB；
*5.重量≤53KG ；
嵌入式（2台）
1.电源220电 ，变频一级，R32冷媒；
*2.制冷量≥12.3KW， 制热量≥14KW；
*3.制冷功率≤4.26KW ， 制热功率≤4.10KW；
[bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK127]*4。噪音≤56 dB；
*5.重量≤22KG ；
配套
1.新天花机安装；
2.新柜机安装；
3.新、旧空调搬运；
4.U-PVC管材:DN20管路、管件、保温、扎带、支吊架 ；
5.YJV5*4电线电缆；
6.配套及辅材耗材。
	1
	套
	

	8 
	座椅
	1.人体工学办公椅；
*2.气压杆级别：4级气压杆；
*3.座深：44±1cm。
	10
	个
	

	五、系统集成
	

	1 
	系统集成
	整体布线，播出系统整体集成，安装、调试、培训等
	1
	套
	



2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
2.2.1硬盘播出系统流程要求
播出系统需支持全流程闭环管理：
计划阶段需支持节目单编制、串联单整合及多级审核下发，确保播出时序精准无冲突；
备播阶段需通过标准化接口对接生产与媒资系统完成素材迁移，经国产化自动技审与人工复核实现二级备播，杜绝素材质量隐患；
播出阶段需实现帧精度自动化播出与无缝切换，具备待播状态实时监测、播出单在线调整及应急处置功能，保障信号不中断；
播后阶段需自动生成可追溯播后单并归档，按策略清理冗余素材释放存储空间，全程留痕管理。
[bookmark: _Toc10100][bookmark: _Toc365019957][bookmark: _Toc435170683]2.2.2硬盘播出系统详细功能要求
（1）节目单编辑模块功能要求
节目单编辑模块需支持对播出串联单进行修改和编排，能够实现节目单编排、外部节目单导入、节目单逻辑校验，及节目单审核功能。
· 支持快速插入功能，可根据节目名称快速将节目插入到播出节目单中；
· 支持导出节目单以及导入节目单，导出的节目单可以导入到节目单；
· 支持节目单以excel格式导出到本地文件，导出的节目属性列可以自定义进行设置;
· 支持对节目条目状态校验功能，包含素材上载、素材有效期、审核状态、自动技审或人工复检等状态,校验的错误可在节目单校验列表中展示，并定位到节目条目，节目条目也有告警标识
· 支持节目单逻辑错误校验，在节目单存在逻辑错误时，节目单列表中相应条目显示告警标识，同时在“节目单校验”窗口进行列表显示错误信息，双击错误信息支持定位到节目单中的错误条目
· 节目单逻辑校验功能，可对播出串联单进行时间的逻辑检查，检查是否存在间隙和覆盖，如发生问题，提供醒目的标识，并显示间隙和覆盖时长；
· 支持节目单模板功能，支持创建节目单模板、编辑节目单模板、调用节目单模板，拖动模板中条目到节目单中直接使用；
· 可完成手动或者自动绑定素材文件的功能；
· 支持全类别标清、高清、超高清50P多种视频标准制式
· 时间精度精确到帧；
· 支持常用的节目单编辑操作，包括：节目插入、复制、剪切、粘贴、删除、上移和下移等，支持节目单校验、节目单保存、节目单审核，节目单审批、审批通过节目单提交到播出。
· 支持快捷键进行节目单编辑。
· 支持对节目单取消审批重新编辑
· 支持多种播出方式，包括定时播、顺播、定时插播、相对插播、跟随插播、手工触发、手工插播。
· 支持已上载硬盘素材条目编辑，支持在素材管理器中查找到相应条目，直接拖动到节目单实现已上载硬盘节目条目的添加。
· 支持快速在位编辑，支持硬盘节目单的在位查找替换，对于新节目可自动生成上载任务。
· 支持节目单右键“查找替换”单条替换以及“批量查找替换”来批量替换。
· 支持从素材管理器拖动素材到节目单替换节目的替换方式。
· 支持素材库快速查询，支持按照素材名称的首位字母拼音查询，避免在庞大的数据库中长时间搜索。此外可以根据定义的规则手工查询；
· 支持编单硬盘素材必须通过人工复检才能够提交到播出；
· 支持通知上载以及全部通知上载，可对节目单中选中未上载条目生成上载任务，也可对节目单中所有未上载的素材生成上载任务。
· 支持素材刷新功能，支持更新素材信息。
· 素材刷新支持节目名称、文件名、入出点、时长、状态等信息的比对校验。 
· 节目单的通道审片支持配合信号检测设备进行信号技审。
· 支持节目单审核前强制刷新素材的功能；
· 支持编单中拖动节目改变位置时要给出提示信息；
· 支持批上键功能，可以针对每个频道进行缺省键的设置；此外，针对播出节目单内的连续多条节目，可以统一进行键的设置；
· 支持插播回放、跳过功能，为保证播出节目观赏的连续性，插播结束后返回原插入点之前的时码位置，提前一段时间播放原素材，回放时间长度可以自定义；
· 支持灵活的审核机制，审核级别可以灵活设置为一级审核或二级审核（审核与审批）；
· 支持界面布局调整功能，编单软件界面的各个组成模块可以根据用户使用习惯进行调整，而且各模块的位置和大小具有记忆功能，重新启动软件之后界面布局保持不变；
· 提供完善的日志、统计、报表功能。
· 支持节目单打印功能
· 支持快速删除同名节目
· 支持显示整个节目单的播放开始时间以及结束时间
· 支持查看节目单信息，包含创建者、编辑者、播出日期、上次编辑时间、节目单状态、审核/审批人员及审核/审批时间
· 支持打开节目单时从数据库刷新素材信息
· 软件内嵌素材管理模块，支持对素材库素材的管理功能
· 支持重连数据库
· 节目单审核审批支持权限控制，支持取消审核、取消审批。
· [bookmark: _Toc365019959][bookmark: _Toc24528][bookmark: _Toc278489588][bookmark: _Toc435170685]软件具备完善的权限管理机制，必要的操作功能要求具备相应权限的人员才可以进行操作。  
（2）自动播出模块功能要求
支持节目播出的自动执行或人工干预功能，具有受控设备及待播文件状态检错报警功能；接收节目单编辑系统传输过来的播出节目单，依节目单对各相关播出设备进行控制，协调各设备完成自动播出。
· 支持24小时不间断播出。
· 支持常用节目编辑操作包括：插入、复制、粘贴、删除、上移和下移等。
· 具有消息通知，支持追加、替换正播单以及手动选择替换正播单功能
· 支持用拖拽方式快速替换插播的广告段
· 支持临播出前修改PST插播节目的插播时间
· 支持对节目条目在线编辑、查找、替换功能
· 支持节目单条目修改标记功能
· 支持素材信息刷新
· 支持多样的Take方式：Take，定时Take，紧急Take，Take素材组，特定条件下的选择性Take
· 换前10秒的播出倒计时声讯提示，声讯提示支持声卡输出和蜂鸣器等多种形式
· 系统软件支持多频道控制，且支持多频道同步控制
· 两台控制工作站可同步播出，主（备）工作站出现故障时，软件可自动切换至备（主）工作站，可手动进行软件控制权的接管；
· 支持标清、高清、超高清50P帧精度控制
· 支持各类错误报警声音自定义；支持主视频服务器故障、备视频服务器故障、主备视频服务器同时故障、主切换台错误、备矩阵故障、录像机未就绪、心跳断开的报警；支持信号源之间切换前10秒的声讯提示；
· 支持自动定时或手动加载节目单
· 支持节目单的自动无缝驳接
· 支持24小时不间断连续播出
· 播控具备节目单自动检查功能，发现问题进行提示
· 具有节目单逻辑校验、插播、跳过、应急和手动检查功能，自动对待播条目状态检查，提供颜色以及文字报警提示；可对待播的硬盘素材进行实时检测，对于没有及时上载和迁移的节目进行报警提示。
· 支持自动素材检查和提示
· 支持对节目单中素材进行检查，检查素材是否存在与视频服务器中，支持对于视频服务器缺失的素材可以手动提交素材同步任务
· 支持重启播出服务器后实时同步到当前播出节目的当前时间点继续播出
· 支持视频服务器同步播放功能，视频服务器重新依据节目单时间cue和play当前播出素材
· 支持断开数据库的播出，播出工作站仍可按照当前节目单正常播出
· 支持数据库断开重连，数据库切换或故障恢复后，可通过手动方式重新连接数据库。
· 支持本地登录方式，支持数据库断开情况下用户以本地登录方式登录软件读取配置正常播出。
· 支持本地节目单加载播出，可在本地保存节目单，支持从文件导入节目单，软件重启后可手动加载正播单，主备机节目单支持互发，支持修改正播单。
· 支持同时控制多个切换台和矩阵 
· 支持信号应急，播控控制工作站冗余：主（备）服务器故障下自动切换备（主）服务器，主备同时故障软件自动切垫片，线路信号支持手动控制，支持手动进行软件控制权的接管。支持对PGM时长进行修改，可无限延长。
· 支持素材条目应急，发现素材有问题时，播控软件支持进行紧急跳播的操作
· 支持单机多频道播出控制，支持多频道并行联动播出控制
· 支持播出界面锁定功能，防止无权限的人进行操作
· 支持自动计算定时功能，插播一条定时节目，那么之前的顺播节目开播时间可以逆推设置，不用再手动设置
· 支持完善的日志记录，具有操作日志、播出日志、控制指令日志以及数据库连接日志，可本地或数据库进行保存
· 支持一键切换应急源信号播出功能
· [bookmark: _Toc289433549][bookmark: _Toc22744][bookmark: _Toc365019962][bookmark: _Toc243383775][bookmark: _Toc435170688]支持自动在节目单存在间隔时自动填充垫片信号源节目播出功能
（3）同步迁移模块功能要求
支持处理播控系统提交的素材同步、素材迁移、素材回迁、删除对象以及删除拷贝等素材管理任务。
· 支持异构的主备存储之间、存储与视频服务器间的素材迁移
· 支持存储间素材拷贝及删除拷贝素材的功能
· 支持多级并发和冗余，多个同步迁移服务器同时工作，单台出现故障，不影响任务的素材文件迁移
· 具备自动根据播出节目单上节目的实际播出时间进行迁移排序功能，可手动修改迁移优先级
· 可以对未执行的任务调整优先级，且可再次执行出错任务
· 支持多种查询条件对迁移任务进行查询；执行完查询操作后，可显示查询结果列表，查询结果支持分页显示
· 支持自动/手动清除已完成、错误的任务，使其不显示在当前任务列表
· 软件界面上可实时显示正在执行任务的相关信息和进度，并可根据任务的不同状态显示不同的颜色
· 支持源、目标服务器连接实时监测
· 支持删除时检查素材是否存在于节目单
· [bookmark: _Toc365019964][bookmark: _Toc1198][bookmark: _Toc435170690][bookmark: _Toc289433551]支持与外部存储器的剪切功能
（4）自动技审模块功能要求
支持对素材的自动审核任务，审核内容包括视频中的黑场、彩条、蓝底、绿底、静帧、台标、Y\U\V 超标等项目和音频中关于静音、破音、VU、电平、不可听、相位等项目，以保证该素材文件的视音频技术质量，为前台人工审核提供参考同时也可减少相关人员工作量，保证系统的流程自动化要求。
· 自动技审结果存入数据库保存
· 支持配置多个服务器同时执行技审任务
· 可根据素材类型自动设定或由用户指定设置门限值，精确到帧
· 支持对已经技审完成的素材，手动重新技审
· 软件界面上可实时显示正在执行任务的相关信息和进度，并可根据任务的不同状态显示不同的颜色
· 支持多种查询条件对技审任务进行查询
· 支持对MXF文件格式合法性校验
· 支持对XAVC-I及XAVC-L格式文件的自动技审
· 支持根据节目类型、声道等条件自定义设置技审模板，满足不同格式的素材使用不同的技审模板进行文件技审
· 支持全类别标清、高清、超高清4K/8K的文件技审，技审项包括黑场检测、彩条检测、彩帧检测、静帧检测、花屏检测、静音检测、响度检测等，任务完成后，可查看到与所设置参数技审的预期效果一致
· 支持对4K文件进行文件级、编码级、内容级的技术审核
· 支持对视频信号黑场、彩条、静帧以及音频静音、视频丢失等故障的检测
· 支持对文件封装格式、编码格式、语法、码率等格式校验
· 技审结果支持人工复检，对审查后有故障的节目素材文件进行进一步审核和确认，可以由人工复检确定结果
· 自动技审负责对所有进入播出系统的节目文件进行自动技术审查，确保节目的技术质量。审核内容包括视频中的黑场、彩条、蓝底、绿底、静帧、Y\U\V 超标等项目和音频中关于静音、破音、VU、电平、不可听、相位、响度检测等项目，以保证该素材文件的视音频技术质量
· 支持通用网络传输协议，通过网络方式直接访问存储体进行自动技审
· 支持对文件进行响度控制
· 支持根据入出点过滤技审结果
· 支持检测AFD
· 软件技审效率不低于6倍速
· [bookmark: _Toc365019965][bookmark: _Toc435170693][bookmark: _Toc289433552][bookmark: _Toc28072]软件具备完善的日志记录
（5）人工复检模块功能要求
对来自外部系统的节目文件，依照自动检测报告进行人工审看，以确保节目文件的正确性，具有日志功能，以记录审看过程信息。并且能够检测服务器内部素材是否就绪，对串联单中的素材进行快速的查询审看，保证素材安全。
· 支持图形化时间线轨道方式的技审信息的查看，支持对错误区域自动定位，对文件技审异常区域进行再次审核确认。
· 支持在人工复检界面展示文件格式、色域、动态曲线类型、分辨率等参数，支持展现文件结构层分析内容，包括：GOP结构、长度分析、元数据内容以及帧类型，展现视频编码格式、图像尺寸、码率、帧率，宽高比，支持检测展示音频编码格式、音轨、声道、采样率等信息。 
· 支持列表方式查看技审信息，支持双击技审问题点自动跳转到问题画面入点
· 支持连续、非连续等多种播放形式，可以只播放错误标记段落内容
· 支持手动加标记点并进行保存操作
· 支持添加人工审核意见，人工标记审核错误类型、时间范围、审核意见；
· 支持板卡输出复检和纯软件方式复检；
· 支持输出自动技审报告
· 支持时间线方式的自动技审问题展示
· 支持根据节目单、节目单技审状态、素材管理器、素材文件等多种条件进行素材查询，支持筛选“未通过自动技审”的素材。
· 支持嵌入或修改AFD
· 支持同时以及对比显示自动技审结果和前端技审结果
· 支持以素材文件标识更新素材审核状态
· 支持根据节目单审片时刷新入点信息
· 支持节目单中节目直接控制视频服务器进行通道审片
2.2.3系统兼容性要求
本项目播出系统建设需在台内现有三备播出系统基础上进行平滑升级与融合改造。现有三备系统已于去年正式投入运行，整体架构成熟稳定，运行状态良好，且已与现网业务流程、控制逻辑及周边系统形成深度耦合。因此，本次新建系统须充分继承原有系统的体系结构、核心控制机制及数据接口规范，确保在不中断现有业务、不影响播出安全的前提下，实现新旧系统的无缝衔接与统一管理。
要求新建系统与原三备系统在软硬件架构、协议接口、控制逻辑、数据格式及冗余切换机制等方面具备高度一致性或兼容能力，能够对接并复用原有设备资源，实现三备体系的整体过度。改造过程中需保证切换平滑、风险可控，避免对现有稳定运行系统进行大规模结构性调整。
★鉴于现有系统为近期新建并已稳定运行，其设计实现具有较强的专有性，要求投标方具备对原系统架构、核心技术及实现细节的深入理解能力，以及成熟的系统扩展经验，以确保改造工作的可实施性、可靠性及整体一致性，投标人须提供新建系统与原三备系统在软硬件架构、协议接口、控制逻辑、数据格式及冗余切换机制等方面具备兼容性承诺函（格式自拟）。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
2.3.1促进中小企业发展政策：依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。也可在工业和信息化部网站（https：//www.miit.gov.cn/）通过“中小企业规模类型自测小程序” 自助查询企业类型。
2.3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
2.3.3促进残疾人就业政府采购政策：依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果公告同时公示其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2.3.4若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK76]2.3.5落实政府采购本国产品标准及政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。涉及多项政府采购政策叠加时，采购人应统筹实施各类优惠政策，在原报价基础上依次进行价格扣除。在既有本国产品又有非本国产品参与竞争，且非专门面向中小企业的采购项目中，采购人应严格按照相关规定，对投标人的产品同时给予本国产品、中小企业产品的价格评审优惠，相关价格评审扣除优惠，均应在投标人原始报价基础上计算，用扣除后价格进行评审，具体扣除比例见招标文件“第四章评标程序、评标方法和评标标准”。
2.3.6鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
[bookmark: OLE_LINK3]2.3.7正版软件：依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）执行。
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49]2.3.8网络安全专用产品：依据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求执行。
2.3.9推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）：依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）执行。
2.3.10采购需求标准
2.3.10.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）：依据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号）执行。
[bookmark: OLE_LINK52]2.3.10.2其他政府采购需求标准：依据财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准执行。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求。
3. 验收标准
3.1项目建设单位应委托具备相关资质的检测机构进行检测并出具合格的检测报告；
3.2项目建设单位应委托具备监理资质的机构对整体项目进行监理及验收工作；
3.3具体验收标准：
（1）货物数量及功能符合招标文件及合同要求；
（2）工艺设备通过各单项系统测试、验收，联运负荷试运转正常、安全、稳定；
（3）工艺设备系统达到使用要求，并通过建设单位技术部门组织的技术验收；
（4）验收资料全面、完整和准确；
（5）由于特殊原因致使少量尾工工程 （不超过投资总额的5%）尚未完成，但不影响整体工程正常安全运行，且已具备规定的其他条件时，可申请竣工验收。


注： 
[bookmark: OLE_LINK92]1、★号指标（如有）为必须满足指标，否则将视为非实质性响应招标文件要求。
[bookmark: OLE_LINK33]2、#号指标（如有）为重要指标，不满足将视为技术性能存在较大偏离。
[bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK101]3、*号指标为一般性技术指标。
4、投标人数量的认定：
（1）提供相同品牌产品且通过资格审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会确定技术指标评审得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，技术指标评审得分相同的，由评标委员会确定投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，如仍不能确定，采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。
[bookmark: OLE_LINK17]（2）非单一产品采购项目，根据第五章采购需求中标注“▲”符号的货物为核心产品；多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第（1）条规定处理。
5、本项目不接受进口产品采购。
[bookmark: _Toc99301426]

[bookmark: _Toc99301425]第六章   拟签订的合同文本
[bookmark: _Hlk229042792]说明：
[bookmark: _Hlk164758616][bookmark: _Hlk167285096]1. 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。采购人应积极配合供应商获得政府采购合同融资贷款，无特殊原因，应在收到供应商因融资需要发起的变更收款账户申请后10个工作日内确认通过。
[bookmark: _Hlk167285100]2.采购人应严格按照要求，在中标、成交通知书发出之日起30日内签订采购合同，鼓励采购人在线签订电子合同，完善电子签章管理、合同审核等配套内控机制，进一步缩短合同签订期限。
3. 合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。
4. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
5. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
6. 政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例原则上不低于合同金额的30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的50%。
[bookmark: _Hlk167285134]7. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。
8. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。
[bookmark: _Hlk168431749][bookmark: _Hlk167285151]9. 履约验收方案应当在合同中约定。履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。








综合采购合同






项目名称： 
项目编号：  
甲方： 
乙方： 
签订时间：  年  月  日 

甲乙双方按照公平、平等、互利、诚信的原则，依据《中华人民共和国民法典》及有关法律，经过友好协商，就甲方采购乙方“门头沟区融媒体中心超高清播出系统建设项目”的有关事宜，订立本合同。 
第一条  定义
除本合同另有规定，下列用语的定义如下：
1.1	商业秘密：属于一方和/或其子公司或关联企业所有，并被该方视为商业秘密并 对其采取了适当保护措施的，能为权利人带来经济利益的技术、财务、商业运营和任何 其它方面的信息。
1.2 知识产权：在本合同中，知识产权指任何知识产权，包括但不限于：著作权、任何程序、设计、发明、发现的专利权或非专利技术、商标、商号或其他形式的商业标 记等。
1.3 验收小组：在本合同中，验收小组是指甲方根据实际情况组织成立的针对项目阶段性成果和最终成果进行测试验收的小组。验收小组成员是由甲方指定的，可以是相关业务人员、社内专家或聘请的社外专家成员。
第二条	项目内容
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	数量
	单价
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第三条	合同价款及支付方式
3.1	合同价款总额为人民币	   元（大写：		整）。
3.2	付款条件、方式
1.本合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价款的70%，即人民币      元，（大写：	整）同时乙方须向采购人交纳合同金额3%的履约保证金，待验收合格、一年后支付。即人民币        元，
（大 写：       整）。
注：履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
2.全部设备完成安装、调试并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的30%，即人民币	元（大 写：       整）。
3.双方同意，鉴于甲方付款依托于财政拨款，如遇财政拨款计划有变动，以款项实际到账时间为准。因财政拨款变动导致甲方实际付款时间迟于合同约定的，不构成甲方违约，甲方无需承担任何责任。甲方历次付款前，乙方应先开具等额有效发票，因乙方未及时开具发票导致甲方迟延付款的，该责任由乙方自行承担。
第四条	项目实施管理
4.1	项目组织机构
1. 乙方委派人员应当与本项目的实施要求相适应，并符合投标文件的承诺。
2. 乙方应任命一名项目经理和项目联系人（二者可以为同一人），负责处理项目有关事务，项目经理和项目联系人在授权范围内签署的各种法律文件视为本方法人行为。
3. 在本项目实施过程中未经甲方同意不得更换项目经理，并保证其专职于本项目。
4. 乙方更换项目组成员时，应当提前十五个工作日以书面形式通知甲方。并应当征得甲方的书面同意。如甲方不同意乙方更换项目组主要人员，则乙方不得擅自更换该人员。如乙方未经甲方同意擅自更换项目组主要人员，则每更换一人，扣除项目已付款的2%，但累计扣除金额不超过合同总价款的10%。
5. 在项目实施期间，若甲方认为乙方项目组人员不能胜任本项目建设工作的， 甲乙双方协商沟通人员更换事宜。
4.2	进度报告 
按照甲方指定要求交。
项目进度报告的内容包括：项目进度、已完成的工作项目、人员配置情况，以及其 他与本项目有关的甲方应当知道或其要求知道的情况；甲方按期审查乙方提交的项目进度报告，同时有权随时向乙方询问项目进展情况，乙方应当在十个工作日内以邮件或书面方式回复询问。
4.3	项目变更
1. 甲乙双方均有权在本合同履行过程中提出变更、扩展、替换或修改本项目内容的建议，即在技术规格书需求范围内提高有关功能模块技术参数、变更产 品交付或系统安装的时间与地点等。
2. 本合同履行过程中的重大变更（包括但不限于系统性能、项目实施计划、合同价款、交付日期等的更改以及对材料、设备换用等），甲乙双方应当以书面形式予以确定。
3. 甲方的需求发生变更或者甲方新增需求，引起合同的变更，由甲乙双方协商确定。
4.4	未经甲方同意，乙方不得对本项目进行分包或转包，否则视为违约。 
第五条  项目实施阶段
5.1	项目工期
自合同签订之日起120个日历天内到货并完成安装调试。
5.2	本项目实施过程主要分为以下阶段：
1. 设备到场
2. 设备安装调试
3. 售后服务
4. 技术培训上述各阶段的时间安排、工作内容、在各阶段工作完成后应向甲方提交的工作成果。
5.3	工作成果的提交及验收
1) 上述各阶段工作完成后，乙方应向甲方提交工作成果，包括使用说明书、安装说明书、软件源码等相关资料。
第六条	 系统验收 
6.1 项目建设单位应委托具备相关资质的检测机构进行检测并出具合格的检测报告。
6.2 项目建设单位应委托具备监理资质的机构对整体项目进行监理及验收工作。
6.3 具体验收标准：
1. 货物数量及功能符合招标文件及合同要求。
2. 工艺设备通过各单项系统测试、验收，联运负荷试运转正常、安全、稳定。
3. 工艺设备系统达到使用要求，并通过建设单位技术部门组织的技术验收。
4. 验收资料全面、完整和准确。
5. 由于特殊原因致使少量尾工工程 （不超过投资总额的5%）尚未完成，但不影响整体工程正常安全运行，且已具备规定的其他条件时，可申请竣工验收。
第七条	 系统的保修和维护
7.1	本项目的质量保证期为3年，自系统通过验收之日起计算。
7.2	货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。
7.3	在“三包”范围内免费提供该货物的技术培训，包括现场培训、系统运维培训、故障处理培训等。
第八条	 双方权利和义务
8.1	甲方权利和义务：
1. 负责内部相关协调工作，应根据本项目需要积极配合乙方，并为乙方工作提供必备的条件，提供适于本项目建设的项目环境。
2. 不涉及甲方利益及保密条款的情况下，向乙方提供本项目所需的各种资料、数据和表格或系统要求，向乙方提供的资料不会侵犯第三方的权利；若侵犯第三方权利，由甲方承担全部责任。
3. 系统实施过程中，甲方有权对乙方所系统实施方案提出合理的修改意见、建议和思路，以使乙方实施方案更加符合甲方的要求。
8.2	乙方权利和义务：
1. 乙方保证对系统集成服务拥有完整知识产权，不会受到第三方追究，并独立承担因此引起的一切责任。若因此给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。
2. 乙方保证并确保关于项目的各种信息和资料的安全保密性，不得外泄。
3. 乙方保证数据迁移的完整、安全、准确性，如因此次数据迁移而造成数据丢失， 责任由乙方负责。
4．乙方须在合同签订后的三个工作日内，按照甲方要求提供相关设备进行功能测试。
5. 乙方应完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
第九条	 保密责任
9.1 本合同拥有信息的一方（“甲方”）根据本合同向另一方（“乙方”）提供的信息，包括但不限于技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术、图表、 参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其他专有信息，本合同的条款和与本合同有关的其他商业信息和技术信息(以下统称“保密信息”)，只能由甲方及其人员为本合同目的而使用。除本合同另有规定外，对于乙方提供的任何保密信息，未经乙方的书面同意，甲方及其知悉保密信息的人员均不得直接或间接地以任何方式提供或披露给任何“第三方”。在本条中，“第三方”是指任何自然人、企业或其分支机构、代理、组织或其他实体，但不包括甲方关联公司。
9.2 乙方向甲方提供或披露的保密信息，仅可由甲方为执行本合同需要披露给指在采取一切合理的预防措施之前，不得向其雇员披露任何保密信息，该等预防措施包括但不限于告知该等雇员将要披露信息的保密性质，由该等雇员做出至少与本合同保密义务一样严格的保密承诺等，以防止该等雇员为个人利益使用保密信息或向任何第三方做出未经授权的任何披露。
9.3 接受方的律师、会计师、承包商和顾问为提供专业协助而需要了解保密信息时，甲方可向其披露保密信息，但是，其应要求上述人员签订保密协议或按照有关职业道德标准履行保密义务。
9.4 如相关政府部门或监管机构要求接受方披露任何保密信息，接受方可在该政府部门或机构要求的范围内做出披露而无需承担本合同项下的责任。但前提是，该接受方应立即将需披露的信息书面通知乙方，以便乙方采取必要的保护措施，且该等通知应尽可能在信息披露前做出，并且接受方应尽商业上合理的努力确保该等被披露的信息获得有关政府机关或机构的保密待遇。
9.5 在任何情形下，本条所规定的保密义务应永久持续有效。
9.6 本条规定的保密义务对以下信息不适用：
(A)在一方披露时，已经是公众所知的信息，或者在披露后，并非由于接受方或其雇员、律师、会计师、承包商、顾问或者其他人员的过失而成为公众所知的信息；
(B)有书面证据证明在披露时已经由甲方掌握的信息，而且信息并非直接或间接来自乙方；
(C)有书面证据证明第三方已向接受方披露的信息，而该第三方并不负有保密义务，并且有权做出披露。
9.7 当本合同解除或终止时，甲方应立即停止使用且不得许可第三方使用乙方的保密信息，同时，甲方应按照乙方的书面要求，将乙方提供的保密信息退还乙方或予以删除或销毁。
9.8 乙方向甲方提供的技术文件及设计图纸的设计技术版权属乙方所有。甲方不得翻版设计、制造或对外扩散技术，若违约乙方有权按技术经济合同法追究甲方的经济责任。除合同本身以外，与履行本合同的所有资料始终为甲方的财产，若甲方要求，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还甲方。
第十条	 违约责任 
本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当按照约定承担违约责任，并赔偿对方因此受到的损失。其中： 
10.1 乙方逾期履约或不履约责任由于乙方原因导致逾期的，每逾期一天，需向乙方支付合同总金额的1‰作为违约金，但违约金累计不超过合同总金额的5%，并承担本项目延期的全部责任。
10.2 质量瑕疵责任如因交付的集成服务存在缺陷，导致甲方数据损坏、丢失或造成其他损失的，乙方应当向甲方支付合同总价款2%的违约金。
10.3 违反知识产权义务责任，任何一方违反本合同所约定的知识产权义务，未经对方书面同意，将对方享有知识产权的有关技术成果、技术资料和文档擅自向第三方披露、转让或许可使用的，违约方除应当立即停止违约行为外，还应当赔偿由此给对方造成的损失，如损失无法准确计算的，违约方应当支付违约金壹拾万元整。
10.4 乙方不能按8.2.4要求提供设备进行测试或者测试后不能实际满足招标文件需求，视同乙方虚假应标，甲方有权解除合同，并由乙方承担甲方由此产生的工期延误等损失。
10.5 违反保密义务责任，任何一方违反本合同及其附件所约定的保密义务，违约方应当支付本合同总价款的5%作为违约金。如实际损失超过违约金金额的，受损失一方有权要求对方赔偿超过违约金金额部分。
除上述特别约定外，任何一方违反本合同或其附件的行为均视为违约行为，应向对方承担违约责任。
第十一条 合同的解释、法律适用、生效条件及其他
11.1 本合同的解除、终止或者本合同有关条款的无效均不影响本合同关于合同的解 释、违约责任、知识产权、法律适用、责任限制、补偿及争议解决的有关约定的效力。 
11.2 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律、法规、电信管理部门的规定和计算机行业的规范。
11.3 如果本合同任何条款根据适用的现行法律被确定为无效或无法实施，本合同的其他所有条款将继续有效。此种情况下，双方将以有效的约定替换该约定，且该有效约定应尽可能接近原约定和本合同相应的精神和宗旨。
11.4 对本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义及业界通行的理解和惯例进行，并且应当将本合同各条款及有关附件作为一个整体来理解和解释。
11.5 订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化，本合同应变更相关内容；订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商同意，可以变更本合同相关内容或者终止合同的履行。
11.6 本合同一式五份（包含附件），经双方签字盖章后生效，甲乙双方各执二份，招标代理执一份，具有同等法律效力。本合同签订后，经双方协商一致，可以变更本合同，但应当以书面形式确认。
11.7 本合同未尽事宜由双方协商解决，协商不成时提交合同签署地法院诉讼，诉讼、费由败诉方承担。争议的解决适用中华人民共和国相关法律法规及行业惯例。

甲 方（盖章）： 
法定代表人(签字)： 
联系人：	
电话： 
地址：
开户名： 
开户银行： 
账号：

乙	方（盖章）： 
法定代表人(签字)： 
联系人：	
电话： 
地址：
开户名： 
开户银行： 
账号：


[bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK156]
第七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
[bookmark: OLE_LINK37]1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、投标人需自行编写目录及页码。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）


投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称：
项目编号：








投标人名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书（实质性格式）
投标人资格声明书

致：（采购人或采购代理机构）
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）          
日期：     年     月     日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称：
项目编号：








投标人名称：



[bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc226965829]1  投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就          （项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起       个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：          。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真                            
电话                              电子函件                        

投标人名称（加盖公章）             
日期：     年     月     日    

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc226337253]

2  授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人     （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改            （项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
[bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK125][bookmark: OLE_LINK123]委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：                
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：                
委托代理人（签字或盖章）：                                          
日期：      年      月      日

[bookmark: OLE_LINK47]附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：




说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：    性别：    年龄：    职务：    

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件。


投标人名称（加盖公章）：                    
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：    

日期：      年      月      日



3  开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc305158900]开标一览表


项目编号：                         项目名称：              
	序号
	投标人名称
	投标报价（元）

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



[bookmark: OLE_LINK126]注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：        
日期：    年    月    日   



[bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc150774763]





4  投标分项报价表（实质性格式）
投标分项报价表

项目编号：         项目名称：         报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商统一社会
信用代码
	制造商规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价
（元）
	数量
	合价
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	


注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
                  
投标人名称（加盖公章）：              
日期：      年      月      日   

[bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc305158903]5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：                        项目名称：              
	
序号
	招标文件条目号（页码）
	
招标文件要求
	
投标文件内容
	
偏离情况
	
说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。


                      
投标人名称（加盖公章）：       
日期：    年    月     日   

6  采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号：                      项目名称：               
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：        
日期：    年    月    日   


[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK73]7  关于符合本国产品标准的声明函（实质性格式）
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　
日期：　  年　  月　  日


	1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。








产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

                                         公司（单位）名称（盖章）：　    
日期：　     年　  月　  日


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。



8  中小企业证明文件（实质性格式）
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：      _
日 期：      _


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      _单位的      _项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


9  招标代理服务费承诺书

致：北京招信天诚招标代理有限公司

我们在贵公司组织的							                    项目招标中若获得中标资格（项目编号：                						），我们保证按招标文件的规定，以电汇形式，向贵公司一次性支付应由我们交纳的招标代理服务费用。
特此承诺！



投标人名称（加盖公章）：        
日期：    年    月    日  



10  业绩
项目编号：                                    项目名称：              
	序号
	采购单位
	项目名称
	合同金额
	合同时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：后附合同电子件


11  政策功能（如所投产品属于节能产品/环境标志产品需提供）

项目编号：                                    项目名称：              
	序号
	货物名称
	型号和规格
	品牌
	制造商名称
	节能产品/环境标志产品认证证书号
	强制/非强制

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




投标人名称（加盖公章）：        
日期：    年    月    日

注：后附所投产品节能产品/环境标志产品认证证书电子件。



12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
12-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：
1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
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