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[bookmark: _Toc3809]第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：ZFCG2024-015100-T000033-JH002-XM001-1
项目代理编号：TJZB-2024-204
2. 项目名称：人大附中亦庄新城学校校园补充建设项目（2024年非集采）
第一包名称：人大附中亦庄新城学校校园补充建设项目（2024年非集采）-专业设备
3.项目总预算金额：610.679358 万元
第一包预算金额：593.138658 万元
4.采购需求：详见第五章采购需求
5.合同履行期限：合同签订后30日内完成系统安装调试、试运行。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向 □中小 □小微企业采购。即：提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。
■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： 预留中小企业份额形式：合同分包，即供应商分包给一家或者多家中小微企业的方式，接受分包的中小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
（1）项目总体预算610.679358万元。预留中小企业份额244.271743万元，占总金额 40.00%，其中预留小微企业份额170.99022万元，占预留中小企业份额 70%。
（2）第一包预算金额593.138658万元，预留中小企业份额226.731043万元，其中预留小微企业份额153.44952万元。
（3）第二包预算金额17.5407万元，预留中小企业份额17.5407万元，其中预留小微企业份额17.5407万元。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：
2.2.1投标人不得被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.2.2不同投标人的法定代表人、单位负责人不是同一人也不存在直接控股、管理关系.
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否； 
3.2本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]3.3其他特定资格要求：无
三、获取招标文件
1.时间：2024年07月19日至2024年07月25日，每天上午09:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2地点：北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子招标文件
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
 4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _GoBack]投标截止时间、开标时间：2024年08月09日09点30分（北京时间）。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]地点：北京市大兴区宏业东路1号院3号楼3层301室。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展管理办法 (财库[2020]46号)
（2）政府采购支持监狱企业发展政策（财库[2014]68号）
（3）关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）
（4）财政部关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）
（5）《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）
（6）北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知(京财采购〔2022〕1143号)
（7）关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号等。
2. 本项目公告在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn/）上同时发布。
3. 凡对本次招标提出询问及质疑，请与北京天极招投标咨询有限公司联系（质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，以书面形式一次性提交）。
4. 本项目采用电子化与线下相结合采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线 010-86483801
4.1办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 ”用户指南”— ”操作指南”— ”市场主体 CA 办理操作流程指引”/”电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。


4.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台””用户指南”— ”操作指南”— ”市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
4.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台”用户指南”— ”工具下载”— ”招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台”用户指南”— ”工具下载”— ”投标文件编制工具”下载相关客户端。
4.4获取电子招标文件
供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包投标无效。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008]
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
名 称： 人大附中亦庄新城学校
地 址：北京经济技术开发区X95、X96地块
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：刘畅，010-67857320
2.采购代理机构信息
名  称：北京天极招投标咨询有限公司　
地　址：北京市大兴区宏业东路1号院3号楼3层301室　
联系方式：010-60230611-8009
3.项目联系方式
项目联系人：窦冰雪、冯乐乐、安冬
电　    话：010-60230611-8009
[bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc12057]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc151193761]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	关于核心产品本项目不适用。
本项目为单一产品采购项目。
■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：LED全彩色显示屏 。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。 

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
（3）样品递交要求：
（4）未中标人样品退还：
（5）中标人样品保管、封存及退还：
（6）其他要求（如有）：

	5.1.2
	进口产品
	是否接受进口产品：
□是
■否

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	序号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	1. 
	▲LED全彩色显示屏
	工业

	2. 
	控制系统
	软件和信息技术服务业

	3. 
	视频处理器
	工业

	4. 
	发送系统
	工业

	5. 
	接收系统
	工业

	6. 
	配电系统
	工业

	7. 
	结构支架
	工业

	8. 
	控制台
	工业

	9. 
	系统专用工作站
	工业

	10. 
	主扩声功率放大器
	工业

	11. 
	吸顶扬声器
	工业

	12. 
	模拟调音台
	工业

	13. 
	话筒（数字单通道）
	工业

	14. 
	监听耳机
	工业

	15. 
	监听音箱
	工业

	16. 
	数据大屏端口软件
	软件和信息技术服务业

	17. 
	主控室改造
	其他未列明行业

	18. 
	监控画面解码器
	工业

	19. 
	分布式输入节点
	工业

	20. 
	分布式输出节点
	工业

	21. 
	分布式音视频控制软件
	软件和信息技术服务业

	22. 
	中控单元
	工业

	23. 
	触摸平板
	工业

	24. 
	路由器
	工业

	25. 
	交换机
	工业

	26. 
	编辑主机
	工业

	27. 
	麦克风
	工业

	28. 
	磁吸充电座
	工业

	29. 
	音箱
	工业

	30. 
	对讲终端
	工业

	31. 
	对讲服务系统
	工业

	32. 
	线材辅料施工
	其他未列明行业

	33. 
	LED显示屏
	工业

	34. 
	视频发送系统
	工业

	35. 
	接收系统
	工业

	36. 
	视频图像处理器
	工业

	37. 
	播放软件
	软件和信息技术服务业

	38. 
	配电系统
	工业

	39. 
	结构支架
	工业

	40. 
	主扩音箱
	工业

	41. 
	超低音箱
	工业

	42. 
	中置音箱
	工业

	43. 
	台唇拉声像音箱
	工业

	44. 
	返送音箱
	工业

	45. 
	后场补声
	工业

	46. 
	拉声像功放
	工业

	47. 
	主扩/中置/低音功放
	工业

	48. 
	返送功放
	工业

	49. 
	补声功放
	工业

	50. 
	数字调音台
	工业

	51. 
	音频输入输出扩展器
	工业

	52. 
	数字音频扩展器
	工业

	53. 
	音频图形化处理器
	工业

	54. 
	音频工作站
	工业

	55. 
	音频接口
	工业

	56. 
	虚拟声卡
	工业

	57. 
	音频制作软件
	软件和信息技术服务业

	58. 
	无线路由器
	工业

	59. 
	无线数字会议系统主机
	工业

	60. 
	无线数字会议主席单元
（内置锂电）
	工业

	61. 
	无线数字会议代表单元
（内置锂电）
	工业

	62. 
	专业级八口USB阵列话筒充电器           
	工业

	63. 
	无线接收放大器
	工业

	64. 
	手持话筒（数字双通道）
	工业

	65. 
	头戴话筒（数字单通道）
	工业

	66. 
	微型领夹（头戴）咪头
	工业

	67. 
	鹅颈麦克无线接收机（数字单通道）
	工业

	68. 
	鹅颈话筒发射机（不含话筒）
	工业

	69. 
	鹅颈话筒杆
	工业

	70. 
	天线分配器
	工业

	71. 
	天线
	工业

	72. 
	监听耳机
	工业

	73. 
	监听音箱
	工业

	74. 
	环境声拾音话筒
	工业

	75. 
	音频隔离DI盒
	工业

	76. 
	摇头灯
	工业

	77. 
	数字LED聚光灯
	工业

	78. 
	数字LED平板柔光灯
	工业

	79. 
	染色灯
	工业

	80. 
	电脑灯控台
	工业

	81. 
	电源直通箱
	工业

	82. 
	信号放大器
	工业

	83. 
	灯钩
	工业

	84. 
	保险绳
	工业

	85. 
	固定灯杆
	工业

	86. 
	会议中控
	工业

	87. 
	高清编码器
	工业

	88. 
	传感解码器 
	工业

	89. 
	环境传感器
	工业

	90. 
	触摸屏编辑控制软件
	软件和信息技术服务业

	91. 
	电源控制器
	工业

	92. 
	扩展主机
	工业

	93. 
	无缝混合矩阵（机箱）
	工业

	94. 
	超高清无缝输入板卡
	工业

	95. 
	超高清无缝输出板卡
	工业

	96. 
	移动触控平板
	工业

	97. 
	软件编程
	软件和信息技术服务业

	98. 
	机柜
	工业

	99. 
	演讲台
	工业

	100. 
	线材辅料
	工业

	101. 
	系统集成
	其他未列明行业

	102. 
	LED显示屏
	工业

	103. 
	视频发送系统
	工业

	104. 
	接收系统
	工业

	105. 
	视频图像处理器
	工业

	106. 
	播放软件
	软件和信息技术服务业

	107. 
	配电系统
	工业

	108. 
	结构支架
	工业

	109. 
	主扩音箱
	工业

	110. 
	超低音箱
	工业

	111. 
	中置音箱
	工业

	112. 
	台唇拉声像音箱
	工业

	113. 
	返送音箱
	工业

	114. 
	后场补声
	工业

	115. 
	拉声像功放
	工业

	116. 
	主扩/中置/低音功放
	工业

	117. 
	返送功放
	工业

	118. 
	补声功放
	工业

	119. 
	数字调音台
	工业

	120. 
	音频输入输出扩展器
	工业

	121. 
	数字音频扩展器
	工业

	122. 
	音频图形化处理器
	工业

	123. 
	音频工作站
	工业

	124. 
	音频接口
	工业

	125. 
	虚拟声卡
	工业

	126. 
	音频制作软件
	软件和信息技术服务业

	127. 
	无线路由器
	工业

	128. 
	无线数字会议系统主机
	工业

	129. 
	无线数字会议主席单元
（内置锂电）
	工业

	130. 
	无线数字会议代表单元
（内置锂电）
	工业

	131. 
	专业级八口USB阵列话筒充电器           
	工业

	132. 
	无线接收放大器
	工业

	133. 
	手持话筒（数字双通道）
	工业

	134. 
	头戴话筒（数字单通道）
	工业

	135. 
	微型领夹（头戴）咪头
	工业

	136. 
	鹅颈麦克无线接收机（数字单通道）
	工业

	137. 
	鹅颈话筒发射机（不含话筒）
	工业

	138. 
	鹅颈话筒杆
	工业

	139. 
	天线分配器
	工业

	140. 
	天线
	工业

	141. 
	监听耳机
	工业

	142. 
	监听音箱
	工业

	143. 
	环境声拾音话筒
	工业

	144. 
	音频隔离DI盒
	工业

	145. 
	摇头灯
	工业

	146. 
	数字LED聚光灯
	工业

	147. 
	数字LED平板柔光灯
	工业

	148. 
	染色灯
	工业

	149. 
	电脑灯控台
	工业

	150. 
	电源直通箱
	工业

	151. 
	信号放大器
	工业

	152. 
	灯钩
	工业

	153. 
	保险绳
	工业

	154. 
	固定灯杆
	工业

	155. 
	会议中控
	工业

	156. 
	高清编码器
	工业

	157. 
	传感解码器 
	工业

	158. 
	环境传感器
	工业

	159. 
	触摸屏编辑控制软件
	工业

	160. 
	电源控制器
	工业

	161. 
	扩展主机
	工业

	162. 
	无缝混合矩阵（机箱）
	工业

	163. 
	超高清无缝输入板卡
	工业

	164. 
	超高清无缝输出板卡
	工业

	165. 
	移动触控平板
	工业

	166. 
	软件编程
	其他未列明行业

	167. 
	机柜
	工业

	168. 
	演讲台
	工业

	169. 
	线材辅料
	其他未列明行业

	170. 
	系统集成
	其他未列明行业




	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：
第一包：￥100000.00元（壹拾万元整）              
投标保证金收受人信息：
开户名称：北京天极招投标咨询有限公司
开 户 行：中国建设银行北京东大街支行
账    号：1100 1069 6000 5304 2311。
注：采用汇款方式递交投标保证金的，请备注：项目代理编号/所投包号投标保证金

	12.7.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形：
（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；
（2）中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的；
（3）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；
（4）中标人擅自放弃中标的。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算  90  日历天。

	14.1
	投标文件的签署、盖章
	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写；
任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其授权代表签字或加盖本单位公章后有效；
投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责；
招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的物理“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章，否则将被视为无效投标。

	15
	投标文件的提交

	投标文件的提交
纸质递交：
投标文件资格证明文件：正本：1份，副本：3份，电子版：1份。
投标文件商务技术文件：正本：1份，副本：5份，电子版：1份。
（电子文件应提供可编辑word文档和PDF盖章扫描件，存储载体为U盘）。
若投标文件正本和副本、电子文件不符，以纸质正本为准。

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：原件送达。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京天极招投标咨询有限公司；
联系电话：010-60230611；邮箱：bjtj01@126.com
通讯地址：北京市大兴区宏业东路1号院3号楼3层301室。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：
（1）以中标金额作为收费的计算基数。
（2）采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取服务费用。
（3）中标服务费币种与中标签订合同的币种相同或采购代理机构同意的币种。
缴纳时间：中标人在领取中标通知书时一次性向采购代理机构交纳所有服务费。
服务费汇款账户： 
开户名称：北京天极招投标咨询有限公司
开 户 行：中国建设银行北京东大街支行
账    号：1100 1069 6000 5304 2311。
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[bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc265228355]投标人须知
[bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc264969208]一  说 明
1 [bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc265228357]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc127161434]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc226337218]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《投标人须知资料表》及第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产 品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依 据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号文）。
5.1.4 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《投标人须知资料表》。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.2.1 
5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。


5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、 评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.2 
5.2.3 
5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。


5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.4 正版软件
5.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》 （国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用 正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.5 网络安全专用产品
5.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、 公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。
5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
         5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机 物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市 生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有 关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、 胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的， 供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见 第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购， 具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.7 采购需求标准
5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印 发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.7.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部 关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用
6.1 [bookmark: _1.8_计量单位]投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。


二   招标文件
7 [bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc149720816]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc520356150]
三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc151193915]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc164229369]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物或者服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc151190157]投标报价
11.1 所有投标均以人民币报价。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc195842896]投标保证金
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。
12.4 投标保证金有效期同投标有效期。
12.5 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.6 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.6.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.6.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.6.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.6.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.7.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc265228370]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
[bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc127151734]

14 投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc142311036]投标人应按招标文件第二章投标人须知资料表的规定准备投标文件的正本、副本、电子版，每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子版”。副本可以为正本的复印件，若正本和副本、电子文件不符，以纸质正本为准。投标文件可双面打印；
14.2 投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写；
14.3 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其授权代表签字或加盖本单位公章后有效；
14.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责；
14.5 招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章，否则将被视为无效投标。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc151193923]投标文件的提交
15.1 [bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc150509287]投标文件一律采用A4纸（图纸、彩页等除外）左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订，采购人或采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件可双面打印。
15.2 投标人应将“开标一览表”、“投标文件资格证明文件正本”、“ 投标文件资格证明文件副本”、“投标文件商务技术文件正本”、“ 投标文件商务技术文件副本”、“投标保证金证明文件（如有）”、“投标文件电子版”、“样品（如有）”分开单独密封，并在密封袋/箱上分别标明“开标一览表”、“投标文件资格证明文件正本”、“投标文件资格证明文件副本”、“投标保证金证明文件（如有）”、“投标文件电子版”、“投标文件商务技术文件正本”、“投标文件商务技术文件副本”、“样品（如有）”字样，在投标时统一递交。
15.3 所有密封袋/箱上均应：
1)清楚标明投标文件递交地点暨开标地点。
2)注明招标的项目名称、项目代理编号和投标人名称和地址，以及“在（开标时间）之前不得启封”的字样。如果投标人未按上述要求加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投概不负责。
3)投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖本单位公章，以便确认密封情况，不符合要求的投标将被拒绝。
15.4 如需提供样品的，采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
16 投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件按招标公告或投标邀请书中规定的投标地点递交。
17 [bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc151193707]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。
17.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其所提交的投标文件做任何修改


[bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc520356163]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc151193781]开标
18.1 [bookmark: _Toc520356165]采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。所有投标人应派法定代表人或授权代表参加开标会，并签到以证明其出席。
18.2 开标时，由公证员（如有）、监标人（如有）、投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。
18.3 开标时，采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
18.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由公证员（如有）、监标人（如有）、参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字。
18.5 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.6 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。	
18.7 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc150509291]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc127151547]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 [bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc151193864]符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25 签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字； 投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
[bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc2806][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
	提供复印件加盖投标人公章

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小 企业采购，此时建议在《资格证明文件》中 提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声 明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆 生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明 文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要 求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行 合同分包的，则联合体中的中小企业、签订 分包意向协议的中小企业具体情况须在《中 小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明 函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 （含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企 业的证明文件中如实填报，且满足招标文件 关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	
2-1-
2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3
	本项目的特定资格要求
	见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	是否接受联合体投标
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。
3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件
格式见《投标文件格式》

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	


[bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc353873940]

[bookmark: _Toc14915][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法
1 [bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc353873665]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价及控制单价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、盖章
	按照招标文件要求签署、盖章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	9
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	10
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	11
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	12
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	13
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	14
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。            

	15
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。








2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
[bookmark: _Hlk100576601]□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及） / 。
4 [bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc164229387]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求：评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则按照评审因素的量化指标评审得分最高优先。如报价相同且量化指标评审得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。


评标标准
	序号
	评审
条款
	评审项
	评审细则

	1
	价格
部分
(30分)
	价格
(30分)
	即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30
报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，不能按评审委员会要求时间提交相关证明材料证明其报价合理性的视为无效投标。

	2
	技术
部分
(63分)
	技术
指标响应
(5分)
	评委根据投标人的投标文件打分:全部满足招标文件要求得5分；≤5个负偏离得3分；＞5个≤10个负偏离得1分；＞10个负偏离得0分。(#项条款除外)

	
	
	#项条款响应
(20分)
	评委根据投标人的投标文件打分:全部满足招标文件要求得20分；每有一项不满足扣减0.5分。

	
	
	设备功能兼容性响应程度
（6分）
	根据投标人按照采购需求“货物需求及技术规格要求”设备兼容性的具体要求针对以下功能要求提供所投产品无缝兼容性测试的演示视频文件进行打分（提供演示测试视频文件载体为U盘，随投标文件一起单独密封提交），采购需求中◆号条款为设备功能兼容性要求的重要条款，演示视频中以下功能每有一个功能满足兼容性要求的得1分，本项最高6分：
多媒体教学中心设备-编辑主机：
（1）所投产品直接无缝兼容接入学校现有录播管理平台后，通过所投产品在现有录播管理平台实现视频直播和保存视频自动上传到学校现有录播管理平台；
（2）所投产品直接无缝兼容接入学校现有录播管理平台后，通过所投产品在现有录播管理平台实现通过网络同步监听与监看此设备教师授课声音、图像及电脑屏幕画面；
教室扩声设备-麦克风：
（1）所投产品无缝接入学校现有网络中央控制器，实现网络中央控制器控制面板对蓝牙麦克风的音量控制及音量大小反馈；
教室扩声设备-音箱：
（1）所投产品无缝接入学校现有网络中央控制器，实现网络中央控制器控制面板对音箱的音量控制及音量大小反馈；
教室扩声设备-对讲终端：
（1）所投产品直接无缝兼容接入学校现有多媒体集控管理平台后，通过所投产品在现有多媒体集控管理平台实现语音可视对讲功能，查询历史通话记录；
（2）所投产品直接无缝兼容接入学校现有多媒体集控管理平台后，通过所投产品在现有多媒体集控管理平台实现当有电话呼入时，系统自动在管理平台或电视墙上弹出对应教室的视频监控画面，便于实时了解教室情况。

	
	
	技术方案
（15分）
	评委根据投标人提供的整体技术方案评分 :
投标人所提供的技术方案内容充实合理，系统兼容性好，针对性强，能够贴合实际教学，智能信息化水平高，得15分；
投标人所提供的技术方案内容较充实合理，系统兼容性较好，针对性较强，基本贴合实际教学，智能信息化水平较高，得10分；
投标人所提供的技术方案内容基本充实合理，系统兼容性一般，针对性略有不足，教学贴合差，智能信息化水平一般，得5分；
投标人所提供的技术方案不能满足本项目需求得0分。

	
	
	项目
实施方案
(10分)
	实施方案(即从合同签订之日起至完成全部交付):
1.方案合理且量化可控，完全针对本项目需求，各阶段时间节点清晰；各阶段进度保障措施全面得当、各阶段人员分工安排科学，完全符合且能够保障本项目交货期:10分；
2.方案基本合理，重要阶段时间节点基本明确；有基本的进度保障措施和各阶段人员分工安排，基本符合本项目交货期:7分；
3.方案较为简略，各阶段时间节点模糊；进度保障措施和各阶段人员分工安排没有针对性，不确定是否符合本项目交货期:4分；
4.方案粗略，各阶段时间节点模糊或缺乏明确时间节点，进度保障措施和各阶段人员分工有所欠缺或不符合实际情况，不确定是否符合本项目交货期:1分；
5.方案完全不合理或未提出具体计划的:0分。

	
	
	培训方案
(3分)
	评委根据投标人提供的培训方案评分：
培训方案科学、合理、实际，措施到位，针对性强，能够满足项目需要，得3分；
培训方案比较科学、合理、实际，措施比较到位，针对性较强，基本满足项目需要，得2分；
培训方案不科学、不合理、不实际，措施不到位，针对性不强，不能满足项目需要，得1分；
未提供不得分。

	
	
	质量保障措施
（4分）
	综合考虑投标人的质量保障措施进行打分：
质量保障措施合理完善，切实可行，得4分；
质量保障措施基本合理基本完善，基本切实可行，得2分；
未提供质量保障措施，或提供的质量保障措施不合理不完整，不切实不可行，得0分；

	3
	商务部分
(5分)
	项目人员安排
(3分)
	拟投入项目组人员配置分工合理，专业技术水平证明材料齐全，得3分；
项目组人员配置分工不够明确或人员明显偏少，或专业技术水平相对一般，得2分；
未明确项目组人员配置分工，或专业技术水平证明材料不齐全，得1分；
未提供项目人员安排的不得分。

	
	
	同类项目实施业绩  (2分)
	评委根据投标人近三年类似项目业绩评分（2021年7月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准），每提供一个有效业绩得1分，最多得2分。（须提供合同复印件首页、金额页、盖章页等关键页）

	4
	政策
功能
(2分)
	环境
标志产品  (1分)
	投标人所投货物具有中国环境标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得1分(提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分)。

	
	
	节能产品(1分)
	投标人所投货物具有中国节能产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得1分(提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分)(强制节能产品除外)
注:如采购货物为强制采购的节能产品，则投标人所投产品需具有中国节能产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内(提供复印件并加盖投标人公章)，未提供视为无效投标。




[bookmark: _Toc14940][bookmark: _Toc3743]第五章 采购需求
一、总体要求
标注“▲”项设备为本项目核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌均相同时，通过资格审查、符合性审查的投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
以下条款中打“#” 号条款标注的内容为该设备重点技术指标项，将作为重要评分指标；打“◆”号条款为设备功能兼容性要求的重要条款，须按照要求提供演示视频。
二、项目基本信息
1、项目预算： 593.138658 万元；
2、交货期：合同签订后30日内完成系统安装调试、试运行。
3、交货地点：采购人指定地点；
三、项目概述
 本项目主要采购多媒体教学中心设备、教室扩声设备及报告厅设备；旨在满足人大附中亦庄新城学校基础教育教学工作开展，保障未来新增师生正常教学，保证学生能享受国家统筹办学带来的优质教学资源；为在学校学习及工作的学生、老师提供一个学习、教学、办公、管理的良好环境。
学校现有录播管理平台为翰博尔云录播系统V2.0，为实现本项目建设目标，避免重复投资，实现学校录播管理平台集中统一管理，运行稳定可靠，易操作易维护的目的，本项目中“多媒体教学中心设备-编辑主机”要求无缝兼容接入学校现有录播管理平台。
学校现有网络中央控制器为华璨HC-1000（S），为保证设备使用的便利性及安全性，本项目中“教室扩声设备-麦克风”“教室扩声设备-音箱”能无缝兼容接入到学校现有网络中央控制器，实现中控对设备的实时控制。
学校现有多媒体集控管理平台品牌型号为“华璨多媒体集中管理系统V2.0”，为实现本项目建设目标，避免重复投资，实现学校多媒体设备统一管理，运行稳定可靠，易操作易维护的目的，本项目中“教室扩声设备-对讲终端”要求无缝兼容接入学校现有多媒体集控管理平台。
四、售后服务要求
免费质保期：三年；
项目验收合格后全面进入质保期，质保期内除自然不可抗力和明确的校方人员使用、管理不善引发的设备遗失、破损、非正常损耗意外，所有涉及设备、线路的故障和损耗，均由建设方实施全面免费质保，实施无偿更换或维修；
得到校方任何形式的报修请求后，4小时内电话响应、8小时内现场响应，48小时内排除故障（无法排除故障的需要提供与原有设备性能相当的备用设备），对于由于超出上述时间限定引发的维修、设备租借等费用，由承建商负担。
五、无缝兼容性测试的演示视频文件要求
本项目中针对“多媒体教学中心设备-编辑主机”“教室扩声设备-麦克风”“教室扩声设备-音箱”“教室扩声设备-对讲终端”所投产品的无缝兼容性要求，投标人须按照招标采购需求要求提供所投产品无缝兼容性测试的演示视频文件，提供演示测试视频文件载体为U盘，随投标文件一起密封提交。
投标人可自行寻找上述学校已有设备型号相同的设备上录制演示视频，也可以到采购人免费提供测试环境供投标人测试录制视频，投标人可自行联系采购人进行设备兼容性测试。测试时间为购买招标文件截止后5个工作日内，学校正常教学时间以外。投标人测试过程不得损坏学校设备，不得影响设备后续正常教学使用，如有违反，采购人有权利停止提供测试，造成学校财产损失的投标人须照价赔偿。
六、其他补充条款
针对项目涉及产品，开展面向管理人员培训不少于2次，培训人数、地点和时间由校方制定；
项目正式开始一周内制作完成项目开工书，内容涉及项目清单、施工申请单、各部门入场手续、相关财务单据、施工人员信息、施工进度表、施工管理制度以及进场后为避免施工引起对原有设施、场地的破损做出明确预案及赔偿说明等信息，装订成册；
验收报告须在验收合格后的一周内提交项目负责单位，内容涉及变更清单(如有)、物品分布清单、物品入场确认单、系统布线图、各主要设备使用说明、售后条款及联系方式、资产办理手续、财务结算手续、验收单和验收报告等，装订成册。







7、 货物一览表
	序号
	名称
	数量
	单位
	中小企业划分标准所属行业

	一、多媒体教学中心设备

	1
	▲LED全彩色显示屏
	26
	㎡
	工业

	2
	控制系统
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	3
	视频处理器
	1
	套
	工业

	4
	发送系统
	6
	个
	工业

	5
	接收系统
	98
	块
	工业

	6
	配电系统
	1
	套
	工业

	7
	结构支架
	1
	套
	工业

	8
	控制台
	4
	台
	工业

	9
	系统专用工作站
	2
	台
	工业

	10
	主扩声功率放大器
	1
	台
	工业

	11
	吸顶扬声器
	8
	个
	工业

	12
	模拟调音台
	1
	台
	工业

	13
	话筒（数字单通道）
	2
	套
	工业

	14
	监听耳机
	1
	个
	工业

	15
	监听音箱
	2
	只
	工业

	16
	数据大屏端口软件
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	17
	主控室改造
	1
	项
	其他未列明行业

	18
	监控画面解码器
	1
	项
	工业

	19
	分布式输入节点
	6
	套
	工业

	20
	分布式输出节点
	6
	套
	工业

	21
	分布式音视频控制软件
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	22
	中控单元
	1
	台
	工业

	23
	触摸平板
	1
	台
	工业

	24
	路由器
	1
	台
	工业

	25
	交换机
	2
	台
	工业

	26
	编辑主机
	1
	台
	工业

	二、教室扩声设备

	1
	麦克风
	134
	个
	工业

	2
	磁吸充电座
	134
	个
	工业

	3
	音箱
	268
	只
	工业

	4
	对讲终端
	134
	台
	工业

	5
	对讲服务系统
	1
	台
	工业

	6
	线材辅料施工
	134
	项
	其他未列明行业

	三、报告厅1新增设备

	（1）显示系统

	1
	LED显示屏
	19.85
	㎡
	工业

	2
	视频发送系统
	6
	台
	工业

	3
	接收系统
	98
	块
	工业

	4
	视频图像处理器
	1
	台
	工业

	5
	播放软件
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	6
	配电系统
	1
	套
	工业

	7
	结构支架
	19.85
	㎡
	工业

	（2）扩声系统

	1
	主扩音箱
	2
	只
	工业

	2
	超低音箱
	2
	只
	工业

	3
	中置音箱
	1
	只
	工业

	4
	台唇拉声像音箱
	3
	只
	工业

	5
	返送音箱
	6
	只
	工业

	6
	后场补声
	4
	只
	工业

	7
	拉声像功放
	2
	台
	工业

	8
	主扩/中置/低音功放
	5
	台
	工业

	9
	返送功放
	2
	台
	工业

	10
	补声功放
	2
	台
	工业

	11
	数字调音台
	1
	台
	工业

	12
	音频输入输出扩展器
	1
	台
	工业

	13
	数字音频扩展器
	1
	台
	工业

	14
	音频图形化处理器
	1
	台
	工业

	15
	音频工作站
	1
	套
	工业

	16
	音频接口
	1
	台
	工业

	17
	虚拟声卡
	1
	个
	工业

	18
	音频制作软件
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	19
	无线路由器
	2
	台
	工业

	20
	无线数字会议系统主机
	1
	台
	工业

	21
	无线数字会议主席单元
（内置锂电）
	1
	个
	工业

	22
	无线数字会议代表单元
（内置锂电）
	10
	个
	工业

	23
	专业级八口USB阵列话筒充电器           
	1
	个
	工业

	24
	无线接收放大器
	1
	套
	工业

	25
	手持话筒（数字双通道）
	2
	套
	工业

	26
	头戴话筒（数字单通道）
	5
	套
	工业

	27
	微型领夹（头戴）咪头
	4
	个
	工业

	28
	鹅颈麦克无线接收机（数字单通道）
	4
	个
	工业

	29
	鹅颈话筒发射机（不含话筒）
	4
	个
	工业

	30
	鹅颈话筒杆
	4
	个
	工业

	31
	天线分配器
	2
	台
	工业

	32
	天线
	2
	台
	工业

	33
	监听耳机
	1
	个
	工业

	34
	监听音箱
	2
	只
	工业

	35
	环境声拾音话筒
	4
	只
	工业

	36
	音频隔离DI盒
	5
	个
	工业

	（3）灯光系统

	1
	摇头灯
	5
	台
	工业

	2
	数字LED聚光灯
	8
	台
	工业

	3
	数字LED平板柔光灯
	8
	台
	工业

	4
	染色灯
	6
	台
	工业

	5
	电脑灯控台
	1
	台
	工业

	6
	电源直通箱
	3
	台
	工业

	7
	信号放大器
	3
	台
	工业

	8
	灯钩
	27
	个
	工业

	9
	保险绳
	32
	条
	工业

	10
	固定灯杆
	4
	道
	工业

	（4）中控系统

	1
	会议中控
	1
	台
	工业

	2
	高清编码器
	1
	台
	工业

	3
	传感解码器 
	1
	台
	工业

	4
	环境传感器
	1
	台
	工业

	5
	触摸屏编辑控制软件
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	6
	电源控制器
	2
	台
	工业

	7
	扩展主机
	1
	台
	工业

	8
	无缝混合矩阵（机箱）
	1
	台
	工业

	9
	超高清无缝输入板卡
	4
	块
	工业

	10
	超高清无缝输出板卡
	4
	块
	工业

	11
	移动触控平板
	1
	台
	工业

	12
	软件编程
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	（5）其他

	1
	机柜
	2
	台
	工业

	2
	演讲台
	1
	个
	工业

	3
	线材辅料
	1
	批
	工业

	4
	系统集成
	1
	项
	其他未列明行业

	四、报告厅2新增设备

	（1）显示系统

	1
	LED显示屏
	19.85
	㎡
	工业

	2
	视频发送系统
	6
	台
	工业

	3
	接收系统
	98
	块
	工业

	4
	视频图像处理器
	1
	台
	工业

	5
	播放软件
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	6
	配电系统
	1
	套
	工业

	7
	结构支架
	19.85
	㎡
	工业

	（2）扩声系统

	1
	主扩音箱
	2
	只
	工业

	2
	超低音箱
	2
	只
	工业

	3
	中置音箱
	1
	只
	工业

	4
	台唇拉声像音箱
	3
	只
	工业

	5
	返送音箱
	6
	只
	工业

	6
	后场补声
	4
	只
	工业

	7
	拉声像功放
	2
	台
	工业

	8
	主扩/中置/低音功放
	5
	台
	工业

	9
	返送功放
	2
	台
	工业

	10
	补声功放
	2
	台
	工业

	11
	数字调音台
	1
	台
	工业

	12
	音频输入输出扩展器
	1
	台
	工业

	13
	数字音频扩展器
	1
	台
	工业

	14
	音频图形化处理器
	1
	台
	工业

	15
	音频工作站
	1
	套
	工业

	16
	音频接口
	1
	台
	工业

	17
	虚拟声卡
	1
	个
	工业

	18
	音频制作软件
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	19
	无线路由器
	2
	台
	工业

	20
	无线数字会议系统主机
	1
	台
	工业

	21
	无线数字会议主席单元
（内置锂电）
	1
	个
	工业

	22
	无线数字会议代表单元
（内置锂电）
	10
	个
	工业

	23
	专业级八口USB阵列话筒充电器           
	1
	个
	工业

	24
	无线接收放大器
	1
	套
	工业

	25
	手持话筒（数字双通道）
	2
	套
	工业

	26
	头戴话筒（数字单通道）
	5
	套
	工业

	27
	微型领夹（头戴）咪头
	4
	个
	工业

	28
	鹅颈麦克无线接收机（数字单通道）
	4
	个
	工业

	29
	鹅颈话筒发射机（不含话筒）
	4
	个
	工业

	30
	鹅颈话筒杆
	4
	个
	工业

	31
	天线分配器
	2
	台
	工业

	32
	天线
	2
	台
	工业

	33
	监听耳机
	1
	个
	工业

	34
	监听音箱
	2
	只
	工业

	35
	环境声拾音话筒
	4
	只
	工业

	36
	音频隔离DI盒
	5
	个
	工业

	（3）灯光系统

	1
	摇头灯
	5
	台
	工业

	2
	数字LED聚光灯
	8
	台
	工业

	3
	数字LED平板柔光灯
	8
	台
	工业

	4
	染色灯
	6
	台
	工业

	5
	电脑灯控台
	1
	台
	工业

	6
	电源直通箱
	3
	台
	工业

	7
	信号放大器
	3
	台
	工业

	8
	灯钩
	27
	个
	工业

	9
	保险绳
	32
	条
	工业

	10
	固定灯杆
	4
	道
	工业

	（4）中控系统

	1
	会议中控
	1
	台
	工业

	2
	高清编码器
	1
	台
	工业

	3
	传感解码器 
	1
	台
	工业

	4
	环境传感器
	1
	台
	工业

	5
	触摸屏编辑控制软件
	1
	套
	工业

	6
	电源控制器
	2
	台
	工业

	7
	扩展主机
	1
	台
	工业

	8
	无缝混合矩阵（机箱）
	1
	台
	工业

	9
	超高清无缝输入板卡
	4
	块
	工业

	10
	超高清无缝输出板卡
	4
	块
	工业

	11
	移动触控平板
	1
	台
	工业

	12
	软件编程
	1
	套
	其他未列明行业

	（5）其他

	1
	机柜
	2
	台
	工业

	2
	演讲台
	1
	个
	工业

	3
	线材辅料
	1
	批
	其他未列明行业

	4
	系统集成
	1
	项
	其他未列明行业






八、采购需求

	序号
	名称
	招标参数
	数量
	单位

	一、多媒体教学中心设备

	1
	▲LED全彩色显示屏
	1、像素构成：LED灯珠采用表贴三合一，1R1G1B 封装；
2、像素间距：≤1.57mm；
3、亮度（校正后）：≥850nits,支持通过配套软件 0-100%无级调节；
4、刷新频率：≥3900Hz；
5、单元尺寸：≥600×337.5×72，单元分辩率：≥384×216；
6、色温：≥2000-15000K 可调，色温误差：色温为 6500K 时，100%，75%，50%， 25%四档电平白场调节色温误差≤200K；
7、水平视角：≥175°、垂直视角：≥175°； 
8、发光点中心距偏差：≤1%；
9、显示单元平整度偏差：≤0.05mm(垂直偏差 JX≤5%；水平偏差：CS≤5%)；
10、亮度均匀性：≥98%；
11、色度均匀性：≥±0.002Cx，Cy；
12、最大对比度：≥12000:1(全白/全黑，环境照度 0.05lux)；
#13、智能节电功能：具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比和没有开启节能 50%以上；LED 显示屏符合GB21520-2015,能效一级；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
14、亮度调节：手动或自动 16 级亮度调节，色温不变。要求具有光感探头，显示屏亮度随着外界环境亮度自动调整亮度；
15、色彩和亮度自动调整：支持色彩和亮度自动调整，对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性；
16、故障告警：LED 显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运行监测功能，具有坏点检测系统，具体故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱及时处理；
17、监控功能：可监控到工作电压幅度、接收卡工作状态、发送卡工作状态，具有实时运行状态监控、温度监控，具有过温或者故障报警功能；
#18、温度自控：LED 显示屏具有多点测温自控系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
19、电路板设计：采用多层 PCB 设计，一体化驱动控制，PCB 表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”和“鬼影”跟随现象；
#20、观看舒适度：“人眼视觉舒适度 (VICO)”指数低于 2.0（符中国国家标准委的“人眼视觉舒适度 (VICO)”）；去除 100%紫外线，消除 80%摩尔纹，基本无疲劳感1级；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
21、像素失控率：LED 像素失控率：≤0.000001，区域像素失控率≤0.000003，无连续失控点，出厂时为 0；
22、系统稳定抗干扰选用的产品：≥9层PCB板结构设计，同时采用≥35μ镀金接插件；
23、反光率：屏体亚黑处理，反光率 0.7%；
24、屏体精度控制：LED 箱体支持 X/Y/Z 六向调节；
25、传输方式：显示产品单元模组电源、信号传输采用一体化传输；
26、自检技术：LED 显示屏支持单电自检、通讯检测、电源检测、温度监控；实现故障快速自诊断及排查功能； 
#27、蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
28、盐雾：盐溶液采用氯化钠和蒸馏水配制，其浓度为（5±0.1）%；盐雾工作试验空间内的温度：35°C；PH 值：6.5~7.2；盐雾工作试验空间内放置时间：48H；试验结束后，检查样品表面应无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象,符合10级要求；
29、须提供所投产品的3C认证证书； 
30、须提供制造商针对本项目的售后服务承诺函并加盖公章。
	26
	㎡

	2
	控制系统
	1、具备方便直观的中文界面，可实现多用户操作管理，网络远程控制管理，并能与集中控制系统一起实现一体化操作管理；
2、系统能将多类型信号源输入多视频控制器并在显示设备上显示（信号源包括VGA、DVI、HDMI、DP、BNC、SDI、DL-DVI、IP、HDBaseT、光纤等）的功能；
3、系统接入并在显示设备上显示4K分辨率（3840*2160）信号源的功能；
4、系统在显示设备上同时显示多类型素材（素材包括视频、图片、底图、字幕等）的功能； 
5、系统按照当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置和大小等参数进行设置，以鼠标拖动方式将视频源、视频文件、字幕或图片等加载到场景中指定播放窗口的功能； 
6、系统支持简体中文、英文等多种语言界面和菜单的功能； 
7、系统对多个显示屏进行独立控制，支持信号源在多个显示屏中共享的功能； 
8、系统通过网络信号传输实现Windows操作系统桌面在显示设备上显示的功能；
9、有完整的软件接口，可提供二次开发的API接口，为第三方系统提供支持；
11、为保证系统兼容性，所投产品须与LED全彩色显示屏为同一品牌。
	1
	套

	3
	视频处理器
	1、整机规格要求：整机输入/输出板卡数量≥4张，最大视频输入/输出数量≥16路，最大千兆网口输出数量≥支持40路千兆网口，最大带载≥2621万像素，最大5G网口输出数量≥支持8主8备5G网口，最大带载≥2359万像素，最大光口输出数量≥支持4主4备万兆光口，最大带载≥2621万像素；
#2、设备具有≥7寸触摸式液晶屏，可查看设备名称、设备固件信息、设备信号源接口连接状态、网线通讯在线/离线状态、运行状态、预监回显画面；可设置IP地址、设备输出画面亮度、返回主页时间、屏幕保护时间、设备输出画面调整、测试模式、场景切换，可进行固件/镜像升级、恢复出厂设置等；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
3、支持单信号源多次裁剪,可以通过裁剪形成新的信号源,用于去掉信号源的黑边或实现图像重点区域的放大显示，支持输入像素点进行精确裁剪，也可支持鼠标拖拽方式进行可视化裁剪，可最小裁剪至64x64 单元像素；
4、支持屏幕非规则建屏，单卡单接口建屏，4K子板单路接口带载宽度可达8192像素，高度可达8188像素，2K子板单路接口带载宽度或高度可达4096像素，各接口之间可以实现自由拼接，支持独立拖开、重叠；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
5、输入板卡要求：一卡一路：≥1路HDMI2.0、≥1路DP1.2、≥1路12G-SDI。 一卡两路：≥1路HDMI2.0+1路DP1.2、≥2路IP解码。一卡四路：≥4路DVI、≥4路HDMI1.4、≥4路3G-SDI、≥4路VGA、≥2路VGA+2路CVBS；
#6、输出板卡要求:一卡一路视频输出:≥1路HDMI2.0、≥1路DP1.2、一卡四路视频输出:≥4路HDMI1.4、≥4路DVI、一卡十路集成发送卡:≥10路RJ45、一卡两路集成发送卡:≥2路光纤接口(一主一备)、一卡四路集成发送卡:≥4路RJ45 5G网口(两主两备)、一卡十八路集成发送卡:≥16路RJ45+2路光纤接口；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
#7、设备支持输入输出多种帧率，可以灵活适配不同信号源，支持30/48/50/60Hz常规帧率、支持23.976/29.97147.95/59.94Hz非整数帧率、支持100/120/144/240Hz高帧率，支持自定义帧率，支持全链路高帧率处理技术，有效避免高速画面的拖影，提供流畅的高画质显示；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
8、设备开窗不受输出板卡影响，整机可任意开窗、叠加、漫游，整机可达≥32信号源画面同时显示，单张HDMI/DVI/10网口输出板卡可开窗≥32 个信号源画面同时显示。开窗响应时间≤2ms,同时可对信号源进行拖拽上屏方便快捷高效。支持窗口吸附功能，提升修改窗口位置的精准度，方便快速调整窗口在屏幕上的位置；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
#9、支持IP流媒体解码，采用H.265/H.264/MEPG-4AVC解码技术，单卡支持≥64路IPC同时解码，最高分辨率可达8K@60Hz IPC可以直接接入设备，无需其他解码器，即可完成解码上屏；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
10、多画面拼接能力，可支持≥16路拼接，支持任意信号在单屏和拼接屏的任意位置开多个窗口，每个窗口可任意漫游、叠加、缩放、拉伸、画中画显示等，提供灵活的应用；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
11、支持保存≥2000个场景，场景调用的响应时间≤40ms,场景切换无暗场，支持保存屏幕颜色和亮度参数；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
12、支持OSD，字幕:可自由设置字体样式、调节滚动方向和速度。字幕不占用窗口数量。支持多组字幕。字幕可与底图自由叠加，可设置文字字体、大小、颜色、背景颜色，支持位置自由调节，可进行标语口号、通知消息发布。底图:支持上传多张底图，单张底图支持最大8Kx8K分辨率，可以设置填充、等比缩放、拉伸等多种显示模式。多屏组底图共享。底图不占用窗口数量；
13、≥2路5G网口+2路5G备份网口。单卡最大支持带载≥589万像素；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
14、输出网口区域位置任意设置，不受输出子板板卡范围限制。极大的提高了网口利用率；
15、支持网口输出时，分组调节不同网口亮度，满足不同屏幕混用时亮度调试功能；
#16、通过设置，自定义输出顿率，实现30HZ变成60HZ的帧率倍频输出功能；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
17、为保证系统兼容性，所投产品须与LED全彩色显示屏为同一品牌。
	1
	套

	4
	发送系统
	1、带载≥最宽或最高16384像素；
2、单图层带载≥最宽16384像素，最高16384像素；
3、2K和4K视频输出板混用：2K支持分辨率≥1920×1080@60Hz，4K支持分辨率≥3840×2160@60Hz支持特殊固件；
4、输入信号数量要求：可同时支持≥16路1080P或≥4路4K；
5、最大支持≥32路图层开窗，无板卡数量限制，支持窗口漫游、自由拼接等；
6、3D显示要求：可搭配主动式3D发射器及3D眼镜，以实现3D显示效果；
7、自定义帧率：可选择输出29.97/30/50/59.94/60/120/144/240Hz帧率，支持自定义23.98~240Hz内任意帧率；
8、支持输入信号源独立色彩调节，即可调节亮度、色温、RGB的增益；
9、支持电脑及中控设备通过LAN、RS232等多种方式连接；
10、为保证系统兼容性，所投产品须与LED全彩色显示屏为同一品牌。
	6
	个

	5
	接收系统
	1、采用DDR2 SODIMM金手指接口，配合LED转接板供电使用；
2、支持8bit色深视频源输入输出；
3、支持最多32组并行RGB全彩数据或32组串行RGB（特殊扩展可达128组）；
4、支持市面主流芯片最大带载512x384像素；
5、支持低亮高灰，色温调节；
6、为保证系统兼容性，所投产品须与LED全彩色显示屏为同一品牌。
	98
	块

	6
	配电系统
	1、保护措施：具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施；
2、配电柜功率：≥20KW；
3、电压要求：≥380V；
4、为保证智能化控制功能，配电柜内需含PLC智能控制单元；
5、为保证系统兼容性，所投产品须与LED全彩色显示屏为同一品牌。
	1
	套

	7
	结构支架
	1、安全结构要求：采用专业、定制的纯钢性结构，自重较轻，具有良好的抗振（震）性、抗冲击性好，可以准确快速地装配；用于支撑、固定大屏幕用。整体材质为钢架配件；
2、采用优质冷轧钢板盒板，板厚根据各部分承重情况具体而定，主要结构部件材料厚：2.5mm-1.5mm；生产采用数控冲床，数控折弯、数控较平等最先进的生产工艺，加工精度在正负20微米以内；金属部件表面采用静电喷塑粉和内部零件镀彩锌的工艺，都经过脱脂、酸洗、喷砂、防锈磷化、静电喷塑、高温固化等工艺；以保证机柜表面涂层的牢固可靠，耐酸碱、耐腐蚀；箱体安装支架，须采用定制铝型材结构，与箱体安装孔位保持完全一致。
	1
	套

	8
	控制台
	定制钢制双工位导控台，采用钢制结构，用于电脑显示器等设备设施，可根据现场定制。
	4
	台

	9
	系统专用工作站
	1、CPU≥16核；
2、GPU显存≥24GB；
3、硬盘容量≥512GB固态+2TB机械；
4、内存容量≥64GB。
	2
	台
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	主扩声功率放大器
	1、立体声功率4Ω≥350W；
2、立体声功率8Ω≥260W；
3、桥接模式8Ω≥600W；
4、频率响应不劣于20Hz - 20kHz, +0/-1dB；
5、总谐波失真 (THD)：≤ 0.5%, 20 Hz - 20 kHz；
6、互调失真(IMD)：≤ 0.35%；
7、转换速率：≥10V/us；
8、电压增益≥29 dB；
9、阻尼系数 ≥ 200；
10、信噪比：≥ 100 dB；
11、串扰：-75 dB（1kHz），-59 dB（20kHz）；
12、输入灵敏度(额定功率8Ω)：0.775V or 1.4V；
13、输入阻抗(额定)：20KΩ（平衡）；
14、保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路。
	1
	台
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	吸顶扬声器
	1、功率：连续功率≥50W，节目功率≥100W，峰值功率≥200W；
2、连接特性：支持定阻或定压两种连接方式，定阻 16Ω定压 60-30-15-7.5W@70V60-30-15W@100V；
3、频率响应不劣于50Hz-20kHz (-10dB)和70Hz-20kHz(±3dB)；
4、灵敏度≥88dB/1Ｗ/1Ｍ；    
5、最大声压级≥111dB； 
6、指向性不劣于110×90（覆盖角度）；3.10（Q 值）；
7、低音单元：不小于6" 两段式、双阻抗线圈锥形驱动器；
8、高音单元：不小于1" 软球顶驱动器；
9、形式：两分音带谐振箱体镶嵌扬声器；
10、音箱物理材料：ABS 与金属网罩组成的面板，经防锈喷涂处理，一次性冲压成型的金属音箱腔体。
	8
	个
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	模拟调音台
	1、不少于10路单+2组立,极低的失真，很宽的增益演范围的无噪声前置放大器；
2、不少于3段均衡器，中频为参量均衡器，
支持立体声的USB录放接口，可以直接接驳PC/MAC，进行录音盒重放；
3、MP3播放/录音器，兼容多音频格式，SD/USB接口；
4、不少于16种参数可调的24BIT的DSP效果处理器，每种参数可由用户设定并自动记忆；
5、采用微型单片（MCU）控制的15段电平显示表条，配合强大的监听系统，极其方便监控到每一个输入输出的信号电平；
6、峰值保留技术，可以灵敏地捕捉音乐的每一个动态的瞬间，从而对整个音响系统的信号强度，有更精准更安全的掌控。
	1
	台
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	话筒（数字单通道）
	1、一键式频率选择可快速查找最佳开放频率；
2、每个频带不少于12个兼容系统；
3、XLR和¼英寸输出接口；
4、微处理器控制的内部天线分集；
5、双色音频状态LED指示灯，绿色：正常音频电平，红色：过高音频电平（过载/衰减）；
6、增益调节范围不小于10 dB；
7、射频发射机输出≥10 mW。
	2
	套
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	监听耳机
	1、发声单元尺寸：≥40 mm；
2、灵敏度（1 kHz）：≥105 dB/mW；
3、阻抗（1 kHz）：44 欧；
4、最大输入功率（1 kHz）：≥500mW；
5、频率范围不劣于10 Hz - 22 kHz。
	1
	个
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	监听音箱
	1、有源监听音箱；
2、频率响应不劣于50Hz-24KHz(±3dB)；
3、功率：低音≥60W 高音≥40W；
4、最大声压级≥106dB；
5、低音单元不小于5";高音单元不小于1"；
6、输入端口：1/4"/XLR端口平衡接头，1×RCA非平衡接头。
	2
	只
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	数据大屏端口软件
	1、可与智慧安防系统进行对接：实时获取数据，包括视频流、报警信息等并有效整合展示；
2、可与录播系统进行对接：接入获取课程录制、直播相关数据；
3、可与课程资源管理系统进行对接：无缝对接，提取课程资源相关数据；
4、对接协议：遵循标准协议，确保数据传输准确可靠；
5、数据传输具有稳定性：采用先进技术和机制，应对高并发和大数据量，进行测试优化；
6、软件具有安全性：支持多种认证方式，数据加密，定期扫描评估安全漏洞；
7、软件具有扩展性：采用模块化分层架构，提供 API 和扩展点，具备兼容性；
#8、该软件作为辅助教学使用，要求所投产品采用成熟软件，须提供教学辅助系统相关软件著作权证书并加盖厂家公章；
9、须提供制造商针对本项目的售后服务承诺函并加盖厂家公章。
	1
	套

	17
	主控室改造
	地板采用专业防静电地板，面积：不少于60平米，最终大小根据现场情况。
	1
	项
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	监控画面解码器
	一、技术参数要求：
1、 内置6组24个风扇，可自动调整转速；
2、 可通过网络与NTP服务器进行校时；
3、 支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，画面切换时不出现黑屏；
4、支持将一组视频信号按设定顺序在选定的视频输出上逐一显示，可支持多组轮巡同步切换；
5、输入分辨率支持不少于704×576、704×480、960×576、960×480、1024×768、1280×720、1280×1024、1280×800、1280×960、1366×768、1440×900、1400×1050、1680×1050、1920×1080、1600×1200、1920×1200；
6、可设置视频码率为128Kbps~16384Kbps；
7、支持视频图像的水平、垂直手动调校及自动微调；
8、可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置；
9、可对接入的云台进行8个方向旋转、自动扫描、控制光圈、变焦、速度调节、置点、花样扫描、巡航等控制操作；
10、解码板输出支持H.265、H.264、MJPEG格式；
11、最大支持解码7680X 4320、25fps的视频图像；
12、单块输出板卡具备8路4096×2160或10路3072×2048或10路2592×2048或20路2048×1536或32路1920×1080或64路1280×720的视频解码能力；
13、支持“主动解码”和“被动解码”；
14、支持计算机桌面解码输出显示，可通过网络把远端计算机桌面的整屏投影输出显示；
15、支持对电视墙进行回显功能，每个电视墙都支持独立回显，回显内容和大屏内容同步，每路录屏图像支持编码存储；
16、可对解码通道选择设置最短延时、实时性好、均衡、流畅性较好、流畅性好等5种解码延时；
#17、网络前端信号解码输出延时时间应≤650ms；
18、支持1/4/6/8/9/16画面分割显示；
19、可将同一视频内容拖动到多个拼接大屏上漫游显示；
20、支持叠加显示窗口，窗口透明度可设置；显示窗口上的字符信息可编辑，字符颜色、背景色、移动方向及文字字体大小可设置；
21、可通过多个视频输出组合显示任意指定的视频输入图像，支持矩阵内任意输出板卡之间的拼接或跨矩阵任意输出口拼接；
22、可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景，并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换，预案场景数量不小于128个切换中间无延时，切换过程中无黑屏、花屏、蓝屏；
23、出现前端取流异常时，上墙图像会有提示；
24、可以实现一台设备进行多个电视墙独立配置以及场景的独立管理，同时支持场景复制，不同规格电视墙之间场景复制可以实现自动比例调整；
25、多块解码板的资源可以相互借用，实现资源统一管理；
26、支持输出帧率设置为50Hz或60Hz；
#27、支持BMP、JPEG等格式的底图上传， 支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置；并支持在底图上拼接、漫游、开窗显示，底图分辨率可达7680×4320；
28、将多个内网地址映射为一个外网地址，实现一个IP地址完成多个输入板卡视频接入、转发、存储操作；
29、同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms；
30、支持默认配置恢复功能；
31、机箱具备开关按键，可进行开机、关机，同时支持软件重启操作；
32、支持系统配置备份、恢复功能，可导入、导出配置文件， 配置文件可为.bin等格式；
33、显控系统设备间支持信息交互功能，可通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数；
34、显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系；
35、显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式；
36、显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作；
以上技术参数须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章证明，报告内容须体现相应功能，否则视为不满足；
二、其他要求
1、须提供制造商针对本项目的售后服务承诺函并加盖公章。
	1
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	分布式输入节点
	1、采用完全分布式架构，系统不得依赖服务器或者相当于服务器的工作站，或者安装于其他计算机上充当服务器角色的软硬件；
#2、支持≥2路HDMI输入接口、≥1路HDMI环出接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥1路3.5mmMIC接口、支持≥1路RJ45接口带POE、≥1路RS232、≥1路RS485、≥3组IO/IR接口组合、≥3路继电器接口、≥1路安全可靠模块通讯接口；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
#3、电源接口：带螺纹锁定防脱落电源适配器接口≥1个(5-12V 输入)，防误动作功能的按键≥1个，可实现一键恢复出厂设置；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
4、支持3840×2160分辨率输入并向下兼容；
5、采用H.265/H.264协议，自动适应编解码方式，码率1-40Mbps可调；
#6、信号编码后网络码流支持在1条千兆网线上传输内容各不相同的≥45路1080P@60视频流、或者≥15路4K@30视频流；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
7、提供无压缩的音视频流或AAC、G.711a、G.711u、PCM编码音频流，音频采样频率不低于48K24位；
#8、支持软件点名，通过软件选中节点时，节点以声、光、电中的一种或者多种方式示意，便于快速查找定位节点，加快排查故障的效率；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
#9、支持任意个4K输入节点组合并整体上墙，分辨率为n*3840×m*2160(n，m均≥20)；图像清晰流畅、无卡顿和撕裂现象；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
10、支持输入信号故障检测功能，方便对故障信号进行异常排查、处理，恢复正常后具备正常信号提示功能；
11、须提供所投产品的3C认证证书；
12、为保证系统兼容性，所投产品须与中控单元为同一品牌；
14、须提供制造商针对本项目的售后服务承诺函并加盖公章。
	6
	套
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	分布式输出节点
	1、采用完全分布式架构，图控系统不得依赖服务器或者相当于服务器的工作站，或者安装于其他计算机上充当服务器角色的软硬件；
#2、支持≥1路HDMI输出接口、≥1路DVI输出接口、≥1路VGA接口、≥1路AUDIOIN、≥1路AUDIOOUT、≥1路3.5mmMIC接口、支持≥1路RJ45接口带POE、≥3路RS232、≥2路RS485、≥4组IO/IR接口；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
#3、电源接口：带螺纹锁定防脱落电源适配器接口≥1个(5-12V 输入)；防误动作功能的按键≥1个，可实现一键恢复出厂设置；HDMI输出接口带 HDMI 线锁扣装置；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
4、支持3840×2160@60Hz分辨率输出并向下兼容；
5、支持H.264/H.265混合解码，单路输出支持3个4K或者14路1080P解码同时输出14个分辨率都为1920*1080的不同视频画面；
6、支持LED、LCD、DLP等拼接大屏拼接功能，支持大屏开窗、漫游、叠加、等功能；
7、可多人同时对同一个屏幕进行交互批注；批注具备最少4种快捷笔触选择，任意笔触粗细可调整，可选择不少于15个颜色；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
#8、支持同屏功能，可通过客户端软件将电视墙A的场景，一键比例镜像至显示设备B，实现本地/异地同屏功能；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
#9、支持画质调整功能，支持对输出视频画面亮度、对比度、色彩、饱和度、增益进行调整；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
10、画面切换过程无黑屏、闪屏、画面静止等过渡状态，切换时间≤16ms；
11、音视频可同步，可异步切换，自带混音功能，混音≥16路，可在控制终端调整音量；可视化操作界面，多操作终端实时界面同步，控制界面可支持多点触控，方便操作；
12、支持对接标准RTSP等标准流媒体协议，可直接解IPC画面并输出到显示大屏；
#13、为方便用户后期维护及故障查询，节点应支持支持视频丢失检测、音频丢失检测、电平信号检测等，可自动反馈检测信息并生成系统文档，节点支持记录≥15万条底层操作动作和错误情况；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
#14、平均无故障时间：MTBF≥200000小时；（须提供产品MTBF检测报告并加盖厂家公章证明）
15、须提供所投产品的3C认证证书；
16、为保证系统兼容性，所投产品须与中控单元为同一品牌。
	6
	套
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	分布式音视频控制软件
	1、节点基础软件层，主要用于提供基础软件服务，包括标准化的系统功能以及功能接口，由一系列的基础服务组件构成，包括系统服务、内存服务、通信服务等；
2、为保证系统兼容性，所投产品须与中控单元为同一品牌。
	1
	套

	22
	中控单元
	1、需具备不低于32位嵌入式CPU，不低于1G主频，不低于4G内存；
#2、需具备不少于10路串口，8路IR接口，8路弱继电器接口，8路IO接口，4路模拟输入接口，1路模拟输出接口，2路.NET接口；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA或CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
3、需采用开放式类C语言编程语言，以便于灵活编写各种通讯协议，适应各种控制设备；
4、需具备不少于1路HDMI高清调试监控接口；
5、需支持跨平台多操作终端实时同步界面反馈；
6、设备是通过接受触摸屏的控制指令，执行内置的用户程序，然后给各个分布式单元通过UDP协议发送卡控制代码；
7、需支持定时控制，自定义个性化设置控制的时间，系统会根据当前设定的时间为基础做控制；
8、可视化HDMI高清输出接口，接上显示屏可实时显示运行状态；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA或CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
9、为保证系统兼容性，所投产品须与分布式输入节点、分布式输出节点、分布式音视频控制软件为同一品牌；
10、须提供制造商针对本项目的售后服务承诺函并加盖公章。
	1
	台

	23
	触摸平板
	1、运行内存（RAM）：≥4GB；
2、存储容量（ROM）：≥64GB；
	1
	台

	24
	路由器
	1、LAN口数量≥2个；
2、支持IPV6。
	1
	台

	25
	交换机
	1、≥48个千兆电口；
2、支持POE。
	2
	台

	26
	编辑主机
	一、硬件功能技术指标
主机：
1、主机采用全铝合金制作；
2、主机具备不小于15.6吋显示屏，通过操控画面可直接观看操作界面；
3、具备不少于40+功能按键，实现各种功能快速调用；
4、具备4维摇杆，可实现摄像机的控制；
5、具备T型推杆，实现主备播的画面切换；
6、具备音频推杆，实现接口声音音量大小调节，以及总音量的大小调节；
视频接口：
1、支持≥4路本地SDI高清视频采集，分辨率达1080-30P；
2、支持≥2路HDMI高清信号采集，分辨率达1080-30P；
3、2根天线设计，支持≥4路网络视频信号采集；
4、支持≥4路本地HDMI视频输出接口；
音频接口:
1、支持≥2路本地音频信号采集接口， 3.5耳机插座，
2、支持≥2路卡农输入接口，并具备不少于2个48V幻象供电开关；
3、支持≥2路音频信号输出接口，3.5耳机插座，
其他接口
1、支持≥2个USB接口；
2、支持≥1路RJ45接口；
3、支持≥1路调试口；
二、软件功能技术指标：
1、系统采用Linux操作系统，可支持录播教室、礼堂、校园电视台、户外等多种应用场景进行录制和直播使用；并且支持校园电视台建设和互动教学使用；
2、系统支持一键录制、一键直播、一键互动、一键抠图，快速实现各种功能应用；
#3、本系统需支持不少于12路通道信号加载，具备主备播预监功能；信号可加载本地接口设备信号、无线网络信号、图片等；通道信号可自由切换至主备播；（须提供软件功能界面截图证明或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）
4、视频切换时可具有多种转场特，实现主备播通道画面进行特效特效转场；
5、系统支持画面叠加效果，可一建式实现画中画、对话模式、三分屏、四分屏叠加特效；
6、支持自动加载片头和片尾，并且可对片头和片尾视频进行设置；
7、支持双录制机制；主播通道进行录制时，还可以同时进行≥3路通道信号录制；
8、可自定义位置添加≥2个logo图片；
9、内嵌导播规则，可自定义设置自动导播策略；配合定位系统使用可以实现全自动跟踪切换；
10、配合定位系统具备定位系统的手自动设置切换，可快速开启定位和关闭定位；
#11、支持蓝绿背景抠图功能，通过叠加不同场景，快速实现校园电视台节目制作；（须提供软件功能界面截图证明或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）
12、支持不少于8个虚拟场景的叠加，包含软采笔记本信号和硬采笔记本信号
13、支持抠图区域的框选，支持抠图人物位置和大小设置；
14、支持PPT与人物结合实现微课录制；
15、支持一对一或者一对多点互动教学应用
16、支持双流互动，主讲端可把教师信号和PPT信号同时推送给听课端，实现沉浸式教学；
17、支持不少于5路无线摄像机信号接入；
18、无线摄像机距离主机可达到不少于200米；
19、无线信号进行自动匹配，设备通电后自动加载摄像机信号；
20、支持四维摇杆，可实现摄像机的转动和推拉焦距；并且具备锁定焦距按键，防止误操作；
21、支持预制位可实现摄像机的设置和调用，通过预制位按键长按进行设置，短按进行调研，快速实现摄像机预制位的操作；
22、支持音量调节，可对各输入音量进行单独调节，并且可对总音量进行调节；
23、支持自动混音和降噪功能；可对多路输入音频进行自动混音和自动降噪；
24、支持监听功能，可对设备进行实时监听；
25、主机卡农输入口支持48V供电，吊麦插上即可进行使用；
26、具有互动模块，支持互动服务器连接，可实现与远端教室的互动教学；
27、支持回声抑制功能，无需外接音频处理器即可实现回声消除功能；
◆28、设备兼容性要求
要求所投产品无缝接入学校现有录播管理平台，能够在学校现有录播管理平台中实现以下功能：（学校现有录播管理平台已具备以下功能，投标人须针对以下功能要求提供所投产品与学校现有录播管理平台无缝兼容性测试的演示视频文件，否则视为不满足）
（1）所投产品直接无缝兼容接入学校现有录播管理平台后，通过所投产品在现有录播管理平台实现视频直播和保存视频自动上传到学校现有录播管理平台；
（2）所投产品直接无缝兼容接入学校现有录播管理平台后，通过所投产品在现有录播管理平台实现通过网络同步监听与监看此设备的教师授课声音、图像及电脑屏幕画面辑；
29、须提供制造商针对本项目的售后服务承诺函并加盖公章。
	1
	台

	二、教室扩声设备

	1
	麦克风
	1、设备需具备麦克风、翻页器、激光教鞭功能；
2、采用蓝牙技术，可与接收设备自动对频、任意匹配，具有同频设备避让机制，能有效解决同频设备干扰问题，可与WIFI共存；
3、具备近距离联接机制以及信号强度筛选功能，5米内自动对频，隔墙不联，防止教室之间误联现象；连接成功后15米范围内无遮挡及干扰情况下无噪音、断音、无死角；
4、采用充电式锂电池，标配充电器充电时长≤3小时，满电状态下可连续使用时间≥15小时；
5、具有闲置静音功能，在不使用且不关机的情况下平放，自动静音，防止啸叫，敲击键盘等杂音，不会带入音箱；
6、具有内置咪头，支持手持扩声， 也支持外接咪头实现领夹扩声，需含外接咪头一只及挂绳一根，支持颈挂扩声，挂绳和麦克通过磁吸方式连接；
7、使用翻页器功能时，只需麦克风与接收设备成功对频即可使用，无需另外安装翻页接收器；
8、剩余电量显示功能，发射器具有低电提示功能，提示使用者及时充电，防止设备因电量不足影响使用，在出现低电提示后仍可使用2小时以上；
9、支持USB口充电和磁吸接口两种充电方式，支持座式充电；
10、技术指标 :发射使用频率 :2402-2480 MHz；调制方法 :GFSK，BT=0.5Gaussian；拾音范围 :60度夹角，心型指向；供电方式 :聚合物锂电池；
#11、设备的使用频率、发射功率等指标符合国家规定，所投产品通过国家工信部无线电管理局权威认证（SRMC），认证的设备名称为蓝牙设备；须提供无线电管理局权威认证（SRMC）证书复印件并加盖公章；
◆12、设备兼容性要求：
要求所投产品无缝接入学校现有网络中央控制器，能够在学校现有网络中央控制器上实现以下功能：（投标人须针对以下功能要求提供所投产品与学校现有网络中央控制器无缝兼容性测试的演示视频文件，否则视为不满足）
（1）所投产品无缝接入学校现有网络中央控制器，实现网络中央控制器控制面板对蓝牙麦克风的音量控制及音量大小反馈；
13、提供制造商出具的针对本项目的原厂售后服务承诺函并加盖公章。
	134
	个

	2
	磁吸充电座
	1、麦克风配套磁吸式充电器，充电接口需采用强磁吸附方式，即放即充，方便拿取，避免充电接口反复插拔；
2、具有充电状态指示灯显示，充电饱和后可自动停止充电；
3、支持麦克风在位检测，支持麦克风充电状态反馈，方便智课终端在线监测麦克充电状态和电量情况；
3、磁吸接口吸附距离：不大于2cm；
4、电源接口：Mini-USB接口。
	134
	个

	3
	音箱
	1、采用蓝牙技术，可与蓝牙麦克风自动对频、任意匹配；
2、具备语音处理功能，具备麦克风音量调节、音频音量调节、高低音调节功能，消除回音、杂音，增加清晰度处理；
3、具备近距离联接机制以及信号强度筛选功能，5米内自动对频，隔墙不联，防止教室之间误联现象；连接成功后15米范围内无遮挡及干扰情况下无噪音、断音、无死角；
4、具有USB信号反控功能，与蓝牙麦克风连接后，可通过蓝牙麦克风实现对电脑翻页控制；
5、技术指标：功率≥80W×2；频率响应：50 Hz ~ 18 KHz；灵敏度≥90 dBm (1% BER)；RCA音频输入接口≥1，麦克风输入接口≥1；RCA音频输出接口≥1；全功率音频输出接口≥1；
6、为保证系统兼容性，要求所投产品与麦克风为同一品牌。
◆7、设备兼容性要求：
要求所投产品无缝接入学校现有网络中央控制器，能够在学校现有网络中央控制器上实现以下功能：（投标人须针对以下功能要求提供所投产品与学校现有网络中央控制器无缝兼容性测试的演示视频文件，否则视为不满足）
（1）所投产品无缝接入学校现有网络中央控制器，实现网络中央控制器控制面板对音箱的音量控制及音量大小反馈。
	268
	只

	4
	对讲终端
	1、具备至少1路模拟话机接口（FXS），标配1台模拟电话设备；
2、支持常用语音编码，G.711(aLaw/uLaw)、G.722、G.729A/B等；支持SIP开放协议；
3、设备具有回声抵消，动态语音防抖等功能；
4、支持三方通话、IP直拨、热线功能、来电显示、呼叫转移、呼叫前转、呼叫等待、免打扰、速拨等功能；
◆5、设备兼容性要求：
要求所投产品直接无缝兼容接入学校现有多媒体集控管理平台，能够在学校现有多媒体集控管理平台中实现以下功能：（学校现有多媒体集控管理平台已具备以下功能，投标人须针对以下功能要求提供所投产品与学校现有多媒体集控管理平台无缝兼容性测试的演示视频文件，否则视为不满足）
（1）所投产品直接无缝兼容接入学校现有多媒体集控管理平台后，通过所投产品在现有多媒体集控管理平台实现语音可视对讲功能，查询历史通话记录；
（2）所投产品直接无缝兼容接入学校现有多媒体集控管理平台后，通过所投产品在现有多媒体集控管理平台实现当有电话呼入时，系统自动在管理平台或电视墙上弹出对应教室的视频监控画面，便于实时了解教室情况。
	134
	台

	5
	对讲服务系统
	1、支持IP语音设备运行状况的监听（如通话状况、录音、故障信息等），支持运行信息实时上传到管理平台，实现联动控制功能；
2、支持G.711, G.722, G.729 A等多种语音编码；支持SIP 协议；可兼容多种 IP 语音网关；
3、支持WEB配置管理，支持网络远程管理；支持通话录音管理，支持通话记录保存及自动录音，录音可回放、音频可下载；
4、具备RJ45网络接口，具备LAN、WAN网络接口，具备外置USB接口，可接U盘、移动硬盘，方便录音存储；
5、支持来电显示功能；
6、支持呼叫队列、呼叫转移、呼叫等待等功能；
7、支持设备实时状态监测功能，实时了解设备状态；
8、支持不少于300点用户管理，支持并发数量不少于60个；
9、支持扩展接入外线模块，可以接入市话，实现内外线联通。
	1
	台

	6
	线材辅料施工
	系统安装调试所需要的线材辅料等
	134
	项

	三、报告厅1新增设备

	（1）显示系统

	1
	LED显示屏
	1、像素构成：LED灯珠采用表贴三合一，1R1G1B 封装；
2、像素间距：≤1.57mm；
3、亮度（校正后）：≥850nits,支持通过配套软件 0-100%无级调节；
4、刷新频率：≥3900Hz；
5、单元尺寸：≥600×337.5×72，单元分辩率：≥384×216；
6、色温：≥2000-15000K 可调，色温误差：色温为 6500K 时，100%，75%，50%， 25%四档电平白场调节色温误差≤200K；
7、水平视角：≥175°、垂直视角：≥175°； 
8、发光点中心距偏差：≤1%；
9、显示单元平整度偏差：≤0.05mm(垂直偏差 JX≤5%；水平偏差：CS≤5%)；
10、亮度均匀性：≥98%；
11、色度均匀性：≥±0.002Cx，Cy；
12、最大对比度：≥12000:1(全白/全黑，环境照度 0.05lux)；
13、智能节电功能：具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比和没有开启节能 50%以上；LED 显示屏符合GB21520-2015,能效一级；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
14、亮度调节：手动或自动 16 级亮度调节，色温不变。要求具有光感探头，显示屏亮度随着外界环境亮度自动调整亮度；
15、色彩和亮度自动调整：支持色彩和亮度自动调整，对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性；
16、故障告警：LED 显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运行监测功能，具有坏点检测系统，具体故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱及时处理；
17、监控功能：可监控到工作电压幅度、接收卡工作状态、发送卡工作状态，具有实时运行状态监控、温度监控，具有过温或者故障报警功能；
18、温度自控：LED 显示屏具有多点测温自控系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
19、电路板设计：采用多层 PCB 设计，一体化驱动控制，PCB 表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”和“鬼影”跟随现象；
20、观看舒适度：“人眼视觉舒适度 (VICO)”指数低于 2.0（符中国国家标准委的“人眼视觉舒适度 (VICO)”）；去除 100%紫外线，消除 80%摩尔纹，基本无疲劳感1级；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
21、像素失控率：LED 像素失控率：≤0.000001，区域像素失控率≤0.000003，无连续失控点，出厂时为 0；
22、系统稳定抗干扰选用的产品：≥9层PCB板结构设计，同时采用≥35μ镀金接插件；
23、反光率：屏体亚黑处理，反光率 0.7%；
24、屏体精度控制：LED 箱体支持 X/Y/Z 六向调节；
25、传输方式：显示产品单元模组电源、信号传输采用一体化传输；
26、自检技术：LED 显示屏支持单电自检、通讯检测、电源检测、温度监控；实现故障快速自诊断及排查功能； 
27、蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
28、盐雾：盐溶液采用氯化钠和蒸馏水配制，其浓度为（5±0.1）%；盐雾工作试验空间内的温度：35°C；PH 值：6.5~7.2；盐雾工作试验空间内放置时间：48H；试验结束后，检查样品表面应无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象,符合10级要求；
29、须提供所投产品的3C认证证书； 
30、须提供制造商针对本项目的售后服务承诺函并加盖公章。
	19.85
	㎡

	2
	视频发送系统
	1、支持最大带载≥1048万像素，最宽16384像素或最高8192像素；
2、支持6画面显示，位置，大小可自由调节；
3、支持最小64x64像素点裁剪，支持最宽16384像素点或者最高8192像素点裁剪，可裁剪任意画面位置，支持裁剪后缩放；
4、支持最小64x64像素点最小缩放，支持任意信号缩放，支持缩放最宽16384像素点:最高8192像素点:支持裁剪后缩放;支持画中画缩放；
5、可输出≥6路视频图像，并可通过客户端软件对输出图像进行叠加、缩放、设置输出位置和图层等操作。多画面最大带载≥16588800像素点，支持≥2路3840X2160信号同时上屏；
6、支持软件调节显示画面的亮度补偿、色调、饱和度、对比度，提升画面显示效果；
7、为保证系统兼容性，所投产品须与LED显示屏为同一品牌。
	6
	台

	3
	接收系统
	1、采用DDR2 SODIMM金手指接口，配合LED转接板供电使用；
2、支持8bit色深视频源输入输出；
3、支持最多32组并行RGB全彩数据或32组串行RGB（特殊扩展可达128组）；
4、支持市面主流芯片最大带载512x384像素；
5、支持低亮高灰，色温调节；
6、为保证系统兼容性，所投产品须与LED全彩色显示屏为同一品牌。
	98
	块

	4
	视频图像处理器
	1、输入端口要求：≥1路DP接口，≥3路HDMI接口，≥2路DVI接口；
2、支持输入分辨率≥4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置；
3、≥16路千兆网口输出，支持独立音频输入输出，HDMI和DP音频解析输出；
4、设备支持通过USB直接连接，支持≥16台设备同时调节亮度、色温和设备间的同步，符合大规模高标准活动的低延迟要求；
5、内部Vsync：支持产生固定的帧率，支持设备内部生成Vsync同步锁定信号避免视频信号Vsync不稳定导致的画面异常，以及锁定输出60/100/120Hz高倾率高画质画面；
6、≥1路标准3.5mm接口，支持独立音频输入输出，支持HDMI,DP音频解析；
7、为保证系统兼容性，所投产品须与LED显示屏为同一品牌。
	1
	台

	5
	播放软件
	1、具备方便直观的中文界面，可实现多用户操作管理，网络远程控制管理，并能与集中控制系统一起实现一体化操作管理；
2、系统能将多类型信号源输入多视频控制器并在显示设备上显示（信号源包括VGA、DVI、HDMI、DP、BNC、SDI、DL-DVI、IP、HDBaseT、光纤等）的功能；
3、系统接入并在显示设备上显示4K分辨率（3840*2160）信号源的功能；
4、系统在显示设备上同时显示多类型素材（素材包括视频、图片、底图、字幕等）的功能； 
5、系统按照当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置和大小等参数进行设置，以鼠标拖动方式将视频源、视频文件、字幕或图片等加载到场景中指定播放窗口的功能； 
6、系统支持简体中文、英文等多种语言界面和菜单的功能； 
7、系统对多个显示屏进行独立控制，支持信号源在多个显示屏中共享的功能； 
8、系统通过网络信号传输实现操作系统桌面在显示设备上显示的功能；
9、有完整的软件接口，可提供二次开发的API接口，为第三方系统提供支持；
10、为保证系统兼容性，所投产品须与LED全彩色显示屏为同一品牌。
	1
	套

	6
	配电系统
	1、保护措施：具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施；
2、配电柜功率：≥20KW；
3、电压要求：≥380V；
4、为保证智能化控制功能，配电柜内需含PLC智能控制单元；
5、为保证系统兼容性，所投产品须与LED全彩色显示屏为同一品牌。
	1
	套

	7
	结构支架
	1、安全结构要求：采用专业、定制的纯钢性结构，自重较轻，具有良好的抗振（震）性、抗冲击性好，可以准确快速地装配。用于支撑、固定大屏幕用。整体材质为钢架配件；
2、采用优质冷轧钢板盒板，板厚根据各部分承重情况具体而定，主要结构部件材料厚：2.5mm-1.5mm；生产采用数控冲床，数控折弯、数控较平等最先进的生产工艺，加工精度在正负20微米以内；金属部件表面采用静电喷塑粉和内部零件镀彩锌的工艺，都经过脱脂、酸洗、喷砂、防锈磷化、静电喷塑、高温固化等工艺；以保证机柜表面涂层的牢固可靠，耐酸碱、耐腐蚀；箱体安装支架，须采用定制铝型材结构，与箱体安装孔位保持完全一致。
	19.85
	㎡

	（2）扩声系统

	1
	主扩音箱
	1、频率响应不劣于60Hz-20KHz（±3dB）；
2、灵敏度≥98dB；
3、指向性不劣于90°×45°椭圆形导；
4、功率≥持续450W/节目900W/峰值1600W；
5、最大声压级≥130dB；
6、额定阻抗：8Ω；
7、不少于一个12"低音单元，音圈≥76.2mm；
8、不少于一个2”高音单元，出口≥35.6mm；
9、分频方式：内置/外置切换开关；
10、分频点：1.8KHz。
	2
	只

	2
	超低音箱
	1、频率响应(外置分频)不劣于38Hz-1.5KHz（±3dB）；
2、频率响应(内置分频)不劣于42Hz-150Hz（±3dB）；
3、灵敏度≥100dB；
4、功率≥持续850W/节目1700W/峰值3200W；
5、最大声压级≥135dB；
6、额定阻抗：8Ω；
7、不少于一个18"低音单元，音圈≥101.6mm；
8、分频方式：内置/外置切换开关；
9、分频点：120Hz。
	2
	只

	3
	中置音箱
	1、频率响应不劣于45Hz -20KHz(±3dB)；
2、灵敏度（1W@1M）≥99dB；
3、指向性（HXV）不劣于90°×60°； 
4、功率≥持续700W/节目1400W/峰值2800W； 
5、最大声压级（@1m）≥133dB； 
6、额定阻抗：8Ω；
7、不少于一个18"低音单元，音圈≥4.0"(100mm)铁氧体； 
8、不小于3.2" （82mm）高音单元钛膜钕铁硼磁钢压缩高音； 
9、分频点：1.9KHz； 
10、悬吊点不少于12个M10。
	1
	只

	4
	台唇拉声像音箱
	1、单元≥4" 同轴球顶封闭箱体；
2、滤波器支持无源1路DSP控制；
3、额定功率≥100W；
4、峰值功率≥200W；
5、阻抗：8Ω；
6、灵敏度≥91dBWm；
7、节目SPL≥114dB 1m；
8、声压级≥120dB 1m；
9、频率范围不劣于100-18000 Hz；
10、辐射角度不劣于100°锥形。
	3
	只

	5
	返送音箱
	1、频率响应不劣于60Hz-20KHz（±3dB）；
2、灵敏度≥98dB；
3、指向性不劣于90°×45°椭圆形导；
4、功率≥持续450W/节目900W/峰值1600W；
5、最大声压级≥130dB；
6、额定阻抗：8Ω；
7、不少于一个12"低音单元，音圈≥76.2mm；
8、不少于一个2”高音单元，出口≥35.6mm；
9、分频方式：内置/外置切换开关；
10、分频点：1.8KHz。
	6
	只

	6
	后场补声
	1、频率响应不劣于60Hz-20KHz（±3dB）；
2、灵敏度≥91dB；
3、指向性不劣于60 ×60°；
4、功率≥持续200W/峰值600W；
5、最大声压级≥118dB；
6、额定阻抗：8Ω；
7、不少于一个8”低音单元；
8、不少于一个1”高音单元；
9、分频点：2.3KHz。
	4
	只

	7
	拉声像功放
	1、立体声功率4Ω≥1100W；
2、立体声功率8Ω≥800W；
3、桥接模式8Ω≥2000W；
4、频率响应不劣于20Hz - 20kHz, +0/-1dB；
5、总谐波失真 (THD)：≤ 0.5%, 20 Hz - 20 kHz；
6、互调失真(IMD)：≤ 0.35%；
7、转换速率：≥10V/us；
8、电压增益≥35dB；
9、阻尼系数≥200；
10、信噪比：≥100 dB；
11、串扰：-75 dB（1kHz），-59 dB（20kHz）；
12、输入灵敏度(额定功率8Ω)：0.775V or 1.4V；
13、输入阻抗(额定)：20KΩ（平衡）；
14、保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路。
	2
	台

	8
	主扩/中置/低音功放
	1、立体声功率4Ω≥1100W；
2、立体声功率8Ω≥800W；
3、桥接模式8Ω≥2000W；
4、频率响应不劣于20Hz - 20kHz, +0/-1dB；
5、总谐波失真 (THD)：≤0.5%, 20 Hz - 20 kHz；
6、互调失真(IMD)：≤0.35%；
7、转换速率：≥10V/us；
8、电压增益≥35dB；
9、阻尼系数≥200；
10、信噪比：≥100dB；
11、串扰：-75dB（1kHz），-59dB（20kHz）；
12、输入灵敏度(额定功率8Ω)：0.775V or 1.4V；
13、输入阻抗(额定)：20KΩ（平衡）；
14、保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路。
	5
	台

	9
	返送功放
	1、立体声功率4Ω≥1100W；
2、立体声功率8Ω≥800W；
3、桥接模式8Ω≥2000W；
4、频率响应不劣于20Hz - 20kHz, +0/-1dB；
5、总谐波失真 (THD)：≤0.5%, 20 Hz - 20 kHz；
6、互调失真(IMD)：≤0.35%；
7、转换速率：≥10V/us；
8、电压增益≥35dB；
9、阻尼系数≥200；
10、信噪比：≥100 dB；
11、串扰：-75 dB（1kHz），-59 dB（20kHz）；
12、输入灵敏度(额定功率8Ω)：0.775V or 1.4V；
13、输入阻抗(额定)：20KΩ（平衡）；
14、保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路。
	2
	台

	10
	补声功放
	1、立体声功率4Ω≥800W；
2、立体声功率8Ω≥550W；
3、桥接模式8Ω≥1500W；
4、频率响应不劣于20Hz - 20kHz, +0/-1dB；
5、总谐波失真 (THD)：≤0.5%, 20 Hz - 20 kHz；
6、互调失真(IMD)：≤0.35%；
7、转换速率：≥10V/us；
8、电压增益≥33 dB；
9、阻尼系数≥200；
10、信噪比：≥100 dB；
11、串扰：-75 dB（1kHz），-59 dB（20kHz）；
12、输入灵敏度(额定功率8Ω)：0.775V or 1.4V；
13、输入阻抗(额定)：20KΩ（平衡）；
14、保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路。
	2
	台

	11
	数字调音台
	1、输入通道全处理≥48 路；
2、推子≥25个，6 层，可分配的通道条≥96个；
3、本地话筒输入≥24路（XLR）；
4、总线≥36 路；
5、立体声混音（AUX 或编组）+主左右输出≥12 路；
6、可分配的本地输出≥16路；
7、AES 数字输出；
8、静音编组≥8 个；
9、DCA 编组≥8 个 ；
10、立体声 FX，带专有 FX 返回≥8 个；
11、彩色触摸屏≥7英寸；
12、可分配软按键≥16个；
13、可分配旋钮≥4个；
14、物理控制按键用于通道处理（增益、高通滤波器、噪声
门、压缩器、声像、均衡器增益/频率/带宽）；
15、输入处理——前置放大器、高通滤波器、噪声门、参量均衡器、压缩器、延时；
16、混音输出处理——参量均衡器、图示均衡器、压缩器、延时；
17、内置自动话筒混音；
18、≥31 段实时分析仪；
19、用户权限设置；
20、USB 硬盘的立体声和多轨录音/播放。
	1
	台

	12
	音频输入输出扩展器
	1、≥24路XLR话筒或线路输入；
2、≥12路XLR线路输出；
3、网络音频监听口；
4、扩展音频端口，可扩展一台音频机架。
	1
	台

	13
	数字音频扩展器
	1、不少于64×64通道音频和网络控制；
2、支持96kHz或48kHz；
3、利用虚拟声卡进行多通道录音/播放；
4、两个冗余接口可无缝切换；
5、内置控制网络桥接。
	1
	台

	14
	音频图形化处理器
	1、模拟音频输入≥16路,支持 48V 幻象电源供给/或选择线路输入；
2、模拟音频输出≥16路；
3、DSP芯片不劣于 ADI SC589双核处理器；
4、采样率≥96kHz；
5、RJ45 接口用于连接到局域网进行集中管理,软件设计系统为全开放式架构，自由拖拉DSP模块，可自定义控制界面；
6、拥有2.7G FLOPS且支持32/40/64位浮点运算的超强算力及低于2瓦超低功耗；
7、可选择设置96kHz采样率；
8、可选择数字音频处理模块；
9、混音器:标准式混音台、矩阵选择式混音器、立体声混音器,左中右立体声混音器,自动门限混音器,AGC自动增益共享混音器(底噪补偿),优先选择混音器,加法器,动态均衡，FIR, CUSTOM FIR； 
10、均衡器:GEQ图示均衡器、PEQ参量均衡器、AFC自动反馈抑制器 ；
11、滤波器:高通滤波器、低通滤波器、高频带通滤波器、低频带通滤波器、相位校正滤波器； 
12、分频器:包含不限于2分频, 3分频和4分频；
13、动态处理器:噪声门,自动电平控制器、压缩器、限幅器、扩展器、闪避器(自动背景音乐衰减)；
14、路由分配器:1x1 ~ 64x64；
15、延时器:0 ~ 2s；
16、控制器:音量控制器、≥70个模式调用、逻辑控制模块；
17、电平表:信号电平表、峰值电平、RMS； 
18、信号发生器:正弦波发生器、粉红噪声发生器、白噪声发生器。
	1
	台

	15
	音频工作站
	1、用于连接麦克风、乐器和线路电平设备；
2、≥9个可单独分配的通道，带有≥6个广播级质量物理推子和≥3个虚拟推子；
3、高性能四核音频引擎；
4、录音室级音频处理和板载效果；
5、≥8个完全可编程的智能焊盘，带组切换功能；
6、≥2个USB-C接口，用于连接两台计算机或移动设备；
7、支持多轨或立体声录制到microSD卡，USB存储设备或计算机；
8、≥5英寸高清触摸屏，带触觉反馈和旋转编码器，便于导航和控制。
	1
	套

	16
	音频接口
	1、≥4进4出 USB 3.0音频接口；
2、≥24bit/192kHz的品质；
3、≥4个A级D-PRE话放；
4、带48V幻相供电；
5、与绝大多数录音软件兼容；
6、MIDI输入和输出接口；
7、含效果器的零延迟监听。
	1
	台

	17
	虚拟声卡
	设置简单、易于控制，支持不少于16、24和32位音频，多达64X64音频通道，简单直观的图形用户界面，可配置延时，设备锁定等。
	1
	个

	18
	音频制作软件
	1、音频、MIDI和乐器轨道不限制；
2、不低于256 个组通道；
3、物理输入和输出≥256个；
4、不低于64 位浮点处理；
5、不低于四种虚拟乐器≥3000 种声音；
6、不低于64 个独立于轨道的 VST 乐器。
	1
	套

	19
	无线路由器
	1、不少于3个千兆网口；
2、外置天线；
3、双频Wi-Fi7，不低于3600M无线速率。
	2
	台

	20
	无线数字会议系统主机
	1、5G WiFi加密无线会议主机， 采用≥128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，采用创新自动空中对频锁频技术，确保了会议私密性，避免窃听和恶意干扰，同时支持WIFI无线会议系统、USB录音输入接口和自动寻找干净空闲频率、保存记忆技术实现全数字信号传输与处理；支持手动/自动编ID功能；支持一键关机所有无线单元功能，支持中英文语言界面切换；
2、会议主机采用高清晰≥2.8寸TFT彩色显示屏，一键飞梭旋钮，操作简单分级可查看系统设置，信道设置，会议模式等信息状态；
3、系统支持同时打开≥4个无线话筒，自适应躲避干扰技术，实现更强抗干扰能力，基于符合IEEE 802.11n的标准WiFi,同时支持2.4GHZ，5GHZ；
4、兼容IEC60914、GBT15381-94标准；支持5G WiFi无线会议单元同时增加数量时无缝接入，可以满足大中小型会议扩声项目使用，最大支持≥4000台会议单元；
5、会议发言模式可选：先进先出发言模式、主席发言模式、限时发言模式；
6、采用32 bit高速DSP浮点处理，具有声学反馈抑制、回声消除、噪声消除、数字均衡效果；支持所有输入输出音频音量大小可调节；具备高强度防手机电磁波干扰设计，多级纠错和加密，杜绝手机电磁波等干扰及邻频干扰抑制；
7、采用无压缩音频传输技术，48K采样率，带宽20Hz-20KHz完美音质；
8、主机需具备6.3mm非平衡输出和卡侬平衡输出两路输出接口，单路独立天线接口以及WiFi天线接口；
9、载波频段：5GHz； 
10、工作有效距离：≥80米；
11、信噪比：≥80dB；
12、灵敏度：不劣于-46 dBV/Pa；
13、最大SPL≥100dB(THD>3%)；
14、综合信噪比S/N：≥105dB；
15、综合T.H.D：≤0.7%@1KHz；
16、综合频率响应不劣于45Hz-18KHz±1dB。
	1
	台
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	无线数字会议主席单元
（内置锂电）
	1、5G WiFi会议系统主席/代表单元，支持桌面式安装，单元采用WiFi传输技术，严格的数字化保护，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰；
2、主席单元具备会议控制功能：可强行关闭正在发言的代表单元；不受安装位置的限制；代表单元具有申请发言功能，受主席单元控制；每个会议单元具备独立的IP号；
3、心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯，发言为红色，申请发言为闪绿色，固定咪杆设计底座和咪杆一体化；
4、单元有效拾音距离≥80cm，无啸叫及临界啸叫尾音，内置全频压限电路；
5、单元支持通电状态使用，内置≥2500MA可充电锂电池，电池容量支持≥12小时持续发言，单元具备type-c充电口确保正常发言，并可在显示屏提示充电；
6、采用机械按键设计，无机械按键声，防水耐用，容易清洁；
7、话筒采用高清晰≥2.4寸TFT彩色显示屏，可实时显示ID.DA，音量大小，话筒状态，发言时间，显示日期，信号强度和电池电量等信息，内置双天线，大大提升WiFi网络传输效率，兼容升级程序；支持中英文语言界面切换；
8、单元具有音量调节按键，总开关按键，音质清晰，操作简便；
9、采用屏蔽电路设计，有效防止空间内的电磁波干扰；
10、具有抑制啸叫功能，有效防止声音回输；
11、麦克风类型：高端技术阵列咪芯，心型指向性驻极体；
12、咪杆长度：≥220mm；
13、载波频段：5GHz；
14、信噪比：≥80dB；
15、频率响应不劣于20Hz-20KHz；
16、灵敏度：不劣于﹣43dB±2dB@1KHz；
17、总谐波失真：≤0.05%；
18、输出延时≤5ms；
19、最大SPL≥100dB(THD>3%)；
20、串扰：≥70dB；
21、动态范围：≥80dB；
22、THD：≤0.1%；
23、供电方式：type-c充电口内置锂电池供电，充电口直供电；
24、安装方式：桌面式。
	1
	个

	22
	无线数字会议代表单元
（内置锂电）
	1、5G WiFi会议系统主席/代表单元，支持桌面式安装，单元采用WiFi传输技术，严格的数字化保护，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰；
2、具有自定义主席和代表单元切换，实现多台同时使用，灵活方便；单元具有数字音频流处理技术，音质更加浑厚、清晰；
3、心型指向性电容式拾音器，固定咪杆设计底座和咪杆一体化；单元有效拾音距离≥80cm，无啸叫及临界啸叫尾音，内置全频压限电路；
4、单元支持通电状态使用，内置≥2500MA可充电锂电池，电池容量支持≥12小时持续发言，单元具备type-c 充电口确保正常发言，并可在显示屏提示充电；
5、采用机械按键设计，无机械按键声，防水耐用，容易清洁；
6、话筒采用高清晰≥2.4寸TFT彩色显示屏，可实时显示ID.DA，音量大小，话筒状态，发言时间，显示日期，信号强度和电池电量等信息，内置双天线，大大提升WiFi网络传输效率，兼容升级程序；支持中英文语言界面切换；
7、单元具有音量调节按键，总开关按键，音质清晰，操作简便；
8、采用屏蔽电路设计，有效防止空间内的电磁波干扰；
9、具有抑制啸叫功能，有效防止声音回输；
10、麦克风类型：高端技术阵列咪芯，心型指向性驻极体；
11、咪杆长度：≥220mm；
12、信噪比：≥80dB；
13、频率响应不劣于20Hz-20KHz；
14、灵敏度：不劣于﹣43dB±2dB@1KHz；
15、总谐波失真：≤0.05%；
16、输出延时≤5ms；
17、最大SPL：100dB(THD>3%)；
18、串扰：≥70dB；
19、动态范围：≥80dB；
20、THD：≤0.1%；
21、供电方式 ：type-c充电口内置锂电池供电，充电口直供电；
22、安装方式：桌面式。
	10
	个

	23
	专业级八口USB阵列话筒充电器           
	1、智能识别、智能分流、智能快充不伤电池，内置PWM电源管理芯片，智能调整电压电流输出，安全充电不伤电池；
2、智能数显电流、电压，数字屏实时监控充电状况；
3、多种安全防护：过充保护、短路保护、恢复保护、过流保护、过放保护、过压保护、过功率保护、过充保护、温度保护；
4、强大外壳、坚固耐用，外壳采用PC防火阻燃材料一体而成、耐高温不怕摔、经久耐用；
5、电源输入：AC 100V-240V 50-60Hz；
6、输出接口：USB≥8个；
7、USB单口输出：≥2.4A；
8、USB单口输出：≥5V；
9、输出总电流：≥8A；
10、输出总功率：≥40W。
	1
	个

	24
	无线接收放大器
	1、输入截断点：+22dBm；
2、噪声比：≥4.0dB；
3、增益：不劣于+3-12dB；
4、输出阻抗：15dB min；
5、阻抗：50Ω；
6、频宽：≥300MHz；
7、插座：BNC；
8、输出直流电电压：DC 12V/600~1000mA ≥4个；
9、电源消耗：≥170mA。
	1
	套

	25
	手持话筒（数字双通道）
	1、双通道数字无线接收机；
2、不劣于24位数字音频；
3、不劣于20 Hz至20 kHz频率范围；
4、数字式预开关分集；
5、调谐带宽≥44 MHz；
6、每个频段≥32个可用通道，每个6MHz频段≥10个兼容系统；每个8 MHz频段≥12个系统；
7、通过扫描和红外同步轻松配对发射机和接收机，并可通过网络接口为多套系统联网扫频；
8、2节AA电池可持续使用不低于8小时，也可适用同品牌可充电锂电池；
9、发射功率≥1mW ≤10mW；
10、心形动圈话筒，频率响应不劣于50Hz-15KHz，灵敏度 (dBV/Pa):不劣于 -54,5 dBV/Pa。
	2
	套

	26
	头戴话筒（数字单通道）
	1、数字单通道无线接收机；
2、不劣于24位数字音频；
3、不劣于20 Hz至20 kHz频率范围；
4、数字式预开关分集；
5、调谐带宽≥44 MHz；
6、每个频段≥32个可用通道，每个6MHz频段≥10个兼容系统；每个8 MHz频段≥12个系统；
7、通过扫描和红外同步轻松配对发射机和接收机，并可通过网络接口为多套系统联网扫频；
8、2节AA电池可持续使用不低于8小时，也可适用同品牌可充电锂电池；
9、发射功率≥1mW ≤10mW；
10、TQG接口适用于各种话筒选项；
11、心形电容头戴话筒 频率响应不劣于40Hz-20kHz,灵敏度不劣于-59dB。
	5
	套

	27
	微型领夹（头戴）咪头
	1、超小型全方向形拾音头；
2、轻量、佩戴舒适，灵活并易弯曲带来了稳定的话筒安装；
3、防射频干扰技术；
4、可防止来自蜂窝移动电话和数字腰包式发射机的干扰；
5、Kevlar加强型柔软弹性线缆；
6、传感器类型：电容；
7、拾音模式：全向；
8、频率范围不劣于20 Hz - 20 kHz；
9、灵敏度（1kHz，开路电压）不劣于-41 dBV/Pa（9 mV）；
10、最大声压级（1kHz，1%总谐波失真，1kΩ 负载时）≥107 dB；
11、等效输出噪音（A加权）不劣于34 dB SPL；
12、信噪比（参考94 dB SPL 1 kHz 时）：≥60 dB；
13、动态范围（1 kHz，1 k负载时）：≥73 dB。
	4
	个

	28
	鹅颈麦克无线接收机（数字单通道）
	1、数字式无线接收机，不少于77个兼容系统；
2、不劣于24位数字音质以及极为高效的射频频谱使用；
3、不少于72 MHz的调谐范围，具备频率扫描；
4、自动分配频率及红外线同步功能；
5、可拆式1/2波长天线，频率和电源锁定；
6、以太网连接及网络扫描功能，背光LCD显示屏；
7、集成的控制软件可以让用户从电脑或Mac远程控制接收机的设置；
8、背面音量控制，结实金属底板，XLR和6.35mm输出；
9、输出电平： XLR接口，不劣于+18 dBV / 话筒，-12 dBV / 6.35毫米，+12 dBV；
10、话筒线路开关：不劣于30 dB衰减；
11、天线接口：BNC；
12、杂散抑制：≥80 dB（典型值）；
13、增益调整范围：不劣于-18 至 +42dB（1dB步进）；
14、网络接口：单端口以太网 10/100 Mbps（DHCP或手动设置 IP 地址）。
	4
	个

	29
	鹅颈话筒发射机（不含话筒）
	1、支持UHF频段、900MHz和1.2/1.5/1.8 Ghz频段；
2、可为需要安全传输的应用提供AES256位加密；
3、延迟≤3毫秒，传输距离≥90米；
4、可配置静音按钮（切换/一键静音/即按即说/禁用）和静音LED；
5、可调射频功率，高通滤波器和电源锁定设置；
6、发射功率：可选 1 mW / 10 mW / 20 mW；
7、频率响应范围不劣于50 Hz - 17 kHz；
8、增益偏移范围不劣于0 - 21 dB （3 dB 步进）；
9、电池运行时间10 mW：同品牌锂电池≥9小时，两节AA电池 ≥8小时。
	4
	个

	30
	鹅颈话筒杆
	1、长度≥10 英寸 (254 毫米)；
2、提供桌面底座或固定安装底座、有线或无线；
3、可互换式拾音头；
4、采用防射频干扰技术；
5、可编程的静音开关；
6、传感器类型：电容；
7、拾音模式：心形；
8、频率范围不劣于50 Hz - 17 kHz；
9、灵敏度（1kHz，开路电压）不劣于 -35 dBV/Pa；
10、最大声压级（1kHz，1kΩ 负载时）不劣于121 dB；
11、等效输出噪音（A加权）不劣于28 dB；
12、信噪比（参考94 dB SPL 1 kHz 时）：≥66 dB。
	4
	个

	31
	天线分配器
	1、可放大射频信号；
2、补偿因信号功率被分至多个输出而造成的插入损耗；
3、支持≥五个无线接收机；
4、双层配置中可使用五台；
5、前置式天线安装件，架置式安装件；
6、不少于4个用于接收机的直流馈电端（15V，最大2.5A）；
7、用于天线偏置的直流输出端（12V，最大300mA）；
8、载波频率范围不劣于470 - 952 MHz；
9、分配输出电平（增益）：输出端口 1-4 -2 dB到+2 dB，级联输出 -1 dB到+1 dB；
10、绝缘输出接头：≥25 dB，典型。
	2
	台

	32
	天线
	1、长偶极天线；
2、提供与水平或垂直位置的 45°定位 以获得更好的RF接收的灵活性。
	2
	台
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	监听耳机
	1、采用全封闭式设计，可以舒适地保护耳部，降低背景噪音；
2、可调节顶梁以及折叠结构，提升舒适度和便携性能；
3、拥有增强型频率响应，提供精确的音频，覆盖更广的频率范围；
4、发声单元尺寸：≥40 mm；
5、灵敏度（1 kHz）：≥105 dB/mW；
6、最大输入功率（1 kHz）：≥500mW；
7、频率范围不劣于10 Hz - 22 kHz。
	1
	个

	34
	监听音箱
	1、有源监听音箱；
2、频率响应不劣于50Hz-24KHz(±3dB)；
3、功率：低音≥60W 高音≥40W；
4、最大声压级≥106dB；
5、低音单元不小于5";高音单元不小于1"；
6、输入端口：1/4"/XLR端口平衡接头，1×RCA非平衡接头。
	2
	只

	35
	环境声拾音话筒
	1、内置低频滚降；
2、嵌入式低切滤波器开关，可进行额外控制；
3、更大的目标指向性，能拾取更多环境音；
4、适用于观众互动和现场音乐会的拾音；
5、人声话筒传感器类型：电容；
6、指向性：叶形；
7、频率响应不劣于50 Hz - 20 kHz；
8、灵敏度：≥33.5 dB V/PA；
9、最大声压级：≥132 dB @2500Ω，128.5 dB @1000Ω；
10、动态范围@ 1 kHz≥117 dB @2500Ω，113.5 dB @1000Ω。
	4
	只

	36
	音频隔离DI盒
	1、频响不劣于20-20000Hz；
2、增益特性：1:1；
3、阻抗：600欧姆@1KHz；
4、无源音频隔离器，消除电流声与插拔信号线冲击声，消除开路噪音；
5、可以接有源音箱，台子级联用。
	5
	个

	（3）灯光系统

	1
	摇头灯
	1、电压适应范围AC90-250V，50/60Hz；
2、光源不小于350瓦；                                                                                            3、色温不小于8500K；
4、额定功率不小于600W；
5、电子调焦；
6、不少于13个颜色+白光，可做双向变速彩虹效果；
7、不少于13个固定图案片+白光，图案可做流水和振动效果，速度可调；
8、七彩效果镜片，范围广，高亮度，显示均匀；
9、不少于两个棱镜，一个（16+8）棱镜+一个（8+8+8）三层棱镜，两种棱镜可以叠加；
10、0-100%机械调光,支持机械频闪和可调速频闪效果,支持频闪宏功能；
11、镜头组光学系统电动对焦,光束角不小于0～4°；
12、调光0-100%线性调节；
13、独立双片式频闪，不少于每秒1-13次高速频闪，速度可调；
14、灯体扫描运行流畅，自动回位纠正功能,速度可调；
15、扫描范围水平不小于540°,垂直不小于280°，不小于16bit精度扫描，电子纠错；
16、光束角度不小于2.6-10°；
17、图案角度不小于5.4°- 24°；
18、放大角度可调；
19、电子自动对焦；
20、具有颜色+图案+棱镜+频闪自走功能；
21、强制对流冷却；
22、控制：DMX 512，三芯接口，可支持无线DMX512功能；
23、20CH与16CH两种模式自由选择；
24、LCD液晶触摸屏；
25、防护等级不低于IP20，内置过热和触发高压保护。
	5
	台

	2
	数字LED聚光灯
	1、电压适用范围AC90V～250V / 50～60Hz；
2、光源不小于300W COB光源，使用寿命不低于100000小时；
3、额定功率不小于320W；
4、色温不小于3200K/5600K±5%；
5、显色指数Ra不小于95；
6、调光0～100% 线性调节, 不小于16位调光,不小于32位芯片恒流主板，不少于4种调光曲线,调光超柔和、无抖动，永久同步；
7、操作界面LCD液晶显示，恒流驱动；  
8、透镜不小于15°；
9、出光角度不小于10°～60°范围手动调节；
10、机箱材质压铸铝；
11、俯仰角度不少于±90°；
12、支持DMX512，Manual，Artnet,主从机，自走多种控制模式；                   
13、不少于三种通道模式自由选择；
14、适应环境温度-10°C～45°C；
15、散热系统无噪音风扇；
16、防护等级不低于IP20。
	8
	台

	3
	数字LED平板柔光灯
	1、电压适用范围AC90-250V，50/60Hz；
2、功率不小于230W；
3、灰度等级不小于20000；
4、显色指数Ra不小于95；
5、色温调节范围不小于3200-5600K任意调整；
6、使用寿命不低于50000小时；
7、发光角度不小于120°；
8、支持DMX512，Manual，Artnet,主从机，自走多种控制模式；                   
9、调光0～100%线性调节,不少于16位调光，32位芯片恒流主板，不少于4种调光曲线,调光超柔和、无抖动，永久同步；
10、支持电源、信号手拉手连接；
11、支持3CH/4CH两种通道模式任意选择；
12、防护等级不低于IP20。
	8
	台

	4
	染色灯
	1、电压适用范围AC90v-250V 50/60Hz；
2、光源不少于18颗15w 四合一大功率LED灯珠，不少于四种颜色，每种颜色可单独控制； 
3、功率不小于280w；
4、光束角度25°/45°（可选）；
5、色温不小于5600K；
6、照度不小于1800LUX@1m(25°)；
7、高速白光或变颜色频闪，频闪不少于1-25次/秒；
8、不小于16Bit曲线调光模式，0-100%电子调光，不小于32位芯片调光恒流主板，调光超柔和、无抖动，永久同步；
9、支持DMX512（拨码或数码显示），主从机，声控（灵敏度：65dB～130dB）及自走多种控制模式；
10、RGBW线性混色，颜色可达到16.7万种以上；
11、四位数码管显示功能菜单，内置程序、各种用户程序场景可以直接调用执行； 
12、控制通道不少于8通道。
	6
	台

	5
	电脑灯控台
	1、DMX512/1990标准，不少于512个DMX控制通道，光电隔离信号输出；                                                                                                     2、支持同时控制不少于30台电脑灯，每灯最大32个控制通道，使用动态灯址设置；                                                                                                             3、内置图形轨迹发生器（SHAPE），方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、渐变圆、线条、8字、波浪等多种效果； 4、图形参数（如：速度、大小、展开、方向）均可独立设置；                                                                                                           5、不少于30个走灯程序，每程序不少于100步；                                                                           6、可选自动速度控制、智能手动节拍控制（SWING）或音乐同步控制；                                                                                                 7、可同时运行不少于2个走灯程序、不少于30个预置场
景，并可同时对不少于30台电脑灯进行提灯操作；                                                                    8、配备MEM-CARD接口，可使用MEM-CARD闪存卡保存数据；
9、带背光的LCD显示运行参数，支持关机数据保持；
10、电源：AC90-250V / 50-60Hz 开关电源。
	1
	台

	6
	电源直通箱
	1、供电：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%.                                                                     2、额定功率不少于12路x4KW；可适用于任何负载，每路带独立指示灯；
3、过载与短路双重保护，高分断空气开关；
4、160A输入，电流电压表直观显示输出电压电流。
	3
	台

	7
	信号放大器
	1、电源AC100V-240V / 50-60Hz；
2、一路DMX512数码输入，一路DMX512直接输出；
3、输入/输出光电隔离；
4、不少于8路独立放大驱动输出；
5、信号放大整形功能，延长信号传输距离；
6、增强数据总线接入设备数量的能力；
7、保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离；
8、提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。
	3
	台

	8
	灯钩
	承重不小于80KG。
	27
	个

	9
	保险绳
	承重不小于80KG。
	32
	条

	10
	固定灯杆
	固定灯杆，吊装，顶光灯杆*2，面光灯杆*2。
	4
	道

	（4）中控系统

	1
	会议中控
	1、内置WIFI天线和有线网络通讯，可配置AP或Station模式，支持WIFI、NET、串口互通互控，可编程全功能批处理能力；
#2、内置RS-232双向通讯串口≥13路；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
#3、内置RS-485双向通讯串口≥12路；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
4、可兼容语音控制、电源开关面板、传感器等控制输入；
5、内置≥8路红外发射端口，并具有红外自学习能力；
#6、内置≥16路I/O可编程场景控制端口，可配合强电开关面板或其他智能感应终端控制；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
7、内置≥8路弱继电器控制端口；
8、外置弱电多备份供电方式；
9、AHC模式下支持WIFI、NET、串口互通互控；
10、可编程模式，可自定义端口、模式、波特率、延时、内置多种逻辑功能，支持数据转发、协议转换等；
11、支持自定义指令集功能，可存储≥255个指令集；
12、支持在线升级方式；
#13、主机配合控制软件可实现温度、湿度、PM2.5、E-CO2、TVOC、甲醛等检测，并实时在控制终端显示；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
14、须提供制造商针对本项目的售后服务承诺函并加盖公章。
	1
	台

	2
	高清编码器
	1、兼容多种高清信号源输入；
2、具备至少1路HDMI输入接口，并带HDMI环出和音频分离功能；
3、具备至少1路RJ45千兆网口；
4、支持RTSP、RTMP、HLS、FLV、UDP、SRT、TS、ONVIF、组播/单播等多种协议；
5、支持H.265/H.264编码，编码帧率5-60Hz可调；
6、编码分辨率可选包含不限于1920*1080@60P/60I、1680*1050、1440*900、1600*1200、1600*900、1440*900、1280*720、1024*576、720*576、720*480等；
7、编码码率32Kbps-32Mbps可调；
8、支持画面旋转、翻转镜像以及视频源图像裁切；
9、支持HDMI内嵌音频或3.5mm立体声音频选择；
10、兼容AAC、AAC+、AAC++、MP3、AC3等多种音频编码；
11、音频编码采样率44K/48K可调；
12、支持OSD字幕和LOGO上传；
#13、分布式架构系统，支持多个编码器接入网络，支持跨网段组网；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)。
	1
	台

	3
	传感解码器 
	1、网络配置协议采用国际通用标准IPRS网络协议，可进行解码或透传；
2、可实现同网络服务器之间数据流打包上下行多线程通讯，且具有可自动被搜索功能，默认IP绑定MAC地址，实现1对1或多对多通讯，可用于网络与本地RS-232通讯转换，并进行加密数据传输；
3、具备不少于2路RJ45网络接口，实现网络环境监测及通讯转换；
4、具备不少于2路可编程双向RS-232通讯口，可自定义控制各类通讯设备；
5、可实时监测不少于六种（温度、湿度、PM2.5、E-CO2、TVOC、甲醛）实时环境信息，可通过分析解读环境数据并通过加密方式上传至中控主机进行同步分析处理，实现温度报警等功能。
	1
	台

	4
	环境传感器
	1、支持六种环境数据检测，温度、湿度、PM2.5、E-CO2、TVOC、甲醛；
2、内置三色指示灯显示空气质量，蓝、绿、红对应空气质量好、中、差；
3、内置≥2路RJ45接口,可用于连接解码器传输环境数据和设备供电；
4、支持配合解码器与中控系统通讯，通过平板显示环境参数；
5、温度：检测范围0~85℃，误差±1℃，精度1℃；
6、湿度：检测范围0~100%RH，误差±7%RH，精度1%RH；
7、 PM2.5：检测范围0~500ug/m³，误差在 100~500ug/m³下，±10%；误差在 0~100ug/m³下，±10ug 1ug/m³ E-CO2 450-2000ppm ±10%（静置于密闭、空气均一分布环境 24 小时后测得），精度1ppm；
8、TVOC 检测范围125-600ppb，误差±10%（静置于密闭、空气均一分布环境 24 小时后测得） ，精度1ppb；
9、甲醛：检测范围 0~2000ppb，空气中使用寿命约 3 年，如未使用请将其存储在 0~20℃环境， 精度1ppb；
10、为保证系统兼容性，所投产品须与传感解码器为同一品牌。
	1
	台

	5
	触摸屏编辑控制软件
	1、各功能组件模块化设计，支持自定义编辑，可按需求设计不同风格和功能的操控界面；
2、支持视频信号预览显示，可拖拽切换预览信号和视频信号；
3、视频输入和输出组件支持任意增加，视频输出组件支持拖拽清空功能；
4、内置文本、时钟、内置图标、外置图标、互斥按钮、弹窗、滑动推子、回显文字、视频预览、视频输入和视频输出等组件；
5、预览窗口支持任意编辑，支持多个窗口同时预览，可切换视频预览信号；
6、支持任意组件和模块单独复制、框选多个复制以及整个页面复制；
7、支持页面组件和背景锁定和解除锁定；
8、支持自定义高清底图设置，支持JPG、JPEG、PNG、BMP和GIF动图格式；
9、AHC模式下支持中控场景自定义编程功能，支持按钮组添加；
10、控制页面支持周期逻辑，可定时自动控制或查询设备状态；
11、软件需支持双向控制实时回显，动态显示设备运行过程及状态；
12、软件采用C-NET协议通讯，适配中央控制系统实现双向通讯；
13、支持多服务器连接切换，实现多房间、多项目工程任意切换控制；
14、支持局域网跨网段通讯和上传工程程序；
15、工程程序支持任意分辨率编辑，客户端可自适应终端分辨率运行；
16、支持远程上传工程文件，工程文件管理支持密码设置，防止误操作；
17、支持工程仿真预览测试，可一键排队上传至多个设备；
18、客户端支持Windows、安卓、IOS及鸿蒙OS平台，工程文件跨平台通用；
19、为保证系统兼容性，所投产品须与会议中控同一品牌。
	1
	套

	6
	电源控制器
	1、≥8路强电或弱电开关量控制；
2、AHC模式下可编程定义各种逻辑开关动作(互锁、时序开关、同步动作等)；
3、采用内部RS-485分地址形式，可级联≥16台设备；
4、表面需带有两种状态颜色的工作指示灯，方便直观查看工作状态；
#5、具备至少三种方式进行管控，配合平板软件可实现状态实时反馈；（需提供软件功能截图证明或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）
6、设备接线方便，安装时只需要打开小的接线盒外壳可以接线和调ID码，无须打开整个表面外壳；
7、应用于灯光开关、窗帘开关、屏幕升降、会标升降、投影机电动吊架升降及其他开关量远程控制场合；
8、设备配墙上安装支架，可以平放或墙上安装；断电最后一次状态保存功能；
9、每路额定功率2KW；
10、标准RS-232/485控制协议；
11、输入电压≤280V；
12、须提供制造商针对本项目的售后服务承诺函并加盖公章。  
	2
	台

	7
	扩展主机
	1、主机内置CPU和超大内存支持各种编程逻辑的应用；
2、前面板须具备LED指示灯，实时反馈对应串口的通讯状态；
3、须具有墙上面板、无线触摸屏、电脑软件、网络集中管理等控制方式；
4、可进行MDX512协议的舞台灯光调节；
#5、可自定义按月任意时段执行第三方设备控制；（需提供软件功能截图证明或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）
6、网络控制协议，TCP/IP，控制带网络控制口的投影等设备；
7、支持IPAD、无线触摸屏、PC等在无线局域网内进行访问控制；         
8、支持控制电脑软件上的视频播放和各种软件调用；
9、主机≥11路RS-232,≥8路RS-485通迅口，每个串口可以级联数台通讯设备、≥8路独立可编程红外接口(外置)，采用红外自学习方式，并可以导入导出红外设备码，方便保存和批量安装、≥8路弱继电器口控制；
10、AHC模式下主机间可以连网，可以级联数台；
11、内置网络模块插槽，方便接入网络控制模块，实现远程控制及远程监视、报警等；
12、主机配合终端软件可实现温度、湿度、PM2.5、E-CO2、TVOC、甲醛等检测，并实时在控制终端显示；
13、控制方式：单机软件控制、多机网络软件控制、有线/无线触摸屏控制；
14、为保证系统兼容性，所投产品须与会议中控为同一品牌。
	1
	台

	8
	无缝混合矩阵（机箱）
	1、主机要求采用FPGE硬件架构，全模块化设计；
2、主机要求不低于4个输入卡槽和4个输出卡槽，板卡为四路/张；
3、主机要求配备至少两个通信模块，每个模块配一个网口、一个RS-232串口；
4、主机的控制通讯要求需要支持跨网段通信；
5、配置的RS-232通信串口可控制周边外设；
6、主机要求具备两个电源模块插座，实现双电源冗余功能；
7、主机要求前面板带≥6.8英寸真彩触摸屏，可设置屏保时间、屏幕亮度，通道切换、场景管理、通道开关、通道名称、网络参数等操作内容；
#8、主机需内置web服务器，可在web上完成矩阵管理、参数配置、在线升级等功能；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
#9、主机要求能支持≥254台矩阵集中管理功能；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
#10、要求支持≥40个场景管理功能；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
11、要求支持自定义编辑输入通道名称、输出通道名称、场景名称；
12、要求支持管理员用户、普通用户不同权限管理功能；
13、要求支持断电保存功能，开机后自动恢复记忆；
14、要求支持Web端、windows客户端、Android客户端操控管理；
15、为保证系统兼容性，所投产品须与会议中控为同一品牌。
	1
	台

	9
	超高清无缝输入板卡
	1、输入输出采用无缝切换技术；
2、信号符合HDMI1.4标准，兼容HDCP1.2；
3、输入板卡自动识别输入信号格式；
4、输入板卡可选择使用HDMI内嵌音频或者独立音频接口；
5、视频信号和音频信号同步切换；
6、为保证系统兼容性，所投产品须与无缝混合矩阵（机箱）为同一品牌。
	4
	块

	10
	超高清无缝输出板卡
	1、输入输出采用无缝切换技术；
2、信号符合HDMI1.4标准，兼容HDCP1.2；
3、输出板卡支持3840x2160@30Hz 4:4:4并向下兼容；
4、输出板卡支持多端口组合成拼接视频墙；
5、视频信号和音频信号同步切换；
6、为保证系统兼容性，所投产品须与无缝混合矩阵（机箱）为同一品牌。
	4
	块

	11
	移动触控平板
	1、运行内存（RAM）：4GB；
2、存储容量（ROM）：64GB；
3、具有前后置摄像头。
	1
	台

	12
	软件编程
	可根据现场环境，设备及要求进行编程，支持3D、2D按键编程及PS界面设计。
	1
	套

	（5）其他

	1
	机柜
	42U标准机柜。
	2
	台

	2
	演讲台
	1、采用航空级铝合金材料，整体倾角78°，满足人体演讲最佳设计角度；自带2个脚轮，便捷移动；支持电动升降，整机侧边有升降按键，针对不同的演讲者可选择适合演讲者高度，可支持最高1.2M；带2支鹅颈麦克风；自带电池，续航不低于5H；
2、屏幕≥21.5英寸，≥1080P分辨率 ，显示比例16:9，亮度≥450 cd/㎡，采用电容触摸技术，支持≥10 点触摸，触摸精度＜2mm；
3、讲台内置终端模块，RAM≥8GB，ROM≥128GB SSD硬盘；
4、整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传；
#5、为确保PC应用使用的便捷性，应用程序可通过在电子讲台主页面或更多中的快捷图标启动，无须切换到原生桌面中启动；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
#6、为方便操作，主页不少于3个核心功能图标，支持主页面左右滑动进入欢迎页面和手机传屏页面，支持整机设置个性化主页面；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
7、本地白板提供三种大小笔粗，并预置11种以上颜色；支持单指书写、多指拖拽／移动、单手擦除等手势操作；
8、兼容常用的PPT播放软件，搭配PC模块后无需调用PPT播放软件的批注功能，即可对PPT播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存。 
#9、侧边栏支持智能隐藏，防止显示全屏内容时被遮挡，影响视觉。当用户再次触碰屏幕时，侧边栏即可再次出现；（须提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标志）复印件加盖厂家公章)
10、须提供制造商针对本项目的售后服务承诺函并加盖公章。
	1
	个

	3
	线材辅料
	显示、扩声、灯光、中控系统安装所需线材辅料等。
	1
	批

	4
	系统集成
	将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。
	1
	项

	四、报告厅2新增设备

	（1）显示系统

	1
	LED显示屏
	1、像素构成：LED灯珠采用表贴三合一，1R1G1B 封装；
2、像素间距：≤1.57mm；
3、亮度（校正后）：≥850nits,支持通过配套软件 0-100%无级调节；
4、刷新频率：≥3900Hz；
5、单元尺寸：≥600×337.5×72，单元分辩率：≥384×216；
6、色温：≥2000-15000K 可调，色温误差：色温为 6500K 时，100%，75%，50%， 25%四档电平白场调节色温误差≤200K；
7、水平视角：≥175°、垂直视角：≥175°； 
8、发光点中心距偏差：≤1%；
9、显示单元平整度偏差：≤0.05mm(垂直偏差 JX≤5%；水平偏差：CS≤5%)；
10、亮度均匀性：≥98%；
11、色度均匀性：≥±0.002Cx，Cy；
12、最大对比度：≥12000:1(全白/全黑，环境照度 0.05lux)；
13、智能节电功能：具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比和没有开启节能 50%以上；LED 显示屏符合GB21520-2015,能效一级；
14、亮度调节：手动或自动 16 级亮度调节，色温不变。要求具有光感探头，显示屏亮度随着外界环境亮度自动调整亮度；
15、色彩和亮度自动调整：支持色彩和亮度自动调整，对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性；
16、故障告警：LED 显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运行监测功能，具有坏点检测系统，具体故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱及时处理；
17、监控功能：可监控到工作电压幅度、接收卡工作状态、发送卡工作状态，具有实时运行状态监控、温度监控，具有过温或者故障报警功能；
18、温度自控：LED 显示屏具有多点测温自控系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；
19、电路板设计：采用多层 PCB 设计，一体化驱动控制，PCB 表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”和“鬼影”跟随现象；
20、观看舒适度：“人眼视觉舒适度 (VICO)”指数低于 2.0（符中国国家标准委的“人眼视觉舒适度 (VICO)”）；去除 100%紫外线，消除 80%摩尔纹，基本无疲劳感1级；
21、像素失控率：LED 像素失控率：≤0.000001，区域像素失控率≤0.000003，无连续失控点，出厂时为 0；
22、系统稳定抗干扰选用的产品：≥9层PCB板结构设计，同时采用≥35μ镀金接插件；
23、反光率：屏体亚黑处理，反光率 0.7%；
24、屏体精度控制：LED 箱体支持 X/Y/Z 六向调节；
25、传输方式：显示产品单元模组电源、信号传输采用一体化传输；
26、自检技术：LED 显示屏支持单电自检、通讯检测、电源检测、温度监控；实现故障快速自诊断及排查功能； 
27、蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测；
28、盐雾：盐溶液采用氯化钠和蒸馏水配制，其浓度为（5±0.1）%；盐雾工作试验空间内的温度：35°C；PH 值：6.5~7.2；盐雾工作试验空间内放置时间：48H；试验结束后，检查样品表面应无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象,符合10级要求；
29、须提供所投产品的3C认证证书； 
30、须提供制造商针对本项目的售后服务承诺函并加盖公章。
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	㎡

	2
	视频发送系统
	1、支持最大带载≥1048万像素，最宽16384像素或最高8192像素；
2、支持6画面显示，位置，大小可自由调节；
3、支持最小64x64像素点裁剪，支持最宽16384像素点或者最高8192像素点裁剪，可裁剪任意画面位置，支持裁剪后缩放；
4、支持最小64x64像素点最小缩放，支持任意信号缩放，支持缩放最宽16384像素点:最高8192像素点:支持裁剪后缩放;支持画中画缩放；
5、可输出≥6路视频图像，并可通过客户端软件对输出图像进行叠加、缩放、设置输出位置和图层等操作。多画面最大带载≥16588800像素点，支持≥2路3840X2160信号同时上屏；
6、支持软件调节显示画面的亮度补偿、色调、饱和度、对比度，提升画面显示效果；
7、为保证系统兼容性，所投产品须与LED显示屏为同一品牌。
	6
	台

	3
	接收系统
	1、采用DDR2 SODIMM金手指接口，配合LED转接板供电使用；
2、支持8bit色深视频源输入输出；
3、支持最多32组并行RGB全彩数据或32组串行RGB（特殊扩展可达128组）；
4、支持市面主流芯片最大带载512x384像素；
5、支持低亮高灰，色温调节；
6、为保证系统兼容性，所投产品须与LED全彩色显示屏为同一品牌。
	98
	块

	4
	视频图像处理器
	1、输入端口要求：≥1路DP接口，≥3路HDMI接口，≥2路DVI接口；
2、支持输入分辨率≥4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置；
3、≥16路千兆网口输出，支持独立音频输入输出，HDMI和DP音频解析输出；
4、设备支持通过USB直接连接，支持≥16台设备同时调节亮度、色温和设备间的同步，符合大规模高标准活动的低延迟要求；
5、内部Vsync：支持产生固定的帧率，支持设备内部生成Vsync同步锁定信号避免视频信号Vsync不稳定导致的画面异常，以及锁定输出60/100/120Hz高倾率高画质画面；
6、≥1路标准3.5mm接口，支持独立音频输入输出，支持HDMI,DP音频解析；
7、为保证系统兼容性，所投产品须与LED显示屏为同一品牌。
	1
	台

	5
	播放软件
	1、具备方便直观的中文界面，可实现多用户操作管理，网络远程控制管理，并能与集中控制系统一起实现一体化操作管理；
2、系统能将多类型信号源输入多视频控制器并在显示设备上显示（信号源包括VGA、DVI、HDMI、DP、BNC、SDI、DL-DVI、IP、HDBaseT、光纤等）的功能；
3、系统接入并在显示设备上显示4K分辨率（3840*2160）信号源的功能；
4、系统在显示设备上同时显示多类型素材（素材包括视频、图片、底图、字幕等）的功能； 
5、系统按照当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置和大小等参数进行设置，以鼠标拖动方式将视频源、视频文件、字幕或图片等加载到场景中指定播放窗口的功能； 
6、系统支持简体中文、英文等多种语言界面和菜单的功能； 
7、系统对多个显示屏进行独立控制，支持信号源在多个显示屏中共享的功能； 
8、系统通过网络信号传输实现操作系统桌面在显示设备上显示的功能；
9、有完整的软件接口，可提供二次开发的API接口，为第三方系统提供支持；
10、为保证系统兼容性，所投产品须与LED全彩色显示屏为同一品牌。
	1
	套

	6
	配电系统
	1、保护措施：具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施；
2、配电柜功率：≥20KW；
3、电压要求：≥380V；
4、为保证智能化控制功能，配电柜内需含PLC智能控制单元；
5、为保证系统兼容性，所投产品须与LED全彩色显示屏为同一品牌。
	1
	套

	7
	结构支架
	1、安全结构要求：采用专业、定制的纯钢性结构，自重较轻，具有良好的抗振（震）性、抗冲击性好，可以准确快速地装配。用于支撑、固定大屏幕用。整体材质为钢架配件；
2、采用优质冷轧钢板盒板，板厚根据各部分承重情况具体而定，主要结构部件材料厚：2.5mm-1.5mm；生产采用数控冲床，数控折弯、数控较平等最先进的生产工艺，加工精度在正负20微米以内；金属部件表面采用静电喷塑粉和内部零件镀彩锌的工艺，都经过脱脂、酸洗、喷砂、防锈磷化、静电喷塑、高温固化等工艺；以保证机柜表面涂层的牢固可靠，耐酸碱、耐腐蚀；箱体安装支架，须采用定制铝型材结构，与箱体安装孔位保持完全一致。
	19.85
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	（2）扩声系统

	1
	主扩音箱
	1、频率响应不劣于60Hz-20KHz（±3dB）；
2、灵敏度≥98dB；
3、指向性不劣于90°×45°椭圆形导；
4、功率≥持续450W/节目900W/峰值1600W；
5、最大声压级≥130dB；
6、额定阻抗：8Ω；
7、不少于一个12"低音单元，音圈≥76.2mm；
8、不少于一个2”高音单元，出口≥35.6mm；
9、分频方式：内置/外置切换开关；
10、分频点：1.8KHz。
	2
	只

	2
	超低音箱
	1、频率响应(外置分频)不劣于38Hz-1.5KHz（±3dB）；
2、频率响应(内置分频)不劣于42Hz-150Hz（±3dB）；
3、灵敏度≥100dB；
4、功率≥持续850W/节目1700W/峰值3200W；
5、最大声压级≥135dB；
6、额定阻抗：8Ω；
7、不少于一个18"低音单元，音圈≥101.6mm；
8、分频方式：内置/外置切换开关；
9、分频点：120Hz。
	2
	只

	3
	中置音箱
	1、频率响应不劣于45Hz -20KHz(±3dB)；
2、灵敏度（1W@1M）≥99dB；
3、指向性（HXV）不劣于90°×60°； 
4、功率≥持续700W/节目1400W/峰值2800W； 
5、最大声压级（@1m）≥133dB； 
6、额定阻抗：8Ω；
7、不少于一个18"低音单元，音圈≥4.0"(100mm)铁氧体； 
8、不小于3.2" （82mm）高音单元钛膜钕铁硼磁钢压缩高音； 
9、分频点：1.9KHz； 
10、悬吊点不少于12个M10。
	1
	只

	4
	台唇拉声像音箱
	1、单元≥4" 同轴球顶封闭箱体；
2、滤波器支持无源1路DSP控制；
3、额定功率≥100W；
4、峰值功率≥200W；
5、阻抗：8Ω；
6、灵敏度≥91dBWm；
7、节目SPL≥114dB 1m；
8、声压级≥120dB 1m；
9、频率范围不劣于100-18000 Hz；
10、辐射角度不劣于100°锥形。
	3
	只

	5
	返送音箱
	1、频率响应不劣于60Hz-20KHz（±3dB）；
2、灵敏度≥98dB；
3、指向性不劣于90°×45°椭圆形导；
4、功率≥持续450W/节目900W/峰值1600W；
5、最大声压级≥130dB；
6、额定阻抗：8Ω；
7、不少于一个12"低音单元，音圈≥76.2mm；
8、不少于一个2”高音单元，出口≥35.6mm；
9、分频方式：内置/外置切换开关；
10、分频点：1.8KHz。
	6
	只

	6
	后场补声
	1、频率响应不劣于60Hz-20KHz（±3dB）；
2、灵敏度≥91dB；
3、指向性不劣于60 ×60°；
4、功率≥持续200W/峰值600W；
5、最大声压级≥118dB；
6、额定阻抗：8Ω；
7、不少于一个8”低音单元；
8、不少于一个1”高音单元；
9、分频点：2.3KHz。
	4
	只

	7
	拉声像功放
	1、立体声功率4Ω≥1100W；
2、立体声功率8Ω≥800W；
3、桥接模式8Ω≥2000W；
4、频率响应不劣于20Hz - 20kHz, +0/-1dB；
5、总谐波失真 (THD)：≤ 0.5%, 20 Hz - 20 kHz；
6、互调失真(IMD)：≤ 0.35%；
7、转换速率：≥10V/us；
8、电压增益≥35dB；
9、阻尼系数≥200；
10、信噪比：≥100 dB；
11、串扰：-75 dB（1kHz），-59 dB（20kHz）；
12、输入灵敏度(额定功率8Ω)：0.775V or 1.4V；
13、输入阻抗(额定)：20KΩ（平衡）；
14、保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路。
	2
	台

	8
	主扩/中置/低音功放
	1、立体声功率4Ω≥1100W；
2、立体声功率8Ω≥800W；
3、桥接模式8Ω≥2000W；
4、频率响应不劣于20Hz - 20kHz, +0/-1dB；
5、总谐波失真 (THD)：≤0.5%, 20 Hz - 20 kHz；
6、互调失真(IMD)：≤0.35%；
7、转换速率：≥10V/us；
8、电压增益≥35dB；
9、阻尼系数≥200；
10、信噪比：≥100dB；
11、串扰：-75dB（1kHz），-59dB（20kHz）；
12、输入灵敏度(额定功率8Ω)：0.775V or 1.4V；
13、输入阻抗(额定)：20KΩ（平衡）；
14、保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路。
	5
	台

	9
	返送功放
	1、立体声功率4Ω≥1100W；
2、立体声功率8Ω≥800W；
3、桥接模式8Ω≥2000W；
4、频率响应不劣于20Hz - 20kHz, +0/-1dB；
5、总谐波失真 (THD)：≤0.5%, 20 Hz - 20 kHz；
6、互调失真(IMD)：≤0.35%；
7、转换速率：≥10V/us；
8、电压增益≥35dB；
9、阻尼系数≥200；
10、信噪比：≥100 dB；
11、串扰：-75 dB（1kHz），-59 dB（20kHz）；
12、输入灵敏度(额定功率8Ω)：0.775V or 1.4V；
13、输入阻抗(额定)：20KΩ（平衡）；
14、保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路。
	2
	台

	10
	补声功放
	1、立体声功率4Ω≥800W；
2、立体声功率8Ω≥550W；
3、桥接模式8Ω≥1500W；
4、频率响应不劣于20Hz - 20kHz, +0/-1dB；
5、总谐波失真 (THD)：≤0.5%, 20 Hz - 20 kHz；
6、互调失真(IMD)：≤0.35%；
7、转换速率：≥10V/us；
8、电压增益≥33 dB；
9、阻尼系数≥200；
10、信噪比：≥100 dB；
11、串扰：-75 dB（1kHz），-59 dB（20kHz）；
12、输入灵敏度(额定功率8Ω)：0.775V or 1.4V；
13、输入阻抗(额定)：20KΩ（平衡）；
14、保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路。
	2
	台

	11
	数字调音台
	1、输入通道全处理≥48 路；
2、推子≥25个，6 层，可分配的通道条≥96个；
3、本地话筒输入≥24路（XLR）；
4、总线≥36 路；
5、立体声混音（AUX 或编组）+主左右输出≥12 路；
6、可分配的本地输出≥16路；
7、AES 数字输出；
8、静音编组≥8 个；
9、DCA 编组≥8 个 ；
10、立体声 FX，带专有 FX 返回≥8 个；
11、彩色触摸屏≥7英寸；
12、可分配软按键≥16个；
13、可分配旋钮≥4个；
14、物理控制按键用于通道处理（增益、高通滤波器、噪声
门、压缩器、声像、均衡器增益/频率/带宽）；
15、输入处理——前置放大器、高通滤波器、噪声门、参量均衡器、压缩器、延时；
16、混音输出处理——参量均衡器、图示均衡器、压缩器、延时；
17、内置自动话筒混音；
18、≥31 段实时分析仪；
19、用户权限设置；
20、USB 硬盘的立体声和多轨录音/播放。
	1
	台
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	音频输入输出扩展器
	1、≥24路XLR话筒或线路输入；
2、≥12路XLR线路输出；
3、网络音频监听口；
4、扩展音频端口，可扩展一台音频机架。
	1
	台
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	数字音频扩展器
	1、不少于64×64通道音频和网络控制；
2、支持96kHz或48kHz；
3、利用虚拟声卡进行多通道录音/播放；
4、两个冗余接口可无缝切换；
5、内置控制网络桥接。
	1
	台
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	音频图形化处理器
	1、模拟音频输入≥16路,支持 48V 幻象电源供给/或选择线路输入；
2、模拟音频输出≥16路；
3、DSP芯片不劣于 ADI SC589双核处理器；
4、采样率≥96kHz；
5、RJ45 接口用于连接到局域网进行集中管理,软件设计系统为全开放式架构，自由拖拉DSP模块，可自定义控制界面；
6、拥有2.7G FLOPS且支持32/40/64位浮点运算的超强算力及低于2瓦超低功耗；
7、可选择设置96kHz采样率；
8、可选择数字音频处理模块；
9、混音器:标准式混音台、矩阵选择式混音器、立体声混音器,左中右立体声混音器,自动门限混音器,AGC自动增益共享混音器(底噪补偿),优先选择混音器,加法器,动态均衡，FIR, CUSTOM FIR； 
10、均衡器:GEQ图示均衡器、PEQ参量均衡器、AFC自动反馈抑制器 ；
11、滤波器:高通滤波器、低通滤波器、高频带通滤波器、低频带通滤波器、相位校正滤波器； 
12、分频器:包含不限于2分频, 3分频和4分频；
13、动态处理器:噪声门,自动电平控制器、压缩器、限幅器、扩展器、闪避器(自动背景音乐衰减)；
14、路由分配器:1x1 ~ 64x64；
15、延时器:0 ~ 2s；
16、控制器:音量控制器、≥70个模式调用、逻辑控制模块；
17、电平表:信号电平表、峰值电平、RMS； 
18、信号发生器:正弦波发生器、粉红噪声发生器、白噪声发生器。
	1
	台
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	音频工作站
	1、用于连接麦克风、乐器和线路电平设备；
2、≥9个可单独分配的通道，带有≥6个广播级质量物理推子和≥3个虚拟推子；
3、高性能四核音频引擎；
4、录音室级音频处理和板载效果；
5、≥8个完全可编程的智能焊盘，带组切换功能；
6、≥2个USB-C接口，用于连接两台计算机或移动设备；
7、支持多轨或立体声录制到microSD卡，USB存储设备或计算机；
8、≥5英寸高清触摸屏，带触觉反馈和旋转编码器，便于导航和控制。
	1
	套
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	音频接口
	1、≥4进4出 USB 3.0音频接口；
2、≥24bit/192kHz的品质；
3、≥4个A级D-PRE话放；
4、带48V幻相供电；
5、与绝大多数录音软件兼容；
6、MIDI输入和输出接口；
7、含效果器的零延迟监听。
	1
	台
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	虚拟声卡
	设置简单、易于控制，支持不少于16、24和32位音频，多达64X64音频通道，简单直观的图形用户界面，可配置延时，设备锁定等。
	1
	个
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	音频制作软件
	1、音频、MIDI和乐器轨道不限制；
2、不低于256 个组通道；
3、物理输入和输出≥256个；
4、不低于64 位浮点处理；
5、不低于四种虚拟乐器≥3000 种声音；
6、不低于64 个独立于轨道的 VST 乐器。
	1
	套
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	无线路由器
	1、不少于3个千兆网口；
2、外置天线；
3、双频Wi-Fi7，不低于3600M无线速率。
	2
	台
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	无线数字会议系统主机
	1、5G WiFi加密无线会议主机， 采用≥128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，采用创新自动空中对频锁频技术，确保了会议私密性，避免窃听和恶意干扰，同时支持WIFI无线会议系统、USB录音输入接口和自动寻找干净空闲频率、保存记忆技术实现全数字信号传输与处理；支持手动/自动编ID功能；支持一键关机所有无线单元功能，支持中英文语言界面切换；
2、会议主机采用高清晰≥2.8寸TFT彩色显示屏，一键飞梭旋钮，操作简单分级可查看系统设置，信道设置，会议模式等信息状态；
3、系统支持同时打开≥4个无线话筒，自适应躲避干扰技术，实现更强抗干扰能力，基于符合IEEE 802.11n的标准WiFi,同时支持2.4GHZ，5GHZ；
4、兼容IEC60914、GBT15381-94标准；支持5G WiFi无线会议单元同时增加数量时无缝接入，可以满足大中小型会议扩声项目使用，最大支持≥4000台会议单元；
5、会议发言模式可选：先进先出发言模式、主席发言模式、限时发言模式；
6、采用32 bit高速DSP浮点处理，具有声学反馈抑制、回声消除、噪声消除、数字均衡效果；支持所有输入输出音频音量大小可调节；具备高强度防手机电磁波干扰设计，多级纠错和加密，杜绝手机电磁波等干扰及邻频干扰抑制；
7、采用无压缩音频传输技术，48K采样率，带宽20Hz-20KHz完美音质；
8、主机需具备6.3mm非平衡输出和卡侬平衡输出两路输出接口，单路独立天线接口以及WiFi天线接口；
9、载波频段：5GHz； 
10、工作有效距离：≥80米；
11、信噪比：≥80dB；
12、灵敏度：不劣于-46 dBV/Pa；
13、最大SPL≥100dB(THD>3%)；
14、综合信噪比S/N：≥105dB；
15、综合T.H.D：≤0.7%@1KHz；
16、综合频率响应不劣于45Hz-18KHz±1dB。
	1
	台
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	无线数字会议主席单元
（内置锂电）
	1、5G WiFi会议系统主席/代表单元，支持桌面式安装，单元采用WiFi传输技术，严格的数字化保护，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰；
2、主席单元具备会议控制功能：可强行关闭正在发言的代表单元；不受安装位置的限制；代表单元具有申请发言功能，受主席单元控制；每个会议单元具备独立的IP号；
3、心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯，发言为红色，申请发言为闪绿色，固定咪杆设计底座和咪杆一体化；
4、单元有效拾音距离≥80cm，无啸叫及临界啸叫尾音，内置全频压限电路；
5、单元支持通电状态使用，内置≥2500MA可充电锂电池，电池容量支持≥12小时持续发言，单元具备type-c充电口确保正常发言，并可在显示屏提示充电；
6、采用机械按键设计，无机械按键声，防水耐用，容易清洁；
7、话筒采用高清晰≥2.4寸TFT彩色显示屏，可实时显示ID.DA，音量大小，话筒状态，发言时间，显示日期，信号强度和电池电量等信息，内置双天线，大大提升WiFi网络传输效率，兼容升级程序；支持中英文语言界面切换；
8、单元具有音量调节按键，总开关按键，音质清晰，操作简便；
9、采用屏蔽电路设计，有效防止空间内的电磁波干扰；
10、具有抑制啸叫功能，有效防止声音回输；
11、麦克风类型：高端技术阵列咪芯，心型指向性驻极体；
12、咪杆长度：≥220mm；
13、载波频段：5GHz；
14、信噪比：≥80dB；
15、频率响应不劣于20Hz-20KHz；
16、灵敏度：不劣于﹣43dB±2dB@1KHz；
17、总谐波失真：≤0.05%；
18、输出延时≤5ms；
19、最大SPL≥100dB(THD>3%)；
20、串扰：≥70dB；
21、动态范围：≥80dB；
22、THD：≤0.1%；
23、供电方式：type-c充电口内置锂电池供电，充电口直供电；
24、安装方式：桌面式。
	1
	个
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	无线数字会议代表单元
（内置锂电）
	1、5G WiFi会议系统主席/代表单元，支持桌面式安装，单元采用WiFi传输技术，严格的数字化保护，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰；
2、具有自定义主席和代表单元切换，实现多台同时使用，灵活方便；单元具有数字音频流处理技术，音质更加浑厚、清晰；
3、心型指向性电容式拾音器，固定咪杆设计底座和咪杆一体化；单元有效拾音距离≥80cm，无啸叫及临界啸叫尾音，内置全频压限电路；
4、单元支持通电状态使用，内置≥2500MA可充电锂电池，电池容量支持≥12小时持续发言，单元具备type-c 充电口确保正常发言，并可在显示屏提示充电；
5、采用机械按键设计，无机械按键声，防水耐用，容易清洁；
6、话筒采用高清晰≥2.4寸TFT彩色显示屏，可实时显示ID.DA，音量大小，话筒状态，发言时间，显示日期，信号强度和电池电量等信息，内置双天线，大大提升WiFi网络传输效率，兼容升级程序；支持中英文语言界面切换；
7、单元具有音量调节按键，总开关按键，音质清晰，操作简便；
8、采用屏蔽电路设计，有效防止空间内的电磁波干扰；
9、具有抑制啸叫功能，有效防止声音回输；
10、麦克风类型：高端技术阵列咪芯，心型指向性驻极体；
11、咪杆长度：≥220mm；
12、信噪比：≥80dB；
13、频率响应不劣于20Hz-20KHz；
14、灵敏度：不劣于﹣43dB±2dB@1KHz；
15、总谐波失真：≤0.05%；
16、输出延时≤5ms；
17、最大SPL：100dB(THD>3%)；
18、串扰：≥70dB；
19、动态范围：≥80dB；
20、THD：≤0.1%；
21、供电方式 ：type-c充电口内置锂电池供电，充电口直供电；
22、安装方式：桌面式。
	10
	个
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	专业级八口USB阵列话筒充电器           
	1、智能识别、智能分流、智能快充不伤电池，内置PWM电源管理芯片，智能调整电压电流输出，安全充电不伤电池；
2、智能数显电流、电压，数字屏实时监控充电状况；
3、多种安全防护：过充保护、短路保护、恢复保护、过流保护、过放保护、过压保护、过功率保护、过充保护、温度保护；
4、强大外壳、坚固耐用，外壳采用PC防火阻燃材料一体而成、耐高温不怕摔、经久耐用；
5、电源输入：AC 100V-240V 50-60Hz；
6、输出接口：USB≥8个；
7、USB单口输出：≥2.4A；
8、USB单口输出：≥5V；
9、输出总电流：≥8A；
10、输出总功率：≥40W。
	1
	个
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	无线接收放大器
	1、输入截断点：+22dBm；
2、噪声比：≥4.0dB；
3、增益：不劣于+3-12dB；
4、输出阻抗：15dB min；
5、阻抗：50Ω；
6、频宽：≥300MHz；
7、插座：BNC；
8、输出直流电电压：DC 12V/600~1000mA ≥4个；
9、电源消耗：≥170mA。
	1
	套
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	手持话筒（数字双通道）
	1、双通道数字无线接收机；
2、不劣于24位数字音频；
3、不劣于20 Hz至20 kHz频率范围；
4、数字式预开关分集；
5、调谐带宽≥44 MHz；
6、每个频段≥32个可用通道，每个6MHz频段≥10个兼容系统；每个8 MHz频段≥12个系统；
7、通过扫描和红外同步轻松配对发射机和接收机，并可通过网络接口为多套系统联网扫频；
8、2节AA电池可持续使用不低于8小时，也可适用同品牌可充电锂电池；
9、发射功率≥1mW ≤10mW；
10、心形动圈话筒，频率响应不劣于50Hz-15KHz，灵敏度 (dBV/Pa):不劣于 -54,5 dBV/Pa。
	2
	套
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	头戴话筒（数字单通道）
	1、数字单通道无线接收机；
2、不劣于24位数字音频；
3、不劣于20 Hz至20 kHz频率范围；
4、数字式预开关分集；
5、调谐带宽≥44 MHz；
6、每个频段≥32个可用通道，每个6MHz频段≥10个兼容系统；每个8 MHz频段≥12个系统；
7、通过扫描和红外同步轻松配对发射机和接收机，并可通过网络接口为多套系统联网扫频；
8、2节AA电池可持续使用不低于8小时，也可适用同品牌可充电锂电池；
9、发射功率≥1mW ≤10mW；
10、TQG接口适用于各种话筒选项；
11、心形电容头戴话筒 频率响应不劣于40Hz-20kHz,灵敏度不劣于-59dB。
	5
	套
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	微型领夹（头戴）咪头
	1、超小型全方向形拾音头；
2、轻量、佩戴舒适，灵活并易弯曲带来了稳定的话筒安装；
3、防射频干扰技术；
4、可防止来自蜂窝移动电话和数字腰包式发射机的干扰；
5、Kevlar加强型柔软弹性线缆；
6、传感器类型：电容；
7、拾音模式：全向；
8、频率范围不劣于20 Hz - 20 kHz；
9、灵敏度（1kHz，开路电压）不劣于-41 dBV/Pa（9 mV）；
10、最大声压级（1kHz，1%总谐波失真，1kΩ 负载时）≥107 dB；
11、等效输出噪音（A加权）不劣于34 dB SPL；
12、信噪比（参考94 dB SPL 1 kHz 时）：≥60 dB；
13、动态范围（1 kHz，1 k负载时）：≥73 dB。
	4
	个
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	鹅颈麦克无线接收机（数字单通道）
	1、数字式无线接收机，不少于77个兼容系统；
2、不劣于24位数字音质以及极为高效的射频频谱使用；
3、不少于72 MHz的调谐范围，具备频率扫描；
4、自动分配频率及红外线同步功能；
5、可拆式1/2波长天线，频率和电源锁定；
6、以太网连接及网络扫描功能，背光LCD显示屏；
7、集成的控制软件可以让用户从电脑或Mac远程控制接收机的设置；
8、背面音量控制，结实金属底板，XLR和6.35mm输出；
9、输出电平： XLR接口，不劣于+18 dBV / 话筒，-12 dBV / 6.35毫米，+12 dBV；
10、话筒线路开关：不劣于30 dB衰减；
11、天线接口：BNC；
12、杂散抑制：≥80 dB（典型值）；
13、增益调整范围：不劣于-18 至 +42dB（1dB步进）；
14、网络接口：单端口以太网 10/100 Mbps（DHCP或手动设置 IP 地址）。
	4
	个
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	鹅颈话筒发射机（不含话筒）
	1、支持UHF频段、900MHz和1.2/1.5/1.8 Ghz频段；
2、可为需要安全传输的应用提供AES256位加密；
3、延迟≤3毫秒，传输距离≥90米；
4、可配置静音按钮（切换/一键静音/即按即说/禁用）和静音LED；
5、可调射频功率，高通滤波器和电源锁定设置；
6、发射功率：可选 1 mW / 10 mW / 20 mW；
7、频率响应范围不劣于50 Hz - 17 kHz；
8、增益偏移范围不劣于0 - 21 dB （3 dB 步进）；
9、电池运行时间10 mW：同品牌锂电池≥9小时，两节AA电池 ≥8小时。
	4
	个
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	鹅颈话筒杆
	1、长度≥10 英寸 (254 毫米)；
2、提供桌面底座或固定安装底座、有线或无线；
3、可互换式拾音头；
4、采用防射频干扰技术；
5、可编程的静音开关；
6、传感器类型：电容；
7、拾音模式：心形；
8、频率范围不劣于50 Hz - 17 kHz；
9、灵敏度（1kHz，开路电压）不劣于 -35 dBV/Pa；
10、最大声压级（1kHz，1kΩ 负载时）不劣于121 dB；
11、等效输出噪音（A加权）不劣于28 dB；
12、信噪比（参考94 dB SPL 1 kHz 时）：≥66 dB。
	4
	个

	31
	天线分配器
	1、可放大射频信号；
2、补偿因信号功率被分至多个输出而造成的插入损耗；
3、支持≥五个无线接收机；
4、双层配置中可使用五台；
5、前置式天线安装件，架置式安装件；
6、不少于4个用于接收机的直流馈电端（15V，最大2.5A）；
7、用于天线偏置的直流输出端（12V，最大300mA）；
8、载波频率范围不劣于470 - 952 MHz；
9、分配输出电平（增益）：输出端口 1-4 -2 dB到+2 dB，级联输出 -1 dB到+1 dB；
10、绝缘输出接头：≥25 dB，典型。
	2
	台

	32
	天线
	1、长偶极天线；
2、提供与水平或垂直位置的 45°定位 以获得更好的RF接收的灵活性。
	2
	台

	33
	监听耳机
	1、采用全封闭式设计，可以舒适地保护耳部，降低背景噪音；
2、可调节顶梁以及折叠结构，提升舒适度和便携性能；
3、拥有增强型频率响应，提供精确的音频，覆盖更广的频率范围；
4、发声单元尺寸：≥40 mm；
5、灵敏度（1 kHz）：≥105 dB/mW；
6、最大输入功率（1 kHz）：≥500mW；
7、频率范围不劣于10 Hz - 22 kHz。
	1
	个

	34
	监听音箱
	1、有源监听音箱；
2、频率响应不劣于50Hz-24KHz(±3dB)；
3、功率：低音≥60W 高音≥40W；
4、最大声压级≥106dB；
5、低音单元不小于5";高音单元不小于1"；
6、输入端口：1/4"/XLR端口平衡接头，1×RCA非平衡接头。
	2
	只

	35
	环境声拾音话筒
	1、内置低频滚降；
2、嵌入式低切滤波器开关，可进行额外控制；
3、更大的目标指向性，能拾取更多环境音；
4、适用于观众互动和现场音乐会的拾音；
5、人声话筒传感器类型：电容；
6、指向性：叶形；
7、频率响应不劣于50 Hz - 20 kHz；
8、灵敏度：≥33.5 dB V/PA；
9、最大声压级：≥132 dB @2500Ω，128.5 dB @1000Ω；
10、动态范围@ 1 kHz≥117 dB @2500Ω，113.5 dB @1000Ω。
	4
	只

	36
	音频隔离DI盒
	1、频响不劣于20-20000Hz；
2、增益特性：1:1；
3、阻抗：600欧姆@1KHz；
4、无源音频隔离器，消除电流声与插拔信号线冲击声，消除开路噪音；
5、可以接有源音箱，台子级联用。
	5
	个

	（3）灯光系统

	1
	摇头灯
	1、电压适应范围AC90-250V，50/60Hz；
2、光源不小于350瓦；                                                                                            3、色温不小于8500K；
4、额定功率不小于600W；
5、电子调焦；
6、不少于13个颜色+白光，可做双向变速彩虹效果；
7、不少于13个固定图案片+白光，图案可做流水和振动效果，速度可调；
8、七彩效果镜片，范围广，高亮度，显示均匀；
9、不少于两个棱镜，一个（16+8）棱镜+一个（8+8+8）三层棱镜，两种棱镜可以叠加；
10、0-100%机械调光,支持机械频闪和可调速频闪效果,支持频闪宏功能；
11、镜头组光学系统电动对焦,光束角不小于0～4°；
12、调光0-100%线性调节；
13、独立双片式频闪，不少于每秒1-13次高速频闪，速度可调；
14、灯体扫描运行流畅，自动回位纠正功能,速度可调；
15、扫描范围水平不小于540°,垂直不小于280°，不小于16bit精度扫描，电子纠错；
16、光束角度不小于2.6-10°；
17、图案角度不小于5.4°- 24°；
18、放大角度可调；
19、电子自动对焦；
20、具有颜色+图案+棱镜+频闪自走功能；
21、强制对流冷却；
22、控制：DMX 512，三芯接口，可支持无线DMX512功能；
23、20CH与16CH两种模式自由选择；
24、LCD液晶触摸屏；
25、防护等级不低于IP20，内置过热和触发高压保护。
	5
	台

	2
	数字LED聚光灯
	1、电压适用范围AC90V～250V / 50～60Hz；
2、光源不小于300W COB光源，使用寿命不低于100000小时；
3、额定功率不小于320W；
4、色温不小于3200K/5600K±5%；
5、显色指数Ra不小于95；
6、调光0～100% 线性调节, 不小于16位调光,不小于32位芯片恒流主板，不少于4种调光曲线,调光超柔和、无抖动，永久同步；
7、操作界面LCD液晶显示，恒流驱动；  
8、透镜不小于15°；
9、出光角度不小于10°～60°范围手动调节；
10、机箱材质压铸铝；
11、俯仰角度不少于±90°；
12、支持DMX512，Manual，Artnet,主从机，自走多种控制模式；                   
13、不少于三种通道模式自由选择；
14、适应环境温度-10°C～45°C；
15、散热系统无噪音风扇；
16、防护等级不低于IP20。
	8
	台

	3
	数字LED平板柔光灯
	1、电压适用范围AC90-250V，50/60Hz；
2、功率不小于230W；
3、灰度等级不小于20000；
4、显色指数Ra不小于95；
5、色温调节范围不小于3200-5600K任意调整；
6、使用寿命不低于50000小时；
7、发光角度不小于120°；
8、支持DMX512，Manual，Artnet,主从机，自走多种控制模式；                   
9、调光0～100%线性调节,不少于16位调光，32位芯片恒流主板，不少于4种调光曲线,调光超柔和、无抖动，永久同步；
10、支持电源、信号手拉手连接；
11、支持3CH/4CH两种通道模式任意选择；
12、防护等级不低于IP20。
	8
	台

	4
	染色灯
	1、电压适用范围AC90v-250V 50/60Hz；
2、光源不少于18颗15w 四合一大功率LED灯珠，不少于四种颜色，每种颜色可单独控制； 
3、功率不小于280w；
4、光束角度25°/45°（可选）；
5、色温不小于5600K；
6、照度不小于1800LUX@1m(25°)；
7、高速白光或变颜色频闪，频闪不少于1-25次/秒；
8、不小于16Bit曲线调光模式，0-100%电子调光，不小于32位芯片调光恒流主板，调光超柔和、无抖动，永久同步；
9、支持DMX512（拨码或数码显示），主从机，声控（灵敏度：65dB～130dB）及自走多种控制模式；
10、RGBW线性混色，颜色可达到16.7万种以上；
11、四位数码管显示功能菜单，内置程序、各种用户程序场景可以直接调用执行； 
12、控制通道不少于8通道。
	6
	台

	5
	电脑灯控台
	1、DMX512/1990标准，不少于512个DMX控制通道，光电隔离信号输出；                                                                                                     2、支持同时控制不少于30台电脑灯，每灯最大32个控制通道，使用动态灯址设置；                                                                                                             3、内置图形轨迹发生器（SHAPE），方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、渐变圆、线条、8字、波浪等多种效果； 4、图形参数（如：速度、大小、展开、方向）均可独立设置；                                                                                                           5、不少于30个走灯程序，每程序不少于100步；                                                                           6、可选自动速度控制、智能手动节拍控制（SWING）或音乐同步控制；                                                                                                 7、可同时运行不少于2个走灯程序、不少于30个预置场
景，并可同时对不少于30台电脑灯进行提灯操作；                                                                    8、配备MEM-CARD接口，可使用MEM-CARD闪存卡保存数据；
9、带背光的LCD显示运行参数，支持关机数据保持；
10、电源：AC90-250V / 50-60Hz 开关电源。
	1
	台

	6
	电源直通箱
	1、供电：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%.                                                                     2、额定功率不少于12路x4KW；可适用于任何负载，每路带独立指示灯；
3、过载与短路双重保护，高分断空气开关；
4、160A输入，电流电压表直观显示输出电压电流。
	3
	台

	7
	信号放大器
	1、电源AC100V-240V / 50-60Hz；
2、一路DMX512数码输入，一路DMX512直接输出；
3、输入/输出光电隔离；
4、不少于8路独立放大驱动输出；
5、信号放大整形功能，延长信号传输距离；
6、增强数据总线接入设备数量的能力；
7、保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离；
8、提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。
	3
	台

	8
	灯钩
	承重不小于80KG。
	27
	个

	9
	保险绳
	承重不小于80KG。
	32
	条

	10
	固定灯杆
	固定灯杆，吊装，顶光灯杆*2，面光灯杆*2。
	4
	道

	（4）中控系统

	1
	会议中控
	1、内置WIFI天线和有线网络通讯，可配置AP或Station模式，支持WIFI、NET、串口互通互控，可编程全功能批处理能力；
2、内置RS-232双向通讯串口≥13路；
3、内置RS-485双向通讯串口≥12路；
4、可兼容语音控制、电源开关面板、传感器等控制输入；
5、内置≥8路红外发射端口，并具有红外自学习能力；
6、内置≥16路I/O可编程场景控制端口，可配合强电开关面板或其他智能感应终端控制；
7、内置≥8路弱继电器控制端口；
8、外置弱电多备份供电方式；
9、AHC模式下支持WIFI、NET、串口互通互控；
10、可编程模式，可自定义端口、模式、波特率、延时、内置多种逻辑功能，支持数据转发、协议转换等；
11、支持自定义指令集功能，可存储≥255个指令集；
12、支持在线升级方式；
13、主机配合控制软件可实现温度、湿度、PM2.5、E-CO2、TVOC、甲醛等检测，并实时在控制终端显示；
14、须提供制造商针对本项目的售后服务承诺函并加盖公章。
	1
	台

	2
	高清编码器
	1、兼容多种高清信号源输入；
2、具备至少1路HDMI输入接口，并带HDMI环出和音频分离功能；
3、具备至少1路RJ45千兆网口；
4、支持RTSP、RTMP、HLS、FLV、UDP、SRT、TS、ONVIF、组播/单播等多种协议；
5、支持H.265/H.264编码，编码帧率5-60Hz可调；
6、编码分辨率可选包含不限于1920*1080@60P/60I、1680*1050、1440*900、1600*1200、1600*900、1440*900、1280*720、1024*576、720*576、720*480等；
7、编码码率32Kbps-32Mbps可调；
8、支持画面旋转、翻转镜像以及视频源图像裁切；
9、支持HDMI内嵌音频或3.5mm立体声音频选择；
10、兼容AAC、AAC+、AAC++、MP3、AC3等多种音频编码；
11、音频编码采样率44K/48K可调；
12、支持OSD字幕和LOGO上传；
13、分布式架构系统，支持多个编码器接入网络，支持跨网段组网。
	1
	台

	3
	传感解码器 
	1、网络配置协议采用国际通用标准IPRS网络协议，可进行解码或透传；
2、可实现同网络服务器之间数据流打包上下行多线程通讯，且具有可自动被搜索功能，默认IP绑定MAC地址，实现1对1或多对多通讯，可用于网络与本地RS-232通讯转换，并进行加密数据传输；
3、具备不少于2路RJ45网络接口，实现网络环境监测及通讯转换；
4、具备不少于2路可编程双向RS-232通讯口，可自定义控制各类通讯设备；
5、可实时监测不少于六种（温度、湿度、PM2.5、E-CO2、TVOC、甲醛）实时环境信息，可通过分析解读环境数据并通过加密方式上传至中控主机进行同步分析处理，实现温度报警等功能。
	1
	台

	4
	环境传感器
	1、支持六种环境数据检测，温度、湿度、PM2.5、E-CO2、TVOC、甲醛；
2、内置三色指示灯显示空气质量，蓝、绿、红对应空气质量好、中、差；
3、内置≥2路RJ45接口,可用于连接解码器传输环境数据和设备供电；
4、支持配合解码器与中控系统通讯，通过平板显示环境参数；
5、温度：检测范围0~85℃，误差±1℃，精度1℃；
6、湿度：检测范围0~100%RH，误差±7%RH，精度1%RH；
7、 PM2.5：检测范围0~500ug/m³，误差在 100~500ug/m³下，±10%；误差在 0~100ug/m³下，±10ug 1ug/m³ E-CO2 450-2000ppm ±10%（静置于密闭、空气均一分布环境 24 小时后测得），精度1ppm；
8、TVOC 检测范围125-600ppb，误差±10%（静置于密闭、空气均一分布环境 24 小时后测得） ，精度1ppb；
9、甲醛：检测范围 0~2000ppb，空气中使用寿命约 3 年，如未使用请将其存储在 0~20℃环境， 精度1ppb；
10、为保证系统兼容性，所投产品须与传感解码器为同一品牌。
	1
	台

	5
	触摸屏编辑控制软件
	1、各功能组件模块化设计，支持自定义编辑，可按需求设计不同风格和功能的操控界面；
2、支持视频信号预览显示，可拖拽切换预览信号和视频信号；
3、视频输入和输出组件支持任意增加，视频输出组件支持拖拽清空功能；
4、内置文本、时钟、内置图标、外置图标、互斥按钮、弹窗、滑动推子、回显文字、视频预览、视频输入和视频输出等组件；
5、预览窗口支持任意编辑，支持多个窗口同时预览，可切换视频预览信号；
6、支持任意组件和模块单独复制、框选多个复制以及整个页面复制；
7、支持页面组件和背景锁定和解除锁定；
8、支持自定义高清底图设置，支持JPG、JPEG、PNG、BMP和GIF动图格式；
9、AHC模式下支持中控场景自定义编程功能，支持按钮组添加；
10、控制页面支持周期逻辑，可定时自动控制或查询设备状态；
11、软件需支持双向控制实时回显，动态显示设备运行过程及状态；
12、软件采用C-NET协议通讯，适配中央控制系统实现双向通讯；
13、支持多服务器连接切换，实现多房间、多项目工程任意切换控制；
14、支持局域网跨网段通讯和上传工程程序；
15、工程程序支持任意分辨率编辑，客户端可自适应终端分辨率运行；
16、支持远程上传工程文件，工程文件管理支持密码设置，防止误操作；
17、支持工程仿真预览测试，可一键排队上传至多个设备；
18、客户端支持Windows、安卓、IOS及鸿蒙OS平台，工程文件跨平台通用；
19、为保证系统兼容性，所投产品须与会议中控同一品牌。
	1
	套

	6
	电源控制器
	1、≥8路强电或弱电开关量控制；
2、AHC模式下可编程定义各种逻辑开关动作(互锁、时序开关、同步动作等)；
3、采用内部RS-485分地址形式，可级联≥16台设备；
4、表面需带有两种状态颜色的工作指示灯，方便直观查看工作状态；
5、具备至少三种方式进行管控，配合平板软件可实现状态实时反馈；
6、设备接线方便，安装时只需要打开小的接线盒外壳可以接线和调ID码，无须打开整个表面外壳；
7、应用于灯光开关、窗帘开关、屏幕升降、会标升降、投影机电动吊架升降及其他开关量远程控制场合；
8、设备配墙上安装支架，可以平放或墙上安装；断电最后一次状态保存功能；
9、每路额定功率2KW；
10、标准RS-232/485控制协议；
11、输入电压≤280V；
12、须提供制造商针对本项目的售后服务承诺函并加盖公章。  
	2
	台

	7
	扩展主机
	1、主机内置CPU和超大内存支持各种编程逻辑的应用；
2、前面板须具备LED指示灯，实时反馈对应串口的通讯状态；
3、须具有墙上面板、无线触摸屏、电脑软件、网络集中管理等控制方式；
4、可进行MDX512协议的舞台灯光调节；
5、可自定义按月任意时段执行第三方设备控制；
6、网络控制协议，TCP/IP，控制带网络控制口的投影等设备；
7、支持IPAD、无线触摸屏、PC等在无线局域网内进行访问控制；         
8、支持控制电脑软件上的视频播放和各种软件调用；
9、主机≥11路RS-232,≥8路RS-485通迅口，每个串口可以级联数台通讯设备、≥8路独立可编程红外接口(外置)，采用红外自学习方式，并可以导入导出红外设备码，方便保存和批量安装、≥8路弱继电器口控制；
10、AHC模式下主机间可以连网，可以级联数台；
11、内置网络模块插槽，方便接入网络控制模块，实现远程控制及远程监视、报警等；
12、主机配合终端软件可实现温度、湿度、PM2.5、E-CO2、TVOC、甲醛等检测，并实时在控制终端显示；
13、控制方式：单机软件控制、多机网络软件控制、有线/无线触摸屏控制；
14、为保证系统兼容性，所投产品须与会议中控为同一品牌。
	1
	台

	8
	无缝混合矩阵（机箱）
	1、主机要求采用FPGE硬件架构，全模块化设计；
2、主机要求不低于4个输入卡槽和4个输出卡槽，板卡为四路/张；
3、主机要求配备至少两个通信模块，每个模块配一个网口、一个RS-232串口；
4、主机的控制通讯要求需要支持跨网段通信；
5、配置的RS-232通信串口可控制周边外设；
6、主机要求具备两个电源模块插座，实现双电源冗余功能；
7、主机要求前面板带≥6.8英寸真彩触摸屏，可设置屏保时间、屏幕亮度，通道切换、场景管理、通道开关、通道名称、网络参数等操作内容；
8、主机需内置web服务器，可在web上完成矩阵管理、参数配置、在线升级等功能；
9、主机要求能支持≥254台矩阵集中管理功能；
10、要求支持≥40个场景管理功能；
11、要求支持自定义编辑输入通道名称、输出通道名称、场景名称；
12、要求支持管理员用户、普通用户不同权限管理功能；
13、要求支持断电保存功能，开机后自动恢复记忆；
14、要求支持Web端、windows客户端、Android客户端操控管理；
15、为保证系统兼容性，所投产品须与会议中控为同一品牌。
	1
	台

	9
	超高清无缝输入板卡
	1、输入输出采用无缝切换技术；
2、信号符合HDMI1.4标准，兼容HDCP1.2；
3、输入板卡自动识别输入信号格式；
4、输入板卡可选择使用HDMI内嵌音频或者独立音频接口；
5、视频信号和音频信号同步切换；
6、为保证系统兼容性，所投产品须与无缝混合矩阵（机箱）为同一品牌。
	4
	块

	10
	超高清无缝输出板卡
	1、输入输出采用无缝切换技术；
2、信号符合HDMI1.4标准，兼容HDCP1.2；
3、输出板卡支持3840x2160@30Hz 4:4:4并向下兼容；
4、输出板卡支持多端口组合成拼接视频墙；
5、视频信号和音频信号同步切换；
6、为保证系统兼容性，所投产品须与无缝混合矩阵（机箱）为同一品牌。
	4
	块

	11
	移动触控平板
	1、运行内存（RAM）：4GB；
2、存储容量（ROM）：64GB；
3、具有前后置摄像头。
	1
	台

	12
	软件编程
	可根据现场环境，设备及要求进行编程，支持3D、2D按键编程及PS界面设计。
	1
	套

	（5）其他

	1
	机柜
	42U标准机柜。
	2
	台

	2
	演讲台
	1、采用航空级铝合金材料，整体倾角78°，满足人体演讲最佳设计角度；自带2个脚轮，便捷移动；支持电动升降，整机侧边有升降按键，针对不同的演讲者可选择适合演讲者高度，可支持最高1.2M；带2支鹅颈麦克风；自带电池，续航不低于5H；
2、屏幕≥21.5英寸，≥1080P分辨率 ，显示比例16:9，亮度≥450 cd/㎡，采用电容触摸技术，支持≥10 点触摸，触摸精度＜2mm；
3、讲台内置终端模块，RAM≥8GB，ROM≥128GB SSD硬盘；
整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传；
5、为确保PC应用使用的便捷性，应用程序可通过在电子讲台主页面或更多中的快捷图标启动，无须切换到原生桌面中启动；
6、为方便操作，主页不少于3个核心功能图标，支持主页面左右滑动进入欢迎页面和手机传屏页面，支持整机设置个性化主页面；
7、本地白板提供三种大小笔粗，并预置11种以上颜色；支持单指书写、多指拖拽／移动、单手擦除等手势操作；
8、兼容常用的PPT播放软件，搭配PC模块后无需调用PPT播放软件的批注功能，即可对PPT播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存。 
9、侧边栏支持智能隐藏，防止显示全屏内容时被遮挡，影响视觉；当用户再次触碰屏幕时，侧边栏即可再次出现；
10、须提供制造商针对本项目的售后服务承诺函并加盖公章。
	1
	个

	3
	线材辅料
	显示、扩声、灯光、中控系统安装所需线材辅料等。
	1
	批

	4
	系统集成
	将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。
	1
	项
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政府采购货物买卖合同



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
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甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同价款支付以政府财政资金到位为准。
合同生效后，甲方按程序支付乙方合同总额的30%的预付款。乙方则应按照双方签订的合同规定交货。乙方按规定的时间将全部货物送达甲方指定的地点，货物运抵后乙方进行安装、调试、集成、配套工作,完成后无质量问题方可报甲方验收。经双方验收合格后，甲方聘请专业第三方机构对本采够项目开展结算审计，甲方按审计结果向乙方支付审定金额的 100%，乙方须同时提交审定合同总额3%的商业保函或者银行保函作为质保金，待质保期结束后解除质保。乙方在收到付款的同时需提交全额增值税发票。
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）


投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:

项目代理编号/包号：








投标人名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1营业执照等证明文件（提供证明文件复印件加盖投标人公章）



1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。


2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1  中小企业证明文件    说明：
（1）如本项目（包） 不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管 理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明 文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包） 专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建 设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包） 预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购 合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除 须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、 戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟 分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
（4）如本项目（包） 预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以 联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性 单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属 于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部 分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业 声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企 业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服 务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了 中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划 分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规 定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工 信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。


2-1-1  中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）的        （项目名称/包号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。








残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                   单位名称（盖章）：
       日  期：


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（如有）
 

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为        的          项目（填写采购项目
名称）中    包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担 主体名称
	分包承担 主体类型 （选择）
	
资质等级
	拟分包  合同内容
	拟分包
合同金额   （人民币元）
	占
合同金额的
比例（%）

	
1
	
	□中型企业
□小微企业 □其他
	
	
	
	

	
2
	
	□中型企业
□小微企业 □其他
	
	
	
	

	
…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



投标人名称（加盖公章）：

日期：      年       月       日 


注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


分包意向协议（实质性格式）

甲方（投 标人）：         
乙方（拟分包单位）：         

甲方承诺，一旦在         （采购项目名称）（项目编号/包号为：       ）招标

采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方： 
1.分包内容：     。
2.分包金额：     ，该金额占该采购包合同金额的比例为     %。       乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：
________


日期：      年       月       日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；

且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标

文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）


3 本项目的特定资格要求（如有）
[bookmark: _Toc110006883]3-1联合协议（如有）（实质性格式）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1. 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2. ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3. 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4. 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5. ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6. ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7. ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8. 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
九.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
十．其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：
1、如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2、联合体各方成员需在本协议上共同盖章。


[bookmark: _Toc110006884]3-3其他特定资格要求：如有



[bookmark: _Toc110006885]4 投标保证金凭证/交款单据电子件（复印件加盖投标人公章）



二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）



项目名称:

项目代理编号/包号：








投标人名称：



[bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc226337252]1  投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目代理编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc142311059]

2  授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：________________
委托代理人（签字或盖章）：________________                          
日期：_____年______月______日

法定代表人及委托代理人身份证明文件复印件：
	





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面复印件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明


致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件复印件。
	





投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_______

日期：_____年______月______日



3  开标一览表（实质性格式）

[bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc226337255]开标一览表

项目代理编号/包号：______       项目名称：                 报价单位：人民币元
	包号
	投标人名称
	投标报价
	交货期
	交货地点

	
	
	大写
	小写
	
	

	
	
	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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4投标分项报价表（实质性格式）


投标分项报价表

项目代理编号/包号：________      项目名称：__________                                        报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一信用代
码
	制造商
规模
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	



注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。 
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
    4. 制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或其他，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。             
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   

[bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc150774764]5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目代理编号/包号：_____________________          项目名称：_____________
	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注： “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   

6 采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目代理编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.偏离情况列应据实填写无偏离、正偏离或负偏离。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   




7  中小企业证明文件 
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位 声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监 狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的 投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企 业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服 务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中 小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标 人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分 标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定 的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信 部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）的        （项目名称/包号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


8 拟分包情况说明（如有）

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为        的          项目（填写采购项目
名称）中    包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体 不再次分包。
	序号
	分包承担 主体名称
	分包承担 主体类型 （选择）
	
资质等级
	拟分包  合同内容
	拟分包
合同金额   （人民币元）
	占合同金额  的比例（%）

	
1
	
	□中型企业
□小微企业 □其他
	
	
	
	

	
2
	
	□中型企业
□小微企业 □其他
	
	
	
	

	
…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注：
1.  如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供 了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件， 则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
3.投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。


投标人名称（盖章）：

日期：      年       月       日

9 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
（格式自拟）
[bookmark: _Toc21816][bookmark: _Toc22892][bookmark: _Toc25919]投标人应该根据招标文件“第四章 评标方法和评标标准 “第五章 采购需求 ”等进行编制。



