




项目名称：北大附中石景山学校（新址）教育教学设施设备配备项目音视频播放设备采购项目


招 标 文 件



招标编号：BIECC-23ZB0118/1


北京国际工程咨询有限公司
2024年5月







[bookmark: _Toc100564784][bookmark: _Toc99301418][bookmark: _Toc163337382]目  录


目录
第一章  投标邀请	1
第二章  投标人须知	6
第三章  资格审查	23
第四章  评标程序、评标方法和评标标准	27
第五章  采购需求	39
第六章  拟签订的合同文本	76
第七章  投标文件格式	82


[bookmark: _Toc100564785][bookmark: _Toc163337383]
第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc163337384]采购公告
项目概况
下述采购项目的潜在投标人应在（北京市政府采购电子交易平台,具体方式详见“其他补充事宜”）获取招标文件，并于提交投标文件截止时间前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：BIECC-23ZB0118/1
项目名称：北大附中石景山学校（新址）教育教学设施设备配备项目音视频播放设备采购项目
最高限价：不涉及
采购需求：
	包号
	名称
	数量
	简要技术需求
	预算
（万元）
	是否接受进口
	是否免税

	1
	北大附中石景山学校（新址）多功能厅、现代艺术中心等设施设备
	一批
	额定功率:≥180W…
	870.556959
	否
	否


……详见采购文件。
合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk38728588]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目01包预留65.79%份额专门面向中小企业采购，其中预留小微企业份额为100%;
3. 其他特定资格要求：
（1）本项目采用全流程电子化的招标方式，投标人须按规定获取招标文件。
[bookmark: _Hlk126589215]（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一采购包的政府采购活动；为某一采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。
（3）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。
三、获取招标文件
时间：2024年5月23日至2024年5月29日，每天9:00至17:00（北京时间）
地点：北京市政府采购电子交易平台,具体方式详见“其他补充事宜”
方式：供应商按照规定办理CA数字认证证书（北京一证通数字证书）后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件。
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2024年6月12日09点 30 分（北京时间）
地点：北京市政府采购电子交易平台（采用远程电子开标方式，投标人使用CA认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Hlk80608498][bookmark: _Hlk80609223]六、其他补充事宜
1、本项目采用全流程电子化的招标方式，相关操作如下：
（1）招标文件获取方式：供应商使用电子营业执照、或按照规定办理CA数字认证证书后，自招标公告发布之日起登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件。
    ①办理CA认证证书：详见北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home，或登录北京市政府采购网选择“政府采购电子交易平台”进入）查阅“用户指南”-“操作指南”-“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。
② 于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”-“操作指南”-“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
    ③证书驱动下载：于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”-“工具下载”-“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
[bookmark: _Hlk80608220]（2）下载时间：同招标公告中“获取招标文件”的时间。
（3）未按上述获取方式和期限下载招标文件的投标无效。
（4）服务热线：
CA认证证书服务热线010-58515511
技术支持服务热线010-86483801
（5）注意：请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，平台网站相关技术支持请联系010-86483801。
（6）编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标 文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
（7）提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
（8）电子开标
供应商在开标地点（北京市政府采购电子交易平台）使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
开标时间到达之后对已在系统中递交且完成签到的供应商的投标文件进行解密。
因供应商忘记数字证书登陆密码、解密数字证书发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商放弃投标，由供应商自身承担一切后果。
若供应商已申请多把数字证书，请注意使用差别，确保制作的投标文件和开标解密时使用的数字证书一致，造成解密失败的，由供应商负责。
供应商应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件递交截止时间之前完成上传。

2、投标保证金的递交说明：
公司名称：北京国际工程咨询有限公司
开户行：华夏银行北京学院路支行
账号：10242000000002546
汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：ZB-XXXX保证金或服务费。 
3、投标文件请于投标当日投标截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受，届时请投标人派代表参加开标仪式。
4、评标方法：综合评分法
5、采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；节能产品、环境标志产品；进口产品管理等。
6、发布公告的媒介：中国政府采购网、北京市政府采购网发布（非在北京市政府采购电子交易平台报名的项目不涉及）。
7、届时请投标人派代表参加开标仪式。
8、如本公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：北京市石景山区教育委员会教育技术装备中心
地    址：北京市石景山区西井路教委仓库胡同院内
联系人/联系方式：尤老师，88963530
2.采购代理机构信息
名 称：北京国际工程咨询有限公司
地　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层
联系人：张经理、王经理
联系方式：010-82376725
3.项目联系方式
项目联系人：张经理、王经理
电　话：010-82376725
地　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层

[bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc100564786][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc163337385]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc163337386][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc150509270]投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：投标报价分值≥30分为货物，投标报价分值＜30分为服务（只针对本项目）；
项目属性为货物的采购中可能涉及部分服务，项目属性为服务的采购项目中可能涉及部分供货，详见第五章，如未明确要求则不涉及

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：详见第五章，如未提及则不属于

	2.4
	核心产品
	■本项目如为非单一产品采购项目，各分包的核心产品为详见第五章，如为单一产品采购则不涉及核心产品

	3.1
	现场考察
	详见第五章，如未要求则不涉及

	
	开标前答疑会
	详见第五章，如未要求则不涉及

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■是否需要详见第五章，如未要求则不需要
如需要则具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求详见第五章
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见第五章，如未提供则不需要
（3）样品递交要求：详见第五章
（4）未中标人样品退还：详见第五章
（5）中标人样品保管、封存及退还：详见第五章
（6）其他要求：详见第五章

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：详见第五章

	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：                

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：
项目（所投包号）预算金额的2%（注“保证金需精确到元，元后面（小数点后）的金额不用考虑四舍五入，直接省略即可，如100.7635元，则汇100元即可”）
投标保证金、购买采购文件收受人信息：
公司名称：北京国际工程咨询有限公司
开 户 行：华夏银行北京学院路支行
账    号：10242000000002546
汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：ZB-XXXX保证金或服务费。

	12.7.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形：
（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；
（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；
（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按招标文件规定与采购人签订合同的；
（4）中标人未按招标文件规定缴纳中标服务费的；
（5）招标文件规定的其他情形。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起120日历日。

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：
■随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：书面形式

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京国际工程咨询有限公司；
联系电话：82376725；
通讯地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层
邮箱：jowena@163.com

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算；
缴纳时间：中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳中标服务费。
原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准：
	服
费　　　　　  务
　　　    类
率　     型
　　　　
中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标

	100（含）以下
	1.5%
	1.5%

	100-500（含）
	1.1%
	0.8%

	500-1000（含）
	0.8%
	0.45%

	1000-5000（含）
	0.5%
	0.25%

	5000-10000（含）
	0.25%
	0.1%

	10000-100000（含）
	0.05%
	0.05%

	1000000（含）以上
	0.01%
	0.01%




	本项目采用全流程电子化的招标方式，如有任何与全流程电子化冲突的事项均按照电子化流程执行
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[bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc150480755]		投标人须知
[bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc163337387]一  说  明
[bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc163337388]1	采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1	采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2	投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3	联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
[bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc163337389]2	资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1	资金来源为财政性资金。
2.2	项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3	是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4	核心产品见《投标人须知资料表》。
[bookmark: _Toc163337390]3	现场考察、开标前答疑会
[bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc151193764]3.1	若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2	由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
[bookmark: _Toc163337391]4	样品
4.1	本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2	样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
[bookmark: _Toc163337392]5	政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1	进口产品
5.1.1	指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.1.2	本项目是否接受进口产品见第五章或第一章。
5.2	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1	中小企业定义：
5.2.1.1	中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。
5.2.1.2	供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3	在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4	以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2	监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3	残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件
5.2.3.1	安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10人）；
5.2.3.2	依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3	为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4	通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5	提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6	前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4	本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6	小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3	政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1	政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
5.3.3	如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4	非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.4	支持乡村产业振兴管理
5.4.1	为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5	正版软件
5.5.1	依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2	各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6	信息安全产品
5.6.1	所投产品属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。
5.7	推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1	为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。
[bookmark: _Toc163337393]6	投标费用
6.1	投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位][bookmark: _Toc163337394]二  招标文件
[bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc163337395]7	招标文件构成
7.1	要求提供货物与服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件包括以下部分：
第一章-第七章
7.2	投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
7.3	投标人应注意招标文件第五章《采购需求》中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于《采购需求》的要求。
7.4	除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc163337396]8	对招标文件的澄清或修改
8.1	采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2	上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc150509277]8.3	澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
8.4	投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。
8.5	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构。采购人或采购代理机构对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后三个工作日内以书面形式予以答复。
[bookmark: _Toc163337397]三  投标文件的编制
[bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc163337398]9	投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1	本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2	除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3	除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc163337399]10	投标文件构成
[bookmark: _Ref467052588]10.1	投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2	对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3	第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4	对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5	投标人认为应附的其他材料。投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。
[bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc163337400][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc195842895]11	投标报价
11.1	所有投标均以人民币报价。
11.2	投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1	投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
11.2.2	按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
11.3	采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4	投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
11.5	投标人应在“投标分项报价表”上标明所投货物/服务的单价和总价，投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，否则其投标无效。
11.6	投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。
11.7	最低报价不是授予合同的唯一保证。
[bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc163337401][bookmark: _Toc151190158]12	投标保证金
[bookmark: _Ref467306302]12.1	投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。（关于金额方面只要不低于采购文件要求即可）
12.2	交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3	投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账（任何纸质形式保证金应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构）；以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。投标人同时对多个采购包进行投标时，投标保证金可合并提供，但应注明投标的各采购包及投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个采购包，涉及的所有采购包将均被视为无效投标。
12.4	投标保证金（保函）有效期同投标有效期。
12.5	联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
12.6	采购人、采购代理机构将按下列时间及时退还投标人的投标保证金，因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.6.1	投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.6.2	中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.6.3	未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.6.4	终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还。
12.7	有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.7.1	投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.7.2	《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
[bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc163337402][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc226965722]13	投标有效期
13.1	投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
13.2	采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其其它内容，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
[bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc163337403]14	投标文件的签署、盖章
[bookmark: _Toc17846][bookmark: _Toc163337404][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc226965724]14.1  招标文件要求签字的内容(如授权委托书等)，可以使用电子签章或使用原件
的电子件(电子件指扫描件、照片等形式电子文件)；要求第三方出具的盖章件原件(如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等)，投标文件中应使用原件的电子件。
14.2  招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。
14.3	投标人为自然人的，只须按要求签字或签章，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。
[bookmark: _Toc163337405]四  投标文件的提交
[bookmark: _Toc163337406]15	投标文件的提交
[bookmark: _Toc13816][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc226309780]15.1  本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
[bookmark: _Toc6170]15.2  采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
[bookmark: _Toc163337407]16	投标截止时间
16.1  投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至
电子交易平台。
[bookmark: _Toc163337408]17	投标文件的修改、补充与撤回
[bookmark: _Toc923][bookmark: _Toc163337409][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc265228376]17.1  投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补
充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2  投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，
作为投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc163337410]五  开标、资格审查及评标
[bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc163337411][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc520356164]18	开标
18.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。
18.2	本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对
投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
[bookmark: _Toc520356165]18.3	开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的
需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4	投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关
工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5	合格投标人不足3家的，不得评标。
[bookmark: _Toc163337412]19	资格审查
19.1	见第三章《资格审查》。
[bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc163337413][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc151190167]20	评标委员会
[bookmark: _Toc520356166]20.1	评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。
[bookmark: _Toc520356169]20.2	评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc163337414]21	评标程序、评标方法和评标标准
21.1	见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
[bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc163337415][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc151193717]六  确定中标
[bookmark: _Toc163337416]22	确定中标人
22.1	采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
[bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc163337417][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425]23	中标公告与中标通知书
23.1	采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2	中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc163337418]24	废标
24.1	在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1	符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2	出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3	投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
24.1.4	因重大变故，采购任务取消的。
24.2	废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc163337419][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc151190177]25	签订合同
25.1	中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3	联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4	政府采购合同不能转包。
25.5	采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
[bookmark: _Toc163337420]26	询问与质疑
26.1	询问
26.1.1	投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2	采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2	质疑
26.2.1	投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。
26.2.2	质疑函须使用财政部制定的范本文件。
26.2.3	投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4	投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3	接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
[bookmark: _Toc163337421]27	代理费
27.1	收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
[bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc100564787][bookmark: _Toc163337422][bookmark: _Toc487900382]
第三章  资格审查
[bookmark: _Toc99301422][bookmark: _Toc163337423]一、资格审查程序
1.	开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2.	《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3.	投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4.	投标人《资格证明文件》均应加盖投标人公章，否则其投标无效。
5.	资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
[bookmark: _Toc163337424]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc226965858]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
	提供证明文件的电子件或电子证照由授权人签字（或签章）并加盖投标人公章

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。

注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-3
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人公章

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	是否接受联合体投标
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。
3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件格式见《投标文件格式》

	3-2
	其他特定资格要求
	详见第一章“其他特定资格要求”
	除前三项，其余需提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人公章

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	




[bookmark: _Toc100564788][bookmark: _Toc163337425][bookmark: _Hlt164229061]第四章  评标程序、评标方法和评标标准
[bookmark: _Toc163337426]一、评标方法
[bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc163337427][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc150774760]1	投标文件的符合性审查
[bookmark: _Toc520356167]1.1	评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。
1.2	评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，其投标无效。
1.3	采购人、采购代理机构、评标委员会根据各自职责决定投标人是否符合资格审查要求、符合性审查要求、投标文件是否对采购文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买采购文件信息查询、信用查询、保证金提交和虚假信息除外）

符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、盖章
	按照招标文件要求签署、盖章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	分包意向协议
（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	13
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；
4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。
以上如有最新规定以最新规定为准

	15
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	16
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	17
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	18
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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[bookmark: _Toc163337428]2	投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1	评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字（签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为投标无效。
2.3	投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4	投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1	招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2	递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7	同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5	落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审（即评标价）；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1	对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审
2.5.2	对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3	组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4	价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5	中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6	监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7	残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.5.8	若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
[bookmark: _Toc163337429]3	投标文件的比较和评价
3.1	评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2	评标方法和评标标准
3.2.1	本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2	采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。（如数量不确定，要求以单价进行报价的，则以所有要求报价品目的单价总和计算投标价）
■随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
[bookmark: _Hlk126331366]3.2.3	非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）采购人所采购的设备不涉及政府强制采购，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书电子件的，按照《评标标准》中节能、环境标志产品得分规则加分。
3.2.4	关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）____。
[bookmark: _Toc163337430][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc151193716]4	确定中标候选人名单
4.1	采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
[bookmark: _Hlk126595569]■其他方式，具体要求：评审得分相同的，由投标价格最低的投标人获得中标人推荐资格:得分和投标价格还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。（如数量不确定，要求以单价进行报价的，则以所有要求报价品目的单价总和计算投标价）
4.2	采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标价格由低到高顺序排列。得分和投标价格还相同的，推荐技术部分得分最高的投标人，上述都相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。（如数量不确定，要求以单价进行报价的，则以所有要求报价品目的单价总和计算投标价）
4.3	采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4	评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5	评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。
[bookmark: _Toc163337431]5	报告违法行为
5.1	评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
[bookmark: _Toc163337432]6	评标报告
6.1	评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
[bookmark: _Toc163337433]7	修改评标结果
7.1	评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
[bookmark: _Toc163337434]7.2	评标报告签署前，经复核发现存在上述情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc163337435]8	停止评标及招标终止
8.1	评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
8.2	采购人、采购代理机构在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。


[bookmark: _Toc163337436]二、评标标准

	序号
	评审因素及说明
	分值

	一、商务部分

	1.1
	业绩：
投标人自2021年5月1日至本项目采购公告发出之日止，完成的类似项目业绩（以合同签订日期为准）。每提供一份业绩得1分,满分1分。
注：
需提供符合采购文件要求的业绩证明材料。（附合同主要部分复印件，至少包含合同首页、采购内容、金额页与双方签字盖章页），未按要求提供不得分
	1

	1.2
	投标人实力：
（1）具有有效的ISO 9001质量管理体系认证证书，得1分（需年度监督审核）
（2）具有有效的ISO 20000信息技术服务管理体系认证证书，得1分，（需年度监督审核）
（3）具有有效的ISO 27000信息安全体系认证证书，得1分（需年度监督审核）
（4）具有有效的ITSS信息技术服务标准符合性三级及以上证书，得1分
	4

	1.3
	人员能力要求：
（1）项目负责人：需具有信息系统项目管理师（高级）证书，得3分
（2）项目团队成员：至少两名团队成员（不含项目负责人）具备系统集成项目管理工程师（中级及以上）证书，得2分
注：1.上述证书需为人力资源和社会保障相关部门颁发
2.需提供相关人员身份证正反面复印件、简历和相关证书复印件
3.未按要求提供不得分
	5

	二、技术部分

	2.1
	响应文件对采购文件第五章技术要求的响应程度： 
全部满足采购文件要求，得满分。
“★”号项为必须满足技术指标，不满足属于无效投标；
“#”号每有一项不满足招标文件要求的，扣4分（共7项）；
其余普通指标共3分，有任意一项不满足，则普通指标得0分 
注：
1.文件中第五章技术参数要求提供证明材料或证明文件的，均需按要求提供并加盖投标人公章，否则视为不满足；
2.所有要求提供证明材料或证明文件的参数，均需逐项一一提供，并且所有证明材料均需在《采购需求偏离表》中标明页码及具体位置；
3.证明文件与《采购需求偏离表》不一致以证明文件为准；
4.漏报技术条款视为该项技术条款不满足。
5.第五章中涉及许可证、核准证和相关认证的，均需提供相关证书复印件并加盖投标人公章
	31

	2.2
	1.售后保障措施完整，售后响应、售后到场速度完全满足采购文件要求，质保期内保障措施详细，完全符合本项目需求，得7分；
2.售后保障措施完整，售后响应、售后到场速度完全满足采购文件要求，质保期内保障措施详细但表意描述有欠缺，得4分；
3.售后保障措施不完整，售后响应、售后到场速度满足采购文件要求，质保期内保障措施有缺项，得2分；
4.售后响应、售后到场速度不满足采购文件要求，得1分；
5.本项未提供，得0分。
	7

	2.3
	1.供货安装调试方案全流程叙述完整，包含但不限于供货安装流程、项目计划时间表、调试具体流程、并且针对设备运输、安装、供货过程中容易出现的安全风险制定了安全保障措施，完全符合本项目需求，得5分；
2.全流程叙述完整，但描述表意有欠缺或缺项，得3分；
3.全流程叙述不完整，得1分；
4.本项未提供，得0分。
	5

	2.4
	1.培训内容叙述完整，包含但不限于设备操作培训计划、设备维护及简单的设备维修培训计划、培训周期、具有详细培训手册、培训人员级别及经验等，完全符合本项目需求，得5分；
2.全流程叙述完整，但描述表意有欠缺或缺项，得3分；
3.全流程叙述不完整，得1分；
4.本项未提供，得0分。
	5

	2.5
	1.应急预案叙述完整，包含但不限于项目执行时各个阶段，从项目开始到验收结束（前期备货、供货、安装调试、实施等）容易出现的紧急情况分析及解决措施，完全符合项目需求，得5分
2.全流程叙述完整，但描述表意有欠缺或缺项，得3分；
3.全流程叙述不完整，得1分；
4.本项未提供，得0分。
	5

	2.6
	人员配备：
1.拟投入本项目的团队人员配备完全满足项目需求、拟派人员简历和人员分工计划表齐全，得5分；
2.拟投入本项目的团队人员配备不能满足项目需求，拟派人员简历和人员分工计划表齐全，得3分。
3.拟投入本项目的团队人员配备不能满足项目需求，拟派人员简历和人员分工计划表有缺项，得1分。
4.本项未提供，得0分
	5

	2.7
	投标产品中有属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。
注：以上复印件需加盖投标人公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。
	2

	
	投标产品中有属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。
注：以上复印件需加盖投标人公章；
	

	三、价格部分

	3.1
	满足招标文件实质性要求且价格最低的评标价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／该投标人的评标价)×30。
注：得分保留到小数点后两位。
	30

	注：
1.以上证书均需在有效期内，上述证书需提供证书复印件并加盖投标人公章,按规定需要年度监督审核的，需要提供有关的年度监督审核标识或附年度监督审核报告页，否则不得分。
2.以上证明文件、证书均需提供复印件并加盖投标人公章，未按要求提供视为不满足。
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第五章  采购需求
整体需求：

★1.超出预算的报价文件属于无效响应。
★2.双方同意，鉴于甲方付款依托于财政拨款，如遇财政拨款计划有变动，以款项实际到账时间和金额为准。如遇因财政拨款变动导致甲方实际付款时间迟于合同约定的情况和甲方实际支付金额不等于合同约定金额的情况（总支付金额等于合同金额），不构成甲方违约，甲方无需承担任何责任。甲方历次付款前，乙方应先开具等额有效发票，因乙方未及时开具发票导致甲方迟延付款的，该等责任由乙方自行承担。（供应商需自行承诺可以满足上述要求，格式自拟）

商务要求:（未单独注明某一包要求的则是针对所有采购包的共同要求）：
1、售后服务：
（01包）中标人必须提供原厂的新品、正品，能保证相应的原厂质保维修服务，在设备发生故障报修后30分钟内响应，2小时内到达用户现场提供服务，不能耽误采购人使用。需保证多功能厅（合班教室）、现代艺术教学中心、篮球馆的音视频设备在质保期间有足够的声压级及显示亮度，设备稳定运行且功能正常。

2、供货安装调试要求：
（01包）中标人需承诺免费将所供产品配送至采购人指定的履约地点，并进行安装调试服务；配备相关设备专业技术人员根据现场需求,在设备安装现场对设备进行配置,并在项目期间配合采购人的需求对配置进行修改,直至满足项目要求。显示系统需保障配电系统的安全管控，灯光系统及机械幕布系统满足后期方便维护的原则。

3、培训：
（01包）中标人需派专业技术人员到采购人现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。中标人负责联系厂家为至少两名系统操作人员免费提供原厂专业的操作及维护培训，培训内容包括但不限于理论讲解和实际操作,系统原理及如何排除故障等。
培训，培训内容包括但不限于理论讲解和实际操作,系统原理及如何排除故障等。

4、应急要求：
（01包）为保证采购项目的顺利进行，需考虑实施过程中各方面出现紧急情况的应急预案，包括施工过程中防火、防电、防高空坠落等应急预案、应急实施服务人员，遇到紧急情况按规定的时限进行处理。

5、人员要求：提供合理的组织机构,建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系,安排好足够的高素质人才参加本项目的建设。同时配备专门实施部署团队。从项目开始至结束包括但不限于，供货、安装、实施、培训、验收、售后等项目中途的每一个环节均需有专业人员对接。

[bookmark: _Hlk133493982]★6、质保期：自验收合格之日起不低于三年；质保期内所有硬件更换免费，中标人提供终身技术服务。

★7、提供相关的技术资料，包括但不限于详细的操作指南、系统图、产品有关资料等。

★8、交货时间（包含安装调试）：合同签订合同后20天内

★9、交货地点：用户指定地点。

★10、包装运输要求：提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。

★11、验收标准：
验收标准：
初步验收：所有产品到现场后，按采购文件要求对产品数量进行验收
最终验收：所有产品安装调试完毕后按采购文件要求对产品功能进行验收 



技术需求：
01包
	[bookmark: _Hlk89932246]序号
	标的名称
	规格参数
	数量
	单位
	所属
行业

	多功能厅（合班教室）设备
	

	一、舞台机械系统
	

	1
	会标吊杆
	1、钢丝绳缠绕吊杆机；
2、吊点数：≥6吊点；
3、吊杆长度：≥17米；
4、电机：双制动电动机；
5、有效载荷（包括杆体重量）：≥8kN；
6、定位精度：±3mm；
	1
	道
	工业

	2
	大幕吊杆
	1、钢丝绳缠绕吊杆机；
2、吊点数：≥6吊点；
3、吊杆长度：≥17米； 
4、电机：双制动电动机； 
5、有效载荷（包括杆体重量）：≥8kN；
6、定位精度：±3mm；
	1
	道
	工业

	3
	大幕开合机构
	1、电动对开；可承载幕布重量：≥400KG；
2、对开调速范围：V=0.1～0.5m/s；
3、电机功率：≥1.1Kw,交流电机；
4、安全措施：开闭限位保护装置；
	1
	道
	工业

	4
	顶光灯光吊杆
	1、钢丝绳缠绕吊杆机；
2、吊点数：≥6吊点；
3、吊杆长度：≥17米；                           
4、电机：双制动电动机；                     
5、有效载荷（包括杆体重量）：≥8kN；
6、定位精度：±3mm；
	3
	道
	工业

	5
	景用吊杆
	1、钢丝绳缠绕吊杆机；
2、吊点数：≥6吊点；
3、吊杆长度：≥17米 ； 
4、电机：双制动电动机； 
5、有效载荷（包括杆体重量）：≥6kN；
	3
	道
	工业

	6
	檐幕吊杆
	1、钢丝绳缠绕吊杆机；
2、吊点数：≥6吊点；
3、吊杆长度：≥17米 ；      
4、电机：双制动电动机；  
5、有效载荷（包括杆体重量）：≥6kN；
	2
	道
	工业

	7
	背景幕吊杆
	1、钢丝绳缠绕吊杆机；
2、吊点数：≥6吊点；
3、吊杆长度：≥17米； 
4、电机：双制动电动机； 
5、有效载荷（包括杆体重量）：≥8kN；
6、定位精度：±3mm；
	1
	道
	工业

	8
	背景幕开合机构
	1、电动对开；可承载幕布重量：≥400KG；
2、对开调速范围：V=0.1～0.5m/s；
3、电机功率：≥1.1Kw,交流电机；
4、安全措施：开闭限位保护装置；
	1
	道
	工业

	9
	侧光灯光吊杆
	1、钢丝绳缠绕吊杆机；
2、吊点数：≥6吊点；
3、吊杆长度：≥17米；      
4、电机：双制动电动机； 
5、有效载荷（包括杆体重量）：≥8kN；
6、定位精度：±3mm；
	2
	道
	工业

	10
	面光吊杆
	1、钢丝绳缠绕吊杆机；
2、吊点数：≥6吊点；
3、吊杆长度：≥17米； 
4、电机：双制动电动机；  
5、有效载荷（包括杆体重量）：≥8kN；
6、定位精度：±3mm；
	1
	道
	工业

	11
	台上机械控制系统
	1、控制机械数量：≥16道；
2、显示吊杆定位位置；可独立、集中编程，可在任意高度定位，PLC方式；
3、具备操作方式：平板电脑控制、点控、急停控制、带有485网络接口、防冲顶保护等功能、相序保护、设有电锁、电源指示；
4、控制系统可对吊机的运行精度进行自动的调整和校正；
	1
	套
	工业

	12
	台上机械电气系统
	含控制强弱电控制柜，制按纽、继电器、接触器、断路器等
	1
	套
	工业

	13
	前檐幕
	1、材质：麻绒；1块，折比：3:1
2、阻燃方式：浸染式阻燃处理
	51
	平米
	工业

	14
	前檐幕衬里
	1、材质：麻绒；1块，折比：1:1
2、阻燃方式：浸染式阻燃处理
	17
	平米
	工业

	15
	大幕
	1、材质：麻绒；2块，折比：3:1
2、阻燃方式：浸染式阻燃处理
	330.6
	平米
	工业

	16
	大幕衬里
	1、材质：麻绒；2块，折比：1:1
2、阻燃方式：浸染式阻燃处理
	110.2
	平米
	工业

	17
	檐幕
	1、材质：麻绒；2块，折比：3:1
2、阻燃方式：浸染式阻燃处理
	102
	平米
	工业

	18
	檐幕衬里
	1、材质：麻绒；2块，折比：1:1
2、阻燃方式：浸染式阻燃处理
	34
	平米
	工业

	19
	边檐幕
	1、材质：麻绒；4块，折比：3:1
2、阻燃方式：浸染式阻燃处理
	180.9
	平米
	工业

	20
	边檐幕衬里
	1、材质：麻绒；4块，折比：1:1
2、阻燃方式：浸染式阻燃处理
	60.3
	平米
	工业

	21
	背景幕
	1、材质：麻绒；2块，折比：3:1
2、阻燃方式：浸染式阻燃处理
	330.6
	平米
	工业

	22
	背景幕衬里
	1、材质：麻绒；4块，折比：1:1
2、阻燃方式：浸染式阻燃处理
	110.2
	平米
	工业

	23
	窗帘
	1、材质：麻绒；6块，折比：2:1
2、阻燃方式：浸染式阻燃处理
3、含窗帘轨道，根据实际尺寸定制。
	1
	批
	工业

	24
	机械专用线缆
	机械专用控制线，规格包含4x0.75²，16x0.5²等
	500
	米
	工业

	25
	机械专用线缆
	阻燃线缆，规格4x2.5²，5x10²等
	500
	米
	工业

	26
	机械专用线缆
	机械专用网线，超六类屏蔽网线
	200
	米
	工业

	27
	卷扬机安装基础
	固定机脚梁，设备间机脚梁高度与静电地板同高（300mm）
	1
	批
	工业

	28
	设备组装配件
	包含日字型杆体、三角笼型杆体、长三角笼型杆体、对开幕轨道等，按需定制。
	1
	批
	工业

	29
	其他配件
	包含φ150支点滑轮、φ5航空钢丝绳、断火保护、上下限位、冲顶保护、排缆收纳筐、号码牌等，按需定制。
	1
	批
	工业

	30
	辅材
	国标配置，按需定制。
	1
	项
	工业

	31
	舞台区机械钢结构
	1、规格：栅顶设备安装钢结构层
2、材料：主承重梁：16#槽钢，吊点滑轮梁：150*100H钢，侧光吊点梁：150*100H钢，
3、吊筋：8#槽钢。材料均采用国标钢材现场制作，含预埋件等。
	1
	项
	工业

	32
	观众区面光钢结构
	1、规格：面光设备安装钢结构层
2、材料：主承重梁：16#槽钢，吊点滑轮梁：14#槽钢，机脚梁：3、14#槽钢，吊筋：8#槽钢马道：40*20方管。材料均采用国标钢材现场制作，含预埋件等。
	1
	项
	工业

	二、舞台灯光系统设备
	

	1
	灯光控制台
	1、≥8个DMX输出, 1个DMX输入,最高可支持65536个通道；
2、≥内置2个全视角≥15.4英寸触摸屏+1个≥10英寸高亮度触摸屏，屏幕可以电动升降调节角度；
3、≥15个带感应手动推杆（60mm）；
4、≥2个AB场手动推杆(100mm)；
5、≥1个主控手动推杆；
6、≥6个带PUSH功能编码器；
7、1个高灵敏轨迹球，一个调光轮；
8、≥2个千兆以太网口，支持MA NET，ARTNET，ETC； NET2,PATHPORT,SCAN,SHOWNET,KINET1信号；
9、≥5个USB2.0口；
	1
	台
	工业

	2
	网络传输器
	1、支持DMX转ArtNet；
2、≥输入4096个通道，实现信号远距离传输、离线编程、可视舞台的功能；
3、≥ 8个DMX光电隔离XLR接口；
	1
	台
	工业

	3
	DMX信号放大器
	1.电压：AC100~240V，50/60Hz；
2、≥8路光电隔离DMX信号分配器(Ver: 2.0)；
3、1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出；
4、输入/输出光电隔离；
5、8路独立放大驱动输出。
	4
	台
	工业

	4
	直通柜
	1、开关数量：≥60路；
2、功率：≥600W；
3、规格:单相、三相通用；
4、每路功率：≥3KW；
5、主要功能：≥每一台12路开关输出，40A空气开关；
	1
	台
	工业

	5
	面光-成像灯
	1、输入电压：AC100~240V，50/60Hz；
2、功率：≥400W；
3、光源：高显指COB LED灯珠；
4、显色指数：Ra>92；
5、光源寿命：≥100000 小时；
6、色温：2700k-8000k 线性可调节；
7、控制面板：LCD液晶显示+四按键；
8、光束角度：10度，19度，26度，36度，50度可调；
9、调光：0-100%线性调光；
	14
	台
	工业

	6
	耳光-成像灯
	1、输入电压：AC100~240V，50/60Hz；
2、功率：≥400W；
3、光源：高显指COB LED灯珠；
4、显色指数：Ra>92；
5、光源寿命：≥100000 小时；
6、色温：2700k-8000k 线性可调节；
7、控制面板：LCD液晶显示+四按键；
8、光束角度：10度，19度，26度，36度，50度可调；
9、调光：0-100%线性调光；
	8
	台
	工业

	7
	顶光-会议灯
	1、输入电压：AC90-240V宽电压；
2、led功率：≥200W；
3、led单颗灯珠功率：≥0.5W；
4、led数量：≥500颗；
5、显色指数 gt;92；
6、使用寿命：＞50000H；
7、照度：≥3024Lx；
8、色温：2700K-8000K ；
9、发光角度：≥160度；
10、调光：0-100%线性调光；
	14
	台
	工业

	8
	顶光-聚光灯
	1、光源：≥200W LED模组
2、色温：3200K/5600k/ 6000K全白，混白；
3、光源额定寿命≥50000小时；
4、显色还原性: CRI：≥92；
5、调光：0-100%线性调光；
	3
	台
	工业

	9
	顶光-PAR灯
（核心产品）
	1、输入电压:AC110-240V 50-60HZ；
2、额定功率:≥180W；
3、光源:≥60颗，R G B W:(光宏Epiled)；
4、颜色: RGBW线性混色系统.2700K-8000K可调；
5、透镜角度: 15,25,45度可调；
6、调光: 电子调光0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走同步，≥65000级线性调光,调光柔和，无闪烁；
7、频闪:数字式频闪,1-255次；
8、通道数量: ≥8标准模式8通道；
9、运行模式:DMX512 （数码显示），主从控制，自走，声控；
	42
	台
	工业

	10
	顶光-电脑灯
	1、额定电压：AC110V-240V，50/60Hz；
2、光源：≥380W；色温≥6100K
3、功耗：≥400W；                                         
4、控制：DMX512、自走内置程序、声控；
5、光学器件：≥16片透镜式镜头组，变焦0°-3.9°；                                               
6、电子聚焦；20米处，≥50000LUX；                        
7、调光：0-100%线性调光；
8、固定颜色：≥13个色片+白光（可半色效果）；
9、棱镜：≥16棱镜，8+16+16（40蜂窝棱镜）双棱镜可叠加，可双向独立旋转；
10、频闪：双铡刀频闪频率最高可以13次每秒，并可选择随 机频闪及脉冲频闪；                  
11、镜头组光学系统，电动对焦；
	18
	台
	工业

	11
	侧光-成像灯
	1、输入电压：AC100~240V，50/60Hz；
2、功率：≥400W；
3、光源：高显指COB LED灯珠；
4、显色指数：Ra>92；
5、光源寿命：≥100000 小时；
6、色温：2700k-8000k 线性可调节；
7、光束角度：10度，19度，26度，36度，50度可调；
8、调光：0-100%线性调光；
	4
	台
	工业

	12
	侧光-PAR灯
	1、输入电压:AC110-240V 50-60HZ；
2、额定功率:≥180W；
3、光源:≥60颗，R G B W:(光宏Epiled)；
4、颜色: RGBW线性混色系统.2700K-8000K可调；
5、透镜角度: 15,25,45度可调 )；
6、调光: 电子调光0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走同步，65555级线性调光,调光柔和，无闪烁；
7、频闪:数字式频闪,1-255次；
8、通道数量: ≥8标准模式8通道；
9、运行模式:DMX512 （数码显示），主从控制，自走，声控；
	8
	台
	工业

	13
	侧光-电脑灯
	1、额定电压：AC110V-240V，50/60Hz；
2、光源：≥380W；色温≥6100K
3、功耗：≥400W；                                         
4、控制：DMX512、自走内置程序、声控；
5、光学器件：≥16片透镜式镜头组，变焦0°-3.9°；                                               
6、电子聚焦；20米处，≥50000LUX；                        
7、调光：0-100%线性调光；
8、固定颜色：≥13个色片+白光（可半色效果）；
9、棱镜：≥16棱镜，8+16+16（40蜂窝棱镜）双棱镜可叠加，可双向独立旋转；
10、频闪：双铡刀频闪频率最高可以13次每秒，并可选择随 机频闪及脉冲频闪；                  
11、镜头组光学系统，电动对焦；
	4
	台
	工业

	14
	出入口提示灯
	LED提示灯，内容可滚动显示，演出中、排练中，开关控制。
	5
	台
	工业

	15
	灯光系统专用阻燃电缆
	WDZB-YJRY3*4.0专用阻燃电缆
	2000
	米
	工业

	16
	灯光专用排缆
	4组3x4²电源+3组DMX信号
	250
	米
	工业

	17
	灯光专用排缆
	4组3x4²电源+6组DMX信号
	50
	米
	工业

	18
	灯光连接电缆
	ZRRVV3*1.5电源线
	200
	米
	工业

	19
	调光柜接入电缆
	4x95²+1x50²电源线
	20
	米
	工业

	20
	DMX信号线缆
	3芯灯光专用电缆
	2500
	米
	工业

	21
	网线
	六类非屏蔽双绞线
	200
	米
	工业

	22
	灯光接口箱
	灯光专用接口箱，电源及信号转接箱，灯杆和舞台上空安装，每道灯杆2-4套、
	1
	批
	工业

	23
	灯具配件
	包含灯钩、保险绳、柔光片、螺丝等
	1
	批
	工业

	24
	三芯接插件-插座
	16A防水插座
	50
	个
	工业

	25
	三芯接插件-插头
	16A防水插头
	40
	个
	工业

	26
	DMX接插件-插座
	DMX512卡侬插座
	40
	个
	工业

	27
	DMX接插件-插头
	DMX512卡侬插头
	70
	个
	工业

	28
	工作台
	定制操作台，包含电视机托架、内置19英寸标准机柜（含理线架、PDU、托盘、螺丝等机柜配件）储物抽屉等。
	1
	套
	工业

	29
	设备机柜
	19寸标准机柜，42U
	1
	套
	工业

	三、舞台音响系统（表中所列技术参数为最低要求，低于该参数视为负偏离）
	

	1
	中央声道全频扬声器
	1、产品类型：15英寸两分频全频音箱；
2、单元配置：1x15英寸低音单元，1x75芯高音压缩驱动器；
3、频响 (±3dB) : 48Hz-18kHz；
4、额定功率≥400W
5、阻抗：8欧；
6、灵敏度 : ≥100dB；  
7、最大声压SPL: ≥132dB。
8、指向性(H×V)：90°×50°
	1
	只
	工业

	2
	左右声道全频扬声器
	1、产品类型：15英寸两分频全频音箱；
2、单元配置：1x15英寸低音单元，1x75芯高音压缩驱动器；
3、频响 (±3dB) : 48Hz-18kHz；
4、额定功率≥400W
5、阻抗：8欧；
6、灵敏度 : ≥100dB；  
7、最大声压SPL: ≥132dB。
8、指向性(H×V)：90°×50°
	2
	只
	工业

	3
	左右声道拉声像全频扬声器
	1、产品类型：15英寸两分频全频音箱；
2、单元配置：1x15英寸低音单元，1x75芯高音压缩驱动器；
3、频响 (±3dB) : 48Hz-18kHz；
4、额定功率≥400W
5、阻抗：8欧；
6、灵敏度 : ≥100dB；  
7、最大声压SPL: ≥132dB。
8、指向性(H×V)：90°×50°
	2
	只
	工业

	4
	左右声道低频扬声器
	1、产品类型：双18英寸超低频音箱
2、单元配置：双18英寸低音单元
3、额定功率：≥1000W； 
4、阻抗：4欧；
5、灵敏度 ：≥102dB；  
6、最大声压SPL：≥139dB；
	2
	只
	工业

	5
	台唇补声全频扬声器
	1、频率响应：80Hz-20kHz； 
2、灵敏度dB（1W/1m）： ≥90dB；  
3、额定功率：≥50W； 
4、输入阻抗（Ω）：8Ω；  
5、单元配置： ≥5英寸；
	5
	只
	工业

	6
	效果声扬声器
	1、中低音喇叭 : 1×8英寸；1英寸高分子聚合膜压缩驱动器
2、频响 (±3dB) : 80Hz-20kHz；  
3、额定/峰值功率：≥150W /300W；
4、阻抗：8欧；
5、灵敏度 : ≥94dB ； 
6、最大声压SPL: ≥121dB；
7、指向性(H×V)：120°×60°
	8
	只
	工业

	7
	舞台流动返送扬声器
	配置不低于：
1、产品类型：15寸两分频
2、单元构成：低音 1×15"钕磁低音单元，高音1×3"（75mm）振膜钕磁高音驱动器；  
3、频率响应 45Hz-20 KHz；  
4、额定功率  ≥400w；   
5、灵敏度（ 1w/1m ）：105dB； 
6、最大声压 （SPL） 138dB； 
7、阻抗： 8Ω；
8、指向性(H×V)：80°×50
	4
	只
	工业

	8
	数字功率放大器
	1、立体声输出功率8Ω：≥400W×2；立体声输出功率4Ω：≥600W×2；桥接功率8Ω：≥1200W
2、输入灵敏度： 0.775V/1.4V；
3、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 
4、转换速率：≥10V/µs；
5、阻尼系数：﹥400:1；
6、串音：>-75dB@1KHz；
7、信噪比：≥100dB；
8、总谐波失真：＜0.5%，1KHz；
9、互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W
	1
	台
	工业

	9
	数字功率放大器
	1、立体声输出功率8Ω：≥800W×4；     
2、立体声输出功率4Ω：≥1450W×4；
3、桥接功率：8Ω： 2000W×2
4、输入灵敏度： 0.775V   1V   1.4V；
5、总谐波失真1kHz和1dB以下的裁剪: < 0.1%；
6、总谐波失真20Hz-20kHz 1瓦:< 0.58%；
7、信噪比: > 100 dBA；
8、信号通道分离（串扰）在1KHz）: > 70 dB；
9、频率响应1瓦8Ohm,20 Hz-20kHz: 0.05 dB；
10、阻尼控制:> 4000；
11、输入阻抗平衡/不平衡: 20 / 10 kohm；
12、放大器增益:34dB；
	4
	台
	工业

	10
	数字功率放大器
	1、立体声输出功率8Ω：1600W×2；     
2、立体声输出功率4Ω：2850W×2；
3、桥接功率8Ω：4800 W；
4、最大值输出电压：103V；
5、最大输出电流: 25A；
6、输入灵敏度：0.775V、1V、1.4V；
7、总谐波失真1kHz和1dB以下的裁剪: < 0.008 %；
8、总谐波失真20Hz-20kHz 1瓦: < 0.05 %；
9、信噪比: > 112 dBA；
10、信号通道分离（串扰）在1KHz）: > 70 dB；
11、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) : +/-0.05dB；
12、阻尼控制:> 400 8oh；
	1
	台
	工业

	11
	数字调音台
	1、≥64个通道，≥42个总线的数字调音台；
2、≥12个RackExtra FX插槽，带专用立体声返回通道；
3、≥16个DCA；
4、≥15.6”全高清电容式双触摸屏，带手势控制；
AMM (自动话筒混音器) ≥64个通道；
5、≥144个推子条， SLink端口连接到远程I/O扩展器和ME个人混音系统；
	1
	台
	工业

	12
	调音台接口箱
	1、≥48个麦克风前置放大器输入
2、≥16个XLR线路输出
3、96kHz操作
4、DX1端口：兼容单个DX32或最多2个DX168 / DX164-W扩展器；
5、DX2/ME端口：兼容单个DX32，最多2个DX168/DX164-W扩展器或ME个人监控系统；
	1
	台
	工业

	13
	数字处理器
	1、模拟通道数 ≥8路输入+8路输出；
2、核心算法 自动混音、反馈消除；
3、GPIO ≥2个输入；
4、RS485 ≥1；
5、RJ45控制接口 ≥1；
6、模拟增益 42dB；
7、量化位数 24bit；
8、采样率 48k；
9、频率响应（20~20KHz） ±0.2dB；
	2
	台
	工业

	14
	监听耳机
	1、佩戴方式：头戴护耳式；
2、频响范围：8-25000Hz；
3、产品阻抗：64欧姆；
4、灵敏度：113dB；
	1
	副
	工业

	15
	有源监听音箱
	1、类型：5寸监听音箱；
2、频率响应：56Hz- 22Hz；
	2
	只
	工业

	16
	多媒体播放机
	支持数字音频光碟，MP3、WAV、AAC文件格式
	1
	台
	工业

	17
	硬盘播放机
	4K，60Hz点对点视频输出，广色域HDR/HDR10，10Bit色深，内置4t硬盘、解析7.1物理输出口
	1
	台
	工业

	18
	专业播放声卡
	2进4出；USB音频接口；
	1
	台
	工业

	19
	时序电源
	1、顺序开启逆序关闭，输出通道数≥8；最大电流容量≥60A(AC220V) 
2、PASS键可全通道同时打开；  
3、COM/WIFI/WAN以太网口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制；  
4、时间间隔可调；  
5、自由通道关闭；  
6、级联叠机ID:0-255；
	2
	台
	工业

	20
	人声动圈话筒
	1、人声话筒
2、类型:动圈,拾音模式:超心形
	4
	只
	工业

	21
	合唱话筒
	1、传感器类型：电容；
2、拾音模式：全向, 双向, 心形；
3、全音域频率响应(20 Hz - 20 KHz)，可以极其准确地再现人声和乐器声；次声滤波器可以消除由机械振动引起的低于17 Hz的低频噪声
	4
	只
	工业

	22
	鹅颈话筒
	1、18英寸（457毫米）超心形鹅颈；
2、可互换式拾音器头可为每种应用提供合适的拾音模式；传感器类型:电容；频率响应:50 Hz - 17 kHz；
3、灵敏度（1 kHz）:心形-33.5 dBV/Pa；全向型：-28.0 dBV/Pa；超心形-32.5 dBV/Pa dBV/Pa /心形21.1 mV/Pa；4、全向型：39.8 mV/Pa；超心形23.7 mV/Pa mV/Pa
	4
	只
	工业

	23
	高杆话筒架
	高度≥1000-1700 mm；横杆长度≥800mm
	8
	个
	工业

	24
	数字无线接收机
	1、单通道数字无线话筒；
2、每个6MHz电视频道支持17个兼容系统，每个8 MHz通道支持22个兼容系统
	8
	台
	工业

	25
	手持无线话筒
	1、心形动圈手持话筒,数字式手持发射器,自动发射机设置；
2、用于安全传输的AES 256位加密；超过120 dB的动态范围 无需进行发射机增益调整；1/10mW可选射频输出功率
	4
	只
	工业

	26
	腰包发射机
	1、与接收机配套使用腰包发射机；可选的显示模式，显示组/通道、频率或电池运行时间；工作范围：直线距离可达100米；
2、4针微型公接头
	4
	个
	工业

	27
	微型头戴式话筒
	1、接口：MTQG/TA4F
2、拾音模式：全指向性，频率响应：20Hz-20kHz
3、信噪比：69.5dB，声压级：142dB SPL，动态范围：117.5dB
	4
	套
	工业

	28
	天线放大分配器
	1、具有放大射频信号、补偿因信号功率的功能。
2、五路射频信号输出
	2
	台
	工业

	29
	有源指向性天线
	接头类型: BNC, 插孔
阻抗: 50 Ω
	2
	副
	工业

	30
	有线内通主站
	1、内置预设功能：PRG 中断、幻象电源、远程开关、继电器触发等
2、外置调节功能：话筒增益、侧音调节、主节目信号调节、次节目信号调节、语音调节远程控制：话筒哑音、蜂鸣器哑音、继电器、PA 控制
	1
	台
	工业

	31
	有线内通墙面站
	1、电源需求：24-32V, 正常 27V/80 mA
2、预设内配置：话筒增益、CALL 提示音音量大小调整
3、话筒连接器：内置驻极体电容话筒
	3
	台
	工业

	32
	有线主机用鹅颈麦克风
	1、用于主站；频率响应：95Hz~12KHz
2、灵敏度：-76dB±3dB(0db=1V/pa at 1KHz)
	1
	个
	工业

	33
	对讲机
	1、数字对讲机；工作频段： UHF:400-470MHZ；
2、信道容量：48信道；信道间隔：25/12.5KHz
	4
	套
	工业

	34
	接口箱盒
	包括舞台接口箱，舞台地板插座盒。
	8
	套
	工业

	35
	跳线排及跳线
	包括信号跳线接口及扬声器跳线接口板，接插件等。
	1
	套
	工业

	36
	接插件
	XLR、RCA、TRS、NL4、RJ45（屏蔽）、BNC、公牛电源。
	1
	批
	工业

	37
	音响专用电源线
	WDZB-YJRY3*4.0电源线
	600
	米
	工业

	38
	音响专用电源线
	WDZB-YJRY3*2.5电源线
	200
	米
	工业

	39
	音频信号线缆
	工程安装专用音频线缆
	5000
	米
	工业

	40
	网线
	六类非屏蔽网线
	1200
	米
	工业

	41
	音箱线
	2x2.5²音箱线
	1000
	米
	工业

	42
	音箱线
	2x4²音箱线
	200
	米
	工业

	43
	同轴线
	50Ω同轴线
	300
	米
	工业

	44
	流动音箱线
	流动音箱线
	200
	米
	工业

	45
	流动话筒线
	流动话筒线
	200
	米
	工业

	46
	内通线缆
	四芯音频线缆
	300
	米
	工业

	47
	单模光纤缆
	8芯复合光纤缆，带铠
	500
	米
	工业

	48
	工作台
	定制操作台，包含电视机托架、内置19寸标准机柜（含理线架、PDU、托盘、螺丝等机柜配件）储物抽屉等。
	1
	套
	工业

	49
	设备机柜
	19寸标准机柜，42U
	2
	套
	工业

	50
	其他辅材
	满足系统功能需求的其他安装辅料
	1
	批
	工业

	四、视频系统设备（表中所列技术参数为最低要求，低于该参数视为负偏离）
	

	1
	主摄像机
	1、图像传感器：1/2.3英寸MOS传感器；
2、变焦倍数：≥20倍光学变焦镜头；
	1
	台
	工业

	2
	控制键盘
	IP连接：通过转换集线器最多可以连接和控制远程摄像机。
	1
	台
	工业

	3
	摄像机壁装支架
	定制摄像机配套壁装支架
	1
	台
	工业

	4
	监控摄像机
	1、焦距：4.8 mm~96 mm，20倍光学变倍；
2、视场角：57.6°~3.4°（广角~望远）； 
3、补光灯类型：红外补光，补光灯距离：100 m ；
4、水平范围：360°垂直范围：-15°-90°(自动翻转)；
5、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
6、网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据
	3
	个
	工 业

	5
	摄像机壁装支架
	定制摄像机配套壁装支架
	3
	台
	工业

	6
	监控硬盘录像机
	1、存储接口：2个SATA接口，满配8TB硬盘；
2、视频接口：1×HDMI，1×VGA；
3、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；
4、报警接口：4路报警输入，1路报警输出；
5、USB接口：2×USB 2.0；
6、输入带宽：80Mbps，输出带宽：160Mbps；
7、接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入；
8、解码能力：最大支持12×1080P；
9、显示能力：最大支持4K+1080P异源输出；
	1
	台
	工业

	7
	4K录播一体机
	支持HMDI内嵌音频和外接调音台音频输入；
支持7*24小时连续录制，自动分段录制；
	1
	台
	工业

	8
	POE网络交换机
	1、交换容量≥336Gbps
2、转发性能≥114Mpps
3、端口形态：16千电（POE+），4个千兆光，提供
4、MAC地址表≥16K；ARP表≥1K；路由表≥1K；
5、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094；
6、内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理；
7、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像
8、支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持IPv6 ACL；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；
	1
	台
	工业

	9
	时序电源
	1、顺序开启逆序关闭，输出通道数≥8；最大电流容量≥60A(AC220V) 
2、PASS键可全通道同时打开；  
3、COM/WIFI/WAN以太网口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制；  
4、时间间隔可调；  
5、自由通道关闭；  
6、级联叠机ID:0-255；
	2
	台
	工业

	10
	高清图像处理器
	1、设备应为纯硬件FPGA架构
2、单张板卡支持4通道输入或输出，紧凑型机箱，模拟视频单板卡支持16路同时输入，单卡支持2种信号源任意组合，最大支持96路输入，36路输出。
#3、输入输出板卡可热插拔，输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s。提供第三方检测机构出具的检测报告
4、开机时间≤10s，启动电源至输出最总画面的时间间隔。
#5、平均故障时间间隔（MTBF）不小于96000小时
#6、最大单机背板信号处理带宽不小于720Gbps。提供第三方检测机构出具的检测报告
7、支持集中DVI、VGA、CVBS、HDBaseT、HDMI、SDI、YPbPr、光纤、网络等2K信号，Dual-link DVI、HDMI 1、DisplayPort等4K信号采集和输出。
8、单台设备最大规模支持128路高清输入，144路高清输出，均不需要设备级联。
9、设备支持任意一路图像在拼接屏的任意位置以任意比例进行开窗、缩放、拉伸、漫游、叠加、跨屏、缩放等功能。
10、支持信号源预监功能，支持浏览所有输入信号源的实时预览画面。
#11、图像开窗响应速度＜15ms。提供第三方检测机构出具的检测报告
#12、支持RRTA分辨率实时全兼容技术，单台设备应支持同时控制4组不同分辨率的大屏幕显示。提供第三方检测机构出具的检测报告
#13、支持设置拼接屏的拼缝补偿，屏幕间隔可以根据电视墙实现接缝大小不同而任意设置，可精确到1个像素。提供第三方检测机构出具的检测报告
#14、支持视频网络运维管理协议，实时监测设备的运行状态，对设备异常情况进行报警。提供第三方检测机构出具的检测报告15、支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用灰色标示。提供第三方检测机构出具的检测报告；
	1
	台
	工业

	11
	HDBaseT输入卡
	HDBT输入卡，单板支持4路输入，RJ45接口，最大支持分辨率1920x1200@60Hz
	2
	块
	工业

	12
	HDMI输入卡
	4路HDMI信号输入
	3
	块
	工业

	13
	HDBaseT输出卡
	HDBT输出卡，单板支持4路输出，RJ45接口，每路输出可开4个窗口，最大支持分辨率1920X1200@60Hz
	3
	块
	工业

	14
	HDMI输出卡
	4路HDMI信号输出
	6
	块
	工业

	15
	HDBaseT传输器
	HDMI HDBaseT传输器，信号分辨率高达4Kx2K ，在可以通过单根CAT6a 电缆将1080P60信号延长输出至70 米，支持RS232 双向通讯功能和双向IR 控制。支持双向PoC 功能，接一个电源适配器即可。
	12
	对
	工业

	16
	LED处理器
	1、支持DVI高清数据接口；
2、最大可接收800万像素的超清数字信号；
3、千兆网口输出；                                                                         
4、支持视频处理功能；                                                              
5、支持4路信号输入；                                                                 
6、支持4路画面分割
	1
	台
	工业

	17
	HDMI光纤传输器
	1、多种分辨率支持：支持最大1920×1200@60Hz及以下多种分辨率；
2、多种业务接口支持：支持除高清视频以外的多种业务接口，平衡及非平衡音频、控制数据。
3、光纤最大传输距离可达80Km；
4、自动识别和配置各种显示模式；
5、支持16位色深视频信号，传输带宽高达6Gbps；
6、像素时钟最大225MHz；
7、内置自动均衡和重定时功能，画面清晰稳定；
	5
	对
	工业

	18
	无线投屏
	无线投屏器协作系统hdmi传输器手机电脑一键同屏，支持双屏异显，9分屏等
	1
	台
	工业

	19
	高清显示器
	1、4K超清全面屏电视,分辨率3840*2160，屏幕尺寸≥65英寸
2、亮度≥220nits,对比度≥1200：1 
3、最大可视角度：≥178°
4、支持HDMI2.0*2、VGA*1、AV-in*1、分量*1、RJ45*1、同轴*1、RF*1（DTMB）、USB2.0*2、TF卡槽*1 、无源音响*1、RS232*1。
	2
	台
	工业

	20
	显示器流动车
	显示器移动推车，SPCC冷轧板，一体式底座，适用尺寸：32-75英寸
	2
	套
	工业

	21
	高清监视器（控制室）
	1、屏幕尺寸：27至32英寸
2、屏幕比例：16:9
3、分辨率不低于4K
	4
	台
	工业

	22
	监视器安装架
	1、双屏支架；适用尺寸（英寸）：22-35；
2、适用承重范围（kg）：2-12
	2
	套
	工业

	23
	高清显示器
	1、4K超清全面屏电视,分辨率3840*2160，屏幕尺寸≥43英寸
2、亮度≥220nits,对比度≥1200：1 
3、最大可视角度：≥178°
4、支持HDMI2.0*2、VGA*1、AV-in*1、分量*1、RJ45*1、同轴*1、RF*1（DTMB）、USB2.0*2、TF卡槽*1 、无源音响*1、RS232*1。
	5
	台
	工业

	24
	显示器支架
	1、适用电视孔距：600x400范围内
2、最大承重（kg）≥ 36.4
	5
	套
	工业

	25
	LED背景屏
	1、封装方式：SMD表贴三合一、铜线封装；
2、刷新频率：≥3840Hz；
3、单元板拼接平整度：≤0.1mm；
4、调节精度：≤0.1mm；
5、失控率：≤1/100000㎡；
6、色度均匀性：Cx，Cy±0.003以内；
7、单点亮度/色度校正功能：具备单点亮度及色度校正功能；
8、灰度等级：≥16Bit；
9、白平衡亮度：0-500CD/㎡（可调）；
10、对比度：≥8000:1；
11、发光点像素之间中心距偏差：≤2%；
12、波纹及噪音：≤200mV；
13、最大功耗：≤650W/㎡；
14、平均功耗：≤180W/㎡；
15、亮度均匀度：≥98%；
16、色温：3200K-9300K可调；
17、工作噪声压级：≤5dB；
18、稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作170H，不出现电、机械或操作系统的故障；
19、检测功能：支持环境数据检测功能，并将数据传回控制室；
20、显示屏需具有智能节电功能，并满足开启智能节电功能比没有开启节能 80%以上，能源效率值 3CD/W,睡眠模式功率密度值 125W/㎡；
21、蓝光生物安全检测：屏体蓝光符合GB/T 20145-2006光生物安全性标准，蓝光视网膜危害通过低蓝光等级检测对人体无伤害；
22、防火等级：外壳防火等级：V-0级；23、灯珠主波长：I F =8mA 红 615-630nm、I F =5mA 绿 515-535nm、I F =3mA 蓝 465-480nm。
23、像素间距：≤1.53mm；
24、显示尺寸：≥9600mm×5440mm，整屏分辨率≥6240点×3536点
	52.2
	平米
	工业

	26
	LED台口显示屏
	1、封装方式：SMD表贴三合一、铜线封装；
2、刷新频率：≥3840Hz；
3、单元板拼接平整度：≤0.1mm；
4、调节精度：≤0.1mm；
5、失控率：≤1/100000㎡；
6、色度均匀性：Cx，Cy±0.003以内；
7、单点亮度/色度校正功能：具备单点亮度及色度校正功能；
8、灰度等级：≥16Bit；
9、白平衡亮度：0-500CD/㎡（可调）；
10、对比度：≥8000:1；
11、发光点像素之间中心距偏差：≤2%；
12、波纹及噪音：≤200mV；
13、最大功耗：≤650W/㎡；
14、平均功耗：≤180W/㎡；
15、亮度均匀度：≥98%；
16、色温：3200K-9300K可调；
17、工作噪声压级：≤5dB；
18、稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作170H，不出现电、机械或操作系统的故障；
19、检测功能：支持环境数据检测功能，并将数据传回控制室；
20、显示屏需具有智能节电功能，并满足开启智能节电功能比没有开启节能 80%以上，能源效率值 3CD/W,睡眠模式功率密度值 125W/㎡；
21、蓝光生物安全检测：屏体蓝光符合GB/T 20145-2006光生物安全性标准，蓝光视网膜危害通过低蓝光等级检测对人体无伤害；
22、防火等级：外壳防火等级：V-0级；23、灯珠主波长：I F =8mA 红 615-630nm、I F =5mA 绿 515-535nm、I F =3mA 蓝 465-480nm。
23、像素间距：≤1.53mm；
14、显示尺寸：≥3520mm×1920mm（2块），单整屏分辨率≥2288点×1248点； 
	13.5
	平米
	工业

	27
	LED会标屏
	1、封装方式：SMD表贴三合一、铜线封装；
2、刷新频率：≥3840Hz；
3、单元板拼接平整度：≤0.1mm；
4、调节精度：≤0.1mm；
5、失控率：≤1/100000㎡；
6、色度均匀性：Cx，Cy±0.003以内；
7、单点亮度/色度校正功能：具备单点亮度及色度校正功能；
8、灰度等级：≥16Bit；
9、白平衡亮度：0-500CD/㎡（可调）；
10、对比度：≥8000:1；
11、发光点像素之间中心距偏差：≤2%；
12、波纹及噪音：≤200mV；
13、最大功耗：≤650W/㎡；
14、平均功耗：≤180W/㎡；
15、亮度均匀度：≥98%；
16、色温：3200K-9300K可调；
17、工作噪声压级：≤5dB；
18、稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作170H，不出现电、机械或操作系统的故障；
19、检测功能：支持环境数据检测功能，并将数据传回控制室；
20、显示屏需具有智能节电功能，并满足开启智能节电功能比没有开启节能 80%以上，能源效率值 3CD/W,睡眠模式功率密度值 125W/㎡；
21、蓝光生物安全检测：屏体蓝光符合GB/T 20145-2006光生物安全性标准，蓝光视网膜危害通过低蓝光等级检测对人体无伤害；
22、防火等级：外壳防火等级：V-0级；23、灯珠主波长：I F =8mA 红 615-630nm、I F =5mA 绿 515-535nm、I F =3mA 蓝 465-480nm。
23、像素间距：≤1.86mm；
24、显示尺寸：≥14400mm×640mm，整屏分辨率7740点×344点；
	9.2
	平米
	工业

	28
	LED钢结构
	1、LED背景屏台口显示屏钢结构件。
2、LED会标屏轻质结构。
3、LED背景屏幕基座；保证安全以及平整度；钢构框架材质：国标热镀锌方管，根据现场特殊条件定做，满足现场承重安全要求,结构件具有防锈，防腐功能，保证屏体通风散热，屏体方便维护； 
	74.9
	平米
	工业

	29
	LED专用电缆
	4*50+1*25，根据现场情况定制。
	15
	米
	工业

	30
	接口箱盒
	包括台口及观众席墙面接口箱
	6
	套
	工业

	31
	接插件
	RCA、RJ45（屏蔽）、BNC、公牛电源
	1
	批
	工业

	32
	视频专用电源线
	WDZB-YJRY3*6.0电源线
	200
	米
	工业

	33
	视频专用电源线
	WDZB-YJRY3*4.0电源线
	400
	米
	工业

	34
	视频专用电源线
	WDZB-YJRY3*2.5电源线
	300
	米
	工业

	35
	视频信号线缆
	视频信号成品线，按需提供。
	1
	批
	工业

	36
	网线
	国标六类非屏蔽网线
	4500
	米
	工业

	37
	同轴线
	75Ω同轴线
	300
	米
	工业

	38
	流动网线
	流动网线，成品线 
	1
	批
	工业

	39
	设备机柜
	19寸标准机柜，42U
	1
	套
	工业

	40
	其他辅材
	满足系统功能需求的其他安装辅料
	1
	批
	工业

	五、施工调试
	

	1
	施工调试
	含设备运输、线缆敷设、综合布线、设备安装、调试及培训等。
	1
	项
	其他未列明行业

	序号
	设备名称
	规格参数
	数量
	单位
	

	现代艺术教学中心设备
	

	一、舞台机械系统
	

	1
	帷幕吊杆1
	尺寸：11.5m
安装方式：钢丝绳固定吊装
	2
	道
	工业

	2
	帷幕吊杆2
	尺寸：22m
安装方式：钢丝绳固定吊装
	1
	道
	工业

	3
	固定景用吊杆
	尺寸：18m
安装方式：钢丝绳固定吊装
	4
	道
	工业

	4
	固定灯光吊杆
	尺寸：18m
安装方式：钢丝绳固定吊装
	6
	道
	工业

	5
	固定侧光灯杆
	尺寸：8m
安装方式：钢丝绳固定吊装
	2
	道
	工业

	6
	背景幕轨道
	帷幕吊杆手动开合幕布轨道，根据现场情况定制。全长47m。
	1
	批
	工业

	7
	背景幕
	材质：麻绒；6块，折比：3:1
阻燃方式：浸染式阻燃处理
	470
	平米
	工业

	8
	背景幕衬里
	材质：麻绒；6块，折比：1:1
阻燃方式：浸染式阻燃处理
	235
	平米
	工业

	9
	窗帘
	材质：麻绒、遮光布；6块，折比：2:1
阻燃方式：浸染式阻燃处理
含窗帘轨道，根据实际尺寸定制。
	1
	批
	工业

	10
	设备组装配件
	根据实际需求定制
	1
	批
	工业

	11
	辅材
	满足系统功能需求的其他安装辅料
	1
	项
	工业

	二、舞台灯光系统（表中所列技术参数为最低要求，低于该参数视为负偏离）
	

	1
	灯光控制台
	1、≥8个DMX输出, 1个DMX输入,连接扩不少于展器,最高可支持65536个通道；
2、≥内置2个全视角15.4英寸触摸屏+1个10英寸高亮度触摸屏，屏幕可以电动升降调节角度；
3、≥15个带感应手动推杆（60mm）；
4、≥2个AB场手动推杆(100mm)；
5、≥1个主控手动推杆；
6、6个带PUSH功能编码器；
7、1个高灵敏轨迹球，一个调光轮；
8、2个千兆以太网口，支持MA NET，ARTNET，ETC； NET2,PATHPORT,SCAN,SHOWNET,KINET1信号；
9、≥5个USB2.0口；
	1
	台
	工业

	2
	DMX信号放大器
	1.电压：AC100~240V，50/60Hz；
2、≥8路光电隔离DMX信号分配器(Ver: 2.0)；
3、1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出；
4、输入/输出光电隔离；
5、8路独立放大驱动输出。
	6
	台
	工业

	3
	网络传输器
	1、支持DMX转ArtNet；
2、≥输入4096个通道，实现信号远距离传输、离线编程、可视舞台的功能；
3、≥ 8个DMX光电隔离XLR接口；
	1
	台
	工业

	4
	直通柜
	1、开关数量：≥48路；
2、功率：600W；
3、规格:单相、三相通用；
4、每路功率：≥4KW；
5、主要功能：≥每一台12路开关输出，40A空气开关；
	1
	套
	工业

	5
	电脑三合一灯
	1、通道模式: 18/24CH；
2、光源：LED光源
3、电压：110-240V,50/60Hz；
4、功率：≥600W；
5、棱镜: 8棱镜+直线16棱镜,带雾化功能；
6、出光角度: 2.5-20°；
7、调光: 0—100%机械调光,支持机械频闪和可调速频闪效果,支持频闪宏功能；        
8、左右水平: 540°,解析度8/16Bit；
垂直: 270°,解析度8/16Bit；
	10
	台
	工业

	6
	电脑光束灯
	1、额定电压：AC110V-240V，50/60Hz；
2、光源：≥380W；
3、色温校正：6700K/4500K/3200K；
4、功耗：≥600W；                            
5、光学器件：≥16片透镜式镜头组，变焦0°-3.9°；                                         
6、电子聚焦；20米处，50000LUX；                                                         7、线性调光：机械线性调光0~100；
8、棱镜：16棱镜，8+16+16（40蜂窝棱镜）双棱镜可叠加，可双向独立旋转；
9、频闪：双铡刀频闪频率最高可以13次每秒，并可选择随 机频闪及脉冲频闪； 
10、调光：0%~100%线性调光； 
11、雾化：0%~100%线性雾化； 
	8
	台
	工业

	7
	LED聚光灯
	1、光学：可选光束角度：变焦15-60°；
2、功耗：≥300W；  
3、光源：300WLED；   
4、3200K/5600k/ 6000K或者可选多色域彩色系统；
5、显色还原性: CRI：≥92；
6、3200K/5600k/ 6000K或者可选多色域彩色系统；
7、线性0—100%
8、控制DMX512协议的控制台控制；
9、通道数：4通道；
	8
	台
	工业

	8
	LED-PAR灯
	1、输入电压：AC90-240V 50-60Hz；
2、最大功率：≥200W；
3、光源数量：≥3W*70颗；
4、光源寿命：6-10万小时；
5、透镜角度：15°、25°、35°、45°(可选)；
6、控制方式：DMX512,主从,自走,声控；
7、通道：4/8CH；
8、线性0—100%
	40
	台
	工业

	9
	LED成像灯
	1、输入电压：AC100~240V，50/60Hz。
2、功率：≥300W；
3、光源：高显指COB LED灯珠；
4、显色指数：Ra>92；
5、光源寿命：≥100000 小时；
6、色温：5600K；
7、控制面板：LCD液晶显示+四按键；
8、光束角度：10度，19度，26度，36度，50度可选；
9、调光：0-100%线性调光；
10、通道模式：3CH；
11、控制模式：DMX512控制/手动控制；
	8
	台
	工业

	10
	追光灯
	1、支持电压：AC110V-240V 50Hz/60Hz；
2、耗电功率：≥850W；
3、灯泡规格：≥LED800；
4、色温：3200K/5600K选择
5、控制信号：自配信号 旋钮控制；
6、控制模式：单机模；
7、调光：线性0—100%
8、光圈效果：光圈大小可调；
	2
	台
	工业

	11
	灯光系统专用阻燃电缆
	WDZB-YJRY3*4.0专用阻燃电源线
	2500
	米
	工业

	12
	灯光连接电缆
	ZRRVV3*1.5电源线
	400
	米
	工业

	13
	调光柜接入电缆
	4x120²+1x70²电源线
	20
	米
	工业

	14
	DMX信号线缆
	3芯灯光专用信号电缆
	2000
	米
	工业

	15
	灯光接口箱
	灯光专用接口箱，电源及信号转接箱
	1
	批
	工业

	16
	灯具配件
	包含灯勾、保险绳、柔光片、螺丝等
	1
	批
	工业

	17
	三芯接插件-插座
	16A防水插座
	50
	个
	工业

	18
	三芯接插件-插头
	16A防水插头
	60
	个
	工业

	19
	DMX接插件-插座
	DMX512卡侬插座
	50
	个
	工业

	20
	DMX接插件-插头
	DMX512卡侬插头
	100
	个
	工业

	21
	工作台
	定制操作台，包含电视机托架、内置19寸标准机柜（含理线架、PDU、托盘、螺丝等机柜配件）储物抽屉等。
	1
	台
	工业

	22
	设备机柜
	19寸标准机柜，42U
	1
	套
	工业

	23
	其他辅材
	满足系统功能需求的其他安装辅料
	1
	批
	工业

	三、舞台音响系统（表中所列技术参数为最低要求，低于该参数视为负偏离）
	

	1
	主扩声全频扬声器
	1、系统类型：12寸二路二单元全频；  
2、高音单元：34芯钛高音×1，低音单元  12寸低音×1；
3、频率响应： 50Hz-20KHz；  
4、最大声压级≥130dB  MAX；  
5、阻抗  8Ω；  
6、额定功率：≥300W；  
7、峰值功率≥900W；
8、扩散角度-6dB；    
	3
	只
	工业

	2
	主扩声低频扬声器
	1、低音喇叭： 1×18"；   
2、频率响应： 30Hz-400Hz；  
3、额定功率：≥600W； 
4、阻抗：8欧；
5、灵敏度：98dB；  
6、最大声压SPL：133dB；
	2
	只
	工业

	3
	固定返送全频扬声器
	1、系统类型：12寸二路二单元全频；  
2、高音单元：34芯钛高音×1，低音单元  12寸低音×1；
3、频率响应： 50Hz-20KHz；  
4、最大声压级≥130dB  MAX；  
5、阻抗  8Ω；  
6、额定功率：≥300W；  
7、峰值功率≥900W；
8、扩散角度-6dB；
	2
	只
	工业

	4
	流动返送全频扬声器
	1、单元构成  低音 1×12"  高音 1×1.73"44芯；
2、频率响应 50Hz-18 KHz；  
3、功率 Rms/Peak  ≥300w / 1200w；   
4、灵敏度 1w/1m 95dB； 
5、最大声压 SPL 128dB； 
6、阻抗  8Ω；
	4
	只
	工业

	5
	功率放大器
	1、立体声输出功率8Ω：≥800W×4；     
2、立体声输出功率4Ω：≥1450W×4；
3、桥接功率：8Ω： 2000W×2
4、输入灵敏度： 0.775V   1V   1.4V；
5、总谐波失真1kHz和1dB以下的裁剪: < 0.1%；
6、总谐波失真20Hz-20kHz 1瓦:< 0.58%；
7、信噪比: > 100 dBA；
8、信号通道分离（串扰）在1KHz）: > 70 dB；
9、频率响应1瓦8Ohm,20 Hz-20kHz: 0.05 dB；
10、阻尼控制:> 4000；
11、输入阻抗平衡/不平衡: 20 / 10 kohm；
12、放大器增益:34dB；
	2
	台
	工业

	6
	功率放大器
	1、立体声输出功率8Ω：≥800W×4；     
2、立体声输出功率4Ω：≥1450W×4；
3、桥接功率：8Ω： 2000W×2
4、输入灵敏度： 0.775V   1V   1.4V；
5、总谐波失真1kHz和1dB以下的裁剪: < 0.1%；
6、总谐波失真20Hz-20kHz 1瓦:< 0.58%；
7、信噪比: > 100 dBA；
8、信号通道分离（串扰）在1KHz）: > 70 dB；
9、频率响应1瓦8Ohm,20 Hz-20kHz: 0.05 dB；
10、阻尼控制:> 4000；
11、输入阻抗平衡/不平衡: 20 / 10 kohm；
12、放大器增益:34dB；
	1
	台
	工业

	7
	数字调音台
	1、≥48 路输入通道全处理；
2、≥32路本地话筒输入（XLR）；
3、≥36 路总线；
4、≥12 路立体声混音（AUX 或编组）+主左右输出；
5、≥18路可分配的本地输出（16路 XLR+2 路 ；1/4’’TRS）；
6、AES 数字输出；
7、专用对讲话筒输入（XLR）；
8、1/4’’TRS 耳机输出，带专有控制；
9、8 个静音编组；
10、≥8 个 DCA 编组；
11、8 个立体声 FX，带专有 FX 返回；
12、≥7"彩色触摸屏；
13、16个可分配软按键；
14、8个可分配旋钮；
15、专有物理控制按键用于通道处理（增益、高通滤波器、噪声门、压缩器、声像、均衡器增益/频率/带宽）；
15、32+1个推子，6 层，192个可分配的通道条；
16、电动推子用于推子发送、GEQ推子模式和混音调用；
	1
	台
	工业

	8
	信号处理器
	1、通道：≥16进16出，16路平衡式话筒\线路输入；
2、16路平衡式输出，采用裸线接口端子；
3、120db的 A/D与D/A转换， 最高可达96kHz/48K采样率高速DSP处理芯片Ti 450MHz FLOPS DSP处理内核；
4、频率响应：20~20KHz；
5、量化位数：24bit，采样率:48K；
6、幻像供电：DC 48V ；
7、通道隔离度：1kHz，100dB；
8、总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu；
9、数/模动态范围:120dB；
10、输入阻抗(平衡式)：20KΩ；
11、最大输出阻抗（平衡式)：100Ω；
12、模拟输入至模拟输出系统延时:<3ms；
	1
	台
	工业

	9
	监听耳机
	1、佩戴方式：头戴护耳式；
2、频响范围：8-25000Hz；
3、产品阻抗：64欧姆；
4、灵敏度：113dB；
	1
	副
	工业

	10
	有源监听音箱
	1、类型：5寸监听音箱；
2、频率响应：56Hz- 22Hz；
	2
	只
	工业

	11
	专业播放声卡
	2进4出；USB音频接口；
	1
	台
	工业

	12
	时序电源
	1、顺序开启逆序关闭，输出通道数≥8；最大电流容量≥60A(AC220V) 
2、PASS键可全通道同时打开；  
3、COM/WIFI/WAN以太网口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制；  
4、时间间隔可调；  
5、自由通道关闭；  
6、级联叠机ID:0-255；
	2
	台
	工业

	13
	多媒体播放机
	支持数字音频光碟，MP3、WAV、AAC文件格式
	1
	台
	工业

	14
	DI BOX
	频率响应：10Hz-40kHz
噪声级别：105dB
	4
	台
	工业

	15
	人声动圈话筒
	人声话筒
类型:动圈,拾音模式:超心形
	2
	支
	工业

	16
	乐器动圈话筒
	乐器话筒；类型:动圈,拾音模式:超心形；
频响范围：50Hz-20kHz；灵敏度: -51 dBV/Pa;抗阻：290Ω
	2
	支
	工业

	17
	鼓话筒
	类型：动圈；拾音模式:超心形；
用于：底鼓/小军鼓/架子鼓/落地鼓。
	1
	套
	工业

	18
	鹅颈话筒
	18英寸超心形鹅颈；
可互换式拾音器头可为每种应用提供合适的拾音模式；传感器类型:电容；频率响应:50 Hz - 17 kHz；
灵敏度（1 kHz）:心形-33.5 dBV/Pa；全向型：-28.0 dBV/Pa；超心形-32.5 dBV/Pa dBV/Pa /心形21.1 mV/Pa；全向型：39.8 mV/Pa；超心形23.7 mV/Pa mV/Pa
	2
	支
	工业

	19
	高杆话筒架
	高 度≥1000-1700 mm；横杆长度≥800mm
	4
	个
	工业

	20
	无线手持动圈话筒
	1、数字无线话筒系统；
2、单通道接收机，心形动圈手持式发射器；
3、24位数字音频；
4、不小于120dB动态范围；
5、不小于44MHz调谐带宽；
	2
	套
	工业

	21
	无线头戴话筒
	1、数字无线话筒系统；
2、单通道接收机，腰包式发射器，头戴式全指向性电容人声话筒；
3、24位数字音频；
4、不小于120dB动态范围；
5、不小于44MHz调谐带宽；
	4
	套
	工业

	22
	天线放大分配器
	具有放大射频信号、补偿因信号功率的功能。
五路射频信号输出
	2
	台
	工业

	23
	有源指向性天线
	接头类型: BNC, 插孔
阻抗: 50 Ω
	2
	副
	工业

	24
	接口箱盒
	包括舞台接口箱
	4
	套
	工业

	25
	接插件
	XLR、RCA、TRS、NL4、RJ45（屏蔽）、BNC、电源；根据实际情况按需配置。
	1
	批
	工业

	26
	音响专用电源线
	WDZB-YJRY3*4.0电源线
	400
	米
	工业

	27
	音响专用电源线
	WDZB-YJRY3*2.5电源线
	200
	米
	工业

	28
	音频信号线缆
	工程安装音频线缆
	3000
	米
	工业

	29
	网线
	六类非屏蔽网线
	300
	米
	工业

	30
	音箱线
	2x2.5²音箱线
	600
	米
	工业

	31
	同轴线
	50Ω同轴线
	100
	米
	工业

	32
	流动音箱线
	流动音箱线
	200
	米
	工业

	33
	流动话筒线
	流动话筒线
	100
	米
	工业

	34
	工作台
	定制操作台，包含电视机托架、内置19寸标准机柜（含理线架、PDU、托盘、螺丝等机柜配件）储物抽屉等。
	1
	套
	工业

	35
	设备机柜
	19寸标准机柜，42U
	1
	套
	工业

	36
	其他辅材
	满足系统功能需求的其他安装辅料
	1
	批
	工业

	四、视频系统设备（表中所列技术参数为最低要求，低于该参数视为负偏离）
	

	1
	主摄像头
	1、图像传感器：1/2.3型MOS传感器；
2、变焦倍数：≥20倍光学变焦镜头；
	1
	台
	工业

	2
	控制键盘
	IP连接：通过转换集线器最多可以连接和控制远程摄像机。
	1
	台
	工业

	3
	摄像机壁装支架
	定制摄像机配套壁装支架
	1
	台
	工业

	4
	监控摄像机
	1、焦距：4.8 mm~96 mm，20倍光学变倍；
2、视场角：57.6°~3.4°（广角~望远）； 
3、补光灯类型：红外补光，补光灯距离：100 m ；
4、水平范围：360°垂直范围：-15°-90°(自动翻转)；
5、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
6、网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据
	1
	个
	工业

	5
	摄像机壁装支架
	定制摄像机配套壁装支架
	1
	台
	工业

	6
	4K录播一体机
	支持HMDI内嵌音频和外接调音台音频输入
支持7*24小时连续录制，自动分段录制
	1
	台
	工业

	7
	网络交换机
	1、交换容量≥336Gbps
2、转发性能≥102Mpps
3、端口形态：8个千兆电，2个千兆光；
4、	MAC地址表≥16K；ARP表≥1K；路由表≥1K；
5、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094；
6、内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理；
7、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms；
8、支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持IPv6 ACL；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；
	1
	台
	工业

	8
	时序电源
	1、顺序开启逆序关闭，输出通道数≥8；最大电流容量≥60A(AC220V) 
2、PASS键可全通道同时打开；  
3、COM/WIFI/WAN以太网口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制；  
4、时间间隔可调；  
5、自由通道关闭；  
6、级联叠机ID:0-255；
	1
	台
	工业

	9
	高清图像处理器
	1、设备应为纯硬件FPGA架构，CrossPoint全总线交换技术，背板等效带宽，不能内置PC/X86/X64架构硬件，以避免X86/X64架构天然存在的计算可靠性和准确性缺陷以及设备运行不稳定问题。
2、单张板卡支持4通道输入或输出，紧凑型机箱，模拟视频单板卡支持16路同时输入，单卡支持2种信号源任意组合，最大支持96路输入，36路输出。
3、输入输出板卡可热插拔，输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s。提供第三方检测机构出具的检测报告
4、开机时间≤10s，启动电源至输出最总画面的时间间隔。
5、平均故障时间间隔（MTBF）不小于96000小时，保证设备能够稳定运行。
6、最大单机背板信号处理带宽不小于720Gbps。提供第三方检测机构出具的检测报告
7、支持集中DVI、VGA、CVBS、HDBaseT、HDMI、SDI、YPbPr、光纤、网络等2K信号，Dual-link DVI、HDMI 1、DisplayPort等4K信号采集和输出。
8、单台设备最大规模支持128路高清输入，144路高清输出，均不需要设备级联。
9、设备支持任意一路图像在拼接屏的任意位置以任意比例进行开窗、缩放、拉伸、漫游、叠加、跨屏、缩放等功能。
10、支持信号源预监功能，支持浏览所有输入信号源的实时预览画面。
11、图像开窗响应速度＜15ms。提供第三方检测机构出具的检测报告
12、支持RRTA分辨率实时全兼容技术，单台设备应支持同时控制4组不同分辨率的大屏幕显示。提供第三方检测机构出具的检测报告
13、支持设置拼接屏的拼缝补偿，屏幕间隔可以根据电视墙实现接缝大小不同而任意设置，可精确到1个像素。提供第三方检测机构出具的检测报告
14、支持视频网络运维管理协议，实时监测设备的运行状态，对设备异常情况进行报警。提供第三方检测机构出具的检测报告15、支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用灰色标示。提供第三方检测机构出具的检测报告；
	1
	台
	工业

	10
	4路HDMI输入卡
	HDMI输入卡，单板支持4路输入，HDMI Type A接口，支持HDMI 1.3协议，兼容DVI 1.0协议，支持HDCP1.4协议
	2
	块
	工业

	11
	4路HDMI输出卡
	HDMI输出卡，单板支持4路输出，HDMI Type A接口，支持HDMI1.3协议，每路输出可开4个窗口
	4
	块
	工业

	12
	HDBaseT输入卡
	HDBT输入卡，单板支持4路输入，RJ45接口，最大支持分辨率1920x1200@60Hz
	1
	块
	工业

	13
	HDBaseT输出卡
	HDBT输出卡，单板支持4路输出，RJ45接口，每路输出可开4个窗口，最大支持分辨率1920X1200@60Hz
	1
	块
	工业

	14
	HDBaseT传输器
	HDMI HDBaseT传输器，信号分辨率高达4Kx2K ，支持RS232 双向通讯功能和双向IR 控制，支持双向PoC功能。
	12
	对
	工业

	15
	LED处理器
	1、支持DVI高清数据接口；
2、最大可接收800万像素的超清数字信号；
3、千兆网口输出；   
4、支持视频处理功能；      
5、支持4路信号输入；      
6、支持4路画面分割
	1
	台
	工业

	16
	高清显示器
	1.4K超清全面屏电视,分辨率3840*2160，屏幕尺寸≥65英寸
2.亮度≥220nits,对比度≥1200：1 
3.最大可视角度：≥178°
4.支持HDMI2.0*2、VGA*1、AV-in*1、分量*1、RJ45*1、同轴*1、RF*1（DTMB）、USB2.0*2、TF卡槽*1 、无源音响*1、RS232*1。
	2
	台
	工业

	17
	显示器流动车
	显示器移动推车，SPCC冷轧板，一体式底座，适用尺寸：32-75英寸
	2
	套
	工业

	18
	高清监视器（控制室）
	屏幕尺寸：27至32英寸
屏幕比例：16:9
分辨率不低于4K
	4
	台
	工业

	19
	监视器安装架
	双屏支架；适用尺寸（英寸）：22-35；
适用承重范围（kg）：2-12
	2
	套
	工业

	20
	高清显示器
	1.4K超清全面屏电视,分辨率3840*2160，屏幕尺寸≥43英寸
2.亮度≥220nits,对比度≥1200：1 
3.最大可视角度：≥178°
4.支持HDMI2.0*2、VGA*1、AV-in*1、分量*1、RJ45*1、同轴*1、RF*1（DTMB）、USB2.0*2、TF卡槽*1 、无源音响*1、RS232*1。
	2
	台
	工业

	21
	显示器支架
	适用电视孔距：600x400范围内
最大承重（kg）≥ 36.4
	2
	套
	工业

	22
	LED背景屏
	1、封装方式：SMD表贴三合一、铜线封装；
2、刷新频率：≥3840Hz；
3、单元板拼接平整度：≤0.1mm；
4、调节精度：≤0.1mm；
5、失控率：≤1/100000㎡；
6、色度均匀性：Cx，Cy±0.003以内；
7、单点亮度/色度校正功能：具备单点亮度及色度校正功能；
8、灰度等级：≥16Bit；
9、白平衡亮度：0-500CD/㎡（可调）；
10、对比度：≥8000:1；
11、发光点像素之间中心距偏差：≤2%；
12、波纹及噪音：≤200mV；
13、最大功耗：≤650W/㎡；
14、平均功耗：≤180W/㎡；
15、亮度均匀度：≥98%；
16、色温：3200K-9300K可调；
17、工作噪声压级：≤5dB；
18、稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作170H，不出现电、机械或操作系统的故障；
19、检测功能：支持环境数据检测功能，并将数据传回控制室；
20、显示屏需具有智能节电功能，并满足开启智能节电功能比没有开启节能 80%以上，能源效率值 3CD/W,睡眠模式功率密度值 125W/㎡；
21、蓝光生物安全检测：屏体蓝光符合GB/T 20145-2006光生物安全性标准，蓝光视网膜危害通过低蓝光等级检测对人体无伤害；
22、防火等级：外壳防火等级：V-0级；23、灯珠主波长：I F =8mA 红 615-630nm、I F =5mA 绿 515-535nm、I F =3mA 蓝 465-480nm。
23、像素间距：≤1.86mm；
24、显示尺寸：≥5760mm×3200mm，整屏分辨率3096点×1720点；
	18.43
	平米
	工业

	23
	LED背景屏钢结构
	1、主框架采用国标镀锌钢材；
2、主框架采用焊接方式牢固焊接制作，焊点做防锈处理；保证安全以及平整度；
3、根据现场情况选择安装方式；
4、采用黑色拉丝不锈钢包边装饰；
	19
	平米
	工业

	24
	门厅LED屏幕
	1、封装方式：SMD表贴三合一、铜线封装；
2、刷新频率：≥3840Hz；
3、单元板拼接平整度：≤0.1mm；
4、调节精度：≤0.1mm；
5、失控率：≤1/100000㎡；
6、色度均匀性：Cx，Cy±0.003以内；
7、单点亮度/色度校正功能：具备单点亮度及色度校正功能；
8、灰度等级：≥16Bit；
9、白平衡亮度：0-500CD/㎡（可调）；
10、对比度：≥8000:1；
11、发光点像素之间中心距偏差：≤2%；
12、波纹及噪音：≤200mV；
13、最大功耗：≤650W/㎡；
14、平均功耗：≤180W/㎡；
15、亮度均匀度：≥98%；
16、色温：3200K-9300K可调；
17、工作噪声压级：≤5dB；
18、稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作170H，不出现电、机械或操作系统的故障；
19、检测功能：支持环境数据检测功能，并将数据传回控制室；
20、显示屏需具有智能节电功能，并满足开启智能节电功能比没有开启节能 80%以上，能源效率值 3CD/W,睡眠模式功率密度值 125W/㎡；
21、蓝光生物安全检测：屏体蓝光符合GB/T 20145-2006光生物安全性标准，蓝光视网膜危害通过低蓝光等级检测对人体无伤害；
22、防火等级：外壳防火等级：V-0级；23、灯珠主波长：I F =8mA 红 615-630nm、I F =5mA 绿 515-535nm、I F =3mA 蓝 465-480nm。
23、像素间距：≤1.86mm；
24、显示尺寸：3840mm×2240mm，整屏分辨率2064点×1204点；
	8.6
	平米
	工业

	25
	门厅LED钢结构
	1、精密钣金一体化结构，表面喷涂哑光黑静电塑封工艺，边框尺寸支持定做，支持极窄边
2、根据现场情况选择安装方式；
	9
	平米
	工业

	26
	门厅LED屏幕发送盒
	1、支持DVI高清数据接口；
2、最大可接收230万像素的超清数字信号；
3、支持视频处理功能；
4、支持4路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份
5、支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放
6、支持画面偏移
7、支持独立音频输入
8、支持HDCP高带宽数字内容保护技术
9、支持亮度和色温调节
10、支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示
	1
	台
	工业

	27
	线缆
	定制主电源线缆，满足系统使用功能
	1
	项
	工业

	28
	接口箱盒
	包括台口及观众席墙面接口箱
	4
	套
	工业

	29
	接插件
	RCA、RJ45（屏蔽）、BNC、电源；根据实际情况按需配置。
	1
	批
	工业

	30
	视频专用电源线
	WDZB-YJRY3*4.0电源线
	200
	米
	工业

	31
	视频专用电源线
	WDZB-YJRY3*2.5电源线
	200
	米
	工业

	32
	视频信号线缆
	视频信号成品线；根据实际情况按需配置。
	1
	批
	工业

	33
	网线
	六类非屏蔽网线
	600
	米
	工业

	34
	流动网线
	流动网线，成品线，根据实际情况按需配置。
	1
	批
	工业

	35
	设备机柜
	19寸标准机柜，42U
	1
	套
	工业

	36
	其他辅材
	满足系统功能需求的其他安装辅料
	1
	批
	工业

	五、施工调试
	

	1
	施工调试
	含设备运输、线缆敷设、综合布线、设备安装、调试及培训等。
	1
	项
	其他未列明行业

	序号
	设备名称
	规格参数
	数量
	单位
	

	篮球馆音视频设备（表中所列技术参数为最低要求，低于该参数视为负偏离）
	

	1
	全频扬声器
	1、中低音喇叭 : 1×10" (190磁Φ75mm)  
2、高音喇叭 : 1×1.34" (Φ44mm)  
3、频响 (±3dB) : 75Hz-20kHz  
4、额定/峰值功率：≥500W /1000W
5、阻抗：8欧
6、灵敏度 : 97dB  
7、最大声压SPL: 125dB                                                                                                                   
	8
	只
	工业

	2
	功率放大器
	1、立体声输出功率8Ω：≥1200W×2；     
2、立体声输出功率4Ω：≥2000W×2；
3、桥接功率 8Ω：≥2400W；
4、输入灵敏度：0.775V/1.4V；
5、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 
6、转换速率：≥10V/µs；
7、阻尼系数：﹥400:1；
8、串音：>-75dB@1KHz；
9、信噪比：﹥100dB；
	2
	台
	工业

	3
	数字调音台
	1、≥16路MIC输入1组立体声输入,数字输入：AES输入输出/声卡，MP3。
2、输入通道声像调节；
3、Mic输入通道奇偶立体声联调；
4、MIC输入增益调节（数字增益）；
5、+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭）；
6、内置压限器，高低通，5段参量均衡，延时，输通道声像平衡调节；
7、10路信号输出（主输出L,R,4路AUX输出,4路编组输出）；
	1
	台
	工业

	4
	数字处理器
	1、模拟通道数 ≥8路输入+8路输出；
2、核心算法 自动混音、反馈消除；
3、GPIO ≥2个输入；
4、RS485 ≥1；
5、RJ45控制接口 ≥1；
6、模拟增益 42dB；
7、量化位数 24bit；
8、采样率 48k；
9、频率响应（20~20KHz） ±0.2dB；
	1
	台
	工业

	5
	监听耳机
	1、佩戴方式：头戴护耳式；
2、频响范围：8-25000Hz；
3、产品阻抗：64欧姆；
4、灵敏度：113dB；
	1
	副
	工业

	6
	专业播放声卡
	2进4出；USB音频接口；
	1
	台
	工业

	7
	时序电源
	1、顺序开启逆序关闭，输出通道数≥8；最大电流容量≥60A(AC220V) 
2、PASS键可全通道同时打开；  
3、COM/WIFI/WAN以太网口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制；  
4、时间间隔可调；  
5、自由通道关闭；  
6、级联叠机ID:0-255；
	2
	台
	工业

	8
	无线手持话筒
	1、数字无线话筒系统；
2、单通道接收机，心形动圈手持式发射器；
3、24位数字音频；
4、不小于120dB动态范围；
5、不小于44MHz调谐带宽；
	2
	台
	工业

	9
	天线放大分配器
	具有放大射频信号、补偿因信号功率的功能。
五路射频信号输出
	1
	台
	工业

	10
	有源指向性天线
	接头类型: BNC, 插孔
阻抗: 50 Ω
	2
	副
	工业

	11
	LED背景屏
	1、封装方式：SMD表贴三合一、铜线封装；
2、刷新频率：≥3840Hz；
3、单元板拼接平整度：≤0.1mm；
4、调节精度：≤0.1mm；
5、失控率：≤1/100000㎡；
6、色度均匀性：Cx，Cy±0.003以内；
7、单点亮度/色度校正功能：具备单点亮度及色度校正功能；
8、灰度等级：≥16Bit；
9、白平衡亮度：0-500CD/㎡（可调）；
10、对比度：≥8000:1；
11、发光点像素之间中心距偏差：≤2%；
12、波纹及噪音：≤200mV；
13、最大功耗：≤650W/㎡；
14、平均功耗：≤180W/㎡；
15、亮度均匀度：≥98%；
16、色温：3200K-9300K可调；
17、工作噪声压级：≤5dB；
18、稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作170H，不出现电、机械或操作系统的故障；
19、检测功能：支持环境数据检测功能，并将数据传回控制室；
20、显示屏需具有智能节电功能，并满足开启智能节电功能比没有开启节能 80%以上，能源效率值 3CD/W,睡眠模式功率密度值 125W/㎡；
21、蓝光生物安全检测：屏体蓝光符合GB/T 20145-2006光生物安全性标准，蓝光视网膜危害通过低蓝光等级检测对人体无伤害；
22、防火等级：外壳防火等级：V-0级；23、灯珠主波长：I F =8mA 红 615-630nm、I F =5mA 绿 515-535nm、I F =3mA 蓝 465-480nm。
23、像素间距：≤1.86mm；
24、显示尺寸：7040mm×4000mm，整屏分辨率3784点×2150点；
	28.2
	平米
	工业

	12
	接收卡
	1、支持LED全彩屏幕接收信号
2、集成≥8路HUB75接口
3、支持静态到128扫之间的任意扫描类型
4、支持任意抽点，支持数据组偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏
5、单卡支持≥16组RGB信号输出
6、自带测试程序，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示
7、需具有电击和能量危险的防护 
8、支持RGB Gamma 独立调节功能，修正颜色跳变及偏色，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。
9、支持色域调整功能，可根据视频源、图像所采用的色彩空间选择对应的输出方式，使显示屏的色彩呈现更精准，可解决因显示屏色域差异而导致的颜色失真问题
	88
	个
	工业

	13
	LED钢结构
	1、主框架采用国标镀锌钢材；
2、主框架采用焊接方式牢固焊接制作，焊点做防锈处理；保证安全以及平整度；
3、根据现场情况选择安装方式；
4、采用黑色拉丝不锈钢包边装饰；
	28.2
	平米
	工业

	14
	防护网
	屏体正面加装防护网；
	1
	项
	工业

	15
	LED专用电缆
	WDZ-YJY 4*16+1*10，根据实际需求定制长度；
	20
	米
	工业

	16
	高清监视器
	1、屏幕尺寸：27至32英寸
2、屏幕比例：16:9
3、分辨率不低于4K
	1
	台
	工业

	17
	显示器支架
	1、墙装电视机支架
2、距墙距离：29mm
	1
	套
	工业

	18
	高清视频切换器
	支持4路HDMI输入。4路HDMI输出。
	1
	台
	工业

	19
	LED处理器
	1、支持DVI高清数据接口；
2、最大可接收800万像素的超清数字信号；
3、千兆网口输出；       
4、支持视频处理功能；    
5、支持4路信号输入；
6、支持4路画面分割
	1
	台
	工业

	20
	HDBaseT传输器
	HDMI HDBaseT传输器，信号分辨率高达4Kx2K ，在可以通过单根CAT6a 电缆将1080P60信号延长输出至70 米，支持RS232 双向通讯功能和双向IR 控制，支持双向PoC 功能，接一个电源适配器即可。
	1
	对
	工业

	21
	接口箱盒
	包括墙面综合接口箱，满足使用要求。
	1
	套
	工业

	22
	接插件
	XLR、RCA、TRS、NL4、RJ45（屏蔽）、BNC、电源；根据实际情况按需配置。
	1
	批
	工业

	23
	音视频专用电源线
	WDZB-YJRY3*4.0电源线
	100
	米
	工业

	24
	音视频专用电源线
	WDZB-YJRY3*2.5电源线
	100
	米
	工业

	25
	音频信号线缆
	工程安装音频线缆
	400
	米
	工业

	26
	网线
	六类非屏蔽网线
	200
	米
	工业

	27
	音箱线
	2x2.5²音箱线
	500
	米
	工业

	28
	同轴线
	50Ω同轴线
	200
	米
	工业

	29
	视频信号线缆
	视频信号成品线，按需提供。
	1
	批
	工业

	30
	流动网线
	流动网线，成品线，按需提供。
	1
	批
	工业

	31
	设备机柜
	19寸标准机柜，42U
	1
	套
	工业

	32
	其他辅材
	满足系统功能需求的其他安装辅料

	1
	批
	工业

	33
	施工调试
	含设备运输、线缆敷设、综合布线、设备安装、调试及培训等。
	1
	项
	其他未列明行业




[bookmark: _Toc100564790][bookmark: _Toc163337438]第六章  拟签订的合同文本
合同文本

甲方（买方）： 
法定代表人：  
地址： 
联系人：   
联系方式：

乙方（卖方）：
地址：
法定代表人：
联系人：   
联系方式：
统一社会信用代码：

经双方协商，就买方向卖方采购本合同约定的产品（以下简称“产品”），以及由卖方提供产品售后服务等事宜，达成协议如下：
1. 产品清单：
	名称
	型号
	厂家
	原产地
	数量
	单价（万元）
	金额
小计（万元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	\
	\
	
	
	\
	



合同总价：￥             （人民币大写：              ）。
合同总价指货物本身的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、验收合格所需的各种费用及必要的安装、调试、培训费用以及各项税费等所有费用的总和。包含以下部分：
（1）所供货物的总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具等费用；
（3）必要的运输、装卸、保险费用和各项税金；
（4）安装、调试、培训及验收合格所发生的各种费用。
（5）除进口环节的各项税收（关税和增值税）外，货物进口涉及的各项费用及原产地为美国的产品加征关税部分均应包含在投标总价中。
2. 产品的质量、技术标准：
产品的质量、技术必须同时符合下列标准，若多项标准之间不一致的，按照最有利于买方和/或质量、技术要求较高的标准执行，若多项标准不一致且难以确定执行标准时，买方有权选择按下列某一项或某几项标准执行：
（1）双方当事人约定的质量、技术标准：卖方保证所交付的产品是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；
（2）合同附件或产品说明书中载明的质量、技术标准；
（3）若本合同通过招标、竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源、询价等方式订立，买卖双方在采购文件、响应文件中载明的质量、技术标准；
（4）若产品由第三方生产厂商生产，该第三方生产厂商向买方提供或向社会公众公示的质量、技术标准；
（5）卖方以其他方式明示或默示承诺的质量、技术标准；
（6）合同履行时国家有关部门颁布的最新的国家标准或行业协会颁布的最新的行业标准；
（7）该类产品通常应当具备的质量、技术标准。
3. 交付、安装及验收：
3.1 交付
卖方应按本合同的约定及时将产品送达至交付地点并交付给买方或买方指定的收货人。卖方应当将产品说明书、产品合格证书、保修单以及其他必要的单据和产品附件随同产品一并交付。
收货人：____________________________________
电话：____________________________________  
传真：___________________________________  
联系人：_____________________ 
交付地点：                  
3.2 安装
若产品需要安装，卖方并应在现场或买方指定的地点或其他适宜安装的地点指导收货人安装产品，确保产品正确地安装并能正常使用。卖方应向收货人就产品的使用、保养和维修提供必要的指导意见，以尽可能确保产品在安装后能持续地处于适宜使用的状态。
3.3 验收
产品交付时，买方或买方指定的收货人对产品的种类、规格、数量、包装、表面瑕疵进行检验，若产品数量较多，买方或买方指定的收货人也可随机抽验。对于不符合本合同约定的种类、规格的产品，或包装严重破损，或存在严重表面瑕疵的产品，均视为不合格产品。对于不合格产品，买方或买方指定的收货人可以拒绝接收。若不合格产品的比例（若随机抽验的，则为随机抽验的不合格产品比例）达到 5 %的，买方或买方指定的收货人有权选择拒绝接收不合格产品或拒绝接收该次交付的全部产品。
产品验收合格后，产品正式由卖方交付给买方，产品的所有权及风险负担也转移给买方。

4. 交付期限
卖方应当按如下投标文件确定的日期交付产品：
本合同生效后     日内交付；
5. 运输、装卸和包装
5.1货物在装卸、运输途中发生损坏或短缺，由卖方向买方负责。
5.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，至买方认可为止。不管其造成的原因如何，也不能以办理向第三方的索赔为由而拖延。
5.3货物包装必须符合本合同的约定，若本合同未明确约定的，可按照本合同第2条对于质量、技术标准的确定方式确定包装标准。
6. 付款
本合同的付款方式为：
（1）合同签署生效后15个工作日内，由甲方向乙方支付合同总额50%的款项，即人民币             元（人民币         元整）。同时乙方向甲方交纳中标合同金额5%的履约保证金，即人民币        元（人民币       元整），项目最终验收合格2年后，由乙方提出退还履约保证金申请，由甲方组织项目合同履行情况评审，评审通过后于10个工作日内无息退还。
[bookmark: _Hlk74910942]（2）初步验收合格后进入两个月试运行期，试运行期结束后开展项目最终验收，最终验收合格后15个工作日内，由甲方报送财政局进行结算审计，甲方应以结算审定金额为准向乙方支付尾款，即人民币          元（人民币             元整）。
双方同意，鉴于甲方付款依托于财政拨款，如遇财政拨款计划有变动，以款项实际到账时间和金额为准。如遇因财政拨款变动导致甲方实际付款时间迟于合同约定的情况和甲方实际支付金额不等于合同约定金额的情况（总支付金额等于合同金额），不构成甲方违约，甲方无需承担任何责任。甲方历次付款前，乙方应先开具等额有效发票，因乙方未及时开具发票导致甲方迟延付款的，该等责任由乙方自行承担。

7. 质量保证
7.1卖方保证所交付的产品是全新、未使用过的。
7.2产品的质量保证期为自交付或安装完成之日起   年质保（非人为因素产品出现任何问题无条件包退、包换、包修），   年免费保修的基本要求。 
7.3 在产品质量保证期内，对由于产品设计、工艺、材料、配套件等的缺陷而造成的任何产品质量瑕疵，卖方均应在收到买方通知后  15 日内免费维修或在不能维修时负责更换。若卖方未在本合同约定的期限内予以维修或更换，则买方有权要求退货。
7.4质量保证期满后，一旦发生产品质量瑕疵，而买方无法自行解决时，在接到买方通知后，卖方应在  2  日内派人前往买方指定地点维修或在不能维修时负责更换，但相应成本、费用应由买方承担。

8. 违约责任
8.1 卖方逾期交货，每逾期七天，应当向买方支付相当于逾期交货部分总价的0.5 %的迟延履行违约金。卖方逾期交货达   30  日的，买方有权解除全部合同，或按照卖方逾期交货的数量部分解除合同。若买方解除全部合同的，有权要求卖方应按合同总价的0.5%向买方支付根本违约的违约金；
8.2 若卖方交付的产品为不合格产品，且未在买方指定的期限内予更换为合格产品并完成交付的，视为卖方逾期交货； 
8.3 买方逾期付款，每逾期七天，应当向卖方支付相当于逾期付款金额的   0.5%的迟延履行违约金；
8.4 买方逾期付款达15日的，且卖方尚未交付产品或卖方交付后买方尚未接收产品的，卖方有权解除全部合同，并要求买方按照按合同总价的0.5%支付根本违约的违约金；
8.5 买卖双方可同时主张迟延履行违约金和根本违约的违约金。但迟延履行违约金的最高限额为合同总价的5%。
9. 争议解决
凡合同履行过程中发生的争议，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如协商不成，按如下（2）种方式解决争议：
（1）向              仲裁委员会申请仲裁；
（2）向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

10. 联系方式
买卖双方因订立和履行本协议而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料等，均以如下列明的联系方式进行送达，如一方变更联络人或联系方式，应当及时书面通知对方，双方指定联络人及联系方式如下：
甲方联络人：                联系方式：
乙方联络人：                联系方式：

11. 合同生效
本合同在买卖双方盖章后生效。合同正本一式陆份，买卖双方各执三份，具有同等法律效力。

12.其他约定
双方对本合同约定事项的其他约定为
12.1双方对本合同约定事项的其他约定为：本合同产品清单中所提供的产品品牌、型号、配置、产地等与乙方响应文件保持一致。
12.2供应商在响应文件中所提交的安装、调试方案、售后保障措施、培训方案应作为本合同附件，以上方案须加盖供应商公章。
（以下无正文）


甲方：                                  乙方： 
法人或委托代理人：(签名)               法人或委托代理人：(签名)
（盖章）                               （盖章）
    

 年   月   日                             年    月   日

[bookmark: _Toc163337455][bookmark: _Toc100564793]
第七章  投标文件格式


投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


[bookmark: _Toc163337456]一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



[bookmark: _Toc163337457]1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
[bookmark: _Toc163337458]1-1营业执照等证明文件



[bookmark: _Toc163337459]1-2 投标人资格声明书（实质性格式）
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）	我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（六）	我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（七）	与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。


[bookmark: _Toc163337460]2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
[bookmark: _Toc163337461]2-1中小企业声明函

说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。
（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。
（4）其他
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。
（6）项目属性为货物的项目里如涉及相关服务，在中小企业声明函中无需体现服务内容，项目属性为服务的项目里面如涉及相关货物，在中小企业声明函中无需体现货物内容
项目属性：报价分值≥30分为货物，报价分值＜30分为服务


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


[bookmark: _Toc163337462]2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）

拟分包情况说明（如有）
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（勾选）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
预算金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日

说明：
（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。
（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）（如有）
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   




说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。




[bookmark: _Toc163337463]2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



[bookmark: _Toc163337464]3 本项目的特定资格要求（如有）
[bookmark: _Toc163337465]3-1联合协议（如有）（实质性格式）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
一、	由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
二、	______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、	联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
四、	牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
五、	______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
六、	______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
七、	______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
八、	本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
九、	以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
十、	其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。


[bookmark: _Toc163337466]3-2其他特定资格要求
[bookmark: _Toc163337467]详见第一章“其他特定资格要求”


[bookmark: _Toc163337468]4 投标保证金凭证/交款单据电子件并加盖投标人公章（以招标代理公司到账情况为准）





[bookmark: _Toc163337469]二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



[bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc163337470]1  投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2.其他补充条款：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
授权人签字或签章：___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc226965747]

[bookmark: _Toc163337471]2  授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
[bookmark: _Hlk151053950]法定代表人（单位负责人即授权人）签字或签章：________________
委托代理人（授权代表）签字或签章：________________                          
日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明


致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	






投标人名称（加盖公章）：________________
[bookmark: _Hlk151375034]法定代表人（单位负责人即授权人）签字或签章：_______

日期：_____年______月______日



[bookmark: _Toc163337472]3  开标一览表
[bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc305158826]开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价
	投标保证金
	备注

	
	
	小写：
大写：
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
授权代表签字或签章：___________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc305158827]

[bookmark: _Toc163337473]4  投标分项报价表

投标分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商/生产厂家
	产地
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	是否属于中小企业份额
（只需将属于的标注“√”）
	是否属于小微企业份额
（只需将属于的标注“√”）

	1
	主设备/系统及标准附件
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	培训
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	售后服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	至最终目的地运保费
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	
	


（格式示例二，适用于多种设备报价）
项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商/
生产厂家
	产地
	品牌、规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	是否属于中小企业份额
（只需将属于的标注“√”）
	是否属于小微企业份额
（只需将属于的标注“√”）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	
	



（格式示例三，适用于服务类项目）
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明
	是否属于中小企业份额
（只需将属于的标注“√”）
	是否属于小微企业份额
（只需将属于的标注“√”）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	
	
	






注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc163337474]
5  投标情况明细表
投标情况明细表
投标人名称:______招标编号:__________包号:_____报价单位：人民币元
	中标供应商名称
	企业类型
	中标供应商地址
	统一社会信用代码
	商品名称
	商品型号
	商品品牌
	制造商名称
	制造商信用码
	制造商规模
	制造商地区
	产品类型
	采购数量
	计量单位
	分项单价（元）
	分项总价（元）
	服务内容
	产品属性
（节能/节水/环保）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日 
注:1.上述各项的投标设备情况表，可另页描述。
   2.表中产品类型是指所投产品为进口产品还是国内产品；不涉及请打/。
   3.上述各设备的分项总价之和应为投标总价。
   4. 供应商即指本项目投标人；表中企业类型是指：大型企业、中型企业、小微企业。

[bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc163337475]
6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
3. 本项目的付款方式属于实质性条款，不满足的响应文件将被拒绝
                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
授权代表签字或签章：___________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc163337476]
7  采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2. 投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应在“偏离情况”列明“正偏离”或“负偏离”， 对招标文件无偏离应标明“响应”。
3. 投标人应在本表中对招标文件第五章采购需求的内容进行逐项应答，需在引用招标文件要求的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。
                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
授权代表签字或签章：___________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc163337477]
8  中小企业声明函
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。
5）后附《中小企业划型标准规定》
（6）项目属性为货物的项目里如涉及相关服务，在中小企业声明函中无需体现服务内容，项目属性为服务的项目里面如涉及相关货物，在中小企业声明函中无需体现货物内容
项目属性：报价分值≥30分为货物，报价分值＜30分为服务



中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.	（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.	（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


中小企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。




[bookmark: _Toc163337478]9  拟分包情况说明（类型二）（实质性格式）（本项目不涉及）

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（勾选）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占投标报价
的比例（%）

	1
	
	□小微企业
□其他类型
	
	
	
	

	2
	
	□小微企业
□其他类型
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1.本表仅在投标人非因“为落实政府采购政策”而分包时填写；投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请按照《拟分包情况说明及分包意向协议》（类型一）要求填写。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日



[bookmark: _Toc163337479]10 业绩一览表
业绩一览表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	序号
	项目名称
	用户名称
	合同金额
	用户联系人及联系方式
	合同签订日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：需附合同电子件，评委保留对上述资料原件审核的权力。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   


[bookmark: _Toc163337480]11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
包括但不限于：
1、项目实施方案
2、安装调试及培训方案
3、售后服务方案和承诺
4、招标文件第四章和第五章提出的其它材料







