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项目名称：资产-2026年中小学校园食堂质量提升项目
项目编号：11011326210200026918-XM001
采 购 人：顺义区教育资产管理服务中心
采购代理机构：北京招竣建设工程咨询有限公司


使用说明

为促进政府采购活动的公开、公平和公正进行，进一步优化我市政府采购营商环境，提高招标文件编制质量和采购工作效率，根据政府采购有关法律法规及政策要求，会同有关单位研究制定了《北京市政府采购项目公开招标文件示范文本》（以下简称《示范文本》），并在我市政府采购项目中推广使用。
现根据使用情况及政府采购有关新政策要求，就《示范文本》进行更新。为提升政府采购透明度和效率，采用公开招标方式的项目应使用全流程电子化采购方式，采用其它方式的项目鼓励使用全流程电子化采购方式。
一、适用范围
《示范文本》适用于我市采用公开招标方式采购的政府采购货物和服务项目。
二、填写规则
条款中以空格和下划横线“__”形式标记的部分，为采购人或采购代理机构需要填写的内容。采购人或采购代理机构应根据采购项目具体特点和实际需要进行具体化填写，确实没有需要填写的，在空格或下划横线“__”中用“ / ”标记。
条款中以“□”形式标记的内容，为采购人或采购代理机构需要确定的选项。编制招标文件时，适用于本项目的选项标记为“■”，不适用于本项目的选项标记为“□”。
三、提示条款
《示范文本》中 “（）”形式标记的红色斜体内容，属于提示编制招标文件的注意事项，招标文件发出前，有关提示内容应予以删除。
四、资料表的运用
为了便于供应商高效阅览、避免遗漏重点内容，《示范文本》对第二章“投标人须知”设置了资料表形式。“投标人须知资料表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，采购人或采购代理机构在编制招标文件时，应根据采购项目实际需要，对于需要修改和补充的内容在资料表中选择和补充列明。“投标人须知资料表”与“投标人须知”正文内容不一致的，以“投标人须知资料表”为准。
为避免招标文件编制过程中出现的相同内容在文件中前后不一致等错误，招标文件尽量做到相同内容只出现一次，其他章节涉及有关内容的，以标明条款号引用的方式体现。
五、采购需求与合同文本
《示范文本》在第五章“采购需求”部分列出了需求大纲供采购人或采购代理机构参考。
采购人或采购代理机构应当依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和政策要求，结合采购项目合同类型和特点，规范拟定和签署项目采购合同。在拟定合同文本时，应优先选择国家或行业制定推荐的有关标准或示范合同文本。
六、投标文件格式的统一与简化
为便于供应商制作投标文件，便于评标委员会评审时统一标准，《示范文本》对适宜的内容提供了统一的投标文件参考格式，尽可能对格式中需要填列的内容进行了简化，尽可能减少了格式中需要签字、盖章的要求。
七、实施及修改
请北京市各级预算单位、采购代理机构认真组织好《示范文本》的推广使用，使用中有任何意见建议，请及时与北京市财政局政府采购管理处联系。我们将及时总结经验，以进一步修订完善《示范文本》并协同推进其规范运用。
采购人或采购代理机构可根据法律法规、政府采购政策文件等更新情况或项目具体特点，对示范文本适当进行更新或调整。
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注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。
第1章 [bookmark: _Toc21690][bookmark: _Toc29573][bookmark: _Toc14867]
投标邀请
1、 [bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]项目基本情况
1.项目编号：11011326210200026918-XM001
2.项目名称：资产-2026年中小学校园食堂质量提升项目
3.项目预算金额：1251.211329万元；项目最高限价（如有）：1251.211329万元
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	采购包
最高限价
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	1
	资产-2026年中小学校园食堂质量提升项目
（第一包）
	334.1328
	334.1328
	1
	共涉及8所学校，其中石园小学、小店中小、马坡中小3所学校，需由原外供餐改为校内供餐，需在校内新建厨房，配备设备，以满足供餐需要，其余5所学校计划在2026年内转为新型自营食堂，具体设备详见招标文件采购需求。

	2
	资产-2026年中小学校园食堂质量提升项目
（第二包）
	316.1326
	316.1326
	1
	共涉及27所中小学，计划2026年内转为新型自营食堂，需购置相关设备，保障学生就餐，具体设备详见招标文件采购需求。

	3
	资产-2026年中小学校园食堂质量提升项目
（第三包）
	347.2710
	347.2710
	1
	共涉及32所中小学，计划2026年内转为新型自营食堂，需购置相关设备，保障学生就餐，具体设备详见招标文件采购需求。

	4
	资产-2026年中小学校园食堂质量提升项目
（第四包）
	253.674929
	253.674929
	1
	共涉及25所中小学，购置智慧食堂设备，通过信息化手段，有效监管学校食堂卫生安全，计划2026年完成配备。具体设备详见招标文件采购需求。


5.合同履行期限：自合同签订之日起一年（以最终签订合同的时间为准）
6.本项目是否接受联合体投标：□是 ■否。
2、 [bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：其中预留给中小企业份额500.484532万元，占总金额的40%；其中预留小微份额350.339172万元，占预留中小企业份额的70%
第一包预留中小企业份额133.65312万元，其中预留小微企业份额93.557184万元
第二包预留中小企业份额126.45304万元，其中预留小微企业份额88.517128万元
第三包预留中小企业份额138.9084万元，其中预留小微企业份额97.23588万元
第四包预留中小企业份额101.469972万元，其中预留小微企业份额71.02898万元

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___________________。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2 其他特定资格要求：/
3、 [bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]获取招标文件
1. 时间：2026年6月12日至2026年6月18日，每天上午 0:00至12:00，下午12：00至 24:00（北京时间，法定节假日除外）。
2. 地点：北京市政府采购电子交易平台
3. 方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4. 售价：0元。
4、 [bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年7月6日9点30分（北京时间）。
地点：北京市顺义区复兴东街3号院顺义区政务服务中心6号电梯厅二层。
5、 [bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
6、 [bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]其他补充事宜
1. 本项目需要落实的政府采购政策：
1.1 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
1.2 《财政部生态环境部关于印发《环境标志产品政府采购品目清单》的通知》（财库[2019]18号）；
1.3 《财政部发展改革委关于印发《节能产品政府采购品目清单》的通知》（财库[2019]19号）；
1.4 执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）；
1.5 执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
1.6 执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
1.7 执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）；
1.8 财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号。
2. 本公告在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn）上发布。
3. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
3.1 办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
3.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
3.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
3.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7 电子开标
供应商需前往开标地点使用CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标，若本人不到场开标过程中由代理公司记录情况。
4. 投标人代表持法定代表人身份证明书原件（需写明所投项目名称、编号、办理事项，并盖单位公章）、法定代表人的身份证原件及复印件（适用于法定代表人）或法定代表人授权委托书原件（需写明所投项目名称、编号、办理事项，并盖单位公章）委托代理人身份证原件及复印件（适用于委托代理人）。
5. 本项目共划分为4个标包，投标人可以同时参加多个采购包，但每个投标人最多只能中标其中1个标包。评标委员会按照1-4包顺序进行评审，如投标人被已评完标包推荐为第一中标候选人，则该投标人在此后标包评审中仅参与报价评审打分。
7、 [bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1. 采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：顺义区教育资产管理服务中心 
地    址：北京市顺义区府前西街5号
联系方式：冯老师/010-69444342
2. 采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：北京招竣建设工程咨询有限公司
[bookmark: OLE_LINK12]地    址：北京市顺义区顺通路西侧仓上小区商业服务楼2号
联系方式：茹铮/13811276630
3. 项目联系方式
项目联系人：茹铮
电     话：13811276630
第2章 [bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc28955][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc3994][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc7671]
投标人须知
[bookmark: _Toc4660][bookmark: _Toc21064][bookmark: _Toc4861][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc150774724]投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目不适用。
□本项目__包为单一产品采购项目。
■本项目第一包为非单一产品采购项目，核心产品为：长龙式洗碗机；本项目第二包为非单一产品采购项目，核心产品为：臭氧消毒机；本项目第三包为非单一产品采购项目，核心产品为：保鲜冷库；本项目第四包为非单一产品采购项目，核心产品为：AI智能电子秤

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.1
	本项目属于货物采购，是否接受进口产品。
	□是
■否

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	1
	资产-2026年中小学校园食堂质量提升项目
（第一包）
	工业

	2
	资产-2026年中小学校园食堂质量提升项目
（第二包）
	工业

	3
	资产-2026年中小学校园食堂质量提升项目
（第三包）
	工业

	4
	资产-2026年中小学校园食堂质量提升项目
（第四包）
	工业


行业划型标准：工业。
从业人员1000人以下或营业收入4000万元以下的为中小微型企业。
其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型
企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企
业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
□无
■有，具体情形：最高投标限价1251.211329万元，其中第一包限价334.1328万元；第二包限价316.1326万元，第三包限价347.2710万元，第四包限价253.674929万元。 

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90_日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：30分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
[bookmark: OLE_LINK2]■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人
□随机抽取
注. 本项目共计4个采购包。每个投标人最多只能中标一个分包；评标委员会按照包1至4包的顺序进行评审，如果投标人已在此前某个分包排名第一，则该投标人不再被推荐为其他分包的中标候选供应商，其余分包将按排名顺序递补排序在前且尚未中标的投标人为该分包的中标供应商。

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
□不允许
■允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：非主体、非关键性工作；
（2）允许分包的金额或者比例：
第一包预留中小企业份额133.65312万元，其中预留小微企业份额93.557184万元
第二包预留中小企业份额126.45304万元，其中预留小微企业份额88.517128万元
第三包预留中小企业份额138.9084万元，其中预留小微企业份额97.23588万元
第四包预留中小企业份额101.469972万元，其中预留小微企业份额71.02898万元
（3）其他要求：__/___。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：以电子邮件的形式，提交电子pdf版本的文件加盖供应商电子公章发送至645230199@qq.com，并致电13811276630予以告知。同时需将纸质版原件邮寄至北京招竣建设工程咨询有限公司。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京招竣建设工程咨询有限公司；
联系人及联系电话：茹铮/13811276630
通讯地址：北京市顺义区仓上小区商业服务楼2号。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：按“国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知,发改价格【2011】534号”,按有关规定七折计取招标代理服务费。；
缴纳时间：采购代理机构在发布中标公告的同时，由中标单位向代理机构缴纳招标代理费。

	28
	备注
	纸质版文件正本壹份（可用电子版盖章文件直接打印）。采用左侧胶装
方式装订成一册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，
双面打印。
密封要求（①注明项目名称、项目编号、包号（如有）、供应商名称和“在（开启时间）之前不得启封”的字样。②在封口处加盖供应商公章或由法定代表人或委托代理人签字或盖章），参加开标会时递交或邮寄至招标代理公司地址北京市顺义区仓上小区商业服务楼2号招竣公司联系人茹铮联系电话13811276630（存档备查使用）

	29
	投标保证金
	投标保证金金额： 
01包：60000元 
02包：60000元 
03包：60000元 
04包：50000元
投标保证金收受人信息：
开户名（全称）：北京招竣建设工程咨询有限公司
开户银行：杭州银行顺义支行
账号：1101 0401 6000 1348 670
[bookmark: OLE_LINK3]注：投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以汇款方式缴纳保证金的，汇款请备注汇款用途：“保证金”及项目编号，项目编号可简写为（）；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
提醒投标人：投标保证金缴纳凭证的复印件放入投标文件中


北京市政府采购项目公开招标文件示范文本
北京市政府采购项目公开招标文件示范文本
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[bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc1330][bookmark: _Toc9852][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc13281][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc195842882]投标人须知
1 [bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc195842883]说  明	
1 [bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc265228357]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc265228358]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc226965795]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
1.1.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
1.1.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1） 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2） 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3） 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
1.1.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
1.1.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
1.1.1.5 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
1.1.1.6 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
1.1.1.7 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
1.1.1.8 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
1.1.1.9 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
1.1.1.10 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
2 [bookmark: _1.8_计量单位]招标文件
7 [bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc265228361]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
3 [bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc520356150]投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc150774732]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc520356152]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc151193628]投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc164229372]投标保证金 
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc127151532]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc164229228]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151193632]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。
4 投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc127161449]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc226337232]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc305158879]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。
5 [bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc142311040]开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc226337235]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc150774640]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。评标委员会由采购人代表和评审专家共7人组成，采购人代表2人，北京市专家库系统随机抽取专家5人。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
6 [bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc151193717]确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Ref467306978]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
第3章 [bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc9719][bookmark: _Toc30695][bookmark: _Toc15454][bookmark: _Toc487900382]
资格审查
1、 [bookmark: _Toc99301422]资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
2、 [bookmark: _Hlk143693557]资格审查要求
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	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
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	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
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截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
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	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	投标保证金
	[bookmark: OLE_LINK1]按照招标文件投标人须知中关于投标保证金的相关规定提交投标保证金，投标人在投标截止时间前未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


[bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353873940]

第4章 [bookmark: _Hlt164229061][bookmark: _Toc18647][bookmark: _Toc12002][bookmark: _Toc207]评标程序、评标方法和评标标准
1、 评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc353825545]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	[bookmark: OLE_LINK4]附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	[bookmark: OLE_LINK5]其他无效情形
	[bookmark: OLE_LINK6]投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1） 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2） 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3） 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4） 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965]上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。
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4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。


2、 评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	商务评审
	5分
	

	1
	企业业绩
	3分
	[bookmark: OLE_LINK7]提供投标人或制造商2023年5月至文件递交截止日的类似货物案列，须提供合同
关键页（首页、盖章页、显示项目相关内容页）或中标（成交）通知书，每项1分，最多3分
	

	2
	节能产品标识
	1分
	投标产品中有属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1 分，否则不得分。
注：以上复印件需加盖投标人公章；
属于政府强制采购节能产品的不加分。
	

	3
	环境标识
	1分
	投标产品中有属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。
注：以上复印件需加盖投标人公章；
	

	技术评审
	65分
	

	1
	技术参数
	15分
	技术参数评审：产品对 “采购需求清单明细及详细技术参数”的响应情况，
全部满足要求，得15分。
每有一项负偏离，扣1分，
本项最低，得0分。
注：
1.根据采购需求偏离表偏离情况以及供应商提供的检验报告或证明材料为准。
2.以每项产品为单位计算。
	

	2
	重点难点
分析及解
决方案
	8分
	项目重点难点分析及解决方案：
分析透彻，严谨科学，对解决问题具有指导性的作用，得8分；
从多个维度和层面进行分析，能够准确地抓住重点难点的关键所在，得6分；
分析相对详细，过程条理分明，不够丰富全面，得4分；
有一定的梳理和总结，能够基本指出重点难点所在，得2分；
不适用本项目或未提供，得0分。
	

	3
	项目实施方案
	12分
	①实施计划：
系统完善，科学严谨，得3分；
较为完备，合理可行，得2分；
表述清晰直白，基本规范，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。

	

	
	
	
	②包装及运输方案：
系统完善，科学严谨，得3分；
较为完备，合理可行，得2分；
表述清晰直白，基本规范，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。

	

	
	
	
	③实施组织结构：
系统完善，科学严谨，得3分；
较为完备，合理可行，得2分；
表述清晰直白，基本规范，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。

	

	
	
	
	④安装、调试、交接：
系统完善，科学严谨，得3分；
较为完备，合理可行，得2分；
表述清晰直白，基本规范，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。
	

	4
	产品质量
保障方案

	15分
	①质量保障措施：
系统完善，科学严谨，得5分；
较为完备，合理可行，得3分；
表述清晰直白，基本规范，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。
	

	
	
	
	②供货后验收方案：
系统完善，科学严谨，得5分；
较为完备，合理可行，得3分；
表述清晰直白，基本规范，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。
	

	
	
	
	③供货后资料移交方案：
系统完善，科学严谨，得5分；
较为完备，合理可行，得3分；
表述清晰直白，基本规范，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。
	

	5
	售后服务
保障方案
	15分
	①培训方案：
系统完善，科学严谨，得3分；
较为完备，合理可行，得2分；
表述清晰直白，基本规范，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。
	

	
	
	
	②退货、调换、维修方案：
系统完善，科学严谨，得3分；
较为完备，合理可行，得2分；
表述清晰直白，基本规范，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。
	

	
	
	
	③备品备件方案：
系统完善，科学严谨，得3分；
较为完备，合理可行，得2分；
表述清晰直白，基本规范，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。
	

	
	
	
	④客户回访方案：
系统完善，科学严谨，得3分；
较为完备，合理可行，得2分；
表述清晰直白，基本规范，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。
	

	
	
	
	⑤应急响应方案：
系统完善，科学严谨，得3分；
较为完备，合理可行，得2分；
表述清晰直白，基本规范，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。
	

	报价部分

	1
	报价
	30分
	满足招标文件实质性要求且价格最低的评标价为评标基准价，其价格分为满分30
分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／该投标人的评标价)×30。
	

	合计
	100分
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一、项目总体概况
1. 项目名称：资产-2026 年中小学校园食堂质量提升项目
2. 采购人：顺义区教育资产管理服务中心
3. 项目范围：本项目共分4个采购包，涉及多所中小学，实施食堂新建厨房设备配置、自营食堂厨具更新、智慧食堂信息化设备购置及部署。
4. 配备依据：本项目所有设备配置、功能布局、卫生安全、工艺流程、消防燃气、环保排放，严格遵照《北京市中小学校食堂管理办法》、《食品安全国家标准》、《商用厨具通用技术规范》及北京市校园后勤安全管理相关规定执行。
5. 分包划分 ：
第一包：8 所中小学食堂厨具设备（北京市顺义区石园小学（本部校区）、北京市顺义区小店中心小学校、北京市顺义区马坡中心小学、北京市顺义区后沙峪中心小学校、北京市顺义区河南村中小学校、北京市顺义区天竺第二小学、北京市顺义区第一中学附属小学、北京市顺义区第一中学）
第二包：27 所中小学食堂厨具设备（北京市顺义区仓上小学、北京市顺义区沿河中心小学校、北京市第四中学顺义分校、北京市顺义区李桥中心小学校、北京市顺义区教育科学研究院附属顺义实验小学、北京市顺义区牛栏山第三小学、北京市顺义区顺和小学（西校区）、北京市顺义区赵全营中心小学校、北京市顺义区石园小学现代校区、北京市顺义区龙湾屯中心小学、北京市顺义区西辛小学电大校区、首都师范大学附属顺义实验小学（致远校区）、首都师范大学附属顺义实验小学（养正校区）、北京市顺义区北务中学、北京市顺义区天竺第一小学、北京市顺义牛栏山第一中学板桥学校、北京市顺义区裕龙第二学校、北京市顺义区北务小学、北京市顺义区第十三中学、北京市顺义区东风小学、北京顺义双兴小学、北京市顺义区天竺中学、北京市顺义区后沙峪第二小学、北京市顺义区空港第二小学、北京市顺义区第二中学、北京市顺义区李遂中心小学校、北京市顺义区杨镇第一中学）
第三包：32 所中小学自营食堂厨具设备（北京师范大学附属实验中学顺义学校、北京市顺义区第九中学、北京市顺义区建新小学、北京市顺义区牛山第二中学、北京市顺义区沙岭学校、北京市顺义区南法信中心小学校、北京市顺义区西辛小学（西辛校区）、北京市顺义区张镇中心小学校、北京市顺义牛栏山第一中学实验学校、北京市顺义区港馨小学、北京市顺义区李桥中学、北京市顺义牛栏山第一中学、北京市顺义区牛栏山第二小学、北京市顺义区仁和第二小学、北京市顺义区仁和中心小学校、北京市顺义区向阳小学、北京市顺义区裕达隆小学、北京市顺义区大孙各庄中心小学、 北京市顺义区北石槽中心小学校、北京市顺义区木林中心小学校、北京市顺义区高丽营第二小学、黄城根小学顺义分校、北京市顺义区裕龙小学、北京市顺义区双兴小学、北京市顺义区第五中学、北京市顺义区教育研究和教室研修中心附属实验小学（中关村第一小学顺义学校）、北京市顺义区光明小学、北京市顺义区南彩第一小学校、北京市顺义区李各庄学校、北京市顺义区第八中学、北京市顺义区特殊教育学校、北京市顺义区南彩第二小学）
第四包：25 所中小学智慧食堂软硬件设备（北京市顺义区临河小学、北京市顺义区教育研究和教师研修中心附属实验小学、北京市顺义区龙湾屯中心小学校、北京市顺义区张镇中学、北京市顺义区北小营中心小学校、北京市顺义区大孙各庄中心小学、北京市顺义区第八中学、北京市顺义区南彩第二小学、北京市顺义区李遂中学、北京市顺义区裕龙第二学校、北京市顺义区裕龙小学、北京市顺义区石园小学现代校区、北京市顺义区石园第二小学（黄城根小学顺义分校）、北京市顺义区仓上小学、北京市顺义区张镇中心小学校、西辛小学教育集团仁和校区、北京市顺义区李各庄学校、北京市顺义区第三中学、北京市顺义区双兴小学、北京市顺义区第五中学、西辛小学教育集团西辛校区、北京市顺义区高丽营第二小学、北京市顺义区高丽营学校、北京市顺义区赵全营中心小学校、北京市顺义区小左各庄小学）
6. 合同履行期限：自合同签订之日起一年；所有学校须在2026年九一开学前完成供货、安装、调试、培训，具备正常供餐运行条件。
7. 报价说明：所有包次投标报价均为包含设备货款、包装、运输、上楼、卸货、旧设备拆除清运、辅材、安装、调试、检测、税费、培训、质保、巡检、售后等全部费用，采购人及所属学校不再支付任何额外费用。
二、通用实质性要求（★不满足即为投标无效）
★1、产品正品要求：本项目所有货物均为全新原厂未拆封正品，无翻新、无返修、无工程简配、无贴牌、无串货、无改型减配；一经查实提供非标/贴牌设备，投标无效，中标后立即解除合同、没收履约保证金，三年内禁止参与顺义区教委各类采购项目。
★2、材质强制标准：所有接触食品的台面、水池、货架、柜体内胆、厨具必须采用SUS304食品级不锈钢，符合GB4806食品接触国家标准；严禁使用 201、202 等非标不锈板材。采购人有权随机抽样第三方检测，材质不合格无条件拒收、损失由中标人承担。
★3、禁止转包分包：本项目严禁除中小微企业落实要求中的非主体、非关键性工作内容按比例的转包和分包情形以外，严禁其余工作内容的违法分包，所有供货、安装、调试、售后必须由中标人完成；一经查实转包分包，立即解除合同、扣除全部履约保证金及质保金，列入教委供应商黑名单。
★4、施工校园管理要求：所有供货、安装、施工须避开正常教学时间，仅限放学后、周末、节假日、暑假实施；施工垃圾当日清理完毕，不得破坏学校地面、墙面、水电、绿化；造成损坏由中标人无偿修复并承担全部责任。
★5、质保与售后硬性标准：
1.所有设备整体质保≥3 年，核心压缩机、加热组件、智能主板、传感器等核心部件质保≥5年；
2.质保期内免费维修、免费更换配件，终身成本价提供备品备件；
3.7×24小时服务热线，报修30分钟内响应，顺义区域2小时到达现场，一般故障4小时修复，重大故障24小时内提供同规格备用设备；
4.质保期内每学期开学前、放假前各上门1次全面巡检保养，出具巡检记录报备学校。
★6、培训要求：中标人须为每所学校食堂操作人员、后勤管理员提供不少于2次现场实操培训，培训考核合格后方可进入最终验收，未完成培训不予付款。
★7、环保与安全：所有设备噪音、VOC、油烟排放符合北京市校园环保标准；燃气、电气设备必须具备多重安全保护，满足校园消防、燃气、电气安全验收要求。
三、通用技术规范
1.不锈钢工艺：所有不锈钢设备采用无缝满焊、圆角抛光、无毛刺死角；工作台、水池一体折弯带防水挡水边，防积水、易清洁。
2.电气通用要求：所有设备具备漏电、过载、防干烧、过热多重保护；后厨设备防水等级不低于IPX4。
3.燃气通用要求：所有燃气灶具带熄火保护、防泄漏、缺氧保护；安装后配合燃气公司完成通气验收，所有整改费用由中标人承担。
4.消毒通用标准：消毒设备采用热风循环高温消毒，达到国标餐饮具消毒标准。
四、第一、二、三包 厨具设备专项要求
（一）冷藏冷冻类专项
1.所有雪柜、留样柜采用全铜管蒸发器、品牌压缩机，环保无氟发泡层；
2.冷柜具备高低温报警、温度实时显示、自动除霜；
3.留样柜必须双人双锁，满足中小学食品留样管理规范。
（二）灶具蒸制类专项
1.燃气蒸柜、大锅灶、小炒炉均带熄火保护、节能炉头；
（三）洗消排烟类专项
1.排烟排放符合北京市地方标准，可通过环保验收。
（四）米面加工类
1.和面机、压面机、搅拌机等机身全不锈钢，电机纯铜配置，运行噪音低、安全防护齐全。
五、第四包 智慧食堂信息化（★实质性要求）
★1、平台对接要求：食安综合管控平台须无偿对接顺义区教委监管平台，开放标准API接口，不收取任何对接费、年费、运维费；后期教委政策升级、平台迭代，中标人免费适配。
★2、数据主权与安全：所有学校食堂视频、留样、晨检、食材、人员数据所有权归顺义区教委，供应商不得私自留存、外泄、商用；数据本地存储，不得上传境外及第三方公有云。
★3、功能硬性要求：具备：从业人员晨检、健康证预警、食材索证索票、电子台账、食品留样记录、温湿度监测、AI 违规抓拍、数据统计、自动报表导出。
六、验收标准及资料交付
1.验收依据：招标文件、投标响应文件、合同、国标、北京市教委食堂管理规范；
2.执行四阶段验收：到货→安装→试运行→最终验收；
3.采购人有权委托第三方机构对设备材质、参数、性能抽检，不合格全额退货、追责。
4.验收组成人员：甲方、行业专家、使用方。
七、货物需求一览表（另附）
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    八、对上述所有★号条款应自拟格式在投标文件中技术部分进行响应。 

[bookmark: _Toc21536][bookmark: _Toc18837]第六章 拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc3995]说明：
1. 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
2. 合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。
3. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
4. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
5. 政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例原则上不低于合同金额的30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的50%。
6. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后30 日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。
7. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。


	
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
北京市政府采购项目公开招标文件示范文本


[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
        采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                               
     品牌：                    参考尺寸(单位mm)：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
      是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
      否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
       若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         参考尺寸(单位mm)：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的50%作为首付款，即人民币大写：               ；小写：        ；待供货、安装、调试、检测并验收合格后，乙方向甲方提交签约合同的5%作为质保金（或由履约保证金直接转为质保金），同时甲方向乙方支付剩余合同金额的50%，即人民币大写：        ；小写：    。
以上两种支付方式，甲方付款前，乙方均应向甲方提供等额的国家增值税发票，否则，甲方可以顺延付款且不承担任何责任。
（4） 鉴于甲方付款依托于财政拨款，如遇财政拨款计划有变动，以款项实际到账数额、时间为准。因财政拨款变动导致甲方实际付款时间迟于合同约定的，不构成甲方违约，甲方无需承担任何责任。质保金在验收合格日期一年后，如无质量问题一次性无息返还。
（5） 乙方提供的产品不符合本合同约定的要求，甲方有权要求乙方进行更换整改。乙方整改未达到相关要求或拒绝整改的，应向甲方支付本合同金额【】%违约金，同一事项被多次要求整改的，违约金累计计算，结算时扣除。 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。 
	
甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以更换，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方按照合同约定及时对交付的货物进行验收
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。乙方项目负责人更换应提前5个工作日通知甲方，并取得甲方书面同意。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前3个工作日通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、参考尺寸(单位mm)、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，甲方均有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金并赔偿由此造成的一切损失，包括但不限于损害赔偿金、律师费、诉讼费等，且由乙方承担全部法律责任； 
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向  北京市顺义区     人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	





[bookmark: _Toc768]

[bookmark: _Toc26799][bookmark: _Toc18451]第七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067]（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

注：
本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）（如本项目不适用则供应商无需提供）
3-1 联合协议（如有）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求


4 投标保证金凭证/交款单据电子件 




二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 [bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc142311058]投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc142311059]

2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_______

日期：_____年______月______日



3 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc305158900]开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc127151558]




4 




5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

[bookmark: _Hlk217395541][bookmark: _Hlk217395562]项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一社会信用代码
	制造商
规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	


[bookmark: _Hlk168431944]说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
[bookmark: _Hlk168431865][bookmark: _Hlk168431972][bookmark: _Hlk144194261]4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
6 [bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc305158829]
合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
3.投标响应内容需按照第五章采购需求的采购货物清单逐条响应，并在说明一列汇总偏离数量。

                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


8 中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：
9 
拟分包情况说明 
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额
的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日


[bookmark: _Hlk176956326]分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

[bookmark: _Hlk176956306]注：
1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。
10 
招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
10-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

11 服务人员表（实质性格式）
	姓名
	性别
	职称或职务
	工作年限
	承担的本项目主要工作
	投入项目时间

	负
责
人
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	主要服务人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	




备注：1、投标人可根据自身情况扩展本表行数。但不能改变内容。
[bookmark: 评审项目同步文档]
	[bookmark: 定性评审1]资格审查要求

	序号
	评审因素
	评审标准
	评审类型
	备注

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	重要指标
	

	2
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供
有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	重要指标
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	重要指标
	格式见《投标文件格式》

	4
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	重要指标
	提供，由采购人或采购代
理机构查询。

	5
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	重要指标
	

	6
	落实政府采购政
策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	重要指标
	

	7
	拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	重要指标
	格式见《投标文件格式》

	8
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	重要指标
	提供证明文件的电子件或电子证照

	9
	中小企业政策
	具体要求见第一章《投标邀请》
	重要指标
	

	10
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	重要指标
	格式见《投标文件格式》

	11
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	重要指标
	格式见《投标
文件格式》

	12
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	重要指标
	提供证明文件的电子件或电子证照

	13
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	重要指标
	

	14
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 及 3-3 项规定。
3、本表序号 3-4 项规定的其他特定资格要
求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合
体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	重要指标
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	15
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	重要指标
	格式见《投标文件格式》

	16
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	重要指标
	提供证明文件的电子件或电子证照

	17
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	重要指标
	

	18
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	重要指标
	

	评审方式：定性；明暗标设定：明标；





	符合性审查要求

	序号
	评审因素
	评审标准
	评审类型
	备注

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；
	重要指标
	

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；
	重要指标
	

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
	重要指标
	

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
	重要指标
	

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
	重要指标
	

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；
	重要指标
	

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
	重要指标
	

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
	重要指标
	

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
	重要指标
	

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
	重要指标
	

	11
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；
	重要指标
	

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。
	重要指标
	

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
	重要指标
	

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
	重要指标
	

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	重要指标
	

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
	重要指标
	

	评审方式：定性；明暗标设定：明标；





	[bookmark: 定量评审1]商务部分

	序号
	评分因素
	评分标准
	打分方式
	打分规则设置
	分值
	备注

	1
	企业业绩
	提供投标人或制造商2023年5月至文件递交截止日的类似货物案列，须提供合同
关键页（首页、盖章页、显示项目相关内容页）或中标（成交）通知书，每项1分，
最多3分
	手工打分
	最低分：0分，最高分：3分
	3
	

	2
	节能产品标识
	投标产品中有属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1 分，否则不得分。
注：以上复印件需加盖投标人公章；
属于政府强制采购节能产品的不加分。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：1分
	1
	

	3
	环境标识
	投标产品中有属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。
注：以上复印件需加盖投标人公章；
	手工打分
	最低分：0分，最高分：1分
	1
	

	评审方式：定量；明暗标设定：明标；满分：5分；





	技术部分

	序号
	评分因素
	评分标准
	打分方式
	打分规则设置
	分值
	备注

	1
	技术参数(15分）
	技术参数评审：产品对 “采购需求清单明细及详细技术参数”的响应情况，
全部满足要求，得15分。
每有一项负偏离，扣1分，
本项最低，得0分。
注：
1.根据采购需求偏离表偏离情况以及供应商提供的检验报告或证明材料为准。
2.以每项产品为单位计算。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：15分
	15
	

	2
	重点难点
分析及解
决方案（8分）
	项目重点难点分析及解决方案：
分析透彻，严谨科学，对解决问题具有指导性的作用，得8分；
从多个维度和层面进行分析，能够准确地抓住重点难点的关键所在，得6分；
分析相对详细，过程条理分明，不够丰富全面，得4分；
有一定的梳理和总结，能够基本指出重点难点所在，得2分；
不适用本项目或未提供，得0分。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：8分
	8
	

	3
	项目实施方案（12分）
	
	
	
	12
	

	3.1
	实施计划
	系统完善，科学严谨，得3分；
较为完备，合理可行，得2分；
表述清晰直白，基本规范，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：3分
	3
	

	3.2
	包装及运输方案
	系统完善，科学严谨，得3分；
较为完备，合理可行，得2分；
表述清晰直白，基本规范，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：3分
	3
	

	3.3
	实施组织结构
	系统完善，科学严谨，得3分；
较为完备，合理可行，得2分；
表述清晰直白，基本规范，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：3分
	3
	

	3.4
	安装、调试、交接
	系统完善，科学严谨，得3分；
较为完备，合理可行，得2分；
表述清晰直白，基本规范，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：3分
	3
	

	4
	产品质量
保障方案（15分）
	
	
	
	15
	

	4.1
	质量保障措施
	系统完善，科学严谨，得5分；
较为完备，合理可行，得3分；
表述清晰直白，基本规范，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：5分
	5
	

	4.2
	供货后验收方案
	系统完善，科学严谨，得5分；
较为完备，合理可行，得3分；
表述清晰直白，基本规范，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：5分
	5
	

	4.3
	供货后资料移交方案
	系统完善，科学严谨，得5分；
较为完备，合理可行，得3分；
表述清晰直白，基本规范，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：5分
	5
	

	5
	售后服务
保障方案（15分）
	
	
	
	15
	

	5.1
	培训方案
	系统完善，科学严谨，得3分；
较为完备，合理可行，得2分；
表述清晰直白，基本规范，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：3分
	3
	

	5.2
	退货、调换、维修方案
	系统完善，科学严谨，得3分；
较为完备，合理可行，得2分；
表述清晰直白，基本规范，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：3分
	3
	

	5.3
	备品备件方案
	系统完善，科学严谨，得3分；
较为完备，合理可行，得2分；
表述清晰直白，基本规范，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：3分
	3
	

	5.4
	客户回访方案
	系统完善，科学严谨，得3分；
较为完备，合理可行，得2分；
表述清晰直白，基本规范，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：3分
	3
	

	5.5
	应急响应方案
	系统完善，科学严谨，得3分；
较为完备，合理可行，得2分；
表述清晰直白，基本规范，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：3分
	3
	

	评审方式：定量；明暗标设定：明标；满分：65分；





	[bookmark: 价格评审]价格评分

	基准价
	有效投标报价的最低价为基准价

	得分算法
	低价优先法
	M=30（价格评价分项满分值），投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*M
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货品清单（添加参考尺寸）.doc

货物需求一览表（按标段划分含技术要求） 



第一包采购货品参数



			序号


			设备名称


			单位


			数量


			技术参数


			参考尺寸（mm）





			北京市顺义区石园小学（本部校区）





			1


			更衣间/过道


			


			


			


			





			2


			挂墙式洗手池


			台


			2


			采用不锈钢拉丝板



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构； 



3、配不锈钢下水口及感应龙头。


			500*500*300





			3


			挂墙干手器


			台


			2


			1、电压/额定功率：220v/≥1000W



2、热风温度：50±15℃



3、干手时间：5-15s



4、规格：高灵敏传感器，冷热型


			160*180*210





			4


			六门更衣柜


			台


			5


			采用烤漆板，每个柜门可单独控制。


			1200*500*1800





			5


			粘捕式灭蝇灯


			台


			3


			1、采用≥15w诱蚊灯管；



2、灯电路设计限流



3、电压功率：220V/≥15W。


			15W/400*200*200mm





			6


			副食库


			


			


			


			





			7


			四层平板货架


			台


			5


			采用不锈钢拉丝板



1、层板全部为1.0mm厚不锈钢结构；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1800





			8


			平板车


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、车层板为1.2mm厚不锈钢结构；



2、车框架采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢圆管



3、车把手采用38mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



4、配有4个方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			600*900*300+700





			9


			四门高身双温雪柜


			台


			4


			1.采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)400~500



8.温度范围：+4C--5C -3C--18C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			1300*800*2000





			10


			粘捕式灭蝇灯


			台


			1


			1、采用≥15w诱蚊灯管；



2、灯电路设计限流



3、电压功率：220V/≥15W。


			15W/400*200*200mm





			11


			主食库


			


			


			


			





			12


			米面架


			台


			6


			采用不锈钢拉丝板 



1、架层板全部为1.0mm厚不锈钢结构



2、架体及横撑采用25*25mm*1.2mm不锈钢方管焊接；



3、架腿用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管焊接组成配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*200





			13


			四层平板货架


			台


			4


			采用不锈钢拉丝板



1、层板全部为1.0mm厚不锈钢结构



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1800





			14


			粘捕式灭蝇灯


			台


			1


			1、采用≥15w诱蚊灯管；



2、灯电路设计限流



3、电压功率：220V/≥15W。


			15W/400*200*200mm





			15


			粗加工间


			


			


			


			





			16


			单星水池


			台


			2


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			800*800*800+200





			17


			单星水池


			台


			4


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1000*800*800+200





			18


			单星带沥水池


			台


			2


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1200*800*800+200





			19


			双层工作台


			台


			2


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			900*800*800+200





			20


			多功能切菜机


			台


			1


			1、切片厚薄可调节，切丝粗细可调节。



2、更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样。



3、标配防鼠网、紧急停止按钮和耐油橡套电源线



4、功率/电压：≥1.5KW/380V。



5、生产能力：200~1000kg/h。



6、生产能力：200~1000kg/h。


			1200*600*1300/380V





			21


			毛刷式洗菜机


			台


			1


			1、采用全不锈钢结构， 凹凸式圆球状毛刷辊， 适用于土豆、萝卜、地瓜、洋葱、核桃、苹果、鸭梨、木瓜等根茎类蔬菜和瓜果的清洗去皮



2、功率/电压：≥1.1KW/380V。



3、工作效率：≥500 kg/h


			1300*800*1000/380V





			22


			落地式肉丝肉片机


			台


			1


			1、工作效率：切肉片≥400kg/h，切肉丝≥200kg/h，绞肉≥100 kg/h；



2、功率/电压：≥1.1KW/380V。


			700*700*900/380V





			23


			落地式绞肉机


			台


			1


			1、功率/电压：≥0.75KW/380V。



2、工作效率：≥300 kg/h


			600*700*1100





			24


			电热开水器连底座


			台


			1


			1.功率/电压：≥10kw/380v



2.容量：≥60L



3.开水产量：≥100L/H。


			≥10kw





			25


			开水器用净水器


			台


			1


			1.可为设备提供配用水。



2.降低氯的气味及其他影响口感的异味。



3.可以过滤 0.5 微米的污垢和颗粒



4.处理水量：≥6.0升/分钟



5.水    压：0.06-0.65Mpa



6 处水总量：≥9000加仑


			150*200*600





			26


			挂墙刀具消毒柜


			台


			2


			1.电压：220V



2.功率：≥15W



3.304食品级不锈钢制造，具有定时功能，可放8--10把厨房用刀；



4.防辐射有机玻璃门；



5.360度紫外线辐射消毒； 



适合耐温180度的器具。


			500*100*650





			27


			粘捕式灭蝇灯


			台


			1


			1、采用≥15w诱蚊灯管；



2、灯电路设计限流



3、电压功率：220V/≥15W。


			15W/400*200*200mm





			28


			双层工作台


			台


			4


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1500*800*800





			29


			挂墙式电热水器


			台


			2


			1.加热功率/电压;≥3000W/220v



2.加热方式:单管加热



3.最大容积:≥80L



4.参考外形尺寸约：867*483*470


			80L





			30


			挂墙洗地龙头


			台


			1


			1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理



2、 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体



3、10米无痕三层液压钢丝管（黑色） 、与主体接口为金属连接件、耐温≥85度



黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套可调水压。（配置一把喷头）



5、进水接口为标准1/2''外螺纹


			10m





			31


			主食加工


			


			


			


			





			32


			燃气双门蒸柜


			台


			3


			选用不锈钢板制作，



1、内胆厚度为1.2mm，围板1.0mm，柜体骨架50*50*4镀锌角铁；



2、炉头采用燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；内部加装10mm耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；



3、炉脚采用2”无缝钢管外包不锈钢装饰管，可调性镙丝脚；4、配熄火安全保护装置、点火装置；



5、风管、气管、水管均采用国标管；配不锈钢自动入水箱，蒸气减压释放装置；



6、炉膛采用5mm厚冷轧钢板焊接，涂防锈漆两层，配敞开式水箱，门封条选用耐高温橡胶垫密封。



7、水胆采用敞开式设计。


			1200*1000*1900





			33


			台下式软水机


			台


			2


			1、控制类型：仪表自动控制



2、工作流量：≥1.5吨/小时



3、参考安装尺寸：66cmH x 31 cmW x 54cmD



4、进出水口：3/4" NPT



5、排污营口：1/2"



6、适配电压：220V/50 Hz



7、储盐量：≥25kg



8、工作水压力范围：30-90psi



9、进水水温范围：2-38℃


			1.5T/h





			34


			三层六盘电烤箱


			台


			1


			1、不锈钢304材质。



2、电脑板，每层内置有卤灯，确保工作内部照明；内膛参考尺寸：890*750*230 。



3、电压/功率：380V/≥19.0KW。



4、电压/功率：380V/19.5KW。


			1300*800*1800





			35


			电饼铛


			台


			3


			1、电热管与铛体一体铸造；



2、采用双面加热；



3、可设定不同温度烙制食品，并配置有恒温系统装置及超温热保险；



4、内径：≥53CM，工作能力：≥5KG饼/H，电功率为380V/≥4.5KW。


			900*700*800





			36


			双层工作台


			台


			2


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1800*800*800





			37


			四层平板货架


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、层板全部为1.0mm厚不锈钢结构；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1800





			38


			双星水池


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1200*800*800+200





			39


			单排饼盆车


			台


			2


			采用不锈钢拉丝板，



1、车盘托板为1.2mm厚不锈钢结构；



2、车身为38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢方管；



3、车配有4个方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备



4、适用于 600*400mm 烤盘及方盘。


			500*700*1800





			40


			木案工作台


			台


			2


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面为黄松木板，厚8cm；



2、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管；



3、腿为φ50mm×1.2mm厚不锈钢圆管，配可调节不锈钢子弹脚。


			1800*800*800





			41


			面粉车


			台


			2


			采用不锈钢拉丝板，



1、车全部采用1.2mm厚不锈钢结构；



2、把手采用32mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



3、车配有4个方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			500*500*500





			42


			油网烟罩


			㎡


			8.48


			采用不锈钢拉丝板，



1、烟罩罩体为1.0㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、油槽为1.0mm厚不锈钢结构；



3、烟罩照明灯功率为220v/≥1kw。


			6100*1400*500





			43


			油网烟罩


			㎡


			3


			采用不锈钢拉丝板，



1、烟罩罩体为1.0㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、油槽为1.0mm厚不锈钢结构；



3、烟罩照明灯功率为220v/≥1kw。


			3000*1000*500





			44


			四门高身双温雪柜


			台


			2


			采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)400~500



8.温度范围：+4C--5C -3C--18C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			1300*800*2000





			45


			多功能搅拌机


			台


			2


			1.用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等操作



2、料桶容积 : ≥35L



3、额定电压 : 380V



4、额定频率 : 50Hz



5、 电机功率 ≥1.50kW



6、最大和面量 : ≥10kg



7、参考搅拌转速 : 65/102/296(r/min)


			≥35L





			46


			双动双速和面机


			台


			2


			1、最大和面量：≥20kg/次；



2、料桶容积：≥50L；



3、搅拌速率：50r/min；



4、电压：380V，配用电机：≥3.5KW。


			≥50L





			47


			压面机


			台


			2


			1.国标全铜线电机



2.加厚实心压面辊加厚辊轴



3.德力西电源开关安全放心



4.工作效率 ≥60kg/h



5.配用电机 三相≥1.5KW



6.面片宽度：≥250mm



7.面片厚度：0.5~5mm



8.电压：380V



9.功率：≥1.5kw



10.面条宽度：2.0/3.5mm



11.转轴转速：40R/min


			≥60kg/h





			48


			电热豆浆机


			台


			1


			采用纯铜电机



2、功率/电压：≥15KW/380V；



3、生产能力≥80kg/h；


			1200*700*1500





			49


			双门醒发箱


			台


			1


			1、电压：220V 



2、单相，功率≥1.0Kw，双层不锈钢箱体，加厚发泡保温层。



3、喷水加喷蒸汽式加湿，可实现强制加湿。分段加热方式，不重温。



4、电子轻触式数显控制器，温度、湿度、时间独立显示。


			1100*800*2000





			50


			挂墙刀具消毒柜


			台


			1


			1.电压：220V



2.功率：≥15W



3.304食品级不锈钢制造，具有定时功能，可放8--10把厨房用刀；



4.防辐射有机玻璃门；



5.360度紫外线辐射消毒； 



6.适合耐温180度的器具


			500*100*700





			51


			挂墙洗地龙头


			台


			2


			1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理



2、 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体



3、10米无痕三层液压钢丝管（黑色） 、与主体接口为金属连接件、耐温≥85度



4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。  （配置一把喷头）



5、进水接口为标准1/2''外螺纹


			10m





			52


			粘捕式灭蝇灯


			台


			1


			1、采用≥15w诱蚊灯管；



2、灯电路设计限流



3、电压功率：220V/≥15W。


			15W/400*200*200mm





			53


			挂墙式电热水器


			台


			1


			加热功率/电压; ≥3000W/220v



2.加热方式:单管加热



3.最大容积: ≥80L



4.参考外形尺寸约：867*483*470


			≥80L





			54


			墩布池


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1000*600*500+200





			55


			单星水池


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1000*800*800+200





			56


			单通工作柜


			台


			2


			采用不锈钢拉丝板，



1、柜台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；



2、层板及围板为1.0mm厚不锈钢结构，门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。


			1500*800*800+200





			57


			副食加工


			


			


			


			





			58


			燃气双头单尾小炒炉


			台


			1


			选用不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机两台，水撑、不锈钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。


			1800*1000*800+500





			59


			燃气双头大锅灶


			台


			3


			选用不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机250W/220V风机两台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。


			2200*1200*800+500





			60


			燃气双头矮汤炉


			台


			1


			选用不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰；



5、配燃气节能连体炉头。


			1200*800*600+500





			61


			燃气可倾式汤锅


			台


			1


			1、全不锈钢机架，整体磨砂不锈钢板封闭系统，远红外加热器，304不锈钢板模压锅体，锅体倾倒系统，导热油加热结构，以及耐热保温层隔热装置等组成。



2、容积：≥300L



3、燃烧器加热量（Kcal/h）：≥25000


			1500*1100*1300/300L





			62


			燃气双门蒸柜


			台


			2


			选用不锈钢板制作，



1、内胆厚度为1.2mm，围板1.0mm，柜体骨架50*50*4镀锌角铁；



2、炉头采用燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；内部加装10mm耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；



3、炉脚采用2”无逢钢管外包不锈钢装饰管，可调性镙丝脚；



4、配熄火安全保护装置、点火装置；



5、风管、气管、水管均采用国标管；配不锈钢自动入水箱，蒸气减压释放装置；



6、炉膛采用5mm厚冷轧钢板焊接而成，并加涂防锈漆两层，配敞开式水箱，门封条选用耐高温橡胶垫密封。



7、敞开式水胆。


			1200*1000*1900





			63


			台下式软水机


			台


			1


			1、再生控制类型：仪表自动控制



2、工作流量：≥1.5吨/小时



3、参考安装尺寸：66cmH x 31 cmW x 54cmD



4、进出水口：3/4" NPT



5、排污营口：1/2"



6、适配电压：220V/50 Hz



7、储盐量：≥25kg



8、工作水压力范围：30-90psi



9、进水水温范围：2-38℃


			≥1.5T/h





			64


			炉拼台


			台


			2


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			300*1200*800





			65


			炉拼台


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			300*1000*800





			66


			双层工作台


			台


			10


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1800*800*800





			67


			调料车


			台


			4


			采用不锈钢拉丝板，



1、车身为1.2mm厚不锈钢结构；



2、车支架为φ38mm不锈钢圆管，厚度为1.2mm；



3、车配有4个方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			600*800*800





			68


			四层平板货架


			台


			3


			采用不锈钢拉丝板，



层板全部为1.0mm厚不锈钢结构；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1800





			69


			双星水池


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1500*800*800+200





			70


			油网烟罩


			㎡


			14.89


			采用不锈钢拉丝板，



1、烟罩罩体为1.0㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、油槽为1.0mm厚不锈钢结构；



3、烟罩照明灯功率为220v/≥1kw。


			8800*1700*500





			71


			油网烟罩


			㎡


			7.65


			采用不锈钢拉丝板，



1、烟罩罩体为1.0㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、油槽为1.0mm厚不锈钢结构；



3、烟罩照明灯功率为220v/≥1kw。


			5300*1500*500





			72


			油网烟罩


			㎡


			6.9


			采用不锈钢拉丝板，



1、烟罩罩体为1.0㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、油槽为1.0mm厚不锈钢结构；



3、烟罩照明灯功率为220v/≥1kw。


			4600*1500*500





			73


			四门高身双温雪柜


			台


			3


			1.采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)400~500



8.温度范围：+4C--5C -3C--18C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			1300*800*2000





			74


			挂墙洗地龙头


			台


			1


			1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理



2、 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体



3、10米无痕三层液压钢丝管（黑色） 、与主体接口为金属连接件、耐温≥85度



4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。  （配置一把喷头）



5、进水接口为标准1/2''外螺纹


			10m





			75


			粘捕式灭蝇灯


			台


			1


			1、采用≥15w诱蚊灯管；



2、灯电路设计限流



3、电压功率：220V/≥15W


			15W/400*200*200mm





			76


			挂墙式电热水器


			台


			1


			1.加热功率/电压; ≥3000W/220v



2.加热方式:单管加热



3.最大容积: ≥80L



4.参考外形尺寸约：867*483*470


			≥80L





			77


			砧板毛巾刀具消毒柜


			台


			1


			1、温度范围：20-125℃；



2、消毒方式：热风循环；



3、容积：≥650L；



4、电压：220v；



5、功率：≥3kw。


			1200*600*1800





			78


			单星水池


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			600*800*800+200





			79


			单通工作柜


			台


			2


			采用不锈钢拉丝板，



1、柜台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；



2、层板及围板为1.0mm厚不锈钢结构，门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。


			1200*600*800+200





			80


			反渗透五级过滤电热开水器


			台


			1


			功率/电压：≥10KW/380V；



2.内胆容量：≥80L；



3.产水量：开水、温水一体，开水产能≥160L/H；



4.出水方式：按钮出水；



5.材质：内胆采用食品级304不锈钢，厚度1.2mm。水槽采用304不锈钢板厚度为0.8mm、箱体门板和侧板采用不锈钢板厚度为0.6mm；



6.重要部件（滤芯座、滤瓶、滤瓶盖、硅胶管、水位探针、显示屏、门锁）采用食品级安全材料，保证出水安全；



7.安全等级:防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防高烧、防缺水；



8.采用LED显示 ，随时显示加热状态、水位状态、即时温度、北京时间；



9.显示面板带有锁定功能，防止错按；可根据需要设置出水温度、调节开关机时间；



10.设备出现故障时，显示相对应的故障代码，方便检修。


			≥10KW,≥160L/H





			81


			开水器用净水器


			台


			1


			1.可为设备提供配用水。



2.降低氯的气味及其他影响口感的异味。



3.可以过滤 0.5 微米的污垢和颗粒



4.处理水量：≥6.0升/分钟



5.水    压：0.06-0.65Mpa



6 处水总量：≥9000加仑


			150*200*600





			82


			电力二十盘万能蒸烤箱


			台


			1


			电压：380v  功率：≥35kw；



2、装载容量: 20层 GN1/1烤盘；



3、智能触摸: 10.1英寸电容式(TFT)触摸屏；



4、菜单编程:可编辑存储≥1200个预设烹饪程序，程序≥10个步骤；



5、五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃-98℃）,标准蒸汽模式（99℃）,高温蒸汽模式（100-130℃）,蒸烤混合模式（30℃-300℃）,对衡烤模式（30℃-300℃)；



6、内外材质均为AISI304不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计；



7、均衡热风循环:动态空气涡流，搭配三组加热系统（每组包含自动正反转风扇 加热部件 变频控制器等）；



8、内置蒸汽气发生器(锅炉加热)提供蒸汽供应和100%饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每24小时自动换水功能；



9、烹饪过程中湿度控制设定1％；



10、5档风扇转速；



11、标配带6点温度感应的核心探针一支；



12、多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；



13、高级烹饪功能：烹饪&保温,低风速,低功率,暂停,预约烹饪延迟启动；



14、醒发功能:各种面食醒发；



15、提供6个全自动清洗程序；



16、自动除垢:锅炉开机自动清洗，定时除垢提醒；



17、三层玻璃结构；



18、自动监测 提示故障代码；



19、组件连接互联网；



20、配套可容纳20层GN份盘推车一辆。


			900*1000*1900





			83


			台下式软水机


			台


			1


			1、再生控制类型：仪表自动控制



2、工作流量：≥1.5吨/小时



3、参考安装尺寸：66cmH x 31 cmW x 54cmD



4、进出水口：3/4" NPT



5、排污营口：1/2"



6、适配电压：220V/50 Hz



7、储盐量：≥25kg



8、工作水压力范围：30-90psi



9、进水水温范围：2-38℃


			≥1.5吨/小时





			84


			分餐间


			


			


			


			





			85


			四格保温售饭柜


			台


			3


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及保温池为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、围板及底板为1.0mm厚不锈钢结构；



3、门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚；



5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护；



6、功率/电压：3KW/220V。


			1500*800*800





			86


			掩门柜


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、柜台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；



2、层板及围板为1.0mm厚不锈钢结构，门为0.8mm厚不锈钢结构掩门；



3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。


			700*800*800+200





			87


			单通工作柜


			台


			3


			采用不锈钢拉丝板，



1、柜台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；



2、层板及围板为1.0mm厚不锈钢结构，门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。


			1500*800*800+200





			88


			带锁单玻璃门留样雪柜


			台


			1


			1.采用不锈钢。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.采用玻璃门，内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积≥450L



8.温度范围：+4C--5C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			700*800*2000





			89


			双层送餐车


			台


			10


			采用不锈钢拉丝板， 



1、车层板全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、车框架采用38*38mm不锈钢方管焊接；



3、车把手采用38mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



4、配有4个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			900*600*800





			90


			挂墙式洗手池


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构； 



3、配不锈钢下水口及感应龙头。


			500*500*300





			91


			挂墙干手器


			台


			1


			电压/额定功率：220v/≥1000W



2、热风温度：50±15℃



3、干手时间：5-15s



4、规格：高灵敏传感器，冷热型


			200*200*200





			92


			粘捕式灭蝇灯


			台


			2


			1、采用≥15w诱蚊灯管；



2、灯电路设计限流



3、电压功率：220V/≥15W。


			15W/400*200*200mm





			93


			紫外线消毒灯


			台


			4


			1、石英管状玻璃外壳+灯架



2、发射短波紫外线辐射，波长： 185-253.7nm(UV-C)



3、具有杀菌的作用



4、 电功率为220v/≥30w


			≥30w





			94


			三星水池


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1500*800*800+200





			95


			挂墙式电热水器


			台


			1


			1.加热功率/电压;≥3000W/220v



2.加热方式:单管加热



3.最大容积:≥80L



4.参考外形尺寸约：867*483*470


			≥80L





			96


			洗碗间


			


			


			


			





			97


			单星水池


			台


			4


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1000*800*800+200





			98


			高压花洒连单温水龙头


			台


			1


			1、座台式单孔单温高压花洒，低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理     



2、陶瓷阀芯、一字手柄                                                              3、横向固定杆长度300mm,工作高度1310                                   



4、打孔尺寸25mm, 标准1/2''外螺纹                                          



5、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄                                     



6、配12寸摇摆龙头


			400*600*1100





			99


			台下式软水机


			台


			1


			1、再生控制类型：仪表自动控制



2、工作流量：≥1.5吨/小时



3、参考安装尺寸：66cmH x 31 cmW x 54cmD



4、进出水口：3/4" NPT



5、排污营口：1/2"



6、适配电压：220V/50 Hz



7、储盐量：≥25kg



8、工作水压力范围：30-90psi



9、进水水温范围：2-38℃


			≥1.5吨/小时





			100


			长龙式洗碗机


			台


			1


			1、加热方式：电加热；



2、额定功率：≥65kW/380V/50Hz/3P；



3、设备工作时清洗实际温度≥85℃，配合使用方现场实际测量温度；



4、餐具筐数量：4个；



5、全国标304不锈钢材料；



6、配置热能回收系统，铜制热交换器收集机器内部热能，能将进水的温度加热至40–45°C，降低机器总体能耗；



7、智能控制系统显示机器运行数据，包括加热区域温度，时间和日期，机器故障信息。记录机器历史运行数据，包括操作日志、运行时间、耗水量、清洁剂和干燥剂的更换以及温度曲线报告等。通过APP或者局域网络实现机器的远程操作、监控以及故障诊断；



8、配置节水系统。净化最终漂洗区的循环水，旋流分离器去除微小颗粒物质，使循环水得到净化，并再次使用；



9、清洗水箱、高温喷淋水箱全部一体拉伸； 



10、机器入口高度（可通过最大高度）≥400mm，传送履带宽度（可通过最大宽度）≥600mm；



11、变频调速；



12、180度侧开门，一体拉伸门衬板，整体圆角过渡，扣式门开关，双层扣式拉伸门及拉伸集水槽设计。


			4200*900*1900





			101


			集气罩


			㎡


			5.2


			采用不锈钢拉丝板，



1、烟罩罩体为1.0㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、油槽为1.0mm厚不锈钢结构；



3、烟罩照明灯功率为220v/≥1kw。


			4000*1300*500





			102


			单孔收残台


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2mm厚不锈钢结构，并有加强筋；



2、残食台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1000*760*800+150



1000*800*800+200





			103


			双层工作台


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1000*800*800+200





			104


			双层工作台


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1800*800*800





			105


			双层收碗车


			台


			3


			采用不锈钢拉丝板， 



1、车层板全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、车框架采用38*38mm不锈钢方管焊接；



3、车把手采用38mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



4、配有4个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			600*900*800





			106


			双门热风循环消毒柜


			台


			2


			1、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所所需求所设计的大空间消毒设备；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃；



5、消毒方式：热风循环；



6、容积：≥700L；



7、电压：220v；



8、功率：≥4.0kw。


			1400*700*2000





			107


			四门碗碟柜


			台


			4


			采用不锈钢拉丝板，



1、柜层板及围板为1.0mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。


			1200*500*1800





			108


			挂墙洗地龙头


			台


			1


			1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理



2、 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体



3、10米无痕三层液压钢丝管（黑色） 、与主体接口为金属连接件、耐温≥85度



4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。  （配置一把喷头）



5、进水接口为标准1/2''外螺纹


			10m





			109


			粘捕式灭蝇灯


			台


			2


			1、采用≥15w诱蚊灯管；



2、灯电路设计限流



3、电压功率：220V/≥15W。


			15W/400*200*200mm





			110


			紫外线消毒灯


			台


			4


			1、石英管状玻璃外壳+灯架



2、发射短波紫外线辐射，波长： 185-253.7nm(UV-C)



3、具有杀菌的作用



4、 电功率为220v/≥30w


			≥30w








			111


			四层平板货架


			台


			12


			采用不锈钢拉丝板，



层板全部为1.0mm厚不锈钢结构；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1800





			112


			单星水池


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1000*800*800





			113


			挂墙式电热水器


			台


			2


			加热功率/电压; ≥3000W/220v



2.加热方式:单管加热



3.最大容积: ≥80L



4.参考外形尺寸约：867*483*470


			≥80L





			114


			掩门柜


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、柜台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；



2、层板及围板为1.0mm厚不锈钢结构，门为0.8mm厚不锈钢结构掩门；



3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。


			700*800*800





			北京市顺义区小店中心小学校





			1


			副食库


			


			


			


			





			2


			四门高身双温雪柜


			台


			3


			采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)400~500



8.温度范围：+4C--5C -3C--18C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			1300*800*2000





			3


			四层平板货架


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



层板全部为1.0mm厚不锈钢结构；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1800





			4


			粘捕式灭蝇灯


			台


			1


			1、采用≥15w诱蚊灯管；



2、灯电路设计限流



3、电压功率：220V/≥15W。


			15W/400*200*200m





			5


			副食库


			


			


			


			





			6


			四层平板货架


			台


			7


			采用不锈钢拉丝板，



层板全部为1.0mm厚不锈钢结构；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1800





			7


			米面架


			台


			4


			采用不锈钢拉丝板， 



1、架层板全部为1.0mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、架体及横撑采用25*25mm*1.2mm不锈钢方管焊接；



3、架腿用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管焊接组成配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*300





			8


			加工间


			


			


			


			





			9


			电磁单头大锅灶


			台


			2


			1、炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一体成型设计；



2、火力电子显示，无级调速；



3、防水、防电、防干烧等多重安全保护，锅体自动检测和过热保护、电压过高、过低、短路等保护；



4、电压/功率：≥20KW/380V。



5、防水、防电、防干烧等多重安全保护，锅体自动检测和过热保护、电压过高、过低、短路等智能保护；



6、电压/功率：20KW/380V。


			1100*1200*800+500





			10


			电磁双头单尾小炒炉


			台


			1


			1、炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一体成型设计；



2、火力电子显示，无级调速；



3、防水、防电、防干烧等多重安全保护，锅体自动检测和过热保护、电压过高、过低、短路等保护；



4、电压/功率：≥15KW/380V*2。



5、防水、防电、防干烧等多重安全保护，锅体自动检测和过热保护、电压过高、过低、短路等智能保护；



6、电压/功率：15KW/380V*2。


			1800*1000*800+500





			11


			电饼铛


			台


			1


			1、电热管与铛体一体铸造；



2、采用双面加热；



3、可设定不同温度烙制食品，并配置有恒温系统装置及超温热保险；



4、内径：≥53CM，工作能力：≥5KG饼/H，电功率为380V/≥4.5KW。


			900*700*800





			12


			电磁单头矮汤炉


			台


			1


			电压/功率：≥15KW/380V。


			800*800*500+700/15KW





			13


			双门电蒸饭车


			台


			1


			1.食品级201不锈钢



2.节能蒸汽



3.多回路发热管



4.保温发泡层，自动补水



5.规格：1390*660*1720mm



6.电压：380V



7.功率：≥12kw*2



8.蒸饭能力：米饭：60-80kg面点：40-60kg排骨：80-100kg



9.输入蒸汽压力：0.02Mpa



10.蒸饭时间：25~50分钟



11.每盆约4kg大米


			1400*700*1800





			14


			三层六盘电烤箱


			台


			1


			不锈钢304材质。



2、电热丝，专业技术网状排布，活力均匀，升温快。



3、电脑板，每层内置有卤灯，确保工作内部照明；内膛参考尺寸：890*750*230



4、电压/功率：380V/≥19.0KW。


			1300*800*1800





			15


			智能炒菜机


			台


			1


			1、额定电压：380V，三相五线制（带地线）



2、额定频率：50Hz



3、额定功率：30kW



4、中控屏：11英寸AI交互大屏



5、内胆直径：360mm



6、锅材质：铸铁锅



7、炒菜容量：30L



8、单锅平均烹饪时间：4-10min



9、炒制方式：滚筒式



10、接入水压：0.25-0.35Mpa



11、防水等级：IPX4



11、锅具清洗：机器自带一键锅体清洗功能，配有高压水枪辅助冲刷



12、温控：锅体温度监测



13、电子菜谱：支持菜谱录制，一键启动菜谱烹饪



14、支持12种调料：盐、白糖、鸡精、味精、生抽、老抽、陈醋、白醋、大豆油、菜籽油、水淀粉、水，可任意调换成需要的调料。


			1800*1400*800





			16


			油网烟罩


			㎡


			11.2


			采用不锈钢拉丝板，



1、烟罩罩体为1.0㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、油槽为1.0mm厚不锈钢结构；



3、烟罩照明灯功率为220v/≥1kw。


			7000*1600*500





			17


			油网烟罩


			㎡


			9.12


			采用不锈钢拉丝板，



1、烟罩罩体为1.0㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、油槽为1.0mm厚不锈钢结构；



3、烟罩照明灯功率为220v/≥1kw。


			5700*1600*500





			18


			双层工作台


			台


			3


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1800*800*800





			19


			木案工作台


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面为黄松木板，厚8cm；



2、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管；



3、腿为φ50mm×1.2mm厚不锈钢圆管，配可调节不锈钢子弹脚。


			1800*800*800





			20


			面粉车


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、车全部采用1.2mm厚不锈钢结构；



2、把手采用32mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



3、车配有4个方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			500*500*500





			21


			四层平板货架


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、层板全部为1.0mm厚不锈钢结构；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1800





			22


			单门醒发箱


			台


			1


			1、电压：220V 



2、单相，功率1.25Kw，双层不锈钢箱体，加厚发泡保温层。3、喷水加喷蒸汽式加湿，可实现强制加湿。分段加热方式，不重温。内置宽循环风道，利于温湿度的均匀循环。



4、电子轻触式数显控制器，温度、湿度、时间独立显示。


			800*600*2000





			23


			磨浆机


			台


			1


			功率/电压：≥1.5KW/220V；



2、生产效率80-100kg/h；



3、额定转速：2800r/min；



4、浆渣分离，纯铜电机；



5、研磨均匀，快速出浆，清洗方便。


			≥1.5KW





			24


			多功能搅拌机


			台


			1


			1.用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等操作



2、料桶容积 : ≥35L



3、额定电压 : 380V



4、额定频率 : 50Hz



5、 电机功率 ≥1.50kW



6、最大和面量 : ≥10kg



7、参考搅拌转速 : 65/102/296(r/min)


			 ≥35L





			25


			压面机


			台


			1


			1.国标全铜线电机



2.加厚实心压面辊加厚辊轴



3.德力西电源开关安全放心



4.工作效率 ≥60kg/h



5.配用电机 三相≥1.5KW



6.面片宽度：≥250mm



7.面片厚度：0.5~5mm



8.电压：380V



9.功率：≥1.5kw



10.面条宽度：2.0/3.5mm



11.转轴转速：40R/min


			≥60kg/h





			26


			双动双速和面机


			台


			1


			1、采用电脑板控制变极双速电动机来实现高低速；料筒由单独的电动机拖动，可以自主选择正反转；设有点动/手动/自动三种模式，自动模式下可以定时切换、定时停机；料筒及和面钩均为不锈钢材质；



2、标配掀网停机保护和耐油电源线；



3、最大和面量：≥20kg/次



4、料桶容积：≥50L；



5、搅拌速率：50r/min；



6、电压：380V，配用电机：≥3.5KW。


			≥50L





			27


			挂墙洗地龙头


			台


			1


			1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理



2、 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体



3、10米无痕三层液压钢丝管（黑色）与主体接口为金属连接件、耐温≥85度



黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套可调水压。（配置一把喷头）



5、进水接口为标准1/2''外螺纹


			10m





			28


			四门高身双温雪柜


			台


			1


			采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸



发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)400~500



8.温度范围：+4C--5C -3C--18C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			1300*800*2000





			29


			双星水池


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1200*800*800+200





			30


			挂墙式电热水器


			台


			1


			1.加热功率/电压;≥3000W/220v



2.加热方式:单管加热



3.最大容积:≥80L



4.参考外形尺寸：867*483*470


			≥80L





			31


			电热开水器连底座


			台


			1


			1.功率/电压：≥10kw/380v



2.容量：≥60L



3.开水产量：≥100L/H。


			≥10kw





			32


			开水器用净水器


			台


			1


			1.可为设备提供配用水。



2.降低氯的气味及其他影响口感的异味。



3.可以过滤 0.5 微米的污垢和颗粒



4.处理水量：≥6.0升/分钟



5.水    压：0.06-0.65Mpa



6 处水总量：≥9000加仑


			200*200*600





			33


			粘捕式灭蝇灯


			台


			1


			1、采用≥15w诱蚊灯管；



2、灯电路设计限流



3、电压功率：220V/≥15W。


			15W/400*200*200mm





			34


			粗加工间


			


			


			


			





			35


			双层工作台


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1800*800*800+200





			36


			四层平板货架


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、层板全部为1.0mm厚不锈钢结构；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1800





			37


			绞切肉机


			台


			1


			1.操作简单、维修方便、卫生、安全、高效。



2.效率：a切肉片 400kg/h、b切肉丝 200kg/h、c绞肉 100kg/h，



3.肉片厚度：4mm、6mm，功率：1.1kw 380V，刀轴转速：470r/min，



4.绞龙转速：302r/min，



5.额定频率：50Hz，



6.防水等级：IPX1，



7.三角带：A1270-1、A1100-1，



8.外形尺寸约：509*390*750mm，


			550*400*800/380V





			38


			土豆去皮机


			台


			1


			1、整体不锈钢材料制作，包括料筒盖，样式新颖、整洁美观；可拆卸式砂板，耐水耐用且更换方便；



1、配用电机：1.1KW/380V；



2、工作效率：300KG/H；



3、每次脱皮量：20KG；



4、主轴转速：300R/min。


			800*550*1000





			39


			双星水池


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1200*800*800+200





			40


			三星水池


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1800*800*800+200





			41


			挂墙式电热水器


			台


			1


			1.加热功率/电压;≥3000W/220v



2.加热方式:单管加热



3.最大容积:≥80L



4.参考外形尺寸约：867*483*470


			≥80L





			42


			挂墙洗地龙头


			台


			1


			1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理



2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体



3、10米无痕三层液压钢丝管（黑色） 、与主体接口为金属连接件、耐温≥85度



黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套可调水压。（配置一把喷头）



5、进水接口为标准1/2''外螺纹


			10m





			43


			双层工作台


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1200*800*800+200





			44


			砧板毛巾刀具消毒柜


			台


			1


			1、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所所需求所设计的大空间消毒设备；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃；



5、消毒方式：热风循环；



6、容积：≥650L；



7、电压：220v；



8、功率：≥3kw。


			1200*600*1800





			45


			粘捕式灭蝇灯


			台


			1


			1、采用≥15w诱蚊灯管；



2、灯电路设计限流



3、电压功率：220V/≥15W。


			15W/400*200*200mm





			46


			一更/二更


			


			


			


			





			47


			四门更衣柜


			台


			1


			采用烤漆板，每个柜门可单独控制。


			900*500*1800





			48


			挂墙式洗手池


			台


			2


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构； 



3、配不锈钢下水口及感应龙头。


			500*500*300





			49


			挂墙干手器


			台


			2


			1、电压/额定功率：220v/≥1000W



2、热风温度：50±15℃



3、干手时间：5-15s



4、规格：高灵敏传感器，冷热型


			200*200*200





			50


			台下式厨宝


			台


			2


			1、容量：10L



2、功率/电压：2KW/220V。


			400*400*350





			51


			粘捕式灭蝇灯


			台


			1


			1、采用≥15w诱蚊灯管；



2、灯电路设计限流



3、电压功率：220V/≥15W。


			15W/400*200*200mm





			52


			挂衣钩


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，1.2mm厚不锈钢结构。


			L=700





			53


			备餐间


			


			


			


			





			54


			挂墙式洗手池


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构； 



3、配不锈钢下水口及感应龙头。


			500*500*300





			55


			台下式厨宝


			台


			1


			1、容量：10L；



2、功率/电压：≥2KW/220V；



3、防水等级：IPX4；



4、内胆材质：搪瓷内胆。


			400*400*350





			56


			单星水池


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			600*800*800+200





			57


			粘捕式灭蝇灯


			台


			1


			1、采用≥15w诱蚊灯管；



2、灯电路设计限流



3、电压功率：220V/≥15W。


			15W/400*200*200mm





			58


			带锁单玻璃门留样雪柜


			台


			1


			1.采用不锈钢。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.采用玻璃门，内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积≥450L



8.温度范围：+4C--5C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			700*800*2000





			59


			紫外线消毒灯


			台


			2


			1、石英管状玻璃外壳+灯架



2、发射短波紫外线辐射，波长： 185-253.7nm(UV-C)



3、具有杀菌的作用



4、电功率为220v/≥30w


			30W/1000*250*200mm





			60


			双层工作台


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1800*800*800





			61


			洗碗间/消毒房


			


			


			


			





			62


			单星水池


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1000*800*900+200





			63


			三星水池


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1800*800*800+200





			64


			挂墙式电热水器


			台


			2


			1.加热功率/电压;≥3000W/220v



2.加热方式:单管加热



3.最大容积:≥80L



4.参考外形尺寸：867*483*470


			≥80L





			65


			挂墙洗地龙头


			台


			1


			1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理



2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体



3、10米无痕三层液压钢丝管（黑色） 、与主体接口为金属连接件、耐温≥85度



4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套可调水压。（配置一把喷头）



5、进水接口为标准1/2''外螺纹


			10m





			66


			双星污碟台


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1600*800*900+200





			67


			高压花洒连单温水龙头


			台


			1


			1、座台式单孔单温高压花洒，低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理    



2、陶瓷阀芯、一字手柄                                                              3、横向固定杆长度300mm,工作高度1310                                   



4、打孔尺寸25mm, 标准1/2''外螺纹                                          



5、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄                                     



6、配12寸摇摆龙头


			400*600*1100





			68


			提拉式洗碗机


			台


			1


			1、适用场地：适用于中小型餐厅，咖啡厅，酒吧、宾馆，食堂等



2、产品功能：洗海盘、碗。源。托盘、刀叉。调需等餐具，



3、外形尺寸约: 750X700X1470mm（开门高度1950mm)



4、洗涤黨尺寸: 500X500X100 mm .



5、最大洗涤高度: 400 mm



6、最大洗海量: 60筐



7、耗水量: 3L/筐



8、洗涤福度: 55-60℃



9、漂洗温度: 82℃ 



10、进水压力: 0.25-0.5Mpa 



11、电源要求: 380/50Hz/3N



12、总功率: ≥15.8kw



13、PIC加热



14、特点：电子触摸面板，数码显示温度，-键开机、关机。



15、操作简单只需关上操件杆即可清洗，操作结束后。3个方向均可将门打开。



16、清洗水箱时，无需诉卸洗碗固定架，只需将洗确固定架向上一是，印可清沈水箱。



17、水箱底部135度斜角，清洗时更便捷。



18、加热时间組，运行效率高



19、洗涤时间可根据用户确碌的洁净程座调节洗漆同期



20、洗涤温度可根据用户要求设置。



21、电子压力式水位。自动控制水位。



22、不锈钢304喷宵。内凹式喷嘴。



23、高效洗涤。


			700*700*1500





			69


			集气罩


			㎡


			1.2


			采用不锈钢拉丝板，



1、烟罩罩体为1.0㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、油槽为1.0mm厚不锈钢结构；



3、烟罩照明灯功率为220v/≥1kw。


			1200*1000*500





			70


			洁碟台


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，并有加强筋；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			900*800*900+200





			71


			双层工作台


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1800*800*800





			72


			紫外线消毒灯


			台


			2


			1、石英管状玻璃外壳+灯架



2、发射短波紫外线辐射，波长： 185-253.7nm(UV-C)



3、具有杀菌的作用



4、 电功率为220v/≥30w


			30W/1000*250*200mm





			73


			粘捕式灭蝇灯


			台


			1


			1、采用≥15w诱蚊灯管；



2、灯电路设计限流



3、电压功率：220V/≥15W。


			15W/400*200*200m





			74


			四层平板货架


			台


			5


			采用不锈钢拉丝板，



层板全部为1.0mm厚不锈钢结构；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1800





			75


			消毒车


			台


			2


			1、作用：筷勺烘干消毒、防菌防霉；



2、一次性可容纳1200双筷子；



3、消毒方式：红外线杀菌消毒烘干；



4、一键操控、智能定时。


			800*600*800





			北京市顺义区马坡中心小学





			1


			主食库


			


			


			


			





			2


			米面架


			台


			7


			采用不锈钢拉丝板， 



1、架层板全部为1.0mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、架体及横撑采用25*25mm*1.2mm不锈钢方管焊接；



3、架腿用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管焊接组成配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*300





			3


			粘捕式灭蝇灯


			台


			1


			1、采用≥15w诱蚊灯管；



2、灯电路设计限流



3、电压功率：220V/≥15W。


			15W/400*200*200mm





			4


			副食库


			


			


			


			





			5


			四门高身双温雪柜


			台


			4


			1.采用不锈钢材质



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)400~500



8.温度范围：+4C--5C -3C--18C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			1300*800*2000





			6


			四层平板货架


			台


			5


			采用不锈钢拉丝板，



层板全部为1.0mm厚不锈钢结构



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1800





			7


			粘捕式灭蝇灯


			台


			1


			1、采用≥15w诱蚊灯管；



2、灯电路设计限流



3、电压功率：220V/≥15W。


			15W/400*200*200mm





			8


			一更/二更/过道


			


			


			


			





			9


			四门更衣柜


			台


			3


			1、柜体采用冷轧钢板制作，无异味，环保涂层；



2、每个柜门都带锁，全钢锁具；



3、防水防潮，坚固耐用；



4、通风透气，排除异味；



5、门数量：四门。


			900*500*1800





			10


			挂墙式洗手池


			台


			2


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构； 



3、配不锈钢下水口及感应龙头。


			500*500*300





			11


			挂墙干手器


			台


			2


			1、电压/额定功率：220v/≥1000W



2、热风温度：50±15℃



3、干手时间：5-15s



4、规格：高灵敏传感器，冷热型


			200*200*200





			12


			台下式厨宝


			台


			2


			1、容量：10L；



2、功率/电压：≥2KW/220V；



3、防水等级：IPX4；



4、内胆材质：搪瓷内胆。


			400*400*400





			13


			粘捕式灭蝇灯


			台


			5


			1、采用≥15w诱蚊灯管；



2、灯电路设计限流



3、电压功率：220V/≥15W。


			15W/400*200*200mm





			14


			粗加工间


			


			


			


			





			15


			双星水池


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1200*800*800+200





			16


			三星水池


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1800*800*800+200





			17


			挂墙式电热水器


			台


			1


			1、加热功率/电压;≥3000W/220v



2、加热方式:单管加热；



3、最大容积:≥80L；



4、参考外形尺寸：867*483*470


			≥80L





			18


			挂墙洗地龙头


			台


			1


			1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理



2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体



3、10米无痕三层液压钢丝管（黑色） 、与主体接口为金属连接件、耐温≥85度



4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套可调水压。（配置一把喷头）



5、进水接口为标准1/2''外螺纹


			10m





			19


			双层工作台


			台


			2


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1800*800*800





			20


			四层平板货架


			台


			3


			采用不锈钢拉丝板，



层板全部为1.0mm厚不锈钢结构



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1800





			21


			砧板毛巾刀具消毒柜


			台


			1


			1、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所所需求所设计的大空间消毒设备；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃；



5、消毒方式：热风循环；



6、容积：≥650L



7、电压：220v；



8、功率：≥3kw


			1200*600*1800





			22


			毛刷式洗菜机


			台


			1


			1、采用全不锈钢结构， 凹凸式圆球状毛刷辊， 适用于土豆、萝卜、地瓜、洋葱、核桃、苹果、鸭梨、木瓜等根茎类蔬菜和瓜果的清洗去皮



2、功率/电压：≥1.1KW/380V。



3、工作效率：≥500 kg/h


			1300*800*1000/380V





			23


			多功能切菜机


			台


			1


			1、切片厚薄可调节，切丝粗细可调节。



2、更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样。



3、标配防鼠网、紧急停止按钮和耐油橡套电源线



4、功率/电压：≥1.5KW/380V。



5、生产能力：200~1000kg/h。


			1200*600*1300/380V





			24


			落地式肉丝肉片机


			台


			1


			1、工作效率：切肉片≥400kg/h，切肉丝≥200kg/h，绞肉≥100 kg/h；



2、功率/电压：≥1.1KW/380V。


			700*700*900/380V





			25


			落地式绞肉机


			台


			1


			1、功率/电压：≥0.75KW/380V。



2、工作效率：≥300 kg/h


			600*700*1100





			26


			电热开水器连底座


			台


			1


			1.功率/电压：≥10kw/380v



2.容量：≥60L



3.开水产量：≥100L/H。


			≥10kw





			27


			开水器用净水器


			台


			1


			1.可为设备提供配用水。



2.降低氯的气味及其他影响口感的异味。



3.可以过滤 0.5 微米的污垢和颗粒



4.处理水量：≥6.0升/分钟



5.水    压：0.06-0.65Mpa



6 处水总量：≥9000加仑


			200*200*600





			28


			面点间1/面点间2


			


			


			


			





			29


			油网烟罩


			㎡


			4.94


			采用不锈钢拉丝板，



1、烟罩罩体为1.0㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、油槽为1.0mm厚不锈钢结构；



3、烟罩照明灯功率为220v/≥1kw。


			3800*1300*500





			30


			油网烟罩


			㎡


			7.84


			采用不锈钢拉丝板，



1、烟罩罩体为1.0㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、油槽为1.0mm厚不锈钢结构；



3、烟罩照明灯功率为220v/≥1kw。


			4900*1600*500





			31


			电饼铛


			台


			2


			1、电热管与铛体一体铸造；



2、采用双面加热；



3、可设定不同温度烙制食品，并配置有恒温系统装置及超温热保险；



4、内径：≥53CM，工作能力：≥5KG饼/H，电功率为380V/≥4.5KW。


			900*700*800





			32


			三层六盘电烤箱


			台


			1


			1、不锈钢304材质



2、电热丝，专业技术网状排布，活力均匀，升温快。



3、电脑板，每层内置有卤灯，确保工作内部照明；内膛参考尺寸：890*750*230 。



4、电压/功率：380V/≥19.0KW。


			1300*800*1800





			33


			木案工作台


			台


			2


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面为黄松木板，厚8cm；



2、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管；



3、腿为φ50mm×1.2mm厚不锈钢圆管，配可调节不锈钢子弹脚。


			1800*800*800





			34


			面粉车


			台


			2


			采用不锈钢拉丝板，



1、车全部采用1.2mm厚不锈钢结构；



2、把手采用32mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



3、车配有4个方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			500*500*500





			35


			四门高身双温雪柜


			台


			1


			采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)400~500



8.温度范围：+4C--5C -3C--18C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			1300*800*2000





			36


			粘捕式灭蝇灯


			台


			1


			1、采用≥15w诱蚊灯管；



2、灯电路设计限流



3、电压功率：220V/≥15W。 


			15W/400*200*200mm





			37


			三星水池


			台


			1


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1800*800*800+200





			38


			挂墙式电热水器


			台


			1


			1.加热功率/电压;≥3000W/220v



2.加热方式:单管加热



3.最大容积:≥80L



4.参考外形尺寸：867*483*470


			≥80L





			39


			挂墙洗地龙头


			台


			1


			1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理



2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体



3、10米无痕三层液压钢丝管（黑色） 、与主体接口为金属连接件、耐温≥85度



4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套可调水压。（配置一把喷头）



5、进水接口为标准1/2''外螺纹


			10m





			40


			双动双速和面机


			台


			1


			1、采用电脑板控制变极双速电动机来实现高低速；料筒由单独的电动机拖动，可以自主选择正反转；设有点动/手动/自动三种模式，自动模式下可以定时切换、定时停机；料筒及和面钩均为不锈钢材质；



2、标配掀网停机保护和耐油电源线；



3、最大和面量：≥20kg/次；



4、料桶容积：≥50L；



5、搅拌速率：50r/min；



6、电压：380V，配用电机：≥3.5KW。


			≥50L





			41


			多功能搅拌机


			台


			1


			1.用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等操作



2、料桶容积 : ≥35L



3、额定电压 : 380V



4、额定频率 : 50Hz



5、 电机功率 ≥1.50kW



6、最大和面量 : ≥10kg



7、参考搅拌转速 : 65/102/296(r/min)


			≥35L





			42


			压面机


			台


			1


			1.国标全铜线电机



2.加厚实心压面辊加厚辊轴



3.德力西电源开关安全放心



4.工作效率 ≥60kg/h



5.配用电机 三相≥1.5KW



6.面片宽度：≥250mm



7.面片厚度：0.5~5mm



8.电压：380V



9.功率：≥1.5kw



10.面条宽度：2.0/3.5mm



11.转轴转速：40R/min


			≥60kg/h





			43


			磨浆机


			台


			1


			1、功率/电压：1.5KW/220V；



2、生产效率80-100kg/h；



3、额定转速：2800r/min；



4、浆渣分离，纯铜电机；



5、研磨均匀，快速出浆。


			1.5KW





			44


			电热开水器连底座


			台


			1


			1.功率/电压：≥10kw/380v



2.容量：≥60L



3.开水产量：≥100L/H。


			≥10kw





			45


			开水器用净水器


			台


			1


			1.可为设备提供配用水。



2.降低氯的气味及其他影响口感的异味。



3.可以过滤 0.5 微米的污垢和颗粒



4.处理水量：≥6.0升/分钟



5.水    压：0.06-0.65Mpa



6 处水总量：≥9000加仑


			200*200*600





			46


			双层工作台


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			2000*600*800





			47


			商用台式电磁炉


			台


			1


			1、结构:炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一体成型设计，外表美观,坚固耐用易清洁。



2、工作:火力电子显示，无级调速。火力调节，随心所欲。



3、节能:受热均匀，火力十足，加热速度快，省时省电。机芯散热片独特设计，前吸风后排 风散热系统，达到散热彻底，延长机芯寿命。



4、  环保:超静单设计，无明火燃烧，无烟尘， 无废气，无污染。



5、安全:防水、防电、防干烧等多重安全保  护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过 低、短路等智能保护。



6、电压/功率：380V/3.5KW


			400*500*200/3.5KW





			48


			商用电饭锅


			台


			2


			1、容量：60L；



2、功率/电压：5KW/220V;



3、内胆口径530mm，高度270mm，顶部水位线容水量95斤；



4、内胆材质为：黑晶不粘锅内胆。


			60L





			49


			燃气双门蒸柜


			台


			3


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、内胆厚度为1.2mm，围板1.0mm，柜体骨架50*50*4镀锌角铁；



2、炉头采用燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；内部加装10mm耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；



3、炉脚采用2”无缝钢管外包不锈钢装饰管，可调性镙丝脚；



4、配熄火安全保护装置、点火装置；



5、风管、气管、水管均采用国标管；配不锈钢自动入水箱，蒸气减压释放装置；



6、炉膛采用5mm厚冷轧钢板焊接，涂防锈漆两层，配敞开式水箱，门封条选用耐高温橡胶垫密封。



7、水胆采用敞开式设计。


			1200*1000*1900





			50


			四层平板货架


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、层板全部为1.0mm厚不锈钢结构；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1800





			51


			粘捕式灭蝇灯


			台


			1


			1、采用≥15w诱蚊灯管；



2、灯电路设计限流



3、电压功率：220V/≥15W。


			15W/400*200*200mm





			52


			单星水池


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			600*500*800*200





			53


			挂墙洗地龙头


			台


			1


			1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理



2、 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体



3、10米无痕三层液压钢丝管（黑色） 、与主体接口为金属连接件、耐温≥85度



4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套可调水压。（配置一把喷头）



5、进水接口为标准1/2''外螺纹


			10m





			54


			双层工作台


			台


			2


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1500*500*800





			55


			教师加工间


			


			


			


			





			56


			油网烟罩


			㎡


			5.25


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、烟罩罩体为1.0㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、油槽为1.0mm厚不锈钢结构；



3、烟罩照明灯功率为220v/≥1kw。


			3500*1500*500





			57


			燃气双头单尾小炒炉


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机两台，水撑、不锈钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。


			1800*1000*800+500





			58


			燃气单头矮汤炉


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰；



5、配燃气节能连体炉头。


			800*800*600+500





			59


			单星水池


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			600*800*800+200





			60


			挂墙洗地龙头


			台


			1


			1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理



2、 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体



3、10米无痕三层液压钢丝管（黑色） 、与主体接口为金属连接件、耐温≥85度



4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套可调水压。（配置一把喷头）



5、进水接口为标准1/2''外螺纹


			10m





			61


			四层平板货架


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、层板全部为1.0mm厚不锈钢结构；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1800





			62


			双层工作台


			台


			2


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1500*500*800





			63


			粘捕式灭蝇灯


			台


			1


			1、采用≥15w诱蚊灯管；



2、灯电路设计限流



3、电压功率：220V/≥15W。


			15W/400*200*200mm





			64


			加工间


			


			


			


			





			65


			油网烟罩


			㎡


			14.68


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、烟罩罩体为1.0㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、油槽为1.0mm厚不锈钢结构；



3、烟罩照明灯功率为220v/≥1kw。


			8700*1700*500





			66


			燃气单头大锅灶


			台


			6


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机一台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。


			1100*1200*800+500





			67


			双层工作台


			台


			3


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1800*800*800





			68


			四门高身双温雪柜


			台


			3


			1.采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)400~500



8.温度范围：+4C--5C -3C--18C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			1300*800*2000





			69


			三星水池


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1800*800*800+200





			70


			挂墙式电热水器


			台


			1


			1、加热功率/电压;≥3000W/220v



2、加热方式:单管加热；



3、最大容积:≥80L



4、参考外形尺寸约：867*483*470


			≥80L





			71


			挂墙洗地龙头


			台


			1


			1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理



2、 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体



3、10米无痕三层液压钢丝管（黑色） 、与主体接口为金属连接件、耐温≥85度



4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套可调水压。（配置一把喷头）



5、进水接口为标准1/2''外螺纹


			10m





			72


			四层平板货架


			台


			6


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、层板全部为1.0mm厚不锈钢结构；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1800





			73


			粘捕式灭蝇灯


			台


			1


			1、采用≥15w诱蚊灯管；



2、灯电路设计限流



3、电压功率：220V/≥15W。


			15W/400*200*200mm





			74


			备餐间


			


			


			


			





			75


			挂墙式洗手池


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构； 



3、配不锈钢下水口及感应龙头。


			500*500*300





			76


			挂墙干手器


			台


			1


			1、电压/额定功率：220v/≥1000W



2、热风温度：50±15℃



3、干手时间：5-15s



4、规格：高灵敏传感器，冷热型


			200*200*200





			77


			台下式厨宝


			台


			1


			1、容量：≥10L



2、功率/电压：≥2KW/220V；



3、防水等级：IPX4；



4、内胆材质：搪瓷内胆。


			400*400*400





			78


			单星水池


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			600*760*800+150



600*800*800+200





			79


			双层工作台


			台


			4


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1800*800*800





			80


			带锁单玻璃门留样雪柜


			台


			1


			1.采用不锈钢。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.采用玻璃门，内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、电机、冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积≥450L



8.温度范围：+4C--5C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			700*800*2000





			81


			四层平板货架


			台


			2


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



层板全部为1.0mm厚不锈钢结构；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1800





			82


			紫外线消毒灯


			台


			4


			1、石英管状玻璃外壳+灯架



2、发射短波紫外线辐射，波长： 185-253.7nm(UV-C)



3、具有杀菌的作用



4、电功率为220v/≥30w


			30W/1000*250*200mm





			83


			粘捕式灭蝇灯


			台


			1


			1、采用≥15w诱蚊灯管；



2、灯电路设计限流



3、电压功率：220V/≥15W。


			15W/400*200*200mm





			84


			洗碗间/消毒房/更衣室


			


			


			


			





			85


			单星水池


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1000*800*900





			86


			长龙式洗碗机


			台


			1


			1、加热方式：电加热；



2、额定功率：≥65kW/380V/50Hz/3P；



3、设备工作时清洗实际温度≥85℃，配合使用方现场实际测量温度；



4、餐具筐数量：4个；



5、全国标304不锈钢材料；



6、配置热能回收系统，铜制热交换器收集机器内部热能，能将进水的温度加热至40–45°C，降低机器总体能耗；



7、智能控制系统显示机器运行数据，包括加热区域温度，时间和日期，机器故障信息。记录机器历史运行数据，包括操作日志、运行时间、耗水量、清洁剂和干燥剂的更换以及温度曲线报告等。通过APP或者局域网络实现机器的远程操作、监控以及故障诊断；



8、配置节水系统。净化最终漂洗区的循环水，旋流分离器去除微小颗粒物质，使循环水得到净化，并再次使用；



9、清洗水箱、高温喷淋水箱全部一体拉伸； 



10、机器入口高度（可通过最大高度）≥400mm，传送履带宽度（可通过最大宽度）≥600mm；



11、变频调速；



12、180度侧开门，一体拉伸门衬板，整体圆角过渡，扣式门开关，双层扣式拉伸门及拉伸集水槽设计。


			3700*900*1900





			87


			集气罩


			㎡


			4.68


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、烟罩罩体为1.0㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、油槽为1.0mm厚不锈钢结构；



3、烟罩照明灯功率为220v/≥1kw。


			3600*1300*500





			88


			双层工作台


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			800*800*800





			89


			三星水池


			台


			2


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1800*800*800+200





			90


			挂墙式电热水器


			台


			2


			1、加热功率/电压;3000W/220V；



2、加热方式:单管加热；



3、最大容积:≥80L



4、参考外形尺寸：867*483*470


			≥80L





			91


			挂墙洗地龙头


			台


			1


			1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理



2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体



3、10米无痕三层液压钢丝管（黑色） 、与主体接口为金属连接件、耐温≥85度



4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套可调水压。（配置一把喷头）



5、进水接口为标准1/2''外螺纹


			10m





			92


			洗碗机用软水机


			台


			1


			1、再生控制类型：仪表自动控制



2、工作流量：1.5吨/小时



3、安装尺寸：66cmH x 31 cmW x 54cmD



4、进出水口：3/4" NPT



5、排污营口：1/2"



6、适配电压：220V/50 Hz



7、储盐量：≥25kg



8、工作水压力范围：30-90psi



9、进水水温范围：2-38℃


			1.5吨/小时





			93


			四层平板货架


			台


			24


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



层板全部为1.0mm厚不锈钢结构；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1800





			94


			紫外线消毒灯


			台


			4


			1、石英管状玻璃外壳+灯架



2、发射短波紫外线辐射，波长： 185-253.7nm(UV-C)



3、具有杀菌的作用



4、 电功率为220v/≥30w


			30W/1000*300*200mm





			95


			粘捕式灭蝇灯


			台


			3


			1、采用≥15w诱蚊灯管；



2、灯电路设计限流



3、电压功率：220V/≥15W。


			15W/400*200*200m





			96


			四门更衣柜


			台


			3


			1、柜体采用冷轧钢板制作，无异味，环保涂层；



2、每个柜门都带锁，全钢锁具；



3、防水防潮，坚固耐用；



4、通风透气，排除异味；



5、门数量：四门。


			900*500*1800





			97


			挂墙式洗手池


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构； 



3、配不锈钢下水口及感应龙头。


			500*500*300





			98


			餐厅一/餐厅二


			


			


			


			





			99


			双层送餐车


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板， 



1、车层板全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、车框架采用38*38mm不锈钢方管焊接；



3、车把手采用38mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



4、配有4个方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			900*600*800





			100


			双门热风循环消毒柜


			台


			1


			1、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所所需求所设计的大空间消毒设备；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃；



5、消毒方式：热风循环；



6、容积：≥700L；



7、电压：220v；



8、功率：≥4.0kw。


			1400*700*2000





			101


			双层工作台


			台


			6


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1500*600*800





			102


			单开调理柜


			台


			3


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、柜台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；



2、层板及围板为1.0mm厚不锈钢结构，门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。


			1800*800*800





			103


			1/1布菲炉


			台


			8


			1、静音设计，厚重紧凑；



2、全钢阻尼转轴翻盖开合测试5000次，阻力效果不变，寿命超长；



3、材质为不锈钢；



4、保温温度可调节范围：45-89℃；



5、功率/电压：≥0.5KW/220V。


			600*500*300





			104


			商用电饭锅


			台


			2


			1、容量：≥60L；



2、功率/电压：≥5KW/220V;



3、内胆口径≥500mm，高度≥250mm，顶部水位线容水量≥90斤


			≥60L





			105


			单孔残食台


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2mm厚不锈钢结构，并有加强筋；



2、残食台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1200*800*800+200





			106


			商用台式电磁炉


			台


			1


			1、结构:炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一 体成型设计。



2、工作:火力电子显示，无级调速。



3、节能:受热均匀。。



4、  环保:无明火燃烧，无烟尘， 无废气，无污染。



5、安全:防水、防电、防干烧等多重安全保 护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过 低、短路等保护。



6、电压/功率：380V/≥3.5KW


			400*500*250/3.5KW





			107


			单门高身雪柜


			台


			2


			采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)400~500



8.温度范围：3℃--18℃



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			700*800*2000





			北京市顺义区后沙峪中心小学校





			1


			四格保温售饭柜


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及保温池为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、围板及底板为1.0mm厚不锈钢结构；



3、门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚；



5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护；



6、功率/电压：≥3KW/220V。


			1500*800*800





			2


			布菲炉


			台


			7


			1、静音设计，厚重紧凑



2、全钢阻尼转轴翻盖开合测试5000次，阻力效果不变


			600*500*300





			3


			箱式和面机


			台


			1


			1.单次和面量一次可和制多袋面粉；



2.面斗内外均为不锈钢材质；



3.单次和面量：≥100kg；



4.料筒容积：≥200L；



5.功率/电压：≥4.5KW/380V。


			≥100kg





			4


			压面机


			台


			1


			1.国标全铜线电机



2.加厚实心压面辊加厚辊轴



3.德力西电源开关安全放心



4.工作效率 ≥100kg/h



5.配用电机 三相≥2KW



6.面片宽度：≥250mm



7.面片厚度：0.8~20mm



8.电压：380V



9.功率：≥2kw


			≥100kg/h





			5


			电力二十盘万能蒸烤箱


			台


			4


			1、电压：380v  功率：≥35kw；



2、装载容量: 20层 GN1/1烤盘；



3、智能触摸: 10.1英寸电容式(TFT)触摸屏；



4、菜单编程:可编辑存储≥1200个预设烹饪程序，程序≥10个步骤；



5、五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃-98℃）,标准蒸汽模式（99℃）,高温蒸汽模式（100-130℃）,蒸烤混合模式（30℃-300℃）,对衡烤模式（30℃-300℃)；



6、内外材质均为AISI304不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计；



7、均衡热风循环:动态空气涡流，搭配三组加热系统（每组包含自动正反转风扇 加热部件 变频控制器等）；



8、内置蒸汽气发生器(锅炉加热)提供蒸汽供应和100%饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每24小时自动换水功能；



9、烹饪过程中湿度控制设定1％；



10、5档风扇转速；



11、标配带6点温度感应的核心探针一支；



12、多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；



13、高级烹饪功能：烹饪&保温,低风速,低功率,暂停,预约烹饪延迟启动；



14、醒发功能:各种面食醒发；



15、提供6个全自动清洗程序；



16、自动除垢:锅炉开机自动清洗，定时除垢提醒；



17、三层玻璃结构；



18、自动监测 提示故障代码；



19、组件连接互联网；



20、配套可容纳20层GN份盘推车一辆。


			900*1000*1900





			6


			消毒库专用储物架


			台


			20


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、层板全部为1.0mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1800





			7


			长龙式洗碗机


			台


			1


			1、加热方式：电加热；



2、额定功率：≥75kW/380V/50Hz/3P；



3、设备工作时清洗实际温度≥85℃，配合使用方现场实际测量温度；



4、餐具筐数量：4个；



5、全国标304不锈钢材料；



6、配置热能回收系统，铜制热交换器收集机器内部热能，能将进水的温度加热至40–45°C，降低机器总体能耗；



7、智能控制系统显示机器运行数据，包括加热区域温度，时间和日期，机器故障信息。记录机器历史运行数据，包括操作日志、运行时间、耗水量、清洁剂和干燥剂的更换以及温度曲线报告等。通过APP或者局域网络实现机器的远程操作、监控以及故障诊断；



8、配置节水系统。净化最终漂洗区的循环水，旋流分离器去除微小颗粒物质，使循环水得到净化，并再次使用；



9、清洗水箱、高温喷淋水箱全部一体拉伸； 



10、机器入口高度（可通过最大高度）≥400mm，传送履带宽度（可通过最大宽度）≥600mm；



11、变频调速；



12、180度侧开门，一体拉伸门衬板，整体圆角过渡，扣式门开关，双层扣式拉伸门及拉伸集水槽设计。


			5800*900*1900





			北京市顺义区河南村中小学校





			1


			双动双速和面机


			台


			1


			1、采用电脑板控制变极双速电动机来实现高低速；料筒由单独的电动机拖动，可以自主选择正反转；设有点动/手动/自动三种模式，自动模式下可以定时切换、定时停机；料筒及和面钩均为不锈钢材质；



2、标配掀网停机保护和耐油电源线；



3、最大和面量：≥20kg/次；



4、料桶容积：≥50L；



5、搅拌速率：50r/min；



6、电压：380V，配用电机：≥3.5KW。


			≥50L





			2


			压面机


			台


			1


			1.国标全铜线电机



2.加厚实心压面辊加厚辊轴



3.德力西电源开关安全放心



4.工作效率 ≥60kg/h



5.配用电机 三相≥1.5KW



6.面片宽度：≥250mm



7.面片厚度：0.5~5mm



8.电压：380V



9.功率：≥1.5kw



10.面条宽度：2.0/3.5mm



11.转轴转速：40R/min


			≥60kg/h





			3


			多功能搅拌机


			台


			1


			1、用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等操作



2、料桶容积 : ≥35L



3、额定电压 : 380V



4、额定频率 : 50Hz



5、电机功率 ≥1.50kW



6、最大和面量 : ≥10kg



7、参考搅拌转速 : 65/102/296(r/min)


			≥35L





			4


			电热开水器连底座


			台


			1


			1.功率/电压：≥10kw/380v



2.容量：≥60L



3.开水产量：≥100L/H。


			≥10kw





			5


			电磁单头大锅灶


			台


			3


			1、炉体采用不锈钢拉丝面；



2、火力电子显示，无级调速；



3、受热均匀；



4、超静音设计，无明火燃烧，无烟尘， 无废气，无污染；



5、防水、防电、防干烧等多重安全保护，锅体自动检测和过热保护、电压过高、过低、短路等智能保护；



6、电压/功率：≥20KW/380V。


			1000*1100*800+500





			6


			电磁单头单尾炒炉


			台


			1


			1、炉体采用不锈钢拉丝面；



2、火力电子显示，无级调速；



3、受热均匀；



4、超静音设计，无明火燃烧，无烟尘， 无废气，无污染；



5、防水、防电、防干烧等多重安全保护，锅体自动检测和过热保护、电压过高、过低、短路等智能保护；



6、电压/功率：≥15KW/380V。


			1000*1100*800+500





			7


			木案工作台


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为黄松木板，厚8cm；



2、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管；



3、腿为φ50mm×1.2mm厚不锈钢圆管，配可调节不锈钢子弹脚。


			1800*800*800





			8


			挂墙式洗手池


			台


			3


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构； 



3、配不锈钢下水口及感应龙头。


			500*500*300





			9


			多功能切菜机


			台


			1


			1、切片厚薄可调节，切丝粗细可调节。



2、更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样。



3、标配防鼠网、紧急停止按钮和耐油橡套电源线



4、功率/电压：≥1.5KW/380V。



5、生产能力：200~1000kg/h。


			1200*600*1300/380V





			10


			可移动消毒房货架


			台


			10


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、层板全部为1.0mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1800





			11


			土豆去皮机


			台


			1


			1、整体不锈钢材料制作；可拆卸式砂板；



2、配用电机：≥1.1KW/380V；



3、工作效率：≥300KG/H；



4、每次脱皮量：≥20KG；



5、主轴转速：≥300R/min。


			800*600*1000





			12


			双层工作台


			台


			4


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1800*800*800





			13


			电热豆浆机


			台


			1


			1、采用纯铜电机，整机加厚不锈钢材质，控制面板简洁易懂，上手简单，研磨均匀，磨浆煮浆一体，精细滤网，网孔细腻；



2、功率/电压：≥15KW/380V；



3、生产能力≥80kg/h；


			1200*700*1500





			14


			四门高身双温雪柜


			台


			2


			1.采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、电机、冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)400~500



8.温度范围：+4C--5C -3C--18C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			1300*800*2000





			北京市顺义区天竺第二小学





			1


			双门电蒸饭车


			台


			1


			1.食品级201不锈钢



2.节能蒸汽



3.多回路发热管



4.保温发泡层，自动补水



5.参考规格：1390*660*1720mm



6.电压：380V



7.功率：≥12kw*2



8.蒸饭能力：米饭：60-80kg面点：40-60kg排骨：80-100kg



9.输入蒸汽压力：0.02Mpa



10.蒸饭时间：25~50分钟



11.每盆约4kg大米


			24盘、1400*700*1800





			2


			土豆去皮机


			台


			1


			1、整体不锈钢材料制作；可拆卸式砂板



2、配用电机：≥1.1KW/380V



3、工作效率：≥300KG/H；



4、每次脱皮量：≥20KG；



5、主轴转速：≥300R/min


			800*600*1000





			3


			木案双层工作台


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为黄松木板，厚8cm，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管；



3、腿为φ50mm×1.2mm厚不锈钢圆管，配可调节不锈钢子弹脚。


			1800*800*800





			4


			商用电压力锅


			台


			1


			1、采用不锈钢制造



2、容量：≥50升；



3、承受压力范围：20-70Kpa；



4、内胆材质：黑晶纳米涂层内胆；



5、功率/电压：≥5KW/220V


			≥50升





			5


			电磁单头矮汤炉


			台


			1


			1.功率/电压：≥15KW/380V


			800*800*500+700/15KW





			6


			双层工作台


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1200*600*800





			7


			双层工作台


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1300*800*800





			8


			双层工作台


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1000*500*800





			9


			双层工作台


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1200*700*800





			10


			智能炒菜机


			台


			1


			1、额定电压：380V，三相五线制（带地线）



2、额定频率：50Hz



3、额定功率：≥30kW



4、中控屏：11英寸AI交互大屏



5、内胆直径：≥350mm



6、锅材质：铸铁锅



7、炒菜容量：≥30L



8、单锅平均烹饪时间：4-10min



9、炒制方式：滚筒式



10、接入水压：0.25-0.35Mpa



11、防水等级：IPX4



12、锅具清洗：机器自带一键锅体清洗功能，配有高压水枪辅助冲刷



13、温控：锅体温度监测



14、电子菜谱：支持菜谱录制，一键启动菜谱烹饪



15、支持12种调料：盐、白糖、鸡精、味精、生抽、老抽、陈醋、白醋、大豆油、菜籽油、水淀粉、水，可任意调换成需要的调料。


			1800*1400*800





			11


			电力二十盘万能蒸烤箱


			台


			1


			电压：380v  功率：≥35kw；



2、装载容量: 20层 GN1/1烤盘；



3、智能触摸: 10.1英寸电容式(TFT)触摸屏；



4、菜单编程:可编辑存储≥1200个预设烹饪程序，程序≥10个步骤；



5、五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃-98℃）,标准蒸汽模式（99℃）,高温蒸汽模式（100-130℃）,蒸烤混合模式（30℃-300℃）,对衡烤模式（30℃-300℃)；



6、内外材质均为AISI304不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计；



7、均衡热风循环:动态空气涡流，搭配三组加热系统（每组包含自动正反转风扇 加热部件 变频控制器等）；



8、内置蒸汽气发生器(锅炉加热)提供蒸汽供应和100%饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每24小时自动换水功能；



9、烹饪过程中湿度控制设定1％；



10、5档风扇转速；



11、标配带6点温度感应的核心探针一支；



12、多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；



14、醒发功能:各种面食醒发；



15、提供6个全自动清洗程序；



16、自动除垢:锅炉开机自动清洗，定时除垢提醒；



17、三层玻璃结构；



18、自动监测 提示故障代码；



19、组件连接互联网；



20、配套可容纳20层GN份盘推车一辆。


			900*1000*1900





			12


			五格保温售饭柜


			台


			4


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及保温池为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、围板及底板为1.0mm厚不锈钢结构；



3、门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚；



5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护；



6、功率/电压：3KW/220V。


			1800*800*800





			北京市顺义区第一中学附属小学





			1


			砧板毛巾刀具消毒柜


			台


			1


			1、温度范围：20-125℃；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃；



5、消毒方式：热风循环；



6、容积：≥650L；



7、电压：220v；



8、功率：≥3kw。


			1200*600*1800





			2


			多功能搅拌机


			台


			1


			1、用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等操作；



2、料桶容积 : ≥20L



3、额定电压：220V；



4、额定频率：50Hz；



5、电机功率 ≥0.50kW



6、最大和面量 : ≥5kg



7、参考搅拌转速 : 113/168/400(r/min)


			≥20L





			3


			双动双速和面机


			台


			1


			1、采用电脑板控制变极双速电动机来实现高低速；料筒由单独的电动机拖动，可以自主选择正反转；设有点动/手动/自动三种模式，自动模式下可以定时切换、定时停机；料筒及和面钩均为不锈钢材质；



2、标配掀网停机保护和耐油电源线；



3、最大和面量：≥20kg/次；；



4、料桶容积：≥50L；



5、搅拌速率：50r/min；



6、电压：380V，配用电机：≥3.5KW


			≥50L





			4


			三层六盘电烤箱


			台


			3


			1、不锈钢304材质。



2、电热丝，专业技术网状排布，活力均匀，升温快。



3、电脑板，每层内置有卤灯，确保工作内部照明；内膛参考尺寸：890*750*230



4、电压/功率：380V/≥19.0KW


			1300*800*1800





			5


			平板车


			台


			6


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、车层板为1.2mm厚不锈钢结构；



2、车框架采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢圆管



3、车把手采用38mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



4、配有4个方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			600*900*300+700





			6


			五格保温售饭柜


			台


			5


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及保温池为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、围板及底板为1.0mm厚不锈钢结构；



3、门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚；



5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护；



6、功率/电压：3KW/220V。


			1800*800*800





			7


			双门平台保鲜雪柜


			台


			5


			1.采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、电机、冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)400~500



8.温度范围：+4C--5C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			1500*800*800





			8


			双星水池


			台


			2


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1500*800*800+200





			北京市顺义区第一中学





			1


			工业除湿机


			台


			2


			1、除湿面积：130-200㎡



2、额定电压：220V



3、除湿量：≥158L升/天



4、功率：≥2000W/220V



5、排水方式：软管连续排水



6、层高：2.6m


			≥158L升/天





			2


			燃气双门蒸柜


			台


			2


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、内胆厚度为1.2mm，围板1.0mm，柜体骨架50*50*4镀锌角铁；



2、炉头采用燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；内部加装10mm耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；



3、炉脚采用2”无缝钢管外包不锈钢装饰管，可调性镙丝脚；



4、配熄火安全保护装置、点火装置；



5、风管、气管、水管均采用国标管；配不锈钢自动入水箱，蒸气减压释放装置；



6、炉膛采用5mm厚冷轧钢板焊接，涂防锈漆两层，配敞开式水箱，门封条选用耐高温橡胶垫密封。



7、水胆采用敞开式设计。


			1200*1000*1900





			3


			毛巾消毒柜（墙挂式）


			台


			2


			1、机身采用不锈钢制作，钢化玻璃可视窗口；



2、隐藏式发热体，配置毛巾架；



3、消毒方式：热风循环；



4、容量：≥120L



5、功率/电压：≥0.5KW/220V。


			800*300*1000





			4


			五格保温售饭柜


			台


			10


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及保温池为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、围板及底板为1.0mm厚不锈钢结构；



3、门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚；



5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护；



6、功率/电压：3KW/220V。


			1800*800*800





			5


			燃气双头单尾小炒炉


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机两台，水撑、不锈钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。


			1800*1000*800+500





			6


			全自动切片机


			台


			1


			采用立体交叉结构的载肉台，保证食品卫生；



2、不用工具即可方便地拆卸清洗，合乎卫生标准。圆盘切刀周围没有积存的残留碎屑，非常卫生；



3、电功率为380v/≥1kw。


			380v/≥1kw





			7


			火山石燃气烧鸭炉


			台


			1


			1、主体材料为无磁不锈钢制造整体拉伸，高端大气。



2、配安全阀、脉冲点火，带熄火保护安全阀，符合工程安装的需求。



3、配10寸强力炉头，石仔座，耐火球，最高温度300°C-350°C.



4、材料配置(底部单层2.0MM，直桶1.0MM,上斜1.5MM，顶盖双层0.8MM)



5、本系列是拆装型，门口76CM所有型号均可进入。



6、适合于烤肉，烤羊腿，烤鹅，烤鸭等。


			Φ900*1500





			8


			四门高身双温雪柜


			台


			2


			采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)400~500



8.温度范围：+4C--5C -3C--18C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			1300*900*2000





			9


			干湿两用布菲炉


			台


			2


			1、不锈钢材质，上盖带玻璃可视窗，干湿两用；



2、保温温度可调节范围：保温模式（干式）40-80℃；



3、保温温度可调节范围：保温模式（湿式）40-95℃；



4、防护等级：IP65；



5、功率/电压：≥0.5KW/220V。


			600*500*300





			10


			炉拼台


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			400*1200*800





			11


			挂墙式洗手池


			台


			3


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构； 



3、配不锈钢下水口及感应龙头。


			500*500*300





			12


			挂墙干手器


			台


			3


			1、电压/额定功率：220v/≥1000W



2、热风温度：50±15℃



3、干手时间：5-15s



4、规格：高灵敏传感器，冷热型


			200*200*200





			13


			工业除湿机


			台


			2


			1、除湿面积：130-200㎡



2、额定电压：220V



3、除湿量：≥158L升/天



4、功率：2000W/220V



5、排水方式：软管连续排水



6、层高：2.6m


			≥158L升/天





			14


			木案工作台


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为黄松木板，厚8cm；



2、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管；



3、腿为φ50mm×1.2mm厚不锈钢圆管，配可调节不锈钢子弹脚。


			1800*800*800





			15


			三星水池


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1800*800*800+200





			16


			挂墙吊柜


			台


			2


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构；



2、层板及围板为1.0mm厚不锈钢结构；



3、门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）。


			1800*400*600





			17


			单门醒发箱


			台


			1


			1、电压：220V 



2.单相，功率≥1.25Kw，双层不锈钢箱体，加厚发泡保温层。3、喷水加喷蒸汽式加湿，可实现强制加湿。分段加热方式，不重温。内置宽循环风道，利于温湿度的均匀循环。



4、电子轻触式数显控制器，温度、湿度、时间独立显示。


			800*600*2000





			18


			三层六盘电烤箱


			台


			1


			1、不锈钢304材质。



2、电热丝，专业技术网状排布，活力均匀，升温快。



3、电脑板，每层内置有卤灯，确保工作内部照明；内膛参考尺寸：890*750*230 。



4、电压/功率：380V/≥19.0KW。


			1300*800*1800





			19


			挂墙吊柜


			台


			3


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构；



2、层板及围板为1.0mm厚不锈钢结构；



3、门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）。


			1800*400*600





			20


			全自动打汤机


			台


			4


			1、汤槽容量：双槽65×2=130升；有搅拌、保证汤品均匀打出；有缺汤报警提示；



2、出汤速度：90ml/秒；



3、定量出汤：汤量可调，误差可校准，单台设备有2个出汤头；



4、出汤模式：手动/自动双模式选项出汤，自动感应出汤，手动按键出汤；



5、出汤温度：汤槽自动加热保温功能，出厂设置温度70℃、可调；



6、单机出汤份数：500-800份，可满足500--800人用汤；



7、设备材质：汤槽内胆和外壳均为304不锈钢材质，设备整机达到食品级标准；



8、清洗方便：有泵和管道自动清洗功能，有汤槽清洗专用热水枪；



9、安装方式：设备可移动使用、也可固定安装使用。


			1000*800*1400





			21


			压面机


			台


			1


			1.国标全铜线电机



2.加厚实心压面辊加厚辊轴



3.德力西电源开关安全放心



4.工作效率 ≥60kg/h



5.配用电机 三相≥1.5KW



6.面片宽度：≥250mm



7.面片厚度：0.5~5mm



8.电压：380V



9.功率：≥1.5kw



10.面条宽度：2.0/3.5mm



11.转轴转速：40R/min


			≥60kg/h





			22


			双动双速和面机


			台


			1


			1、采用电脑板控制变极双速电动机来实现高低速；料筒由单独的电动机拖动，可以自主选择正反转；设有点动/手动/自动三种模式，自动模式下可以定时切换、定时停机；料筒及和面钩均为不锈钢材质；



2、标配掀网停机保护和耐油电源线；



3、最大和面量：≥20kg/次



4、料桶容积：≥50L



5、搅拌速率：50r/min；



6、电压：380V，配用电机：≥3.5KW


			≥50L





			23


			电饼铛


			台


			3


			1、电热管与铛体一体铸造；



2、采用双面加热



3、可设定不同温度烙制食品，并配置有恒温系统装置及超温热保险；



4、内径：≥53CM，工作能力：≥5KG饼/H，电功率为380V/≥4.5KW。


			900*700*800





			24


			四门高身双温雪柜


			台


			2


			1.1.采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)400~500



8.温度范围：+4C--5C -3C--18C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			1300*800*2000





			25


			双门热风循环消毒柜


			台


			1


			1、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所所需求所设计的大空间消毒设备；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃；



5、消毒方式：热风循环；



6、容积：≥700L；



7、电压：220v；



8、功率：≥4.0kw


			1400*700*2000





			26


			双玻璃门留样雪柜


			台


			1


			1.采用不锈钢材质



2.符合出口标准门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链



3.采用玻璃门，内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡， 节能保温层，无氟环保



5.压缩机、电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)480+480



8.温度范围：+8℃ ~0℃



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥211


			1200*700*2000





			27


			燃气双头矮汤炉


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰；



5、配燃气节能连体炉头。


			1200*800*600+500





			28


			燃气单头矮汤炉


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰；



5、配燃气节能连体炉头。


			800*800*600+500





			29


			电饼铛


			台


			1


			1、电热管与铛体一体铸造



2、采用双面加热；



3、可设定不同温度烙制食品，并配置有恒温系统装置及超温热保险；



4、内径：≥53CM，工作能力：≥5KG饼/H，电功率为380V/≥4.5KW。


			900*700*800





			30


			电磁9眼烫粉炉


			台


			2


			1、结构:炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一 体成型设计。



2、工作:火力电子显示，无级调速。



3、节能:受热均匀。



4、环保:超静单设计，无明火燃烧，无烟尘， 无废气，无污染。



5、安全:防水、防电、防干烧等多重安全保  护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过 低、短路等智能保护。



6、电压/功率：380V/≥15KW


			800*800*800+100





			31


			反渗透五级过滤电热开水器


			台


			1


			1.功率/电压：≥10KW/380V；



2.内胆容量：≥80L；



3.产水量：开水、温水一体，开水产能≥160L/H；



4.出水方式：按钮出水；



5.材质：内胆采用食品级304不锈钢，厚度1.2mm。水槽采用304不锈钢板厚度为0.8mm、箱体门板和侧板采用不锈钢板厚度为0.6mm；



6.重要部件（滤芯座、滤瓶、滤瓶盖、硅胶管、水位探针、显示屏、门锁）采用食品级安全材料，保证出水安全；



7.安全等级:防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防高烧、防缺水；



8.采用LED显示 ，随时显示加热状态、水位状态、即时温度、北京时间；



9.显示面板带有锁定功能，防止错按；可根据需要设置出水温度、调节开关机时间；



10.设备出现故障时，显示相对应的故障代码，方便检修。


			≥10KW/≥160L/H





			32


			压面机


			台


			1


			1.国标全铜线电机



2.加厚实心压面辊加厚辊轴



3.德力西电源开关安全放心



4.工作效率 ≥60kg/h



5.配用电机 三相≥1.5KW



6.面片宽度：≥250mm



7.面片厚度：0.5~5mm



8.电压：380V



9.功率：≥1.5kw



10.面条宽度：2.0/3.5mm



11.转轴转速：40R/min


			≥60kg/h





			33


			垃圾处理机


			台


			1


			1、用于餐厨垃圾的就地减量处理，对餐饮厨房及餐厅产生的厨房垃圾和泔水就地处理，实现油、水、渣三相分离；



2、主体采用不锈钢(SUS304)制作，外壳钢板喷塑，集油桶内置，开放式投料，光电控制，撕碎装置；



3、隔油采用锥形箱体，排彻底，特定的导流装置，油脂分离率高；



4、采用螺旋绞龙输送系统，保证物料均匀处理；



5、挤压装置采用间断螺杆，更高效的完成挤压脱水；



6、有机垃圾减量率75%；



7、智能控制系统，实时反馈设备运行情况，故障代码，操作简单。



8、处理量：≥500kg/h；



9、加热功率3KW,不加热功率≥1.5KW；



10、电压：220V。


			1000*700*1100





			34


			电力二十盘万能蒸烤箱


			台


			2


			1、电压：380v  功率：≥35kw；



2、装载容量: 20层 GN1/1烤盘；



3、智能触摸: 10.1英寸电容式(TFT)触摸屏；



4、菜单编程:可编辑存储≥1200个预设烹饪程序，程序≥10个步骤；



5、五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃-98℃）,标准蒸汽模式（99℃）,高温蒸汽模式（100-130℃）,蒸烤混合模式（30℃-300℃）,对衡烤模式（30℃-300℃)；



6、内外材质均为AISI304不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计；



7、均衡热风循环:动态空气涡流，搭配三组加热系统（每组包含自动正反转风扇 加热部件 变频控制器等）；



8、内置蒸汽气发生器(锅炉加热)提供蒸汽供应和100%饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每24小时自动换水功能；



9、烹饪过程中湿度控制设定1％；



10、5档风扇转速；



11、标配带6点温度感应的核心探针一支；



12、多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；



13、高级烹饪功能：烹饪&保温,低风速,低功率,暂停,预约烹饪延迟启动；



14、醒发功能:各种面食醒发；



15、提供6个全自动清洗程序；



16、自动除垢:锅炉开机自动清洗，定时除垢提醒；



17、三层玻璃结构；



18、自动监测 提示故障代码；



19、组件连接互联网；



20、配套可容纳20层GN份盘推车一辆。


			900*1000*1900





			35


			智能炒菜机


			台


			1


			1、额定电压：380V，三相五线制（带地线）



2、额定频率：50Hz



3、额定功率：≥30kW



4、中控屏：11英寸AI交互大屏



5、内胆直径：360mm



6、锅材质：铸铁锅



7、炒菜容量：≥30L



8、单锅平均烹饪时间：4-10min



9、炒制方式：滚筒式



10、接入水压：0.25-0.35Mpa



11、防水等级：IPX4



12、锅具清洗：机器自带一键锅体清洗功能，配有高压水枪辅助冲刷



13、温控：锅体温度监测



14、电子菜谱：支持菜谱录制，一键启动菜谱烹饪



15、支持12种调料：盐、白糖、鸡精、味精、生抽、老抽、陈醋、白醋、大豆油、菜籽油、水淀粉、水，可任意调换成需要的调料。


			1800*1400*800








第二包采购货品参数



			序号


			设备名称


			单位


			数量


			技术参数


			参考尺寸（mm）





			北京市顺义区仓上小学





			1


			三层六盘电烤箱


			台


			1


			1、不锈钢304材质。



2、电热丝，专业技术网状排布，活力均匀，升温快。



3、电脑板，每层内置有卤灯，确保工作内部照明；内膛参考尺寸：890*750*230 。



4、电压/功率：380V/≥19.0KW。


			1300*800*1800





			2


			双门热风循环消毒柜


			台


			3


			1、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所所需求所设计的大空间消毒设备；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃；



5、消毒方式：热风循环；



6、容积：≥700L；



7、电压：220v；



8、功率：≥4.0kw。


			1400*700*2000





			3


			四门高身冷藏雪柜


			台


			2


			1.采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)400~500



8.温度范围：+4C--5C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			1300*8002000





			4


			土豆去皮机


			台


			2


			1、整体不锈钢材料制作，包括料筒盖；



2、配用电机：≥1.1KW/380V；



3、工作效率：≥300KG/H；



4、每次脱皮量：≥20KG；



5、主轴转速：≥300R/min。


			800*600*1000





			5


			单门醒发箱


			台


			2


			1、电压：220V 



2、单相，功率1.25Kw，双层不锈钢箱体，加厚发泡保温层。



3、喷水加喷蒸汽式加湿，可实现强制加湿。分段加热方式，不重温。



4、电子轻触式数显控制器，温度、湿度、时间独立显示。


			800*600*2000





			北京市顺义区沿河中心小学校





			1


			洗碗机用软水机


			台


			1


			1、再生控制类型：仪表自动控制



2、工作流量：≥1.5吨/小时



3、参考安装尺寸：66cmH x 31 cmW x 54cmD



4、进出水口：3/4" NPT



5、排污营口：1/2"



6、适配电压：220V/50 Hz



7、储盐量：≥25kg



8、工作水压力范围：30-90psi



9、进水水温范围：2-38℃


			≥1.5吨/小时





			2


			多功能切菜机


			台


			1


			1、模拟手工切菜，品质可靠。



2、切片厚薄可调节，切丝粗细可调节。



3、更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样。



4、标配防鼠网、紧急停止按钮和耐油橡套电源线



5、功率/电压：≥1.5KW/380V



6、生产能力：200~1000kg/h。


			1200*600*1300/380V





			北京市第四中学顺义分校





			1


			双门电蒸饭车


			台


			2


			1.食品级201不锈钢



2.节能蒸汽



3.多回路发热管



4.保温发泡层，自动补水



5.参考规格：1390*660*1720mm



6.电压：380V



7.功率：≥12kw*2



8.蒸饭能力：米饭：60-80kg面点：40-60kg排骨：80-100kg



9.输入蒸汽压力：0.02Mpa



10.蒸饭时间：25~50分钟



11.每盆约≥4kg大米


			24盘、1400*700*1800





			2


			三星水池


			台


			2


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1800*800*800+200





			3


			双星水池


			台


			2


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1500*800*800+200





			4


			三星水池


			台


			2


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1800*800*800+200





			5


			平板车


			台


			3


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、车层板为1.2mm厚不锈钢结构；



2、车框架采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢圆管



3、车把手采用38mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



4、配有4个方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			600*900*300+700





			6


			电磁六眼煮粉炉


			台


			2


			1、结构:炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一 体成型设计。



2、工作:火力电子显示，无级调速。



3、节能:受热均匀。



4、环保:超静单设计，无明火燃烧，无烟尘， 无废气，无污染。



5、安全:防水、防电、防干烧等多重安全保  护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过 低、短路等智能保护。



6、电压/功率：380V/≥15KW


			800*800*800+100





			7


			砧板毛巾刀具消毒柜


			台


			2


			1、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所所需求所设计的大空间消毒设备；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃；



5、消毒方式：热风循环



6、容积：≥650L；



7、电压：220v；



8、功率：≥3kw


			1200*600*1800





			8


			压面机


			台


			1


			1.国标全铜线电机



2.加厚实心压面辊加厚辊轴


3.德力西电源开关安全放心



4.工作效率 ≥60kg/h



5.配用电机 三相≥1.5KW


6.面片宽度：≥250mm


7.面片厚度：0.5~5mm



8.电压：380V



9.功率：≥1.5kw



10.面条宽度：2.0/3.5mm



11.转轴转速：40R/min


			≥60kg/h





			9


			多功能搅拌机


			台


			2


			1、用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等操作；



2、料桶容积 : ≥20L



3、额定电压：220V；



4、额定频率：50Hz；



5、电机功率 ≥0.75kW



6、最大和面量 : ≥6kg



7、参考搅拌转速 : 113/168/400(r/min)


			≥20L





			10


			电热豆浆机


			台


			1


			1、采用纯铜电机，整机加厚不锈钢材质，控制面板简洁易懂，上手简单，研磨均匀，磨浆煮浆一体，精细滤网，网孔细腻；



2、功率/电压：≥15KW/380V；



3、生产能力≥80kg/h；


			1200*700*1500





			11


			臭氧消毒机


			台


			4


			1、高能离子发生模块电晕放电技术和高压高能粒子激发技术，内置3.5寸真彩色液晶显示屏，可实时监测空气质量；



2、产品在30m3试验舱内进行检测，且额定风量不小于180m3/h时，TVOC祛除率达到86%以上；



3、物联网智能系统:远程开关机控制；内置控制系统可实现远程移动操作功能；



4、功率/电压：≥60W/220V。


			600*250*150/壁挂式





			12


			双动双速和面机


			台


			2


			1、采用电脑板控制变极双速电动机来实现高低速；料筒由单独的电动机拖动，可以自主选择正反转；设有点动/手动/自动三种模式，自动模式下可以定时切换、定时停机；料筒及和面钩均为不锈钢材质；



2、标配掀网停机保护和耐油电源线；



3、最大和面量：≥8kg/次；



4、料桶容积：≥20L



5、搅拌速率：50r/min；



6、电压：380V，配用电机：≥1.0KW


			≥20L





			13


			双动双速和面机


			台


			1


			1、采用电脑板控制变极双速电动机来实现高低速；料筒由单独的电动机拖动，可以自主选择正反转；设有点动/手动/自动三种模式，自动模式下可以定时切换、定时停机；料筒及和面钩均为不锈钢材质；



2、标配掀网停机保护和耐油电源线；



3、最大和面量：≥25kg/次；



4、料桶容积：≥60L；



5、搅拌速率：50r/min；



6、电压：380V，配用电机：≥3.5KW。


			≥60L





			北京市顺义区李桥中心小学校





			1


			四门高身双温雪柜


			台


			3


			采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)400~500



8.温度范围：+4C--5C -3C--18C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			1300*800*2000





			2


			双门热风循环消毒柜


			台


			2


			1、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所所需求所设计的大空间消毒设备；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃；



5、消毒方式：热风循环；



6、容积：≥700L；



7、电压：220v；



8、功率：≥4.0kw。


			1400*700*2000





			3


			布菲炉


			台


			23


			1、静音设计，厚重紧凑



2、全钢阻尼转轴翻盖开合测试5000次，阻力效果不变，寿命超长


			600*500*300





			4


			布菲炉


			台


			23


			1、静音设计，厚重紧凑



2、全钢阻尼转轴翻盖开合测试5000次，阻力效果不变，寿命超长


			600*500*300





			5


			设卧式增压（带轮）冲碗机（臭氧）


			台


			1


			1、加热模式：电加热 功率/电压：9KW/380V；



2、机器板材采用SUS304不锈钢板材，厚度1.2mm,缎纹覆膜技术,抗氧化耐腐蚀；



3、超声波震子36个；



4、清洗量：1500-2000件/小时；



5、由于超声波洗碗机不需要电机、水泵，洗涤时不需要高压水、循环水，不需要机构的运动与回转，一切都只以水分子的静悄悄的振动而完成，所以机器噪声小，而且节水、省电；



6、不需用专用洗涤剂，加入洗涤剂也是起辅助除油作用，对洗涤剂无特殊要求；



7、清洁度高、没有死角。超声波洗碗机利用高频振动的水来清洗，洁净度高，不存在清洗不到的死角，适合于各种餐具的清洗而且超声波洗涤节水、省电、噪声小。


			1200*800*800





			6


			土豆去皮机


			台


			1


			1、整体不锈钢材料制作；可拆卸式砂板；



2、配用电机：≥1.1KW/380V；



3、工作效率：≥300KG/H；



4、每次脱皮量：≥20KG；



5、主轴转速：≥300R/min


			800*600*1000





			7


			切丝、切丁、切片机


			台


			1


			1、机身采用不锈钢制作；



2、产量：0-200kg/h；



3、功率/电压≥0.9KW/220V。


			700*500*600





			8


			燃气单头矮汤炉


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰；



5、配燃气节能连体炉头。


			800*800*600+500





			9


			洗衣机


			台


			1


			1、 自动化程度：全自动



2、开门方式：顶开门



3、CCC强制性认证：是



4、显示类型：LED显示



5、水温调节范围：常温



6、洗涤容量： 10kg



7、 内筒材质：不锈钢



8、洗净比：0.8比值


			10kg/600*600*1000





			10


			双星水池


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1200*800*800+200





			11


			电饼铛


			台


			1


			1、电热管与铛体一体铸造；



2、采用双面加热；



3、可设定不同温度烙制食品，并配置有恒温系统装置及超温热保险；



4、内径：≥53CM，工作能力：≥5KG饼/H，电功率为380V/≥4.5KW。


			900*700*800





			12


			砧板毛巾刀具消毒柜


			台


			1


			1、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所所需求所设计的大空间消毒设备；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃



5、消毒方式：热风循环；



6、容积：≥650L；



7、电压：220v；



8、功率：≥3kw


			1200*600*1800





			13


			三层六盘电烤箱


			台


			1


			1、不锈钢304材质



2、电热丝，专业技术网状排布，活力均匀，升温快。



3、电脑板，每层内置有卤灯，确保工作内部照明；内膛参考尺寸：890*750*230



4、电压/功率：380V/≥19.0KW


			1300*800*1800





			北京市顺义区教育科学研究院附属顺义实验小学





			1


			砧板毛巾刀具消毒柜


			台


			1


			1、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所所需求所设计的大空间消毒设备；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃；



5、消毒方式：热风循环；



6、容积：≥650L；



7、电压：220v；



8、功率：≥3kw。


			1200*600*1800





			2


			燃气双头单尾小炒炉


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机两台，水撑、不锈钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。


			1800*1000*800+500





			3


			燃气双头矮汤炉


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰；



5、配燃气节能连体炉头。


			1200*800*600+500





			4


			燃气单头大锅灶


			台


			4


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机一台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。


			1100*1200*800+500





			5


			多功能搅拌机


			台


			1


			1、用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等操作



2、料桶容积 : ≥35L



3、额定电压 : 380V



4、额定频率 : 50Hz



5、电机功率 ≥1.50kW



6、最大和面量 : ≥10kg



7、参考搅拌转速 : 65/102/296(r/min)


			≥35L





			6


			压面机


			台


			1


			1.国标全铜线电机



2.加厚实心压面辊加厚辊轴



3.德力西电源开关安全放心



4.工作效率 ≥60kg/h



5.配用电机 三相≥1.5KW



6.面片宽度：≥250mm



7.面片厚度：0.5~5mm



8.电压：380V



9.功率：≥1.5kw



10.面条宽度：2.0/3.5mm



11.转轴转速：40R/min


			≥60kg/h





			7


			洗碗机用软水机


			台


			1


			1、再生控制类型：仪表自动控制



2、工作流量：≥1.5吨/小时



3、参考安装尺寸：66cmH x 31 cmW x 54cmD



4、进出水口：3/4" NPT



5、排污营口：1/2"



6、适配电压：220V/50 Hz



7、储盐量：≥25kg



8、工作水压力范围：30-90psi



9、进水水温范围：2-38℃


			≥1.5吨/小时





			8


			超声波洗碗机


			台


			1


			加热模式：电加热 功率/电压：≥9KW/380V；



2、机器板材采用SUS304不锈钢板材，厚度1.2mm,缎纹覆膜技术,抗氧化耐腐蚀；



3、超声波震子36个；



4、清洗量：1500-2000件/小时；


			1200*800*800





			9


			多功能切菜机


			台


			1


			1、模拟手工切菜，品质可靠。



2、切片厚薄可调节，切丝粗细可调节。



3、更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样。



4、标配防鼠网、紧急停止按钮和耐油橡套电源线



5、功率/电压：≥1.5KW/380V。



6、生产能力：200~1000kg/h。


			1200*600*1300/380V





			10


			土豆去皮机


			台


			1


			1、整体不锈钢材料制作，包括料筒盖；可拆卸式砂板；



2、配用电机：≥1.1KW/380V；



3、工作效率：≥300KG/H；



4、每次脱皮量：≥20KG；



5、主轴转速：≥300R/min。


			800*600*1000





			11


			双层送餐车


			台


			9


			采用SUS304#不锈钢拉丝板， 



1、车层板全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、车框架采用38*38mm不锈钢方管焊接；



3、车把手采用38mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



4、配有4个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			900*600*800





			12


			学生餐车


			台


			5


			采用SUS304#不锈钢拉丝板， 



1、车层板全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、车框架采用38*38mm不锈钢方管焊接；



3、车把手采用38mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



4、配有4个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			1300*600*900/把手高550





			13


			三层六盘电烤箱


			台


			2


			1、不锈钢304材质。



2、电热丝，专业技术网状排布，活力均匀，升温快。



3、电脑板，每层内置有卤灯，确保工作内部照明；内膛参考尺寸：890*750*230



4、电压/功率：380V/≥19.0KW。


			1300*800*1800





			北京市顺义区牛栏山第三小学





			1


			压面机


			台


			1


			1.国标全铜线电机



2.加厚实心压面辊加厚辊轴



3.德力西电源开关安全放心



4.工作效率 ≥60kg/h



5.配用电机 三相≥1.5KW



6.面片宽度：≥250mm



7.面片厚度：0.5~5mm



8.电压：380V



9.功率：≥1.5kw



10.面条宽度：2.0/3.5mm



11.转轴转速：40R/min


			≥60kg/h





			2


			双门平台冷藏雪柜


			台


			2


			1.采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)≥350



8.温度范围：+4C--5C 



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥100


			1800*800*800





			3


			四门高身双温雪柜


			台


			1


			1.采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)400~500



8.温度范围：+4C--5C -3C--18C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			1300*800*2000





			4


			电饼铛


			台


			1


			1、电热管与铛体一体铸造；



2、采用双面加热；



3、可设定不同温度烙制食品，并配置有恒温系统装置及超温热保险；



4、内径：≥53CM，工作能力：≥5KG饼/H，电功率为380V/≥4.5KW。


			900*700*800





			5


			多功能切菜机（双头）


			台


			1


			1、切片厚薄可调节，切丝粗细可调节。



2、更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样。



3.开门即停，安全高效；



4.工作效率：300-800kg/h；



5.功率/电压：≥5KW/380V。


			1300*600*1200





			6


			带锁单玻璃门留样雪柜


			台


			2


			1.采用不锈钢。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.采用玻璃门，内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积≥450L



8.温度范围：+4C--5C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			700*800*2000





			7


			三层不锈钢餐车


			台


			2


			采用SUS304#不锈钢拉丝板， 



1、车层板全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、车框架采用38*38mm不锈钢方管焊接；



3、车把手采用38mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



4、配有4个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			1000*500*900





			8


			双层工作台


			台


			5


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1800*600*800





			北京市顺义区顺和小学（西校区）





			1


			榨汁机


			台


			2


			1、果汁和渣滓自动分开排出，配备不锈钢刀及塑缪容器，外形美观操作容易；



2、耐用磁力马达,可连续榨汁操作；



3、容易组拆方便清洗，最新蝶形凸齿设计的刀片，可有效的榨取蔬果汁，高速马达能宁静地操作；



4、尺寸（mm）：230*360*330，罐装能力30瓶/h，转速：5200转，电功率为220v/1.5KW。


			300*400*600/2升





			2


			馒头机


			台


			1


			1、机身采用不锈钢制作，安全卫生，清洁方便；



2、揉制的馒头色白、起层、口感好，仿手工揉制馒头；



3、每小时能生产400kg以上的馒头；



4、标配紧急停止按钮和YZW耐油橡套电源线；



5、功率/电压：≥3KW/380V。


			1400*500*1000





			3


			多功能涡轮式清洗机


			台


			1


			1、采用304不锈钢板材，厚度 1.5MM 及以上，抗氧化耐腐蚀。



2、 自主研发的控制板和控制程序,洗涤时间可调,四位数码管显  示,多种程序供用户选择,可根据蔬菜种类自由定时 1-9 分钟，节能环保，满足用户不同需求；



3、利用臭氧氧化方式进行杀菌、解毒去除农药,健康、环保无污 染附着物,不需要再添加任何洗涤剂,避免洗涤剂给蔬菜水果带来的二次污染；



4、能轻松清洗一些比较难洗的水果和蔬菜,如花菜、葡萄和草莓 等,360度翻滚清洗的同时顺时针旋转，机器右侧装有清洗残渣过滤网，并且配有活性炭过滤系统；



5、气泡爆炸式:布气方式,产生丰富的气泡,气泡与洗涤屋接触爆 裂产生冲击力提高洗涤效果；



6、消毒去菌:臭氧发生装置,在洗涤蔬菜和水果的过程中连续产生 并输送臭氧,经过布气装置与水和洗涤物充分 接触,达到杀菌消毒的目的；



7、消除农药:机器在工作中产生丰富的臭氧,臭氧作用于蔬菜和水 果表面的残留衣药,加速农药的氯化分解,同 时利用水溶解和水流冲击等作用清楚残留农药；



3、功率/电压：≥1.35KW/220V；



4、洗涤能力：肉类180kg，蔬菜150kg。


			1800*800*800+100





			4


			电炸锅


			台


			1


			1、整机采用不锈钢制作；



2、额定电压：380V；



3、额定频率：50Hz；



4、功率：≥9KW；



5、温度控制范围：50-200℃；



6、容量：≥60L


			1000*500*800





			5


			洗衣机


			台


			2


			1、 自动化程度：全自动



2、开门方式：顶开门



3、CCC强制性认证：是



4、显示类型：LED显示



5、水温调节范围：常温



6、洗涤容量： 10kg



7、 内筒材质：不锈钢



8、洗净比：0.8比值


			10kg/600*600*1000





			6


			毛巾消毒柜（墙挂式）


			台


			2


			1、机身采用不锈钢制作，钢化玻璃可视窗口；



2、隐藏式发热体，配置毛巾架；



3、消毒方式：热风循环；



4、容量：≥120L；



5、功率/电压：≥0.5KW/220V。


			800*250*1000





			7


			木案工作台


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为黄松木板，厚8cm；



2、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管；



3、腿为φ50mm×1.2mm厚不锈钢圆管，配可调节不锈钢子弹脚。


			1800*800*800





			8


			电热豆浆机


			台


			1


			1、采用纯铜电机，整机加厚不锈钢材质，控制面板简洁易懂，上手简单，研磨均匀，磨浆煮浆一体，精细滤网，网孔细腻；



2、功率/电压：≥13KW/380V



3、生产能力≥70kg/h


			1000*600*1600





			9


			超声波洗碗机


			台


			1


			加热模式：电加热 功率/电压：≥9KW/380V；



2、机器板材采用SUS304不锈钢板材，厚度1.2mm,缎纹覆膜技术,抗氧化耐腐蚀；



3、超声波震子36个；



4、清洗量：2300-3000件/小时；


			1800*800*800





			北京市顺义区赵全营中心小学校





			1


			双层餐车


			台


			2


			采用SUS304#不锈钢拉丝板， 



1、车层板全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、车框架采用38*38mm不锈钢方管焊接；



3、车把手采用38mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



4、配有4个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			900*600*800





			2


			四门高身双温雪柜


			台


			3


			1.采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)400~500



8.温度范围：+4C--5C -3C--18C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			1300*800*2000





			3


			电磁单头矮汤炉


			台


			2


			电压/功率：≥15KW/380V。


			800*800*500+700/15KW





			4


			电热豆浆机


			台


			1


			1、采用纯铜电机，整机加厚不锈钢材质，控制面板简洁易懂，上手简单，研磨均匀，磨浆煮浆一体，精细滤网，网孔细腻；



2、功率/电压：≥15KW/380V；



3、生产能力≥80kg/h；


			1200*700*1500





			5


			六门高身双温雪柜


			台


			1


			1、炉体采用不锈钢拉丝面，每筐独立微电脑控制；



2、火力电子显示，无级调速；



3、受热均匀；



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)400~500



8.温度范围：+4C--5C -3C--18C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			1800*700*2000





			6


			全自动电磁六头煮面炉（自动升降）


			台


			1


			1、炉体采用不锈钢拉丝面，每筐独立微电脑控制，只需轻轻一按升降杆，操作简单，使用方便；



2、火力电子显示，无级调速，火力调节，随心所欲；



3、受热均匀，火力十足，加热速度快，省时省电，机芯散热片独特设计，前吸风后排风散热系统，达到散热彻底，延长机芯寿命；



4、超静音设计，无明火燃烧，无烟尘， 无废气，无污染；



5、防水、防电、防干烧等多重安全保护，锅体自动检测和过热保护、电压过高、过低、短路等智能保护；



6、电压/功率：≥12KW/380V


			700*800*800+100





			北京市顺义区石园小学现代校区





			1


			多功能涡流式清洗机


			台


			1


			1、采用304不锈钢板材，厚度 1.5MM 及以上，抗氧化耐腐蚀。



2、 自主研发的控制板和控制程序,洗涤时间可调,四位数码管显  示,多种程序供用户选择,可根据蔬菜种类自由定时 1-9 分钟，节能环保，满足用户不同需求；



3、利用臭氧氧化方式进行杀菌、解毒去除农药,健康、环保无污 染附着物,不需要再添加任何洗涤剂,避免洗涤剂给蔬菜水果带来的二次污染；



4、能轻松清洗一些比较难洗的水果和蔬菜,如花菜、葡萄和草莓 等,360度翻滚清洗的同时顺时针旋转，机器右侧装有清洗残渣过滤网，并且配有活性炭过滤系统；



5、气泡爆炸式:布气方式,产生丰富的气泡,气泡与洗涤屋接触爆 裂产生冲击力提高洗涤效果；



6、消毒去菌:臭氧发生装置,在洗涤蔬菜和水果的过程中连续产生 并输送臭氧,经过布气装置与水和洗涤物充分 接触,达到杀菌消毒的目的；



7、消除农药:机器在工作中产生丰富的臭氧,臭氧作用于蔬菜和水 果表面的残留衣药,加速农药的氯化分解,同 时利用水溶解和水流冲击等作用清楚残留农药；



8、功率/电压：≥1.35KW/220V



9、洗涤能力：肉类≥160kg，蔬菜≥120kg。


			1500*800*800+100





			2


			毛刷式洗菜机


			台


			1


			1、采用全不锈钢结构， 凹凸式圆球状毛刷辊， 适用于土豆、萝卜、地瓜、洋葱、核桃、苹果、鸭梨、木瓜等根茎类蔬菜和瓜果的清洗去皮



2、功率/电压：≥1.5KW/380V。



3、工作效率：≥750 kg/h


			1800*800*1000





			3


			超声波洗碗机


			台


			1


			1、加热模式：电加热 功率/电压：≥9KW/380V；



2、机器板材采用SUS304不锈钢板材，厚度1.2mm,缎纹覆膜技术,抗氧化耐腐蚀；



3、超声波震子36个；



4、清洗量：1500-2000件/小时；


			1200*800*800





			4


			压面机


			台


			1


			1.国标全铜线电机



2.加厚实心压面辊加厚辊轴



3.德力西电源开关安全放心



4.工作效率 ≥60kg/h



5.配用电机 三相≥1.5KW



6.面片宽度：≥250mm



7.面片厚度：0.5~5mm



8.电压：380V



9.功率：≥1.5kw



10.面条宽度：2.0/3.5mm



11.转轴转速：40R/min


			≥60kg/h





			5


			燃气双头矮汤炉


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀为产品，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰；



5、配燃气节能连体炉头。


			1200*800*600+500





			6


			燃气双头单尾小炒炉


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀为产品，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机两台，水撑、不锈钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。


			1800*1000*800+500





			7


			燃气单头大锅灶


			台


			2


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机两台，水撑、不锈钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。


			1200*1200*800+500





			8


			双玻璃门留样雪柜


			台


			1


			1.采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)480+480



8.温度范围：+8℃ ~0℃



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥200


			1200*700*2000





			9


			电热豆浆机


			台


			1


			1、采用纯铜电机，整机加厚不锈钢材质，控制面板简洁易懂，上手简单，研磨均匀，磨浆煮浆一体，精细滤网，网孔细腻；



2、功率/电压：≥15KW/380V



3、生产能力≥80kg/h；


			1200*700*1500





			北京市顺义区龙湾屯中心小学





			1


			压面机


			台


			1


			1.国标全铜线电机



2.加厚实心压面辊加厚辊轴



3.德力西电源开关安全放心



4.工作效率 ≥60kg/h



5.配用电机 三相≥1.5KW



6.面片宽度：≥250mm



7.面片厚度：0.5~5mm



8.电压：380V



9.功率：≥1.5kw



10.面条宽度：2.0/3.5mm



11.转轴转速：40R/min


			≥60kg/h





			2


			多功能搅拌机


			台


			1


			1、用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等操作



2、料桶容积 : ≥35L



3、额定电压 : 380V



4、额定频率 : 50Hz



5、电机功率 ≥1.50kW



6、最大和面量 : ≥10kg



7、参考搅拌转速 : 65/102/296(r/min)


			≥35L





			3


			双层餐车


			台


			2


			采用SUS304#不锈钢拉丝板， 



1、车层板全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、车框架采用38*38mm不锈钢方管焊接；



3、车把手采用38mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



4、配有4个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			900*600*800





			4


			带锁单玻璃门留样雪柜


			台


			1


			1.采用不锈钢。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.采用玻璃门，内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积≥450L



8.温度范围：+4C--5C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			700*800*2000





			北京市顺义区西辛小学电大校区





			1


			燃气单头大锅灶


			台


			3


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机两台，水撑、不锈钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。


			1100*1200*800+500





			2


			落地式电热水器


			台


			1


			加热功率/电压;≥3000W/220V;



2、加热方式:单管加热;



3、最大容积:≥120L;



4、内胆材质：搪瓷内胆；



5、防水等级：IPX4。


			≥120L





			3


			双层工作台


			台


			6


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1800*800*800





			4


			调料车


			台


			2


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、车身为1.2mm厚不锈钢结构；



2、车支架为φ38mm不锈钢圆管，厚度为1.2mm；



3、车配有4个方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			600*800*800





			5


			3层不锈钢架子


			台


			8


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、层板全部为1.0mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1500





			6


			电饼铛


			台


			1


			1、电热管与铛体一体铸造；



2、采用双面加热；



3、可设定不同温度烙制食品，并配置有恒温系统装置及超温热保险；



4、内径：≥53CM，工作能力：≥5KG饼/H，电功率为380V/≥4.5KW。


			900*700*800





			7


			多功能切菜机


			台


			1


			1、切片厚薄可调节，切丝粗细可调节。



2、更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样。



3、标配防鼠网、紧急停止按钮和耐油橡套电源线



4、功率/电压：≥1.5KW/380V。



5、生产能力：200~1000kg/h。


			1200*600*1300/380V





			首都师范大学附属顺义实验小学（致远校区）





			1


			多功能切菜机（双头）


			台


			1


			1.双变频器控制，一机两用，既可切制茎叶类蔬菜，也可切制球根类蔬菜；



2.通过更换刀盘，厚片，薄片，方块，丝，条，段，都可以切制；



3.开门即停，安全高效；



4.工作效率：300-800kg/h；



5、功率/电压：≥3KW/380V。


			1300*600*1200





			2


			砧板毛巾刀具消毒柜


			台


			1


			1、温度范围：20-125℃；



2、消毒方式：热风循环；



3、容积：≥650L；



4、电压：220v；



5、功率：≥3kw。


			1200*600*1800





			3


			不锈钢保洁柜


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、柜层板及围板为1.0mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。


			900*400*1900





			4


			燃气单头大锅灶


			台


			4


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机两台，水撑、不锈钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。


			1100*1200*800+500





			5


			电饼铛


			台


			2


			1、电热管与铛体一体铸造；



2、采用双面加热；



3、可设定不同温度烙制食品，并配置有恒温系统装置及超温热保险；



4、内径：≥53CM，工作能力：≥5KG饼/H，电功率为380V/≥4.5KW。


			900*700*800





			6


			燃气单头单尾小炒炉


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机两台，水撑、不锈钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。


			1200*1200*800+500





			首都师范大学附属顺义实验小学（养正校区）





			1


			双孔残食柜连车


			台


			2


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、柜台面及背板为1.2mm厚不锈钢结构，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；



2、围板为1.0mm厚不锈钢结构；



3、车身为1.0mm不锈钢板制作，配有4个万象带刹车脚轮；



4、柜脚采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调节子弹脚。


			1800*800*800+200





			2


			燃气单头大锅灶


			台


			4


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机两台，水撑、不锈钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。


			1100*1200*800+500





			3


			电饼铛


			台


			2


			1、电热管与铛体一体铸造；



2、采用双面加热；



3、可设定不同温度烙制食品，并配置有恒温系统装置及超温热保险；



4、内径：≥53CM，工作能力：≥5KG饼/H，电功率为380V/≥4.5KW。


			900*700*800





			4


			燃气单头单尾小炒炉


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀为产品，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机两台，水撑、不锈钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。


			1200*1200*800+500





			5


			燃气双门蒸柜


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、内胆厚度为1.2mm，围板1.0mm，柜体骨架50*50*4镀锌角铁；



2、炉头采用燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；内部加装10mm耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；



3、炉脚采用2”无缝钢管外包不锈钢装饰管，可调性镙丝脚；



4、配熄火安全保护装置、点火装置；



5、风管、气管、水管均采用国标管；配不锈钢自动入水箱，蒸气减压释放装置；



6、炉膛采用5mm厚冷轧钢板焊接，涂防锈漆两层，配敞开式水箱，门封条选用耐高温橡胶垫密封。



7、水胆采用敞开式设计。


			1200*1000*1900





			6


			三层六盘电烤箱


			台


			1


			1、不锈钢304材质。



2、电热丝，专业技术网状排布，活力均匀，升温快。



3、电脑板，每层内置有卤灯，确保工作内部照明；内膛参考尺寸：890*750*230 。



4、电压/功率：380V/≥19.0KW。


			1300*800*1800





			北京市顺义区北务中学





			1


			四门高身双温雪柜


			台


			2


			1.采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)400~500



8.温度范围：+4C--5C -3C--18C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			1300*800*2000





			2


			绞切肉机


			台


			1


			1.操作简单、维修方便、卫生、安全、高效。



2.效率：a切肉片 400kg/h、b切肉丝 200kg/h、c绞肉 100kg/h，



3.肉片厚度：4mm、6mm，功率：1.1kw 380V，刀轴转速：470r/min，



4.绞龙转速：≥300r/min，



5.额定频率：50Hz，



6.防水等级：IPX1，



7.三角带：A1270-1、A1100-1，



8.参考外形尺寸约：509*390*750mm


			600*400*800/380V





			3


			全自动包子机


			台


			1


			1、面斗、馅斗、绞龙均采用304板材；



2、立式馅斗能够适应多种复杂馅料的输送；



3、随机配备四套成型模具，可以制作20克--150克不同大小的包子；



4、制成的包子形状规则、大小均匀，清晰美观；



5、采用独立变频控制系统；



6、工作效率：100-3000个/h；



7、功率/电压：≥1.0KW/380V。


			1600*800*1600





			北京市顺义区天竺第一小学





			1


			燃气单头大锅灶


			台


			3


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机两台，水撑、不锈钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。


			1100*1200*800+500





			2


			燃气双头单尾小炒炉


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机两台，水撑、不锈钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。


			1800*1000*800+500





			3


			多功能搅拌机


			台


			1


			1、用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等操作



2、料桶容积 : ≥50L



3、额定电压 : 380V



4、额定频率 : 50Hz



5、 电机功率 ≥2.80kW



6、最大和面量 : ≥15kg



7、参考搅拌转速 : 288/132/82(r/min)


			≥50L





			4


			商用丸子成型机


			台


			1


			1、机身为不锈钢材质；



2、用于生产以肉、鱼、虾、菜等为主要原料的肉丸制品；



3、肉丸规格5~20克/个；



4、效率：295个/分钟；



5、电机功率/电压≥1.0KW/220V；



6、直径误差≤0.5mm。


			800*500*1300





			5


			燃气双头矮汤炉


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰；



5、配燃气节能连体炉头。


			1200*800*600+500





			6


			落地式电热水器


			台


			1


			1、加热功率/电压;≥3000W/220V;



2、加热方式:单管加热;



3、最大容积:≥120L;



4、内胆材质：搪瓷内胆；



5、防水等级：IPX4。


			≥120L





			7


			压面机


			台


			1


			1.国标全铜线电机



2.加厚实心压面辊加厚辊轴



3.德力西电源开关安全放心



4.工作效率 ≥60kg/h



5.配用电机 三相≥1.5KW



6.面片宽度：≥250mm



7.面片厚度：0.5~5mm



8.电压：380V



9.功率：≥1.5kw



10.面条宽度：2.0/3.5mm



11.转轴转速：40R/min


			≥60kg/h





			8


			双动双速和面机


			台


			1


			1、采用电脑板控制变极双速电动机来实现高低速；料筒由单独的电动机拖动，可以自主选择正反转；设有点动/手动/自动三种模式，自动模式下可以定时切换、定时停机；料筒及和面钩均为不锈钢材质；



2、标配掀网停机保护和耐油电源线；



3、最大和面量：≥16kg/次；



4、料桶容积：≥40L；



5、搅拌速率：50r/min；



6、电压：380V，配用电机：≥2.2KW。


			≥40L





			9


			四门高身双温雪柜


			台


			1


			1.1.采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)400~500



8.温度范围：+4C--5C -3C--18C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			1300*800*2000





			10


			电热豆浆机


			台


			1


			1、采用纯铜电机，整机加厚不锈钢材质，控制面板简洁易懂，上手简单，研磨均匀，磨浆煮浆一体，精细滤网，网孔细腻；



2、功率/电压：≥13KW/380V；



3、生产能力≥70kg/h；


			1000*600*1600





			11


			煎蛋煎饼炉


			台


			1


			功率/电压：≥1.5KW/220V；



2、加热方式：单面加热；



3、烤盘深度：1.2cm；



4、烤盘形状：圆盘；



5、烤盘直径：35cm以上；



6、操控方式：旋钮式，火力可调节。


			500*500*80/同时能煎12个





			12


			双门电蒸饭车


			台


			1


			1.食品级201不锈钢



2.节能蒸汽



3.多回路发热管



4.保温发泡层，自动补水



5.参考规格：1390*660*1720mm



6.电压：380V



7.功率：≥12kw*2



8.蒸饭能力：米饭：60-80kg面点：40-60kg排骨：80-100kg



9.输入蒸汽压力：0.02Mpa



10.蒸饭时间：25~50分钟



11.每盆约4kg大米


			24盘、1400*700*1800





			13


			四格保温售饭柜


			台


			7


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及保温池为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、围板及底板为1.0mm厚不锈钢结构；



3、门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚；



5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护；



6、功率/电压：≥3KW/220V。


			1500*700*800





			14


			双门热风循环消毒柜


			台


			5


			1、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所所需求所设计的大空间消毒设备；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃；



5、消毒方式：热风循环；



6、容积：≥700L；



7、电压：220v；



8、功率：≥4.0kw。


			1400*700*2000





			北京市顺义牛栏山第一中学板桥学校





			1


			榨汁机


			台


			2


			1、果汁和渣滓自动分开排出，配备不锈钢刀及塑缪容器；



2、可连续榨汁操作；



3、容易组拆方便清洗；



4、参考尺寸（mm）：230*360*330，罐装能力30瓶/h，转速：5200转，电功率为220v/≥1.5KW。 


			300*400*600/2升





			2


			毛巾消毒柜（墙挂式）


			台


			3


			1、机身采用不锈钢制作，钢化玻璃可视窗口；



2、隐藏式发热体，配置毛巾架；



3、消毒方式：热风循环；



4、容量：≥120L；



5、功率/电压：≥0.5KW/220V。


			800*300*1000





			3


			双门醒发箱


			台


			1


			1、电压：220V 



2、单相，功率≥1.0Kw，双层不锈钢箱体，加厚发泡保温层。



3、喷水加喷蒸汽式加湿，可实现强制加湿。分段加热方式，不重温。



4、电子轻触式数显控制器，温度、湿度、时间独立显示。


			1100*800*2000





			4


			双缸洗菜机


			台


			1


			1、采用304不锈钢板材，厚度 1.5MM 及以上，抗氧化耐腐蚀。



2、 自主研发的控制板和控制程序,洗涤时间可调,四位数码管显  示,多种程序供用户选择,可根据蔬菜种类自由定时 1-9 分钟，节能环保，满足用户不同需求；



3、功率/电压：≥1.35KW/220V；



4、洗涤能力：肉类≥160kg，蔬菜≥120kg。



5、气泡爆炸式:布气方式,产生丰富的气泡,气泡与洗涤屋接触爆 裂产生冲击力提高洗涤效果；



6、消毒去菌:臭氧发生装置,在洗涤蔬菜和水果的过程中连续产生 并输送臭氧,经过布气装置与水和洗涤物充分 接触,达到杀菌消毒的目的；



7、消除农药:机器在工作中产生丰富的臭氧,臭氧作用于蔬菜和水 果表面的残留衣药,加速农药的氯化分解,同 时利用水溶解和水流冲击等作用清楚残留农药；


			1500*800*800+100





			5


			绞切肉机


			台


			1


			1.操作简单、维修方便、卫生、安全、高效。



2.效率：a切肉片 400kg/h、b切肉丝 200kg/h、c绞肉 100kg/h，



3.肉片厚度：4mm、6mm，功率：≥1.0kw 380V，刀轴转速：≥450r/min，



4.绞龙转速：≥300r/min，



5.额定频率：50Hz，



6.防水等级：IPX1，



7.三角带：A1270-1、A1100-1，



8.参考外形尺寸约：509*390*750mm


			600*400*800/380V





			6


			绞切肉机


			台


			1


			1.操作简单、维修方便、卫生、安全、高效。



2.效率：a切肉片 400kg/h、b切肉丝 200kg/h、c绞肉 100kg/h，



3.肉片厚度：4mm、6mm，功率：≥1.0kw 380V，刀轴转速：≥450r/min，



4.绞龙转速：≥300r/min，



5.额定频率：50Hz，



6.防水等级：IPX1，



7.三角带：A1270-1、A1100-1，



8.参考外形尺寸约：509*390*750mm，


			509*390*750/380V


600*400*800/380V





			7


			通道式洗碗机连烘干机


			台


			1


			1、加热方式：电加热；



2、额定功率：≥55kW/380V/50Hz/3P；



3、设备工作时清洗实际温度必需达到85℃以上，配合使用方现场实际测量温度；



4、餐具筐数量：4个；



5、全国标304不锈钢材料；



6、配置热能回收系统，铜制热交换器收集机器内部热能，能将进水的温度加热至40–45°C，降低机器总体能耗；



7、智能控制系统显示机器运行数据，包括加热区域温度，时间和日期，机器故障信息。记录机器历史运行数据，包括操作日志、运行时间、耗水量、清洁剂和干燥剂的更换以及温度曲线报告等。通过APP或者局域网络实现机器的远程操作、监控以及故障诊断；



8、配置节水系统。最终漂洗区的循环水得到有效净化，旋流分离器可以去除最微小的颗粒物质，使循环水得到净化，并再次使用；



9、清洗水箱、高温喷淋水箱全部 一体拉伸；



10、机器入口高度（可通过最大高度）≥400mm，传送履带宽度（可通过最大宽度）≥620mm；



11、变频调速设计，清洗快慢根据操作人员自身操作习惯量身定做；



12、180度侧开门设计，一体拉伸门衬板。


			2300*800*2000  





			8


			超声波洗碗机（自动加热）


			台


			1


			1、加热模式：电加热 功率/电压：≥9KW/380V；



2、机器板材采用SUS304不锈钢板材，厚度1.2mm,缎纹覆膜技术,抗氧化耐腐蚀；



3、超声波震子36个；



4、清洗量：2300-3000件/小时；


			1800*800*800+100





			9


			电双头汉堡炉


			台


			2


			1、材质为不锈钢；



2、额定电压：220V；



3、功率：≥2.5KW；



4、加热方式：电加热。


			500*500*400





			10


			电饼铛


			台


			2


			1、电热管与铛体一体铸造；



2、采用双面加热；



3、可设定不同温度烙制食品，并配置有恒温系统装置及超温热保险；



4、内径：≥53CM，工作能力：≥5KG饼/H，电功率为380V/≥4.5KW。


			900*700*800





			11


			燃气单头矮汤炉


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰；



5、配燃气节能连体炉头。


			800*800*600+500





			12


			电磁煮面炉


			台


			3


			1、结构:炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一 体成型设计，外表美观,坚固耐用易清洁。



2、工作:火力电子显示，无级调速。火力调 节，随心所欲。



3、节能:受热均匀，火力十足，加热速度快， 省时省电。机芯散热片独特设计，前吸风后排 风散热系统，达到散热彻底，延长机芯寿命。



4、  环保:超静单设计，无明火燃烧，无烟尘， 无废气，无污染。



5、安全:防水、防电、防干烧等多重安全保  护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过 低、短路等智能保护。



6、电压/功率：380V/≥15KW


			800*800*800+100





			13


			电磁平扒炉


			台


			1


			1、结构:炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一 体成型设计，外表美观,坚固耐用易清洁。



2、工作:火力电子显示，无级调速。火力调 节，随心所欲。



3、节能:受热均匀，火力十足，加热速度快， 省时省电。机芯散热片独特设计，前吸风后排 风散热系统，达到散热彻底，延长机芯寿命。



4、  环保:超静单设计，无明火燃烧，无烟尘， 无废气，无污染。



5、安全:防水、防电、防干烧等多重安全保  护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过 低、短路等智能保护。



6、电压/功率：380V/≥10KW


			800*800*800+100





			14


			台上式打蛋机


			台


			1


			1、行星轨迹双搅拌，三速变档，搅拌肉馅馅料、快速打发奶油蛋清，铜线电机，加粗铜线，扭力大性能稳定；



2、料桶容积：≥5L；



3、功率/电压：≥0.3KW/220V；



4、搅拌速度：40-260r/min。



5、防水等级：IPX1。


			300*400*500





			15


			电子台秤


			台


			1


			1、台式，最大称重重量30Kg；



2、电子液晶显示，分度值为5g；



3、量程范围：100g~30kg。


			300*400*200/30kg





			16


			筷子消毒机


			台


			10


			1、双层机身设计，机身中体外部采用不锈钢材质包裹；



2、240mm和270mm长短筷子均可使用；



3、棕色ABS机身；



4、触摸屏四按键；



5、容量：200双。


			300*300*300





			17


			驾驶式洗地机


			台


			2


			1、配备工业级大容量的免维护电瓶,可以长时间作业；



2、小型收集盒,吸收各种小型垃圾；



3、行走电机,强大输出动力；



4、吸水马达设计；



5、滚刷清扫垃圾；



6、工作时间：3~4h；充电时间：6~8h；



7、工作效率：≥4000㎡/h；



8、垃圾收纳盒：≥7L；清水箱容量：≥90L；污水箱容量≥100L；9、行走速度0~6KM/h；



10、滚刷转速：650r/min。


			1400*1000*1300





			北京市顺义区裕龙第二学校





			1


			台上式打蛋机


			台


			2


			1、行星轨迹双搅拌，三速变档，搅拌肉馅馅料、快速打发奶油蛋清，铜线电机，加粗铜线，扭力大性能稳定；



2、料桶容积：5L；



3、功率/电压：≥0.3KW/220V；



4、搅拌速度：40-260r/min。



5、防水等级：IPX1。


			300*400*500





			2


			压面机


			台


			1


			1.国标全铜线电机



2.加厚实心压面辊加厚辊轴



3.德力西电源开关安全放心



4.工作效率 ≥60kg/h



5.配用电机 三相≥1.5KW



6.面片宽度：≥250mm



7.面片厚度：0.5~5mm



8.电压：380V



9.功率：≥1.5kw



10.面条宽度：2.0/3.5mm



11.转轴转速：40R/min


			≥60kg/h





			3


			燃气单头单尾小炒炉


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机一台，水撑、不锈钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。


			1200*1200*800+500





			4


			毛刷式洗菜机


			台


			1


			1、采用全不锈钢结构， 凹凸式圆球状毛刷辊， 适用于土豆、萝卜、地瓜、洋葱、核桃、苹果、鸭梨、木瓜等根茎类蔬菜和瓜果的清洗去皮



2、功率/电压：≥1.1KW/380V。



3、工作效率：≥500 kg/h


			1300*800*1000/380V





			5


			挂墙式电热水器


			台


			3


			1.加热功率/电压;≥3000W/220v



2.加热方式:单管加热



3.最大容积:≥100L



4、内胆材质：搪瓷内胆；



5、防水等级：IPX4。


			≥100L





			北京市顺义区北务小学





			1


			土豆去皮机


			台


			1


			1、配用电机：≥1.1KW/380V；



2、工作效率：≥300KG/H；



3、每次脱皮量：≥20KG；



4、主轴转速：≥300R/min。


			800*600*1000





			2


			毛巾消毒柜（墙挂式）


			台


			2


			1、机身采用不锈钢制作，钢化玻璃可视窗口；



2、隐藏式发热体，配置毛巾架；



3、消毒方式：热风循环；



4、容量：≥120L；



5、功率/电压：≥0.5KW/220V。


			800*300*1000





			3


			榨汁机


			台


			1


			1、果汁和渣滓自动分开排出，配备不锈钢刀及塑缪容器，外形美观操作容易；



2、耐用磁力马达,可连续榨汁操作；



3、容易组拆方便清洗，最新蝶形凸齿设计的刀片，可有效的榨取蔬果汁，高速马达能宁静地操作；



4、参考尺寸（mm）：230*360*330，罐装能力≥30瓶/h，转速：≥5200转，电功率为220v/≥1.5KW。


			300*400*600/2升





			北京市顺义区第十三中学





			1


			大容量防垢净化智能步进式电开水器


			台


			1


			1.功率/电压：≥15KW/380V



2.内胆容量：≥80L；



3.产水量：开水产能≥210L/H；



4.出水方式：按钮出水；



5.材质：内胆采用食品级304不锈钢，厚度1.2mm。水槽采用304不锈钢板厚度为0.8mm、箱体门板和侧板采用不锈钢板厚度为0.6mm；



6.重要部件（滤芯座、滤瓶、滤瓶盖、硅胶管、水位探针、显示屏、门锁）采用食品级安全材料，保证出水安全；



7.安全等级:防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防高烧、防缺水；



8.采用LED显示 ，随时显示加热状态、水位状态、即时温度、北京时间；



9.显示面板带有锁定功能，防止错按；可根据需要设置出水温度、调节开关机时间；



10.设备出现故障时，显示相对应的故障代码，方便检修。


			≥15KW/≥210L/H





			2


			挂墙式电热水器


			台


			1


			1.加热功率/电压;≥3000W/220v



2.加热方式:单管加热



3.最大容积:≥80L



4.内胆材质 ：搪瓷内胆；



5.防水等级：IPX4。


			≥80L





			3


			三星水池


			台


			5


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1800*800*800+200





			4


			双星水池


			台


			4


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1500*800*800+200





			5


			单星水池


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1400*800*800+200





			6


			单星水池


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1200*800*800+200





			7


			挂墙式洗手池


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构； 



3、配不锈钢下水口及感应龙头。


			500*500*300





			8


			墩布池


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			600*600*500+200





			9


			墩布池


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			300*500*500+200





			10


			单星杀鱼台


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1200*800*800+200





			11


			冷库用室内冷风机


			台


			1


			室内冷风机



1、高效率的换热铜管，采用高效内螺纹铜管，提高冷媒侧换热效率，增加管内换热面积；



2、高效率翅片结构，具有优化的压降和传热性能的波纹翅片；



3、翅片翻边结构；



4、冷媒分液器；



5、化霜管与翅片全接触，提高传热效率，减少化霜次数和化霜时间，省时省电，且可以减少库温的波动。


			原有冷库库体尺寸：3000*2200*2800





			12


			冷库用制冷压缩机组


			台


			1


			制冷压缩机组



1、风冷型、机组采用半封闭机组，压缩机配有电子保护模块，采用PTC传感器对电机温度进行监控；



2、采用高质量耐磨部件、八角型设计，制冷剂：环保制冷剂。


			原有冷库库体尺寸：3000*2200*2800





			13


			四层平板货架


			台


			4


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



层板全部为1.0mm厚不锈钢结构；



货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1800





			14


			双层工作台


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1800*800*800+200





			15


			单通工作柜


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、柜台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；



2、层板及围板为1.0mm厚不锈钢结构，门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。


			1800*800*800+200





			16


			双层工作台


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1500*800*800+200





			17


			双层餐车


			台


			10


			采用SUS304#不锈钢拉丝板， 



1、车层板全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、车框架采用38*38mm不锈钢方管焊接；



3、车把手采用38mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



4、配有4个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			900*600*800





			18


			低空油烟净化器


			台


			1


			1、外壳全部为1.2mm以上厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料，预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺。



2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。



3、电场主体为不锈钢电场同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护。



4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组伴与内部结构隔离开以防止组件周围的污染。



5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。



6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。



7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。



8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场，用户还可以根据数字显示来判断设备的状态。



9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接，不可采用高压线连接。



10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。



11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。



12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。



13、电功率为：220V/≥2KW。


			处理风量：30000m³/h





			19


			净化器进出口变径


			节


			2


			采用加强筋镀锌板，



1、变径为1.0mm厚加强筋镀锌板制作；



2、含法兰、 吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；



3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。


			根据油烟净化器尺寸定制





			北京市顺义区东风小学





			1


			反渗透五级过滤电热开水器


			台


			1


			1.功率/电压：≥10KW/380V；



2.内胆容量：≥80L；



3.产水量：开水、温水一体，开水产能≥160L/H；



4.出水方式：按钮出水；



5.材质：内胆采用食品级304不锈钢，厚度1.2mm。水槽采用304不锈钢板厚度为0.8mm、箱体门板和侧板采用不锈钢板厚度为0.6mm；



6.重要部件（滤芯座、滤瓶、滤瓶盖、硅胶管、水位探针、显示屏、门锁）采用食品级安全材料，保证出水安全；



7.安全等级:防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防高烧、防缺水；



8.采用LED显示 ，随时显示加热状态、水位状态、即时温度、北京时间；



9.显示面板带有锁定功能，防止错按；可根据需要设置出水温度、调节开关机时间；



10.设备出现故障时，显示相对应的故障代码，方便检修。


			≥10KW/≥160L/H





			2


			土豆去皮机


			台


			2


			1、整体不锈钢材料制作，包括料筒盖；可拆卸式砂板；



2、配用电机：≥1.1KW/380V；



3、工作效率：≥300KG/H；



4、每次脱皮量：≥20KG；



5、主轴转速：≥300R/min。


			800*600*1000





			3


			落地式肉丝肉片机


			台


			2


			1、工作效率：切肉片≥400kg/h，切肉丝≥200kg/h，绞肉≥100 kg/h；



2、功率/电压：≥1.1KW/380V。


			700*700*900/380V





			4


			盆式菜馅机


			台


			2


			机身采用不锈钢制作，成品减速箱减速；



4、工作效率：≥180kg/h；



5、功率/电压：≥1.5KW/380V。


			800*800*1000





			5


			多功能切菜机


			台


			2


			1、切片厚薄可调节，切丝粗细可调节。



2、更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样。



3、标配防鼠网、紧急停止按钮和耐油橡套电源线



4、功率/电压：≥1.5KW/380V。



5、生产能力：200~1000kg/h。


			1200*600*1300/380V





			6


			不锈钢菜馅脱水机


			台


			1


			1、整体304不锈钢材料制作，耐水耐腐蚀，更加适应其工作的环境;PLC控制电路+变频调速+定时装置组成的电器控制系统，最大化满足客户的需求。



2、产能：300~500kg/h



3、功率/电压：≥0.75KW/220V


			1000*700*900





			7


			筷子消毒机


			台


			2


			1、双层机身设计，机身中体外部采用不锈钢材质包裹；



2、240mm和270mm长短筷子均可使用；



3、棕色ABS机身；



4、触摸屏四按键；



5、容量：200双。


			300*300*300





			8


			电热豆浆机


			台


			2


			1、采用纯铜电机，整机加厚不锈钢材质，控制面板简洁易懂，上手简单，研磨均匀，磨浆煮浆一体，精细滤网，网孔细腻；



2、功率/电压：≥13KW/380V；



3、生产能力≥70kg/h；


			1000*600*1600





			9


			双缸洗菜机（带轮/不带背板）


			台


			1


			1、采用304不锈钢板材，厚度1.5MM 及以上，抗氧化耐腐蚀。



2、自主研发的控制板和控制程序,洗涤时间可调,四位数码管显  示,多种程序供用户选择,可根据蔬菜种类自由定时 1-9 分钟，节能环保，满足用户不同需求；



3、利用臭氧氧化方式进行杀菌、解毒去除农药,健康、环保无污 染附着物,不需要再添加任何洗涤剂,避免洗涤剂给蔬菜水果带来的二次污染；



4、能轻松清洗一些比较难洗的水果和蔬菜,如花菜、葡萄和草莓等,360度翻滚清洗的同时顺时针旋转，机器右侧装有清洗残渣过滤网，并且配有活性炭过滤系统；



5、气泡爆炸式:布气方式,产生丰富的气泡,气泡与洗涤屋接触爆 裂产生冲击力提高洗涤效果；



6、消毒去菌:臭氧发生装置,在洗涤蔬菜和水果的过程中连续产生 并输送臭氧,经过布气装置与水和洗涤物充分 接触,达到杀菌消毒的目的；



7、消除农药:机器在工作中产生丰富的臭氧,臭氧作用于蔬菜和水果表面的残留衣药,加速农药的氯化分解,同时利用水溶解和水流冲击等作用清楚残留农药；



8、功率/电压：≥1.35KW/220V；



9、洗涤能力：肉类≥160kg，蔬菜≥120kg。


			1500*800*800+100





			10


			五格保温售饭柜


			台


			2


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及保温池为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、围板及底板为1.0mm厚不锈钢结构；



3、门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚；



5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护；



6、功率/电压：≥3KW/220V。


			1800*800*800





			北京顺义双兴小学





			1


			燃气单头大锅灶（1.2米大锅）


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机一台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。


			1400*1500*800+500





			北京市顺义区天竺中学





			1


			挂墙式电热水器


			台


			2


			1.加热功率/电压;≥3000W/220v



2.加热方式:单管加热



3.最大容积:≥100L



4、内胆材质：搪瓷内胆；



5、防水等级：IPX4。


			≥100L





			2


			多功能搅拌机


			台


			1


			1、用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等操作；



2、料桶容积 : ≥20L



3、额定电压：220V；



4、额定频率：50Hz；



5、电机功率 ≥0.75kW



6、最大和面量 : ≥5kg



7、参考搅拌转速 : 113/168/400(r/min)


			≥20L





			3


			双层餐车


			台


			2


			采用SUS304#不锈钢拉丝板， 



1、车层板全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、车框架采用38*38mm不锈钢方管焊接；



3、车把手采用38mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



4、配有4个方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			900*600*800





			北京市顺义区后沙峪第二小学





			1


			长龙式洗碗机


			台


			1


			1、加热方式：电加热；



2、额定功率：≥65kW/380V/50Hz/3P；



3、设备工作时清洗实际温度≥85℃，配合使用方现场实际测量温度；



4、餐具筐数量：4个；



5、全国标304不锈钢材料；



6、配置热能回收系统，铜制热交换器收集机器内部热能，能将进水的温度加热至40–45°C，降低机器总体能耗；



7、智能控制系统显示机器运行数据，包括加热区域温度，时间和日期，机器故障信息。记录机器历史运行数据，包括操作日志、运行时间、耗水量、清洁剂和干燥剂的更换以及温度曲线报告等。通过APP或者局域网络实现机器的远程操作、监控以及故障诊断；



8、配置节水系统。净化最终漂洗区的循环水，旋流分离器去除微小颗粒物质，使循环水得到净化，并再次使用；



9、清洗水箱、高温喷淋水箱全部一体拉伸； 



10、机器入口高度（可通过最大高度）≥400mm，传送履带宽度（可通过最大宽度）≥600mm；



11、变频调速；



12、180度侧开门，一体拉伸门衬板，整体圆角过渡，扣式门开关，双层扣式拉伸门及拉伸集水槽设计。


			4200*900*1900





			2


			燃气单头大锅灶（1米大锅）


			台


			3


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机一台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。


			1300*1400*800+500





			3


			带锁单玻璃门留样雪柜


			台


			2


			1.采用不锈钢。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.采用玻璃门，内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积≥450L



8.温度范围：+4C--5C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			700*800*2000





			北京市顺义区空港第二小学





			1


			磨浆机


			台


			1


			1、功率/电压：≥1.5KW/220V；



2、生产效率80-100kg/h；



3、额定转速：2800r/min；



4、浆渣分离，纯铜电机；



5、研磨均匀，快速出浆，清洗方便。


			≥1.5KW





			2


			超声波洗碗机


			台


			1


			1、加热模式：电加热 功率/电压：≥9KW/380V；



2、机器板材采用SUS304不锈钢板材，厚度1.2mm,缎纹覆膜技术,抗氧化耐腐蚀；



3、超声波震子36个；



4、清洗量：1500-2000件/小时；


			1200*800*800





			3


			双门电蒸饭车


			台


			1


			1.食品级201不锈钢



2.节能蒸汽



3.多回路发热管



4.保温发泡层，自动补水



5.参考规格：1390*660*1720mm



6.电压：380V



7.功率：≥12kw*2



8.蒸饭能力：米饭：60-80kg面点：40-60kg排骨：80-100kg



9.输入蒸汽压力：0.02Mpa



10.蒸饭时间：25~50分钟



11.每盆约≥4kg大米


			24盘、1400*700*1800





			北京市顺义区第二中学





			1


			燃气单头大锅灶（1米大锅）


			台


			3


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机一台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。


			1300*1400*800+500





			2


			电饼铛


			台


			2


			1、电热管与铛体一体铸造；



2、采用双面加热；



3、可设定不同温度烙制食品，并配置有恒温系统装置及超温热保险；



4、内径：≥53CM，工作能力：≥5KG饼/H，电功率为380V/≥4.5KW。


			900*700*800





			3


			双层工作台


			台


			16


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1200*800*800





			4


			双门电蒸饭车


			台


			2


			1.食品级201不锈钢



2.节能蒸汽



3.多回路发热管



4.保温发泡层，自动补水



5.参考规格：1390*660*1720mm



6.电压：380V



7.功率：≥12kw*2



8.蒸饭能力：米饭：60-80kg面点：40-60kg排骨：80-100kg



9.输入蒸汽压力：0.02Mpa



10.蒸饭时间：25~50分钟



11.每盆约≥4kg大米


			24盘、1400*700*1800





			5


			三层六盘电烤箱


			台


			1


			1、不锈钢304材质 



2、电热丝，专业技术网状排布，活力均匀，升温快。



3、电脑板，每层内置有卤灯，确保工作内部照明；内膛参考尺寸：890*750*230 。



4、电压/功率：380V/≥19.0KW


			1300*800*1800





			6


			磨浆机


			台


			2


			1、功率/电压：≥1.5KW/220V；



2、生产效率80-100kg/h；



3、额定转速：2800r/min；



4、浆渣分离，纯铜电机；


			≥1.5KW





			7


			带锁单玻璃门留样雪柜


			台


			2


			1.采用不锈钢。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.采用玻璃门，内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积≥450L



8.温度范围：+4C--5C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			700*800*2000





			8


			挂墙刀具消毒柜


			台


			1


			1.电压：220V



2.功率：≥15W



3.304食品级不锈钢制造，具有定时功能，可放8--10把厨房用刀；



4.防辐射有机玻璃门；



5.360度紫外线辐射消毒； 



6.适合耐温180度的器具。


			500*100*700





			9


			毛巾消毒柜（墙挂式）


			台


			4


			1、机身采用不锈钢制作，钢化玻璃可视窗口；



2、隐藏式发热体，配置毛巾架；



3、消毒方式：热风循环；



4、容量：≥120L；



5、功率/电压：≥0.5KW/220V。


			800*300*1000





			10


			多功能切菜机


			台


			2


			1、切片厚薄可调节，切丝粗细可调节。



2、更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样。



3、标配防鼠网、紧急停止按钮和耐油橡套电源线



4、功率/电压：≥1.5KW/380V。



5、生产能力：200~1000kg/h。


			1200*600*1300/380V





			11


			落地式绞肉机


			台


			2


			1、功率/电压：≥0.75KW/380V。



2、工作效率：≥300 kg/h


			600*700*1100





			12


			土豆去皮机


			台


			2


			1、整体不锈钢材料制作，包括料筒盖；可拆卸式砂板；



1、配用电机：≥1.1KW/380V；



2、工作效率：≥300KG/H；



3、每次脱皮量：≥20KG；



4、主轴转速：≥300R/min。


			800*600*1000





			13


			商用手推式洗地机


			台


			4


			1、工作效率：≥2650㎡/h，



2、清水箱容量：≥50L，污水箱容量：≥55L；



3、吸水扒宽度：≥500mm，清洁宽度：≥500mm；


			1300*900*1000





			14


			电力二十盘万能蒸烤箱


			台


			4


			1、电压：380v  功率：≥35kw；



2、装载容量: 20层 GN1/1烤盘；



3、智能触摸: 10.1英寸电容式(TFT)触摸屏；



4、菜单编程:可编辑存储≥1200个预设烹饪程序，程序≥10个步骤；



5、五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃-98℃）,标准蒸汽模式（99℃）,高温蒸汽模式（100-130℃）,蒸烤混合模式（30℃-300℃）,对衡烤模式（30℃-300℃)；



6、内外材质均为AISI304不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计；



7、均衡热风循环:动态空气涡流，搭配三组加热系统（每组包含自动正反转风扇 加热部件 变频控制器等）；



8、内置蒸汽气发生器(锅炉加热)提供蒸汽供应和100%饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每24小时自动换水功能；



9、烹饪过程中湿度控制设定1％；



10、5档风扇转速；



11、标配带6点温度感应的核心探针一支；



12、多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；



13、高级烹饪功能：烹饪&保温,低风速,低功率,暂停,预约烹饪延迟启动；



14、醒发功能:各种面食醒发；



15、提供6个全自动清洗程序；



16、自动除垢:锅炉开机自动清洗，定时除垢提醒；



17、三层玻璃结构；



18、自动监测 提示故障代码；



19、组件连接互联网；



20、配套可容纳20层GN份盘推车一辆。


			900*1000*1900





			15


			智能炒菜机


			台


			2


			1、额定电压：380V，三相五线制（带地线）



2、额定频率：50Hz



3、额定功率：≥30kW



4、中控屏：11英寸AI交互大屏



5、内胆直径：≥350mm



6、锅材质：铸铁锅



7、炒菜容量：≥30L



8、单锅平均烹饪时间：4-10min



9、炒制方式：滚筒式



10、接入水压：0.25-0.35Mpa



11、防水等级：IPX4



12、锅具清洗：机器自带一键锅体清洗功能，配有高压水枪辅助冲刷



13、温控：锅体温度监测



14、电子菜谱：支持菜谱录制，一键启动菜谱烹饪



15、支持12种调料：盐、白糖、鸡精、味精、生抽、老抽、陈醋、白醋、大豆油、菜籽油、水淀粉、水，可任意调换成需要的调料。


			1800*1400*800





			16


			智能留样雪柜


			台


			3


			1、电压：220V；



2、温度范围：0℃～+6℃；



3、制冷方式：风冷；



4、留样大屏软硬件系统；



5、配备电子锁系统，防止无关人员打开柜门；



6、系统带人脸识别、密码录入多中操作模式；



7、留样样品可自主录入，自动保存留样记录；



8、强制冷风循环系统，高效制冷，保持柜内温度均匀；



9、门柜框嵌入发热线，防凝露；



10、蒸发器表面电泳耐腐蚀涂层，经久耐用；



11、自动化霜，无需人工除霜；



12、自蒸发冷凝水，无需外排水；



13、智能温控，精准监测柜内温度；



14、可拆卸式门封，易清洁；



15、柜门内嵌玻璃，方便观察内部样品；



16、每个样品隔口均配备 LED灯。


			800*800*2000





			北京市顺义区李遂中心小学校





			1


			压面机


			台


			1


			1.工作效率 80kg/h



2.工作效率 ≥80kg/h



3.面片厚度：0.5~8mm



4.电压：220V



5.配用电机 三相≥1.5KW



6.转轴转速：37/75R/min


			300型





			2


			电饼铛


			台


			1


			1、电热管与铛体一体铸造；



2、采用双面加热；



3、可设定不同温度烙制食品，并配置有恒温系统装置及超温热保险；



4、内径：≥53CM，工作能力：≥5KG饼/H，电功率为380V/≥4.5KW。


			900*700*800





			3


			落地式绞肉机


			台


			1


			1、功率/电压：≥0.75KW/380V。



2、工作效率：≥300 kg/h


			600*700*1100





			4


			四门高身双温雪柜


			台


			2


			1.采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)400~500



8.温度范围：+4C--5C -3C--18C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			1300*800*2000





			5


			五格保温售饭柜


			台


			4


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及保温池为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、围板及底板为1.0mm厚不锈钢结构；



3、门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚；



5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护；



6、功率/电压：≥3KW/220V。


			1800*800*800





			6


			双动双速和面机


			台


			1


			1、采用电脑板控制变极双速电动机来实现高低速；料筒由单独的电动机拖动，可以自主选择正反转；设有点动/手动/自动三种模式，自动模式下可以定时切换、定时停机；料筒及和面钩均为不锈钢材质；



2、标配掀网停机保护和耐油电源线；



3、最大和面量：≥20kg/次；



4、料桶容积：≥50L；



5、搅拌速率：50r/min；



6、电压：380V，配用电机：≥3.5KW


			≥50L





			7


			四层平板货架


			台


			10


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、层板全部为1.0mm厚不锈钢结构



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1800





			8


			双层餐车


			台


			14


			采用SUS304#不锈钢拉丝板， 



1、车层板全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、车框架采用38*38mm不锈钢方管焊接；



3、车把手采用38mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



4、配有4个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			900*600*800





			北京市顺义区杨镇第一中学





			1


			双动双速和面机


			台


			1


			1、采用电脑板控制变极双速电动机来实现高低速；料筒由单独的电动机拖动，可以自主选择正反转；设有点动/手动/自动三种模式，自动模式下可以定时切换、定时停机；料筒及和面钩均为不锈钢材质；



2、标配掀网停机保护和耐油电源线；



3、1、最大和面量：≥25kg/次；



4、料桶容积：≥80L；



5、搅拌速率：50r/min；



6、电压：380V，配用电机：≥2.4KW。


			≥80L





			2


			压面机


			台


			2


			1.国标全铜线电机



2.加厚实心压面辊加厚辊轴



3.德力西电源开关安全放心



4.工作效率 ≥60kg/h



5.配用电机 三相≥1.5KW



6.面片宽度：≥250mm



7.面片厚度：0.5~5mm



8.电压：380V



9.功率：≥1.5kw



10.面条宽度：2.0/3.5mm



11.转轴转速：40R/min


			300型





			3


			五格保温售饭柜


			台


			12


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及保温池为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、围板及底板为1.0mm厚不锈钢结构；



3、门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚；



5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护；



6、功率/电压：≥3KW/220V。


			1800*800*800





			4


			燃气单头大锅灶


			台


			2


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机一台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。


			1300*1400*800+500（100大锅） 





			5


			米面架


			台


			5


			采用SUS304#不锈钢拉丝板， 



1、架层板全部为1.0mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、架体及横撑采用25*25mm*1.2mm不锈钢方管焊接；



3、架腿用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管焊接组成配不锈钢可调节子弹脚。


			1500*500*300





			6


			电磁单头矮汤炉


			台


			2


			电压/功率：≥15KW/380V。


			800*800*500+700/15KW





			7


			单门醒发箱


			台


			1


			1、电压：220V 



2、单相，功率≥1.25Kw，双层不锈钢箱体，发泡保温层。



3、喷水加喷蒸汽式加湿，可实现强制加湿。



4、电子轻触式数显控制器，温度、湿度、时间独立显示。


			800*600*2000





			8


			垃圾处理机


			台


			1


			1、用于餐厨垃圾的就地减量处理，对餐饮厨房及餐厅产生的厨房垃圾和泔水就地处理，实现油、水、渣三相分离；



2、主体采用不锈钢(SUS304)制作，外壳钢板喷塑，集油桶内置，开放式投料，光电控制，撕碎装置；



3、隔油采用锥形箱体，排彻底，特定的导流装置，油脂分离率高；



4、采用螺旋绞龙输送系统，保证物料均匀处理；



5、挤压装置采用间断螺杆，更高效的完成挤压脱水；



6、有机垃圾减量率75%；



7、智能控制系统，实时反馈设备运行情况，故障代码，操作简单。



8、处理量：≥500kg/h；



9、加热功率≥3KW,不加热功率≥1.5KW；



10、电压：220V。


			1000*700*1100





			9


			餐厨垃圾生化处理机


			台


			1


			1、用于餐厨垃圾的就地减量处理



2、微生物好氧发酵降解技术；



3、运行噪音≤60DB；



4、处理量：≥100kg/D；



5、功率/电压：≥4.5KW/220V。


			1700*1000*1100





			10


			双层工作台


			台


			14


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1800*800*800





			11


			不锈钢推拉门双层柜


			台


			3


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、柜台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；



2、层板及围板为1.0mm厚不锈钢结构，门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。


			1200*1800*500





			12


			四层平板货架


			台


			43


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、层板全部为1.0mm厚不锈钢结构；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1500





			13


			不锈钢筋式四层货架


			台


			8


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、层板全部为1.0mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1800





			14


			四层平板货架


			台


			13


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、层板全部为1.0mm厚不锈钢结构；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1800





			15


			三星水池


			台


			12


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1800*800*800+200





			16


			双星水池


			台


			8


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1500*800*800+200





			17


			单星水池


			台


			2


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			500*500*800+200





			18


			单星水池


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1200*700*800+200





			19


			不锈钢洗手池


			台


			3


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			2000*500*800+200





			20


			墩布池


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1200*500*500





			21


			米面架


			台


			22


			采用SUS304#不锈钢拉丝板， 



1、架层板全部为1.0mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、架体及横撑采用25*25mm*1.2mm不锈钢方管焊接；



3、架腿用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管焊接组成配不锈钢可调节子弹脚。


			1500*500*300





			22


			不锈钢平柜


			台


			3


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、柜台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；



2、层板及围板为1.0mm厚不锈钢结构，门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。


			1800*700*500





			23


			调料车


			台


			6


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、车身为1.2mm厚不锈钢结构；



2、车支架为φ38mm不锈钢圆管，厚度为1.2mm；



3、车配有4个方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			600*800*800





			24


			双层餐车


			台


			6


			采用SUS304#不锈钢拉丝板， 



1、车层板全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、车框架采用38*38mm不锈钢方管焊接；



3、车把手采用38mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



4、配有4个方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			900*600*800





			25


			平板车


			台


			6


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、车层板为1.2mm厚不锈钢结构；



2、车框架采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢圆管



3、车把手采用38mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



4、配有4个方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			600*900*300+700





			26


			双孔残食柜连车


			台


			4


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、柜台面及背板为1.2mm厚不锈钢结构，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；



2、围板为1.0mm厚不锈钢结构；



3、车身为1.0mm不锈钢板制作，配有4个万象带刹车脚轮；



4、柜脚采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调节子弹脚。


			1400*500*800





			27


			三层静音收餐车


			台


			3


			采用SUS304#不锈钢拉丝板， 



1、车层板全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、车框架采用38*38mm不锈钢方管焊接；



3、车把手采用38mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



4、配有4个方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			1200*600*1100





			28


			面粉车


			台


			4


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、车全部采用1.2mm厚不锈钢结构；



2、把手采用32mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



3、车配有4个方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			500*500*500





			29


			单门电蒸饭柜


			台


			2


			1、食品级不锈钢；



2、节能蒸汽，多回路发热管，保温发泡层，自动补水；



3、功率/电压：≥12kw/380V；



4、蒸饭能力：米饭：36～48kg面点：24～36kg排骨：48～60kg；



5、输入蒸汽压力：0.02Mpa；



6、蒸饭时间：25～50分钟；



7、每盆约≥4kg大米；


			12盘、700*700*1600





			30


			单通工作柜


			台


			12


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、柜台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；



2、层板及围板为1.0mm厚不锈钢结构，门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。


			1800*800*800





			31


			电炸锅


			台


			1


			1、整机采用不锈钢制作；



2、额定电压：380V；



3、额定频率：50Hz；



4、功率：≥9KW；



5、温度控制范围：50-200℃；



6、容量：≥60L。


			1000*500*800





			32


			砧板毛巾刀具消毒柜


			台


			2


			1、温度范围：20-125℃；



2、消毒方式：热风循环；



3、容积：≥650L；



4、电压：220v；



5、功率：≥3kw。


			1200*600*1800





			33


			储水式电热水器


			台


			8


			1、1、加热功率/电压; ≥3000W/220V;



2、加热方式:单管加热;



3、最大容积: ≥60L;



4、内胆材质：搪瓷内胆；



5、防水等级：IPX4。


			≥60L





			34


			电子暖汤煲


			台


			6


			1、不锈钢材质；



2、容量：≥10L；



3、功率/电压：≥0.8KW/220V；



4、加热方式：电加热。


			Φ400*400/≥10L





			35


			电磁煮面炉


			台


			1


			1、结构:炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一体成型设计。



2、工作:火力电子显示，无级调速。


3、节能:受热均匀。



4、环保:超静单设计，无明火燃烧，无烟尘， 无废气，无污染。



5、安全:防水、防电、防干烧等多重安全保  护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过 低、短路等智能保护。



6、电压/功率：380V/≥15KW


			800*800*800+100





			36


			带锁单玻璃门留样雪柜


			台


			2


			1.采用不锈钢。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.采用玻璃门，内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积≥450L



8.温度范围：+4C--5C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			700*800*2000





			37


			电饼铛


			台


			3


			电热管与铛体一体铸造；



采用双面加热；



3、可设定不同温度烙制食品，并配置有恒温系统装置及超温热保险；



4、内径：≥53CM，工作能力：≥5KG饼/H，电功率为380V/≥4.5KW。


			900*700*800





			38


			压面机


			台


			1


			1.国标全铜线电机



2.加厚实心压面辊加厚辊轴



3.德力西电源开关安全放心



4.工作效率 ≥60kg/h



5.配用电机 三相≥1.5KW



6.面片宽度：≥250mm



7.面片厚度：0.5~5mm



8.电压：380V



9.功率：≥1.5kw



10.面条宽度：2.0/3.5mm



11.转轴转速：40R/min


			≥60kg/h





			39


			四门高身冷冻雪柜


			台


			2


			采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)400~500



8.温度范围：-3C--18C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			1300*800*2000





			40


			五格保温售饭柜


			台


			14


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及保温池为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、围板及底板为1.0mm厚不锈钢结构；



3、门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚；



5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护；



6、功率/电压：≥3KW/220V。


			1800*800*800





			41


			四格保温售饭柜


			台


			2


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及保温池为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、围板及底板为1.0mm厚不锈钢结构；



3、门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚；



5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护；



6、功率/电压：≥3KW/220V。


			1500*800*800





			42


			三层六盘电烤箱


			台


			1


			1、不锈钢304材质。



2、电热丝，专业技术网状排布，活力均匀，升温快。



3、电脑板，每层内置有卤灯，确保工作内部照明；内膛参考尺寸：890*750*230 。



4、电压/功率：380V/≥19.0KW。


			1300*800*1800





			43


			电热豆浆机


			台


			2


			1、采用纯铜电机，整机加厚不锈钢材质，控制面板简洁易懂，上手简单，研磨均匀，磨浆煮浆一体，精细滤网，网孔细腻；



2、功率/电压：≥15KW/380V；



3、生产能力≥80kg/h；


			1200*700*1500





			44


			商用电饭锅


			台


			2


			1、内胆材质为特厚黑晶不沾内胆，加厚加大防干烧发热盘；



2、功率/电压：≥4.5KW/220V；



3、容量：≥45L；



4、内胆口径：450mm。


			≥45L





			45


			刀削面机器人


			台


			2


			1、快速稳定，薄厚可切，不锈钢制作；



2、功率/电压：≥450W/220V；



3、工作效率：2-3条/每秒；



4、削面宽度:5-12mm；



5、削面长度:42cm内。


			700*500*1200





			46


			多功能搅拌机


			台


			2


			1、用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等操作



2、料桶容积 : ≥35L



3、额定电压 : 380V



4、额定频率 : 50Hz



5、 电机功率 ≥1.50kW



6、最大和面量 : ≥10kg



7、参考搅拌转速 : 65/102/296(r/min)


			≥35L








第三包采购货品参数



			序号


			设备名称


			单位


			数量


			技术参数


			参考尺寸（mm）





			北京师范大学附属实验中学顺义学校





			1


			单门保温餐车


			台


			2


			1、温度范围：30~110℃；



2、功率/电压：≥2.50KW/220V。


			800*1000*1800





			2


			双动双速和面机


			台


			1


			1、采用电脑板控制变极双速电动机来实现高低速；料筒由单独的电动机拖动，可以自主选择正反转；设有点动/手动/自动三种模式，自动模式下可以定时切换、定时停机；料筒及和面钩均为不锈钢材质；



2、标配掀网停机保护和耐油电源线；



3、最大和面量：≥20kg/次；



4、料桶容积：≥50L；



5、搅拌速率：50r/min；



6、电压：380V，配用电机：≥3.5KW。


			≥50L





			3


			多功能搅拌机


			台


			1


			1、用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等操作



2、2、料桶容积 : ≥50L



3、额定电压 : 380V



4、额定频率 : 50Hz



5、 电机功率 ≥2.50kW



6、最大和面量 : ≥15kg



7、参考搅拌转速 : 288/132/82 (r/min)


			≥50L





			4


			绞切肉机


			台


			1


			1.效率：a切肉片 ≥400kg/h、b切肉丝 ≥200kg/h、c绞肉 ≥100kg/h，



2.肉片厚度：4mm、6mm，功率：≥1.1kw 380V，刀轴转速：≥450r/min，



3.绞龙转速：≥300r/min，



4.额定频率：50Hz，



5.防水等级：IPX1，



6.三角带：A1270-1、A1100-1，



7.参考外形尺寸约：509*390*750mm


			600*400*800/380V





			5


			压面机


			台


			1


			1.国标全铜线电机



2.加厚实心压面辊加厚辊轴



3.德力西电源开关安全放心



4.工作效率 ≥60kg/h



5.配用电机 三相≥1.5KW



6.面片宽度：≥250mm



7.面片厚度：0.5~5mm



8.电压：380V



9.功率：≥1.5kw



10.面条宽度：2.0/3.5mm



11.转轴转速：40R/min


			≥60kg/h





			6


			电饼铛


			台


			3


			1、电热管与铛体一体铸造；



2、采用双面加热；



3、可设定不同温度烙制食品，并配置有恒温系统装置及超温热保险；



4、内径：≥53CM，工作能力：≥5KG饼/H，电功率为380V/≥4.5KW。


			900*700*800





			7


			双门醒发箱


			台


			1


			1、电压：220V 



2、单相，功率≥1.0Kw，双层不锈钢箱体，加厚发泡保温层。



3、喷水加喷蒸汽式加湿，可实现强制加湿。分段加热方式，不重温。



4、电子轻触式数显控制器，温度、湿度、时间独立显示。


			1100*800*2000





			8


			智能留样雪柜


			台


			2


			1、电压：220V；



2、温度范围：0℃～+6℃；



3、制冷方式：风冷；



4、留样大屏软硬件系统；



5、配备电子锁系统，防止无关人员打开柜门；



6、系统带人脸识别、密码录入多中操作模式；



7、留样样品可自主录入，自动保存留样记录；



8、强制冷风循环系统，高效制冷，保持柜内温度均匀；



9、门柜框嵌入发热线，防凝露；



10、蒸发器表面电泳耐腐蚀涂层，经久耐用；



11、自动化霜，无需人工除霜；



12、自蒸发冷凝水，无需外排水；



13、智能温控，精准监测柜内温度；



14、可拆卸式门封，易清洁；



15、柜门内嵌玻璃，方便观察内部样品；



16、每个样品隔口均配备 LED灯。


			800*800*2000





			9


			电热豆浆机


			台


			1


			1、采用纯铜电机，整机加厚不锈钢材质，控制面板简洁易懂，上手简单，研磨均匀，磨浆煮浆一体，精细滤网，网孔细腻；



2、功率/电压：≥15KW/380V；



3、生产能力≥80kg/h；


			1200*700*1500





			10


			双层餐车


			台


			8


			采用SUS304#不锈钢拉丝板， 



1、车层板全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、车框架采用38*38mm不锈钢方管焊接；



3、车把手采用38mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



4、配有4个方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			900*600*800





			11


			平板车


			台


			4


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、车层板为1.2mm厚不锈钢结构；



2、车框架采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢圆管



3、车把手采用38mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



4、配有4个方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			600*1100*300+800





			12


			全自动打汤机


			台


			5


			1、汤槽容量：双槽65×2=130升；有搅拌、保证汤品均匀打出；有缺汤报警提示；



2、出汤速度：≥90ml/秒；



3、定量出汤：汤量可调，误差可校准，单台设备有2个出汤头；



4、出汤模式：手动/自动双模式选项出汤，自动感应出汤，手动按键出汤；



5、出汤温度：汤槽自动加热保温功能，出厂设置温度70℃、可调；



6、单机出汤份数：500-800份，可满足500--800人用汤；



7、设备材质：汤槽内胆和外壳均为304不锈钢材质，设备整机达到食品级标准；



8、清洗方便：有泵和管道自动清洗功能，有汤槽清洗专用热水枪；



9、安装方式：设备可移动使用、也可固定安装使用。


			1000*800*1400





			13


			布菲炉


			台


			50


			全钢阻尼转轴翻盖开合测试≥5000次，阻力效果不变 


			600*500*300





			14


			垃圾处理机


			台


			1


			1、用于餐厨垃圾的就地减量处理，对餐饮厨房及餐厅产生的厨房垃圾和泔水就地处理，实现油、水、渣三相分离；



2、主体采用不锈钢(SUS304)制作，外壳钢板喷塑，集油桶内置，开放式投料，光电控制，撕碎装置；



3、隔油采用锥形箱体；



4、采用螺旋绞龙输送系统，保证物料均匀处理；



5、挤压装置采用间断螺杆，完成挤压脱水；



6、有机垃圾减量率≥75%；



7、处理量：≥500kg/h；



8、加热功率≥3KW,不加热功率≥1.5KW；



9、电压：220V。


			1000*700*1100





			15


			餐厨垃圾生化处理机


			台


			1


			1、用于餐厨垃圾的就地减量处理；



2、利用微生物完全好氧发酵降解技术；



3、运行噪音≤60DB；



4、处理量：≥100kg/D；



5、功率/电压：≥4.5KW/220V。


			1700*1000*1100





			16


			智能炒菜机


			台


			2


			1、额定电压：380V，三相五线制（带地线）



2、额定频率：50Hz



3、额定功率：≥30kW



4、中控屏：11英寸AI交互大屏



5、内胆直径：≥350mm



6、锅材质：铸铁锅



7、炒菜容量：≥30L



8、单锅平均烹饪时间：4-10min



9、炒制方式：滚筒式



10、接入水压：0.25-0.35Mpa



11、防水等级：IPX4



12、锅具清洗：机器自带一键锅体清洗功能，配有高压水枪辅助冲刷



13、温控：锅体温度监测



14、电子菜谱：支持菜谱录制，一键启动菜谱烹饪



15、支持12种调料：盐、白糖、鸡精、味精、生抽、老抽、陈醋、白醋、大豆油、菜籽油、水淀粉、水，可任意调换成需要的调料。


			1800*1400*800





			17


			工业除湿机


			台


			2


			1、除湿面积：130-200㎡



2、额定电压：220V



3、除湿量：≥158L升/天



4、功率：≥2000W/220V



5、排水方式：软管连续排水



6、层高：2.6m


			≥158L升/天





			18


			燃气单头矮汤炉


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰；



5、配燃气节能连体炉头。


			800*800*600+500





			北京市顺义区第九中学





			1


			垃圾处理机


			台


			1


			1、用于餐厨垃圾的就地减量处理，对餐饮厨房及餐厅产生的厨房垃圾和泔水就地处理，实现油、水、渣三相分离；



2、主体采用不锈钢(SUS304)制作，外壳钢板喷塑，集油桶内置，开放式投料，光电控制，撕碎装置；



3、隔油采用锥形箱体；



4、采用螺旋绞龙输送系统



5、挤压装置采用间断螺杆，完成挤压脱水；



6、有机垃圾减量率≥75%；



7、处理量：≥500kg/h；



8、加热功率≥3KW,不加热功率≥1.5KW；



9、电压：220V。


			1000*700*1100





			2


			餐厨垃圾生化处理机


			台


			1


			1、用于餐厨垃圾的就地减量处理；



2、利用微生物完全好氧发酵降解技术设计；



3、运行噪音≤60DB；



4、处理量：≥100kg/D；



5、功率/电压：≥4.5KW/220V。


			1700*1000*1100





			3


			保鲜冷库


			座


			1


			1、库板采用双面彩钢板内夹聚胭脂发泡胶保温技术，彩钢板厚0.8mm，库板厚度：100mm；



2、地面保温材料采用防滑铝板，厚度为3mm；



3、保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物；冷库板保温层必须符合 GB8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》B1 级阻燃；



4、冷库温度：0℃~-18℃；



5、库门数量：1，库门：0.8mm厚双面彩钢板，尺寸1900×860mm；自动回归门；门框边设防冻发热线；



6、重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安全锁；



7、电源电压/功率：380V/50HZ/≥5kw；



8、除霜方式：电热化霜；



9、制冷剂：404A；



10、制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品；



11、配压缩机、冷风机，蒸发器，配电箱。


			12.54㎡





			北京市顺义区建新小学





			1


			四门更衣柜


			台


			8


			1、柜体采用冷轧钢板制作，无异味，环保涂层；



2、每个柜门都带锁，全钢锁具；



3、防水防潮，坚固耐用；



4、通风透气，排除异味；



5、门数量：四门。


			900*500*1800





			2


			四层平板货架


			台


			5


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、层板全部为1.0mm厚不锈钢结构；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1800





			北京市顺义区牛山第二中学





			1


			双门热风循环消毒柜


			台


			3


			1、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所所需求所设计的大空间消毒设备；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃；



5、消毒方式：热风循环；



6、容积：≥700L；



7、电压：220v；



8、功率：≥4.0kw


			1400*700*2000





			2


			多功能切菜机


			台


			1


			1、模拟手工切菜，品质可靠。



2、切片厚薄可调节，切丝粗细可调节。



3、更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样。



4、标配防鼠网、紧急停止按钮和耐油橡套电源线



5、功率/电压：≥1.5KW/380V



6、生产能力：200~1000kg/h。


			1200*600*1300/380V





			北京市顺义区沙岭学校





			1


			三星水池


			台


			6


			采用不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1800*800*800+200





			2


			挂墙式电热水器


			台


			2


			1.加热功率/电压;≥3000W/220v



2.加热方式:单管加热



3.最大容积:≥80L



4、内胆材质 ：搪瓷内胆；



5、防水等级：IPX4。


			≥80L





			北京市顺义区南法信中心小学校





			1


			双门热风循环消毒柜


			台


			2


			1、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所所需求所设计的大空间消毒设备；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃；



5、消毒方式：热风循环；



6、容积：≥700L；



7、电压：220v；



8、功率：≥4.0kw。


			1400*700*2000





			北京市顺义区顺和小学（东校区）





			1


			四门更衣柜


			台


			4


			1、柜体采用冷轧钢板制作，无异味，环保涂层；



2、每个柜门都带锁，全钢锁具；



3、防水防潮，坚固耐用；



4、通风透气，排除异味；



5、门数量：四门。


			900*500*1800





			北京市顺义区西辛小学（西辛校区）





			1


			切丝机


			台


			1


			1、机身采用不锈钢制作；



2、切丝效率/产量：200-300kg/h；



3、功率/电压≥0.9KW/220V；



4、切丝规格：2-5mm。


			700*500*600





			2


			压面机


			台


			1


			1.国标全铜线电机



2.加厚实心压面辊加厚辊轴



3.德力西电源开关安全放心



4.工作效率 ≥60kg/h



5.配用电机 三相≥1.5KW



6.面片宽度：≥250mm



7.面片厚度：0.5~5mm



8.电压：380V



9.功率：≥1.5kw



10.面条宽度：2.0/3.5mm



11.转轴转速：40R/min


			≥60kg/h





			3


			燃气单头大锅灶（1米大锅）


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机一台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。


			1300*1400*800+500





			4


			燃气双头双尾炒炉


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机一台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。


			2200*1200*800+500





			5


			电磁单头大锅灶


			台


			1


			1、炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一体成型设计，外表美观,坚固耐用易清洁；



2、火力电子显示，无级调速，火力调节，随心所欲；



3、受热均匀，火力十足，加热速度快，省时省电，机芯散热片独特设计，前吸风后排风散热系统，达到散热彻底，延长机芯寿命；



4、超静音设计，无明火燃烧，无烟尘， 无废气，无污染；



5、防水、防电、防干烧等多重安全保护，锅体自动检测和过热保护、电压过高、过低、短路等智能保护；



6、电压/功率：≥20KW/380V


			1000*1100*800+500





			北京市顺义区张镇中心小学校





			1


			双门热风循环消毒柜


			台


			3


			1、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所所需求所设计的大空间消毒设备；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃；



5、消毒方式：热风循环；



6、容积：≥700L；



7、电压：220v；



8、功率：≥4.0kw。


			1400*700*2000





			2


			三层六盘电烤箱


			台


			1


			1、不锈钢304材质。



2、电热丝，专业技术网状排布，活力均匀，升温快。



3、电脑板，每层内置有卤灯，确保工作内部照明；内膛参考尺寸：890*750*230 



4、电压/功率：380V/≥19.0KW。


			1300*800*1800





			北京市顺义牛栏山第一中学实验学校





			1


			电磁单头大锅灶


			台


			6


			1、炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一体成型；



2、火力电子显示，无级调速；



3、受热均匀；



4、超静音设计，无明火燃烧，无烟尘， 无废气，无污染；



5、防水、防电、防干烧等多重安全保护，锅体自动检测和过热保护、电压过高、过低、短路等智能保护；



6、电压/功率：≥20KW/380V。


			1000*1100*800+500





			2


			电磁煮面炉


			台


			6


			1、结构:炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一体成型。



2、工作:火力电子显示，无级调速。



3、节能:受热均匀。



4、环保:超静单设计，无明火燃烧，无烟尘， 无废气，无污染。



5、安全:防水、防电、防干烧等多重安全保  护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过 低、短路等智能保护。



6、电压/功率：380V/≥15KW


			800*800*800+100





			3


			商用台式电磁炉


			台


			10


			1、结构:炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一体成型。



2、工作:火力电子显示，无级调速。



3、节能:受热均匀。



4、环保:超静单设计，无明火燃烧，无烟尘， 无废气，无污染。



5、安全:防水、防电、防干烧等多重安全保  护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过 低、短路等智能保护。



6、电压/功率：380V/≥3.5KW


			400*500*200/3.5KW





			4


			电饼铛


			台


			3


			1、电热管与铛体一体铸造；



2、采用双面加热；



3、可设定不同温度烙制食品，并配置有恒温系统装置及超温热保险；



内径：≥53CM，工作能力：≥5KG饼/H，电功率为380V/≥4.5KW。


			900*700*800





			北京市顺义区港馨小学





			1


			台上式打蛋机


			台


			1


			1、行星轨迹双搅拌，三速变档；



2、料桶容积：5L；



3、功率/电压：≥0.3KW/220V；



4、搅拌速度：40-260r/min。



5、防水等级：IPX1。


			300*400*500





			2


			砧板毛巾刀具消毒柜


			台


			1


			1、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所所需求所设计的大空间消毒设备；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃；



5、消毒方式：热风循环；



6、容积：≥650L；



7、电压：220v；



8、功率：≥3kw


			1200*600*1800





			3


			双门热风循环消毒柜


			台


			2


			1、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所所需求所设计的大空间消毒设备；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃；



5、消毒方式：热风循环；



6、容积：≥700L；；



7、电压：220v；



8、功率：≥4.0kw。


			1400*700*2000





			4


			超声波洗碗机


			台


			1


			1、加热模式：电加热 功率/电压：≥9KW/380V；



2、机器板材采用SUS304不锈钢板材，厚度1.2mm,缎纹覆膜技术,抗氧化耐腐蚀；



3、超声波震子36个；



4、清洗量：1500-2000件/小时；


			1200*800*800





			5


			台下式软水机


			台


			1


			1、控制类型：仪表自动控制



2、工作流量：≥1.5吨/小时



3、参考安装尺寸：66cmH x 31 cmW x 54cmD



4、进出水口：3/4" NPT



5、排污营口：1/2"



6、适配电压：220V/50 Hz



7、储盐量：≥25kg



8、工作水压力范围：30-90psi



9、进水水温范围：2-38℃


			≥1.5吨/小时





			北京市顺义区李桥中学





			1


			干湿两用布菲炉


			台


			8


			1、不锈钢材质，上盖带玻璃可视窗，干湿两用；



2、保温温度可调节范围：保温模式（干式）40-80℃；



3、保温温度可调节范围：保温模式（湿式）40-95℃；



4、防护等级：IP65；



5、功率/电压：≥0.5KW/220V。


			600*500*300





			2


			电磁9眼汤粉炉


			台


			2


			1、结构:炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一体成型。



2、工作:火力电子显示，无级调速。



3、节能:受热均匀。



4、环保:超静单设计，无明火燃烧，无烟尘， 无废气，无污染。



5、安全:防水、防电、防干烧等多重安全保  护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过 低、短路等智能保护。



6、电压/功率：380V/≥15KW


			800*800*800+100





			3


			台上式打蛋机


			台


			1


			1、行星轨迹双搅拌，三速变档；



2、料桶容积：≥5L；



3、功率/电压：≥0.3KW/220V；



4、搅拌速度：40-260r/min。



5、防水等级：IPX1。


			300*400*500





			4


			电热牛奶鼎


			台


			1


			1、机身材质采用不锈钢；



2、容量：≥10L；



3、加热方式：电加热；



4、功率/电压：≥180W/220V。


			300*300*500





			5


			三层六盘电烤箱


			台


			1


			1、不锈钢304材质。



2、电热丝，专业技术网状排布，活力均匀，升温快。



3、电脑板，每层内置有卤灯，确保工作内部照明；内膛参考尺寸：890*750*230 



4、电压/功率：380V/≥19.0KW。


			1300*800*1800





			北京市顺义牛栏山第一中学





			1


			工业吹地机


			台


			5


			1、用于厨房地面湿滑时的吹干作业；



2、3速变档，全铜电机；



3、额定电压：220V；



4、功率：≥1100W；



5、转速：600~1400r/min；



6、风量：650~850m³/h。


			500*400*500  4200w





			2


			土豆去皮机


			台


			2


			1、整体不锈钢材料制作，包括料筒盖；可拆卸式砂板；



2、配用电机：≥1.1KW/380V；



3、工作效率：≥300KG/H；



4、每次脱皮量：≥20KG；



5、主轴转速：≥300R/min。


			800*600*1000





			3


			调料车


			台


			8


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、车身为1.2mm厚不锈钢结构；



2、车支架为φ38mm不锈钢圆管，厚度为1.2mm；



3、车配有4个方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			600*800*800





			4


			电磁9眼汤粉炉


			台


			2


			1、结构:炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一 体成型设计，外表美观,坚固耐用易清洁。



2、工作:火力电子显示，无级调速。火力调 节，随心所欲。



3、节能:受热均匀，火力十足，加热速度快， 省时省电。机芯散热片独特设计，前吸风后排 风散热系统，达到散热彻底，延长机芯寿命。



4、  环保:超静单设计，无明火燃烧，无烟尘， 无废气，无污染。



5、安全:防水、防电、防干烧等多重安全保  护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过 低、短路等智能保护。



6、电压/功率：380V/≥15KW


			800*800*800+100





			5


			多功能切菜机（双头）


			台


			3


			1.双变频器控制，一机两用，既可切制茎叶类蔬菜，也可切制球根类蔬菜；



2.通过更换刀盘，厚片，薄片，方块，丝，条，段，都可以切制；



4.工作效率：300-800kg/h；



5.功率/电压：≥3KW/380V。


			1300*600*1200





			6


			洗衣机


			台


			2


			1、 自动化程度：全自动



2、开门方式：顶开门



3、CCC强制性认证：是



4、显示类型：LED显示



5、水温调节范围：常温



6、洗涤容量： 10kg



7、 内筒材质：不锈钢



8、洗净比：0.8比值


			10kg/600*600*1000





			7


			自动打饭机


			台


			5


			1、容量≥87KW(要求放≥70kg米饭)，电压：220v,功率≤120W。



2、工作效率：平均≤2秒/每次，售卖可连续操作；



3、使用方便：就餐人员只需要将餐具按正确方向推进机器就能完成取饭，机器内无饭缺饭，指示灯提醒、蜂鸣提示；



4、食品卫生：米饭售卖过程中人手不能接触米饭，确保米饭的食品安全，符合国家食品卫生要求；



5、材质：整机主要是采用SUS304不锈钢制作，采用亚克力面板，与米饭接触部件均有食用级不粘涂层，在确保食用卫生的前提下，方便清洗；



6、操作系统：一键式操作，食用简便，实现自动化程度高，无人看管，自动操作。



7、饭量要求：可按餐盘订做，米饭形状可做成长方形、正方形或者是心形，定量分饭，每一份饭量偏差≤10%；



8、数据统计：系统配置数字统计程序，可以触摸屏上进行操作，通过统计程序对当天就餐份数进行统计；



9、无饭声光同步显示；



10、具有和一卡通、扫码器、人脸结算系统对接的功能；



11、为了应对突发情况，要求设备具有手动出饭功能，并可实现手动出饭功能和自动出饭切换；



12、打饭机配储饭桶一个，储饭桶要求：SUS304材质，容量≥大于85L，厚度≥大于1.0mm，不粘锅涂层；



13、配电动升降车1台，储饭桶周转车1台。


			700*700*1900





			8


			干湿两用布菲炉


			台


			1


			1、不锈钢材质，上盖带玻璃可视窗，干湿两用；



2、保温温度可调节范围：保温模式（干式）40-80℃；



3、保温温度可调节范围：保温模式（湿式）40-95℃；



4、防护等级：IP65；



5、功率/电压：≥0.5KW/220V。


			600*500*300





			9


			多功能搅拌机


			台


			3


			1、用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等操作；



2、料桶容积 : ≥20L



3、额定电压：220V；



4、额定频率：50Hz；



5、电机功率 ≥0.75kW



6、最大和面量 : ≥6kg



7、参考搅拌转速 : 113/168/400 (r/min)


			≥20L





			10


			电炸锅


			台


			2


			1、整机采用不锈钢制作；



2、额定电压：380V；



3、额定频率：50Hz；



4、功率：≥9KW；



5、温度控制范围：50-200℃；



6、容量：≥60L。


			1000*500*800





			11


			全自动煎蛋机


			台


			3


			1、功率/电压：3KW/220V；



2、产能：1~120个/小时；



3、蛋槽容量：1~60个；



4、控制面板：彩色触摸屏；



5、预热时间：2.5~4min；



6、温度和出品控制：糖心蛋67℃/28秒；水嫩蛋66℃/36秒；全熟蛋65℃/38秒；



7、单次煎蛋数量：1个。  


			600*500*600





			12


			台下式软水机


			台


			1


			1、控制类型：仪表自动控制



2、工作流量：≥1.5吨/小时



3、参考安装尺寸：66cmH x 31 cmW x 54cmD



4、进出水口：3/4" NPT



5、排污营口：1/2"



6、适配电压：220V/50 Hz



7、储盐量：≥25kg



8、工作水压力范围：30-90psi



9、进水水温范围：2-38℃


			≥1.5吨/小时





			13


			毛巾消毒柜（墙挂式）


			台


			5


			1、机身采用不锈钢制作，钢化玻璃可视窗口；



2、隐藏式发热体，配置毛巾架；



3、消毒方式：热风循环；



4、容量：≥120L；



5、功率/电压：≥0.5KW/220V。


			800*300*1000





			14


			垃圾处理机


			台


			1


			1、用于餐厨垃圾的就地减量处理，对餐饮厨房及餐厅产生的厨房垃圾和泔水就地处理，实现油、水、渣三相分离；



2、主体采用不锈钢(SUS304)制作，外壳钢板喷塑，集油桶内置，开放式投料，光电控制，撕碎装置；



3、隔油采用锥形箱体；



4、采用螺旋绞龙输送系统；



5、挤压装置采用间断螺杆，挤压脱水；



6、有机垃圾减量率≥75%；



7、处理量：≥500kg/h；



8、加热功率≥3KW,不加热功率≥1.5KW；



9、电压：220V。


			1000*700*1100





			15


			土耳其烤肉机


			台


			1


			1、采用不锈钢制作；



2、两个开关独立控制两根加热管，上下分层控制，旋转烤肉；



3、50~300度温控范围，自动恒温；



4、加热类型：电加热；



5、功率/电压：≥4KW/220V。


			500*500*700





			16


			煎蛋煎饼炉


			台


			2


			1、功率/电压：≥1.5KW/220V；



2、加热方式：单面加热；



3、烤盘深度：1.2cm；



4、烤盘形状：圆盘；



5、烤盘直径：35cm以上；



6、操控方式：旋钮式，火力可调节。


			500*500*100/同时能煎12个





			17


			不锈钢多层货架


			台


			10


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、层板全部为1.0mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1800*700*1800/





			18


			不锈钢多层货架


			台


			10


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、层板全部为1.0mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*700*1800/





			19


			不锈钢多层货架


			台


			10


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、层板全部为1.0mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1500*700*1800/





			20


			双桶汤车


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及保温池为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、围板及底板为1.0mm厚不锈钢结构；



3、门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚；



5、选用数字温度控制板及配有漏电保护；



6、功率/电压：≥3KW/220V



7、配有4个方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			1500*800*800/





			21


			双层工作台


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1700*900*800





			22


			双层工作台


			台


			4


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1800*900*800





			23


			不锈钢多层货架


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、层板全部为1.0mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1800*700*1800/





			北京市顺义区牛栏山第二小学





			1


			燃气单头大锅灶（800mm大锅）


			台


			3


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机一台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。


			1100*1200*800+500





			2


			四门高身双温雪柜


			台


			3


			1.采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)400~500



8.温度范围：+4C--5C -3C--18C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			1300*800*2000





			3


			智能留样雪柜


			台


			1


			1、电压：220V；



2、温度范围：0℃～+6℃；



3、制冷方式：风冷；



4、留样大屏软硬件系统；



5、配备电子锁系统，防止无关人员打开柜门；



6、系统带人脸识别、密码录入多中操作模式；



7、留样样品可自主录入，自动保存留样记录；



8、强制冷风循环系统，高效制冷，保持柜内温度均匀；



9、门柜框嵌入发热线，防凝露；



10、蒸发器表面电泳耐腐蚀涂层，经久耐用；



11、自动化霜，无需人工除霜；



12、自蒸发冷凝水，无需外排水；



13、智能温控，精准监测柜内温度；



14、可拆卸式门封，易清洁；



15、柜门内嵌玻璃，方便观察内部样品；



16、每个样品隔口均配备 LED灯。


			800*800*2000





			4


			商用电饭锅


			台


			1


			1、内胆材质为特厚黑晶不沾内胆，加厚加大防干烧发热盘；



2、功率/电压：≥4.5KW/220V；



3、容量：≥45L；



4、内胆口径：≥450mm。


			≥45L





			5


			洗衣机


			台


			1


			1、 自动化程度：全自动



2、开门方式：顶开门



3、CCC强制性认证：是



4、显示类型：LED显示



5、水温调节范围：常温



6、洗涤容量： ≥10kg



7、 内筒材质：不锈钢



8、洗净比：≥0.8比值


			10kg/600*600*1000





			6


			储水式电热水器


			台


			1


			1、加热功率/电压; ≥3000W/220V;



2、加热方式:单管加热;



3、最大容积: ≥60L;



4、内胆材质：搪瓷内胆；



5、防水等级：IPX4。


			≥60L





			7


			洗碗机用软水机


			台


			1


			1、再生控制类型：仪表自动控制



2、工作流量：≥1.5吨/小时



3、参考安装尺寸：66cmH x 31 cmW x 54cmD



4、进出水口：3/4" NPT



5、排污营口：1/2"



6、适配电压：220V/50 Hz



7、储盐量：≥25kg



8、工作水压力范围：30-90psi



9、进水水温范围：2-38℃


			≥1.5吨/小时





			8


			电力二十盘万能蒸烤箱


			台


			1


			1、电压：380v  功率：≥35kw；



2、装载容量: 20层 GN1/1烤盘；



3、智能触摸: 10.1英寸电容式(TFT)触摸屏；



4、菜单编程:可编辑存储≥1200个预设烹饪程序，程序≥10个步骤；



5、五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃-98℃）,标准蒸汽模式（99℃）,高温蒸汽模式（100-130℃）,蒸烤混合模式（30℃-300℃）,对衡烤模式（30℃-300℃)；



6、内外材质均为AISI304不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计；



7、均衡热风循环:动态空气涡流，搭配三组加热系统（每组包含自动正反转风扇 加热部件 变频控制器等）；



8、内置蒸汽气发生器(锅炉加热)提供蒸汽供应和100%饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每24小时自动换水功能；



9、烹饪过程中湿度控制设定1％；



10、5档风扇转速；



11、标配带6点温度感应的核心探针一支；



12、多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；



13、高级烹饪功能：烹饪&保温,低风速,低功率,暂停,预约烹饪延迟启动；



14、醒发功能:各种面食醒发；



15、提供6个全自动清洗程序；



16、自动除垢:锅炉开机自动清洗，定时除垢提醒；



17、三层玻璃结构；



18、自动监测 提示故障代码；



19、组件连接互联网；



20、配套可容纳20层GN份盘推车一辆。


			900*1000*1900





			北京市顺义区仁和第二小学





			1


			砧板毛巾刀具消毒柜


			台


			3


			1、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所所需求所设计的大空间消毒设备；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃；



5、消毒方式：热风循环；



6、容积：≥650L；



7、电压：220v



8、功率：≥3kw。


			1200*600*1800





			2


			多功能涡轮式清洗机


			台


			1


			1、采用304不锈钢板材，厚度1.5MM 及以上，抗氧化耐腐蚀。



2、功率/电压：≥1.35KW/220V；



3、洗涤能力：肉类≥180kg，蔬菜≥150kg。


			1800*800*800+100





			北京市顺义区仁和中心小学校





			1


			多功能切菜机（双头）


			台


			1


			1.双变频器控制，一机两用，既可切制茎叶类蔬菜，也可切制球根类蔬菜；



2.通过更换刀盘，厚片，薄片，方块，丝，条，段，都可以切制；



3.开门即停，安全高效；



4.工作效率：300-800kg/h；



5.功率/电压：≥3KW/380V。


			1300*600*1200





			北京市顺义区向阳小学








1、采用304不锈钢板材，厚度 1.5MM 及以上，抗氧化耐腐蚀。


			2、功率/电压：≥1.35KW/220V


3、洗涤能力：肉类≥180kg，蔬菜≥150kg。


			1800*800*800+100





			2


			多功能切菜机（双头）


			台


			1


			1.双变频器控制，一机两用，既可切制茎叶类蔬菜，也可切制球根类蔬菜；



2.通过更换刀盘，厚片，薄片，方块，丝，条，段，都可以切制；



3.开门即停，安全高效；



4.工作效率：300-800kg/h；



5.功率/电压：≥3KW/380V。


			1300*600*1200





			3


			燃气单头大锅灶（1米大锅）


			台


			3


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机一台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。


			1300*1300*800+500





			4


			电力二十盘万能蒸烤箱


			台


			1


			电压：380v  功率：≥35kw；



2、装载容量: 20层 GN1/1烤盘；



3、智能触摸: 10.1英寸电容式(TFT)触摸屏；



4、菜单编程:可编辑存储≥1200个预设烹饪程序，程序≥10个步骤；



5、五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃-98℃）,标准蒸汽模式（99℃）,高温蒸汽模式（100-130℃）,蒸烤混合模式（30℃-300℃）,对衡烤模式（30℃-300℃)；



6、内外材质均为AISI304不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计；



7、均衡热风循环:动态空气涡流，搭配三组加热系统（每组包含自动正反转风扇 加热部件 变频控制器等）；



8、内置蒸汽气发生器(锅炉加热)提供蒸汽供应和100%饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每24小时自动换水功能；



9、烹饪过程中湿度控制设定1％；



10、5档风扇转速；



11、标配带6点温度感应的核心探针一支；



12、多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；



13、高级烹饪功能：烹饪&保温,低风速,低功率,暂停,预约烹饪延迟启动；



14、醒发功能:各种面食醒发；



15、提供6个全自动清洗程序；



16、自动除垢:锅炉开机自动清洗，定时除垢提醒；



17、三层玻璃结构；



18、自动监测 提示故障代码；



19、组件连接互联网；



20、配套可容纳20层GN份盘推车一辆。


			900*1000*1900





			5


			智能留样雪柜


			台


			2


			1、电压：220V；



2、温度范围：0℃～+6℃；



3、制冷方式：风冷；



4、留样大屏软硬件系统；



5、配备电子锁系统，防止无关人员打开柜门；



6、系统带人脸识别、密码录入多中操作模式；



7、留样样品可自主录入，自动保存留样记录；



8、强制冷风循环系统，高效制冷，保持柜内温度均匀；



9、门柜框嵌入发热线，防凝露；



10、蒸发器表面电泳耐腐蚀涂层，经久耐用；



11、自动化霜，无需人工除霜；



12、自蒸发冷凝水，无需外排水；



13、智能温控，精准监测柜内温度；



14、可拆卸式门封，易清洁；



15、柜门内嵌玻璃，方便观察内部样品；



16、每个样品隔口均配备 LED灯。


			800*800*2000





			6


			智能炒菜机


			台


			1


			1、额定电压：380V，三相五线制（带地线）



2、额定频率：50Hz



3、额定功率：≥30kW



4、中控屏：11英寸AI交互大屏



5、内胆直径：≥360mm



6、锅材质：铸铁锅



7、炒菜容量：≥30L



8、单锅平均烹饪时间：4-10min



9、炒制方式：滚筒式



10、接入水压：0.25-0.35Mpa



11、防水等级：IPX4



12、锅具清洗：机器自带一键锅体清洗功能，配有高压水枪辅助冲刷



13、温控：锅体温度监测



14、电子菜谱：支持菜谱录制，一键启动菜谱烹饪



15、支持12种调料：盐、白糖、鸡精、味精、生抽、老抽、陈醋、白醋、大豆油、菜籽油、水淀粉、水，可任意调换成需要的调料。


			1800*1400*800





			7


			台上式打蛋机


			台


			1


			行星轨迹双搅拌，三速变档；



2、料桶容积：≥5L；



3、功率/电压：≥0.3KW/220V；



4、搅拌速度：40-260r/min。



5、防水等级：IPX1。


			300*400*500





			8


			压面机


			台


			1


			1.国标全铜线电机



2.加厚实心压面辊加厚辊轴



3.德力西电源开关安全放心



4.工作效率 ≥60kg/h



5.配用电机 三相≥1.5KW



6.面片宽度：≥250mm



7.面片厚度：0.5~5mm



8.电压：380V



9.功率：≥1.5kw



10.面条宽度：2.0/3.5mm



11.转轴转速：40R/min


			≥60kg/h





			9


			布菲炉


			台


			10


			1、静音设计，厚重紧凑



2、全钢阻尼转轴翻盖开合测试5000次，阻力效果不变，寿命超长


			600*500*300





			10


			燃气双头矮汤炉


			台


			2


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰；



5、配燃气节能连体炉头。


			1200*800*600+500





			11


			电磁煮面炉


			台


			1


			1、结构:炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一 体成型设计，外表美观,坚固耐用易清洁。



2、工作:火力电子显示，无级调速。火力调 节，随心所欲。



3、节能:受热均匀，火力十足，加热速度快， 省时省电。机芯散热片独特设计，前吸风后排 风散热系统，达到散热彻底，延长机芯寿命。



4、  环保:超静单设计，无明火燃烧，无烟尘， 无废气，无污染。



5、安全:防水、防电、防干烧等多重安全保  护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过 低、短路等智能保护。



6、电压/功率：380V/≥15KW


			800*800*800+100





			12


			电热豆浆机


			台


			1


			1、采用纯铜电机，整机加厚不锈钢材质，控制面板简洁易懂，上手简单，研磨均匀，磨浆煮浆一体，精细滤网，网孔细腻；



2、功率/电压：≥15KW/380V；



3、生产能力≥80kg/h；


			1200*700*1500





			13


			臭氧消毒机


			台


			1


			1、高能离子发生模块电晕放电技术和高压高能粒子激发技术，内置3.5寸真彩色液晶显示屏，可实时监测空气质量；



2、产品在30m3试验舱内进行检测，且额定风量不小于180m3/h时，TVOC祛除率达到86%以上；



3、物联网智能系统:远程开关机控制；内置控制系统可实现远程移动操作功能；



4、功率/电压：≥60W/220V


			600*250*200/壁挂式





			14


			双玻璃门留样雪柜


			台


			1


			1.采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)480+480



8.温度范围：+8℃ ~0℃



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥200


			1200*700*2000





			15


			挂墙干手器


			台


			3


			1、电压/额定功率：220v/≥1000W



2、热风温度：50±15℃



3、干手时间：5-15s



4、规格：高灵敏传感器，冷热型


			200*200*200





			16


			粘捕式灭蝇灯


			台


			12


			1、采用≥15w诱蚊灯管；



2、灯电路设计限流



3、电压功率：220V/≥15W。


			15W/400*200*200mm





			北京市顺义区裕达隆小学





			1


			多功能涡轮式清洗机


			台


			1


			1、采用304不锈钢板材，厚度 1.5MM 及以上，抗氧化耐腐蚀。



2、功率/电压：≥1.35KW/220V；



3、洗涤能力：肉类≥180kg，蔬菜≥150kg。


			1800*800*800+100





			2


			电磁摇摆汤锅（150L)


			台


			1


			1、机身采用不锈钢制作；



2、汤炉系列可用于煲汤、煮粥、熬糖、烧水、卤水制作等；



3、容量：≥150L；



4、功率/电压：≥18KW/380V


			1600*1200*1100





			3


			台上式打蛋机


			台


			1


			1、行星轨迹双搅拌，三速变档；



2、料桶容积：≥5L；



3、功率/电压：≥0.3KW/220V；



4、搅拌速度：40-260r/min。



5、防水等级：IPX1。


			300*400*500





			4


			多功能切菜机（双头）


			台


			1


			1.双变频器控制，一机两用，既可切制茎叶类蔬菜，也可切制球根类蔬菜；



2.通过更换刀盘，厚片，薄片，方块，丝，条，段，都可以切制；



3.工作效率：300-800kg/h；



4.功率/电压：≥3KW/380V。


			1300*600*1200





			5


			土豆去皮机


			台


			1


			1、整体不锈钢材料制作，包括料筒盖；可拆卸式砂板；



2、配用电机：≥1.1KW/380V；



3、工作效率：≥300KG/H；



4、每次脱皮量：≥20KG；



5、主轴转速：≥300R/min。


			800*600*1000





			6


			电热豆浆机


			台


			1


			1、采用纯铜电机，整机加厚不锈钢材质，控制面板简洁易懂，上手简单，研磨均匀，磨浆煮浆一体，精细滤网，网孔细腻；



2、功率/电压：≥15KW/380V；



3、生产能力≥80kg/h；


			1200*700*1500





			7


			带锁单玻璃门留样雪柜


			台


			1


			1.采用不锈钢。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.采用玻璃门，内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积≥450L



8.温度范围：+4C--5C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			700*800*2000





			北京市顺义区大孙各庄中心小学





			1


			砧板毛巾刀具消毒柜


			台


			1


			1、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所所需求所设计的大空间消毒设备；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃；



5、消毒方式：热风循环；



6、容积：≥650L；



7、电压：220v；



8、功率：≥3kw。


			1200*600*1800





			2


			反渗透五级过滤电热开水器


			台


			1


			1.功率/电压：≥10KW/380V；



2.内胆容量：≥80L；



3.产水量：开水、温水一体，开水产能≥160L/H；



4.出水方式：按钮出水；



5.材质：内胆采用食品级304不锈钢，厚度1.2mm。水槽采用304不锈钢板厚度为0.8mm、箱体门板和侧板采用不锈钢板厚度为0.6mm；



6.重要部件（滤芯座、滤瓶、滤瓶盖、硅胶管、水位探针、显示屏、门锁）采用食品级安全材料，保证出水安全；



7.安全等级:防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防高烧、防缺水；



8.采用LED显示 ，随时显示加热状态、水位状态、即时温度、北京时间；



9.显示面板带有锁定功能，防止错按；可根据需要设置出水温度、调节开关机时间；



10.设备出现故障时，显示相对应的故障代码，方便检修。


			≥10KW/≥160L/H





			北京市顺义区北石槽中心小学校





			1


			挂墙式电热水器


			台


			1


			1.加热功率/电压;≥3000W/220v



2、加热方式:单管加热;



3.最大容积:≥100L



4、内胆材质：搪瓷内胆；



5、防水等级：IPX4。


			≥100L





			2


			双层餐车


			台


			2


			采用SUS304#不锈钢拉丝板， 



1、车层板全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、车框架采用38*38mm不锈钢方管焊接；



3、车把手采用38mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



4、配有4个方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			900*600*800





			北京市顺义区木林中心小学校





			1


			双门电蒸饭车


			台


			2


			1.食品级201不锈钢



2.节能蒸汽



3.多回路发热管



4.保温发泡层，自动补水



5.参考规格：1390*660*1720mm



6.电压：380V



7.功率：≥12kw*2



8.蒸饭能力：米饭：60-80kg面点：40-60kg排骨：80-100kg



9.输入蒸汽压力：0.02Mpa



10.蒸饭时间：25~50分钟



11.每盆约≥4kg大米


			24盘、1400*700*1800





			2


			双门热风循环消毒柜


			台


			5


			1、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所所需求所设计的大空间消毒设备；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃；



5、消毒方式：热风循环；



6、容积：≥700L；；



7、电压：220v；



8、功率：≥4.0kw。


			1400*700*2000





			3


			砧板毛巾刀具消毒柜


			台


			1


			1、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所所需求所设计的大空间消毒设备；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃；



5、消毒方式：热风循环；



6、容积：≥650L；



7、电压：220v；



8、功率：≥3kw。


			1200*600*1800





			4


			电热豆浆机


			台


			1


			1、采用纯铜电机，整机加厚不锈钢材质，控制面板简洁易懂，上手简单，研磨均匀，磨浆煮浆一体，精细滤网，网孔细腻；



2、功率/电压：≥15KW/380V；



3、生产能力≥80kg/h；


			1200*700*1500





			5


			不锈钢保洁柜


			台


			3


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、柜层板及围板为1.0mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。


			800*600*1800





			6


			单通工作柜


			台


			6


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、柜台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；



2、层板及围板为1.0mm厚不锈钢结构，门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。


			1800*900*800





			7


			多功能切菜机（双头）


			台


			1


			1.双变频器控制，一机两用，既可切制茎叶类蔬菜，也可切制球根类蔬菜；



2.通过更换刀盘，厚片，薄片，方块，丝，条，段，都可以切制；



3.工作效率：300-800kg/h；



4.功率/电压：3KW/380V。


			1300*600*1200





			8


			双门醒发箱


			台


			1


			1、电压：220V 



2、单相，功率≥1.0Kw，双层不锈钢箱体，加厚发泡保温层。



3、喷水加喷蒸汽式加湿，可实现强制加湿。分段加热方式，不重温。



4、电子轻触式数显控制器，温度、湿度、时间独立显示。


			1100*800*2000





			9


			挂墙式电热水器


			台


			1


			1.加热功率/电压;≥3000W/220v



2.加热方式:单管加热



3.最大容积:≥80L



4、内胆材质 ：搪瓷内胆；



5、防水等级：IPX4。


			≥80L





			北京市顺义区高丽营第二小学





			1


			储水式电热水器


			台


			3


			1加热功率/电压; ≥3000W/220V;



2、加热方式:单管加热;



3、最大容积: ≥60L;



4、内胆材质：搪瓷内胆；



5、防水等级：IPX4。


			≥60L





			2


			驾驶式洗地机


			台


			1


			1、工作时间：3~4h；充电时间：6~8h；



2、工作效率：≥4000㎡/h；



3、垃圾收纳盒：≥7L；清水箱容量：≥90L；污水箱容量≥100L；



4、行走速度0~6KM/h；



5、滚刷转速：≥650r/min。


			1400*1000*1300





			3


			双门热风循环消毒柜


			台


			1


			1、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所所需求所设计的大空间消毒设备；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃；



5、消毒方式：热风循环；



6、容积：≥700L；



7、电压：220v；



8、功率：≥4.0kw。


			1400*700*2000





			4


			双孔残食柜连车


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、柜台面及背板为1.2mm厚不锈钢结构，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；



2、围板为1.0mm厚不锈钢结构；



3、车身为1.0mm不锈钢板制作，配有4个万象带刹车脚轮；



4、柜脚采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调节子弹脚。


			1400*500*800





			5


			双门电蒸饭车


			台


			1


			1.食品级201不锈钢



2.节能蒸汽



3.多回路发热管



4.保温发泡层，自动补水



5.参考规格：1390*660*1720mm



6.电压：380V



7.功率：≥12kw*2



8.蒸饭能力：米饭：60-80kg面点：40-60kg排骨：80-100kg



9.输入蒸汽压力：0.02Mpa



10.蒸饭时间：25~50分钟



11.每盆约≥4kg大米


			24盘、1400*700*1800





			6


			双门电蒸饭车


			台


			2


			1.食品级201不锈钢



2.节能蒸汽



3.多回路发热管



4.保温发泡层，自动补水



5.参考规格：1390*660*1720mm



6.电压：380V



7.功率：≥12kw*2



8.蒸饭能力：米饭：60-80kg面点：40-60kg排骨：80-100kg



9.输入蒸汽压力：0.02Mpa



10.蒸饭时间：25~50分钟



11.每盆约≥4kg大米


			24盘、1400*700*1800





			7


			燃气单头大锅灶（1米大锅）


			台


			2


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀为产品，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机一台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。


			1200*1400*800+500





			8


			电饼铛


			台


			2


			1、电热管与铛体一体铸造；



2、采用双面加热；



3、可设定不同温度烙制食品，并配置有恒温系统装置及超温热保险；



4、内径：≥53CM，工作能力：≥5KG饼/H，电功率为380V/≥4.5KW。


			900*700*800





			9


			多功能切菜机（双头）


			台


			1


			1.双变频器控制，一机两用，既可切制茎叶类蔬菜，也可切制球根类蔬菜；



2.通过更换刀盘，厚片，薄片，方块，丝，条，段，都可以切制；



3.工作效率：300-800kg/h；



4.功率/电压：≥3KW/380V。


			1300*600*1200





			10


			电磁平扒炉


			台


			1


			1、结构:炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一体成型设计。



2、工作:火力电子显示，无级调速。



3、节能:受热均匀。



4、  环保:超静单设计，无明火燃烧，无烟尘， 无废气，无污染。



5、安全:防水、防电、防干烧等多重安全保  护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过 低、短路等智能保护。



6、电压/功率：380V/≥10KW


			800*800*800+100





			11


			带锁单玻璃门留样雪柜


			台


			2


			1.采用不锈钢。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.采用玻璃门，内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积≥450L



8.温度范围：+4C--5C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			700*800*2000





			12


			四门高身双温雪柜


			台


			2


			1.1.采用不锈钢材质。



2.符合出口标准门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L)400~500



8.温度范围：+4C--5C -3C--18C



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			1300*800*2000





			13


			双缸洗菜机


			台


			1


			1、采用304不锈钢板材，厚度 1.5MM 及以上，抗氧化耐腐蚀。



2、功率/电压：≥1.35KW/220V；



3、洗涤能力：肉类≥160kg，蔬菜≥120kg。


			1500*800*800+100





			14


			双门热风循环消毒柜


			台


			2


			1、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所所需求所设计的大空间消毒设备；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃；



5、消毒方式：热风循环；



6、容积：≥700L；



7、电压：220v；



8、功率：≥4.0kw。


			1400*700*2000





			黄城根小学顺义分校





			1


			布菲炉


			台


			10


			全钢阻尼转轴翻盖开合测试5000次，阻力效果不变


			600*500*300





			2


			电子暖汤煲


			台


			2


			1、不锈钢材质；



2、容量：≥11L



3、功率/电压：≥0.8KW/220V；



4、加热方式：电加热。


			Φ400*400/11L





			3


			单门保温餐车


			台


			1


			1、温度范围：30~110℃；



2、功率/电压：≥2.60KW/220V


			800*1000*1800/11个搁架





			4


			排风烟罩


			㎡


			6


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、烟罩罩体为1.0㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、油槽为1.0mm厚不锈钢结构；



3、烟罩照明灯功率为220v/≥1kw。


			5000*1200*500





			5


			消音风柜


			台


			1


			5、电压功率：380V/≥4KW


			风量：14400m³/h





			6


			风柜平台支架及减震器


			台


			1


			1.国标40mm*60mm槽钢制作风机减震底座主体。



2.槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。



3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。



4.下方安装阻尼弹簧减振器4套。



5、承重≥2000kg。


			配套





			7


			排风管道


			㎡


			36


			采用加强筋镀锌板，



1、管道为1.0mm厚加强筋镀锌板制作；



2、含三通，弯头，变径，s弯等配件；



3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。


			配套





			8


			风柜进出口变径


			节


			2


			采用加强筋镀锌板，



1、变径为1.0mm厚加强筋镀锌板制作；



2、含法兰、 吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；



3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。


			根据消音风柜尺寸定制





			9


			消音管道


			节


			1


			1.阻式消音器，外壁采用厚1.0mm镀锌板制作， 内壁采用厚1.0mm镀锌孔板制作。



2.内填10cm厚吸音棉。



3.消声效果：低频10～15dB/m， 中频15～25dB/m，高频25～30dB/m，平均阻力系数不高于0.4。


			风柜进风口使用





			10


			软连接


			套


			1


			1.PVC涂塑布。



2.拉伸强度指标：经向强度≥2100N/5CM纬向强度≥1600N/5CM。                                                        3.不渗漏水，耐水压值≥2000MM水柱,100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。


			管道与消音风柜连接使用





			11


			防火阀


			台


			1


			1.防火阀外框采用1.5mm冷扎板并进行喷涂处理制作，叶



片采用1.2mm冷扎板并进行喷涂处理制作。



2.设备为熔断式防火阀， 阀门平时常开，当管道内温度



达到易熔片150摄氏度时自动将阀门关闭。



3.可通过DC24V电源使阀门关闭；



4.手动关闭或手动复位；



5.0 °~90 °范围内手动调节叶片开启度（调节型）；



6.输出阀门关闭信号，可与其它防火设备联锁。


			配套





			小计


			


			


			


			


			





			北京市顺义区裕龙小学





			1


			双层工作台


			台


			6


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢结构；



2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。


			1800*800*800





			2


			刀具砧板一体消毒柜


			台


			1


			1、温度范围：20-125℃；



2、消毒方式：热风循环；



3、容积：≥350L；



4、电压：220v；



5、功率：≥3kw。


			600*500*1800





			3


			单门高身雪柜


			台


			1


			1.采用不锈钢材质



2.符合出口标准门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链



3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型， 内箱底板拐角处采用圆弧过渡



4.硬质聚胺酯整体发泡，节能保温层，无氟环保



5.压缩机、 电机，冷凝器散热、全铜管蒸发器



6.微电脑控制功能强大，操作简便、可靠



7.容积（L) ≥450



8.温度范围：3℃--18℃



9.制冷剂：环保冷媒



10.输入功率（w）≥300


			700*800*2000





			4


			六门更衣柜


			台


			4


			1、柜体采用冷轧钢板制作，无异味，环保涂层；



2、每个柜门都带锁，全钢锁具；



3、防水防潮，坚固耐用；



4、通风透气，排除异味；



5、门数量：六门。


			1200*500*1800





			5


			送餐板车


			台


			30


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、车层板为1.2mm厚不锈钢结构；



2、车框架采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢圆管



3、车把手采用38mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



4、配有4个方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			1100*700*200+200





			6


			送餐板车


			台


			12


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、车层板为1.2mm厚不锈钢结构；



2、车框架采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢圆管



3、车把手采用38mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



4、配有4个灵方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			900*600*200+200





			7


			三星水池


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			2000*800*800+200





			8


			三星水池


			台


			2


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			2400*800*800+200





			9


			四层平板货架


			台


			3


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



层板全部为1.0mm厚不锈钢结构；



2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；



3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm；



4、货架体采用φ38㎜×1.2mm厚不锈钢圆管；



5、配不锈钢可调节子弹脚。


			1200*500*1400





			10


			双层活动调料车


			台


			2


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、车身为1.2mm厚不锈钢结构；



2、车支架为φ38mm不锈钢圆管，厚度为1.2mm；



3、车配有4个方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			700*500*800





			11


			双星水池


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1500*700*800+200





			12


			双星水池


			台


			1


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1500*800*800+200





			13


			双层送餐车


			台


			4


			采用SUS304#不锈钢拉丝板， 



1、车层板全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、车框架采用38*38mm不锈钢方管焊接；



3、车把手采用38mm*1.2mm厚不锈钢圆管焊接；



4、车配有4个方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。


			1200*800*800





			14


			双星水池


			台


			2


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、台面及背板为1.2㎜厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；



2、水池桶为1.2㎜厚不锈钢结构；



3、水池脚采用φ38*1.2㎜厚不锈钢圆管连四个φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 



4、脚横撑采用φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。


			1500*800*900





			15


			双门电蒸饭车


			台


			1


			1.食品级201不锈钢



2.节能蒸汽



3.多回路发热管



4.保温发泡层，自动补水



5.参考规格：1390*660*1720mm



6.电压：380V



7.功率：≥12kw*2



8.蒸饭能力：米饭：60-80kg面点：40-60kg排骨：80-100kg



9.输入蒸汽压力：0.02Mpa



10.蒸饭时间：25~50分钟



11.每盆约≥4kg大米


			24盘、1400*700*1800





			北京市顺义区双兴小学





			1


			电力二十盘万能蒸烤箱


			台


			1


			1、电压：380v  功率：≥35kw



2、装载容量: 20层 GN1/1烤盘；



3、智能触摸: 10.1英寸电容式(TFT)触摸屏；



4、菜单编程:可编辑存储≥1200个预设烹饪程序，程序≥10个步骤；



5、五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃-98℃）,标准蒸汽模式（99℃）,高温蒸汽模式（100-130℃）,蒸烤混合模式（30℃-300℃）,对衡烤模式（30℃-300℃)；



6、内外材质均为AISI304不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计；



7、均衡热风循环:动态空气涡流，搭配三组加热系统（每组包含自动正反转风扇 加热部件 变频控制器等）；



8、内置蒸汽气发生器(锅炉加热)提供蒸汽供应和100%饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每24小时自动换水功能；



9、烹饪过程中湿度控制设定1％；



10、5档风扇转速；



11、标配带6点温度感应的核心探针一支；



12、多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；



13、高级烹饪功能：烹饪&保温,低风速,低功率,暂停,预约烹饪延迟启动；



14、醒发功能:各种面食醒发；



15、提供6个全自动清洗程序；



16、自动除垢:锅炉开机自动清洗，定时除垢提醒；



17、三层玻璃结构；18、自动监测 提示故障代码；



18、组件连接互联网；



19、配套可容纳20层GN份盘推车一辆。


			900*1000*1900





			北京市顺义区第五中学





			1


			电热豆浆机


			台


			1


			1、采用纯铜电机，整机加厚不锈钢材质，控制面板简洁易懂，上手简单，研磨均匀，磨浆煮浆一体，精细滤网，网孔细腻；



2、功率/电压：≥15KW/380V；



3、生产能力≥80kg/h；


			1200*700*1500





			2


			多功能切菜机


			台


			1


			1、模拟手工切菜，品质可靠。



2、切片厚薄可调节，切丝粗细可调节。



3、更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样。



4、标配防鼠网、紧急停止按钮和耐油橡套电源线



5、功率/电压：≥1.5KW/380V。



6、生产能力：200~1000kg/h。


			1200*600*1300/380V





			3


			土豆去皮机


			台


			1


			1、整体不锈钢材料制作，包括料筒盖；可拆卸式砂板；



2、配用电机：≥1.0KW/380V；



3、工作效率：≥300KG/H；



4、每次脱皮量：≥20KG；



5、主轴转速：≥300R/min。


			800*600*1000





			4


			电磁煮面炉


			台


			2


			1、结构:炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一体成型设计。



2、工作:火力电子显示，无级调速。



3、节能:受热均匀。



4、环保:超静单设计，无明火燃烧，无烟尘， 无废气，无污染。



5、安全:防水、防电、防干烧等多重安全保  护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过 低、短路等智能保护。



6、电压/功率：380V/≥15KW


			800*800*800+100





			5


			不锈钢菜馅脱水机


			台


			1


			1、整体304不锈钢材料制作;PLC控制电路+变频调速+定时装置组成的电器控制系统。



2、产能：300~500kg/h



3、功率/电压：≥0.75KW/220V


			1000*700*900





			6


			烤肠机


			台


			3


			1、双温设计，温度控制范围： 常温~300℃；



2、独立照明，不锈钢烤管，食品接触部分为不锈钢材质；



3、表面钢化玻璃设计，采用电机；



4、功率/电压：≥1.35KW/220V。


			600*500*500





			7


			驾驶式洗地机


			台


			1


			1、工作时间：3~4h；充电时间：6~8h；



2、工作效率：≥4000㎡/h；



3、垃圾收纳盒：≥7L；清水箱容量：≥90L；污水箱容量≥100L；



4、滚刷转速：≥650r/min


			1400*1000*1300





			8


			四门更衣柜


			台


			6


			1、柜体采用冷轧钢板制作，无异味，环保涂层；



2、每个柜门都带锁，全钢锁具；



3、防水防潮，坚固耐用；



4、通风透气，排除异味；



5、门数量：四门。


			900*500*1800





			9


			单门醒发箱


			台


			1


			1、电压：220V 



2、单相，功率≥1.25Kw，双层不锈钢箱体，发泡保温层。



3、喷水加喷蒸汽式加湿，可实现强制加湿。



4、电子轻触式数显控制器，温度、湿度、时间独立显示。


			800*600*2000





			10


			全自动切片机


			台


			1


			1、采用立体交叉结构的载肉台，保证食品卫生；



2、电功率为380v/≥1kw。


			1.5kw/380V





			11


			落地式绞肉机


			台


			1


			1、功率/电压：≥0.75KW/380V。



2、工作效率：≥300 kg/h


			600*700*1100





			12


			消音风柜


			台


			1


			1、主机采用镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接。



2、箱体整体折弯成型，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板。



3、主轴采用45号钢调质加工而成，采用NAP外球面轴承，偏心套固定形式。



4、风叶采用镀锌钢板冲压而成。



5、电压功率：380V/≥4KW


			风量：14400m³/h





			13


			风柜平台支架及减震器


			台


			1


			1.国标40mm*60mm槽钢制作风机减震底座主体。



2.槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。



3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。



4.下方安装阻尼弹簧减振器4套。



5、承重≥2000kg。


			配套





			14


			排风管道


			㎡


			10


			采用加强筋镀锌板，



1、管道为1.0mm厚加强筋镀锌板制作；



2、含三通，弯头，变径，s弯等配件；



3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。


			配套





			15


			风柜进出口变径


			节


			2


			采用加强筋镀锌板，



1、变径为1.0mm厚加强筋镀锌板制作；



2、含法兰、 吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；



3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。


			根据消音风柜尺寸定制





			16


			软连接


			套


			1


			1.PVC涂塑布。



2.拉伸强度指标：经向强度≥2100N/5CM纬向强度≥1600N/5CM。                                                        3.不渗漏水，耐水压值≥2000MM水柱,100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。


			管道与消音风柜连接使用





			17


			防火阀


			台


			1


			1.防火阀外框采用1.5mm冷扎板并进行喷涂处理制作，叶



片采用1.2mm冷扎板并进行喷涂处理制作。



2.设备为熔断式防火阀， 阀门平时常开，当管道内温度



达到易熔片150摄氏度时自动将阀门关闭。



3.可通过DC24V电源使阀门关闭；



4.手动关闭或手动复位；



5.0 °~90 °范围内手动调节叶片开启度（调节型）；



6.输出阀门关闭信号，可与其它防火设备联锁。


			配套





			北京市顺义区教育研究和教室研修中心附属实验小学（中关村第一小学顺义学校）





			1


			燃气单头大锅灶（1米大锅）


			台


			2


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机一台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。


			1200*1400*800+500





			2


			燃气双头单尾小炒炉


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机两台，水撑、不锈钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。


			1800*1000*800+500





			3


			燃气双头矮汤炉


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰；



5、配燃气节能连体炉头。


			1200*800*600+500





			北京市顺义区光明小学





			1


			燃气单头大锅灶


			台


			4


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机两台，水撑、不锈钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。


			1400*1300*800





			2


			双门电蒸饭车


			台


			2


			1.食品级201不锈钢



2.节能蒸汽



3.多回路发热管



4.保温发泡层，自动补水



5.参考规格：1390*660*1720mm



6.电压：380V



7.功率：≥12kw*2



8.蒸饭能力：米饭：60-80kg面点：40-60kg排骨：80-100kg



9.输入蒸汽压力：0.02Mpa



10.蒸饭时间：25~50分钟



11.每盆约≥4kg大米


			24盘、1400*700*1800





			3


			多翼式离心风机


			台


			1


			1、轴承外置：轴承外置、从模本上解决了高温油烟，湿气对轴承的损坏，最大限度地廷长了轴承的使用寿命。



2、多角度互换：心机壳的设计结构科峰，安装方便可以实现0”。90、180”，270四种角度互换。



3、清理门设计：机壳上设计了清理门，用户可以在不拆开风机的情况下。只打开清理门就能对叶轮进行清理和姓护、省时省力。



4、机壳Q235焊接结构；



5、叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型；



6、配用整体式轴承座，负载能力强，使用寿命长，传动方式采用C式皮带传动。



7、电压功率：380V/≥30KW


			风量：37000m³/h





			4


			风机平台支架及减震器


			台


			1


			1.国标40mm*60mm槽钢制作风机减震底座主体。



2.槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。



3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。



4.下方安装阻尼弹簧减振器4套。



5、承重≥2000kg。


			配套





			5


			风机消音房


			台


			1


			1.阻式消音器，外壁采用厚1.0mm镀锌板制作，内壁采用厚1.0mm镀锌孔板制作。            



2.内填10cm厚吸音棉。                                                              3.消声效果：低频10～15dB/m，中频15～25dB/m，高频25～30dB/m，平均阻力系数不高于0.4。


			配套





			6


			排烟风机及油烟净化器变频启动箱


			台


			1


			1.商业厨房，量身定制；



2.触控按键，科技智能，免调试；              



3.一键切换，按键锁定；



4.变频控制，无极调速；               



5.中文监控，高端大气 ；              



6.集风机、净化器联动（适合所有类型净化器）；                



7.不锈钢拉丝箱体，奢华精致；



8. 体积小巧，便于安装；     



9.降低风管和电机噪音；



10.设计施工方便，节省电缆。


			30KW





			7


			防火阀


			台


			1


			1.防火阀外框采用1.5mm冷扎板并进行喷涂处理制作，叶



片采用1.2mm冷扎板并进行喷涂处理制作。



2.设备为熔断式防火阀， 阀门平时常开，当管道内温度



达到易熔片150摄氏度时自动将阀门关闭。



3.可通过DC24V电源使阀门关闭；



4.手动关闭或手动复位；



5.0 °~90 °范围内手动调节叶片开启度（调节型）；



6.输出阀门关闭信号，可与其它防火设备联锁。


			配套





			8


			风机进出口变径


			节


			2


			采用加强筋镀锌板，



1、变径为1.0mm厚加强筋镀锌板制作；



2、含法兰、 吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；



3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。


			根据风机尺寸定制





			9


			消音管道


			节


			1


			1.阻式消音器，外壁采用厚1.0mm镀锌板制作， 内壁采用厚1.0mm镀锌孔板制作。



2.内填10cm厚吸音棉。



3.消声效果：低频10～15dB/m， 中频15～25dB/m，高频25～30dB/m，平均阻力系数不高于0.4。


			净化器与风机中间使用





			10


			消音弯头


			节


			1


			1.阻式消音器，外壁采用厚1.0mm镀锌板制作， 内壁采用厚1.0mm镀锌孔板制作。



2.内填10cm厚吸音棉。



3.消声效果：低频10～15dB/m， 中频15～25dB/m，高频25～30dB/m，平均阻力系数不高于0.4。


			风机出口使用





			11


			软连接


			套


			1


			1.PVC涂塑布。



2.拉伸强度指标：经向强度≥2100N/5CM纬向强度≥1600N/5CM。                                                        3.不渗漏水，耐水压值≥2000MM水柱,100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。


			管道与风机连接使用





			12


			排烟出口防鼠防虫网


			套


			1


			采用不锈钢丝网制作


			配套





			北京市顺义区南彩第一小学校





			1


			布菲炉


			台


			6


			全钢阻尼转轴翻盖开合测试≥5000次


			600*500*300





			2


			四门更衣柜


			台


			3


			1、柜体采用冷轧钢板制作，无异味，环保涂层；



2、每个柜门都带锁，全钢锁具；



3、防水防潮，坚固耐用；



4、通风透气，排除异味；



5、门数量：四门。


			900*500*1800





			3


			双门热风循环消毒柜


			台


			1


			1、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所所需求所设计的大空间消毒设备；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃；



5、消毒方式：热风循环；



6、容积：≥700L；



7、电压：220v；



8、功率：≥4.0kw。


			1400*700*2000





			4


			单通工作柜


			台


			4


			采用SUS304#不锈钢拉丝板，



1、柜台面为1.2mm厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；



2、层板及围板为1.0mm厚不锈钢结构，门为0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；



3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。


			1800*800*800





			5


			双动双速和面机


			台


			1


			1、采用电脑板控制变极双速电动机来实现高低速；料筒由单独的电动机拖动，可以自主选择正反转；设有点动/手动/自动三种模式，自动模式下可以定时切换、定时停机；料筒及和面钩均为不锈钢材质；



2、标配掀网停机保护和耐油电源线；



3、最大和面量：≥25kg/次



4、料桶容积：≥60L；



5、搅拌速率：50r/min；



6、电压：380V，配用电机：≥3.5KW。


			≥60L





			6


			多功能切菜机


			台


			1


			1、切片厚薄可调节，切丝粗细可调节。



2、更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样。



3、标配防鼠网、紧急停止按钮和耐油橡套电源线。



4、功率/电压：≥1.5KW/380V。



5、生产能力：200~1000kg/h。


			1200*600*1300/380V





			7


			三层九盘电烤箱


			台


			1


			1、不锈钢304材质。



2、电脑板，每层内置有卤灯，确保工作内部照明，安全可靠；内膛参考尺寸：1270*630*220。



3、电压/功率：380V/≥24KW。


			1800*900*1800





			8


			双门热风循环消毒柜


			台


			2


			1、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所所需求所设计的大空间消毒设备；



2、超大功率消毒，125摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所；



3、安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失；



4、温度范围：20-125℃；



5、消毒方式：热风循环；



6、容积：≥700L；



7、电压：220v；



8、功率：≥4.0kw。


			1400*700*2000





			9


			双门电蒸饭车


			台


			1


			1.食品级201不锈钢



2.节能蒸汽



3.多回路发热管



4.保温发泡层，自动补水



5.参考规格：1390*660*1720mm



6.电压：380V



7.功率：≥12kw*2



8.蒸饭能力：米饭：60-80kg面点：40-60kg排骨：80-100kg



9.输入蒸汽压力：0.02Mpa



10.蒸饭时间：25~50分钟



11.每盆约≥4kg大米 


			24盘、1400*700*1800





			10


			电力二十盘万能蒸烤箱


			台


			1


			1、电压：380v  功率：≥35kw；



2、装载容量: 20层 GN1/1烤盘；



3、智能触摸: 10.1英寸电容式(TFT)触摸屏；



4、菜单编程:可编辑存储≥1200个预设烹饪程序，程序≥10个步骤；



5、五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃-98℃）,标准蒸汽模式（99℃）,高温蒸汽模式（100-130℃）,蒸烤混合模式（30℃-300℃）,对衡烤模式（30℃-300℃)；



6、内外材质均为AISI304不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计；



7、均衡热风循环:动态空气涡流，搭配三组加热系统（每组包含自动正反转风扇 加热部件 变频控制器等）；



8、内置蒸汽气发生器(锅炉加热)提供蒸汽供应和100%饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每24小时自动换水功能；



9、烹饪过程中湿度控制设定1％；



10、5档风扇转速；



11、标配带6点温度感应的核心探针一支；



12、多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；



13、高级烹饪功能：烹饪&保温,低风速,低功率,暂停,预约烹饪延迟启动；



14、醒发功能:各种面食醒发；



15、提供6个全自动清洗程序；



16、自动除垢:锅炉开机自动清洗，定时除垢提醒；



17、三层玻璃结构；



18、自动监测 提示故障代码；



19、组件连接互联网；



20、配套可容纳20层GN份盘推车一辆。


			900*1000*1900





			11


			单门保温餐车


			台


			2


			1、温度范围：30~110℃；



2、功率/电压：≥2.5KW/220V。


			800*1000*1800/11个搁架





			北京市顺义区李各庄学校





			1


			净水设备


			台


			1


			1、电功率为：380V/≥5KW


			软化水5T/h，净水2T/h





			北京市顺义区第八中学





			1


			多功能搅拌机


			台


			1


			1、用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等操作



2、料桶容积 : ≥35L



3、额定电压 : 380V



4、额定频率 : 50Hz



5、电机功率 ≥1.50kW



6、最大和面量 : ≥10kg



7、参考搅拌转速 : 65/102/296(r/min)


			≥35L





			2


			多功能切菜机


			台


			1


			1、切片厚薄可调节，切丝粗细可调节。



2、更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样。



3、标配防鼠网、紧急停止按钮和耐油橡套电源线。



4、功率/电压：≥1.5KW/380V。



5、生产能力：200~1000kg/h。


			1200*600*1300/380V





			北京市顺义区特殊教育学校





			1


			双门电蒸饭车


			台


			1


			1.食品级201不锈钢



2.节能蒸汽



3.多回路发热管



4.保温发泡层，自动补水



5.参考规格：1390*660*1720mm



6.电压：380V



7.功率：≥12kw*2



8.蒸饭能力：米饭：60-80kg面点：40-60kg排骨：80-100kg



9.输入蒸汽压力：0.02Mpa



10.蒸饭时间：25~50分钟



11.每盆约≥4kg大米


			24盘、1400*700*1800





			北京市顺义区南彩第二小学





			1


			电力二十盘万能蒸烤箱


			台


			1


			1、电压：380v  功率：≥35kw；



2、装载容量: 20层 GN1/1烤盘；



3、智能触摸: 10.1英寸电容式(TFT)触摸屏；



4、菜单编程:可编辑存储≥1200个预设烹饪程序，程序≥10个步骤；



5、五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃-98℃）,标准蒸汽模式（99℃）,高温蒸汽模式（100-130℃）,蒸烤混合模式（30℃-300℃）,对衡烤模式（30℃-300℃)；



6、内外材质均为AISI304不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计；



7、均衡热风循环:动态空气涡流，搭配三组加热系统（每组包含自动正反转风扇 加热部件 变频控制器等）；



8、内置蒸汽气发生器(锅炉加热)提供蒸汽供应和100%饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每24小时自动换水功能；



9、烹饪过程中湿度控制设定1％；



10、5档风扇转速；



11、标配带6点温度感应的核心探针一支；



12、多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；



13、高级烹饪功能：烹饪&保温,低风速,低功率,暂停,预约烹饪延迟启动；



14、醒发功能:各种面食醒发；



15、提供6个全自动清洗程序；



16、自动除垢:锅炉开机自动清洗，定时除垢提醒；



17、三层玻璃结构；



18、自动监测 提示故障代码；



19、组件连接互联网；



20、配套可容纳20层GN份盘推车一辆。


			900*1000*1900





			2


			智能炒菜机


			台


			1


			1、额定电压：380V，三相五线制（带地线）



2、额定频率：50Hz



3、额定功率：≥30kW 


4、中控屏：11英寸AI交互大屏



5、内胆直径：≥360mm



6、锅材质：铸铁锅



7、炒菜容量：≥30L



8、单锅平均烹饪时间：4-10min



9、炒制方式：滚筒式



10、接入水压：0.25-0.35Mpa



11、防水等级：IPX4



12、锅具清洗：机器自带一键锅体清洗功能，配有高压水枪辅助冲刷



13、温控：锅体温度监测



14、电子菜谱：支持菜谱录制，一键启动菜谱烹饪



15、支持12种调料：盐、白糖、鸡精、味精、生抽、老抽、陈醋、白醋、大豆油、菜籽油、水淀粉、水，可任意调换成需要的调料。


			1800*1400*800





			3


			智能留样雪柜


			台


			1


			1、电压：220V；



2、温度范围：0℃～+6℃；



3、制冷方式：风冷；



4、留样大屏软硬件系统；



5、配备电子锁系统，防止无关人员打开柜门；



6、系统带人脸识别、密码录入多中操作模式；



7、留样样品可自主录入，自动保存留样记录；



8、强制冷风循环系统，高效制冷，保持柜内温度均匀；



9、门柜框嵌入发热线，防凝露；



10、蒸发器表面电泳耐腐蚀涂层，经久耐用；



11、自动化霜，无需人工除霜；



12、自蒸发冷凝水，无需外排水；



13、智能温控，精准监测柜内温度；



14、可拆卸式门封，易清洁；



15、柜门内嵌玻璃，方便观察内部样品；



16、每个样品隔口均配备 LED灯。


			800*800*2000





			4


			燃气单头大锅灶（1米大锅）


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机一台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置；


			1300*1300*800+500





			5


			燃气单头大锅灶（800mm大锅）


			台


			1


			选用SUS304#不锈钢板制作，



1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为1.0mm；



2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。



3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；



4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头；



5、配铝制低噪音风机≥250W/220V风机一台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置；


			1100*1200*800+500





			6


			挂墙洗地龙头


			台


			6


			1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理



2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体



3、10米无痕三层液压钢丝管（黑色） 、与主体接口为金属连接件、耐温≥85度



4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套可调水压。（配置一把喷头）



5、进水接口为标准1/2''外螺纹


			10m








第四包采购货品参数



			序号


			设备名称


			单位


			数量


			技术参数





			一、北京市顺义区临河小学





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；



4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈；


5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行；


7.晨检过程视频记录并上传至平台；



8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件；



9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；



11.人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%；


12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			1


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops



2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒；



7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9.≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口；



10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种


17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33..工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



软件著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书。


需提供所投型号的《计量器具型式批准证书》。


3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上；



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz；



3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB；



4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控；



5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别


6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s；



7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络；


14.蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙）；



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块。


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；



17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）。


22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			1


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz；


10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.48小时不间断运行设备正常稳定；



19.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



20.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



21.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



22.工作温度满足：-10℃~50℃；



23.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			5


			广温型温度传感器


			台


			7


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A）


10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式





			6


			温湿度传感器


			台


			2


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



10.≤90mm×90mm×30mm


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传





			7


			中继网关


			台


			2


			1.用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB



4.硬盘≥8 GB



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证）


7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A）


8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			1


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB；



7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g


13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			9


			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2.商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效





			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板；



3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨；



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8.≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）；



10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14.≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）；



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；





			11


			网线


			米


			835


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			450


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			12


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			12


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			24


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			1


			尺寸≤230×144×37mm 





			17


			PVC管


			米


			1414


			聚氯乙烯材质





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			1


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑





			21


			网络视频录像机


			台


			1


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；





			22


			排插


			个


			1


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm





			23


			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7、供电：1xAA电池，续航≥1年；



8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质


2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%）


6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。





			25


			无线智能开关面板


			台


			2


			1.用于紫外线灯使用



2.单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载



3.按键指示灯：蓝色



4.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6.产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7.安装方式：86盒安装





			26


			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。



2.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上）。





			27


			


			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等





			二、北京市顺义区教育研究和教师研修中心附属实验小学





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；



4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈；


5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行；


7.晨检过程视频记录并上传至平台；


8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件；



9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；



11.人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%；


12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			1


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops；



2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；



修改：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g；


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒；



7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9.≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口；



10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种；


17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理


；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33..工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、软件著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书。


2、需提供所投型号的《计量器具型式批准证书》。


3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上；



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz；



3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB；



4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控；



5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别


6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s；



7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络；



14.蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙）；



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块；


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；



17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）；



22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			1


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz；



10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.规格尺寸：≤220mm×200mm×70mm


19.48小时不间断运行设备正常稳定；



20.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



21.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



22.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



23.工作温度满足：-10℃~50℃；



24.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			5


			广温型温度传感器


			台


			5


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A）


10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式





			6


			温湿度传感器


			台


			2


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



10.≤90mm×90mm×30mm


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传





			7


			中继网关


			台


			2


			1、用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB



4.硬盘≥8 GB



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证）


7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A）


8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			1


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB；



7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g；



13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			9


			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2.商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效





			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板；



3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨；



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8.≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）；



10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14.≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）；



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；





			11


			网线


			米


			432


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			318


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			12


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			12


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			24


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			1


			尺寸≤230×144×37mm 





			17


			PVC管


			米


			825


			聚氯乙烯材质 





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			2


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑 





			21


			网络视频录像机


			台


			2


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB；



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；





			22


			排插


			个


			1


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm





			23


			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7、供电：1xAA电池，续航≥1年；



8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质


2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%）


6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。





			25


			无线智能开关面板


			台


			2


			1、用于紫外线灯使用



2、单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载



3、按键指示灯：蓝色



4、通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5、工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6、产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7、安装方式：86盒安装





			26


			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。



2.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上）





			27


			 


			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等





			三、北京市顺义区龙湾屯中心小学校





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；



4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈；


5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行；


7.晨检过程视频记录并上传至平台；



8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件；



9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；


11.人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%；


12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			1


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops；



2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；



修改：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g；


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒；



7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9.≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口；



10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种；


17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33.工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、软件著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书；



2、需提供所投型号的《计量器具型式批准证书》；



3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上；



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz；



3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB；



4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控；



5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别


6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s；



7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络；



14.蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙）；



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块；


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；



17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）；



22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			1


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz；



10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.规格尺寸：≤220mm×200mm×70mm


19.48小时不间断运行设备正常稳定；



20.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



21.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



22.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



23.工作温度满足：-10℃~50℃；



24.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			5


			广温型温度传感器


			台


			5


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A）


10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式





			6


			温湿度传感器


			台


			2


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



10.≤90mm×90mm×30mm


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传





			7


			中继网关


			台


			2


			1.用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB



4.硬盘≥8 GB



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证）


7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A）


8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			1


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB；



7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g；



13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			9


			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2.商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效





			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板；



3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨；



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8.≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）；



10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14.≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）；



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；





			11


			网线


			米


			806


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			319


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			13


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			13


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			26


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			1


			尺寸≤230×144×37mm 





			17


			PVC管


			米


			1238


			聚氯乙烯材质 





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			2


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发 





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑





			21


			网络视频录像机


			台


			2


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB；



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；





			22


			排插


			个


			3


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm





			23


			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7、供电：1xAA电池，续航≥1年；



8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质


2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%）


6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。





			25


			无线智能开关面板


			台


			2


			1、用于紫外线灯使用



2、单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载



3、按键指示灯：蓝色



4、通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5、工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6、产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7、安装方式：86盒安装





			26


			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。



2.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上）





			27


			 


			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等





			四、北京市顺义区张镇中学





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；



4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈；


5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行；


7.晨检过程视频记录并上传至平台；



8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件；



9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；



11.人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%；


12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			1


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops；



2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；



修改：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g；


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒；



7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9.≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口；



10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种；


17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33..工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、软件著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书；



2、需提供所投型号的《计量器具型式批准证书》；



3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上；



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz；



3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB；



4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控；



5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别；



6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s；



7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络；



14.蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙）；



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块；


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；



17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）；



22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			2


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz；



10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.规格尺寸：≤220mm×200mm×70mm；



19.48小时不间断运行设备正常稳定；



20.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



21.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



22.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



23.工作温度满足：-10℃~50℃；



24.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			5


			广温型温度传感器


			台


			13


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A）


10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式





			6


			温湿度传感器


			台


			3


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



10.≤90mm×90mm×30mm


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传





			7


			中继网关


			台


			3


			1、用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB



4.硬盘≥8 GB



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证） 



7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A）


8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			1


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB；



7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g；



13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			9


			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2.商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效





			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板；



3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨；



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8.≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）；



10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14.≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）；



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；





			11


			网线


			米


			1221


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			898


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			8


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			8


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			16


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			1


			尺寸≤230×144×37mm 





			17


			PVC管


			米


			2331


			聚氯乙烯材质 





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			2


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑





			21


			网络视频录像机


			台


			1


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB；



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；








			22


			排插


			个


			1


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm





			23


			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7、供电：1xAA电池，续航≥1年；



8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质


2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%）


6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。





			25


			无线智能开关面板


			台


			2


			1、用于紫外线灯使用



2、单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载



3、按键指示灯：蓝色



4、通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5、工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6、产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7、安装方式：86盒安装





			26


			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。



2.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上）





			27


			 


			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等





			五、北京市顺义区北小营中心小学校





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；


4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈；


5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行；


7.晨检过程视频记录并上传至平台；



8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件；



9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；



11.人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%；


12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			1


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops；



2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；



修改：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g；


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒；



7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9.≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口；



10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种；


17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33..工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、软件著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书；



2、需提供所投型号的《计量器具型式批准证书》；



3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上；



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz；



3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB；



4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控；



5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别


6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s；



7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络；



蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙）；



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块；


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；



17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）；



22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			1


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz；



10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.规格尺寸：≤220mm×200mm×70mm


19.48小时不间断运行设备正常稳定；



20.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



21.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



22.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



23.工作温度满足：-10℃~50℃；



24.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应 



特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。








			5


			广温型温度传感器


			台


			6


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A）


10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式





			6


			温湿度传感器


			台


			2


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



10. ≤90mm×90mm×30mm


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传





			7


			中继网关


			台


			2


			1.用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB



4.硬盘≥8 GB



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证修改：）


7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A）


8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			1


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB；



7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g；



13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			9


			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2.商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效





			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板；



3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨；



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8.≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）；



10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14.≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）；



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；





			11


			网线


			米


			120


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			60


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			12


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			12


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			24


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			1


			尺寸≤230×144×37mm





			17


			PVC管


			米


			198


			聚氯乙烯材质





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			2


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发 





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑





			21


			网络视频录像机


			台


			2


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB；



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；





			22


			排插


			个


			1


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm





			23


			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7、供电：1xAA电池，续航≥1年；



8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质


2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%）


6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。





			25


			无线智能开关面板


			台


			2


			1、用于紫外线灯使用



2、单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载



3、按键指示灯：蓝色



4、通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5、工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6、产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7、安装方式：86盒安装





			26


			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。



2.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上）





			27


			 


			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等





			六、北京市顺义区大孙各庄中心小学





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；



4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈；


5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行；


7.晨检过程视频记录并上传至平台；



8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件；



9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；



11.人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%；


12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			1


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops；



2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；



修改：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g；


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒；



7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9.≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口；



10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种；


17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33..工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、软件著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书；



2、需提供所投型号的《计量器具型式批准证书》；



3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上；



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz；



3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB；



4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控；



5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别


6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s；



7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络；



14.蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙）；



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块；


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；



17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）；



22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			1


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz；



10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.规格尺寸：≤220mm×200mm×70mm


19.48小时不间断运行设备正常稳定；



20.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



21.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



22.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



23.工作温度满足：-10℃~50℃；



24.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。








			5


			广温型温度传感器


			台


			6


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A）


10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式





			6


			温湿度传感器


			台


			2


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



10.≤90mm×90mm×30mm


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传





			7


			中继网关


			台


			2


			1、用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB



4.硬盘≥8 GB



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证）


7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A）


8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			1


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB；



7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g；



13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			9


			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2.商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效





			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板；



3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨；



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8.≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）；



10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14.≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）；



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；





			11


			网线


			米


			661


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			711


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			8


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			8


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			16


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			1


			尺寸≤230×144×37mm 





			17


			PVC管


			米


			1510


			聚氯乙烯材质





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			1


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑





			21


			网络视频录像机


			台


			1


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB；



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；





			22


			排插


			个


			1


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm





			23


			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7、供电：1xAA电池，续航≥1年；



8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质


2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%）


6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。





			25


			无线智能开关面板


			台


			2


			1、用于紫外线灯使用



2、单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载



3、按键指示灯：蓝色



4、通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5、工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6、产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7、安装方式：86盒安装





			26


			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。



2.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上）





			27


			 


			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等





			七、北京市顺义区第八中学





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；



4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈；


5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行


7.晨检过程视频记录并上传至平台 



8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件


9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；



11.人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%



12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			2


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops 


2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；



修改：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒；



7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9.≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口；


10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种


17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33..工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、软件著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书；



2、需提供所投型号的《计量器具型式批准证书》；



3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz



3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB 


4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控


5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别


6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s 


7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络；


14.蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙）；



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块；


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；



17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）；



22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			3


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz；



10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.规格尺寸：≤220mm×200mm×70mm


19.48小时不间断运行设备正常稳定；



20.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



21.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



22.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



23.工作温度满足：-10℃~50℃；



24.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			5


			广温型温度传感器


			台


			16


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A）


10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式





			6


			温湿度传感器


			台


			3


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



10.≤90mm×90mm×30mm


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传





			7


			中继网关


			台


			3


			1、用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB 


4.硬盘≥8 GB 



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证） 



7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A）


8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			2


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB


7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g；



13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			9


			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2.商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效





			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板；



3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨；



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8.≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）；



10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14.≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）；



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；





			11


			网线


			米


			225


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			100


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			10


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			10


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			20


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			1


			尺寸≤230×144×37mm





			17


			PVC管


			米


			358


			聚氯乙烯材质





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			1


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑





			21


			网络视频录像机


			台


			2


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB；



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；





			22


			排插


			个


			1


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm





			23


			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7、供电：1xAA电池，续航≥1年；



8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质


2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%） 



6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。





			25


			无线智能开关面板


			台


			2


			1、用于紫外线灯使用



2、单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载



3、按键指示灯：蓝色



4、通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5、工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6、产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7、安装方式：86盒安装





			26


			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。



2.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上）





			27


			 


			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等





			八、北京市顺义区南彩第二小学





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；



4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈；


5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行；


7.晨检过程视频记录并上传至平台；



8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件；



9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；



11.人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%；


12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			1


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops；



2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；



修改：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g；


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒；



7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9.≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口；



10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种；


修改： 



17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33..工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、软件著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书；



2、需提供所投型号的《计量器具型式批准证书》；



3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上；



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz；



3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB；



4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控；



5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别


6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s；



7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络；



14.蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙）；



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块；


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；



17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）；



22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			1


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz；


10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.规格尺寸：≤220mm×200mm×70mm


19.48小时不间断运行设备正常稳定；



20.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



21.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



22.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



23.工作温度满足：-10℃~50℃；



24.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			5


			广温型温度传感器


			台


			6


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A） 



10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式





			6


			温湿度传感器


			台


			2


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



10.≤90mm×90mm×30mm 


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传





			7


			中继网关


			台


			2


			1、用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB



4.硬盘≥8 GB



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证）


7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A） 



8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			1


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB；



7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g；



13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			9


			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2.商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效





			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板；



3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨；



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8.≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）；



10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14 ≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）；



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；





			11


			网线


			米


			583


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			399


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			12


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			12


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			24


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			1


			尺寸≤230×144×37mm





			17


			PVC管


			米


			1081


			聚氯乙烯材质





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			4


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑





			21


			网络视频录像机


			台


			1


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB；



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；





			22


			排插


			个


			1


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm





			23


			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7、供电：1xAA电池，续航≥1年；



8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质


2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%） 



6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。





			25


			无线智能开关面板


			台


			2


			1、用于紫外线灯使用



2、单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载



3、按键指示灯：蓝色



4、通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5、工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6、产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7、安装方式：86盒安装





			26


			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。



2.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上）





			27


			 


			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等





			九、北京市顺义区李遂中学





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；



4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈；


5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行；


7.晨检过程视频记录并上传至平台；



8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件；



9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；



11.人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%；


12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			1


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops；



2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；



修改：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g；


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒；


7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9.≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口；


10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种；


17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33..工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、软件著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书；



2、需提供所投型号的《计量器具型式批准证书》；



3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上；



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz；



3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB；



4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控；



5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别；



6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s；



7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络；


14.蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙）；



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块；


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；



17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）；



22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			2


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz； 



10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.规格尺寸：≤220mm×200mm×70mm


19.48小时不间断运行设备正常稳定；



20.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



21.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



22.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



23.工作温度满足：-10℃~50℃；



24.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			5


			广温型温度传感器


			台


			14


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A） 



10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65


13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式





			6


			温湿度传感器


			台


			4


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65


10.≤90mm×90mm×30mm


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传





			7


			中继网关


			台


			2


			1、用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB



4. 硬盘≥8 GB



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证） 



7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A） 



8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			1


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB；



7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g；



13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			9


			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2.商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效





			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板；



3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨；



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8.≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）；



10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14.≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）； 



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；





			11


			网线


			米


			583


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			399


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			12


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			12


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			24


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			1


			尺寸≤230×144×37mm





			17


			PVC管


			米


			1081


			聚氯乙烯材质





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			4


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑





			21


			网络视频录像机


			台


			1


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB；



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；





			22


			排插


			个


			1


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm





			23


			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7、供电：1xAA电池，续航≥1年；



8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质


2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%）



6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。





			25


			无线智能开关面板


			台


			2


			1、用于紫外线灯使用



2、单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载



3、按键指示灯：蓝色



4、通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5、工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6、产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7、安装方式：86盒安装





			26


			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。



2.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上）





			27


			 


			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等





			十、北京市顺义区裕龙第二学校





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；



4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈；


5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行；


7.晨检过程视频记录并上传至平台；



8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件；



9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；



11.人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%；


12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			1


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops；



2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；



修改：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g；


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒；



7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9.≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口；



10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种；


17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33..工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、软件著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书；



2、需提供所投型号的《计量器具型式批准证书》；



3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上；



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz；



3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB；



4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控；



5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别


6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s；



7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络； 



14.蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙）；



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块；


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；


17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）。；



22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			1


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz； 



10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.规格尺寸：≤220mm×200mm×70mm


19.48小时不间断运行设备正常稳定；



20.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



21.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



22.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



23.工作温度满足：-10℃~50℃；



24.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			5


			广温型温度传感器


			台


			6


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A）


10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65


13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm 


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式





			6


			温湿度传感器


			台


			2


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65


10.≤90mm×90mm×30mm


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传





			7


			中继网关


			台


			2


			1、用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB 


4.硬盘≥8 GB



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证）


7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A） 



8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			1


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB；



7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g；



13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			9


			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2.商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效





			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板；



3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨；



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8.≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）；



10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14.≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）；



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；





			11


			网线


			米


			353


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			128


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			22


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			22


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			44


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			2


			尺寸≤230×144×37mm





			17


			PVC管


			米


			530


			聚氯乙烯材质





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			2


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑





			21


			网络视频录像机


			台


			1


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB；



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；





			22


			排插


			个


			2


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm
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			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7、供电：1xAA电池，续航≥1年；



8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质


2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%）


6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。





			25


			无线智能开关面板


			台


			2


			1、用于紫外线灯使用



2、单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载



3、按键指示灯：蓝色



4、通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5、工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6、产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7、安装方式：86盒安装





			26


			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。


2.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上）





			27


			 


			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等





			十一、北京市顺义区裕龙小学





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；



4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈；


5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行；


7.晨检过程视频记录并上传至平台；



8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件；



9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；



11.人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%；


12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			1


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops；



2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；



修改：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g；


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒；



7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9.≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口；


10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种；


修改： 



17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33..工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书；



2、供所投型号的《计量器具型式批准证书》；



3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上；



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz；


3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB；



4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控；


5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别


6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s；



7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络；


14.蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙）；



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块；


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；



17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）；



22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			1


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz； 



10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.规格尺寸：≤220mm×200mm×70mm


19.48小时不间断运行设备正常稳定；



20.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



21.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



22.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



23.工作温度满足：-10℃~50℃；



24.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			5


			广温型温度传感器


			台


			5


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A）


10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式





			6


			温湿度传感器


			台


			2


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



10.≤90mm×90mm×30mm


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传





			7


			中继网关


			台


			2


			1、用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB



4.硬盘≥8 GB



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证）


7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A）


8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			1


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB；



7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g；



13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			9


			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2.商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效





			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板；



3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8.≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）；



10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14.≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）；



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；





			11


			网线


			米


			448


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			236


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			25


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			25


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			50


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			2


			尺寸≤230×144×37mm





			17


			PVC管


			米


			753


			聚氯乙烯材质





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			2


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑





			21


			网络视频录像机


			台


			1


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB；



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；





			22


			排插


			个


			2


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm





			23


			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7、供电：1xAA电池，续航≥1年；



8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质


2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%）


6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。





			25


			无线智能开关面板


			台


			2


			1、用于紫外线灯使用



2、单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载



3、按键指示灯：蓝色



4、通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5、工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6、产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7、安装方式：86盒安装





			26


			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。



2.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上）








			27


			 


			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等





			十二、北京市顺义区石园小学现代校区





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；



4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈；


5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行；


7.晨检过程视频记录并上传至平台；



8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件；



9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；



11.人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%；


12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			1


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops；



2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；



修改：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g；


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒；



7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9.≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口；


10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种；


17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33..工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、软件著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书；



2、需提供所投型号的《计量器具型式批准证书》；



3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上；



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz；



3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB；



4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控；



5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别


6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s；



7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络； 



14.蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙）；



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块。；


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；



17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）；



22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			1


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz； 



10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.规格尺寸：≤220mm×200mm×70mm


19.48小时不间断运行设备正常稳定；



20.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



21.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



22.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



23.工作温度满足：-10℃~50℃；



24.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			5


			广温型温度传感器


			台


			5


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A） 



10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式





			6


			温湿度传感器


			台


			2


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



10.≤90mm×90mm×30mm


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传





			7


			中继网关


			台


			2


			1、用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB



4.硬盘≥8 GB 



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证）


7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A） 



8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			1


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB；



7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g；



13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			9


			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2.商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效





			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板；



3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨；



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8.≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）；



10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14.≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）；



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；





			11


			网线


			米


			212


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			107


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			10


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			10


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			20


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			1


			尺寸≤230×144×37mm





			17


			PVC管


			米


			351


			聚氯乙烯材质





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			1


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑





			21


			网络视频录像机


			台


			1


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB；



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；





			22


			排插


			个


			2


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm





			23


			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7、供电：1xAA电池，续航≥1年；



8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质


2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%） 



6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。





			25


			无线智能开关面板


			台


			2


			1、用于紫外线灯使用



2、单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载



3、按键指示灯：蓝色



4、通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5、工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6、产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7、安装方式：86盒安装





			26


			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。


2.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上）





			27


			 


			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等





			十三、北京市顺义区石园第二小学（黄城根小学顺义分校）





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；



4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈；


5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行；


7.晨检过程视频记录并上传至平台；



8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件；



9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；



11.人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%；


12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			1


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops；



2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；



修改：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g；


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒；



7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9.≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口；



修改： 


10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种；


17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33..工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、软件著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书；



2、需提供所投型号的《计量器具型式批准证书》；



3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上；



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz；



3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB；



4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控；



5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别


6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s；



7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络；


14.蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙）；



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块；


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；



17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）；



22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			1


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz；


10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.规格尺寸：≤220mm×200mm×70mm；



19.48小时不间断运行设备正常稳定；



20.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



21.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



22.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



23.工作温度满足：-10℃~50℃；



24.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			5


			广温型温度传感器


			台


			5


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A）


10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式





			6


			温湿度传感器


			台


			2


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



10.≤90mm×90mm×30mm


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传









			7


			中继网关


			台


			2


			1、用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB



4.硬盘≥8 GB 



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证） 



7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A） 



8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			1


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB；



7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g；



13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			9


			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2.商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效





			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板；



3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨；



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8.≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）；



10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14.≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）；



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；





			11


			网线


			米


			700


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			690


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			8


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			8


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			16


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			1


			尺寸≤230×144×37mm





			17


			PVC管


			米


			1529


			聚氯乙烯材质





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			1


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑





			21


			网络视频录像机


			台


			1


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB；



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；





			22


			排插


			个


			1


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm





			23


			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7、供电：1xAA电池，续航≥1年；



8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质


2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%）


6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。





			25


			无线智能开关面板


			台


			2


			1、用于紫外线灯使用



2、单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载



3、按键指示灯：蓝色



4、通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5、工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6、产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7、安装方式：86盒安装





			26


			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。



2.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上）





			27


			 


			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等





			十四、北京市顺义区仓上小学





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；



4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈；


修改： 



5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行；


7.晨检过程视频记录并上传至平台；



8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件；



9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；


11.人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%；


12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			1


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops；



2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；



修改：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g；


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒； 



7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9.≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口； 


10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种；


修改： 



17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33..工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、软件著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书；



2、需提供所投型号的《计量器具型式批准证书》；



3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上；



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz；



3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB；



4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控；



5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别


6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s；



7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络； 



14.蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙）；



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块；


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；



17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）；



22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			1


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz； 



10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.规格尺寸：≤220mm×200mm×70mm


19.48小时不间断运行设备正常稳定；



20.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



21.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



22.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



23.工作温度满足：-10℃~50℃；



24.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			5


			广温型温度传感器


			台


			5


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A） 



10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式





			6


			温湿度传感器


			台


			2


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



10.≤90mm×90mm×30mm


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传





			7


			中继网关


			台


			2


			1、用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB



4.硬盘≥8 GB 



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证）


7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A）


8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			1


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB；



7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g；



13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			9


			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2.商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效





			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板；



3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨；



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8.≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）；



10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14.≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）；



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；





			11


			网线


			米


			740


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			649


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			8


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			8


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			16


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			1


			尺寸≤230×144×37mm





			17


			PVC管


			米


			1528


			聚氯乙烯材质





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			1


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑





			21


			网络视频录像机


			台


			1


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB；



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；








			22


			排插


			个


			1


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm





			23


			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7、供电：1xAA电池，续航≥1年；



8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质


2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%） 



6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。





			25


			无线智能开关面板


			台


			2


			1、用于紫外线灯使用



2、单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载



3、按键指示灯：蓝色



4、通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5、工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6、产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7、安装方式：86盒安装





			26


			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。


2.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上）





			27


			 


			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等





			十五、北京市顺义区张镇中心小学校





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；



4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈；


5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行；


7.晨检过程视频记录并上传至平台；



8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件；



9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；



11人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%；


12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			1


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops；



2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；



修改：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g；


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒；



7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9.≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口； 


10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种；


17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33..工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、软件著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书；



2、需提供所投型号的《计量器具型式批准证书》；



3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上；



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz；



3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB；



4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控；



5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别


6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s；



7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络；



14.蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙）；



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块；


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；



17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）；



22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			1


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz；


10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.规格尺寸：≤220mm×200mm×70mm


19.48小时不间断运行设备正常稳定；



20.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



21.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



22.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



23.工作温度满足：-10℃~50℃；



24.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			5


			广温型温度传感器


			台


			5


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm 


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A） 



10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式





			6


			温湿度传感器


			台


			2


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



10.≤90mm×90mm×30mm


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传





			7


			中继网关


			台


			2


			1、用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB



4.硬盘≥8 GB



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证）


7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A） 



8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			1


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB；



7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g；



13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			9


			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2.商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效








			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板；



3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨；



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8.≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）；



10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14.≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）；



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；





			11


			网线


			米


			566


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			623


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			8


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			8


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			16


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			1


			尺寸≤230×144×37mm





			17


			PVC管


			米


			1308


			聚氯乙烯材质





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			1


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑





			21


			网络视频录像机


			台


			1


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB；



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；





			22


			排插


			个


			1


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm





			23


			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7、供电：1xAA电池，续航≥1年；



8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质


2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%）


6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。





			25


			无线智能开关面板


			台


			2


			1、用于紫外线灯使用



2、单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载


3、按键指示灯：蓝色



4、通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5、工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6、产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7、安装方式：86盒安装
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			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。



2.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上） 









			27


			 


			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等





			十六、西辛小学教育集团仁和校区





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；



4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈；


5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行；


7.晨检过程视频记录并上传至平台；



8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件；



9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；



11.人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%；


12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			1


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops；



2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；



修改：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g；


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒； 



7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9.≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口； 


10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种；


17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33..工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、软件著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书；



2、需提供所投型号的《计量器具型式批准证书》；



3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上；



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz；



3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB；



4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控；



5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别


6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s；



7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络；



14.蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙）；



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块；


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；



17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）；



22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			1


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz；


10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.规格尺寸：≤220mm×200mm×70mm


19.48小时不间断运行设备正常稳定；



20.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



21.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



22.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



23.工作温度满足：-10℃~50℃；



24.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			5


			广温型温度传感器


			台


			5


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A） 



10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式





			6


			温湿度传感器


			台


			2


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



10.≤90mm×90mm×30mm


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传





			7


			中继网关


			台


			2


			1、用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB



4.硬盘≥8 GB



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证） 



7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A）


8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			1


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB；



7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏。；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g；



13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			9


			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2.商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效





			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板；



3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨；



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8.≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）；



10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14.≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）；



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；





			11


			网线


			米


			871


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			130


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			5


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			5


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			10


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			1


			尺寸≤230×144×37mm





			17


			PVC管


			米


			1102


			聚氯乙烯材质





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			1


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑





			21


			网络视频录像机


			台


			1


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB；



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；





			22


			排插


			个


			1


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm





			23


			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7、供电：1xAA电池，续航≥1年；



8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质


2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%） 



6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。
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			无线智能开关面板


			台


			2


			1、用于紫外线灯使用



2、单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载



3、按键指示灯：蓝色



4、通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5、工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6、产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7、安装方式：86盒安装
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			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。



2.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上）
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			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等





			十七、北京市顺义区李各庄学校





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；



4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈；


5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行；


7.晨检过程视频记录并上传至平台；



8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件；



9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；



11.人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%；


12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			1


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops；



2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；



修改：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g；


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒；



7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9.≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口；


10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种；


17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33..工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、软件著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书；



2、需提供所投型号的《计量器具型式批准证书》；



3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上；



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz；



3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB；



4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控；



5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别


6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s



7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络；


14.蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙） 



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块；


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；



17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）；



22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			1


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz；


10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.规格尺寸：≤220mm×200mm×70mm


19.48小时不间断运行设备正常稳定；



20.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



21.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



22.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



23.工作温度满足：-10℃~50℃；



24.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			5


			广温型温度传感器


			台


			5


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A） 



10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式





			6


			温湿度传感器


			台


			2


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



10.≤90mm×90mm×30mm 


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传





			7


			中继网关


			台


			2


			1、用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB



4.硬盘≥8 GB 



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证）


7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A） 



8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			1


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB；



7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g；



13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			9


			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2. 商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效





			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板；



3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨；



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8.≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）；



10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14.≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）；



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；





			11


			网线


			米


			426


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			258


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			11


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			11


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			22


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			1


			尺寸≤230×144×37mm





			17


			PVC管


			米


			753


			聚氯乙烯材质





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			1


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑





			21


			网络视频录像机


			台


			1


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB；



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；





			22


			排插


			个


			1


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm





			23


			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7、供电：1xAA电池，续航≥1年；



8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质


2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%） 



6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。





			25


			无线智能开关面板


			台


			2


			1、用于紫外线灯使用



2、单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载



3、按键指示灯：蓝色



4、通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5、工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6、产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7、安装方式：86盒安装





			26


			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。



2.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上） 





			27


			 


			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等





			十八、北京市顺义区第三中学





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；



4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈


5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行；


7.晨检过程视频记录并上传至平台；



8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件；



9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；



11.人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%；


12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			2


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops；



2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；



修改：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g；


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒； 



7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9.≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口； 


10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种；


17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33..工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、软件著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书；



2、需提供所投型号的《计量器具型式批准证书》；



3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上；



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz；



3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB；



4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控；



5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别



6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s；



7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络；


14.蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙）；



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块；


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；



17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）；



22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			3


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz；


10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.规格尺寸：≤220mm×200mm×70mm


19.48小时不间断运行设备正常稳定；



20.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



21.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



22.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



23.工作温度满足：-10℃~50℃；



24.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			5


			广温型温度传感器


			台


			15


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm 


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A） 



10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式





			6


			温湿度传感器


			台


			4


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



10.≤90mm×90mm×30mm 


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传





			7


			中继网关


			台


			3


			1、用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB



4.硬盘≥8 GB



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证）


7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A）


8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			2


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB；



7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g；



13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应。



特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			9


			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2.商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效





			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板；



3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨；



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8.≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）；



10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14.≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）；



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；





			11


			网线


			米


			150


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			150


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			12


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			12


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			24


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			1


			尺寸≤230×144×37mm





			17


			PVC管


			米


			330


			聚氯乙烯材质





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			1


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑





			21


			网络视频录像机


			台


			2


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB；



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；





			22


			排插


			个


			1


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm





			23


			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7、供电：1xAA电池，续航≥1年；



8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质



2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%） 



6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。





			25


			无线智能开关面板


			台


			2


			1、用于紫外线灯使用



2、单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载



3、按键指示灯：蓝色



4、通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5、工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6、产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7、安装方式：86盒安装





			26


			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。



2.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上）





			27


			 


			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等





			十九、北京市顺义区双兴小学





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；



4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈；


5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行；


7.晨检过程视频记录并上传至平台；



8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件；



9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；



11.人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%；


12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			1


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops；



2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；



修改：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g；


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒； 



7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9.≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口；


10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种；


17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33..工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、软件著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书；



2、需提供所投型号的《计量器具型式批准证书》；



3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上；



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz；



3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB；



4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控；



5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别


6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s 


7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络； 



14.蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙）；



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块；


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；



17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）；



22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			1


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz； 



10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.规格尺寸：≤220mm×200mm×70mm


19.48小时不间断运行设备正常稳定；



20.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



21.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



22.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



23.工作温度满足：-10℃~50℃；



24.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			5


			广温型温度传感器


			台


			5


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm 


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A） 



10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式





			6


			温湿度传感器


			台


			2


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



10.≤90mm×90mm×30mm


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传





			7


			中继网关


			台


			2


			1、用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB 


4.硬盘≥8 GB 



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证） 



7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A） 



8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			1


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB；



7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g；



13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。
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			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2. 商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效





			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板；



3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨；



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8.≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）；



10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14.≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）；



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；
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			网线


			米


			325


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			250


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			10


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			10


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			20


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			1


			尺寸≤230×144×37mm





			17


			PVC管


			米


			633


			聚氯乙烯材质





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			1


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑





			21


			网络视频录像机


			台


			1


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB；



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；





			22


			排插


			个


			1


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm





			23


			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7、供电：1xAA电池，续航≥1年；



8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质


2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%） 



6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。





			25


			无线智能开关面板


			台


			2


			1、用于紫外线灯使用



2、单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载



3、按键指示灯：蓝色



4、通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5、工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6、产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7、安装方式：86盒安装





			26


			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。



2.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上）





			27


			 


			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等





			二十、北京市顺义区第五中学





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；



4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈；


5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行；


7.晨检过程视频记录并上传至平台；



8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件；



9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；



11.人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%；


12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			2


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops；



2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；



修改：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g；


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒； 



7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9.≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口；



10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种；


17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33..工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、软件著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书；



2、需提供所投型号的《计量器具型式批准证书》；



3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上；



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz；



3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB；



4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控；



5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别


6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s



7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络； 



14.蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙）；



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块；


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；



17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）；



22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			3


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz； 



10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.规格尺寸：≤220mm×200mm×70mm 


19.48小时不间断运行设备正常稳定；



20.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



21.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



22.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



23.工作温度满足：-10℃~50℃；



24.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			5


			广温型温度传感器


			台


			14


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A） 



10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式





			6


			温湿度传感器


			台


			3


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



10.≤90mm×90mm×30mm


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传





			7


			中继网关


			台


			2


			1、用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB



4.硬盘≥8 GB



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证） 



7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A）


8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			2


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB；



7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g；



13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			9


			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2. 商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效





			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板；



3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨；



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8.≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）；



10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14.≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）；



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；





			11


			网线


			米


			156


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			64


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			11


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			11


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			22


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			1


			尺寸≤230×144×37mm





			17


			PVC管


			米


			242


			聚氯乙烯材质





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			1


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑





			21


			网络视频录像机


			台


			2


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB；



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；





			22


			排插


			个


			1


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm





			23


			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7、供电：1xAA电池，续航≥1年；


8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质


2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%） 



6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。





			25


			无线智能开关面板


			台


			2


			1、用于紫外线灯使用



2、单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载



3、按键指示灯：蓝色



4、通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5、工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6、产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7、安装方式：86盒安装





			26


			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。



3.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上） 





			27


			 


			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等





			二十一、西辛小学教育集团西辛校区





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；



4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈；


5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行；


7.晨检过程视频记录并上传至平台；



8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件；



9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；



11.人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%；


12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			1


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops；



2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；



修改：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g；


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒； 



7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9.≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口；



10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种；


17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33..工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、软件著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书；



2、需提供所投型号的《计量器具型式批准证书》；



3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上；



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz；



3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB；



4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控；



5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别


6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s；



7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络；


14.蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙）；



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块；


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；



17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）；



22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			1


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz； 



10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.规格尺寸：≤220mm×200mm×70mm


19.48小时不间断运行设备正常稳定；



20.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



21.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



22.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



23.工作温度满足：-10℃~50℃；



24.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			5


			广温型温度传感器


			台


			5


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A）


10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式





			6


			温湿度传感器


			台


			2


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



10.≤90mm×90mm×30mm


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传





			7


			中继网关


			台


			2


			1、用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB



4.硬盘≥8 GB 



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证） 



7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A）


8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			1


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB；



7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g；



13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			9


			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2.商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效





			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板


3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨；



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8 ≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）；



10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14.≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）；



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；





			11


			网线


			米


			832


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			104


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			4


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			4


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			8


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			1


			尺寸≤230×144×37mm





			17


			PVC管


			米


			1030


			聚氯乙烯材质





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			1


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑





			21


			网络视频录像机


			台


			1


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB；



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；





			22


			排插


			个


			1


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm





			23


			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7供电：1xAA电池，续航≥1年；



8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质


2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%） 



6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。





			25


			无线智能开关面板


			台


			2


			1、用于紫外线灯使用



2、单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载



3、按键指示灯：蓝色



4、通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5、工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6、产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7、安装方式：86盒安装





			26


			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。



2.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上）





			27


			 


			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等





			二十二、北京市顺义区高丽营第二小学





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；



4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈；


5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行；


7.晨检过程视频记录并上传至平台；



8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件；



9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；



11.人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%；


12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			1


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops；



2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；



修改：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g；


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒； 



7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9.≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口； 


10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种；


17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33..工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、软件著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书；



2、需提供所投型号的《计量器具型式批准证书》；



3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上；



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz；



3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB；



4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控；



5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别



6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s；



7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络；


14.蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙）；



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块；


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；



17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）；



22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			1


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz； 



10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.规格尺寸：≤220mm×200mm×70mm


19.48小时不间断运行设备正常稳定；



20.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



21.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



22.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



23.工作温度满足：-10℃~50℃；



24.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。
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			广温型温度传感器


			台


			6


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A）


10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式
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			温湿度传感器


			台


			2


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



10.≤90mm×90mm×30mm


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传





			7


			中继网关


			台


			2


			1.用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB



4.硬盘≥8 GB



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证） 



7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A） 



8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			1


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB；



7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g；



13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。
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			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2.商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效





			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板；



3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨；



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8.≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）；



10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14.≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）；



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；





			11


			网线


			米


			700


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			690


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			8


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			8


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			16


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			1


			尺寸≤230×144×37mm





			17


			PVC管


			米


			1529


			聚氯乙烯材质





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			1


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑





			21


			网络视频录像机


			台


			1


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB；



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；





			22


			排插


			个


			1


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm





			23


			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7、供电：1xAA电池，续航≥1年；



8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质


2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%） 



6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。





			25


			无线智能开关面板


			台


			2


			1.用于紫外线灯使用



2.单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载



3.按键指示灯：蓝色



4.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6.产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7.安装方式：86盒安装





			26


			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。



2.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上） 





			27


			 


			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等





			二十三、北京市顺义区高丽营学校





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；



4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈；


5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行；


7.晨检过程视频记录并上传至平台；



8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件；



9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；



11.人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%；


12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			1


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops；



2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；



修改：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g；


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒；



7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9.≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口； 


10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种；


17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33..工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、软件著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书；



2、需提供所投型号的《计量器具型式批准证书》；



3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上；



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz；



3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB；



4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控；



5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别


6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s；



7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络；


14.蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙）；



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块；


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；



17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）；



22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			2


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz； 



10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.规格尺寸：≤220mm×200mm×70mm


19.48小时不间断运行设备正常稳定；



20.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



21.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



22.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



23.工作温度满足：-10℃~50℃；



24.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			5


			广温型温度传感器


			台


			13


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A）


10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65


13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式





			6


			温湿度传感器


			台


			3


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



10.≤90mm×90mm×30mm


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传





			7


			中继网关


			台


			2


			1、用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB



4.硬盘≥8 GB 



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证）


7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A）


8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			1


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB；



7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g；



13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			9


			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2.商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效





			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板；



3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨；



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8.≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）； 


10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14.≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）；



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；





			11


			网线


			米


			565


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			545


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			8


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			8


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			16


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			1


			尺寸≤230×144×37mm





			17


			PVC管


			米


			1221


			聚氯乙烯材质： 





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			1


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑





			21


			网络视频录像机


			台


			1


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB；



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；





			22


			排插


			个


			1


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm





			23


			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7、供电：1xAA电池，续航≥1年；



8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质


2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%） 



6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。





			25


			无线智能开关面板


			台


			2


			1.用于紫外线灯使用



2.单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载



3.按键指示灯：蓝色



4.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6.产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7.安装方式：86盒安装





			26


			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。



2.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上）





			27


			 


			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等





			二十四、北京市顺义区赵全营中心小学校





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；



4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈；


5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行；


7.晨检过程视频记录并上传至平台；



8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件；



9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；



11.人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%；


12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			1


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops；



2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；



修改：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g；


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒；



7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9.≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口； 


10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种；


17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33..工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、软件著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书；



2、需提供所投型号的《计量器具型式批准证书》；



3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上；



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz；



3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB；



4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控；



5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别


6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s；



7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络； 



14.蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙）；



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块；


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；



17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）；



22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			1


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz； 



10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.规格尺寸：≤220mm×200mm×70mm 


19.48小时不间断运行设备正常稳定；



20.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



21.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



22.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



23.工作温度满足：-10℃~50℃；



24.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。
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			广温型温度传感器


			台


			7


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A） 



10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式





			6


			温湿度传感器


			台


			2


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65


10.≤90mm×90mm×30mm


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传





			7


			中继网关


			台


			2


			1、用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB



4.硬盘≥8 GB



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证）


7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A）


8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			1


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB；



7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g；



13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			9


			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2.商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效





			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板；



3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨；



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8.≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）；



10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14.≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）； 



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；





			11


			网线


			米


			325


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			310


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			8


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			8


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			16


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			1


			尺寸≤230×144×37mm





			17


			PVC管


			米


			699


			聚氯乙烯材质





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			1


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑





			21


			网络视频录像机


			台


			1


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB；



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；





			22


			排插


			个


			1


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm





			23


			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7、供电：1xAA电池，续航≥1年；



8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质


2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%） 



6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。





			25


			无线智能开关面板


			台


			2


			1、用于紫外线灯使用



2、单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载



3、按键指示灯：蓝色



4、通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5、工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6、产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7、安装方式：86盒安装





			26


			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。



2.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上）





			27


			 


			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等





			二十五、北京市顺义区小左各庄小学





			1


			智能晨检一体机


			台


			1


			1.晨检数据上传：用户身份验证后，按设定晨检要求逐项核验及拍照，结果可在食安综合管控平台查询；



2.支持手心/手背识别，识别准确率≥99.5%；


3.支持戒指、指甲油、创可贴等异物识别，识别准确率≥99.5%；



4.支持用户对今日健康状况进行选择反馈；


5.支持体温测量并在屏幕显示，异常时语音/文字提醒，异常情况无法通过晨检；



6.支持晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通行；


7.晨检过程视频记录并上传至平台；



8.支持尾随抓拍，关联红外光栅或视觉算法，记录异常事件；



9.CPU主频不低于2.0GHz，NPU算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；



10.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；



11.人脸识别：容量≥2万人，识别≤0.2秒，准确率≥99.9%；


12.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；



13.48小时不间断运行设备正常稳定；



14.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



15.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



16.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



17.工作温度满足：-10℃~50℃；



18.工作湿度：温度40℃，湿度95%；


证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			2


			AI智能电子秤


			台


			1


			1.CPU≥8核2.4GHz，NPU≥6Tops；



2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；



3.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；



4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；



修改：支持WIFI/4G



5.量程：0-150kg，检定分度值≤50g；


6.打印机：内置58mm热敏打印机，打印速度≥100毫米/秒； 



7.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；



8.材质：秤架结构高强度碳钢秤架，201不锈钢秤盘；



9 ≥1个USB扩展口、1个RJ45、1个电源DC口；



10.外接设备：支持外接扫码枪；



11.网卡：板载10/100/1000Mbps自适应网卡；



12.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；



13.电源：24V/6A；



14.人脸识别：人脸容量不小于10万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



15.强光人脸识别：支持强光直照下可以正常识别人脸；



16.支持自动识别常见蔬菜、水果、肉类品种；


17.登录方式：支持密码和人脸识别登录



18.库存管理：支持即入即出管理，支持按批次出入库管理；



19.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；



20.送货单扫码入库验收功能：支持送货单扫码入库验收；



21.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；



22.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；



23.质检报告拍照录入功能：支持质检报告拍照录入；



24.自动对比送货单和实际验收的重量/数量：支持送货单的重量/数量和实际验收的重量/数量自动比对；



25语音识别：自动识别语音，通过语音快速查找货品；



26.货品录入方式：支持通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；



27.库存实时查询：支持实时按货品或者仓库查询库存；



28.语音提示：支持主要操作均有语音提示，如入库、出库、货品采集及货品识别操作；



29.产品稳定性：支持48小时不间断运行设备正常稳定；



30.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



31.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



32.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



33..工作温度满足：-10℃~50℃；



34.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、软件著作权：需提供“出入库智能秤嵌入式软件”著作权证书，著作权人须为投标人或原计量证书；



2、需提供所投型号的《计量器具型式批准证书》；



3、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			3


			出入库手持设备


			台


			1


			1.操作系统：Android 11以上；



2.处理器：≥4核，主频≥1.5GHz；



3.存储：内存≥2GB ，硬盘≥16GB；



4.显示屏：≥5.5英寸，支持多点触控；



5.前置≥30万像素，后置≥500万像素，支持一维/二维码识别


6.内置58mm热敏打印机，打印速度≥70mm/s；



7.磁条卡：支持1/2/3磁道、支持双向刷卡、符合ISO 7810/7811标准；



8.IC卡：支持智能IC卡/同步卡，符合ISO 7816/EMV/PBOC 3.0标准,5V/3V/1.8V；



9.NFC读卡器：支持：TypeA&B卡、Mifare卡，符合：ISO/IEC 14443,qPBOC3.0,EMV,Paypass,Paywave,ISO 18092标准；



10.喇叭：1*1W；



11.PSAM卡槽：2*SIM(Nano&MINI)+1*PSAM或1*SIM(Nano)+2*PSAM，MicroSD(TF)最高128G；



12.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n；



13.支持Wi-Fi、蓝牙、4G网络； 



14.蓝牙功能：支持BLE（低功耗蓝牙）；



修改： 



15.定位功能：内置GPS、AGPS、北斗等多模定位模块；


16.按键：1*电源键（锁屏键），1*功能键；



17.移动网络类型：支持2G&3G&4G网络；



18.接口：1*Type-C，支持OTG；



19.可拆卸锂聚合物电池，容量不低于2500mAh；



20.电源适配器：输入：AC 100-240V，输出：DC 5V/2A；



21.整机尺寸（长×宽×高）：不超过230 × 90 × 25mm（含打印机凸起部分）；



22.工作温度：-10°C~50°C；



23.储藏温度：-20°C~60°C；





			4


			AI分析终端


			台


			1


			1.可对接8台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；



2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；



3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；



4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；



5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；



6.视频诊断：支持满载最大8路视频流；



7.人脸识别：支持满载最大8路视频流；



8.视频结构化：支持满载最大8路视频流；



9.处理器：不低于4核，主频不低于1.3GHz； 



10.NPU：支持INT4≥28.8Tops；



11.网络接口：≥2个，1000M自适应以太网，RJ45接口；



12.前置USB接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0；



13.RS485：≥1路；



14.PWR：≥1个；



15.RUN：≥1个，双色（红+绿）；



16.电源：DC12V供电；



17.结构：金属机壳；



18.规格尺寸：≤220mm×200mm×70mm


19.48小时不间断运行设备正常稳定；



20.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



21.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



22.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



23.工作温度满足：-10℃~50℃；



24.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			5


			广温型温度传感器


			台


			6


			1.用于消毒库、消毒柜的温度监测。



2.外延型探头，线长≥1.5米。温度量程范围：-50°C~150°C。



3.温度测量精度：±0.5°C



4.数据采集类型：支持PT100温度采集



5.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



6.工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



7.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）或USB-Type-C配置



8.显示：LCD断码屏，显示区域≥55*35mm


9.电池≥8000mAh或Type-C供电（5V/1A）


10.电池寿命：10分钟上报周期下≥5年


11.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



12.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



13.尺寸：≤110mm×80mm×30mm


14.安装方式：螺丝固定



15.软件功能：支持断网数据重传、数据回传、阈值告警、温度突变告警、温度校准功能



16.存储：本地≥10000条，支持导出CSV格式





			6


			温湿度传感器


			台


			2


			1.用于仓库、食品留样冰箱的温度监测



2.采集参数：温度范围（-30°C-70°C）、温度采集精度：0-70°C范围内：±0.3°C、-30~0°C范围内：±0.6°C、温度分辨率：0.1℃；湿度范围（0%-100%RH）、湿度采集精度：10-90%RH范围内：±3%其它范围：±5%、湿度分辨率0.5%RH



3.通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



4工作频段：CN470-510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)



5.配置方式：支持手机NFC配置（安卓/IOS）



6.内置电池供电，总容量不低于8000mAh，典型配置可采用锂亚电池


7.电池寿命：>10年（10分钟上报周期）



8.运行环境：工作温度-30°C-70°C工作湿度：≤95%（无凝结）



9.外壳：阻燃材质，保护等级不低于IP65



10.≤90mm×90mm×30mm 


11.安装方式：壁挂安装



12.软件功能：支持校准、阈值告警、下发指令修改上报周期、配置备份与还原以及D2D功能



13.存储：本地≥2500条，支持断网重传与数据回传





			7


			中继网关


			台


			2


			1、用于温湿度传感器、温度传感器、无线开关面板的组网通讯数据传输使用。



2.处理器：≥4核，主频≥1.3 GHz，64位架构


3.内存≥512 MB



4.硬盘≥8 GB 



5.工作频段：470~510MHz



6.发射功率≤27dBm，且整机须符合国内无线电发射设备相关规定（须提供SRRC认证）


7.支持802.3 af标准PoE供电或Type-C供电（5V/2A）


8.安装方式：桌面放置，壁挂安装





			8


			AI智能留样秤


			台


			1


			1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；



2.AI识别：自动检测样品、AI识别菜品名称；



3.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；



4.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；



5.CPU：主频不低于2.0GHz、算力不低于1TOPS；



6.存储：内存≥2GB，硬盘≥16GB；



7.显示屏：≥11.6英寸，分辨率≥1366×768，电容触摸屏；



8.红外双目摄像头、内置读卡模块；



9.内置58mm热敏打印机；



10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；



11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；



12.量程：0-20KG，检定分度值≤10g；



13.通讯方式：标配WIFI+4G；



14.电源：12V/5A；



15.48小时不间断运行设备正常稳定；



16.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；



17.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；



18.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；



19.工作温度满足：-10℃~50℃；



20.工作湿度：温度40℃，湿度95%；



证明材料和其它证书：



1、技术参数响应表逐条响应


特别注意，如无相关软件的著作权证书或无对应的产品检测报告，则视为此技术要求全部不响应。





			9


			食安可视化监管智慧看板


			台


			1


			1.支持证照公示、消毒记录公示、晨检/健康证公示、重点区域监控公示、留样记录公示、原料品牌公示、厨师公示等



2.商用智慧显示一体机，支持7×24小时运行



屏幕：75英寸，分辨率≥3840×2160，一级能效





			10


			食安综合管控平台可视化控制盒


			台


			1


			1.支持内容和布局和背景色的自定义；



2.内置≥5种大屏模板；



3.同时支持横版和竖版显示器；



4.明厨；



5.支持对厨房中出现的以下违规内容的“违规内容和员工姓名”进行实时语音播报弹窗通知：晨检、留样、员工着装、环境报警、环境监测；



6.处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；



7.GPU：Mali-G610 MP4；



8.≥6Tops算力；



9.内存≥4GB（可扩展至8GB），存储≥64GB（可扩展至128GB）；



10.支持：H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持：H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；



11.显示：HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



12.支持1000M/100M/10M自适应以太网；



13.支持WIFI-2.4G、BT-4.0(可选配WIFI-2.4G/5G、BT-5.0)；



14.≥4个USB（2个USB3.0-HOST，1个USB2.0-HOST，1个Type-C_OTG/HOST）；



15.HDMI2.0支持4K@60HZ输出；



16.支持耳机接口（带左右声道，MIC输入），支持HDMI_OUT音频输出；



17.12V DC输入；



18.尺寸：≤180mm×115mm×30mm；





			11


			网线


			米


			669


			超五类网线，传输速度：≥1000M，工作温度：-20℃~+60℃





			12


			电源线


			米


			583


			电压300/500V，RVV-3*1.5平方，导体材质-铜





			13


			五孔插座


			个


			15


			单位孔数-五孔，产品尺寸-86*86mm





			14


			网线面板


			个


			15


			材质：ABS材质。产品尺寸：86*86*9mm





			15


			明盒


			个


			30


			产品材质：PVC（聚氯乙烯），深度35mm





			16


			路由器


			个


			2


			尺寸≤230×144×37mm





			17


			PVC管


			米


			1378


			聚氯乙烯材质





			18


			辅材


			批


			1


			水晶头、电工胶、管卡、扎带、PVC管连接件等





			19


			16口交换机


			台


			2


			16口千兆电口，网管型，支持线速转发





			20


			机柜


			台


			1


			方孔条耐指纹镀铝锌板，SPCC冷轧钢板，静电喷塑





			21


			网络视频录像机


			台


			2


			1.主处理器：工业级嵌入式微控制器；



2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；



3.操作界面：Web，本地GUI；



4.接入路数：16路；



5.硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大≥10TB；



6.分辨率：12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;2MP;720p;D1；



7.多路回放：最大支持16路回放；



8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；



9.音频输入：1路，RCA输入口；



10.音频输出：1路，RCA输出口；



11.HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出；



12.VGA接口：1个；





			22


			排插


			个


			2


			插孔数量：5孔。一体式铜条。PP材质。272mm*44mm*27mm





			23


			中心温度计


			台


			1


			1、配备医用级别抗菌测温探针，产品尺寸29cm；



2、配备按键，一键测温，一键确认上传；



3、配备液晶彩色显示屏；



4、具备双侧触摸式按键；



5、手持测温，温度监测范围-50~200℃，温度通过网关上传数据；



6、支持医用抗菌级别ABS外壳；



7、供电：1xAA电池，续航≥1年；



8、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力；





			24


			中心温度计通信终端


			台


			1


			1、尺寸：≤115×75×28mm，ABS抗菌材质


2、自带显示屏，触摸式按钮，内置一节14500锂电池3.7V可充电，DC 5V供电，最大电流1A



3、双网络通信方式，上行TCP/IP、下行470mhz无线，外置天线超强穿透能力



4、监测温度：-30℃~65℃，监测湿度：0%~90%



5、温湿度监测：温度-30℃~65℃（±0.5℃），湿度0%~90%（±3%） 



6、空旷距离大于100米传输；



7、支持壁挂或者背胶粘贴等方式安装；



8、支持告警设置、本地告警、告警延迟、告警音量、下挂节点告警等设置；



9、可作为中继网关，进行设备物联组网，以及作为专间温湿度监测器、仓库温湿度监测器等监测场景使用，可形成温湿度台账。





			25


			无线智能开关面板


			台


			2


			1、用于紫外线灯使用



2、单火版，三路开关，每路科承载≥600W功率负载



3、按键指示灯：蓝色



4、通信协议：标准LoRaWAN协议，设备免布线部署



5、工作频段：CN470-510MHz(多频段可选



6、产品材质：钢化玻璃面板+电容触控+PC材质



7、安装方式：86盒安装





			26


			食安综合管控平台


			套


			1


			1.基础设置



(1)食堂档口



①区域管理：支持对区域的新增、编辑、删除及查询功能；



②食堂管理：支持新增、编辑、删除和查询食堂，可以选择对应的区域查询对应的食堂。可以对食堂的营业休息进行设置，编辑中可对食堂进行基础设置，支付设置，配送设置，预定/点餐/报餐设置；



③档口/餐线：支持档口和餐线的新增、编辑、删除和具体查询，编辑档口中对基础设置、配送设置、预定/点餐/报餐设置根据实际情况进行修改编辑；



④包间/餐桌：支持包间和餐桌的新增、编辑、删除和具体查询；



⑤其他管理：支持取餐点，档口品类，标签的新增、编辑、删除和具体查询；



(2)权限管理



①角色：支持新增各种不同的角色权限，包含基本信息、页面权限、数据权限，角色可以分配给不同的登录用户使用；



②操作员：支持新增多个不同的登录用户，设置登录密码，分配角色权限，用于更合理，更安全的管理后台；



③数据权限：支持对部门、仓库、人员类别、档口、菜品、商品设置不同的范围权限，数据权限可以分配给不同的角色使用；



2.设备管理



后厨设备



①AI秤：支持新增，编辑，删除和查询ai秤以及更新app；



②留样机：支持新增，编辑，删除和查询留样机以及更新app；



③电子菜牌；支持新增，编辑，删除和查询电子菜排以及更新app；



④农残检测仪：支持新增，编辑，删除和查询农残检测仪；



⑤摄像机：支持新增，编辑，删除和查询摄像机；



设备日志：查看设备的日志；



打印机：



①打印机：支持新增，编辑，删除和查询打印机；



②打印机模板：查询和编辑打印机打印出来小票的模板；



3.菜品菜谱



(1)营养信息：支持对营养信息的新增、编辑、查询和删除功能；



(2)原料：支持新增，编辑，删除和查询原料，以及导入和导出；



(3)菜品/套餐类型：新增，编辑，删除和查询菜品灶类、菜品标签、菜品口味、菜品功效、菜品菜系和菜品适宜人群



(4)菜品/套餐：支持新增各色菜品/套餐，包含菜品/套餐名称、价格、图片、类型、原料等参数的设置；



(5)菜谱：支持管理、新增菜谱数据，菜谱包含多个餐次，不同餐次可绑定不同菜谱，设置限购数量，优惠金额。



4.数据总览：支持根据区域和食堂的查询条件查看健康晨检、健康证、今日菜品留样、今日消毒、今日农残检测、员工违规、环境报警统计、今日环境预警数据、有害气体监测、温湿度监测和烟雾监测数据；



5.员工管理



(1)基本信息



①组织架构：支持对组织架构的新增、编辑、删除及查询功能；



②职位信息：支持职位，职务，职称，编制的新增、编辑、删除，具体查询和导出；



③员工资料：支持可以对员工资料进行新增，查看，编辑，发卡，挂失，解挂，删除，查询，导入和导出；



(2)员工考勤



①班次管理：支持对班次进行新增，编辑，查询和删除，用于员工排班；



②排班管理：支持对员工进行查看详情，编辑，批量排班，查询；



③请假类型：支持用户对请假类型进行新增，编辑，删除和查询；



④请假管理：支持对员工的请假信息进行新增，编辑，删除和按条件查询；



⑤加班管理：支持对员工加班信息进行新增，编辑，删除，查询操作；



⑥签到记录：支持员工通过门禁后生成签到记录，用户可对记录进行查询，导出和打印记录；



⑦考勤记录：支持员工通过考勤机后生成考勤记录，员工可对考勤记录进行查询，导出和打印记录；



⑧考勤明细：支持生成考勤明细，可进行查询，导出和打印操作；



⑨考勤汇总：支持对考勤信息进行汇总，用户可查看详情，查询，导出和打印；



6.员工安全



(1)员工晨检记录：支持员工通过晨检机后生成晨检记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(2)员工出入权限：支持用户对员工可出入的门的权限进行分配，批量分配，查看详情和按条件查询；



(3)员工进出记录：支持员工通过门禁后生成进出记录，用户可对记录进行查询，导出和打印；



(4)员工违规记录：支持通过摄像头或硬盘录像机对员工未戴厨师帽/未穿厨师服/未戴口罩/抽烟/打电话/未戴手套等违规行为进行记录，新增，处理，查看处理结果和按条件查询违规记录；



(5)员工违规汇总：支持对员工违规信息汇总，用户可查看违规详情，查询违规记录；



7.食品安全



(1)农残检测：支持原料检测台账/农残检测仪检测，对原料的检测通过手动新增记录台账和农残检测仪生成检测记录，可以查看记录的详情，按条件查询，导出和打印；



(2)原料存储：支持对原料的名称数量，出入库时间，温湿度等存储信息进行新增和查询；



(3)清洗记录：支持原料通过清洗设备清洗后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(4)烹饪记录：支持原料通过烹饪设备烹饪后，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(5)消毒记录：支持通过紫外灯消毒/消毒柜消毒，对记录进行新增查询，导出和打印；



(6)留样柜管理：支持用于记录留样柜操作记录，操作留样柜后生成记录。留样柜设置，给人员分配权限，设置报警通知人和通过后台打开留样柜。对留样柜标准设置。查询留样柜操作记录和设备信息；



(7)留样记录：支持用于留样仪留样后记录菜品/原料留样的留样记录，用户可对记录进行新增查询，导出和打印；



(8)就餐追溯：支持对就餐信息进行溯源，查看就餐人员信息和菜品信息和留样记录；



8.环境安全



(1)远程视频：支持通过摄像头查看现场情况；



(2)环境监控：支持通过温湿度传感器，烟雾检测传感器，气体检测，对厨房进行温湿度检测，烟雾检测和气体检测和记录查询；



(3)巡查任务：支持用户可新增，查看，编辑，删除任务，查看任务详情，去巡查，记录和查看巡查结果；



(4)智能巡查：支持通过监控设备对地面巡检/设备归位/动火离人/未授权人员进入/防潮光栅报警/发现老鼠/垃圾桶未加盖，手动或算法自动新增报警信息，对报警信息进行处理操作和查询；



(5)巡查记录：支持通过巡查任务生成的巡查记录，用户可以看到巡查任务的解决状态，去解决和查看巡查任务的解决方案，查询巡查记录；



(6)报警汇总表：支持用来汇总智能巡查中的报警信息，用户可以查看报警的详情，查询报警信息；



(7)数据大屏：支持用于对数据大屏进行新增，查询，编辑，删除，查看权限配置详情；



9.设备管理



(1)设备监控：支持用户可用来查看和查询设备的相关信息；



(2)维护记录：支持用于新增和查询设备的维护记录；



(3)设备信息：支持用于新增，编辑，查询，删除设备。设备包括硬盘录像机/摄像头/门禁/仪表/仪器/留样柜/智能插座/气体检测仪/温湿度传感器/通信网关/烟雾检测传感器/水表/电表/烹饪设备/消毒柜/紫光灯/清洗设备等；



(4)位置信息：支持新增，编辑，查询，删除，批量删除位置信息；



(5)设备使用记录：支持用于记录和查询设备的使用记录；



(6)设备规范：支持用于新增，编辑，删除，查询设备的使用规范，查看，下载设备的使用规范说明书；



(7)控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；



10.数据台账



(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；



(2)食安投诉记录：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的投诉记录，导出和打印信息；



11.厨房设置



(1)餐余分数设置：支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分；



(2)违规报警设置：支持问题分类管理用于设置不同的问题分类；问题等级管理用于根据不同等级扣分；报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员；功能均可新增，查询，编辑，删除；



(3)违规报警通知：支持用于设置违规行为报警通知方式，开启和关闭，通知模板内容；



(4)环境监控频率：支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测，环境监控收集信息频率；



(5)违规报警频率：支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率；



12.供应链管理工作台



(1)生产计划：支持快速跳转到生产计划列表中；



(2)采购订单：支持快速跳转到新增采购订单页面中；



(3)采购验货：支持快速跳转到新增采购验货页面中；



(4)待我审批：支持显示当前账号所有待审批的数据，点击审批进入到相关单据的审批页面，可以提交审批结果，可以根据列表搜索条件进行查询；



(5)我发起的：支持显示当前账号所有发起的单据，可以查看详情；



(6)支持根据列表搜索条件进行查询；



(7)我参与的：支持显示当前账号所有我参与的单据，可以查看详情，也可以根据列表搜索条件进行查询；



13.供应链基础信息



(1)基础配置：支持供应链模块的基础配置信息；



(2)原料：支持原料的新增、修改、编辑和查询，支持基础库的导入和原料的导入；支持原料类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(3)商品：支持商品的新增、修改、编辑和查询，支持是商品的导入；支持商品类别的增删改查；支持批量删除和批量修改；支持列表数据的导出；



(4)单位：支持单位增删改查；



14.供应商管理



(1)供应商：支持供应商的增加、修改和查询；



(2)供应商评分：支持自定义评分规则，根据评分规则定时生成供应商评分，可以查看历史评分以及根据供应商查询；



(3)供应商供货统计：支持显示所有供应商供货统计数据，可以根据时间和供应商进行查询；



(4)供应商资质对比：支持显示所有供应商资质信息，可以根据供应商、客户数量以及职工人数进行查询；



(5)供应商资质预警：支持显示所有供应商资质信息，可以根据资质、资质名称以及供应商进行查询；



15.退货管理



退货单：支持退货单新增；支持退货单详情查看；支持退货单信息查询；



16.库存管理



(1)仓库类别：支持仓库类别增删改查；



(2)仓库管理：支持仓库增删改查以及禁用；支持仓库库存查看；支持仓库信息查询；



(3)货品库存：支持相关货品的库存查询以及统计；支持货品库存导出和打印；支持货品查询；



(4)入库管理：支持货品入库、撤销、上传质检报告以及详情查看；支持待提交的入库单进行修改和删除；支持货品入库导入和导入异常查看；支持入库信息查询；



(5)出库管理：支持货品出库、撤销以及详情查看；支持待提交的出库单进行修改和删除；支持出库信息查询；



(6)库存盘点：支持库存盘点新增和详情查看；支持待盘点的单据修改和删除；支持库存盘点查询；



(7)货品调拨：支持货品调拨单新增和详情查看；支持草稿箱的调拨单修改和删除；支持货品调拨单查询；



(8)报损报溢：支持报损报溢单数据显示；支持报损报溢单详情查看；支持报损报溢单发起审批以及平库；支持报损报溢单查询；



(9)库存预警：支持显示货品库存报警信息统计；支持货品库存查询、导出和打印；



(10)过期预警：支持显示所有货品过期信息；支持货品过期查询、导出和打印；



17.库存报表



(1)供应商供货统计表：支持显示所有供应商供货信息统计；支持供应商供货统计详情查看、导出、打印以及查询；



(2)类别出入库表：支持按类别统计所有货品库存信息；支持类别出入库表数据统计；支持类别出入库表导出、打印以及查询；



(3)货品单品出入库表：支持显示所有货品单品出入库信息；支持货品单品出入库导出、打印和查询；



(4)货品日度出入库汇总表：支持显示货品每日出入库信息明细统计；支持货品日度出入库查询、导出和打印；



(5)盘点差异分析表：支持显示所有盘点差异明细数据；支持盘点明细差异查询、导出和打印



(6)仓库入库明细：支持显示所有货品入库明细；支持货品入库明细查询、导出和打印；



(7)仓库出库明细：支持显示所有货品出库明细；支持货品出库明细查询、导出和打印；



(8)仓库入库汇总：支持以货品和供应商为维度显示入库明细汇总数据；支持入库汇总查询、导出和打印；



(9)各仓库食材占比：支持以仓库和类别为维度进行占比统计；支持各仓库占比导出、打印以及自定义条件查询；



(10)各仓库食材费用统计表：支持以仓库、供应商和月份的为维度进行统计；支持食材费统计汇总导出、打印和自定义条件查询；



(11)历史库存表：支持历史库存和仓库查询；支持历史库存导出和打印；



(12)领料汇总表：支持以领料人和货品为维护显示领料汇总统计；支持领料人导出、打印和查询；



(13)调拨汇总表：支持以调入仓库维度显示调拨汇总数据；可以查看调拨详情；支持调拨单查询；



(14)商超库存透支记录：支持显示商超透支明细；支持商超透支明细导出和打印：支持商超搜索；



(15)货品库存统计表：支持以货品为维度显示货品上期结存、本期入库、本期出库和本期结存；支持货品库存统计导出和打印；支持货品库存查询；



(16)货品类别出入库分析：支持以货品为维度显示数据统计；支持货品类别数据导出、打印和查询；



证明材料和其它证书、要求：



1.食安综合管控平台必须为一套高度集成、数据互通、统一身份认证、统一数据中心的软件系统（一个平台，一个数据库），确保业务流、数据流无缝衔接。



2.投标人须提供信息系统安全等级保护备案证明（三级或以上）





			27


			 


			项


			1


			设备安装、设备拆除、设备/软件调试等








提示：本项目所有提供货品需根据实际现场情况和甲方要求进行定制或调整。
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