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一、项目基本情况
1.项目编号：0686-26110I045038Z
2.项目名称：2026年度定制家具
3.项目预算金额：730万元
4.采购需求：
	包号
	采购包预算金额
（万元）
	标的名称
	数量
	简要技术需求或服务要求

	1
	730
	2026年度定制家具
	详见“采购需求”
	详见“采购需求”


5.合同履行期限：按采购人要求。
6.本项目是否接受联合体投标：□是	■否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  □中小 ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：/。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；
3.2 本项目是否属于政府购买服务：
        ■ 否
 □ 是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得
              作为承接主体；
3.3 其他特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1.时间：2026年6月22日至2026年6月29日，每天上午8:30至12:00，下午12:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年7月13日09点30分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、鼓励节能、环保政策、实施本国产品标准及相关政策等。具体落实情况详见招标文件。 
2. 申请人的资格要求补充： 
（1） 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收
     违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政
     府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与
     本项目的政府采购活动。 
（2） 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一
     包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。 
1)  本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表
   单位行使职权的主要负责人。 
     2) 本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指：
      a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限
        公司股本总额百分之五十以上的股东； 
 b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享
   有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 
3)  本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理
        关系。 
注：本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控
股或管理关系。 
（3） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供
     应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。 
（4）按照招标公告要求获取了招标文件。 
（5）符合法律、行政法规规定的其他要求。
3.本次招标供应商必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。
4.本项目采用全流程电子化招标方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线  400-699-7000
技术支持服务热线  010-86483801
4.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—
“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
4.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市
场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
4.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招
标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投
标文件编制工具”下载相关客户端。
4.4 获取电子招标文件
供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取
电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节
分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取招标文件的投标无效。
4.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标
文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
4.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上
传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
4.7 电子开标
供应商在开标地点使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：首都医科大学附属北京世纪坛医院
地    址：北京市海淀区羊坊店铁医路10号
联系方式：010-63926970
2.采购代理机构信息
名    称：北京国际贸易有限公司
地    址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号
联系方式：010-85343456
3.项目联系方式
项目联系人：张娇、张珊、梁潇

电话：010-85343456、010-85343360
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投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
是
■否

	2.4
	核心产品
	 关于核心产品本项目不适用。
■本项目为非单一产品采购，核心产品为：医生办公椅。

	2.5
	本项目是否适用本国产品标准
	本项目是否适用本国产品标准及相关政策：
■是
否

	3.1
	现场考察
	■不组织
组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分
考察地点： / 。

	
	开标前答疑会
	■不召开
召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分
召开地点： / 。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求： / ；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
不需要
需要
（3）样品递交要求： / ；
（4）未中标人样品退还： / ；
（5）中标人样品保管、封存及退还： / ；
（6）其他要求（如有）： / 。

	5.2.5
	标的所属行业
	      本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	1
	2026年度定制家具
	工业




	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
无
■有，具体情形： 
（1）投标报价应以完成招标文件第五章采购需求中所要求的项目过程中所有可能发生的费用均由投标人承担。各包各品目投标分项报价表应按招标文件附件格式要求分开填写。 
（2）投标报价中应包含投标人已缴纳或应缴纳的全部税费。 

	12.1
	投标保
证金
	投标保证金金额（人民币）：13.14万元；
开户名（全称）：北京国际贸易有限公司
行号：402100007149
开户银行：北京农村商业银行股份有限公司总行营业部
银行账号：2000000311990
特别提示：
1、采用电汇形式递交保证金的，须使用供应商单位账户一次性汇入上述指定账户。为便于采购代理机构及时准确地核实响应方的保证金是否到账，供应商应在电汇汇款附言里注明：“项目编号、包号及用途”。
2、如供应商采用银行保函形式，投标保证金的有效期应当覆盖或者超过投标有效期。
3、在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件 ”

	12.7.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
无
■有，具体情形：
（1）在投标有效期内，供应商擅自撤销投标的； 
（2）中标人不按规定与采购人签订合同的；
（3）中标人不按规定提交履约保证金的； 
（4）中标人擅自放弃中标的。

	13.1
	投标
有效期
	自提交投标文件的截止之日起算不少于90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：30分钟

	22.1
	确定
中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：
■得分且投标报价均相同的，以对招标文件技术规格要求的响应程度得分高者为中标人
随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
■不允许
允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容： / ；
（2）允许分包的金额或者比例： / ；
（3）其他要求： / 。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷 ”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：
口头询问：请致电010-85343360
书面形式：请递交至北京国际贸易有限公司4层417室
         （北京市朝阳区建国门外大街甲3号）

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京国际贸易有限公司 第九业务部；
邮箱：bwtc0909@163.com；
联系电话：010-85343360；
通讯地址：北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）。

	27
	代理费
	收费对象：
  采购人
 ■ 中标人
  收费标准：参照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）执行。
  缴纳时间：中标人须在中标通知书发出后5个工作日内一次性向采购代理机构缴纳代理费。

	/
	其他

	1
	1、纸质文件：为方便归档留存，供应商应当将在“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）导出，进行双面打印并胶装（2份），密封送达至开标地点。
2、电子文档：1份（U盘形式，命名为“包号+公司名称”，如第 x 包+xxx 公司。），单独密封，随纸质文件同时递交。电子文档应为：1份PDF格式文件、1份word格式文件。
注：
（1）现场递交的纸质投标文件应与“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）内容保持一致。
（2）密封包装袋/箱应注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号、包号、标的名称和“在（投标截止时间）之前不得启封”的字样。并在包装袋/箱的封装处加盖供应商单位公章或由法定代表人授权的代表签字。



投标人须知
一  说 明
1  采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1  采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2  投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3  联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2  资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1  资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2  项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3  是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4  核心产品见《投标人须知资料表》。
2.5  是否适用本国产品标准及适用范围见《投标人须知资料表》。
3  现场考察、开标前答疑会
3.1  若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2  由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4  样品
4.1  本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2  样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1  采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2  中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1  中小企业定义：
5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判   定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔 2022 〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔 2011 〕300号 ）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2  在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3  在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含 10人）；
5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法 签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4  本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5  采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6  小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.3  政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1  政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2  采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于 调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。
5.3.3  如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4  非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.4  正版软件
5.4.1  各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统   软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政   部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采   购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、 《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》 （国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.5  网络安全专用产品
5.5.1  根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（ 2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产 品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全 专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格 的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.6  推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.6.1  为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的， 供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购， 具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.7  采购需求标准
5.7.1  商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.7.2  其他政府采购需求标准
为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购 需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求 标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6  投标费用
6.1  投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何， 采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。


二	招标文件
7  招标文件构成
7.1  招标文件包括以下部分：
第一章	投标邀请 第二章	投标人须知第三章	资格审查
第四章	评标程序、评标方法和评标标准第五章	采购需求
第六章	拟签订的合同文本第七章	投标文件格式
7.2  投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应， 否则投标无效。
8  对招标文件的澄清或修改
8.1  采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2  上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3  澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人； 不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三	投标文件的编制
9  投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1  本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2  除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3  除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10  投标文件构成
10.1  投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2  对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
如供应商擅自删除或修改招标文件要求的条款，包括但不限于删除或改变“▲”号、“#”号等，评标委员会将视其投标为非实质性响应投标，并按无效投标处理。
10.3  第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4  对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5  投标人认为应附的其他材料。
11  投标报价
11.1  所有投标均以人民币为计价货币。
11.2  投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价） 和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。
11.3  采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4  投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12  投标保证金
12.1  投标人应按《投标人须知资料表》 中规定的金额及要求交纳投标保证金 。投 标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2  交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3  投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间 。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账； 以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件 ”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件。
12.5  投标保证金有效期同投标有效期。
12.6  投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金， 其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7  采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8  有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1  投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2  《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13  投标有效期
13.1  投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14  投标文件的签署、盖章
14.1  招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件 的电子件（ 电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章 件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用 原件的电子件。
14.2  招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。


四	投标文件的提交
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15.1  本项目使用电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
[bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc150509287]15.2  投标人应当根据招标文件要求将在“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）导出，打印并胶装后，在投标截止时间前密封送达至开标地点。
16  投标截止时间
16.1  投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
[bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc149720830]17 投标文件的修改与撤回
17.1  投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2  投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。



五	开标、资格审查及评标
[bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc150774744]18  开标
18.1   采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2   本项目开标使用电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3  开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。
18.4  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5  投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20  评标委员会
20.1  评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2  评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21  评标程序、评标方法和评标标准
21.1  见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。


六	确定中标
22  确定中标人
22.1  采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。
[bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090]23  中标公告与中标通知书
23.1  采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2  中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24  废标
24.1   在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4因重大变故，采购任务取消的。
24.2  废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc151190177]25  签订合同
25.1  中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3   联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4   政府采购合同不能转包。
25.5   采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6  “政采贷 ”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26  询问与质疑
26.1  询问
26.1.1  投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2  采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2  质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。
26.2.3 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3  接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27  代理费
27.1  收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
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[bookmark: _TOC_250004][bookmark: _Toc32464][bookmark: _Toc23990]第三章  资格审查
一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二
十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》。
	

	1-1
	营业执照等
证明文件
	 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供
 有效的“营业执照”；
 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位 
 法人证书”；
 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许
 可证”、“登记证书”等证明文件；
 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工
 商户营业执照”；
 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证
 明。
 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所 
 属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提
 供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项
 目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其
 他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、
 电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授
 权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文
 件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明
 材料。
	提供证明文件的复印件或电子证照

	1-2
	投标人资格
声明书
	 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声
 明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用
记录
	 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、 
 www.ccgp.gov.cn）；
 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采 
 购人或采购代理机构的实际查询时间；
 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结 
 果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购
 文件一并保存；
 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执
 行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购
 严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无
 效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信
 用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件。
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	 具体要求见第一章《投标邀请》。
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》。
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业
 采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明
 函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以
 上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵
 团）出具的属于监狱企业的证明文件。
 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求
 合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分
 包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协
 议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》
 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监
 狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）
 出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且
 满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购
 份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采
 购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提
 供。
 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企
 业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在
 直接控股、管理关系。
	格式见《投标
文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	 如有，见第一章《投标邀请》。
	提供证明文件的清晰复印件

	3
	本项目的特定资格要求
	 如有，见第一章《投标邀请》。
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联
 合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担 
 的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代
 表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶
 段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标
 文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递
 交。
 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、
 1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本
 表3-2项规定。
 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的
 每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符
 合本表中其他资格要求并提供证明文件。
 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分
 工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供
 应商确定资质等级。
 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体
 各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成
 联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联 
 合体的投标无效。
 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为
 联合体。
	提供《联合协议》原件的清晰复印件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的
要求
	 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益
 一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障
 的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定
资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》。
	提供证明文件的清晰复印件

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	






[bookmark: _TOC_250003][bookmark: _Toc11071][bookmark: _Toc3097]第四章  评标程序、评标方法和评标标准
一、评标方法
1 投标文件的符合性审查
1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、盖章
	 按照招标文件要求签署、盖章的；

	7
	实质性格式
	 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	10
	分包其他要求
（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》
中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）；

	11
	报价的修正
（如有）
	 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人 
 对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；对于接受进口产品投标的品目且供应商以进口产品参加投标时，如投标货物非供应商所有或制造，供应商投标时须提供制造商（或其境内总代理的）就本项目所提供的投标品牌产品授权书；

	13
	国家有关部门
对投标人的投
标产品有强制
性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如
相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中 政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目 录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域 网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物 产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的
VOCs 含量限制标准；

	14
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标
人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	15
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人
串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

	16
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	17
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。



2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.3.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
有，具体规定为： / 。
■无，按下述 2.3.2-2.3.7 项规定修正。
2.3.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.3.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.3.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.3.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.3.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.3.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.3.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.4 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.4.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.4.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.4.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.4.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.4.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.4.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.4.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.4.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6   既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。评审委员会对供应商提交的《关于符合本国产品标准的声明函》及《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》负有审查责任，包括完整性、准确性审查以及要求澄清、补正的权利与程序，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
随机抽取
其他方式，具体要求： / 。
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见评标标准。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）详见评标标准。
4 确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
随机抽取
■其他方式，具体要求：评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。
5 异常低价审查
5.1 审查情形：按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)规定，自2026年2月1日起，政府采购评审中出现异常低价情形，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序。具体情形如下：
      5.1.1 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50％的；
5.1.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50％的；
5.1.3 投标报价低于采购项目最高限价45％的；
5.1.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
5.2 资料要求:评审委员会启动异常低价投标审查后，属于第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
5.3 审查要求:评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
5.4 评审组织:采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
6 报告违法行为
6.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。




2、 评标标准
	[bookmark: _Toc22302][bookmark: _Toc16033]序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	2
	业绩评价
	8
	自2023年6月至本项目投标截止时间，以合同签订时间为准，根据投标人承担类似项目（如本包为非单一产品采购，则应至少包括本包核心产品）业绩情况进行评价，每提供一项得1分，最多得8分。
	须提供合同复印件（合同复印件包括合同首页、关键内容页、金额页、盖章页）并加盖本单位公章，否则不予认可。

	3
	产品认证评价
	1
	政府采购的强制产品除外：
1、投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分；
2、投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分。
	

	4
	承诺
	2
	根据北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知 （京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，本项目采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597—2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。提供承诺书并加盖投标人公章，得2分。
	

	5
	对招标文件技术规格要求的响应程度
	14
	根据投标产品对招标文件采购需求中“（一）采购具体要求、（二）质量标准”的响应程度进行评价，完全满足的得14分，在此基础上：
每有一项负偏离扣2分；本项最低得分为0分。
	投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。如技术指标中要求提供相应证明材料，则必须提供有效证明材料，有效证明材料指采购需求中规定的形式（具备法定检测资质的检测机构出具的类似产品或基材的质量检测报告）。未提供有效证明材料或证明材料中内容与采购要求指标不一致的，该指标按不满足处理。

	6
	安装实施方案
	20
	供应商应根据院方使用需求，提供安装实施方案，内容包括：①制作周期及供货进度安排、②配送服务方案、③安装调试计划、④质量保障措施及验收服务方案。根据上述四项内容的完整性、可行性、合理性进行评价，其中每项：
1）提供方案内容均进行详细阐述且结构清晰、内容详实，得5分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体内容、实施细节，得3分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体设计框架，没有针对性得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	7
	整体设计方案
	8
	根据招标要求和投标技术响应情况，供应商需根据实际情况及采购人使用情况，对供应商提供的方案内容进行评价，包括：①整体设计及布局方案、②产品选型效果及结构图、③产品结构功能介绍、④可选配置及配套情况，上述四项内容，其中每项：
1）提供方案内容均进行详细阐述且结构清晰、内容详实，得2分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体内容、实施细节，得1.5分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节，没有针对性得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	8
	售后服务方案、服务承诺
	15
	根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后服务方案进行评价，包括：①售后服务承诺、②响应及处理周期、③技术服务及服务方式、④备品备件与易损件供应、⑤可能发生的突发状况及应急预案措施进行评价，上述五项内容，其中每项：
1）提供方案内容均进行详细阐述且结构清晰、内容详实，得3分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体内容、实施细节，得2分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节，没有针对性得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	9
	质量保证期
	2
	供应商提供的质量保证期（保修期，含配件）满足招标文件要求不得分，在此基础上每增加一年加0.5分，本项最高得2分，否则为0分。
	

	合计
	100
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[bookmark: _Toc6681]第五章 采购需求

一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表）
	[bookmark: RANGE!J9]包号
	品目号
	标的名称
	单位
	数量
	是否允许采购进口产品

	1
	1-1
	L型诊桌
	张
	20
	否

	
	1-2
	矮柜
	个
	100
	否

	
	1-3
	吧台凳
	把
	30
	否

	
	1-4
	吧台桌
	张
	15
	否

	
	1-5
	薄边储物柜
	组
	600
	否

	
	1-6
	薄边患者储物柜
	组
	60
	否

	
	1-7
	被服柜
	组
	100
	否

	
	1-8
	病历车（50 格）
	件
	30
	否

	
	1-9
	操作台
	件
	100
	否

	
	1-10
	茶几
	件
	10
	否

	
	1-11
	床垫
	件
	700
	否

	
	1-12
	大理石柜
	件
	2
	否

	
	1-13
	凳子
	件
	300
	否

	
	1-14
	电子密码衣柜
	件
	140
	否

	
	1-15
	吊柜
	件
	100
	否

	
	1-16
	顶柜
	件
	100
	否

	
	1-17
	钢木会议桌
	件
	30
	否

	
	1-18
	钢制扶手沙发
	件
	380
	否

	
	1-19
	高背椅
	件
	60
	否

	
	1-20
	隔断
	套
	500
	否

	
	1-21
	候诊椅（两人位）
	件
	30
	否

	
	1-22
	候诊椅（三人位）
	组
	60
	否

	
	1-23
	候诊长条凳
	组
	350
	否

	
	1-24
	患者移动餐桌
	件
	50
	否

	
	1-25
	货架
	件
	80
	否

	
	1-26
	急救推车
	件
	30
	否

	
	1-27
	接待沙发
	件
	30
	否

	
	1-28
	烤漆L型护士站
	件
	5
	否

	
	1-29
	烤漆L型护士站
	件
	25
	否

	
	1-30
	烤漆茶水柜
	件
	5
	否

	
	1-31
	烤漆讲台
	件
	5
	否

	
	1-32
	烤漆圆桌
	件
	20
	否

	
	1-33
	烤漆直护士站
	件
	20
	否

	
	1-34
	靠背长条凳
	组
	100
	否

	
	1-35
	木骨架三人沙发
	件
	30
	否

	
	1-36
	陪护椅
	件
	30
	否

	
	1-37
	圈椅
	件
	30
	否

	
	1-38
	三抽屉柜
	件
	500
	否

	
	1-39
	扫床车
	件
	20
	否

	
	1-40
	升降桌
	件
	20
	否

	
	1-41
	实木床
	张
	80
	否

	
	1-42
	实验室圆凳（带靠背）
	件
	200
	否

	
	1-43
	实验台
	件
	400
	否

	
	1-44
	示教桌
	件
	200
	否

	
	1-45
	试剂架
	件
	100
	否

	
	1-46
	输液化疗椅
	件
	50
	否

	
	1-47
	输液推车
	件
	50
	否

	
	1-48
	双层床
	件
	350
	否

	
	1-49
	水盆柜
	件
	30
	否

	
	1-50
	衣架
	件
	10
	否

	
	1-51
	医生办公椅
	件
	950
	否

	
	1-52
	医生桌
	件
	500
	否

	
	1-53
	移动输液架
	件
	50
	否

	
	1-54
	浴室长条凳
	件
	20
	否

	
	1-55
	浴室置物架
	件
	20
	否

	
	1-56
	折叠沙发床
	件
	40
	否

	
	1-57
	诊查床
	件
	230
	否

	
	1-58
	治疗柜底柜
（大理石面）
	件
	100
	否

	
	1-59
	治疗上柜
	件
	100
	否

	
	1-60
	治疗推车（ABS）
	件
	35
	否


二、商务要求
1.交货时间和地点：
[bookmark: _Toc14802][bookmark: _Toc8925][bookmark: _Toc23382][bookmark: _Toc256196753][bookmark: _Toc24278]1.1 交货时间：在确定款式指定日期内将所有家具送达医院指定地点，并负责免费安装调试，确保家具正常使用。供应商需随货提供材质检测报告、出厂合格证，双方共同核对包装完整性，破损件由供应商7日内补发。
[bookmark: _Toc19535][bookmark: _Toc194115436][bookmark: _Toc30936][bookmark: _Toc6107][bookmark: _Toc8853]1.2 交货地点：采购人指定地点。
2.付款条件（进度和方式）：
详见“拟签订的合同文本”。
3.包装和运输：（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））。木质家具需用EPE 珍珠棉+防潮纸包裹，金属家具需用缠绕膜防护，避免运输磨损。
4.质保服务：
自安装竣工验收合格之日起计算，质保期3年。质保期内，供应商需提供免费维修、更换服务（人为损坏除外），接到维修通知后2小时内电话响应，24小时内到场维修，重大故障（如柜体坍塌）4小时内到场解决问题。40小时内确认无法维修，供应商需要免费更换产品。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为首都医科大学附属北京世纪坛医院配置定制家具，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★(1)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。
2.服务内容及要求/货物技术要求
2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
（一）采购具体要求：
本需求附件《医院家具采购清单》所列家具的规格为准。实际采购过程中若因现场需求调整，以双方确认的书面文件为准，据实结算。所有家具尺寸偏差≤±5mm，对角线偏差≤±3mm，超出部分需双方书面确认。
根据家具采购清单上报单价及总价。实际采购金额不得超出本项目预算金额，最终结算以实际发生为准。
（二）质量标准：
1.外观质量：木质家具木皮纹理清晰、颜色均匀，无结疤、划痕，木质家具表面划痕长度≤3mm 且单块板不超过2处；金属家具表面光滑平整，无毛刺、锈迹，金属件涂层脱落面积≤5mm²；座椅面料包覆平服饱满，缝线均匀、无脱线。所有家具转角过渡自然，间隙细小且均等，封边细腻、线条均匀，五金配件拼接紧密。
2.性能要求：
（1）结构稳定性：家具整体紧固，无松动，承载能力符合使用需求（如搁板承重≥300kg，座椅承受压力≥250kg），柜体搁板承重≥50kg（均匀载荷），24小时后挠度≤2mm；座椅依据《QB/T 2280》进行座面冲击测试（10万次无松动），扶手承重≥500N 无变形。
（2）耐用性：漆膜附着力达到1级，耐磨、耐温性能强；滑轨、铰链等五金件需静音、顺滑，使用寿命≥5万次；金属件防锈处理到位，耐腐蚀性能优越。
（3）环保性：甲醛释放量≤0.5mg/L（木质家具），无异味，不含有害物质（如可分解致癌芳香胺染料，依据《GB 18401》），符合国家环保标准；面料及板材阻燃等级≥B1级（依据《GB 8624》），且提供第三方检测报告。
3.工艺标准：
（1）木质家具采用全自动喷涂漆、滚涂线（5遍面漆+4遍底漆），密闭环境杜绝粉尘，感应喷头自动调节油漆量；打磨工艺采用400-800目砂纸双向打磨，保证表面平整。
（2）金属家具焊接牢固、无漏焊，喷涂均匀，漆膜厚度达标；座椅类泡棉与面料贴合紧密，无褶皱。
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附表：医院家具采购清单
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材质说明
	最高单价限价（元）

	1
	L型诊桌
	1600*1600*760
	张
	20
	1.材质：选用木制家具要求E0级人造板，甲醛含量为E0级：≤0.050 mg/m³（气候箱法），检测依据：JC/T 2039-2010；GB 8624-2012；HJ 571-2010；GB/T 4897-2015；GB/T 15102-2017；WS/T 650-2019；LY/T 1926-2020；LY/T 1985-2011；GB/T 17657-2022；GB/T 39032-2020。含砂量%≤0.01；羰基化合物（醛酮类化合物）未检出。平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率指数FIGRA₀.₂MJ≤99W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量THR₆₀₀s≤6.8MJ；60s內焰尖高度Fs≤104㎜；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌。大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌，抗细菌率≥99.5%。黑曲霉、土曲霉、黄曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。产烟特性、烟气毒性和燃烧滴落物/微粒指标：产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤145m²/s²，600s内总烟气生成量TSP₆₀₀s≤160 m²；烟气毒性：达到准安全级ZA2级；燃烧滴落物/微粒：600s内燃烧滴落物/微粒，持续时间不超过10s。配优质亚克力台面。
2.封边：选用优质PVC封边条封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量未检出。
3.五金：
(1)阻尼门铰：检测依据：QB/T 2189-2013；GB/T 10125-2021；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 6461-2002；GB/T 
3075-2021；GB/T 9286-2021。过载：垂直静载荷（商用型/30kg）：往复启闭门10次，水平静载荷（商用型/70N）：试验进行10
次；均合格。功能：操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N；垂直静载荷（商用型/20kg）：往复启闭门10
次；水平静载荷（商用型/40N）：试验进行10次；耐久性（20万次）；均合格。耐腐蚀：无锈点。乙酸盐雾试验（ASS）、铜加速
乙酸试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级；外观评级（RA）
10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h，起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级。≥300h耐液体性：（消
毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。
(2)锁具，检测依据：QB/T 3827-1999；GB/T 1741-2020；QB/T 1621-2015；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-
2002；QB/T 3826-1999；保密度、牢固度、灵活度：均合格。乙酸盐雾试验（ASS)、铜加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾≥
300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级；外观评级(RA)10级（10级最好，0级最差）。
(3)中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h：起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级；≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶
液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。
(4)桌面配5mm亚克力板，配小柜/键盘托/主机托。桌面板/柜体材料厚度为25mm.
(5)0.6mm厚优质木皮饰面，实木封边，木材含水率8%-12%；一侧为三抽固定柜（连锁）；另侧上部为一抽屉，下部为带有活动搁
板的单门柜；中间抽屉。
优质五金配件、锁具及三节静音滑轨、配不锈钢圆盘、整体边柜、主任办公桌
4.诊桌：
检测依据：CB/T 3325-2024；GB/T 10125-2021；QB/T 3826-1999；GB/T 11345-2023；GB/T 4337-2015；GB/T 24196-
2009；QB/T 4371-2012；GB/T 1741-2020；GB28008-2024；JB/T 7901-2023；GB/T 35607-2024；GB/T 2423.34-2024；GB 18584-
2024；GB/T28416-2012；QB/T 3832-1999；GB/T 6461-2002；
耐腐蚀试验：乙酸盐雾试验（AASS试验)≥300h-涂（镀）层本身耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基层的保护等级10级，保护评级Rp/外观评价RA:均为10级。交替暴露在腐蚀性气体、中性盐雾及干燥环境中的加速腐蚀试验≥168h：测试后，目视检查样品表面无腐蚀生锈等现象。点蚀电位≥164mV。
6.力学性能：桌几类强度和耐久性-水平静载荷试验（加载力600N）-I型，主桌面垂直静载荷试验（加载力1250N）-I型，水平耐久性试验（加载力300N，循环次数20000次）-I型，结构强度试验（加载力200N）-I型，垂直耐久性试验（加载力300N，循环次数20000次）-I型，其他桌面的垂直冲击试验（冲击高度，180mm）-I型，桌面挠度试验（均布载荷，1.5kg/d㎡）-I型，跌落试验（仅适用于重量大于20kg的桌子）（不带玻璃构件：规定高度，100mm）：均符合要求。桌几类稳定性-垂直加载稳定性试验（垂直加载稳定性600N），垂直和水平加载稳定性试验（垂直和水平加载稳定性40N）：均无倾翻。旋转弯曲疲劳测试（循环周次：≥2000000次）：目测无裂纹，样品未断裂。温度/湿度组合循环试验≥300h：试验后，试样表面无开裂。均匀腐蚀性能≥120h（0.9%氯化钠溶液-腐蚀速率）≤0.09mm/a。
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	2
	矮柜
	550*500*700
	个
	100
	1.柜体：选用优质钢板，厚度1.5mm。
2.表层：采用抑菌喷涂粉末：检测依据：GB/T 1741-2020；HG/T 2006-2022；GB/T 21604-2022；GB/T 1740-2007；GB/T 35602-2017。耐酸性［3%（质量分数）盐酸溶液］：240h无异常；耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]：168h无异常；耐湿性≥300h无异常；耐人工气候老化性：≥300h变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂 、剥落等异常现象。有害物质限量：总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：未检出。可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)：未检出。肺炎克雷伯氏菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌，抗细菌率≥99.5%。土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：在本次试验条件下，受试物对新西兰兔急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性。抗病毒活性：甲型流感病毒H3N2（ATCC VR-1679）/宿主细胞：犬肾细胞MDCK(NBL-2)：抗病毒活性值≥1.5，抗病毒活性率≥95%。单纯疱疹病毒Human herpesvirus l(ATCC VR-1493)/宿主细胞：非洲绿猴肾细胞，Vero：抗病毒活性值≥1.6，抗病毒活性率≥95%。肠道病毒71（EV71）（ATCC VR-1432）/宿主细胞：LLC-MK2细胞：抗病毒活性值≥1.4，抗病毒活性率≥95%。急性经口毒性试验：在本次试验条件下，受试物对SPF级KM小鼠急性经口毒性LDso>5000mg/kg.BW，属于实际无毒。
3.台面板采用理化板台面、柜体材料厚度为1.5mm.，一侧为三抽固定柜（连锁）；另侧上部为一抽屉，下部为带有活动搁板的单门柜；中间抽屉。
4.优质五金配件、锁具及三节静音滑轨。柜子/按照现场尺寸定制生产。
5.桌面配5mm亚克力板。
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	3
	吧台凳
	常规
	把
	30
	1.面料：优质西皮。
2.高密度阻燃海绵，检测依据：QB/T 2280-2016；QB/T 1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 10802-2023；性能要求：65%/25%压陷比≥3.6；75%压缩永久变形/%≤2.6；拉伸强度≥186kPa；断裂伸长率/%≥156；干热老化后拉伸强度≥156kPa；湿热老化后拉伸强度≥148kPa；撕裂强度≥3.2N/cm；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)80000次/%：22≤P＜32。产品用料、加工：泡沫塑料：表观密度座面≥50kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥51%。甲醛释放量≤0.010mg/㎡·h。TVOC≤0.050mg/㎡·h。
3.气压棒，检测依据：GB/T 10125-2021；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；QB/T 3826-1999；QB/T 2280-2016；GB/T 29525-2013；铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾≥300h；镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级；镀（涂）层对基体的保护等级10级；外观评级(RA)10级（10级最好，0级最差）。力特性：标称力和摩擦力/标称力值351N~650N：标称力允许偏差+40N/-20N，动态摩檫力最大值80N，气弹簧在压缩和伸展过程中不应有卡阻现象。开启力≥35N；启动力：气弹簧的启动力应小于1.5F₃；弹力比率≥24%。锁定力≥486N。伸展速度：气弹簧的伸展速度应在100mm/s～150mm/s之间。密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。耐高低温性能：气弹簧经－30℃和60℃高低温储存后，公称力Fα衰减量≤1%。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h；起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。
4.脚架：采用优质金属圆盘脚。腿;40*40方钢管，壁厚≥1.5mm。
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	4
	吧台桌
	1200*450*1000
	张
	15
	1.材质：木制家具要求E0级人造板，甲醛含量为E0级：≤0.050 mg/m³（气候箱法），检测依据：JC/T 2039-2010；GB 8624-2012；HJ 571-2010；GB/T 4897-2015；GB/T 15102-2017；WS/T 650-2019；LY/T 1926-2020；LY/T 1985-2011；GB/T 17657-2022；GB/T 39032-2020。含砂量%≤0.01；羰基化合物（醛酮类化合物）未检出。平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率指数FIGRA₀.₂MJ≤99W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量THR₆₀₀s≤6.8MJ；60s內焰尖高度Fs≤104㎜；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌。大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌，抗细菌率≥99.5%。黑曲霉、土曲霉、黄曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。产烟特性、烟气毒性和燃烧滴落物/微粒指标：产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤145m²/s²，600s内总烟气生成量TSP₆₀₀s≤160 m²；烟气毒性：达到准安全级ZA2级；燃烧滴落物/微粒：600s内燃烧滴落物/微粒，持续时间不超过10s。
2.封边：选用优质PVC封边条封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量未检出。
3.桌架：采用优质一级钢管架，环氧树脂粉末涂料。桌面配5mm亚克力板。桌面烤漆材料厚为38mm/腿为烤漆/60*60方钢管，壁厚≥1.5mm。
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	薄边储物柜
	900*550*2000
	组
	600
	1.采用优质冷轧钢板，裸板厚度≥0.8mm 。                             
2.所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊，满焊焊口平滑，无脱焊、虚焊、焊穿现象。                                                                       3.所有钢件经过酸洗、去油、除锈、磷化处理后，表面环氧聚酯高压静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显流挂、无剥落、露底、毛刺、返锈、色差等现象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强；静电喷塑硬度0.6h，耐冲击60KG/cm2，附着力2级，光泽度50%（亚光）。                                                    
4.门铰使用静音“冰箱合页”的开启方式。                                             
5.门板整块一次性冲压成型，没有拼接。                                      
6.框体12mm薄边设计。
7、表层：采用抑菌喷涂粉末：检测依据：GB/T 1741-2020；HG/T 2006-2022；GB/T 21604-2022；GB/T 1740-2007；GB/T 35602-2017。耐酸性［3%（质量分数）盐酸溶液］：240h无异常；耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]：168h无异常；耐湿性≥300h无异常；耐人工气候老化性：≥300h变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂 、剥落等异常现象。有害物质限量：总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：未检出。可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)：未检出。肺炎克雷伯氏菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌，抗细菌率≥99.5%。土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：在本次试验条件下，受试物对新西兰兔急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性。抗病毒活性：甲型流感病毒H3N2（ATCC VR-1679）/宿主细胞：犬肾细胞MDCK(NBL-2)：抗病毒活性值≥1.5，抗病毒活性率≥95%。单纯疱疹病毒Human herpesvirus l(ATCC VR-1493)/宿主细胞：非洲绿猴肾细胞，Vero：抗病毒活性值≥1.6，抗病毒活性率≥95%。肠道病毒71（EV71）（ATCC VR-1432）/宿主细胞：LLC-MK2细胞：抗病毒活性值≥1.4，抗病毒活性率≥95%。急性经口毒性试验：在本次试验条件下，受试物对SPF级KM小鼠急性经口毒性LDso>5000mg/kg.BW，属于实际无毒。
8、柜体表面光滑平整无毛刺色泽均匀一致 。
9、柜子带可调高低。
10、提供产品主要涉及玻璃门/文件柜/储物柜/器械柜/6门柜/更衣柜/二门柜/三门柜/四门柜/九门柜，中标单位根据院方具体需求提供。
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	薄边患者储物柜
	450*550*2000
	组
	60
	1.采用优质冷轧钢板，裸板厚度度≥0.8mm 。                                      
2.所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊，满焊焊口平滑，无脱焊、虚焊、焊穿现象。                                                                      3.所有钢件经过酸洗、去油、除锈、磷化处理后，表面环氧聚酯高压静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显流挂、无剥落、露底、毛刺、返锈、色差等现象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强；静电喷塑硬度0.6h，耐冲击60KG/cm2，附着力2级，光泽度50%（亚光）。                                                    
4.门铰使用静音“冰箱合页”的开启方式。                                             
5.门板整块一次性冲压成型，没有拼接。                                      
6.框体12mm薄边设计。
7.表层：采用抑菌喷涂粉末：检测依据：GB/T 1741-2020；HG/T 2006-2022；GB/T 21604-2022；GB/T 1740-2007；GB/T 35602-2017。耐酸性［3%（质量分数）盐酸溶液］：240h无异常；耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]：168h无异常；耐湿性≥300h无异常；耐人工气候老化性：≥300h变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂 、剥落等异常现象。有害物质限量：总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：未检出。可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)：未检出。肺炎克雷伯氏菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌，抗细菌率≥99.5%。土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：在本次试验条件下，受试物对新西兰兔急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性。抗病毒活性：甲型流感病毒H3N2（ATCC VR-1679）/宿主细胞：犬肾细胞MDCK(NBL-2)：抗病毒活性值≥1.5，抗病毒活性率≥95%。单纯疱疹病毒Human herpesvirus l(ATCC VR-1493)/宿主细胞：非洲绿猴肾细胞，Vero：抗病毒活性值≥1.6，抗病毒活性率≥95%。肠道病毒71（EV71）（ATCC VR-1432）/宿主细胞：LLC-MK2细胞：抗病毒活性值≥1.4，抗病毒活性率≥95%。急性经口毒性试验：在本次试验条件下，受试物对SPF级KM小鼠急性经口毒性LDso>5000mg/kg.BW，属于实际无毒。
8、柜体表面光滑平整无毛刺色泽均匀一致。
9、柜子具备可调高低功能。
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	被服柜
	900*600*1250
	组
	100
	1.材质：木制家具要求E0级人造板，甲醛含量为E0级：≤0.050 mg/m³（气候箱法），检测依据：JC/T 2039-2010；GB 8624-2012；HJ 571-2010；GB/T 4897-2015；GB/T 15102-2017；WS/T 650-2019；LY/T 1926-2020；LY/T 1985-2011；GB/T 17657-2022；GB/T 39032-2020。含砂量%≤0.01；羰基化合物（醛酮类化合物）未检出。平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率指数FIGRA₀.₂MJ≤99W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量THR₆₀₀s≤6.8MJ；60s內焰尖高度Fs≤104㎜；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌。大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌，抗细菌率≥99.5%。黑曲霉、土曲霉、黄曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。产烟特性、烟气毒性和燃烧滴落物/微粒指标：产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤145m²/s²，600s内总烟气生成量TSP₆₀₀s≤160 m²；烟气毒性：达到准安全级ZA2级；燃烧滴落物/微粒：600s内燃烧滴落物/微粒，持续时间不超过10s。配优质亚克力台面。
2.封边：选用优质PVC封边条封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量未检出。
3.五金：（1）阻尼门铰：检测依据：QB/T 2189-2013；GB/T 10125-2021；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 6461-2002；GB/T 3075-2021；GB/T 9286-2021。过载：垂直静载荷（商用型/30kg）：往复启闭门10次，水平静载荷（商用型/70N）：试验进行10次；均合格。功能：操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N；垂直静载荷（商用型/20kg）：往复启闭门10次；水平静载荷（商用型/40N）：试验进行10次；耐久性（20万次）；均合格。耐腐蚀：无锈点。乙酸盐雾试验（ASS）、铜加速乙酸试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级；外观评级（RA）10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h，起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。（2）锁具，检测依据：QB/T 3827-1999；GB/T 1741-2020；QB/T 1621-2015；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002；QB/T 3826-1999；保密度、牢固度、灵活度：均合格。乙酸盐雾试验（ASS)、铜加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级；外观评级(RA)10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h：起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级；≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。桌面板/柜体材料厚度为25mm.0.6mm厚优质木皮饰面，实木封边，木材含水率8%-12%；一侧为三抽固定柜（连锁）；另侧上部为一抽屉，下部为带有活动搁板的单门柜；中间抽屉。
4.优质五金配件、锁具及三节静音滑轨。
	850

	8
	病历车（50 格）
	50格
	件
	30
	ABS台面，高强铝合金立柱，不锈钢围栏，4寸防缠绕医用静音轮。（包含50个病历夹）桌面配5mm亚克力板。
	2800

	9
	操作台
	800*600*1150
	件
	100
	1.材质：木制家具要求E0级人造板，甲醛含量为E0级：≤0.050 mg/m³（气候箱法），检测依据：JC/T 2039-2010；GB 8624-2012；HJ 571-2010；GB/T 4897-2015；GB/T 15102-2017；WS/T 650-2019；LY/T 1926-2020；LY/T 1985-2011；GB/T 17657-2022；GB/T 39032-2020。含砂量%≤0.01；羰基化合物（醛酮类化合物）未检出。平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率指数FIGRA₀.₂MJ≤99W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量THR₆₀₀s≤6.8MJ；60s內焰尖高度Fs≤104㎜；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌。大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌，抗细菌率≥99.5%。黑曲霉、土曲霉、黄曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。产烟特性、烟气毒性和燃烧滴落物/微粒指标：产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤145m²/s²，600s内总烟气生成量TSP₆₀₀s≤160 m²；烟气毒性：达到准安全级ZA2级；燃烧滴落物/微粒：600s内燃烧滴落物/微粒，持续时间不超过10s。
2.封边：选用优质PVC封边条封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量未检出。
3.采用优质阻尼门铰：检测依据：QB/T 2189-2013；GB/T 10125-2021；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 6461-2002；GB/T 3075-2021；GB/T 9286-2021。过载：垂直静载荷（商用型/30kg）：往复启闭门10次，水平静载荷（商用型/70N）：试验进行10次；均合格。功能：操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N；垂直静载荷（商用型/20kg）：往复启闭门10次；水平静载荷（商用型/40N）：试验进行10次；耐久性（20万次）；均合格。耐腐蚀：无锈点。乙酸盐雾试验（ASS）、铜加速乙酸试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级；外观评级（RA）10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h，起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。
4、桌面板/柜体材料厚度为25mm，0.6mm厚优质木皮饰面，实木封边，木材含水率8%-12%；一侧为三抽固定柜（连锁）；另侧上部为一抽屉，下部为带有活动搁板的单门柜；中间抽屉、大理石面。优质五金配件、锁具及三节静音滑轨。
5.桌面配5mm亚克力板。
	1300

	10
	茶几
	1200*600*450
	件
	10
	1.基材：木制家具要求E0级人造板，甲醛含量为E0级：≤0.050 mg/m³（气候箱法），检测依据：GB/T 39600-2021；JC/T 2039-2010；GB 8624-2012；GB 18580-2017；HJ 571-2010；GB/T 15102-2017；WS/T 650-2019；GB/T 11718-2021；LY/T 1926-2020；LY/T 1985-2011；GB/T 17657-2022；物理力学性能：静曲强度≥43.6MPa；弹性模量≥4880MPa；内胶合强度≥1.77MPa；吸水厚度膨胀率%≤0.7；表面胶合强度≥2.08MPa。握螺钉力：板面≥1920N；板边≥1470N。甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.025mg/m³。【ENF≤0.025，检测时长≥52h】。挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯：均未检出。 总挥发性有机化合物（TVOC）（72h）≤0.08mg/（m²•h）。金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌，抗菌率≥99.5%。土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉、赭曲霉，耐霉菌性等级：0级。羰基化合物（醛酮类化合物）：未检出；封边采用实木封边。
2.面材：选用优质木皮。
3.水性漆：检测依据：GB/T 9286-2021；HJ 2537-2014；GB/T 1741-2020；JC/T 1074-2021；GB/T 1865-2009；GB/T 23999-2009；GB/T 35602-2017；GB/T 21604-2022；GB/T 1766-2008；GB/T 30648.1-2014。有害物质限量：VOC含量（涂料）：色漆≤10g/L；清漆≤20g/L；甲醛含量：未检出；总铅（Pb）含量（限色漆 、腻子和醇酸清漆）：未检出；可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量：未检出。多环芳烃总和含量 (限萘 、蒽)：未检出；工业涂料中有害物质限量：苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。皮肤致敏反应试验：在本次试验条件下，受试物对新西兰兔急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性。品质属性：重金属元素含量：铅（Pb）、镉（Cd）、六价铬（Cr6+）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、硒（Se）、锑（Sb）、钴（Co）未检出。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。急性经口毒性试验：在本次试验条件下，受试物对SPF级KM小鼠急性经口毒性LDso>5000mg/kg.BW，属于实际无毒。
4.采用水基型胶粘剂。
5.五金：选用优质五金配件。桌面板/柜体材料厚度为25mm，0.6mm厚优质木皮饰面，实木封边，木材含水率8%-12%；
优质五金配件。
6.桌面配5mm亚克力板.
7.框架材质：框架为不锈钢管（304）：壁厚 1.5–2.5 mm。
	795

	11
	床垫
	900*1900*100
	件
	700
	1、面料覆面，纯棉/亚麻，透气亲肤、床垫厚度：100mm。内填优质环保棕，独立袋装弹簧：单簧封袋，静音抗干扰强， 天然乳胶（橡胶树汁液）：高回弹、天然防螨透气； 3D纤维：聚酯中空立体结构，透气水洗、弹性足。
2、床垫，检测依据：GB/T 8629-2017；GB/T 4669-2008；GB/T 5453-1997；GB/T 20944.3-2008；QB/T 4371-2012；GB/T 3923.1-2013；GB/T 24253-2009；GB/T 8630-2013；GB/T 39223.5-2020；QB/T 1952.2-2023。
3、理化性能：铺垫料/毡垫：化纤(棉、毛)毡强度≥59N/cm。弾簧芯：不应有锈迹、锈蚀，应无弹簧摩擦声。
4、耐久性：垫面(睡眠区域中心)：试验次数(次):≥3万，试验时和试验结束后，复合面料应无破损，缝边应无脱线，弹簧应无断损，铺垫料应无移位和破损。边部：≥3万次，复合面料无破损，缝边无脱线，弹簧无断损，铺垫料无移位和破损。
5、驱避率：≥99%。
6、气味：无异味。
	260

	12
	大理石柜
	1500*850*950
	件
	2
	1.材质：木制家具要求E0级人造板，甲醛含量为E0级：≤0.050 mg/m³（气候箱法），检测依据：JC/T 2039-2010；GB 8624-2012；HJ 571-2010；GB/T 4897-2015；GB/T 15102-2017；WS/T 650-2019；LY/T 1926-2020；LY/T 1985-2011；GB/T 17657-2022；GB/T 39032-2020。含砂量%≤0.01；羰基化合物（醛酮类化合物）未检出。平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率指数FIGRA₀.₂MJ≤99W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量THR₆₀₀s≤6.8MJ；60s內焰尖高度Fs≤104㎜；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌。大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌，抗细菌率≥99.5%。黑曲霉、土曲霉、黄曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。产烟特性、烟气毒性和燃烧滴落物/微粒指标：产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤145m²/s²，600s内总烟气生成量TSP₆₀₀s≤160 m²；烟气毒性：达到准安全级ZA2级；燃烧滴落物/微粒：600s内燃烧滴落物/微粒，持续时间不超过10s。配优质亚克力台面。
2.封边：选用优质PVC封边条封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量未检出。
3.五金：（1）阻尼门铰：检测依据：QB/T 2189-2013；GB/T 10125-2021；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 6461-2002；GB/T 3075-2021；GB/T 9286-2021。过载：垂直静载荷（商用型/30kg）：往复启闭门10次，水平静载荷（商用型/70N）：试验进行10次；均合格。功能：操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N；垂直静载荷（商用型/20kg）：往复启闭门10次；水平静载荷（商用型/40N）：试验进行10次；耐久性（20万次）；均合格。耐腐蚀：无锈点。乙酸盐雾试验（ASS）、铜加速乙酸试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级；外观评级（RA）10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h，起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。（2）锁具，检测依据：QB/T 3827-1999；GB/T 1741-2020；QB/T 1621-2015；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002；QB/T 3826-1999；保密度、牢固度、灵活度：均合格。乙酸盐雾试验（ASS)、铜加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级；外观评级(RA)10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h：起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级；≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。配小柜/大理石面。桌面板/柜体材料厚度为25mm.0.6mm厚优质木皮饰面，实木封边，木材含水率8%-12%；一侧为三抽固定柜（连锁）；另侧上部为一抽屉，下部为带有活动搁板的单门柜；中间抽屉。
优质五金配件、锁具及三节静音滑轨。
4.桌面配5mm亚克力板。
	1675

	13
	凳子
	350*650
	件
	300
	1.面料：优质西皮。
2.高密度阻燃海绵，检测依据：QB/T 2280-2016；QB/T 1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 10802-2023；性能要求：65%/25%压陷比≥3.6；75%压缩永久变形/%≤2.6；拉伸强度≥186kPa；断裂伸长率/%≥156；干热老化后拉伸强度≥156kPa；湿热老化后拉伸强度≥148kPa；撕裂强度≥3.2N/cm；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)80000次/%：22≤P＜32。产品用料、加工：泡沫塑料：表观密度座面≥50kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥51%。甲醛释放量≤0.010mg/㎡·h。TVOC≤0.050mg/㎡·h。
3.气压棒，检测依据：GB/T 10125-2021；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；QB/T 3826-1999；QB/T 2280-2016；GB/T 29525-2013；铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾≥300h；镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级；镀（涂）层对基体的保护等级10级；外观评级(RA)10级（10级最好，0级最差）。力特性：标称力和摩擦力/标称力值351N~650N：标称力允许偏差+40N/-20N，动态摩檫力最大值80N，气弹簧在压缩和伸展过程中不应有卡阻现象。开启力≥35N；启动力：气弹簧的启动力应小于1.5F₃；弹力比率≥24%。锁定力≥486N。伸展速度：气弹簧的伸展速度应在100mm/s～150mm/s之间。密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。耐高低温性能：气弹簧经－30℃和60℃高低温储存后，公称力Fα衰减量≤1%。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h；起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级。≥300h耐液体性，（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液），外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。
4.脚架：采用优质金属五星脚。
5.提供产品主要涉及吧台凳/铝合金折叠椅（带写字板），中标单位根据院方具体需求提供。
	220

	14
	电子密码衣柜
	550*500*2000
	件
	140
	1.采用优质冷轧钢板，裸板厚度≥0.8mm。                                      
2.所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊，满焊焊口平滑，无脱焊、虚焊、焊穿现象。                                                                       3.所有钢件经过酸洗、去油、除锈、磷化处理后，表面环氧聚酯高压静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显流挂、无剥落、露底、毛刺、返锈、色差等现象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强；静电喷塑硬度0.6h，耐冲击60KG/cm2，附着力2级，光泽度50%（亚光）。                                                    
4.门铰使用静音“冰箱合页”的开启方式。                                             
5.门板整块一次性冲压成型，没有拼接。                                      
6.框体12mm薄边设计。
7.表层：采用抑菌喷涂粉末：检测依据：GB/T 1741-2020；HG/T 2006-2022；GB/T 21604-2022；GB/T 1740-2007；GB/T 35602-2017。耐酸性［3%（质量分数）盐酸溶液］：240h无异常；耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]：168h无异常；耐湿性≥300h无异常；耐人工气候老化性：≥300h变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂 、剥落等异常现象。有害物质限量：总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：未检出。可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)：未检出。肺炎克雷伯氏菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌，抗细菌率≥99.5%。土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：在本次试验条件下，受试物对新西兰兔急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性。抗病毒活性：甲型流感病毒H3N2（ATCC VR-1679）/宿主细胞：犬肾细胞MDCK(NBL-2)：抗病毒活性值≥1.5，抗病毒活性率≥95%。单纯疱疹病毒Human herpesvirus l(ATCC VR-1493)/宿主细胞：非洲绿猴肾细胞，Vero：抗病毒活性值≥1.6，抗病毒活性率≥95%。肠道病毒71（EV71）（ATCC VR-1432）/宿主细胞：LLC-MK2细胞：抗病毒活性值≥1.4，抗病毒活性率≥95%。急性经口毒性试验：在本次试验条件下，受试物对SPF级KM小鼠急性经口毒性LDso>5000mg/kg.BW，属于实际无毒。
8、柜体表面光滑平整无毛刺色泽均匀一致 。
9、柜子具备可调高低功能，锁具：电磁锁/电控机械锁，密码锁体多为锌合金、不锈钢。
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	吊柜
	800*400*800
	件
	100
	1.柜体：选用优质钢板，厚度1.5mm。
2.表层：采用抑菌喷涂粉末：检测依据：GB/T 1741-2020；HG/T 2006-2022；GB/T 21604-2022；GB/T 1740-2007；GB/T 35602-2017。耐酸性［3%（质量分数）盐酸溶液］：240h无异常；耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]：168h无异常；耐湿性≥300h无异常；耐人工气候老化性：≥300h变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂 、剥落等异常现象。有害物质限量：总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：未检出。可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)：未检出。肺炎克雷伯氏菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌，抗细菌率≥99.5%。土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：在本次试验条件下，受试物对新西兰兔急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性。抗病毒活性：甲型流感病毒H3N2（ATCC VR-1679）/宿主细胞：犬肾细胞MDCK(NBL-2)：抗病毒活性值≥1.5，抗病毒活性率≥95%。单纯疱疹病毒Human herpesvirus l(ATCC VR-1493)/宿主细胞：非洲绿猴肾细胞，Vero：抗病毒活性值≥1.6，抗病毒活性率≥95%。肠道病毒71（EV71）（ATCC VR-1432）/宿主细胞：LLC-MK2细胞：抗病毒活性值≥1.4，抗病毒活性率≥95%。急性经口毒性试验：在本次试验条件下，受试物对SPF级KM小鼠急性经口毒性LDso>5000mg/kg.BW，属于实际无毒。
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	顶柜
	400*400*420
	件
	100
	1.采用优质冷轧钢板，裸板厚度≥0.8mm 。                                      
2.所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊，满焊焊口平滑，无脱焊、虚焊、焊穿现象。                                                                       3.所有钢件经过酸洗、去油、除锈、磷化处理后，表面环氧聚酯高压静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显流挂、无剥落、露底、毛刺、返锈、色差等现象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强；静电喷塑硬度0.6h，耐冲击60KG/cm2，附着力2级，光泽度50%（亚光）。                                                    
4.门铰使用静音“冰箱合页”的开启方式。                                             
5.门板整块一次性冲压成型，没有拼接。                                      
6.框体12mm薄边设计。
7、表层：采用抑菌喷涂粉末：检测依据：GB/T 1741-2020；HG/T 2006-2022；GB/T 21604-2022；GB/T 1740-2007；GB/T 35602-2017。耐酸性［3%（质量分数）盐酸溶液］：240h无异常；耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]：168h无异常；耐湿性≥300h无异常；耐人工气候老化性：≥300h变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂 、剥落等异常现象。有害物质限量：总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：未检出。可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)：未检出。肺炎克雷伯氏菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌，抗细菌率≥99.5%。土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：在本次试验条件下，受试物对新西兰兔急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性。抗病毒活性：甲型流感病毒H3N2（ATCC VR-1679）/宿主细胞：犬肾细胞MDCK(NBL-2)：抗病毒活性值≥1.5，抗病毒活性率≥95%。单纯疱疹病毒Human herpesvirus l(ATCC VR-1493)/宿主细胞：非洲绿猴肾细胞，Vero：抗病毒活性值≥1.6，抗病毒活性率≥95%。肠道病毒71（EV71）（ATCC VR-1432）/宿主细胞：LLC-MK2细胞：抗病毒活性值≥1.4，抗病毒活性率≥95%。急性经口毒性试验：在本次试验条件下，受试物对SPF级KM小鼠急性经口毒性LDso>5000mg/kg.BW，属于实际无毒。
8、柜体表面光滑平整无毛刺色泽均匀一致 。
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	钢木会议桌
	2400*1200*750
	件
	30
	1.材质：木制家具要求E0级人造板，甲醛含量为E0级：≤0.050 mg/m³（气候箱法），检测依据：JC/T 2039-2010；GB 8624-2012；HJ 571-2010；GB/T 4897-2015；GB/T 15102-2017；WS/T 650-2019；LY/T 1926-2020；LY/T 1985-2011；GB/T 17657-2022；GB/T 39032-2020。含砂量%≤0.01；羰基化合物（醛酮类化合物）未检出。平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率指数FIGRA₀.₂MJ≤99W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量THR₆₀₀s≤6.8MJ；60s內焰尖高度Fs≤104㎜；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌。大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌，抗细菌率≥99.5%。黑曲霉、土曲霉、黄曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。产烟特性、烟气毒性和燃烧滴落物/微粒指标：产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤145m²/s²，600s内总烟气生成量TSP₆₀₀s≤160 m²；烟气毒性：达到准安全级ZA2级；燃烧滴落物/微粒：600s内燃烧滴落物/微粒，持续时间不超过10s。
2.封边：选用优质PVC封边条封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量未检出。
3.桌架：采用优质一级钢管架，环氧树脂粉末涂料，桌面板/柜体材料厚度为2.5mm.0.6mm厚优质木皮饰面，实木封边，木材含水率8%-12%；优质五金配件、锁具及三节静音滑轨。
4.会议桌，检测依据：GB/T 3324-2024；GB28008-2024；GB18584-2024；GB/T 11718-2021；有害物质限量-可迁移有害元素：锑（Sb)、砷（As)、钡（Ba)、镉（Cd)、铬（Cr)、铅（Pb)、汞（Hg)、硒（Se)：均未检出。力学性能：桌类强度和耐久性-水平静载荷试验（加载力600N，循环10次）-I型，主桌面垂直静载荷试验（加载力1250N，垂直向下的力10次）-I型，水平耐久性试验（加载力300N，循环次数60000次）-I型，结构强度试验（加载力200N）-I型、Ⅱ型，垂直耐久性试验（加载力300N，循环次数20000次）-I型，其他桌面的垂直冲击试验（冲击高度180mm,10次）-I型，桌面挠度试验（均布载荷1.5kg/d㎡，挠度：人造板桌面≤1/250%)，跌落试验（仅适用于重量大于20kg的桌子）-不带玻璃构件（规定高度100mm，重复跌落6次）：均符合要求。桌类稳定性-垂直加载稳定性试验（垂直加载稳定性600N），垂直和水平加载稳定性试验（垂直和水平加载稳定性40N）：均无倾翻。
5.桌面配5mm亚克力板.
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	钢制扶手沙发
	1200*550*850
	件
	380
	1.面料：优质西皮。
2.高密度阻燃海绵，检测依据：QB/T 2280-2016；QB/T 1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 10802-2023；性能要求：65%/25%压陷比≥3.6；75%压缩永久变形/%≤2.6；拉伸强度≥186kPa；断裂伸长率/%≥156；干热老化后拉伸强度≥156kPa；湿热老化后拉伸强度≥148kPa；撕裂强度≥3.2N/cm；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)80000次/%：22≤P＜32。产品用料、加工：泡沫塑料：表观密度座面≥50kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥51%。甲醛释放量≤0.010mg/㎡·h。TVOC≤0.050mg/㎡·h。
3.下配304#不锈钢框架；或可翻开储物。皮面防酒精。
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	高背椅
	645*680*1100
	件
	60
	1.面料：优质网布。
2.高密度阻燃海绵，检测依据：QB/T 2280-2016；QB/T 1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 10802-2023；性能要求：65%/25%压陷比≥3.6；75%压缩永久变形/%≤2.6；拉伸强度≥186kPa；断裂伸长率/%≥156；干热老化后拉伸强度≥156kPa；湿热老化后拉伸强度≥148kPa；撕裂强度≥3.2N/cm；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)80000次/%：22≤P＜32。产品用料、加工：泡沫塑料：表观密度座面≥50kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥51%。甲醛释放量≤0.010mg/㎡·h。TVOC≤0.050mg/㎡·h。
3.气压棒，检测依据：GB/T 10125-2021；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；QB/T 3826-1999；QB/T 2280-2016；GB/T 29525-2013；铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾≥300h；镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级；镀（涂）层对基体的保护等级10级；外观评级(RA)10级（10级最好，0级最差）。力特性：标称力和摩擦力/标称力值351N~650N：标称力允许偏差+40N/-20N，动态摩檫力最大值80N，气弹簧在压缩和伸展过程中不应有卡阻现象。开启力≥35N；启动力：气弹簧的启动力应小于1.5F₃；弹力比率≥24%。锁定力≥486N。伸展速度：气弹簧的伸展速度应在100mm/s～150mm/s之间。密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。耐高低温性能：气弹簧经－30℃和60℃高低温储存后，公称力Fα衰减量≤1%。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h；起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。
4.底盘：采用优质金属底盘，底盘符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。
5.五星脚：采用电镀五星脚和尼龙脚轮，脚轮符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》，脚轮的轮面应光洁，不应有裂纹、伤痕、毛边等缺陷。
6.提供产品主要涉及高背会议椅/转椅/皮质办公椅，中标单位根据院方具体需求提供。
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	隔断
	1480*650*1300
	套
	500
	1.材质：木制家具要求E0级人造板，甲醛含量为E0级：≤0.050 mg/m³（气候箱法），检测依据：JC/T 2039-2010；GB 8624-2012；HJ 571-2010；GB/T 4897-2015；GB/T 15102-2017；WS/T 650-2019；LY/T 1926-2020；LY/T 1985-2011；GB/T 17657-2022；GB/T 39032-2020。含砂量%≤0.01；羰基化合物（醛酮类化合物）未检出。平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率指数FIGRA₀.₂MJ≤99W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量THR₆₀₀s≤6.8MJ；60s內焰尖高度Fs≤104㎜；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌。大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌，抗细菌率≥99.5%。黑曲霉、土曲霉、黄曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。产烟特性、烟气毒性和燃烧滴落物/微粒指标：产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤145m²/s²，600s内总烟气生成量TSP₆₀₀s≤160 m²；烟气毒性：达到准安全级ZA2级；燃烧滴落物/微粒：600s内燃烧滴落物/微粒，持续时间不超过10s。
2.封边：选用优质PVC封边条封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量未检出。
3.框架：屏风厚度30mm，氧化铝合金外框架厚度≥1.5mm。屏风上部300采用条形磨砂玻璃，中部0.8mm厚优质冷轧钢板，优质麻绒面料覆面，桌面以下部分0.8mm厚优质冷轧钢板冲点喷塑处理，配金属调节脚。屏风外挂走线功能，强弱电距离≥300
4.配置：配三屉推柜，键盘/主机托/钢化玻璃，中标单位根据院方具体需求提供。
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	候诊椅（两人位）
	1620*640*845
	件
	30
	1.基材：采用1.2mm厚钢板，2.0mm厚钢梁。
2.表层：采用抑菌喷涂粉末：检测依据：GB/T 1741-2020；HG/T 2006-2022；GB/T 21604-2022；GB/T 1740-2007；GB/T 35602-2017。耐酸性［3%（质量分数）盐酸溶液］：240h无异常；耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]：168h无异常；耐湿性≥300h无异常；耐人工气候老化性：≥300h变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂 、剥落等异常现象。有害物质限量：总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：未检出。可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)：未检出。肺炎克雷伯氏菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌，抗细菌率≥99.5%。土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：在本次试验条件下，受试物对新西兰兔急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性。抗病毒活性：甲型流感病毒H3N2（ATCC VR-1679）/宿主细胞：犬肾细胞MDCK(NBL-2)：抗病毒活性值≥1.5，抗病毒活性率≥95%。单纯疱疹病毒Human herpesvirus l(ATCC VR-1493)/宿主细胞：非洲绿猴肾细胞，Vero：抗病毒活性值≥1.6，抗病毒活性率≥95%。肠道病毒71（EV71）（ATCC VR-1432）/宿主细胞：LLC-MK2细胞：抗病毒活性值≥1.4，抗病毒活性率≥95%。急性经口毒性试验：在本次试验条件下，受试物对SPF级KM小鼠急性经口毒性LDso>5000mg/kg.BW，属于实际无毒。
3.钢制表面光滑平整无毛刺 色泽均匀一致 。
4.候诊椅，检测依据：GB/T 3325-2024；GB 28008-2024；GB/T 10125-2021；QB/T 3826-1999；CB/T 11345-2023；GB/T 4337-2015；QB/T 4371-2012；GB/T 1741-2020；GB/T 2423.34-2024；GB/T 35607-2024；GB 18584-2024；GB/T 28416-2012；QB/T 3832-1999；GB/T 6461-2002；耐腐蚀试验：乙酸盐雾试验（AASS试验)≥300h-涂（镀）层本身耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基层的保护等级10级，保护评级Rp/外观评价RA:均为10级。耐霉菌性：耐霉菌等级-黑曲霉0级，黄曲霉0级；抗菌性能：抑菌率-金黄色葡萄球菌≥99.5%，大肠杆菌（大肠埃希氏菌）≥99.5%。理化性能：产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层：耐盐浴≥100h：划道两侧3mm外,应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象。力学性能：椅凳类强度和耐久性-座面静载荷（加载力2000N，10次），椅背静载荷（加载力700N，10次），座面、椅背联合耐久性（循环次数50000次，座面平衡载荷950N，椅背载荷330N），椅腿前向静载荷（加载力760N，10次，座面平衡载荷，加载力1800N），座面冲击试验（跌落高度300mm,10次），椅背冲击试验（高度620mm或角度68°，10次），椅腿侧向静载荷（加载力760N，10次，座面平衡载荷，加载力1800N）：均符合要求。有害物质限量-可迁移有害元素：锑（Sb)、砷（As)、钡（Ba)、镉（Cd)、铬（Cr)、铅（Pb)、汞（Hg)、硒（Se)：均未检出。环境属性（产品有害物质-甲醛释放量（气候箱法）-绿色标杆产品值）：未检出（检出限：0.01mg/m³）。旋转弯曲疲劳测试（循环周次：≥2000000次）：目测无裂纹，样品未断裂。超声检测（焊接无损等级）B级（超声检测未发现缺陷） 。温度/湿度组合循环试验≥300h：试验后，试样表面无开裂。交替暴露在腐蚀性气体、中性盐雾及干燥环境中的加速腐蚀试验≥168h：测试后，目视检查样品表面无腐蚀生锈等现象。
	1000

	22
	候诊椅（三人位）
	1830*640*845
	组
	60
	1.基材：采用1.2mm厚钢板，2.0mm厚钢梁。
2.表层：采用抑菌喷涂粉末：检测依据：GB/T 1741-2020；HG/T 2006-2022；GB/T 21604-2022；GB/T 1740-2007；GB/T 35602-2017。耐酸性［3%（质量分数）盐酸溶液］：240h无异常；耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]：168h无异常；耐湿性≥300h无异常；耐人工气候老化性：≥300h变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂 、剥落等异常现象。有害物质限量：总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：未检出。可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)：未检出。肺炎克雷伯氏菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌，抗细菌率≥99.5%。土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：在本次试验条件下，受试物对新西兰兔急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性。抗病毒活性：甲型流感病毒H3N2（ATCC VR-1679）/宿主细胞：犬肾细胞MDCK(NBL-2)：抗病毒活性值≥1.5，抗病毒活性率≥95%。单纯疱疹病毒Human herpesvirus l(ATCC VR-1493)/宿主细胞：非洲绿猴肾细胞，Vero：抗病毒活性值≥1.6，抗病毒活性率≥95%。肠道病毒71（EV71）（ATCC VR-1432）/宿主细胞：LLC-MK2细胞：抗病毒活性值≥1.4，抗病毒活性率≥95%。急性经口毒性试验：在本次试验条件下，受试物对SPF级KM小鼠急性经口毒性LDso>5000mg/kg.BW，属于实际无毒。
3.钢制表面光滑平整无毛刺 色泽均匀一致。皮面防酒精。
4.候诊椅，检测依据：GB/T 3325-2024；GB 28008-2024；GB/T 10125-2021；QB/T 3826-1999；CB/T 11345-2023；GB/T 4337-2015；QB/T 4371-2012；GB/T 1741-2020；GB/T 2423.34-2024；GB/T 35607-2024；GB 18584-2024；GB/T 28416-2012；QB/T 3832-1999；GB/T 6461-2002；耐腐蚀试验：乙酸盐雾试验（AASS试验)≥300h-涂（镀）层本身耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基层的保护等级10级，保护评级Rp/外观评价RA:均为10级。耐霉菌性：耐霉菌等级-黑曲霉0级，黄曲霉0级；抗菌性能：抑菌率-金黄色葡萄球菌≥99.5%，大肠杆菌（大肠埃希氏菌）≥99.5%。理化性能：产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层：耐盐浴≥100h：划道两侧3mm外,应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象。力学性能：椅凳类强度和耐久性-座面静载荷（加载力2000N，10次），椅背静载荷（加载力700N，10次），座面、椅背联合耐久性（循环次数50000次，座面平衡载荷950N，椅背载荷330N），椅腿前向静载荷（加载力760N，10次，座面平衡载荷，加载力1800N），座面冲击试验（跌落高度300mm,10次），椅背冲击试验（高度620mm或角度68°，10次），椅腿侧向静载荷（加载力760N，10次，座面平衡载荷，加载力1800N）：均符合要求。有害物质限量-可迁移有害元素：锑（Sb)、砷（As)、钡（Ba)、镉（Cd)、铬（Cr)、铅（Pb)、汞（Hg)、硒（Se)：均未检出。环境属性（产品有害物质-甲醛释放量（气候箱法）-绿色标杆产品值）：未检出（检出限：0.01mg/m³）。旋转弯曲疲劳测试（循环周次：≥2000000次）：目测无裂纹，样品未断裂。超声检测（焊接无损等级）B级（超声检测未发现缺陷） 。温度/湿度组合循环试验≥300h：试验后，试样表面无开裂。交替暴露在腐蚀性气体、中性盐雾及干燥环境中的加速腐蚀试验≥168h：测试后，目视检查样品表面无腐蚀生锈等现象。
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	候诊长条凳
	1400*400*450
	组
	350
	1.面料：优质西皮。
2.高密度阻燃海绵，检测依据：QB/T 2280-2016；QB/T 1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 10802-2023；性能要求：65%/25%压陷比≥3.6；75%压缩永久变形/%≤2.6；拉伸强度≥186kPa；断裂伸长率/%≥156；干热老化后拉伸强度≥156kPa；湿热老化后拉伸强度≥148kPa；撕裂强度≥3.2N/cm；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)80000次/%：22≤P＜32。产品用料、加工：泡沫塑料：表观密度座面≥50kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥51%。甲醛释放量≤0.010mg/㎡·h。TVOC≤0.050mg/㎡·h。
3.下配304#不锈钢框架；或可翻开储物。
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	患者移动餐桌
	800*450*1000
	件
	50
	ABS材质桌面，液压升降，下配尼龙防腐静音轮。桌面配5mm亚克力板.
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	货架
	2000*600*2000
	件
	80
	1.材质：选用优质冷轧钢板，厚度3.0mm，冷轧钢板：检测依据：QB/T 3827-1999 ；GB/T 1741-2020；GB/T 1865-2009；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 11253-2019；GB/T 6461-2002；QB/T 3826-1999；GB/T 1766-2008；GB/T 3075-2021。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级；外观评级(RA)10级（10级最好，0级最差）。起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级。铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、乙酸盐雾（ASS):连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级；外观评级(RA)10级（10级最好，0级最差）。化学成分（质量分数）/%: C≤0.03%，Si≤0.04%，Mn≤0.18%，Cu≤0.01%，P≤0.017%，S≤0.006%，Ni≤0.01%，Cr≤0.02%。力学性能：下屈服强度ReL≥257Mpa; 抗拉强度Rm≥400Mpa；断后伸长率≥40%。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。
2.表层：采用抑菌喷涂粉末：检测依据：GB/T 1741-2020；HG/T 2006-2022；GB/T 21604-2022；GB/T 1740-2007；GB/T 35602-2017。耐酸性［3%（质量分数）盐酸溶液］：240h无异常；耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]：168h无异常；耐湿性≥300h无异常；耐人工气候老化性：≥300h变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂 、剥落等异常现象。有害物质限量：总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：未检出。可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)：未检出。肺炎克雷伯氏菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌，抗细菌率≥99.5%。土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：在本次试验条件下，受试物对新西兰兔急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性。抗病毒活性：甲型流感病毒H3N2（ATCC VR-1679）/宿主细胞：犬肾细胞MDCK(NBL-2)：抗病毒活性值≥1.5，抗病毒活性率≥95%。单纯疱疹病毒Human herpesvirus l(ATCC VR-1493)/宿主细胞：非洲绿猴肾细胞，Vero：抗病毒活性值≥1.6，抗病毒活性率≥95%。肠道病毒71（EV71）（ATCC VR-1432）/宿主细胞：LLC-MK2细胞：抗病毒活性值≥1.4，抗病毒活性率≥95%。急性经口毒性试验：在本次试验条件下，受试物对SPF级KM小鼠急性经口毒性LDso>5000mg/kg.BW，属于实际无毒。
3.柜体表面光滑平整无毛刺色泽均匀一致。基材采用优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。立柱、底座厚≥3.00mm，挂板厚≥2.0mm，搁板厚≥1.5mm，金属护板厚≥0.8mm。活动搁板六块，长边三折弯处理，中间设加强筋板。外设亚克力标签框
4.配置：设5块带加强筋搁板，P形抱焊管横梁，可调节高度。
	960

	26
	急救推车
	常规
	件
	30
	ABS板材和铝合金制作，一体注塑成型抽屉（不锈钢滑轨），配万向静音脚轮、输液杆等。
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	接待沙发
	1000*900*900
	件
	30
	双人位，中背、带扶手。优质一级西皮覆面，露木结构（扶手板、扶手立板、底座）；实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥40Kg/m3，背密度≥30Kg/ m3，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。优质环保隐孔亚光油漆涂饰。
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	烤漆L型护士站
	5400*1700*1200
	件
	5
	1.基材：木制家具要求E0级人造板，甲醛含量为E0级：≤0.050 mg/m³（气候箱法），检测依据：GB/T 39600-2021；JC/T 2039-2010；GB 8624-2012；GB 18580-2017；HJ 571-2010；GB/T 15102-2017；WS/T 650-2019；GB/T 11718-2021；LY/T 1926-2020；LY/T 1985-2011；GB/T 17657-2022；物理力学性能：静曲强度≥43.6MPa；弹性模量≥4880MPa；内胶合强度≥1.77MPa；吸水厚度膨胀率%≤0.7；表面胶合强度≥2.08MPa。握螺钉力：板面≥1920N；板边≥1470N。甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.025mg/m³。【ENF≤0.025，检测时长≥52h】。挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯：均未检出。 总挥发性有机化合物（TVOC）（72h）≤0.08mg/（m²•h）。金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌，抗菌率≥99.5%。土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉、赭曲霉，耐霉菌性等级：0级。羰基化合物（醛酮类化合物）：未检出；封边采用≥6mm的实木封边。
2.面材：选用优质木皮。
3.水性漆：检测依据：GB/T 9286-2021；HJ 2537-2014；GB/T 1741-2020；JC/T 1074-2021；GB/T 1865-2009；GB/T 23999-2009；GB/T 35602-2017；GB/T 21604-2022；GB/T 1766-2008；GB/T 30648.1-2014。有害物质限量：VOC含量（涂料）：色漆≤10g/L；清漆≤20g/L；甲醛含量：未检出；总铅（Pb）含量（限色漆 、腻子和醇酸清漆）：未检出；可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量：未检出。多环芳烃总和含量 (限萘 、蒽)：未检出；工业涂料中有害物质限量：苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。皮肤致敏反应试验：在本次试验条件下，受试物对新西兰兔急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性。品质属性：重金属元素含量：铅（Pb）、镉（Cd）、六价铬（Cr6+）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、硒（Se）、锑（Sb）、钴（Co）未检出。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。急性经口毒性试验：在本次试验条件下，受试物对SPF级KM小鼠急性经口毒性LDso>5000mg/kg.BW，属于实际无毒。
4.采用水基型胶粘剂。
5.五金：（1）阻尼门铰：检测依据：QB/T 2189-2013；GB/T 10125-2021；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 6461-2002；GB/T 3075-2021；GB/T 9286-2021。过载：垂直静载荷（商用型/30kg）：往复启闭门10次，水平静载荷（商用型/70N）：试验进行10次；均合格。功能：操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N；垂直静载荷（商用型/20kg）：往复启闭门10次；水平静载荷（商用型/40N）：试验进行10次；耐久性（20万次）；均合格。耐腐蚀：无锈点。乙酸盐雾试验（ASS）、铜加速乙酸试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级；外观评级（RA）10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h，起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。（2）阻尼导轨：检测依据：QB/T 3827-1999；QB/T 2454-2013；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002；GB/T 3075-2021。过载：垂直向下静载荷（商用型/300N）：10次；水平侧向静载荷（商用型/150N）：各加载5次；猛关或猛开（商用型/10次）：各加载10次，因子K=2.5；均合格。功能：操作力；抽屉导轨组件底部变形/M：变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的1/75；抽屉导轨组件结构强度/200N；耐久性（20万次）：无损坏；垂直向下静载荷（商用型/200N）：10次；水平侧向静载荷（商用型/100N）：各加载5次；拉出安全性：（试验负荷＞40kg，试验速度=0.2m/s）；猛关或猛开（商用型/10次）：（各加载10次，因子K=1.25）；均合格。耐腐蚀：无锈点。乙酸盐雾试验（ASS）、铜加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级；外观评级（RA）10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h，起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。（3）锁具，检测依据：QB/T 3827-1999；GB/T 1741-2020；QB/T 1621-2015；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002；QB/T 3826-1999；保密度、牢固度、灵活度：均合格。乙酸盐雾试验（ASS)、铜加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级；外观评级(RA)10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h：起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级；≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。桌面板/柜体材料厚度为40mm.0.6mm厚优质木皮饰面，实木封边，木材含水率8%-12%；一侧为三抽固定柜（连锁）；另侧上部为一抽屉，下部为带有活动搁板的单门柜；中间抽屉。配备优质五金配件、锁具及三节静音滑轨。桌面配5mm亚克力板.
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	烤漆L型护士站
	3600*1700*1200
	件
	25
	1.基材：木制家具要求E0级人造板，甲醛含量为E0级：≤0.050 mg/m³（气候箱法），检测依据：GB/T 39600-2021；JC/T 2039-2010；GB 8624-2012；GB 18580-2017；HJ 571-2010；GB/T 15102-2017；WS/T 650-2019；GB/T 11718-2021；LY/T 1926-2020；LY/T 1985-2011；GB/T 17657-2022；物理力学性能：静曲强度≥43.6MPa；弹性模量≥4880MPa；内胶合强度≥1.77MPa；吸水厚度膨胀率%≤0.7；表面胶合强度≥2.08MPa。握螺钉力：板面≥1920N；板边≥1470N。甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.025mg/m³。【ENF≤0.025，检测时长≥52h】。挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯：均未检出。 总挥发性有机化合物（TVOC）（72h）≤0.08mg/（m²•h）。金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌，抗菌率≥99.5%。土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉、赭曲霉，耐霉菌性等级：0级。羰基化合物（醛酮类化合物）：未检出；封边采用≥6mm的实木封边。
2.面材：选用优质木皮。
3.水性漆：检测依据：GB/T 9286-2021；HJ 2537-2014；GB/T 1741-2020；JC/T 1074-2021；GB/T 1865-2009；GB/T 23999-2009；GB/T 35602-2017；GB/T 21604-2022；GB/T 1766-2008；GB/T 30648.1-2014。有害物质限量：VOC含量（涂料）：色漆≤10g/L；清漆≤20g/L；甲醛含量：未检出；总铅（Pb）含量（限色漆 、腻子和醇酸清漆）：未检出；可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量：未检出。多环芳烃总和含量 (限萘 、蒽)：未检出；工业涂料中有害物质限量：苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。皮肤致敏反应试验：在本次试验条件下，受试物对新西兰兔急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性。品质属性：重金属元素含量：铅（Pb）、镉（Cd）、六价铬（Cr6+）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、硒（Se）、锑（Sb）、钴（Co）未检出。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。急性经口毒性试验：在本次试验条件下，受试物对SPF级KM小鼠急性经口毒性LDso>5000mg/kg.BW，属于实际无毒。
4.采用水基型胶粘剂。
5.五金：
（1）阻尼门铰：检测依据：QB/T 2189-2013；GB/T 10125-2021；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 6461-2002；GB/T 3075-2021；GB/T 9286-2021。过载：垂直静载荷（商用型/30kg）：往复启闭门10次，水平静载荷（商用型/70N）：试验进行10次；均合格。功能：操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N；垂直静载荷（商用型/20kg）：往复启闭门10次；水平静载荷（商用型/40N）：试验进行10次；耐久性（20万次）；均合格。耐腐蚀：无锈点。乙酸盐雾试验（ASS）、铜加速乙酸试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级；外观评级（RA）10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h，起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。
（2）阻尼导轨：检测依据：QB/T 3827-1999；QB/T 2454-2013；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002；GB/T 3075-2021。过载：垂直向下静载荷（商用型/300N）：10次；水平侧向静载荷（商用型/150N）：各加载5次；猛关或猛开（商用型/10次）：各加载10次，因子K=2.5；均合格。功能：操作力；抽屉导轨组件底部变形/M：变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的1/75；抽屉导轨组件结构强度/200N；耐久性（20万次）：无损坏；垂直向下静载荷（商用型/200N）：10次；水平侧向静载荷（商用型/100N）：各加载5次；拉出安全性：（试验负荷＞40kg，试验速度=0.2m/s）；猛关或猛开（商用型/10次）：（各加载10次，因子K=1.25）；均合格。耐腐蚀：无锈点。乙酸盐雾试验（ASS）、铜加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级；外观评级（RA）10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h，起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。
（3）锁具，检测依据：QB/T 3827-1999；GB/T 1741-2020；QB/T 1621-2015；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002；QB/T 3826-1999；保密度、牢固度、灵活度：均合格。乙酸盐雾试验（ASS)、铜加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级；外观评级(RA)10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h：起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级；≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。桌面板/柜体材料厚度为40mm.0.6mm厚优质木皮饰面，实木封边，木材含水率8%-12%；一侧为三抽固定柜（连锁）；另侧上部为一抽屉，下部为带有活动搁板的单门柜；中间抽屉。
配备优质五金配件、锁具及三节静音滑轨。桌面配5mm亚克力板。
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	烤漆茶水柜
	1000*500*850
	件
	5
	1.基材：木制家具要求E0级人造板，甲醛含量为E0级：≤0.050 mg/m³（气候箱法），检测依据：GB/T 39600-2021；JC/T 2039-2010；GB 8624-2012；GB 18580-2017；HJ 571-2010；GB/T 15102-2017；WS/T 650-2019；GB/T 11718-2021；LY/T 1926-2020；LY/T 1985-2011；GB/T 17657-2022；物理力学性能：静曲强度≥43.6MPa；弹性模量≥4880MPa；内胶合强度≥1.77MPa；吸水厚度膨胀率%≤0.7；表面胶合强度≥2.08MPa。握螺钉力：板面≥1920N；板边≥1470N。甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.025mg/m³。【ENF≤0.025，检测时长≥52h】。挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯：均未检出。 总挥发性有机化合物（TVOC）（72h）≤0.08mg/（m²•h）。金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌，抗菌率≥99.5%。土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉、赭曲霉，耐霉菌性等级：0级。羰基化合物（醛酮类化合物）：未检出；封边采用≥6mm的实木封边。
2.面材：选用优质木皮。
3.水性漆：检测依据：GB/T 9286-2021；HJ 2537-2014；GB/T 1741-2020；JC/T 1074-2021；GB/T 1865-2009；GB/T 23999-2009；GB/T 35602-2017；GB/T 21604-2022；GB/T 1766-2008；GB/T 30648.1-2014。有害物质限量：VOC含量（涂料）：色漆≤10g/L；清漆≤20g/L；甲醛含量：未检出；总铅（Pb）含量（限色漆 、腻子和醇酸清漆）：未检出；可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量：未检出。多环芳烃总和含量 (限萘 、蒽)：未检出；工业涂料中有害物质限量：苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。皮肤致敏反应试验：在本次试验条件下，受试物对新西兰兔急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性。品质属性：重金属元素含量：铅（Pb）、镉（Cd）、六价铬（Cr6+）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、硒（Se）、锑（Sb）、钴（Co）未检出。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。急性经口毒性试验：在本次试验条件下，受试物对SPF级KM小鼠急性经口毒性LDso>5000mg/kg.BW，属于实际无毒。
4.采用水基型胶粘剂。
5.五金：
（1）阻尼门铰：检测依据：QB/T 2189-2013；GB/T 10125-2021；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 6461-2002；GB/T 3075-2021；GB/T 9286-2021。过载：垂直静载荷（商用型/30kg）：往复启闭门10次，水平静载荷（商用型/70N）：试验进行10次；均合格。功能：操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N；垂直静载荷（商用型/20kg）：往复启闭门10次；水平静载荷（商用型/40N）：试验进行10次；耐久性（20万次）；均合格。耐腐蚀：无锈点。乙酸盐雾试验（ASS）、铜加速乙酸试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级；外观评级（RA）10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h，起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。
（2）阻尼导轨：检测依据：QB/T 3827-1999；QB/T 2454-2013；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002；GB/T 3075-2021。过载：垂直向下静载荷（商用型/300N）：10次；水平侧向静载荷（商用型/150N）：各加载5次；猛关或猛开（商用型/10次）：各加载10次，因子K=2.5；均合格。功能：操作力；抽屉导轨组件底部变形/M：变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的1/75；抽屉导轨组件结构强度/200N；耐久性（20万次）：无损坏；垂直向下静载荷（商用型/200N）：10次；水平侧向静载荷（商用型/100N）：各加载5次；拉出安全性：（试验负荷＞40kg，试验速度=0.2m/s）；猛关或猛开（商用型/10次）：（各加载10次，因子K=1.25）；均合格。耐腐蚀：无锈点。乙酸盐雾试验（ASS）、铜加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级；外观评级（RA）10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h，起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。
（3）锁具，检测依据：QB/T 3827-1999；GB/T 1741-2020；QB/T 1621-2015；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002；QB/T 3826-1999；保密度、牢固度、灵活度：均合格。乙酸盐雾试验（ASS)、铜加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级；外观评级(RA)10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h：起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级；≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。桌面板/柜体材料厚度为25mm，0.6mm厚优质木皮饰面，实木封边，木材含水率8%-12%；一侧为三抽固定柜（连锁）；另侧上部为一抽屉，下部为带有活动搁板的单门柜；中间抽屉。
6.配备优质五金配件、锁具及三节静音滑轨。桌面配5mm亚克力板.
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	烤漆讲台
	600*500*1200
	件
	5
	1.基材：木制家具要求E0级人造板，甲醛含量为E0级：≤0.050 mg/m³（气候箱法），检测依据：GB/T 39600-2021；JC/T 2039-2010；GB 8624-2012；GB 18580-2017；HJ 571-2010；GB/T 15102-2017；WS/T 650-2019；GB/T 11718-2021；LY/T 1926-2020；LY/T 1985-2011；GB/T 17657-2022；物理力学性能：静曲强度≥43.6MPa；弹性模量≥4880MPa；内胶合强度≥1.77MPa；吸水厚度膨胀率%≤0.7；表面胶合强度≥2.08MPa。握螺钉力：板面≥1920N；板边≥1470N。甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.025mg/m³。【ENF≤0.025，检测时长≥52h】。挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯：均未检出。 总挥发性有机化合物（TVOC）（72h）≤0.08mg/（m²•h）。金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌，抗菌率≥99.5%。土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉、赭曲霉，耐霉菌性等级：0级。羰基化合物（醛酮类化合物）：未检出；封边采用≥6mm的实木封边。
2.面材：选用优质木皮。
3.水性漆：检测依据：GB/T 9286-2021；HJ 2537-2014；GB/T 1741-2020；JC/T 1074-2021；GB/T 1865-2009；GB/T 23999-2009；GB/T 35602-2017；GB/T 21604-2022；GB/T 1766-2008；GB/T 30648.1-2014。有害物质限量：VOC含量（涂料）：色漆≤10g/L；清漆≤20g/L；甲醛含量：未检出；总铅（Pb）含量（限色漆 、腻子和醇酸清漆）：未检出；可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量：未检出。多环芳烃总和含量 (限萘 、蒽)：未检出；工业涂料中有害物质限量：苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。皮肤致敏反应试验：在本次试验条件下，受试物对新西兰兔急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性。品质属性：重金属元素含量：铅（Pb）、镉（Cd）、六价铬（Cr6+）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、硒（Se）、锑（Sb）、钴（Co）未检出。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。急性经口毒性试验：在本次试验条件下，受试物对SPF级KM小鼠急性经口毒性LDso>5000mg/kg.BW，属于实际无毒。
4.采用水基型胶粘剂。
5.五金：（1）阻尼门铰：检测依据：QB/T 2189-2013；GB/T 10125-2021；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 6461-2002；GB/T 3075-2021；GB/T 9286-2021。过载：垂直静载荷（商用型/30kg）：往复启闭门10次，水平静载荷（商用型/70N）：试验进行10次；均合格。功能：操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N；垂直静载荷（商用型/20kg）：往复启闭门10次；水平静载荷（商用型/40N）：试验进行10次；耐久性（20万次）；均合格。耐腐蚀：无锈点。乙酸盐雾试验（ASS）、铜加速乙酸试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级；外观评级（RA）10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h，起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。（2）阻尼导轨：检测依据：QB/T 3827-1999；QB/T 2454-2013；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002；GB/T 3075-2021。过载：垂直向下静载荷（商用型/300N）：10次；水平侧向静载荷（商用型/150N）：各加载5次；猛关或猛开（商用型/10次）：各加载10次，因子K=2.5；均合格。功能：操作力；抽屉导轨组件底部变形/M：变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的1/75；抽屉导轨组件结构强度/200N；耐久性（20万次）：无损坏；垂直向下静载荷（商用型/200N）：10次；水平侧向静载荷（商用型/100N）：各加载5次；拉出安全性：（试验负荷＞40kg，试验速度=0.2m/s）；猛关或猛开（商用型/10次）：（各加载10次，因子K=1.25）；均合格。耐腐蚀：无锈点。乙酸盐雾试验（ASS）、铜加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级；外观评级（RA）10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h，起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。（3）锁具，检测依据：QB/T 3827-1999；GB/T 1741-2020；QB/T 1621-2015；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002；QB/T 3826-1999；保密度、牢固度、灵活度：均合格。乙酸盐雾试验（ASS)、铜加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级；外观评级(RA)10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h：起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级；≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。桌面配5mm亚克力板。
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	烤漆圆桌
	800*700
	件
	20
	楸木/西南桦实木几架，榫卯结构。木材含水率8%-12%，几面采用25mm厚优质E1级人造板，0.6mm厚优质胡桃/樱桃木皮饰面，实木条封边。优质环保隐孔亚光PU油漆涂饰。桌面配5mm亚克力板。
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	烤漆直护士站
	2200*600*1200
	件
	20
	1.基材：木制家具要求E0级人造板，甲醛含量为E0级：≤0.050 mg/m³（气候箱法），检测依据：GB/T 39600-2021；JC/T 2039-2010；GB 8624-2012；GB 18580-2017；HJ 571-2010；GB/T 15102-2017；WS/T 650-2019；GB/T 11718-2021；LY/T 1926-2020；LY/T 1985-2011；GB/T 17657-2022；物理力学性能：静曲强度≥43.6MPa；弹性模量≥4880MPa；内胶合强度≥1.77MPa；吸水厚度膨胀率%≤0.7；表面胶合强度≥2.08MPa。握螺钉力：板面≥1920N；板边≥1470N。甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.025mg/m³。【ENF≤0.025，检测时长≥52h】。挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯：均未检出。 总挥发性有机化合物（TVOC）（72h）≤0.08mg/（m²•h）。金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌，抗菌率≥99.5%。土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉、赭曲霉，耐霉菌性等级：0级。羰基化合物（醛酮类化合物）：未检出；封边采用≥6mm的实木封边。
2.面材：选用优质木皮。
3.水性漆：检测依据：GB/T 9286-2021；HJ 2537-2014；GB/T 1741-2020；JC/T 1074-2021；GB/T 1865-2009；GB/T 23999-2009；GB/T 35602-2017；GB/T 21604-2022；GB/T 1766-2008；GB/T 30648.1-2014。有害物质限量：VOC含量（涂料）：色漆≤10g/L；清漆≤20g/L；甲醛含量：未检出；总铅（Pb）含量（限色漆 、腻子和醇酸清漆）：未检出；可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)未检出。乙二醇醚及醚酯总和含量：未检出。多环芳烃总和含量 (限萘 、蒽)：未检出；工业涂料中有害物质限量：苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。皮肤致敏反应试验：在本次试验条件下，受试物对新西兰兔急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性。品质属性：重金属元素含量：铅（Pb）、镉（Cd）、六价铬（Cr6+）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、硒（Se）、锑（Sb）、钴（Co）未检出。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。急性经口毒性试验：在本次试验条件下，受试物对SPF级KM小鼠急性经口毒性LDso>5000mg/kg.BW，属于实际无毒。
4.采用水基型胶粘剂。
5.五金：（1）阻尼门铰：检测依据：QB/T 2189-2013；GB/T 10125-2021；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 6461-2002；GB/T 3075-2021；GB/T 9286-2021。过载：垂直静载荷（商用型/30kg）：往复启闭门10次，水平静载荷（商用型/70N）：试验进行10次；均合格。功能：操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N；垂直静载荷（商用型/20kg）：往复启闭门10次；水平静载荷（商用型/40N）：试验进行10次；耐久性（20万次）；均合格。耐腐蚀：无锈点。乙酸盐雾试验（ASS）、铜加速乙酸试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级；外观评级（RA）10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h，起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。（2）阻尼导轨：检测依据：QB/T 3827-1999；QB/T 2454-2013；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002；GB/T 3075-2021。过载：垂直向下静载荷（商用型/300N）：10次；水平侧向静载荷（商用型/150N）：各加载5次；猛关或猛开（商用型/10次）：各加载10次，因子K=2.5；均合格。功能：操作力；抽屉导轨组件底部变形/M：变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的1/75；抽屉导轨组件结构强度/200N；耐久性（20万次）：无损坏；垂直向下静载荷（商用型/200N）：10次；水平侧向静载荷（商用型/100N）：各加载5次；拉出安全性：（试验负荷＞40kg，试验速度=0.2m/s）；猛关或猛开（商用型/10次）：（各加载10次，因子K=1.25）；均合格。耐腐蚀：无锈点。乙酸盐雾试验（ASS）、铜加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级；外观评级（RA）10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h，起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。（3）锁具，检测依据：QB/T 3827-1999；GB/T 1741-2020；QB/T 1621-2015；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002；QB/T 3826-1999；保密度、牢固度、灵活度：均合格。乙酸盐雾试验（ASS)、铜加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级；外观评级(RA)10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h：起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级；≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。桌面配5mm亚克力板.
	5060

	34
	靠背长条凳
	1600*550*900
	组
	100
	1. 面料：优质西皮。
2.高密度阻燃海绵，厚度10-20cm。检测依据：QB/T 2280-2016；QB/T 1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 10802-2023；性能要求：65%/25%压陷比≥3.6；75%压缩永久变形/%≤2.6；拉伸强度≥186kPa；断裂伸长率/%≥156；干热老化后拉伸强度≥156kPa；湿热老化后拉伸强度≥148kPa；撕裂强度≥3.2N/cm；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)80000次/%：22≤P＜32。产品用料、加工：泡沫塑料：表观密度座面≥50kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥51%。甲醛释放量≤0.010mg/㎡·h。TVOC≤0.050mg/㎡·h。
3.下配304#不锈钢框架；或可翻开储物皮面防酒精。
	1000
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	木骨架三人沙发
	2000*850*900
	件
	30
	1.面料：采用一级西皮覆面。
2.高密度阻燃海绵，检测依据：QB/T 2280-2016；QB/T 1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 10802-2023；性能要求：65%/25%压陷比≥3.6；75%压缩永久变形/%≤2.6；拉伸强度≥186kPa；断裂伸长率/%≥156；干热老化后拉伸强度≥156kPa；湿热老化后拉伸强度≥148kPa；撕裂强度≥3.2N/cm；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)80000次/%：22≤P＜32。产品用料、加工：泡沫塑料：表观密度座面≥50kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥51%。甲醛释放量≤0.010mg/㎡·h。TVOC≤0.050mg/㎡·h。 
3.采用优质实木内框架，油漆部分采用优质水性油漆。
	1000
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	陪护椅
	750*800*900（打开 2 米长）
	件
	30
	1.面料：优质西皮。
2.高密度阻燃海绵，检测依据：QB/T 2280-2016；QB/T 1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 10802-2023；性能要求：65%/25%压陷比≥3.6；75%压缩永久变形/%≤2.6；拉伸强度≥186kPa；断裂伸长率/%≥156；干热老化后拉伸强度≥156kPa；湿热老化后拉伸强度≥148kPa；撕裂强度≥3.2N/cm；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)80000次/%：22≤P＜32。产品用料、加工：泡沫塑料：表观密度座面≥50kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥51%。甲醛释放量≤0.010mg/㎡·h。TVOC≤0.050mg/㎡·h。
3.采用优质钢管椅架，表面静电粉末喷涂，可放平为床。
	960
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	圈椅
	650*590*850
	件
	30
	中背，采用优质桦木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅座、背采用优质麻绒/PU革覆面，内衬高回弹成型PU泡棉，座密度≥40 kg/m3。品牌优质环保PU油漆，隐孔亚光涂饰。
	450
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	三抽屉柜
	400*450*620
	件
	500
	1.材质：木制家具要求E0级人造板，甲醛含量为E0级：≤0.050 mg/m³（气候箱法），检测依据：JC/T 2039-2010；GB 8624-2012；HJ 571-2010；GB/T 4897-2015；GB/T 15102-2017；WS/T 650-2019；LY/T 1926-2020；LY/T 1985-2011；GB/T 17657-2022；GB/T 39032-2020。含砂量%≤0.01；羰基化合物（醛酮类化合物）未检出。平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率指数FIGRA₀.₂MJ≤99W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量THR₆₀₀s≤6.8MJ；60s內焰尖高度Fs≤104㎜；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌。大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌，抗细菌率≥99.5%。黑曲霉、土曲霉、黄曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。产烟特性、烟气毒性和燃烧滴落物/微粒指标：产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤145m²/s²，600s内总烟气生成量TSP₆₀₀s≤160 m²；烟气毒性：达到准安全级ZA2级；燃烧滴落物/微粒：600s内燃烧滴落物/微粒，持续时间不超过10s。配优质亚克力台面。
2.封边：选用优质PVC封边条封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量未检出。
3.五金：
（1）阻尼门铰：检测依据：QB/T 2189-2013；GB/T 10125-2021；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 6461-2002；GB/T 3075-2021；GB/T 9286-2021。过载：垂直静载荷（商用型/30kg）：往复启闭门10次，水平静载荷（商用型/70N）：试验进行10次；均合格。功能：操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N；垂直静载荷（商用型/20kg）：往复启闭门10次；水平静载荷（商用型/40N）：试验进行10次；耐久性（20万次）；均合格。耐腐蚀：无锈点。乙酸盐雾试验（ASS）、铜加速乙酸试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级；外观评级（RA）10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h，起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。
（2）锁具，检测依据：QB/T 3827-1999；GB/T 1741-2020；QB/T 1621-2015；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002；QB/T 3826-1999；保密度、牢固度、灵活度：均合格。乙酸盐雾试验（ASS)、铜加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级；外观评级(RA)10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h：起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级；≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：
4.外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。桌面板/柜体材料厚度为25mm.0.6mm厚优质木皮饰面，实木封边，木材含水率8%-12%；一侧为三抽固定柜（连锁）；带万向轮。配备优质五金配件、锁具及三节静音滑轨。桌面配5mm亚克力板.
	260
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	扫床车
	900*450*900
	件
	20
	304#不锈钢（厚1.5mm），氩弧无缝焊接，配污物袋、4寸静音轮。
	1500
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	升降桌
	1400*600*760
	件
	20
	木制家具要求E0级人造板，甲醛含量为E0级：≤0.050 mg/m³（气候箱法），0.6mm厚优质胡桃木/樱桃木皮饰面，桌面板实木封边，木材含水率8%-12%；钢管桌架，钢管壁厚≥1.5mm，喷塑处理。一侧为三抽活动推柜（连锁），另一侧为活动主机架，带前挡板、键盘托。具有走线功能。
配备优质五金配件、锁具、三节静音滑轨、金属调节脚。桌面板/柜体材料厚度为25mm.0.6mm厚优质木皮饰面，实木封边，木材含水率8%-12%；一侧为三抽固定柜（连锁）；另侧上部为一抽屉，下部为带有活动搁板的单门柜；中间抽屉。
钢架结构。桌面配5mm亚克力板.
	1200
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	实木床
	2000*700*650
	张
	80
	主体框架材质选用优质老榆木，采用多层实木板作为床面基层。多层实木板由多层单板纵横交错压制而成面料采用亲肤透气的猫抓皮。按摩头采用医用级硅胶材质，硅胶质地柔软、皮面防酒精。表面处理：原木清漆/环保水性木蜡油，低异味、环保无刺激，日常擦拭消毒不伤漆面。外层面料：加厚灰色亚麻布艺面料，外套可拆洗。内部填充海绵：高密度高回弹海绵，厚度100-200mm。
	1000
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	实验室圆凳（带靠背）
	可升至650高
	件
	200
	304#不锈钢材质（氩弧焊接），凳面配防滑垫，下配防滑套垫凳面采用PU革覆面，内衬高回弹PU泡棉。丝杆升降系统。五星脚架/圆盘，喷塑/电镀处理。配优质尼龙脚垫。
	540
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	实验台
	1000*750*800
	件
	400
	1.柜体：选用优质钢板，厚度2.0mm。
2.表层：采用抑菌喷涂粉末：检测依据：GB/T 1741-2020；HG/T 2006-2022；GB/T 21604-2022；GB/T 1740-2007；GB/T 35602-2017。耐酸性［3%（质量分数）盐酸溶液］：240h无异常；耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]：168h无异常；耐湿性≥300h无异常；耐人工气候老化性：≥300h变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂 、剥落等异常现象。有害物质限量：总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：未检出。可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)：未检出。肺炎克雷伯氏菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌，抗细菌率≥99.5%。土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：在本次试验条件下，受试物对新西兰兔急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性。抗病毒活性：甲型流感病毒H3N2（ATCC VR-1679）/宿主细胞：犬肾细胞MDCK(NBL-2)：抗病毒活性值≥1.5，抗病毒活性率≥95%。单纯疱疹病毒Human herpesvirus l(ATCC VR-1493)/宿主细胞：非洲绿猴肾细胞，Vero：抗病毒活性值≥1.6，抗病毒活性率≥95%。肠道病毒71（EV71）（ATCC VR-1432）/宿主细胞：LLC-MK2细胞：抗病毒活性值≥1.4，抗病毒活性率≥95%。急性经口毒性试验：在本次试验条件下，受试物对SPF级KM小鼠急性经口毒性LDso>5000mg/kg.BW，属于实际无毒。
3.桌面基材采用优质专用实芯理化板，厚度≥12.7mm，边缘双层加厚，打磨呈弧型，带止水槽。
4.钢制桌架。基材采用30*50，壁厚≥2.0mm，优质矩形钢管，表面静电喷塑处理。
5.柜体基材采用18厚优质E1级双饰面三聚氰胺饰面刨花板，2.0mm厚PVC封边，上部为抽屉，下部为门，门内设活动搁板一块。背板可拆卸。配备优质五金件，三节静音滑轨，实芯不锈钢亚光拉手，金属调节脚。
	2450
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	示教桌
	1400*700*760
	件
	200
	1.材质：木制家具要求E0级人造板，甲醛含量为E0级：≤0.050 mg/m³（气候箱法），检测依据：JC/T 2039-2010；GB 8624-2012；HJ 571-2010；GB/T 4897-2015；GB/T 15102-2017；WS/T 650-2019；LY/T 1926-2020；LY/T 1985-2011；GB/T 17657-2022；GB/T 39032-2020。含砂量%≤0.01；羰基化合物（醛酮类化合物）未检出。平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率指数FIGRA₀.₂MJ≤99W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量THR₆₀₀s≤6.8MJ；60s內焰尖高度Fs≤104㎜；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌。大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌，抗细菌率≥99.5%。黑曲霉、土曲霉、黄曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。产烟特性、烟气毒性和燃烧滴落物/微粒指标：产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤145m²/s²，600s内总烟气生成量TSP₆₀₀s≤160 m²；烟气毒性：达到准安全级ZA2级；燃烧滴落物/微粒：600s内燃烧滴落物/微粒，持续时间不超过10s。
2.封边：选用优质PVC封边条封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量未检出。
3.桌架：采用优质一级钢管架，环氧树脂粉末涂料。*配小柜/键盘托/主机托。桌面板/柜体材料厚度为25mm，0.6mm厚优质木皮饰面，实木封边，木材含水率8%-12%；一侧为三抽固定柜（连锁）；另侧上部为一抽屉，下部为带有活动搁板的单门柜；中间抽屉。配备优质五金配件、锁具及三节静音滑轨。钢架/可折叠。学习桌。
4.桌面配5mm亚克力板.
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	试剂架
	600*50*200
	件
	100
	1.柜体：选用优质钢板，厚度1.5mm。
2.表层：采用抑菌喷涂粉末：检测依据：GB/T 1741-2020；HG/T 2006-2022；GB/T 21604-2022；GB/T 1740-2007；GB/T 35602-2017。耐酸性［3%（质量分数）盐酸溶液］：240h无异常；耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]：168h无异常；耐湿性≥300h无异常；耐人工气候老化性：≥300h变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂 、剥落等异常现象。有害物质限量：总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：未检出。可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)：未检出。肺炎克雷伯氏菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌，抗细菌率≥99.5%。土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：在本次试验条件下，受试物对新西兰兔急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性。抗病毒活性：甲型流感病毒H3N2（ATCC VR-1679）/宿主细胞：犬肾细胞MDCK(NBL-2)：抗病毒活性值≥1.5，抗病毒活性率≥95%。单纯疱疹病毒Human herpesvirus l(ATCC VR-1493)/宿主细胞：非洲绿猴肾细胞，Vero：抗病毒活性值≥1.6，抗病毒活性率≥95%。肠道病毒71（EV71）（ATCC VR-1432）/宿主细胞：LLC-MK2细胞：抗病毒活性值≥1.4，抗病毒活性率≥95%。急性经口毒性试验：在本次试验条件下，受试物对SPF级KM小鼠急性经口毒性LDso>5000mg/kg.BW，属于实际无毒。
3.台面板采用理化板台面。
	740
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	输液化疗椅
	780*1100*1060
	件
	50
	1.面料：优质西皮。
2.高密度阻燃海绵，检测依据：QB/T 2280-2016；QB/T 1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 10802-2023；性能要求：65%/25%压陷比≥3.6；75%压缩永久变形/%≤2.6；拉伸强度≥186kPa；断裂伸长率/%≥156；干热老化后拉伸强度≥156kPa；湿热老化后拉伸强度≥148kPa；撕裂强度≥3.2N/cm；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)80000次/%：22≤P＜32。产品用料、加工：泡沫塑料：表观密度座面≥50kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥51%。甲醛释放量≤0.010mg/㎡·h。TVOC≤0.050mg/㎡·h。
3.采用优质钢管椅架，可放至135°。
	950
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	输液推车
	650*475*900
	件
	50
	ABS台面，高强铝合金立柱，不锈钢围栏，配备≥4寸防缠绕医用静音轮，配副工作台、输液架等。
	2350
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	双层床
	2000*900*1750
	件
	350
	1.床腿4根，50*50方钢管，壁厚≥2.0mm。
2.床框（上床、下床各二长边、二短边）30*60矩形钢管，壁厚≥1.5mm。
3.床带五根，25*25方钢管，壁厚≥1.5mm。
4.床梯，25*25方钢管，壁厚≥1.2mm，带防滑钢制脚踏板，表面冲压防滑纹。
5.每层床头设双层书架各一，书架两侧山上端为圆弧状，15*15方钢管焊接，壁厚≥1.2mm；书架搁板用优质一级冷轧钢板，厚度≥0.8mm，有加强筋。
6.护栏：缺口长≤600；护栏高300，壁厚≥1.2mm。
7.床铺下两端各设一钢制贮物柜，带明锁扣，柜顶部与床架固定连接。采用国产优质一级冷轧钢板，壁厚≥0.8mm。柜宽600，柜深≥600。
8.双层鞋架：置于两贮物柜之间，20*20方钢管焊接，壁厚≥1.2mm。
蚊帐杆按常规配做，高度可调，固定安全可靠。床板采用18厚通长松木实木板，宽度不超过7块板，木带连接，床板两面刨光，木材含水率8%-12%。
9.两层床板之间的层间净高≥1050。床体全部金属部件均酸洗磷化后喷。
10.检测依据：GB/T 3324-2024；GB 28008-2024；GB 18584-2024；QB/T 4371-2012；GB/T 1741-2020；GB/T 30648.1-2014；GB 8624-2012；GB/T 2423.34-2024；GB/T 35607-2024；燃烧性能（燃烧性能等级-B1-硬质家具）：热释放速率峰值≤32.2KW，5min内总热释放量≤11.08MJ，最大烟密度≤43.7%；有害物质限量-可迁移有害元素：锑（Sb)、砷（As)、钡（Ba)、镉（Cd)、铬（Cr)、铅（Pb)、汞（Hg)、硒（Se)：均未检出。
11.环境属性：产品有害物质-甲醛释放量（气候箱法）-绿色标杆产品值：未检出（检出限：0.01mg/m³），苯-绿色标杆产品值：未检出（检出限：0.001mg/m³），甲苯-绿色标杆产品值：未检出（检出限：0.004mg/m³），二甲苯-绿色标杆产品值：未检出（检出限：0.005mg/m³），总挥发有机化合物（TVOC）-绿色标杆产品值：未检出（检出限：0.01mg/m³）。
12.力学性能：双层床稳定性（在最可能引起倾翻的位置施加120N的水平力）：无床腿、床角翘离地面。
13.温度/湿度组合循环试验≥300h:试验后，试样表面无开裂。
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	水盆柜
	800*750*800
	件
	30
	1.柜体：选用优质钢板，厚度1.5mm。含符合实验标准的水盆及水龙头。
2.表层：采用抑菌喷涂粉末：检测依据：GB/T 1741-2020；HG/T 2006-2022；GB/T 21604-2022；GB/T 1740-2007；GB/T 35602-2017。耐酸性［3%（质量分数）盐酸溶液］：240h无异常；耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]：168h无异常；耐湿性≥300h无异常；耐人工气候老化性：≥300h变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂 、剥落等异常现象。有害物质限量：总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：未检出。可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)：未检出。肺炎克雷伯氏菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌，抗细菌率≥99.5%。土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：在本次试验条件下，受试物对新西兰兔急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性。抗病毒活性：甲型流感病毒H3N2（ATCC VR-1679）/宿主细胞：犬肾细胞MDCK(NBL-2)：抗病毒活性值≥1.5，抗病毒活性率≥95%。单纯疱疹病毒Human herpesvirus l(ATCC VR-1493)/宿主细胞：非洲绿猴肾细胞，Vero：抗病毒活性值≥1.6，抗病毒活性率≥95%。肠道病毒71（EV71）（ATCC VR-1432）/宿主细胞：LLC-MK2细胞：抗病毒活性值≥1.4，抗病毒活性率≥95%。急性经口毒性试验：在本次试验条件下，受试物对SPF级KM小鼠急性经口毒性LDso>5000mg/kg.BW，属于实际无毒。
3.台面板采用理化板台面。
	2550

	50
	衣架
	1.8米高
	件
	10
	1.材质：木制家具要求E0级人造板，甲醛含量为E0级：≤0.050 mg/m³（气候箱法），检测依据：JC/T 2039-2010；GB 8624-2012；HJ 571-2010；GB/T 4897-2015；GB/T 15102-2017；WS/T 650-2019；LY/T 1926-2020；LY/T 1985-2011；GB/T 17657-2022；GB/T 39032-2020。含砂量%≤0.01；羰基化合物（醛酮类化合物）未检出。平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率指数FIGRA₀.₂MJ≤99W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量THR₆₀₀s≤6.8MJ；60s內焰尖高度Fs≤104㎜；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌。大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌，抗细菌率≥99.5%。黑曲霉、土曲霉、黄曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。产烟特性、烟气毒性和燃烧滴落物/微粒指标：产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤145m²/s²，600s内总烟气生成量TSP₆₀₀s≤160 m²；烟气毒性：达到准安全级ZA2级；燃烧滴落物/微粒：600s内燃烧滴落物/微粒，持续时间不超过10s。
2.封边：选用优质PVC封边条封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量未检出。
3.采用优质阻尼门铰：检测依据：QB/T 2189-2013；GB/T 10125-2021；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 6461-2002；GB/T 3075-2021；GB/T 9286-2021。过载：垂直静载荷（商用型/30kg）：往复启闭门10次，水平静载荷（商用型/70N）：试验进行10次；均合格。
4.操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N；垂直静载荷（商用型/20kg）：往复启闭门10次；水平静载荷（商用型/40N）：试验进行10次；耐久性（20万次）；均合格。
5.耐腐蚀：无锈点。乙酸盐雾试验（ASS）、铜加速乙酸试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级；外观评级（RA）10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h，起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。
	530

	51
	医生办公椅
	650*600*900
	件
	950
	1.面料：优质网布。
2.高密度阻燃海绵，检测依据：QB/T 2280-2016；QB/T 1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 10802-2023；性能要求：65%/25%压陷比≥3.6；75%压缩永久变形/%≤2.6；拉伸强度≥186kPa；断裂伸长率/%≥156；干热老化后拉伸强度≥156kPa；湿热老化后拉伸强度≥148kPa；撕裂强度≥3.2N/cm；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)80000次/%：22≤P＜32。产品用料、加工：泡沫塑料：表观密度座面≥50kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥51%。甲醛释放量≤0.010mg/㎡·h。TVOC≤0.050mg/㎡·h。
3.采用优质气压棒，检测依据：GB/T 10125-2021；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；QB/T 3826-1999；QB/T 2280-2016；GB/T 29525-2013；铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾≥300h；镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级；镀（涂）层对基体的保护等级10级；外观评级(RA)10级（10级最好，0级最差）。力特性：标称力和摩擦力/标称力值351N~650N：标称力允许偏差+40N/-20N，动态摩檫力最大值80N，气弹簧在压缩和伸展过程中不应有卡阻现象。开启力≥35N；启动力：气弹簧的启动力应小于1.5F₃；弹力比率≥24%。锁定力≥486N。伸展速度：气弹簧的伸展速度应在100mm/s～150mm/s之间。密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。耐高低温性能：气弹簧经－30℃和60℃高低温储存后，公称力Fα衰减量≤1%。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h；起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。
4.底盘：采用优质金属底盘，底盘符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。
5.五星脚：采用电镀五星脚和尼龙脚轮，脚轮符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》，脚轮的轮面应光洁，不应有裂纹、伤痕、毛边等缺陷。
6.提供产品主要涉及高背办公椅/弓型办公椅/会议椅四腿椅/学习椅/示教椅/旁听椅/折叠椅，中标单位根据院方具体需求提供。
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	医生桌
	1400*700*750
	件
	500
	1.材质：木制家具要求E0级人造板，甲醛含量为E0级：≤0.050 mg/m³（气候箱法），检测依据：JC/T 2039-2010；GB 8624-2012；HJ 571-2010；GB/T 4897-2015；GB/T 15102-2017；WS/T 650-2019；LY/T 1926-2020；LY/T 1985-2011；GB/T 17657-2022；GB/T 39032-2020。含砂量%≤0.01；羰基化合物（醛酮类化合物）未检出。平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率指数FIGRA₀.₂MJ≤99W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量THR₆₀₀s≤6.8MJ；60s內焰尖高度Fs≤104㎜；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌。大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌，抗细菌率≥99.5%。黑曲霉、土曲霉、黄曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。产烟特性、烟气毒性和燃烧滴落物/微粒指标：产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤145m²/s²，600s内总烟气生成量TSP₆₀₀s≤160 m²；烟气毒性：达到准安全级ZA2级；燃烧滴落物/微粒：600s内燃烧滴落物/微粒，持续时间不超过10s。配优质亚克力台面
2.封边：选用优质PVC封边条封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量未检出。
3.五金：
（1）阻尼门铰：检测依据：QB/T 2189-2013；GB/T 10125-2021；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 6461-2002；GB/T 3075-2021；GB/T 9286-2021。过载：垂直静载荷（商用型/30kg）：往复启闭门10次，水平静载荷（商用型/70N）：试验进行10次；均合格。功能：操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N；垂直静载荷（商用型/20kg）：往复启闭门10次；水平静载荷（商用型/40N）：试验进行10次；耐久性（20万次）；均合格。耐腐蚀：无锈点。乙酸盐雾试验（ASS）、铜加速乙酸试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级；外观评级（RA）10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h，起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。
（2）锁具，检测依据：QB/T 3827-1999；GB/T 1741-2020；QB/T 1621-2015；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002；QB/T 3826-1999；保密度、牢固度、灵活度：均合格。乙酸盐雾试验（ASS)、铜加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级；外观评级(RA)10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h：起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级；≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。
4.桌面配5mm亚克力板，配小柜/键盘托/主机托。桌面板/柜体材料厚度为25mm。0.6mm厚优质木皮饰面，实木封边，木材含水率8%-12%；一侧为三抽固定柜（连锁）；另侧上部为一抽屉，下部为带有活动搁板的单门柜；中间抽屉。
5.配备优质五金配件、锁具及三节静音滑轨。配不锈钢圆盘。
	845
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	移动输液架
	常规
	件
	50
	304#不锈钢，总高2.4米，配导流钩、固定方盘、手扶圈、静音脚轮。
	800
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	浴室长条凳
	1200*400*450
	件
	20
	塑料ABS/PP/PVC完全防水、轻便易清洁；耐霉菌注塑/挤塑一体成型。
	650
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	浴室置物架
	900*420*1850
	件
	20
	1.采用优质冷轧钢板，裸板厚度≥0.8mm 。                                      
2.所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊，满焊焊口平滑，无脱焊、虚焊、焊穿现象。                                                                       3.所有钢件经过酸洗、去油、除锈、磷化处理后，表面环氧聚酯高压静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显流挂、无剥落、露底、毛刺、返锈、色差等现象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强；静电喷塑硬度0.6h，耐冲击60KG/cm2，附着力2级，光泽度50%（亚光）。                                                    
 4.门铰使用静音“冰箱合页”的开启方式。                                             
5.门板整块一次性冲压成型，没有拼接。                                      
6.框体12mm薄边设计。
7、表层：采用抑菌喷涂粉末：检测依据：GB/T 1741-2020；HG/T 2006-2022；GB/T 21604-2022；GB/T 1740-2007；GB/T 35602-2017。耐酸性［3%（质量分数）盐酸溶液］：240h无异常；耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]：168h无异常；耐湿性≥300h无异常；耐人工气候老化性：≥300h变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂 、剥落等异常现象。有害物质限量：总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：未检出。可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)：未检出。肺炎克雷伯氏菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌，抗细菌率≥99.5%。土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：在本次试验条件下，受试物对新西兰兔急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性。抗病毒活性：甲型流感病毒H3N2（ATCC VR-1679）/宿主细胞：犬肾细胞MDCK(NBL-2)：抗病毒活性值≥1.5，抗病毒活性率≥95%。单纯疱疹病毒Human herpesvirus l(ATCC VR-1493)/宿主细胞：非洲绿猴肾细胞，Vero：抗病毒活性值≥1.6，抗病毒活性率≥95%。肠道病毒71（EV71）（ATCC VR-1432）/宿主细胞：LLC-MK2细胞：抗病毒活性值≥1.4，抗病毒活性率≥95%。急性经口毒性试验：在本次试验条件下，受试物对SPF级KM小鼠急性经口毒性LDso>5000mg/kg.BW，属于实际无毒。
8、柜体表面光滑平整无毛刺色泽均匀一致。
9、柜子带可调高低。
	850
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	折叠沙发床
	1950*800*900
	件
	40
	1. 面料：优质西皮。
2.高密度阻燃海绵，检测依据：QB/T 2280-2016；QB/T 1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 10802-2023；性能要求：65%/25%压陷比≥3.6；75%压缩永久变形/%≤2.6；拉伸强度≥186kPa；断裂伸长率/%≥156；干热老化后拉伸强度≥156kPa；湿热老化后拉伸强度≥148kPa；撕裂强度≥3.2N/cm；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)80000次/%：22≤P＜32。产品用料、加工：泡沫塑料：表观密度座面≥50kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥51%。甲醛释放量≤0.010mg/㎡·h。TVOC≤0.050mg/㎡·h。
3.采用优质钢管椅架，表面静电粉末喷涂，可放平为床。
	1400
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	诊查床
	2000*700*650
	件
	230
	1.面料：优质西皮。
2.高密度阻燃海绵，检测依据：QB/T 2280-2016；QB/T 1952.1-2023；QB/T 4370-2012；GB/T 10802-2023；性能要求：65%/25%压陷比≥3.6；75%压缩永久变形/%≤2.6；拉伸强度≥186kPa；断裂伸长率/%≥156；干热老化后拉伸强度≥156kPa；湿热老化后拉伸强度≥148kPa；撕裂强度≥3.2N/cm；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)80000次/%：22≤P＜32。产品用料、加工：泡沫塑料：表观密度座面≥50kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥51%。甲醛释放量≤0.010mg/㎡·h。TVOC≤0.050mg/㎡·h。
3.床架：2.0mm 厚钢制架，带头枕和头孔。
4.诊查床，检测依据：GB/T 3325-2024；GB/T 10125-2021；QB/T 3826-1999；HJ2547-2016；GB/T 4337-2015；QB/T 4371-2012；GB/T 1741-2020；GB28008-2024；JB/T 7901-2023；GB/T 35607-2024；GB 18584-2024；QB/T 5253.1-2018；GB/T 30695-2014；QB/T 3832-1999；GB/T 6461-2002；耐腐蚀试验：乙酸盐雾试验（AASS试验)≥300h-涂（镀）层本身耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基层的保护等级10级，保护评级Rp/外观评价RA:均为10级。力学性能：单层床强度和耐久性-床铺面垂直静载荷试验（载荷2000N，循环10次）-商用，侧边垂直静载荷试验（F1载荷1200N，F2载荷1200N，循环10次）-商用，床屏水平静载荷（床宽≤1200mm）（重物100kg，F载荷400N，循环10次）-商用，床铺面垂直耐久性测试（载荷1200N，循环10000次）-商用，床框架水平耐久性测试（重物50kg,F1载荷150N，F2载荷150N，循环10000次）-商用，垂直冲击测试（高度240mm,循环20次）-商用：均符合要求。单层床稳定性-稳定性测试：无倾翻。旋转弯曲疲劳测试（循环周次：≥2000000次）：目测无裂纹，样品未断裂。均匀腐蚀性能≥120h（0.9%氯化钠溶液-腐蚀速率）≤0.07mm/a。
	950
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	治疗柜底柜
（大理石面）
	800*700*800
	件
	100
	1.材质：木制家具要求E0级人造板，甲醛含量为E0级：≤0.050 mg/m³（气候箱法），检测依据：JC/T 2039-2010；GB 8624-2012；HJ 571-2010；GB/T 4897-2015；GB/T 15102-2017；WS/T 650-2019；LY/T 1926-2020；LY/T 1985-2011；GB/T 17657-2022；GB/T 39032-2020。含砂量%≤0.01；羰基化合物（醛酮类化合物）未检出。平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率指数FIGRA₀.₂MJ≤99W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量THR₆₀₀s≤6.8MJ；60s內焰尖高度Fs≤104㎜；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌。大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌，抗细菌率≥99.5%。黑曲霉、土曲霉、黄曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。产烟特性、烟气毒性和燃烧滴落物/微粒指标：产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤145m²/s²，600s内总烟气生成量TSP₆₀₀s≤160 m²；烟气毒性：达到准安全级ZA2级；燃烧滴落物/微粒：600s内燃烧滴落物/微粒，持续时间不超过10s。配优质亚克力台面。
2.封边：选用优质PVC封边条封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量未检出。
3.五金：（1）阻尼门铰：检测依据：QB/T 2189-2013；GB/T 10125-2021；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 6461-2002；GB/T 3075-2021；GB/T 9286-2021。过载：垂直静载荷（商用型/30kg）：往复启闭门10次，水平静载荷（商用型/70N）：试验进行10次；均合格。功能：操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N；垂直静载荷（商用型/20kg）：往复启闭门10次；水平静载荷（商用型/40N）：试验进行10次；耐久性（20万次）；均合格。耐腐蚀：无锈点。乙酸盐雾试验（ASS）、铜加速乙酸试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级；外观评级（RA）10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h，起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。（2）锁具，检测依据：QB/T 3827-1999；GB/T 1741-2020；QB/T 1621-2015；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002；QB/T 3826-1999；保密度、牢固度、灵活度：均合格。乙酸盐雾试验（ASS)、铜加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级；外观评级(RA)10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h：起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级；≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。桌面板/柜体材料厚度为25mm.0.6mm厚优质木皮饰面，实木封边，木材含水率8%-12%；一侧为三抽固定柜（连锁）；另侧上部为一抽屉，下部为带有活动搁板的单门柜；中间抽屉。
4.配备优质五金配件、锁具及三节静音滑轨。配不锈钢圆盘。
5.桌面配5mm亚克力板。
	980
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	治疗上柜
	800*400*1800
	件
	100
	1.材质：木制家具要求E0级人造板，甲醛含量为E0级：≤0.050 mg/m³（气候箱法），检测依据：JC/T 2039-2010；GB 8624-2012；HJ 571-2010；GB/T 4897-2015；GB/T 15102-2017；WS/T 650-2019；LY/T 1926-2020；LY/T 1985-2011；GB/T 17657-2022；GB/T 39032-2020。含砂量%≤0.01；羰基化合物（醛酮类化合物）未检出。平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率指数FIGRA₀.₂MJ≤99W/s；火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；600s的总放热量THR₆₀₀s≤6.8MJ；60s內焰尖高度Fs≤104㎜；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌。大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌，抗细菌率≥99.5%。黑曲霉、土曲霉、黄曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、产黄青霉、绿色木霉菌、长枝木霉、赭曲霉，防霉菌等级：0级。产烟特性、烟气毒性和燃烧滴落物/微粒指标：产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤145m²/s²，600s内总烟气生成量TSP₆₀₀s≤160 m²；烟气毒性：达到准安全级ZA2级；燃烧滴落物/微粒：600s内燃烧滴落物/微粒，持续时间不超过10s。配优质亚克力台面.
2.封边：选用优质PVC封边条封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量未检出。
3.五金：
（1）阻尼门铰：检测依据：QB/T 2189-2013；GB/T 10125-2021；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 6461-2002；GB/T 3075-2021；GB/T 9286-2021。过载：垂直静载荷（商用型/30kg）：往复启闭门10次，水平静载荷（商用型/70N）：试验进行10次；均合格。功能：操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N；垂直静载荷（商用型/20kg）：往复启闭门10次；水平静载荷（商用型/40N）：试验进行10次；耐久性（20万次）；均合格。耐腐蚀：无锈点。乙酸盐雾试验（ASS）、铜加速乙酸试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级；外观评级（RA）10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h，起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级。≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。
（2）锁具，检测依据：QB/T 3827-1999；GB/T 1741-2020；QB/T 1621-2015；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002；QB/T 3826-1999；保密度、牢固度、灵活度：均合格。乙酸盐雾试验（ASS)、铜加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级；外观评级(RA)10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥300h：起泡0级，生锈Ri0级，开裂0级；≥300h耐液体性：（消毒液、耐0.9%氯化钠溶液）：外观：起泡0级、剥落0级、粉化0级，附着力：0级（1c-间距2mm）。桌面板/柜体材料厚度为25mm.0.6mm厚优质木皮饰面，实木封边，木材含水率8%-12%；一侧为三抽固定柜（连锁）；另侧上部为一抽屉，下部为带有活动搁板的单门柜；中间抽屉。
4.配备优质五金配件、锁具及三节静音滑轨。门钢化玻璃。
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	治疗推车
	534*370*800
	件
	35
	优质ABS或不锈钢材质，一次性注塑，下配4寸静音轮。
	1250





2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3.供应商应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7小时内解决合同设备的故障（重大故障除外），如重大故障需返厂维修的，应向买房提供质量合格且能高效正常使用的备机，并在接到买方通知后的 7 日内解决设备的故障。如果卖方未在上述时间内作出响应，则院方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。
4.如供应商技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则院方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守院方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从院方的现场管理，如发生任何人身财产损害以及各种意外情况，均由卖方自行负责及处理，与院方无关，同时卖方派驻的人员无论与卖方是否存在劳动劳务关系，如给院方造成各种损失，无论与履行职务是否相关，卖方应承担赔偿等相关法律责任。
5.供应商应及时提供质量合格的维保服务，院方有权要求供应商撤换质保维修技术人员，因撤换而产生的费用应由供应商承担。在不影响质保期服务并且征得院方同意的条件下，供应商也可自负费用更换其技术人员。
6.供应商应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由院方签字确认，并在质量保证期结束后提交给院方。
7.如需返厂维修，供应商需在12小时内为院方提供备用设备。
8、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
9.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
[bookmark: _Toc7340][bookmark: _Toc2183]（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
（2）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号（如有）的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。 
（3）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。 
（4）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件： 
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。 
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（5）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。  
3.采购标的的验收标准
3.1.初验：核对数量、规格、外观，抽样5%检测材质参数（如甲醛、钢材厚度）。
3.2.复验：安装完成后进行功能测试（如抽屉推拉50次无卡顿、柜门闭合严密），并运行72小时观察稳定性。
3.3.材质与质量：检查家具材质是否符合约定（如板材等级、金属厚度、面料材质等），外观是否无瑕疵，环保指标需提供第三方检测报告（甲醛释放量等）。
3.4.功能测试：对家具进行实际操作测试（如抽屉推拉、座椅升降、推车移动等），确保功能正常、无卡顿或异响。
3.5.安装验收：检查安装是否牢固，五金件连接是否紧密，整体稳定性是否达标。
3.6.争议处理：若验收不通过，供应商需在5日内整改，整改费用自担。
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采购合同


















项目名称：                                 

货物名称：                               

买　　方：首都医科大学附属北京世纪坛医院          

卖　　方：                              




合同书

首都医科大学附属北京世纪坛医院（以下简称买方）与         （以下简称卖方）双方友好协商达成协议，买方同意购买，卖方同意为买方提供所需以下清单内物资。
买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同并共同遵守。
1．合同范围
卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。
材料清单如下：
	序号
	物资名称
	规格，型号
	医疗器械注册证（备案证）号
	生产商
	单价
	数量
	金额

	1
	
	
	/
	
	
	
	

	2
	
	
	/
	
	
	
	

	3
	
	
	/
	
	
	
	

	4
	
	
	/
	
	
	
	

	5
	
	
	/
	
	
	
	

	6
	
	
	/
	
	
	
	

	7
	
	
	/
	
	
	
	

	8
	
	
	/
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	



2. 合同价格与支付
2.1.合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。
2.2 合同价款的支付
合同生效后，卖方按照合同的约定交付合同材料并提供相关服务后，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付款项，支付该批次合同材料的合同价格的100%;
（1）卖方出具的交货清单正本一份；
（2）买方签署的收货清单正本一份；
（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；
（4）合同材料验收证书或进度款支付函正本一份；
（5）乙方开具的合同价格100%金额的增值税发票正本一份。
如卖方未履行合同义务，则买方有权收回相应款项；
2.3 买方扣款的权利
当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

3.包装、标记、运输和交付
3.1 包装
卖方保证为买方提供的产品质量可靠，数量准确。卖方提供的医用耗材应当为原厂原包装全新正品，产品质量达到国家、北京市地方、行业、团体、企业的相关强制性和非强制性标准和相关法律法规的要求，符合本合同的约定，满足买方的需求和签订本合同的目的，包装足以保护产品安全和抵抗各种可能出现的打击，适于各种运输工具的运输以及装卸搬运，同时包装还要符合产品本身的特点要求，并且在包装上必须醒目注明相关注意事项及搬运使用说明。
若出现产品质量或产品失效等问题，给医院、临床科室及病患者带来影响损失时，一切法律法规与经济责任后果由卖方承担。
3.2 标识
卖方确保向医院提供的所有产品资质，保证其具有有效的经营许可证，产品具有有效的注册证以及相关的上市许可，上述证件均在有效期内。进口产品外包装需附中文标识，必要时根据买方要求外包装处粘贴物资条码。
3.2.1 卖方应按合同约定在材料包装上以不可擦除的、明显的方式作出必要的标记。
3.2.2 根据合同材料的特点和运输、保管的不同要求，卖方应对合同材料清楚地标注“小心轻放”、 “此端朝上，请勿倒置”、 “保持干燥”等字样和其他适当标记。 如果合同材料中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，卖方应标明危险品标志。
3.3 运输
3.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输。
3.3.2卖方应保证其销售产品的配送、运输、储存条件符合产品生产厂商及相关规定的要求，应符合国家、北京市、行业、团体、企业的强制性和非强制性标准以及法律法规或行业规范的质量标准、卫生标准。并对向买方交付的产品质量负责。
3.3.3 如果合同材料中包括单个包装超大和（或）超重的，卖方应将超大和（或） 超重的每个包装的重量和尺寸通知买方；如果合同材料中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、 在装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并在5日前通知买方 。
3.4 交付
3.4.1卖方确保所提供的耗材均需在有效期内且距离产品有效期满至少半年以上。卖方应根据合同约定的交付时间和批次交付给买方，买方对卖方交付的合同材料的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单。买方签发收货清单不代表对合同材料的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。
3.4.2 合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。
3.4.3卖方必须按照买方的要求提供产品，未经买方允许不得以任何事由停止或延期供货，如根据买方的要求无法供应货物，应提前书面申请与买方协商变更供货要求,经买方最终确认同意后方可变更,变更后的产品应充分满足临床医护人员的需求并符合本合同要求，获得买方最终确认后方可实施。
3.4.4卖方按照国家相关法规要求及甲方管理规定要求,对其销售给买方的相关产品按批或定期向买方提供检测报告(含自检报告和有资质的检测机构出具的检测报告)、进口产品报关单。
3.4.5卖方开具的发票是真实有效的。若出现伪造资质、注册信息和发票不真实的行为，买方有权停止采购行为，由此引发的一切法律法规后果由卖方承担。

4.检验和验收
4.1 合同材料交付前，卖方应提供以下加盖供货单位公章的资质证明文件复印件或原件：（一）《营业执照》复印件；（二）《医疗器械生产企业许可证》复印件和《医疗器械经营企业许可证》复印件；（三）相关产品注册证书、附件的复印件；（四）高值医用耗材生产企业或进口总代理商开具的授权委托书复印件，授权委托书应明确授权范围；（五）高值医用耗材销售人员的身份证明。
4.2交付时间地点:卖方根据买方采购订单的类型（周期订单与紧急订单）不同特点，应于采购需求提出的下月月初（周期订单采购）或提出采购要求的24小时内（紧急情况采购）或订单要求的其他时间将产品按规定的运输要求全部运送至买方指定地点。
4.2.1买方库房工作人员核对采购订单，对产品数量和批号、包装验收通过后，卖方应将产品直接送到买方使用科室。
4.2.2产品送至使用科室后，乙方送货人员应将产品摆放至指定地点,并与科室负责人共同进行清点,核对产品、品牌、规格、型号、数量以及其他表面情况并进行最终验收,核对无误后双方在最终验收单上签字确认。
4.3最终验收后方视为产品交付，如入库验收和最终验收相关情况不一致的，双方应重新核实，确实无法重新核实的，应当按照买方确定的产品及数量为准。
4.4 合同材料经检验合格， 买卖双方应签署合同材料验收证书一式二份，双方各持一份。
4.5卖方应做好产品采购方案、库存管理方案、运输方案、交接方案、验收方案及应急处理措施,其方案应便于本合同的履行和买方相关管理,确保不影响买方的对医用耗材的需求和正常使用。
4.6卖方必须全力保障买方的临床需求,不得断货及拖延交货,如确有特殊的客观情况而出现断货情况,需提前一周告知甲方,并提供断货说明和解决方案,经买方同意后卖方可临时提供合格的替代产品,确保买方临床需求。
4.7 合同材料由第三方检验机构进行检验的，第三方检验机构的检验结果对双方均具有约束力。
4.8 合同材料验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任。

5.相关服务
5.1卖方如果为了对采购的医用耗材进行管理以及便于买方等客户的订购建立产品供应信息管理系统平台（简称信息平台），该信息平台应向买方开放并建立端口，供买方向卖方采购产品使用。
5.2 根据买方的实际工作需要,卖方配合使用的信息管理系统需满足除卖方供应的医用耗材以外的其他供应商提供的医用耗材的信息管理要求,如唯一性条码追溯、医嘱对接、供应商平台 、财务结算统计,医用耗材使用统计分析等，卖方应根买方的需求,在保障信息安全的基础上,免费与买方各个信息管理系统实现有效的信息对接。

6.质量保证期
6.1 除供货要求等合同文件另有约定外，合同材料的质量保证期自合同材料验收之日起算，至合同材料验收证书或付款支付函签署之日起  个月止（以先到的为准）。
6.2 除非因买方使用不当，合同材料在质量保证期内如破损、变质或被发现存在任何质量问题，卖方应负责对合同材料进行修补和退换。 更换的合同材料的质量保证期应重新计算。
6.3 质量保证期届满且卖方按照合同约定履行完毕质量保证期内义务后，买方应在7日内向卖方出具合同材料的质量保证期届满证书。

7.履约保证金
履约保证金自合同生效之日起生效，在合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

8.保证
8.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。
8.2 卖方保证其所提供的合同材料及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。
8.3 卖方保证其对合同材料的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权、知识产权或其他任何权利或事由对合同材料主张权利。
8.4 卖方保证合同材料符合合同约定的规格、质量标准，并且为原厂全新正品完好，能够安全正常使用，除非供货要求等合同文件另有约定。
8.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足买方使用合同材料的需要。
8.6 卖方保证，在合同材料使用寿命期内，如果卖方发现合同材料存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方应及时通知买方并及时采取修补、更换等措施消除缺陷。

9. 违约责任
9.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
9.2 卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金。卖方支付迟延交货违约金， 不能免除其继续交付合同材料的义务。 迟延交付违约金计算方法如下：
延迟交付违约金=延迟交付材料金额×0.03%×延迟交货天数。
迟延交付违约金的最高限额为合同价格的10%。

10.合同的解除
有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同， 合同自通知到达对方时全部或部分地解除：
（1）合同一方当事人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（2）合同一方当事人需支付的违约金已达合同约定的最高限额；
（3）合同材料未能达到质量标准，或在合同约定了最低质量标准时，不能达到最低质量标准；
（4）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金；
（5）因不可抗力不能实现合同目的。

11. 争议的解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

12.其它
（1）其它约定见招投标文件、响应文件。
（2）本合同期限自    年 月  日至    年  月  日止，双方签字盖章之日起生效。
（3）该合同正本共  页，壹式肆份，买方执贰份，卖方执贰份，具有同等法律效力。




	买方：首都医科大学附属北京世纪坛医院
	卖方： 

	名称：(印章)
	名称：(印章)

	法定代表人(签字)：
 
	法定代表人(签字)：  

	年 　月 　日
	                   年　 月　 日

	地址：北京市海淀区羊坊店铁医路10号
	地址： 

	邮政编码：100038	
	邮政编码：

	电　　话：
	电　　话：

	开户银行：北京银行阜裕支行
	开户银行： 

	账    号：01090373100120109085866
	帐　　号： 

	税    号：12110000400003235L
	银行代码： （此项必须填写）

	
	统一社会信用代码：


 
                                                                  

[bookmark: _Toc27642]第七章  投标文件格式


投标人编制文件须知

    1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
    2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
    3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）


投	标	文	件

（ 资 格 证 明 文 件 ）


项目名称：


项目编号/包号：


投标人名称：













1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：（采购人或采购代理机构）
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


我单位与本项目其他潜在投标人之间不存在单位负责人为同一人，以及直接控股、管理关系，也不存在直接或间接影响公平竞争的行为，也不存在直接或间接影响公平竞争的行为，接受与其他潜在投标人之间如果存在上述情形将会按照无效投标处理，并承担法律责任。
我单位在此声明，本次采购活动中提供的所有资料都是真实有效的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济纠纷，完全由我单位负责；保证在整个投标过程中独立进行，未组织、未参与任何与本项目有关的串通投标，包括但不限于不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出等《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87号）规定的情形，如有违反，将自愿接受行政主管部门对此作出的行政处罚，并且承担由此带来的一切后果和责任（包括但不限于法律后果以及给采购人或其他第三方带来的损失）。
上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
投标人名称（加盖公章）：                        
日期：          年         月           日
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。








2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业证明文件说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额 ，资格证明文件部分无需提供 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管 理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明 文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购 ，投标文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建 设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购 合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落 实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福 利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具 的属于监狱企业的证明文件 ，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》， 且建议在资格证明文件部分提供。
（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以 联合体形式参加采购活动 ，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明 函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生 产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 ，还须同时提供《联合协议》；上述文件 建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》 由参加政府采购活动的投标人出具 。联合体投标的，《中小企业 声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分 ，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函 “标的名称 ”部分标明联合体中中小企 业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分 、准确地了解所提供货物的制造企业 、提供服 务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示 ：为方便广大中小企业识别企业规模类型 ，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投 标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划 分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规 定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1，属于
（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称（盖章）： 	
日 期： 	




1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：	
日 期：	



1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




                                单位名称（盖章）：
                             日期：

3-1 其他特定资格要求

/
4  投标保证金凭证/交款单据复印件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）


投	标	文	件

（ 商 务 技 术 文 件 ）



项目名称：


项目编号/包号：


投标人名称：
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1  投标书（实质性格式）


投标书

致：（采购人或采购代理机构）


我方参加你方就________________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对 此项目进行投标。
1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2.其他补充条款（如有）：____________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址________________                 传真________________
电话________________                 电子函件________________


投标人名称（加盖公章） ________________
日期：____年____月____日



2  授权委托书（实质性格式）


授权委托书


本 人          （ 姓 名 ）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托________________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________
日期：___年___月___日
附：法定代表人及委托代理人身份证明文件复印件：

说明：
  1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签    
    署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本
   《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要 
    提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的
有效的身份证、护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双
面复印件。
  5.供应商须附被授权人的在职证明（劳动合同或缴纳社保证明）加盖公章。 


法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，
姓名：___性别：___年龄：___职务：___


系_______________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。 附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件复印件：


投标人名称（加盖公章）：_______________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______________



日期：___年___月___日




附：被授权人的劳动合同或缴纳社保证明


3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_______________                项目名称：_______________

	
包号
	
投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。


投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日
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4.1  投标分项报价表（实质性格式）
投标分项报价表

项目编号/包号：项目名称：报价单位：人民币元

	品目号
	名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一信用代码
	制造商规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	总价（元）
	



说明：
    制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
    制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
    外商投资类型请填写“外商单独投资”、 “外商部分投资”或“内资”。
注：1.本表应按包分别填写。
    2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
    3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
    4.制造商规模列应填写“大型”“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男“或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资“或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日

5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表


项目编号/包号：_______________	项目名称：_______________

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款 中的所有要求 ，除本表列明的偏离外 ，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。


投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日


6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_______________	项目名称：_______________

	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.如招标文件中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），应在采购需求偏离表中“说明”列中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。 如上述内容填写信息不实或未清晰提供，评标委员会有权不予认可，由此造成的后果需供应商自行承担。
3.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离。


投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日


7  中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。
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中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》
（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为_______万元，资产总额为______万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为_______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：________
日 期：________




1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：	
日 期：	



1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行选择）：
□ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




                                单位名称（盖章）：
                                    日期：


8   招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

8-1 业绩一览表
	序号
	订货时间
	型号
（规格）
	数量
（台/套）
	合同签订日期
	采购单位
	联系人及
电话
	履约情
况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日



注：
1、业绩资料中应至少包括投标产品（若为非单一产品采购包，则提供该包核心产品）或其同品牌的同类产品近三年（2023年6月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准）的产品销售业绩。
2、投标人应如实列出以上情况，如有虚假，一经查实将导致其投标无效并被拒绝。 
3、投标人应按照招标文件第四章评标程序、评标方法和评标标准中的要求提供业绩证明材料。 


8-2 招标文件第五章“采购需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

包括但不限于：
(1)招标文件第五章采购需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）
(2)投标产品售后和培训服务方案
(3)其他技术证明文件或说明（如果有）


9本国产品证明文件及承诺
9-1中国境内生产的组件成本核算基本规则


中国境内生产的组件成本核算基本规则
[bookmark: tiao_6]
　　产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
[bookmark: tiao_7]一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
[bookmark: tiao_8]二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
[bookmark: tiao_9]三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
   四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。


9-2关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）

关于符合本国产品标准的声明函

　　本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
　　1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
　　2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
　　……
　　本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　 年　　月　　日




注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。



9-3关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（如适用）


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。


公司（单位）名称（盖章）：　        
                                          日期：　     年　  月　  日    


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


10招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
10-1 供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写 “男 ”或 “女 ”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写 “外商单独投资 ” 、“外商部分投资 ”或 “ 内资 ”。
10-2 供应商诚信与廉洁承诺书
致首都医科大学附属北京世纪坛医院：
本单位参与由（采购代理机构名称）组织的（项目名称）政府采购工作，为了保证政府采购活动的公开、公平、公正，我单位将与采购人、采购代理机构保持正常的业务交往，按照有关法律法规、程序参与政府采购活动和履行合同，并严格遵守以下承诺：
1. 严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规约束、规范自己行为。严格遵守采购人内部廉政建设各项规定。
2.不向采购人或采购代理机构的相关工作人员及其亲属赠送礼品、礼金（礼券）、有价证券，或提供无偿服务；不报销应由采购人或采购代理机构及其工作人员个人支付的费用；不为采购人或采购代理机构相关工作人员安排旅游或高消费娱乐活动；不宴请采购人和采购代理机构相关工作人员；不为采购人和采购代理机构的工作人员及其亲属经商、工作安排、出国（境）提供方便。
3. 不单人约见采购人或采购代理机构的相关工作人员；不到采购人或采购代理机构相关工作人员家中或其他非办公场所商谈业务。
4. 不向采购人或采购代理机构的相关工作人员询问评标情况或施加任何影响。
5. 不通过中介公司或任何单位、个人向采购人或采购代理机构的相关工作人员打招呼，施加压力。
6. 与参与本项目同一合同项下的其他供应商不存在下列利害关系：
（1）不同供应商的控股股东或者实际控制人为同一人；
（2）不同供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）其他影响公平竞争的利益关系。
我单位若有违反上述任何承诺条款（情形）之一，经查证属实后，完全愿意接受党纪政纪部门、政府主管部门、行业组织等依法依规进行的任何处罚与处分；若构成违约，向采购人承担全部违约责任；若造成财产损失，承担全部赔偿责任；若触犯刑律，承担刑事责任。
投标人名称：      （加盖单位公章）
法定代表人或授权代表：      （签字或签章）
日期：   

10-3 制造厂家的授权书（如适用，供参考）
（格式及内容可自拟，须有效签署并加盖单位公章。仅限于允许采购进口产品，且供应商以进口产品参加投标时适用，供应商须对其提供的制造厂家授权书真实性及有效性负责。）

致：北京国际贸易有限公司
我方（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（供应商地址）的（供应商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：
（1） 代表我方办理贵方  （项目名称） 项目第　（项目编号）　号招标文件要求由我方办理的有关事宜，并对我方具有约束力。
（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者的身份来约束自己，并对该投标承担招标文件中所规定的义务。
（3） 我方兹授予　（供应商名称）　办理我方为完成上述各项事宜所必要的手续，其具有履行、替换或者撤销有关事宜的权利。兹确认　（供应商名称）　或者其正式授权代表针对本项目  （货物名称）、（品牌及型号） 依此合法地办理一切事宜。
（4） 我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　（供应商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）：		
签字人职务和部门：		
签字人签字：		

10-4 投标人认为应附的其他资料

