



项目名称：北大附中石景山学校（新校址）信息化基础建设项目


招 标 文 件



招标编号：BMCC-ZC24-0088


北京明德致信咨询有限公司
2024年4月







[bookmark: _Toc100564784][bookmark: _Toc99301418][bookmark: _Toc163337382]目  录


目录
第一章  投标邀请	1
第二章  投标人须知	6
第三章  资格审查	23
第四章  评标程序、评标方法和评标标准	27
第五章  采购需求	39
第六章  拟签订的合同文本	95
第七章  投标文件格式	107


[bookmark: _Toc100564785][bookmark: _Toc163337383]
第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc163337384]采购公告
项目概况
下述采购项目的潜在投标人应在（北京市政府采购电子交易平台,具体方式详见“其他补充事宜”）获取招标文件，并于提交投标文件截止时间前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：BMCC-ZC24-0088
项目名称：北大附中石景山学校（新校址）信息化基础建设项目
最高限价：不涉及
采购需求：
	包号
	名称
	数量
	简要技术需求
	预算
（万元）
	是否接受进口
	是否免税

	1
	北大附中石景山学校（新校址）信息化基础建设项目
	一批
	交换容量≥75Tbps，包转发率≥8600Mpps…
	1530.707424
	否
	否

	2
	北大附中石景山学校（新校址）信息化基础建设项目-视频会议等部分
	一批
	具有防火墙功能、IDS/IPS、WEB防护、VPN、DDOS攻击防护、流量管理等功能…
	63.238
	否
	否


……详见采购文件。
合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk38728588]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）本项目01包预留44%份额专门面向中小企业采购，其中预留小微企业份额不低于86%;本项目02包不专门面向中小企业采购
3. 其他特定资格要求：
（1）本项目采用全流程电子化的招标方式，投标人须按规定获取招标文件。
[bookmark: _Hlk126589215]（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一采购包的政府采购活动；为某一采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。
（3）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。
三、获取招标文件
时间：2024年4月9日至2024年4月15日，每天9:00至17:00（北京时间）
地点：北京市政府采购电子交易平台,具体方式详见“其他补充事宜”
方式：供应商按照规定办理CA数字认证证书（北京一证通数字证书）后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件。
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2024年4月29日09点 30 分（北京时间）
地点：北京市政府采购电子交易平台（采用远程电子开标方式，投标人使用CA认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Hlk80608498][bookmark: _Hlk80609223]六、其他补充事宜
1、本项目采用全流程电子化的招标方式，相关操作如下：
（1）招标文件获取方式：供应商使用电子营业执照、或按照规定办理CA数字认证证书后，自招标公告发布之日起登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件。
    ①办理CA认证证书：详见北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home，或登录北京市政府采购网选择“政府采购电子交易平台”进入）查阅“用户指南”-“操作指南”-“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。
② 于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”-“操作指南”-“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
    ③证书驱动下载：于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”-“工具下载”-“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
[bookmark: _Hlk80608220]（2）下载时间：同招标公告中“获取招标文件”的时间。
（3）未按上述获取方式和期限下载招标文件的投标无效。
（4）服务热线：
CA认证证书服务热线010-58515511
技术支持服务热线010-86483801
（5）注意：请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，平台网站相关技术支持请联系010-86483801。
（6）编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标 文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
（7）提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
（8）电子开标
供应商在开标地点（北京市政府采购电子交易平台）使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
开标时间到达之后对已在系统中递交且完成签到的供应商的投标文件进行解密。
因供应商忘记数字证书登陆密码、解密数字证书发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商放弃投标，由供应商自身承担一切后果。
若供应商已申请多把数字证书，请注意使用差别，确保制作的投标文件和开标解密时使用的数字证书一致，造成解密失败的，由供应商负责。
供应商应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件递交截止时间之前完成上传。

2、投标保证金的递交说明：
公司名称：北京明德致信咨询有限公司
开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行
账    号：0200 0062 1920 0492 968
汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-XXXX保证金或服务费。 
3、投标文件请于投标当日投标截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受，届时请投标人派代表参加开标仪式。
4、评标方法：综合评分法
5、采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；节能产品、环境标志产品；进口产品管理等。
6、发布公告的媒介：中国政府采购网、北京市政府采购网发布（非在北京市政府采购电子交易平台报名的项目不涉及）。
7、届时请投标人派代表参加开标仪式。
8、如本公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：北京市石景山区教育委员会现代教育技术中心
地    址：北京市石景山区八角西街95号
联系人/联系方式：刘老师、68861221
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：北京明德致信咨询有限公司
地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（北四环学院桥东北角）
联系人：张乐、王经理
联系方式：010－61192275、18600960203
3.项目联系方式
项目联系人：张乐、王经理
电话：010－61192275、18600960203
邮编：100083
传真：010－82370049
地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（北四环学院桥东北角）


[bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc100564786][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc163337385]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc163337386][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc150509270]投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：投标报价分值≥30分为货物，投标报价分值＜30分为服务（只针对本项目）；
项目属性为货物的采购中可能涉及部分服务，项目属性为服务的采购项目中可能涉及部分供货，详见第五章，如未明确要求则不涉及

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：详见第五章，如未提及则不属于

	2.4
	核心产品
	■本项目如为非单一产品采购项目，各分包的核心产品为详见第五章，如为单一产品采购则不涉及核心产品

	3.1
	现场考察
	详见第五章，如未要求则不涉及

	
	开标前答疑会
	详见第五章，如未要求则不涉及

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■是否需要详见第五章，如未要求则不需要
如需要则具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求详见第五章
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见第五章，如未提供则不需要
（3）样品递交要求：详见第五章
（4）未中标人样品退还：详见第五章
（5）中标人样品保管、封存及退还：详见第五章
（6）其他要求：详见第五章

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：详见第五章

	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：                

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：
项目（所投包号）预算金额的2%（注“保证金需精确到元，元后面（小数点后）的金额不用考虑四舍五入，直接省略即可，如100.7635元，则汇100元即可”）
保证金、购买采购文件收受人信息：
公司名称：北京明德致信咨询有限公司
开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行
账    号：0200 0062 1920 0492 968
汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-XXXX保证金或服务费。

	12.7.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形：
（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；
（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；
（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按招标文件规定与采购人签订合同的；
（4）中标人未按招标文件规定缴纳中标服务费的；
（5）招标文件规定的其他情形。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起90日历日。

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：
■随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：书面形式

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京明德致信咨询有限公司；
联系电话：82370045、18600960203；
通讯地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（北四环学院桥东北角）
邮箱：bjmdzx@vip.163.com

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算；
缴纳时间：中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳中标服务费。
原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准：
	服
费　　　　　  务
　　　    类
率　     型
　　　　
中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标

	100（含）以下
	1.5%
	1.5%

	100-500（含）
	1.1%
	0.8%

	500-1000（含）
	0.8%
	0.45%

	1000-5000（含）
	0.5%
	0.25%

	5000-10000（含）
	0.25%
	0.1%

	10000-100000（含）
	0.05%
	0.05%

	1000000（含）以上
	0.01%
	0.01%




	本项目采用全流程电子化的招标方式，如有任何与全流程电子化冲突的事项均按照电子化流程执行
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[bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc150480755]		投标人须知
[bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc163337387]一  说  明
[bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc163337388]1	采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1	采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2	投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3	联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
[bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc163337389]2	资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1	资金来源为财政性资金。
2.2	项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3	是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4	核心产品见《投标人须知资料表》。
[bookmark: _Toc163337390]3	现场考察、开标前答疑会
[bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc151193764]3.1	若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2	由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
[bookmark: _Toc163337391]4	样品
4.1	本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2	样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
[bookmark: _Toc163337392]5	政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1	进口产品
5.1.1	指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.1.2	本项目是否接受进口产品见第五章或第一章。
5.2	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1	中小企业定义：
5.2.1.1	中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。
5.2.1.2	供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3	在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4	以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2	监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3	残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件
5.2.3.1	安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10人）；
5.2.3.2	依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3	为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4	通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5	提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6	前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4	本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6	小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3	政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1	政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
5.3.3	如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4	非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.4	支持乡村产业振兴管理
5.4.1	为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5	正版软件
5.5.1	依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2	各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6	信息安全产品
5.6.1	所投产品属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。
5.7	推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1	为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。
[bookmark: _Toc163337393]6	投标费用
6.1	投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位][bookmark: _Toc163337394]二  招标文件
[bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc163337395]7	招标文件构成
7.1	要求提供货物与服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件包括以下部分：
第一章-第七章
7.2	投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
7.3	投标人应注意招标文件第五章《采购需求》中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于《采购需求》的要求。
7.4	除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc163337396]8	对招标文件的澄清或修改
8.1	采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2	上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc150509277]8.3	澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
8.4	投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。
8.5	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构。采购人或采购代理机构对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后三个工作日内以书面形式予以答复。
[bookmark: _Toc163337397]三  投标文件的编制
[bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc163337398]9	投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1	本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2	除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3	除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc163337399]10	投标文件构成
[bookmark: _Ref467052588]10.1	投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2	对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3	第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4	对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5	投标人认为应附的其他材料。投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。
[bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc163337400][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc195842895]11	投标报价
11.1	所有投标均以人民币报价。
11.2	投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1	投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
11.2.2	按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
11.3	采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4	投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
11.5	投标人应在“投标分项报价表”上标明所投货物/服务的单价和总价，投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，否则其投标无效。
11.6	投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。
11.7	最低报价不是授予合同的唯一保证。
[bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc163337401][bookmark: _Toc151190158]12	投标保证金
[bookmark: _Ref467306302]12.1	投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。（关于金额方面只要不低于采购文件要求即可）
12.2	交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3	投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账（任何纸质形式保证金应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构）；以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。投标人同时对多个采购包进行投标时，投标保证金可合并提供，但应注明投标的各采购包及投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个采购包，涉及的所有采购包将均被视为无效投标。
12.4	投标保证金（保函）有效期同投标有效期。
12.5	联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
12.6	采购人、采购代理机构将按下列时间及时退还投标人的投标保证金，因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.6.1	投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.6.2	中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.6.3	未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.6.4	终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还。
12.7	有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.7.1	投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.7.2	《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
[bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc163337402][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc226965722]13	投标有效期
13.1	投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
13.2	采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其其它内容，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
[bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc163337403]14	投标文件的签署、盖章
[bookmark: _Toc17846][bookmark: _Toc163337404][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc226965724]14.1  招标文件要求签字的内容(如授权委托书等)，可以使用电子签章或使用原件
的电子件(电子件指扫描件、照片等形式电子文件)；要求第三方出具的盖章件原件(如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等)，投标文件中应使用原件的电子件。
14.2  招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。
14.3	投标人为自然人的，只须按要求签字或签章，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。
[bookmark: _Toc163337405]四  投标文件的提交
[bookmark: _Toc163337406]15	投标文件的提交
[bookmark: _Toc13816][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc226309780]15.1  本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
[bookmark: _Toc6170]15.2  采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
[bookmark: _Toc163337407]16	投标截止时间
16.1  投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至
电子交易平台。
[bookmark: _Toc163337408]17	投标文件的修改、补充与撤回
[bookmark: _Toc923][bookmark: _Toc163337409][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc265228376]17.1  投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补
充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2  投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，
作为投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc163337410]五  开标、资格审查及评标
[bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc163337411][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc520356164]18	开标
18.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。
18.2	本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对
投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
[bookmark: _Toc520356165]18.3	开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的
需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4	投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关
工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5	合格投标人不足3家的，不得评标。
[bookmark: _Toc163337412]19	资格审查
19.1	见第三章《资格审查》。
[bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc163337413][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc151190167]20	评标委员会
[bookmark: _Toc520356166]20.1	评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。
[bookmark: _Toc520356169]20.2	评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc163337414]21	评标程序、评标方法和评标标准
21.1	见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
[bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc163337415][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc151193717]六  确定中标
[bookmark: _Toc163337416]22	确定中标人
22.1	采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
[bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc163337417][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425]23	中标公告与中标通知书
23.1	采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2	中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc163337418]24	废标
24.1	在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1	符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2	出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3	投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
24.1.4	因重大变故，采购任务取消的。
24.2	废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc163337419][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc151190177]25	签订合同
25.1	中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3	联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4	政府采购合同不能转包。
25.5	采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
[bookmark: _Toc163337420]26	询问与质疑
26.1	询问
26.1.1	投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2	采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2	质疑
26.2.1	投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。
26.2.2	质疑函须使用财政部制定的范本文件。
26.2.3	投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4	投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3	接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
[bookmark: _Toc163337421]27	代理费
27.1	收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
[bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc100564787][bookmark: _Toc163337422][bookmark: _Toc487900382]
第三章  资格审查
[bookmark: _Toc99301422][bookmark: _Toc163337423]一、资格审查程序
1.	开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2.	《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3.	投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4.	投标人《资格证明文件》均应加盖投标人公章，否则其投标无效。
5.	资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
[bookmark: _Toc163337424]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc226965858]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
	提供证明文件的电子件或电子证照由授权人签字（或签章）并加盖投标人公章

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。

注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-3
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人公章

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	是否接受联合体投标
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。
3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件格式见《投标文件格式》

	3-2
	其他特定资格要求
	详见第一章“其他特定资格要求”
	除前三项，其余需提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人公章

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	




[bookmark: _Toc100564788][bookmark: _Toc163337425][bookmark: _Hlt164229061]第四章  评标程序、评标方法和评标标准
[bookmark: _Toc163337426]一、评标方法
[bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc163337427][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc150774760]1	投标文件的符合性审查
[bookmark: _Toc520356167]1.1	评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。
1.2	评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，其投标无效。
1.3	采购人、采购代理机构、评标委员会根据各自职责决定投标人是否符合资格审查要求、符合性审查要求、投标文件是否对采购文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买采购文件信息查询、信用查询、保证金提交和虚假信息除外）

符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、盖章
	按照招标文件要求签署、盖章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	分包意向协议
（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	13
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；
4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。
以上如有最新规定以最新规定为准

	15
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	16
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	17
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	18
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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[bookmark: _Toc163337428]2	投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1	评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字（签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为投标无效。
2.3	投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4	投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1	招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2	递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7	同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5	落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审（即评标价）；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1	对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审
2.5.2	对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3	组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4	价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5	中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6	监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7	残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.5.8	若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
[bookmark: _Toc163337429]3	投标文件的比较和评价
3.1	评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2	评标方法和评标标准
3.2.1	本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2	采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。（如数量不确定，要求以单价进行报价的，则以所有要求报价品目的单价总和计算投标价）
■随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
[bookmark: _Hlk126331366]3.2.3	非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）采购人所采购的设备不涉及政府强制采购，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书电子件的，按照《评标标准》中节能、环境标志产品得分规则加分。
3.2.4	关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）____。
[bookmark: _Toc163337430][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc151193716]4	确定中标候选人名单
4.1	采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
[bookmark: _Hlk126595569]■其他方式，具体要求：评审得分相同的，由投标价格最低的投标人获得中标人推荐资格:得分和投标价格还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。（如数量不确定，要求以单价进行报价的，则以所有要求报价品目的单价总和计算投标价）
4.2	采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标价格由低到高顺序排列。得分和投标价格还相同的，推荐技术部分得分最高的投标人，上述都相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。（如数量不确定，要求以单价进行报价的，则以所有要求报价品目的单价总和计算投标价）
4.3	采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4	评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5	评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。
[bookmark: _Toc163337431]5	报告违法行为
5.1	评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
[bookmark: _Toc163337432]6	评标报告
6.1	评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
[bookmark: _Toc163337433]7	修改评标结果
7.1	评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
[bookmark: _Toc163337434]7.2	评标报告签署前，经复核发现存在上述情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc163337435]8	停止评标及招标终止
8.1	评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
8.2	采购人、采购代理机构在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。


[bookmark: _Toc163337436]二、评标标准

	序号
	评审因素及说明
	分值

	一、商务部分

	1.1
	业绩：
投标人自2023年4月1日至本项目采购公告发出之日止，完成的类似项目业绩（以合同签订日期为准）。每提供一份业绩得1.5分,满分3分。
注：
需提供符合采购文件要求的业绩证明材料。（附合同主要部分复印件，至少包含合同首页、采购内容、金额页与双方签字盖章页），未按要求提供不得分
	3

	1.2
	01包项目负责人：
为本项目拟派的项目负责人需具有5年以上与本项目相关的经验，且具备人力资源和社会保障部门颁发的高级信息系统项目管理师，得2分
注：需提供工作经验证明（格式自拟，加盖投标人公章）、身份证正反面复印件（加盖投标人公章）、相关证书复印件和完整的劳动合同复印件（加盖投标人公章），未按要求提供不得分
	2

	
	02包项目负责人：
为本项目拟派的项目负责人需具有5年以上与本项目相关的经验，得2分
注：需提供工作经验证明（格式自拟，加盖投标人公章）和身份证正反面复印件（加盖投标人公章），未按要求提供不得分
	

	二、技术部分

	2.1
	响应文件对采购文件第五章技术要求的响应程度： 
全部满足采购文件要求，得满分。
“★”号项为必须满足技术指标，不满足属于无效投标；
“#”号每有一项不满足招标文件要求的，扣1.75分（共18项）；
其余普通指标共1.5分，有任意一项不满足，则普通指标得0分 
注：
1.文件中第五章技术参数要求提供证明材料或证明文件的，均需按要求提供并加盖投标人公章，否则视为不满足；
2.所有要求提供证明材料或证明文件的参数，均需逐项一一提供，并且所有证明材料均需在《采购需求偏离表》中标明页码及具体位置；
3.证明文件与《采购需求偏离表》不一致以证明文件为准；
4.漏报技术条款视为该项技术条款不满足。缺漏采购数量视为报价内容不完整，此项得0分。
5.第五章中涉及许可证、核准证和相关认证的，均需提供相关证书复印件并加盖投标人公章
6.踏勘要求（如涉及）不计入打分
	33

	2.2
	1.售后保障措施完整，售后响应、售后到场速度完全满足采购文件要求，质保期内保障措施详细，完全符合本项目需求，得10分；
2.售后保障措施完整，售后响应、售后到场速度完全满足采购文件要求，质保期内保障措施详细但表意描述有欠缺，得7分；
3.售后保障措施不完整，售后响应、售后到场速度满足采购文件要求，质保期内保障措施有缺项，得4分；
4.售后响应、售后到场速度不满足采购文件要求，得1分；
5.本项未提供，得0分。
	10

	2.3
	1.供货安装调试方案全流程叙述完整，包含但不限于供货安装流程、项目划时间表、调试具体流程、并且针对设备运输、安装、供货过程中容易出现的安全风险制定了安全保障措施，完全符合本项目需求，得5分；
2.全流程叙述完整，但描述表意有欠缺或缺项，得3分；
3.全流程叙述不完整，得1分；
4.本项未提供，得0分。
	5

	2.4
	1.培训内容叙述完整，包含但不限于设备操作培训计划、设备维护及简单的设备维修培训计划、培训周期、具有详细培训手册、培训人员级别及经验等，完全符合本项目需求，得5分；
2.全流程叙述完整，但描述表意有欠缺或缺项，得3分；
3.全流程叙述不完整，得1分；
4.本项未提供，得0分。
	5

	2.5
	1.应急预案叙述完整，包含但不限于项目执行时各个阶段，从项目开始到验收结束（前期备货、供货、安装调试、实施等）容易出现的紧急情况分析及解决措施，完全符合项目需求，得5分
2.全流程叙述完整，但描述表意有欠缺或缺项，得3分；
3.全流程叙述不完整，得1分；
4.本项未提供，得0分。
	5

	2.6
	人员配备：
1.拟投入本项目的团队人员配备完全满足项目需求、拟派人员简历和人员分工计划表齐全，得5分；
2.拟投入本项目的团队人员配备不能满足项目需求，拟派人员简历和人员分工计划表齐全，得3分。
3.拟投入本项目的团队人员配备不能满足项目需求，拟派人员简历和人员分工计划表有缺项，得1分。
4.本项未提供，得0分
	5

	2.7
	投标产品中有属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。
注：以上复印件需加盖投标人公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。
	2

	
	投标产品中有属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。
注：以上复印件需加盖投标人公章；
	

	三、价格部分

	3.1
	满足招标文件实质性要求且价格最低的评标价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／该投标人的评标价)×30。
注：得分保留到小数点后两位。
	30

	注：
1.以上证书均需在有效期内，上述证书需提供证书复印件并加盖投标人公章,按规定需要年度监审的，需要提供有关的监审标识或附监审报告页，否则不得分。
2.以上证明文件、证书均需提供复印件并加盖投标人公章，未按要求提供视为不满足。
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第五章  采购需求


整体需求：

★1.超出预算的报价文件属于无效响应。
★2.双方同意，鉴于甲方付款依托于财政拨款，如遇财政拨款计划有变动，以款项实际到账时间和金额为准。如遇因财政拨款变动导致甲方实际付款时间迟于合同约定的情况和甲方实际支付金额不等于合同约定金额的情况（总支付金额等于合同金额），不构成甲方违约，甲方无需承担任何责任。甲方历次付款前，乙方应先开具等额有效发票，因乙方未及时开具发票导致甲方迟延付款的，该等责任由乙方自行承担。（供应商需自行承诺可以满足上述要求，格式自拟）

01包：

	分系统名称
	序号
	设备名称
	技术参数描述
	数量
	单位
	本项目所属行业

	校园网络建设-网络交换设备
	1
	核心交换机
	★1、交换容量≥75Tbps，包转发率≥8600Mpps；
2、主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥6；
3、支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2；支持颗粒化电源，最大可支持至少3000W交流电源，整机电源槽位数≥4
4、支持独立的硬件监控板卡
5、主控、电源、监控板、风扇框冗余设计；
6、高度≤10U；
#7、支持每槽位带宽≥320Gbps；提供第三方检测机构出具的检测报告
8、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关；
9、支持IPv4路由转发FIB表项≥512K；
10、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；
#11、支持整机MAC地址≥512K，支持整机ARP表项≥256K；提供第三方检测机构出具的检测报告
#12、支持整机ACL表项≥256K；提供第三方检测机构出具的检测报告
13、支持IGMPSnoopingV1,V2,V3；支持PIM-SM/DM/SSM；
14、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈；
15、支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性；
#16、支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位；提供第三方检测机构出具的检测报告
17、芯片为自研自主可控芯片
18、实配：配置引擎模块2块、冗余电源模块、24个千兆光纤接口、24个万兆光纤接口、配置千兆多模光纤模块≥12块，万兆多模光纤模块≥12块。
	1.00 
	台
	工业

	
	2
	接入交换机 24端口
	★1、交换容量≥336Gbps；
2、包转发率≥108Mpps；
3、≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+；提供第三方检测机构出具的检测报告
4、支持MAC地址≥32K；支持ARP表项≥4K
5、支持4K个VLAN，支持VoiceVLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；
#6、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；提供第三方检测机构出具的检测报告
7、支持IPv4FIB表项≥4K
8、支持SNMPv1/v2c/v3，支持RMON；支持网管系统、支持WEB网管特性；
9、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持端口隔离、端口安全、StickyMAC；支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；
10、支持CPU保护功能；
11、支持DHCPv6Snooping，DAI，SAVI等安全特性；
12、支持Telemetry技术含配套万兆多模光纤模块≥2块
	2.00 
	台
	工业

	
	3
	OLT全光网汇聚设备
	1、≥7个业务槽位，支持GPON接口数≥112，10GGPON接口数≥112，10GE端口≥168，GE/FE端口≥336；
2、设备交换容量（负荷分担模式）≥8Tbit/s；业务板每槽位最大带宽（负荷分担模式）为200Gbit/s； 
3、双主控、其他可靠性配置全部最大化配置，支持IPv6和MPLS特性，GPON/10G PON共平台，支持平滑升级，满足超带宽接入；支持IPv4/IPv6双栈；支持设备堆叠。
4、实配：双电源，双主控，4个10GE上行，48个GPON端口和32个XGS-PON端口。
5、温度：-40℃～+55℃/湿度：5%～95%
6、支持双层VLAN(SVLAN+CVLAN);支持基于VLAN的二层互通。
7、支持基于如下方式进行二层数据报文转发：基于VLAN、基于Eth、基于VLAN+Eth、基于LAN+CoS、基于SVLAN+CVLAN、基于GEM port+CoS
8、支持MPLS如下功能：支持MPLS标签交换、支持PHP/MPLS OAM/支持RSVP-TE/PW Redundancy
9、支持应支持基于ITU-T Y.1291的QoS机制，并符合中国通信标准化协会GPON技术要求对OLT的QoS功能的要求，以保障在上行和下行方向均能根据SLA协议提供各种优先级业务的QoS；
10、支持GPON TypeB单归属/双归属保护
11、设备能力：主控板和业务板支持ISSU，软件升级时不中断业务；
12、支持风扇的冗余保护，如果有一个风扇损坏，不应对系统长期运行的可靠性产生影响；
13、光Wi-Fi特性：OLT支持内置光AC，管理光AP数量≥2K，支持WIFI调优；

	1.00 
	台
	工业

	
	4
	设备板卡1
	1、16端口GPON接口板，和ONU设备配合，实现GPON业务的接入。
2、含满配光纤模块
	3.00 
	块
	工业

	
	5
	设备板卡2
	1、16端口XGS-PONOLT接口板，和终端ONU设备配合，实现XG(S)-PON业务的接入。
2、含满配光纤模块
	2.00 
	块
	工业

	
	6
	ODN设备 机架 1:8 GE接入
	1、网络侧接口：1:8，1.5单模尾纤8条
[bookmark: _Hlk163326883]2、技术指标 插入损耗(dB):≤10.3
3、均匀性(dB):≤0.8
4、偏振相关损耗（dB）:≤0.2
5、回波损耗(dB):≥50(UPC)；≥55(APC)
6、工作波长：1260~1650
7、工作温度：至少包含-40°C~+85°C
	40.00 
	个
	工业

	
	7
	ODN设备 机架 1:8 10GE接入
	1、网络侧接口：1:8，1.5单模尾纤8条
2、技术指标 插入损耗(dB):≤10.3
3、均匀性(dB):≤0.8
4、偏振相关损耗（dB）:≤0.2
5、回波损耗(dB):≥50(UPC)；≥55(APC)
6、工作波长：1260~1650
7、工作温度：至少包含-40°C~+85°C
	32.00 
	个
	工业

	
	8
	ONU设备 桌面 8端口 教室
	1、网络侧接口：支持2*GPON口上行；
2、用户侧接口：8GE端口
3、GPON接口：接口类型SC/UPC、传输速率：下行速率≥2.488Gbit/s，上行速率≥1.244Gbit/s；
4、含满配光纤模块
5、运行环境：至少包含-40°C～+55°C。
6、GE接口：接口类型：RJ-45；接口速率：10Mbit/s或100Mbit/s或1000Mbit/s接口速率自适应、基于以太端口的VLAN透传、过滤。
7、QoS性能要求：以太端口限速、802.1p优先级、 SP/WRR/SP+WRR。
8、组播功能要求：IGMP v2/v3 snooping、动态可控组播、MLDv1/MLDv2 snooping。
9、二层管理功能要求：DHCP Option82、PITP、BPDU透传、 LLDP/LLDP-MED。
10、安全特性： MAC过滤、静态MAC地址绑定、支持802.1X。
11、智能运维：流氓ONT检测和自律、环网检测、PPPoE仿真/DHCP仿真。 
12、支持TYPE B、TYPE C保护。

	121.00 
	台
	工业

	
	9
	ONU设备 桌面 4端口 教室 POE
	1、网络侧接口：支持GPON口上行；
2、用户侧接口：4*GE（PoE/PoE+）；
3、GPON接口：接口类型SC/UPC、传输速率：下行速率≥2.488Gbit/s，上行速率≥1.244Gbit/s；
4、含满配光纤模块
5、运行环境：至少包含-40°C～+55°C。
6、GE接口：接口类型：RJ-45、支持PoE、PoE+功能；遵循标准：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at。接口速率：10Mbit/s或100Mbit/s或1000Mbit/ss 接口速率自适应、基于以太端口的VLAN透传、过滤。
7、QoS性能要求：以太端口限速、802.1p优先级、 SP/WRR/SP+WRR。
8、组播功能要求：IGMP v2/v3 snooping、动态可控组播、MLDv1/MLDv2 snooping。
9、二层管理功能要求：DHCP Option82、PITP、BPDU透传、 LLDP/LLDP-MED。
10、安全特性： MAC过滤、支持802.1X。
11、智能运维：流氓ONT检测和自律、环网检测、PPPoE仿真/DHCP仿真。 
12、支持TYPE B单归属保护，支持双归属。

	100.00 
	台
	工业

	
	10
	ONU设备 桌面 8端口 教室 POE
	1、网络侧接口：支持2*GPON口上行；
2、用户侧接口：8GE端口
3、GPON接口：接口类型SC/UPC、传输速率：下行速率≥2.488Gbit/s，上行速率≥1.244Gbit/s；
4、含满配光纤模块
5、运行环境：至少包含-40°C～+55°C。
6、GE接口：接口类型：RJ-45；PoE 接口支持 PoE、PoE+功能；遵循标准：IEEE802.3af、IEEE 802.3at；接口速率：10Mbit/s或100Mbit/s或1000Mbit/s接口速率自适应、基于以太端口的VLAN透传、过滤。
7、QoS性能要求：以太端口限速、802.1p优先级、 SP/WRR/SP+WRR。
8、组播功能要求：IGMP v2/v3 snooping、动态可控组播、MLDv1/MLDv2 snooping。
9、二层管理功能要求：DHCP Option82、PITP、BPDU透传、 LLDP/LLDP-MED。
10、安全特性： MAC过滤、静态MAC地址绑定、支持802.1X。
11、智能运维：流氓ONT检测和自律、环网检测、PPPoE仿真/DHCP仿真。 
12、支持TYPE B、TYPE C保护。

	24.00 
	台
	工业

	
	11
	ONU设备 机架 24端口 弱电间 POE
	1、网络侧接口：支持XGS-PON上行方式；
2、用户侧接口：24*GE,GE接口支持POE+；
3、XGS-PON接口：ClassB+、接口类型：SC/UPC；
4、传输速率：下行≥9.953Gbit/s，上行≥9.953Gbit/s;
5、含满配光纤模块
6、GE接口：接口类型：RJ-45、支持POE+功能；接口速率：10Mbps或100Mbps或1000Mbps接口速率自适应、基于以太端口的VLAN过滤；
7、QoS性能要求：以太端口限速、802.1p优先级、 SP/WRR/SP+WRR。
8、组播功能要求：IGMP v2/v3 snooping、动态可控组播、MLDv1/MLDv2 snooping。
9、二层管理功能要求：DHCP Option82、PITP、BPDU透传、 LLDP/LLDP-MED。
10、安全特性：静态MAC地址绑定、支持802.1X。
11、智能运维：流氓ONT检测和自律、环网检测、PPPoE仿真/DHCP仿真；
12、支持TypeB业务保护；
13、运行环境：至少包含-40°C～+65°C。

	65.00 
	台
	工业

	
	12
	ONU设备 机架 24端口 弱电间
	1、网络侧接口：支持XGS-PON上行方式；
2、用户侧接口：24*GE；
3、XGS-PON接口：ClassB+、接口类型：SC/UPC；
4、传输速率：下行≥9.953Gbit/s，上行≥9.953Gbit/s;
5、含满配光纤模块
6、GE接口：接口类型：RJ-45、接口速率：10Mbps或100Mbps或1000Mbps接口速率自适应、基于以太端口的VLAN过滤；
7、QoS性能要求：以太端口限速、802.1p优先级、 SP/WRR/SP+WRR。
8、组播功能要求：IGMP v2/v3 snooping、动态可控组播、MLDv1/MLDv2 snooping。
9、二层管理功能要求：DHCP Option82、PITP、BPDU透传、 LLDP/LLDP-MED。
10、安全特性：静态MAC地址绑定、支持802.1X。
11、智能运维：流氓ONT检测和自律、环网检测、PPPoE仿真/DHCP仿真；
12、支持TypeB业务保护；
13、运行环境：至少包含-40°C～+55°C。

	38.00 
	台
	工业　

	
	13
	ONU设备 机架 24端口 场馆 POE
	1、网络侧接口：支持XGS-PON上行方式；
2、用户侧接口：24*GE,GE接口支持POE+；
3、XGS-PON接口：ClassB+、接口类型：SC/UPC；
4、传输速率：下行≥9.953Gbit/s，上行≥9.953Gbit/s;
5、含满配光纤模块
6、GE接口：接口类型：RJ-45、支持POE+功能；接口速率：10Mbps或100Mbps或1000Mbps接口速率自适应、基于以太端口的VLAN过滤；
7、QoS性能要求：以太端口限速、802.1p优先级、 SP/WRR/SP+WRR。
8、组播功能要求：IGMP v2/v3 snooping、动态可控组播、MLDv1/MLDv2 snooping。
9、二层管理功能要求：DHCP Option82、PITP、BPDU透传、 LLDP/LLDP-MED。
10、安全特性：静态MAC地址绑定、支持802.1X。
11、智能运维：流氓ONT检测和自律、环网检测、PPPoE仿真/DHCP仿真；
12、支持TypeB业务保护；
13、运行环境：至少包含
-40°C～+65°C。

	6.00 
	台
	　工业

	
	14
	ONU设备 机架 24端口 场馆
	1、网络侧接口：支持XGS-PON上行方式；
2、用户侧接口：24*GE；
3、XGS-PON接口：ClassB+、接口类型：SC/UPC；
4、传输速率：下行≥9.953Gbit/s，上行≥9.953Gbit/s;
5、含满配光纤模块
6、GE接口：接口类型：RJ-45、接口速率：10Mbps或100Mbps或1000Mbps接口速率自适应、基于以太端口的VLAN过滤；
7、QoS性能要求：以太端口限速、802.1p优先级、 SP/WRR/SP+WRR。
8、组播功能要求：IGMP v2/v3 snooping、动态可控组播、MLDv1/MLDv2 snooping。
9、二层管理功能要求：DHCP Option82、PITP、BPDU透传、 LLDP/LLDP-MED。
10、安全特性：静态MAC地址绑定、支持802.1X。
11、智能运维：流氓ONT检测和自律、环网检测、PPPoE仿真/DHCP仿真；
12、支持TypeB业务保护；
13、运行环境：至少包含-40°C～+55°C。

	4.00 
	台
	　工业

	
	15
	网络管理平台
	1、系统具备设备管理能力，可管理≥20000台终端。
2、系统应支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、服务器、存储、操作系统、数据库、WEB应用、摄像头、GPON设备等。
3、系统提供分权分域功能，为不同的用户、角色分配不同的设备管理范围和操作权限。
4、系统应支持对单台服务器设备名称、设备描述、UID设置、上下电设置、设备管理协议等进行配置。
5、系统应支持OS远程部署和固件更新。
6、系统应支持一站式网络设备(包含交换机、路由器、防火墙、AC等设备)仪表盘，通过设备、部件、仿真面板、运行状态等关键信息的集成显示。
7、系统应支持查看操作系统状态、名称、IP地址、子网、OS版本、物理内存、厂商等。
8、系统应支持基于拓扑还原技术，并结合链路上的设备状态、端口状态、告警信息、关键KPI等实现摄像机离线、摄像机质量问题、录像丢失等故障的诊断。
9、系统应支持以拓扑形式展示域、集群、CloudIVS和VCN的组网结构，能够统一监控视频设备全网的负载情况，保证视频业务稳定运行。
10、基于智能算法对摄像机离线故障按站点汇聚分析，包括当前离线分析、频繁离线分析、超长离线分析、周期离线分析等场景，能够辅助运维人员快速的发现问题、定位问题。
11、至少包括管理平台及5年软件订阅与保障年费；
	1.00 
	套
	　工业

	
	16
	网络管理授权
	网络管理许可-1设备及5年软件订阅与保障年费
包含20个授权
	1.00
	个
	工业　

	
	17
	ONU管理授权
	PON管理许可-1ONU及5年软件订阅与保障年费
包含358个授权
	1.00
	个
	工业　

	
	19
	无线管理授权
	无线AP许可
	358.00 
	个
	工业　

	
	20
	无线AP
（核心产品）
	★1、11ax室内型,2+2双频,智能天线,蓝牙
2、天线类型：内置智能天线
3、MIMO:空间流：2.4GHz:2×2:2，5GHz:2×2:2
4、无线协议：802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax
5、最高速率：≥2.975Gbps
6、支持DC12V供电、POE供电
7、每射频最大SSID数量≥16个
8.≥1个10/100/1000Mbps自适应以太口
9. 支持leader AP，无需WAC可小型组网
	317.00 
	台
	工业

	
	21
	室外AP
	★1、11ax室外型,4+4双频,外置天线,蓝牙
2、接口：1x5GE电口+1xGE电口+1x10GESFP+
3、蓝牙：蓝牙5.2
4、MIMO:空间流：2.4GHz:4×4:4，5GHz:4×4:4
5、无线协议：802.11a/b/g/n/ac/acWave2/ax
6、最高速率：≥5.95Gbps
7、外置天线口支持≥5KA天馈防雷
8、支持DC12V供电、POE供电
9、每射频最大SSID数量≥16个
	41.00 
	台
	工业

	
	22
	核心交换机
	★1、交换容量：≥38.4Tbps
2、包转发率：≥7200Mpps
3、冗余设计：主控、电源、监控板、风扇框（前后及左后风道）
4、无线管理：支持随板AC
5、支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理
6、支持射频模板管理、统一静态配置和集中动态管理
7、支持WLAN基本业务、QoS、安全和用户管理
8、支持AC功能分层部署
9、用户管理：支持统一用户管理
10、支持PPPoE、802.1X、MAC、Portal认证方式
11、支持基于流量和时长计费方式
12、支持分组分域分时授权方式
13、路由特性：支持IPV4静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等
14、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+
15、支持IPv4/IPv6等价路由、策略路由、路由策略
支持IPv4和IPv6双协议栈
16、支持Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6
17、支持IPv4向IPv6的过渡技术，包括：IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道、IPv4兼容自动配置隧道
18、实配：配置引擎模块2块、冗余电源模块、24个千兆光纤接口、24个万兆光纤接口、千兆多模光纤模块≥12块，万兆多模光纤模块≥12块
	1.00 
	台
	工业

	
	23
	接入交换机 24端口
	★1、交换容量≥336Gbps；
2、包转发率≥108Mpps；
3、≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+；
#4、支持MAC地址≥32K；支持ARP表项≥4K，提供第三方检测机构出具的检测报告
5、支持4K个VLAN，支持VoiceVLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；
6、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；
#7、支持IPv4FIB表项≥4K，提供第三方检测机构出具的检测报告
8、支持SNMPv1/v2c/v3，支持RMON；支持网管系统、支持WEB网管特性；
9、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持端口隔离、端口安全、StickyMAC；支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；
10、支持CPU保护功能；
11、支持DHCPv6Snooping，DAI，SAVI等安全特性；
12、支持Telemetry技术
含配套万兆光纤模块≥2块
	2.00 
	台
	工业

	
	24
	接入交换机 24端口 POE
	★1、交换容量≥336Gbps；
2、包转发率≥108Mpps；
3、24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+；
4、IP路由：静态路由,支持RIP、RIPng协议
5、功率：458W（PoE：380W）交流供电，含配套万兆多模光纤模块≥2块
	1.00 
	台
	　工业

	
	25
	接入交换机 24端口 POE
	★1、交换容量≥336Gbps；
2、包转发率≥108Mpps；
3、24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+；
4、IP路由：静态路由,支持RIP、RIPng协议
5、功率：458W（PoE：380W）交流供电，含配套万兆多模光纤模块≥2块
	1.00 
	台
	　工业

	
	26
	光纤熔接
	配套项目实施
	1.00 
	项
	其他未列明行业

	校园网络建设-综合布线
	1
	六类非屏蔽双绞线
	性能超过TIA/EIA-568B六类标准
	89,851.88 
	米
	工业

	
	2
	网络跳线
	六类网线用于设备间或水平子系统的端接
	2,361.00 
	条
	工业

	
	3
	网络配线架
	六类标准
	60.00 
	个
	工业

	
	4
	网络理线器
	与数据配线架搭配使用
	60.00 
	个
	工业

	
	5
	4芯皮线光纤
	4芯单模皮线光纤
	3,630.00 
	米
	工业

	
	6
	24芯单模光缆 楼宇
	万兆24芯单模光缆楼宇
	543.75 
	米
	工业

	
	7
	12芯单模光缆 楼层
	万兆12芯单模光缆楼层
	506.25 
	米
	工业

	
	8
	12芯单模光缆 场馆
	万兆12芯单模光缆场馆
	150.00 
	米
	工业

	
	9
	4芯单模室外光缆
	4芯单模室外复合光缆4*2*2.5 
	5,289.00 
	米
	工业

	
	10
	12芯单模室外光缆
	室外防水铠装光缆复合光缆12芯光缆+3*4国标铜线
	416.25 
	米
	工业

	
	11
	12口光纤配线架
	12口机架式光纤配线架，含法兰、尾纤
	32.00 
	个
	工业

	
	12
	24口光纤配线架
	24口机架式光纤配线架，含法兰、尾纤
	61.00 
	个
	工业

	
	13
	光纤跳线
	类型可供选择：单模/多模
	985.00 
	条
	工业

	
	14
	镀锌管25
	镀锌管，直径25，壁厚2mm，含固定配件
	750.00 
	米
	工业

	
	15
	镀锌管50
	镀锌管，直径50，壁厚2mm，含固定配件
	690.00 
	米
	工业

	
	16
	室外防雨箱-壁挂
	参考尺寸：400*300*200mm，监控专用防雨箱
	34.00 
	个
	工业

	
	17
	室外防雨机柜-落地
	1、室外落地式防雨机柜，带底座。
2、含≥8位10APDU，带开关≥3米线,内置防雷
3、尺寸:≥600*600*1200mm
4、规格:≥22U落地式
5、材质:冷轧钢板
6、颜色:白色
	3.00 
	个
	工业

	
	18
	室外立杆
	3米高立杆
	17.00 
	个
	工业

	
	19
	光电转换器
	SFP千兆单模光电转换器10公里LC接口，1千兆光、1个千兆电口
	68.00 
	对
	工业

	
	20
	门锁通讯线
	rvv4*0.5 
	10,305.00 
	米
	工业

	
	21
	读卡器通讯线
	rvv6*0.5 
	10,305.00 
	米
	工业

	
	22
	电源线
	rvv3*1.5 
	1,162.50 
	米
	工业

	
	23
	200芯金银线
	200芯金银音箱线
	1,215.00 
	米
	工业

	
	24
	麦克风线
	112编话筒线/JDG20 
	1,215.00 
	米
	工业

	
	25
	HDMI线
	高清视频线
	54.00 
	根
	工业

	
	26
	OTG线
	定制成品线
	54.00 
	根
	工业

	
	27
	通讯信号线
	RVVP2*1.0 
	11,475.00 
	米
	工业

	
	28
	电源线
	远东阻燃BV2.5（火线）
	23.00 
	卷
	工业

	
	29
	电源线
	远东阻燃BV2.5（零线）
	23.00 
	卷
	工业

	
	30
	电源线
	远东阻燃BV2.5（地线）
	23.00 
	卷
	工业

	
	31
	室内配电箱（大）
	尺寸按需定制
	3.00 
	个
	工业

	
	32
	16口POE交换机
	16口千兆POE+2千兆上联，整机PoE输出功率≥180W，按需配置光纤模块≥2块
	18.00 
	个
	工业

	
	33
	机柜
	42U标准;兼容19英寸国际标准
	30.00 
	台
	工业

	
	34
	8位机柜PDU
	≥8位10APDU，带开关≥3米线,内置防雷
	30.00 
	个
	工业

	
	35
	4位机柜PDU
	≥4位10APDU，带开关≥1米线
	134.00 
	个
	工业

	
	36
	壁挂机柜
	参考尺寸600mm*450mm*368mm、内置4芯ODF配线架
	134.00 
	台
	工业

	校园网络建设-信息点面板
	1
	六类网络模块
	六类标准网络模块
	1,449.00 
	个
	工业

	
	2
	双口网络面板
	阻燃性能符合UL94V-0；双口网络面板
	528.00 
	个
	工业

	
	3
	单口网络面板
	阻燃性能符合UL94V-0；单口网络面板
	403.00 
	个
	工业

	
	4
	空面板
	阻燃性能符合UL94V-0；空面板
	726.00 
	个
	工业

	核心机房-核心机房建设
	1
	服务器机柜
	服务器机柜规格：参考尺寸600*1200*2000mm，标配1块竖直理线板，顶盖带出线孔，不含底板
	7.00 
	个
	工业

	
	2
	竖直型机柜PDU
	竖直1.6m长，输入为3m裸线，32A总输出，20位C13输出，4位C19输出，基本型PDU 
	14.00 
	条
	工业

	
	3
	32A工业连接器
	插头32A（一套含公头、母头）
	14.00 
	套
	工业

	
	4
	轻载固定托盘
	轻载固定托盘，承重≥50KG（适用于服务器机柜，网络机柜功能上不配置）
	14.00 
	个
	工业

	
	5
	600宽基座
	600mm宽基座，含600mm宽的机柜位，服务器机柜、列间空调和APM一体化柜等
	7.00 
	套
	工业

	
	6
	风冷空调
	额定冷量30kw，标配加湿加热，带原厂导风格栅机，标配冷凝水泵，兼容上、下走管，标配RS485通信接，空调室外机、低温组件、冷媒铜管、空调电缆、室外机电源线、室外机信号线、室外机支架、风墙挡板、制冷剂等
	2.00 
	台
	工业

	
	7
	管路延长组件
	延长组件2 
	2.00 
	套
	工业

	
	8
	监控中心平台软件
	1、机房安全管理系统由实时数据采集和显示、网络视频监控、历史数据和报警数据管理、报警联动、智能设备管理等部分组成,它能对分布在不同地点机房实现远程监测、集中管理，对机房内供配电系统、UPS、智能空调、发电机、环境温湿度、门禁系统、网络视频图像等进行实时数据采集和处理，及时发现问题和隐患。
2、提供第三方检测机构出具的检测报告
	1.00 
	套
	软件和信息技术服务业

	
	9
	动环数据采集主机
	1、专业动环数据采集主机；
2、提供第三方检测机构出具的检测报告
3、数据采集主机提供≥28路外接传感器/控制器接口，包含≥8路模拟量输入接口、≥12路数字量输入接口、≥4路继电器输出接口、≥4路传感器供电电源接口、≥2路RS232接口及2路RS485接口。
4、主机提供≥4个USB接口、1个VGA接口、1个HDMI接口、1个10/100M自适应网口、1个耳机接口、1个麦克风接口。可存放数年的监控数据，内置数据库可检索的历史数据、报警记录及系统日志等，历史数据支持曲线图功能，能直观显示数据的变化趋势，检索出来的数据支持Excel形式的数据导出。主机配合相应的外接设备可实现短信报警、电话报警及邮件报警
	1.00 
	台
	工业

	
	10
	传感器配套电源
	工业级电源、可以给至少25个探测器供电,内置于主机(给前端探测器供电）
	1.00 
	只
	工业

	
	11
	4G版短信模块+邮件报警
	1、4G版短信全网通模块可以用移动、电信、联通手机卡，可灵活设置各类指标报警阀值，超过设定的报警阈值实现短信报警；
2、可以通过客户提供的邮箱，通过网络，将报警信息发送到客户指定的邮箱，实现邮件报警
	1.00 
	套
	工业

	
	12
	机房温湿度传感器
	测量范围温度：-20℃~70℃，湿度：0～100%rh，测量精度在25℃下，温度：±0.5℃，湿度：±3%rh，.检测机房测温，当机房温度超过正常范围时，及时报警
	4.00 
	个
	工业

	
	13
	机柜专用温湿度传感器
	1、机柜磁吸式安装或壁挂安装;
2、测量范围温度：-30℃~70℃，湿度：0～100%rh，测量精度在25℃下，温度：±0.5℃，湿度：±3%rh，输出范围：RS485通讯输出，标准的MODBUS协议;最大通讯距离,1200m,网线直接连接.通讯地址可使用拨码开关或485接口进行设置
	7.00 
	个
	工业

	
	14
	漏水检测器
	灵敏度范围：档位1：0–250KΩ；档位2：0–600KΩ；档位3：0–5MΩ；档位4：0–50MΩ
	1.00 
	根
	工业

	
	15
	10米漏水感应绳
	1、检测线长：10米；
2、全线程检测；
3、自动检测漏水故障；
4、机房外部进水或空调漏水时，自动检测，并及时报警
	1.00 
	根
	工业

	
	16
	烟雾探测器
	1、灵敏度：符合GB4715-1993标准。
2、机房有烟雾产生时，能自动检测，并及时报警.机房有烟雾产生时，能自动检测，并及时报警
	2.00 
	只
	工业

	
	17
	机房NVR
	1、网络视频输入≥32路，最大接入带宽≥320Mbps
2、视频转发≥32路，最大转发带宽≥320Mbps
3、磁盘最大数量≥8盘位，配置不低于4块8TB硬盘。
4、解码规格8MP（4K）：支持4路@30帧
5、5MP：支持9路@20帧
6、4MP：支持8路@30帧
7、2MP（1080P）：支持16路@30帧
8、视频输出HDMI1个HDMI1.4接口（1024*768,1280*720,1280*1024,1440*900,1920*1080,2560*1440,3840*2160）
VGA1个VGA接口（1024*768,1280*720,1280*1024,1440*900,1920*1080）
9、平台性能IPC接入单设备支持32个摄像机接入
	1.00 
	套
	工业

	
	18
	枪式摄像机
	1、Sensor感光面尺寸：≥1/2.7英寸CMOS，≥400万像素
2、最低照度：彩色:≤0.005Lux(F1.2,AGCON,1/30快门),黑白:≤0.0025Lux(F1.2,AGCON,1/30快门),0Lux(红外开启)
3、参考镜头焦距：3.6mm
4、红外灯补光距离：≥50m
5、白光灯补光距离：≥30m
6、视频编码格式：MJPEG/H.265/H264；支持视频图像重压缩技术
7、行为分析：快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测
8、以太网络接口：支持以太网络接口数量：1个
以太网络接口带宽：1个RJ45，10M/100M自适应以太网口9、电源类型：DC12V,PoE(IEEE802.3af)

10、工作温度：至少包含-30℃~60℃
11、工作湿度：至少包含5%~95%(无冷凝)
12、防护等级：≥IP67
	4.00 
	台
	工业

	
	20
	门禁控制器
	1、通讯接口TCP/IP
2、存储容量≥60Mbit
3、3名单数量≥10万/门
4、脱机记录≥20万
5、读卡器支持WG26/WG34
6、供电电压AC220V±10％
7、读头接口≥2路韦根
8、门锁接口≥2路
9、按键接口≥2路
10、报警接口≥2路
11、三方联动接口支持消防、安防信号接入
12、数据保存时间≥11年
13、支持开门方式支持刷卡开门，按键开门，二维码开门，APP开门；支持首卡开门，多卡开门，远程开门；支持双门互锁，返潜回
	2.00 
	台
	工业

	
	21
	单门磁力锁
	1、工作电源12VDC/0.53A
2、工作方式断电开锁
3、安装方式挂装式
4、工作温度至少包含-40℃～50℃
5、工作状态开门时红色指示灯亮，锁状态有指示灯指示，锁门时绿灯指示灯亮，带锁状态指示灯及联网信号指示
6、保护性内置反向突波保护功能，有门侦测信号
7、绝缘性绝缘电阻测试，DC500V（1分钟无击穿）
	2.00 
	把
	工业

	
	22
	门禁-开门按钮
	1、接点输出：NO/COM接点
2、供电方式:干接点信号控制
	2.00 
	只
	工业

	
	23
	门禁读卡器
	安卓操作系统，支持刷卡、人脸识别
	2.00 
	台
	工业

	
	24
	刷卡读卡器
	1、供电电压DC9~15V
2、功耗＜2W
3、读卡频率13.56M
4、读卡距离1-5cm
5、PSAM内置PSAM插槽
6、支持卡类型支持Mifare1卡/CPU卡
7、防拆设计防拆开关设计
8、声光提示支持LED+蜂鸣器提示
9、通讯接口Wiegand34 
	1.00 
	台
	工业

	
	25
	输入输出配电柜
	1、SPM1+，A/B路，输入80A/3P*3，输出32A/1P*14*2、B级60ka防浪涌*，带监控
2、外形尺寸参考尺寸600*1200*2000mm 
	1.00 
	套
	工业

	
	26
	市电配电柜
	市电输入输出空开
	1.00 
	项
	工业

	
	27
	其它材料
	应急灯、出口标牌、开关插座等
	1.00 
	项
	工业

	
	28
	桥架
	高度不大于150mm，宽度不小于300mm 
	60.00 
	米
	工业

	
	29
	金属管
	直径25 
	150.00 
	米
	工业

	
	31
	光电感烟探测器
	智能型，具有黑烟报警功能，电子编码，内置单片机，配套使用
	6.00 
	只
	工业

	
	32
	感温探测器
	智能型，具有定温特性，电子编码，内置单片机，配套使用
	14.00
	只
	工业

	
	33
	紧急启停按钮
	不占地址点，配合气体灭火系统实现现场紧急启动和紧急停止以及现场手动/自动切换控制
	2.00 
	个
	工业

	
	34
	声光报警器
	非编码型，不占地址点
	2.00 
	个
	工业

	
	35
	消防警铃
	工作电压：22V~26V(无极性），工作电流≤23mA,外形尺寸：直径152mm 
	2.00 
	个
	工业

	
	36
	气体释放灯
	参考外形尺寸：300mm长×120mm高×26mm厚
	2.00 
	个
	工业

	
	37
	输入输出模块
	电子编码。单地址，单动作输入输出，内置单片机。配套使用。
	28.00
	个
	工业

	
	38
	火灾报警控制器
	1、壁挂安装。中文液晶显示。双回路，带多线控制盘和一路声光警报专用输出，联动地址与报警地址混编。
2、含打印机及4A联动电源。备电需配14Ah12V电池2节。
	1.00 
	台
	工业

	
	39
	气体灭火控制器
	1、壁挂式，中英文液晶显示，可控制两路气体灭火分区，具有手动、自动、现场控制功能。
2、AC220V供电。
3、多线输出控制方式
	1.00 
	台
	工业

	
	40
	柜式七氟丙烷灭火装置
	1、150L；内含高压软管、喷嘴、电磁阀（使用电源DC24）、压力信号器，1、充装量：充装110公斤药剂；
2、驱动方式：电磁驱动；
3、使用环境温度：0～50℃；
4、灭火剂喷放时间：电子计算机房≤8s；其余≤10s 
	2.00 
	套
	工业

	
	41
	手持灭火器
	定制，配套项目使用
	2.00 
	套
	工业

	
	42
	泄压装置
	主机房，泄压面积
	1.00 
	台
	工业

	
	43
	阻燃双绞线
	ZR-RVS2×1.5，配套项目使用
	1.00 
	项
	工业

	
	44
	空气呼吸器
	空气呼吸器救生防毒面具
	2.00 
	个
	工业

	
	45
	消防排烟风机
	HTF-I-5风量6122m3/h，全压205pa转速2900r/min,功率1.1KW，电源380V 
	2.00 
	套
	工业

	
	46
	风机控制箱
	控制风机启动、停止，带消防信号连锁
	1.00 
	台
	工业

	
	47
	280°电动防火阀
	280°防火阀（常闭）
	1.00 
	台
	工业

	
	核心机房-核心机房建设施工
	换气系统
	排风机、送风机、管道等
	1.00
	项
	其他未列明行业

	
	
	防静电地板
	600*600mm地板、支架横梁等
	1.00
	项
	其他未列明行业

	
	
	铝扣板吊顶
	600*600mm天花板、龙骨、吊架等
	1.00
	项
	其他未列明行业

	
	
	踢脚
	不锈钢
	1.00
	项
	其他未列明行业

	
	
	防尘处理
	防尘漆
	1.00
	项
	其他未列明行业

	
	
	地面处理
	水泥砂浆找平
	1.00
	项
	其他未列明行业

	
	
	防水处理
	地面、顶面防水处理
	1.00
	项
	其他未列明行业

	
	
	机房照明灯
	600*600mm
	1.00
	项
	其他未列明行业

	
	
	防火门
	甲级钢制防火
	1.00
	项
	其他未列明行业

	
	
	核心机房信息化防雷
	1、浪涌保护器、等电位连接带、均压环、等电位端子箱等
2、需提供国家认可的第三方机构出具的防雷检测报告
	1.00
	项
	其他未列明行业

	安防监控-安防监控系统
	1
	半球摄像机
	1、Sensor感光面尺寸：≥1/2.7英寸CMOS，≥400万像素
2、最低照度：彩色:≤0.005Lux(F1.2,AGCON,1/30快门),黑白:≤0.0025Lux(F1.2,AGCON,1/30快门),0Lux(红外开启)
3、参考镜头焦距：3.6mm
4、红外灯补光距离：≥30m
5、白光灯补光距离：≥20m
6、视频编码格式：MJPEG/H.265/H264；支持视频图像重压缩技术
7、行为分析：快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测
8、以太网络接口：支持以太网络接口数量：1个
以太网络接口带宽：1个RJ45，10M/100M自适应以太网口9、电源类型：DC12V,PoE(IEEE802.3af)
10、工作温度：至少包含-30℃~60℃
11、工作湿度：至少包含5%~95%(无冷凝)
12、防护等级：≥IP67 
#13、应支持在黑白状态下，检查到有入侵物体时，自动切换到彩色模式并自动开启白光灯；应支持智能检测联动报警白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选，报警声级及报警次数可设置。提供第三方检测机构出具的检测报告。
#14、应支持口令防暴力破解功能，应支持暴力破解参数设置，应支持密码容错次数及锁定时间设置，应支持配置密钥的更新开关及更新周期设置，提供第三方检测机构出具的检测报告； 
	279.00 
	台
	工业

	
	2
	枪式摄像机
	1、Sensor感光面尺寸：≥1/2.7英寸CMOS，≥400万像素
2、最低照度：彩色:≤0.005Lux(F1.2,AGCON,1/30快门),黑白:≤0.0025Lux(F1.2,AGCON,1/30快门),0Lux(红外开启)
3、参考镜头焦距：3.6mm
4、红外灯补光距离：≥50m
5、白光灯补光距离：≥30m
6、视频编码格式：MJPEG/H.265/H264；支持视频图像重压缩技术
7、行为分析：快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测
8、以太网络接口：支持以太网络接口数量：1个
以太网络接口带宽：1个RJ45，10M/100M自适应以太网口9、电源类型：DC12V,PoE(IEEE802.3af)10、工作温度：至少包含-30℃~60℃
11、工作湿度：至少包含5%~95%(无冷凝)
12、防护等级：≥IP67
	651.00 
	台
	工业

	
	3
	周界摄像机
	1、Sensor感光面尺寸：≥1/2.7英寸CMOS，≥400万像素
2、最低照度：彩色≤:0.005Lux(F1.2,AGCON,1/30快门),黑白:≤0.0025Lux(F1.2,AGCON,1/30快门),0Lux(红外开启)
3、参考镜头焦距：6mm
4、红外灯补光距离：≥50m
5、白光灯补光距离：≥30m
6、视频编码格式：MJPEG/H.265/H264；支持视频图像重压缩技术
7、行为分析：快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测
8、以太网络接口：支持以太网络接口数量：1个
以太网络接口带宽：1个RJ45，10M/100M自适应以太网口9、电源类型：DC12V,PoE(IEEE802.3af)

10、工作温度：至少包含-30℃~60℃
11、工作湿度：至少包含5%~95%(无冷凝)
12、防护等级：≥IP67 
	29.00 
	个
	工业

	
	4
	球形摄像机
	1、Sensor感光面尺寸：≥1/2.7英寸CMOS，≥500万像素
2、最低照度：彩色:≤0.005Lux(F1.2,AGCON,1/30快门),黑白:≤0.0005Lux(F1.2,AGCON,1/30快门),0Lux(红外开启)
3、参考镜头焦距：5.3-175mm
4、红外灯补光距离：≥150m
5、白光灯补光距离：≥30m
6、视频编码格式：MJPEG/H.265/H264；支持视频图像重压缩技术
7、云台旋转角度：水平0°～360°垂直-15°～90°
支持自动跟踪、行为分析、人群态势分析、目标、人体、机非人、车辆、车辆事件检测、交通数据统计
8、以太网络接口：支持以太网络接口数量：1个
以太网络接口带宽：1个RJ45，10M/100M以太网口9、电源类型：AC24V,POE(IEEE802.3At)10、工作温度：至少包含-30℃~60℃
11、工作湿度：至少包含5%~95%(无冷凝)
12、防护等级：≥IP67 
#13、应支持≥500个预置位，应支持≥16条巡航路径，支持≥7条以上的模式路径设置；设备应在不同预置位可运行不同的智能功能，应支持周界（入侵、区域进入等）、人脸人体两类算法，预置位和时间可配置，提供第三方检测机构出具的检测报告。 
#14、应支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能，可最多检测出60个同时出现在视频图像中的机动车、非机动车及行人等目标，提供第三方检测机构出具的检测报告。
	46.00 
	台
	工业

	
	5
	网络摄像机
	1、存储编码：H.264/H.265
2、支架：外接支架
3、存储方式：云存，扩展存储卡
4、参考焦距：4mm
5、供电方式：电源供电
6、夜视类型：星光夜视7、适用面积：至少包含40-80㎡
8、光圈：F1.6
9、语音类型：语音通话
10、供网方式：无线Wi-Fi
11、像素：≥500万摄像机
12、智能检测：人声监测，移动检测，人形识别
	10.00
	台
	工业

	
	6
	防油污摄像机
	1、防油污设计：前脸玻璃具备防油污特性、支持快速拆装清洗
2、传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS
3、像素：≥400万，最大分辨率：≥2688x1520
4、电子快门：1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）
5、最低照度：≤0.002Lux(彩色模式);≤0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)
6、最大补光距离：≥80m（红外）
7、参考镜头焦距：3.6mm
8、镜头光圈：F1.6
9、周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测
10、视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG
11、日夜转换：ICR自动切换
12、宽动态：≥120dB
13、网络接口：1个（RJ-45网口；支持10M/100M 网络数据）
14、最大Micro SD卡：≥256G
15、报警输入：≥2路（湿节点，支持直流3V~5V电位，5mA电流），报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）
16、供电方式：DC12V/POE
17、工作温度：至少包含-40℃~+60℃
18、防护等级：≥IP67
	2.00 
	台
	工业

	
	7
	枪式摄像机支架
	配套枪型摄像机使用
	680.00 
	个
	工业

	
	8
	球形摄像机支架
	配合球机壁挂安装使用
	46.00 
	个
	工业

	
	9
	网络防雷模块
	二合一网络防雷器（220V）
	143.00 
	个
	工业

	
	10
	安防管理平台
	1、支持视频通道扩容，最大≥2048路；
2、支持≥50个在线客户端并发访问，支持≥500M视频流转发能力；
3、支持通过国标28181等各种协议进行平台级联；
4、内置视频浏览和回放服务，电视墙服务，电子地图服务，支持运维中心和报警中心业务
	1.00 
	台
	工业

	
	11
	终端接入授权
	接入License授权
	1,141.00
	个
	软件和信息技术服务业

	
	12
	磁盘阵列
	1、含满配38块≥16TB硬盘
2、处理器：两颗64位8核处理器，≥3.2GHZ主频
内存：≥48GBDDR4，最大支持24个DIMM，主频2933MHz
3、系统盘：2x1.2TSAS系统盘，RAID1（高可靠性）

4、网络接口：2*GE，2*10GE
5、业务功能：实况、录像回放、录像下载、图片接入/转发/存储
6、编码标准：H.264、H.265、MJPEG等格式；支持视频图像重压缩技术
7、网络协议：TCP，UDP，IPv4，HTTP，HTTPS，RTP，RTSP，RTCP，SIP，ARP，SSL，NTP，SMTP
8、视频接入存储：≥1200路/台@2Mbps
9、图片接入存储：≥1280张/秒/台
10、实况转发：≥1200路@2Mbps
11、电源：2个热插拔2000W交流电源模块，支持1+1冗余；输入电压:100-240VAC,50/60Hz
12、风扇：支持4个热拔插风扇模组，支持N+1冗余
#13、应采用全对称架构模式，单台服务器支持用户管理、设备管理、设备接入、外域平台对接、视频/图片存储转发，不需要另外部署对应业务的独立服务器，也不需要另外增加硬件配置(CPU、内存)，所有节点均可提供业务；应支持业务数据和系统盘分离，业务数据存储在业务数据盘上，应支持容器故障快速重建，应支持将故障的容器承载业务迁移到新的容器上，提供第三方检测机构出具的检测报告。
#14、应支持N+0集群（N≥3）无需配置独立的备份服务器，用户只需要添加一次摄像机，对摄像机进行一次配置，后续视图业务均可由集群自动调度完成，配置存储业务后，会自动调度到存储容器上，提供第三方检测机构出具的检测报告。
	4.00 
	台
	工业

	
	13
	解码器
	1、模块化插卡式机箱；
2、机箱满配≥16个槽位，可选2H输出模块或1H输入1H输出模块；
3、≥18路HDMI输出；≥2路HDMI输入
4、解码能力：支持≥45路4K@30fps或180路1080p@30fps及以下分辨率同时解码上墙显示；
5、HDMI输出接口分辨率：1024×768P@30Hz、1280×720P@60Hz、1366×768P@60Hz、1920×1080P@60Hz、
3840×2160@30Hz；
6、单屏画面分割：支持1/4/6/8/9/10/16/25/64分屏和自定义分屏；
7、支持大屏拼接、开窗、漫游
	1.00 
	台
	工业

	
	14
	液晶拼接显示单元
	1、LCD单元采用原装进口超窄边液晶面板，LED光源
2、显示单元尺寸：≥55英寸
3、拼接边缝≤0.88mm
4、物理分辨率≥1920×1080
5、超宽视角≥178度
6、亮度≥500cd/㎡
7、亮度等级≥11级，
8、对比度≥4000：1
9、响应时间≤8ms。
10、亮度均匀性≥75%
11、图像重显率≥95%
12、几何失真试验≤3%
13、信号输入：HDMI,DVI,VGA,AV；视频制式:NTSC、PAL、SECAM
14、显示色彩8-bit,16.7M
15、使用寿命≥60000小时
16、3D动态自适应降噪
17、产品符合GB16796-2009要求，
18、产品应具有数字降噪、自动显示格式匹配、手动白平衡调节等功能图像
19、白平衡误差不劣于±0.010，
20、图像质量主观评价达到GB50198-2011规定的五级损伤评分等级四级以上的要求，图像水平分辨力≥1000TVL，
21、没有残影、亮点、暗点等现象，
22、温度性能在0℃~40℃环境下正常运行
23、产品泄露电流不大于0.01mA，电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在湿热条件下应≥55MΩ，正常条件下≥650MΩ，
24、控制单元可输入模拟/数字RGB、复合视频/高清视频、1路HDMI，1路DVI，1路VGA,2路VIDEO（环入环出），1路DEBUGISP；提供1路RS232（RJ45）入，2路RS232(RJ45)出串口控制，使控制信号可并联传输
	18.00 
	台
	工业

	
	15
	电视墙前维护机柜支架
	电视墙前维护式支架设计，由主架、附架及连接配件组成，全部钢材构架，主架起支撑、稳固作用，附架起安装、固定、维护作用
	18.00 
	单元
	工业

	
	16
	线缆及相关附件
	处理器到大屏幕显示单元间的信号连线（15米以内）、控制线等线缆，以及电源线、电源插排等附件
	1.00 
	批
	工业

	
	17
	LED条幅屏
	1、P3.75双基色LED显示屏;
2、参考模组尺寸:304mm*152mm
3、屏幕分辨率: ≥1472*96
4、屏幕参考尺寸(m):7263mm*400mm
5、含控制卡、异步控制系统、屏体线材、安装钢结构等
	1.00 
	套
	工业

	
	18
	配电柜
	1、柜体参考尺寸(HxWxD):580x400x160mm
2、安装方式:明装挂墙
3、防护等级: ≥IP43
4、供电方式:三相五线制
5、输入电源线:YJV-5x6
6、输出电源线:6根(RVV3X4)
7、额定输入电压:380VAC
8、额定输出电压:6路220VAC
9、主开关:25A/3P10、工作温度:至少包含-20-60°C
11、工作湿度: 至少包含10-90%RH 
	1.00 
	台
	工业

	安装调试：须包括本项目所有安装调试，包括但不限于机柜、空调、插座、市电接入、综合布线、面板安装等项目，需满足所有设备正常运行。
	1.00
	项
	其他未列明行业




	分系统名称
	序号
	设备名称
	技术参数描述
	数量
	单位
	本项目所属行业

	智慧校园应用-一卡通系统
	1
	一校通综合管理平台
	一校通综合管理的基础平台，该平台基于云计算、物联网和人工智能技术实现校园消费设备和身份设备的统一管控，平台采用模块化的设计结构，所有应用子系统统一集控管理，全面兼容智能卡、智能穿戴设备、智能识别设备、电子二维码，该基础平台可扩展多种校园身份识别应用、综合消费应用、大数据分析应用；综合管理平台为所有应用子系统提供统一平台入口证、统一基础数据、接入权限管理等功能，
	1.00 
	套
	软件和信息技术服务业

	
	2
	校园门户平台单点登录
	基于校园门口的入口实现单点登录，根据第三方平台提供的单点登录机制和接口规范进行定制化开发，实现登录时的统一身份认证 
	1.00 
	套
	软件和信息技术服务业

	
	3
	数据交换及能力开放平台
	针对不同的使用场景，可从第三方平台数据接口获取一校通所需的组织结构、人员信息、空间信息，也可为第三方系统提供组织结构、人员信息、人员信息、卡片信息、终端状态、终端数据等数据业务接口。同时也为第三方提供标准的数据和业务接口 
	1.00 
	套
	软件和信息技术服务业

	
	4
	一校通线上服务平台
	一校通线上基础平台，基于H5、微信小程序、微信公众号实现一校通线上服务，基于该平台可实现功能包括门禁开门、电子柜开门、消费充值、访客邀约、记录查询、会议室预约、考勤推送等功能 
	1.00 
	套
	软件和信息技术服务业

	
	5
	访客管理系统
	充分利用现代化信息技术，真正做到人员、证件、照片三者统一；实现“进门登记、出门注销、人像对应、随身物品登记、分级管理、历史记录查询、报表汇总”等功能；使用该系统后，通过人防和技防相结合，用户可实现“数字化登记、网络化办公、安全管理” 
	1.00 
	套
	软件和信息技术服务业

	
	6
	访客预约系统
	来访人员通过公众号、被访人员二维码、学校访客二维码、学校网站等渠道进行线上预约，一校通访客邀约功能实现访客邀约、邀预约审批以及分享个人访客码；后台提供访客来访记录查询 
	1.00 
	套
	软件和信息技术服务业

	
	7
	智能识别门禁管理系统
	智能识别管理系统，通过采集人员信息（人的脸型、面像等固有的生理特征），经过算法处理、对比分析等方式来鉴定身份是否一致；该产品可搭配通道闸、门禁等出入控制设备使用，对出入口进行安全有效控制和管理，同时支持面部、扫码、智能卡识别 
	1.00 
	套
	软件和信息技术服务业

	
	8
	车牌识别管理系统
	网络版车牌识别管理软件，实现车辆进出校园停车场智能化的管理，并具有方便快捷，安全可靠的优点；主要功能包括实时视频监控、抓拍车辆图片显示、进出车辆图片关联、实时过车信息显示、实时报警信息显示、软件开关闸、设备连接状态显示、报警联动、各类报表查询 
	1.00 
	套
	软件和信息技术服务业

	
	10
	访客一体机
	该产品为台式访客机，外形简洁、小巧；采用钣金机身以及开模注塑屏框，表面喷漆处理；内置工控主机，匹配14英寸十点电容触摸屏，集成了二代身份证阅读器、凭条打印机、人像摄像头、扫码头等功能部件，可扩展4G移动通信网络；设备集成度高，功能全面，适应性强 
	2.00 
	台
	工业

	
	11
	智能识别终端
	≥8英寸IPS全视角LCD显示屏；支持活体检测，识别准确率≥99.99%；支持WiFi功能，防水等级≥IP65；识别速度小于1秒；标配≥5万人像库（需可扩展到10万人像），工作温度至少包含-40℃～50℃ 
	11.00 
	台
	工业

	
	12
	测温多功能一体机
	≥8英寸IPS全视角LCD触摸显示屏，支持活体检测，识别准确率≥99.99%；内置刷卡，支持WiFi功能，识别速度小于1秒，支持人像+测温，测温速度快、测温准确，标配≥10万人像库 
	11.00 
	台
	工业

	
	13
	门禁控制器
	通讯方式TCP/IP；可控制两个门的进门刷卡和出门按钮或进出门刷卡；配套电源12VDC4-7A；电路板功耗小于100mA；支持高速下载名单，5万名单下载时间<10秒；读卡器输入格式Wiegand26-40bit；开门延时时间1-6000秒可调；用户注册卡数量≥2万；记录脱机存储数量≥10万；掉电数据永不丢失 
	11.00 
	台
	工业

	
	14
	门禁读卡器
	内置13.56MHZ和125Khz双频读卡功能，工作电压DC12V±3V，工作电流≤80mA；支持ISO14443A卡片、FM1208系列卡片和EM4100读卡操作；读卡响应时间≤100ms；读卡距离≤50mm；有指示灯显示（等待工作时亮蓝色灯，工作时闪红色灯）；设备参考尺寸86mm×86mm×8mm 
	22.00 
	个
	工业

	
	15
	二维码扫码读头
	支持接口USB（HID模拟键盘、自定义HID）、RS485、RS232、TTL、WIFI、韦根、以太网；光源LED漫反射照明：白光补光（可调节亮度），红光绿光状态灯（可配置开启），蓝光指示灯；图像传感器≥30万像素CMOS传感片；识别码制：二维码（QRCode、DataMatrix、PDF417等）；一维码（EAN-8、EAN-13、ISBN-10、ISBN-13、UPC-E、UPCA、CODE39、CODE93、CODE128等）；解码支持手机、屏幕、纸质等所有印刷品；识读景深0mm-100mm；读取精度≤5mil；识读速率≥15次/秒；读取速度≤100ms每次（平均）,支持连续读取；读取方向360度 
	11.00 
	个
	工业

	
	16
	摆闸（单机芯）
	单机芯摆闸，参考外观尺寸：1400mm(长)×185mm(宽)×1020mm(高)；上盖厚1.5mm/机身厚1.2mmSUS304拉丝不锈钢，标准通道≥600mm，常闭模式≥35人/分钟，整个产品机架采用不锈钢激光切割，数控折弯成型，系统对外采用标准的快速插拔电子接口，可集成各种读写装置等，可将人员信息采集终端、二维码、IC卡等读写设备集成在本设备上 
	4.00 
	台
	工业

	
	17
	摆闸（双机芯）
	双机芯摆闸，参考外观尺寸：1400mm(长)×185mm(宽)×1020mm(高)；上盖厚1.5mm/机身厚1.2mmSUS304拉丝不锈钢，标准通道≥600mm，常闭模式≥35人/分钟，整个产品机架采用不锈钢激光切割，数控折弯成型，系统对外采用标准的快速插拔电子接口，可集成各种读写装置等，可将人员识别终端、二维码、IC卡等读写设备集成在本设备上 
	9.00 
	台
	工业

	
	18
	无线遥控器
	工作电压：DC12V；工作频率：315MHz；接收灵敏度：-105dB；接收器参考尺寸：54*32*18mm；遥控距离：≥50米；使用范围：门禁系统、通道系统、道闸等；负载功率：≤40W；控制门数：1个 
	4.00 
	个
	工业

	
	19
	车牌识别道闸一体机
	车牌识别道闸一体机包含烤漆机身一体箱体、快速道闸机芯、八角伸缩杆、≥300万高清车牌识别一体机、12V12颗补光灯、P车道显示屏、双色模组、蓝色高亮灯带、电源、喇叭，可通过识别器识别车牌并通过显示区域显示相关内容如车牌、金额、余位、欢迎词信息等 
	4.00 
	套
	工业

	
	20
	门禁控制器
	通讯方式TCP/IP；配套电源12VDC4-7A；电路板功耗小于100mA；工作电流：≤200mA；读卡器输入格式Wiegand26/32；可接读卡器数量两对；可控制门输出两组；开门延时时间1-6000秒可调；最大联网数不限；使用环境温度-40至70摄氏度；使用环境湿度10-90％RH，无冷凝；用户注册卡数量≥2万；记录脱机存储数量≥10万；数据掉电保护高速闪存设计，永不丢失；读卡器到控制器最大联机距离≥80m 
	123.00 
	台
	工业

	
	21
	门禁身份识别终端
	5英寸电容触摸屏的人像识别产品，识别准确率≥99.99%，标配≥3000人像库，支持活体检测，人像识别1:N，识别速度小于1秒，支持设备镜头识别二维码，内置屏下刷卡 
	229.00 
	台
	工业

	
	22
	出门按钮
	采用PC防火阻燃材料制作，点动型工作方式，输出NO/COM接点，干接点信号控制；设备参考尺寸：86mm×86mm 
	205.00 
	个
	工业

	
	23
	电子锁
	工作电压:DC12V；安全类型：断电自动开锁；锁体参考尺寸:200L*28W*41Hmm；状态输出:门状态信号输出；可调延时:0，3，6秒延时可调；锁芯强度：不锈钢抛光处理，承受≥650kg压力；选用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 
	179.00 
	把
	工业

	
	24
	双门磁力锁
	280kg双体明装磁力锁：外壳采用阳极硬化电镀处理；内置反向突波保护功能；承受拉力：280kg±5%；磁力锁 
	26.00 
	把
	工业

	
	25
	闭门器
	材质：铝材
适合门宽：550-950mm
适合门重：至少包含40-65KG拉杆伸缩长度:170~260mm(可伸缩调节) 
	383.00 
	把
	工业

	
	26
	机架式集中电源
	1、输入电压AC90-AC260V
2、输出电压：DC12V
3、功率：≥400W
4、输出路数：≥18路 
	28.00 
	台
	工业

	
	27
	壁挂机柜
	1、容量：≥6U
2、参考尺寸：368mm*600*450
3、颜色：黑色 
	28.00 
	台
	工业

	
	28
	CPU卡
	标准版面卡（含加密授权、统一版面印刷） 
	2,000.00 
	张
	工业

	智慧校园应用-智慧教室系统
	1
	智慧教室终端
	1、主机架构：采用嵌入式一体化机架式架构，静音空气流散热设计，支持每周7天*24小时工作。
2、整体设计：要求内置嵌入式Linux操作系统，满足有线网络管理、无线网络管理、物联集控、教室扩声、常态录播、无线投屏等功能。
3、支持上行光纤接入，支持上行光网电网相互切换，根据现场环境配置入网类型。
4、支持≥6路RJ45接口，其中2路支持千兆网口，6路网口均支持PSE供电，并可单独控制每路PSE供电开关。
5、支持≥2路USB接口，其中一路USB2.0接口，一路USB3.0接口并支持OTG。
6、视频输入接口：支持一路高清信号采集接口，1路HDMIIN高清数字接口，支持视频输入应用拓展。
7、视频输出接口：支持一路本地视频输出接口，1路HDMIOUT高清数字接口，支持视频输出应用拓展。
8、音频输入接口：为保证教室内音频采集，支持≥6路音频信号采集接口，接口类型分别为4路吊麦MICIN音频输入，2路音频输入LINEIN接口。
9、音频输出接口：集成功放功能，支持软件配置幻象供电开启或关闭，支持2两路音箱输出接口，2路音频输出LINEOUT接口。
10、支持≥2路接口，一路RS232接口，一路RS485接口。
11、视频接入：支持2路高清摄像头接入，支持POE供电 
	54.00 
	台
	工业

	
	2
	智慧终端边缘计算操作系统
	1、系统采用B/S架构，嵌入式linux操作系统，支持每周7天*24小时不间断运行；
2、基于Docker应用容器引擎，以高效系统资源利用和一致的运行环境，支持迭代拓展应用接入，
3、基于内置操作系统支持通过平台端实现网络升级；
4、支持基于内置操作系统查看终端运行状态，包含端口链路设计、设备版本、CPU及内存使用率、设备运行时间、网络状态、
5、支持基于内置操作系统对本地智慧终端进行网络管理、扩声管理、串口配置、物联管理等功能；
6、内置系统支持除本地配置，同时可基于云网端架构接入云平台进行统一配置管控 
	54.00 
	套
	软件和信息技术服务业

	
	3
	智慧教室终端嵌入式应用系统
	1、支持VLAN业务隔离，各业务网络不互通，≥2个RJ45千兆网口；
2、支持NAT，静态IP，动态IP接入校园网；
3、支持内置DHCPServer，为下联设备分配IP地址；
4、网络安全防护，采用端口扫描防御、拒绝外部ping;
5、支持IPsec/IPIP/GREVPN，支持IPsecVPN主备冗余备份（Client端）；
6、支持Zigbee3.0协议，连接教室环境传感器；
7、支持Wi-Fi，满足教室无线物联终端接入；
8、支持无线控制管理功能，对下联同品牌AP进行管理控制；
9、支持教室设备联动控制，灵活配置组合命令、设置场景模式，普通教学模式下，支持教室内的电脑、展台、投影、幕布、扩声、灯光、窗帘等进行操控；
10、支持扩展刷卡器，通过刷卡鉴权为触控屏等提供鉴权服务；可以通过刷卡开启中控，包含任意、课节、课表、按教室开启；
11、设备支持在断网情况下本地断保保活，断网口不影响本地使用，教室网络、控制策略、触控屏正常运行；
12、支持部署微应用APP服务，接受云端的装卸载、启动、停止、应用升级等管理服务；
13、支持云平台全功能管控、可视化运维，支持教室使用数据云端汇总；
14、支持云端智能运维，设备监控，教室一键巡检/报告输出，实时运维人员邮件、短信、微信告警；

智慧教室终端AI扩声模块
1、内置AI算法将拾取生硬进行滤音、降噪、去啸叫、抑回声等净音处理；
2、支持音频通道管理，设置每一路音频声音大小，添加效果器、EQ均衡器，音量慢加，查看每路音频通道的频谱图；
3、支持音频流输出设置，设置每路音频流输出路径的输入通道，并添加设置相应的MIC算法、净声算法、降噪算法、添加前置效果器、后置效果器，设置输出通道；
4、支持效果器管理，可自定义效果器中高通、低通、均衡器、高音、去加重等算法；
5、支持查看频谱图，可以查看每一路的音频频谱图，观察声音变化；
6、支持接入云平台进行集中管理、控制、运维；
智慧教室终端物联网控制模块
1、支持接入多种类型物联终端设备，支持开关面板、计量插座、空调伴侣、温湿度光照传感器、窗帘电机等；
2、支持教室情景模式设置管理，灯光照明智能控制，环境智能控制等；
3、支持配置智能联动策略，可按时间、事件、条件、课表设置联动策略，并可查看策略的执行记录；
4、支持同类型物联参数的批量下发，物联设备的批量控制；

智慧教室终端网络管理模块
1、支持教室网络的统一管理，有线网络、无线网络、物联网的管理；
2、支持网络进行Vlan划分，不同VLAN不能直接通信，杜绝了广播信息的不安全性，将教室中不同的业务进行业务隔离划分；
3、支持设置教室中网络地址分配规则为DHCP
4、支持对教室中的有线网络、无线网络的访问均可配置访问黑名单、白名单，设置网络防火墙，设置网络访问策略，行为管理策略，流量管理策略，应用优先策略，可保障核心业务；

智慧教室终端常态录播模块
1、支持常态化录制教师授课课程，一键开启、关闭录播。
2、支持多种导播模式，教师全景/学生全景/教师电脑桌面多路合成导播画面，支持单画面、画中画。
3、支持录播资源本地存储，可设置自动上传云端。
4、支持设置录制课程封面，可编辑录制课程名称、录制人员、封面图片等 
	54.00 
	套
	软件和信息技术服务业
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	教室管家应用系统
	1、支持教室物联控制，教室管家应用集成了教室中物联设备操作面板，教室物联设备控制，教室环境检测数据展示，一键开、一键关。
2、支持教室录播控制，教室管家应用的录播控制界面，可执行录播任务的开启、暂停、结束，录播导播模式的选择，老师全景、学生全景、电脑画面等。
3、支持教学应用推送，在教室管家应用上列出了管控平台上所有的绿色应用，老师可在客户端选择已在服务平台授权过的应用安装、卸载，也可联系平台管理员在后台直接下发安装、卸载绿色应用。
4、支持屏幕弹窗管理，教室管家应用自动启动，配置授信白名单应用，并自动开启弹窗、广告拦截，统计拦截次数。
5、支持一体机系统维护，在教室管家应用上可查看教学电脑的系统参数，判断其系统运行是否正常，可清理系统盘中的垃圾数据，释放教学电脑的内存空间，提升教学电脑性能，延长教学电脑的使用寿命，支持系统冰点还原，冰点还原可使教学电脑的计算机配置免遭破坏，就可恢复到初始状态 
	54.00 
	套
	软件和信息技术服务业
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	拾音麦克风
	预极化电容式远距离拾音麦，银色短杆；
1、指向性：单一指向性；
2、频率响应：80-18KHz；
3、敏感度：≥-35dB；
4、输出阻抗：240Ω；
5、最大声压级：≥130dBSPL；
6、信噪比：≥58dB；
7、动态范围：≥108dB,1kHZatMaxSPL；
8、供电电压：幻象48V；
9、输出接口：3芯母卡农 
	108.00 
	支
	工业
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	高保真音箱
	高保真教学音箱
1、额定功率：≥80W；
2、承受功率：≥200W；
3、阻抗：8Ω；
4、频响：50Hz-18kHz；
5、灵敏度：≥94dB；
6、喇叭单元：6.5英寸x1+3英寸x1；
7、产品参考尺寸：210*185*320mm；
8、含一对音箱壁挂安装件 
	108.00 
	只
	工业
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	4K云镜摄像头
	1、≥850万像素≥1/2.5英寸4KCMOS传感器；
2、最高支持4K分辨率30帧的网络H265/H264视频输出；
3、单镜头可输出全景和特写两个景别；
4、支持4码流，即特写双码流和全景双码流，并可支持特写和全景同时RTMP推流；
5、具备RJ45网口和SDI接口，支持POE和POC功能，可同时输出全景和特写两个景别的高清视频；
6、支持老师跟踪，运动检测，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄；支持多种跟踪模式；支持多速度等级的电子云台控制 
	108.00 
	个
	工业
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	智能跟踪摄像系统
	1、摄像机内置嵌入式高清编码系统；
2、视频压缩:H.265、H.264；
3、音频压缩:AAC；
4、网络协议:HTTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF；
5、双码流:支持；
6、内置web管理软件，支持对摄像机各项参数的调节
7、对教师姿态不做限制，教师在讲台上面对和背对摄像机时跟踪无影响；
讲台区域自动识别，后上讲台的人对教师跟踪无影响；
8、跟踪系统支持教师戴口罩授课，跟踪平滑稳定；
9、支持学生干扰屏蔽，教室前排学生站立和挥手对教师跟踪无影响 
	108.00 
	套
	软件和信息技术服务业

	
	9
	扫码刷卡识别终端
	1、产品参考尺寸：132mmx88mmx21mm
2、识读窗参考尺寸：60mmx56mm
3、产品材质：PC+ABS+钢化玻璃
4、工作电压：DC12V-24V
5、工作电流：100mA（典型值12V供电）
6、额定功率：1200mW
7、通讯接口：485、韦根、以太网（内置继电器）
8、识读码制：二维码、一维码
9、单次扫描时间：100ms/次
10、读取距离：15.9mm-75.68mm(QRCODE15mil)
11、刷卡支持：支持读取物理卡号、支持读写M1卡扇区 
	54.00 
	台
	工业
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	智慧教室融合管控平台
	硬件规格：
1、处理器不低于12核24线程；≥32G DDR4RECC*2
2、主频≥2.5GHZ
3、硬盘≥1.2TSAS10K 12G*2/240G企业级固态
4、支持RAID0.1.10.5/550W/2U热插拔
1.采用B/S架构，具备基础数据管理、设备管理、网络配置、扩声配置、教室管家配置、录播控制、数据分析展示、异常告警、资产管理等功能
2.基础数据管理：支持维护学校、年级、部门、学生、老师、空间、教室等基础数据，可对以上数据进行新增、修改、删除等操作
3.设备管理：支持对教室内的所有设备进行详细配置管理，可批量配置或复制配置，并支持对教室内的各个设备进行远程控制操作，支持对多个教室批量操作，支持对关联的同品牌设备进行远程升级、重启、远程登录等远程运维操作
4.自定义控制界面：支持对控制屏的控制界面进行配置，并立即生效，可采用拖拽控件方式对控制屏进行配置，可直接关联控件的控制条件
5.异常告警：支持三级告警机制，告警规则、告警业务逻辑自定义，对不同类型的设备设备不同的告警规则，对设备在线、离线、故障等能进行实时告警
6.数据分析展示：支持对各类教学设备和物联终端的使用情况进行实时监管，可以按学校、空间、按教室统计各类设备的数量，可通过饼状图展示设备的分布比例，可以按年、按月统计设备的使用情况，例如使用时长、使用次数、使用率、闲置率、系统使用时长、各类型设备数量等
7.应用管理：展示各个教室中的智慧教室终端上安装的应用，并可对这些应用进行加载、卸载、启动、暂停等操作，可对学校下的智慧教室终端进行批量操作，选择应用按学校、设备型号进行批量操作，批量执行动作可为：批量加载、批量卸载、批量启动、批量暂停、批量版本升级等
8.资产管理：支持对所管理的设备的资产状态进行管理，并可对每个教室、区域形成资产统计报表
AI扩声模块
1、支持通过云平台对教室扩音主机的管理
2、支持通过云平台对教室设备进行批量配置和运维
3、支持通过云平台对教室中音箱、吊麦每路音频通道进行配置
网络管理模块
1、支持通过云平台对教室内网络管理
2、支持通过云平台对教室中的网络进行安全策略配置
物联集控模块
1、支持通过云平台对教室物联终端进行管理
2、支持对智能控制屏进行界面定制和远程操作等
3、支持通过云平台创建物联控制联动策略管理（事件、时间、条件等）
4、支持通过云平台对教室进行批量控制
教室管家模块
1、支持通过云平台远程管理教室管家，查看教室管家列表
2、支持通过云平台配置受信白名单应用，白名单策略包推送
3、支持通过云平台进行应用管理，应用授权、推送、安装、卸载。
系统需具备满足本项目配置终端数量的接入授权。
	1.00 
	套
	工业
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	教学资源平台
	资源管理平台
1.教师空间管理
1.1.产权保护：为保证教师的知识产权及资源的安全，教师间的素材资源是私有的,素材的所有者可以指定分享,否则其他教师不可见;
1.2.资源上传：教师的授课视频可根据教师的需求同步上传,每个视频可以在教师个人空间里进行管理,包括删除和分享;
1.3.课堂还原：为保证尽量全面的记录教师的授课过程，上传的资源包括板书.批注.涂鸦等操作痕迹;
1.4.素材管理：为保证教师备课资源的丰富，教师也可以手动上传各种授课所需要的素材,如PPT.图片.音频,视频等等多种格式的素材;
1.5.素材分类：可以将任何素材分类,以便按照分类查找,特别地,同一个素材可以在多个分类里面.总类别个数没有任何限制.
2.教师网盘
2.1教师可以将既要使用的素材同步到网盘，教师在教室直接访问网盘调取资源。
2.2网盘资源自动分类，可以以文件类型.后缀名等自动归类，教室端以多窗口形式出现。
3.资源管理
3.1.支持多级平台架构，支持下级平台与上级平台无缝对接，可向上级平台提交资源。
3.2.支持对资源进行多分类筛选，并根据最新.最热度推荐视频。
3.3.资源搜索：支持多种搜索条件进行组合搜索，同时也支持用户可通过标题.主讲人.标签等快速搜索资源
3.4.资源应用：用户可对资源进行收藏.下载.分享等，支持用户对资源进行评分和在线评论。
3.5.审核发布：支持审核模式和设置免审核模式，免审模式下教师提交的资源自动发布上平台。审核模式下教师提交的资源必须审核后才能发布。
3.6.权限范围：为更好的管理网络课件的传播，网课经过教师发布后,相应的有观看权限的学生才可以收看
3.7.资源分类：网课可以自定义分类,同一个网课可以有多个分类属性.如一个网课既是”解题方法”,又可以是”数学”,等等
3.8.资源评价：学生观看后可以对网课进行相应的评价，可以点赞,收藏,还可以评论,平台自动对收看量和时长等等数据汇总统计。
3.9.匿名发布：网课的署名可以用昵称,隐藏真正的老师信息.
3.10.专题管理：为保证知识点的体系化管理，多个网课可以组织成一个”专题”,如“几何模型精解系列”专题
3.11.自由订阅：为保证对写生学习的提醒，专题可以被学生订阅,方便学生收看不错漏.
4.丰富的权限管理（需提供但不限于相应的演示视频截图等证明材料）
4.1.课件审核：课件资源发布可以设置成有审核过程,增强行政管理,提高信息传播的安全。
4.2.评论审核：发布后的评论也可以根据需要选择有或无审核过程。可以用户自定义。
4.3.课件发布：根据使用情况，学生可以匿名收看网课,也可以登录后收看
4.4.身份信息：为维护个人隐私，学生和老师等任何个人信息在网课子系统中可以是隐藏的,也可以公开。由使用者决定。
4.5.文件合并：自动识别重复文件，能够合并相同的文件,保证系统不存储相同的文件.
5.视频生产与应用
5.1.平台支持RTMP流媒体协议。支持点播.直播.支持hls播放。
5.2.并发无限：平台不受并发数量限制，性能只和服务器性能相关。
5.3.资源录制：支持用户预约录制，录制的视频可以设置自动上传到平台。平台支持对教室的视频课件录制启停.支持画面布局选择和设置。
5.4.上传管理：上传的文件媒体可以自动播放。加入到点播库。
5.5.自动转码：能够对直播进行转换到低码流,以供预览视频使用。
5.6.流媒体转发：支持推送到CDN实现互联网的大容量万人规模并发直播
5.7.预约直播：支持用户直播预约，可扫码或分享链接观看直播。

	1.00 
	套
	软件和信息技术服务业
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	教学督导巡课
	一、随机巡课
1、支持校区、教学楼、楼层、教室快速检索；以树形结构在左边栏目快速显示，右侧页面为数据呈现，用户选择校区时，展示校区的简要数据；包括：教学楼楼栋数、教室总数、设备总数和正在上课的教室总数；
2、以教学楼为单位，将可巡课的教室，以列表的方式展示，主显示区以缩略图平铺方式显示可巡课教室的学生全景
3、将正在上课的教室状态和上课信息进行简要展示；支持对教室的上课状态进行筛选；点击列表中的教室，可直接进入到当前选中的教室课堂中；
4、当用户选择楼层时，将可巡课的教室，以缩略图平铺方式展示当前教室的学生全景的视频帧，将正在上课的教室状态和上课信息进行简要展示；支持对教室的上课状态进行筛选；点击列表中的教室，可直接进入教室巡课；
5、教室巡课时，巡课以三分屏进行展示（教师全景、学生全景、教师电脑），每路流，对主、辅视角进行切换，主、辅视角均支持全屏查看；当选中教室正处于上课状态时，支持用户对当前课堂进行评课操作；巡课页面会提供当前上课的详细信息；
6、巡课报告：系统提供评课功能，支持用户对主视角进行抓拍+录制微视频（不超过30S），并简要对附件进行说明；当用户完成巡课报告后，点击“提交报告”，则将报告关联到课程上，同时将报告记录添加至“巡课报告”中；
二、任务巡课
1、支持巡课任务建立及下发，根据权限，分级展示任务列表内容：
2、巡课任务权限：管理员支持查看所有的巡课任务，并能够创建新的巡课任务；普通巡课用户仅能查看属于自己的巡课任务，没有创建权限；
3、新建评课任务：新建任务包括巡课标题及任务的简要描述，任务类型有实时任务、点播（巡课）评课任务，开始时间、结束时间，下发给哪些巡课人员等等必要要素；
三、巡课报告
1、以任务巡课为主体的支持对巡课任务类型的筛选，也可以评论的课程的为主体展示列表；
2、根据权限，分解展示列表内容
①超管+管理员：支持查看所有课程的评课报告；
②课程老师：支持查看自己课程的所有评课报告；
③有巡课权限的人，且已经提交了报告：支持查看自己提交的评课报告；
④其他：无权限访问课程，且无权限查看评课报告
四、个人中心
1、提供用户需要处理和已处理的信息，让用户快捷的定位到需要处理的任务和已处理的报告中；
2、我的待办：显示需要完成的巡课任务
3、已处理：显示已经完成的巡课任务 
	1.00 
	套
	软件和信息技术服务业
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	AI课堂教学观察与评估系统
	1、上传音视频文件功能：支持学校按照学期、年级、班级等基本信息上传课程音视频文件，上传方式包括本地视频和视频链接两种方式。
2、上传教案功能：支持学校无模板教案上传。
3、录播教室管理功能：支持创建录播教室，关联录播设备，实现学校常态化自动录课分析。
4、录播分析排课功能：支持创建录播课程信息和上传课程教案，关联录播教室设备自动录课，实现学校常态化自动录播排课分析。
5、课程分析列表功能：展示学校所有AI课程信息，支持查看教师单课报告，预览课程教案。
6、用户管理功能：支持由学校管理员分配下属用户账号，通过新增用户开通用户账号密码，定义账号角色
7、角色权限管理功能：支持由学校管理员分配已有角色权限，控制角色使用权限，同时支持新增角色。
8、数据中心：支持学校相关领导关注和查看学校AI课堂分析情况，包含：AI课分析总数量、各年级AI课分析数量、各学科AI课分析数量、教师AI课分析数量Top10；还可以查看学校所有老师使用AI课分析平台的活跃情况。
9、资源中心：支持老师在AI课堂智慧评价平台查看与课堂评价指导、课堂教学指导等相关的学习资源。

单校初始化开通须包括：
1、包括AI课堂观察与评估系统1套/校和课例数据分析与报告服务300节。
2、AI课堂教学观察与评估系统费用说明：开通学校专属平台，初始化校级各类账号，一次性收费。
3、课例数据分析服务说明：含50节教学课例数据分析与报告。
4、若分析数量超出300节后将采用阶梯收费模式额外收取相应课例数据分析服务费用 
	1.00 
	校
	软件和信息技术服务业

	智慧校园应用-物联网系统
	1
	消防主机网关
	1、通讯配置：具有2路复用的RS232、RS485的串口以及1路以太网口；
2、设备供电：AC12～24V/DC12～24V；
3、安装方式：支持导轨式安装；
4、处理器：1核300MHz；
5、功耗要求：≤6W。
6、即时获取消防报警主机当前的状态数据 
	2.00 
	台
	工业

	
	2
	烟雾传感器
	1、通讯配置：支持标准Modbus通信协议；
2、供电方式：DC10-30V；
3、烟雾灵敏度：1.06±0.26%FT；
4、内置蜂鸣器，支持在异常状态下声音报警；
5、报警声压：≥80dB；
6、安装方式：吸顶式安装；
7、探测角度：全方位360°探测；
8、用电功耗：静态功耗：0.12W，报警功耗：0.7W。
9、可与已接入物联网系统的烟雾报警器或其他报警装置实现动作联动，触发全监控区域声音或声光报警 
	32.00 
	个
	工业

	
	3
	人体微波传感器
	1、通讯配置：支持标准Modbus通信协议；
2、工作电压：DC9-24V；
3、探测距离：安装高度2.5m时检测直径约5m；
4、最大探测角度：≥100°；
5、光控感应：5~400lux（可调）；
6、延时时间：3S~90min（可调）；
7、安装方式：2~4m嵌入式安装；
8、开孔尺寸：Φ42mm；
9、光照及人体双感应功能，可与照明实现自联动，使相应回路灯具自动执行开关动作；
10、支持将人体感应状态采集上传至物联网监控平台 
	32.00 
	套
	工业

	
	4
	可燃气体传感器
	1、通讯配置：支持标准Modbus通信协议；
2、供电方式：DC24V；
3、、检测量程：0~100%LEL；
4、显示分辨率：0.1%LEL，OLED显示屏幕；
5、、检测精度：≤±3%F.S；
6、防护等级：≥IP65；
7、防爆等级：EXdⅡCT6；
8、安装方式：壁挂式安装；
9、提供RS485数字信号输出接口，继电器输出接口≥1；
10、本地化存储记录功能，包括操作记录、报警记录、超温度使用记录、超量程使用记录；
11、支持对室内场景可燃气体环境的有效监测，正常或异常状态下均可在物联网监控平台上实时展示监测结果 
	5.00 
	个
	工业

	
	5
	排风机、伸缩门、道闸、升降柱控制套件
	1、通讯配置：支持标准Modbus通信协议；
2、供电方式：DC5-40V；
3、保留道闸、伸缩门、升降柱本地端控制方式；
4、支持道闸、伸缩门、升降柱开、关动作指令的设置；
5、接口配置：开关量≥2路、继电器≥2路。
6、提供远程道闸、伸缩门、升降柱开关控制配置接口；
7、物联网平台控制系统支持道闸、伸缩门、升降柱状态规律巡检 
	9.00 
	套
	工业

	
	6
	水浸传感器套件
	1、通讯配置：支持标准Modbus通信协议；
2、供电方式：DC10-30V；
3、检测对象：自来水、纯净水；
4、安装方式：壁挂式安装；
5、用电功耗：≤0.4W；
6、外接漏水电极最远不低于30m，支持外接漏水绳。
7、支持对部署环境当前是否处于积水状态信息实时上传至软件平台；
8、支持环境异常积水报警功能，报警信息可在线推送 
	9.00 
	套
	工业

	
	7
	配电箱监管套件
	硬件要求：
1、通讯配置：支持标准Modbus通讯协议；
2、供电方式：AC220V或380V；
3、分断能力：lcn≥6KA；
4、环境温度：至少包含-5℃~40℃；
5、安装方式：支持标准尺寸的DIN35mm金属导轨安装；
6、可通过断路器本体指示灯显示判断当前故障状态。

功能要求：
1、状态监测：断路器实时开关状态可在线远程监测；
2、手自一体控制：支持利用物联平台远程控制通断及手动推杆控制通断；
3、短路保护：线路短路时，断路器0.04s断电保护；
4、过载保护：断路器过流过载断路保护能力；
5、过温保护：可实时监测用电回路温度状态，超75℃通过平台推送报警，超90℃自动断电保护；
6、定时通断：回路输出电源周期性定时通断功能可经物联网软件平台个性化设置；
7、用电计量：安装回路用电可计量，支持按小时、日、月时间维度统计电量 
	81.00 
	套
	工业

	
	8
	饮水机监管套件
	硬件要求：
1、支持串口通讯及数据的计算、分析与存储；
2、安装方式：标准DIN35mm尺寸的金属导轨卡口安装；
3、通过本地按钮可快速重置通讯模块至初始状态；
4、支持以RS485接口形式连接智能用电监管模块，采用插针或排针隐藏式连接组装。
功能要求：
1、支持联级不同类型的智能用电监管模块，能够将其与物联网软件平台建立有效的控制与数据连接；
2、可监测联级用电回路的实时通断状态，并支持对接入的智能用电监管模块进行单独与集中管控；
3、具备对各用电回路实时电压、实时电流、实时功率、实时温度等用电信息回传功能；
4、支持短路、漏电、过欠压、过载、过热、缺相等异常情况的实时推送 
	29.00 
	套
	工业

	
	9
	有线智能集中控制器
	1、通讯配置：支持LoRa无线通信协议；
2、发射功率：≤10dBm；
3、测量范围：0~5000μV/V（ppm）；
4、测量精度：0.3%FS（15ppm）；
5、供电方式：AC220V；
6、防护等级：≥IP65；
7、安装方式：支持螺丝固定或胶粘安装；
8、支持双向通信，可远程配置传感器业务数据周期、无线频点等参数 
	20.00 
	台
	工业

	
	10
	VRV空调控制器套件
	1、通讯配置：具有config通讯接口及中央空调总线通信接口；
2、供电方式：DC12V；
3、安装方式：金属导轨式安装；
4、消耗功率：≤2W；
5、标配接收空调状态的报文数据和发送空调控制命令功能于一体的通讯控制端口；
6、具备与空调通讯数据时指示灯提示功能。
7、通过软件平台设置空调定时任务策略，可于定义的固定时间点自动完成开关动作；
8、能够同环境传感器形成智能联动配置，空调随温度指标变化自行开关或调节温度 
	38.00 
	套
	工业

	
	11
	卫生间漏水监测套件
	1、供电方式：DC8~36V或AC85~264V
2、主机防护等级：≥IP65
3、主机工作湿度：≤85%RH
4、主机工作温度：至少包含-20℃～60℃
5、传感器防护等级：≥IP68
6、传感器工作温度：至少包含-30℃～160℃
7、精度：≤1%
8、流速范围：0～±10ms,正反向测量
9、管道口径：DN25-DN50mm
10、流体温度：-30℃～160℃
11、流体种类：水、海水、污水,酸碱液、酒精、啤酒、名种油类等能传导超声波的单一均匀液体
12、管道材质：钢、不锈钢、铸铁、钢、PVC,铝、玻璃钢等一切质密的管道,允许有衬里
13、通信接口：隔离RS485串行接口，支持Modbus协议 
	64.00 
	套
	工业

	
	12
	高精度人头红外传感器
	1、可感知人体移动;
2、可支持光照度检测;
3、可支持多种安装方式，满足不同使用场景需求:
4、探测距离: ≥4米;
5、工作温度:至少包含-10C~+45C:
6、工作湿度:至少包含0~95%RH，无冷凝:
7、无线连接:Zigbee 
	210.00 
	个
	工业

	
	13
	物联网无线网关
	1、支持通过WiFi或以太网接入互联网；
2、系统控制中心，子设备最大支持不低于31个；
3、支持当网关断网时，子设备不断连；
4、支持使用手机APP添加和控制智能设备；
5、支持APP管理自动化和智能化情景模式；
6、无线连接：Wi-FiIEEE802.11b/g/n2.4GHz，ZigBee3.0BLE5.0
7、工作温度：至少包含0℃~40℃
8、工作湿度：至少包含5~95%RH，无冷凝 
	140.00 
	台
	工业

	
	14
	情景面板（网关版）
	1、显示屏≥4英寸触摸屏
2、RTC支持，单次充满电最大工作时间≥48小时
3、供电方式交流AC供电，电压:100~240V，50/60HZ
4、供电方式零火线，交流供电
5、屏寿命≥30000小时
6、参考尺寸86*86mm
7、输入电压100-240V~，50/60Hz
8、AC部分输入交流，输出5V1A
9、DC部分输入5V1A
10、无线发射功率10dBm接收度-95dBm
11、工作温度环境温度:至少包含10C~40
12、相对湿度湿度: 至少包含0%~95%，无冷凝
13、存储环境环境温度:至少包含-10C~50"C，湿度:至少包含0%~95%，无冷凝
14、支持wifi连入互联网 
	124.00 
	台
	工业

	
	15
	环境传感器
	1、通讯配置：支持标准Modbus通信协议；
2、供电方式：DC5V；
3、检测指标：包括温度、湿度、PM1.0、PM2.5、PM10、二氧化碳、TVOC、甲醛、光照度、噪声十种环境状态指标检测功能；
4、主要指标量程至少包含：温度： -40~85℃，湿度： 0~100%RH，PM2.5：0~1000ug/m³，二氧化碳：400~60000ppm，TVOC：0~60000ug/m³，甲醛：0~1000ug/m³，光照度：0~60Klux，噪声：30~90dB；
5、测量精度：温度：±0.2℃，湿度：±1%RH，PM2.5：±10%，二氧化碳：±30ppm，TVOC：±50ug/m³，甲醛：±25%，光照度：±5%，噪声：±3dB；
6、安装方式：旋转卡扣方式吸顶安装。
7、可与接入物联系统的新风机、空调、排风扇等多种环境处置终端联动实现场景环境的智能优化 
	16.00 
	个
	工业

	
	16
	二氧化碳传感器
	1、通讯配置：支持标准Modbus+wifi通信协议；
2、供电方式：DC10-30V；
3、检测量程：二氧化碳：0~5000ppm；
4、检测精度：二氧化碳：±(40ppm+3%F·S)(25℃)；
5、非线性：＜1%F·S；
6、数据刷新时间：≤2s；
7、稳定性：＜2%F·S；
8、预热时间：2min（可用）、10min（最大精度）。
9、、可实时将当前环内的二氧化碳数据上报至软件平台，支持对环境指标实现动态呈现；
10、能够将实时采集的环境数据进行在线统计整编，支持形成随时间变化的状态曲线 
	122.00 
	个
	工业

	
	17
	物联照明套件
	1、产品参考尺寸：86x86x40mm
2、无线频率：2.4GHz（2400~2483.5MHz）
3、无线协议：ZigBee1.2
4、工作温度：至少包含0℃~+40℃
5、工作湿度：至少包含5%~95%RH，无冷凝
6、输入电压：单火线220VAC，50Hz 
	248.00 
	套
	工业

	
	18
	配电房系统对接
	配电房智慧化管理模块负责对配电站房环境、能耗及设备状态数据存储、整合及分析。提供的各类PC端、手机端的空间安全监管、环境安全监测、能耗统一监测等应用将面向学校配电房管理运维人员，从而在物联网平台实现配电房整体运行状态的远程监控、异常告警、能耗感知等一体化业务应用 
	1.00 
	套
	软件和信息技术服务业

	
	19
	物联网监控平台
	功能要求：
1、软件平台支持在主流操作系统部署；
2、基于B/S架构体系，可在用户终端设备不安装任何应用软件条件下直接使用浏览器进行管理平台访问登录、信息查阅、设备控制、数据管理等；
3、支持在Android和iOS两种移动端系统下APP安装及应用；
4、可以利用多种主流关系型数据库进行历史数据存储；
5、协议标准：支持ModbusRTU/TCP、OPCUA工业标准协议以及多种非标准私有协议，设备配置支持以文件形式导入导出；
6、菜单配置：PC端、移动端的功能菜单的整体排序、名称、图标均可通过后台管理自由配置，无需程序代码编译即可满足个性化界面的布局需求；
7、事件检索：软件平台具有测点写值、编辑测点、设备控制等类型操作事件记录与存储应用模块，可按空间域、时间域、操作类型、用户等条件快速检索查阅；
8、权限分配：支持精细化的权限分配，可对系统应用画面、菜单等单独差异化地配置给某些角色；
9、运维要求：支持通过调看详细的日志信息记录快速实现故障巡检与排查；
10、微信访问：具备通过在线登录微信公众号方式实现信息同步发布与系统访问功能；
11、外部平台访问：支持第三方平台以HTTP方式访问系统，包括获取系统测点、读取测点数据、写入测点数据和链接打开系统画面；
12、外部设备接入：支持外部设备以MQTT方式接入系统，支持设备数据上传到系统和系统下发控制令到设备；
13、泛在接入：平台具有足够的泛物联平台接入能力，能够与第三方数据连接管理平台对接集成形成一体化的管理系统；
14、图元展示：按需提供各种趋势或对比的柱状图、曲线图、饼形图等，直观可视化地凸显数据；
15、报警管理：提供系统发生报警信息的实时查看功能，支持以列表检索形式进行报警确认和历史报警查询；
16、时长统计：系统软件平台能够在线统计查看设备每日运行时长，并能够形成运行时长月报及柱状图，实现设备使用率及空间利用效率的对比分析；
17、一体化管理：监管软件平台支持将所有采集或感知数据统一汇总上来于一个交互界面集中呈现，包括当前设备运行情况、实时报警情况、设备使用时长、系统使用频次等，

	1.00 
	套
	软件和信息技术服务业

	
	20
	物联网授权软件
	物联网授权软件
	1,199.00 
	个
	软件和信息技术服务业

	智慧校园应用-智慧学习应用系统
	1
	课程资源系统
	1、中学全学科纸质教材电子化，其中语文、英语、音乐三大学科支持点读。 
2、资源涵盖学段多学科，包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等；配套资源类型包括教案、课件、教学素材，支持在备授课场景一键获取。
3、为学校提供对本校各类教学资源的存储、管理；资源标准体系符合国家建设规范。
4、提供教师个人云盘， 对教师个人的资源进行存储和管理，资源格式包括txt、word、excel、PowerPoint、jpg、bmp及各类音视频格式。
	1.00 
	套/5年
	软件和信息技术服务业

	
	2
	智能教学系统
	1、备课应用及服务，支持办公备课一体化服务，无需切换系统平台，备课资源中心，提供各学段备课资源；
2、授课应用及服务，支持电子课本、电子白板、作业讲评、课件等授课方式；
3、支持多学科工具，如语文：拼音格、米字格、田字格；英语：四线三格、字母卡片等工具
4、支持多学科教学应用，英语学科应用包含有英文朗读，单词评测；语文学科应用包含诗词卡片、汉语朗读等，数学网络画板，理化生虚拟实验等应用
	1.00 
	套/5年
	软件和信息技术服务业

	
	3
	智慧作业系统
	1、实现中学多学科课堂练习的发布、作答、批改、生成报告、讲评等；
2、采集学生终端答题数据、生成报告、诊断问题，实现学习闭环
	1.00 
	套/5年
	软件和信息技术服务业

	
	4
	师生互动动态反馈系统
	课堂互动教学，支持随机选人、投票、全班作答、分组作答等多种方式课堂互动，即时生成互动报告，快速反馈学情
	1.00 
	套/5年
	软件和信息技术服务业

	
	5
	多维学情诊断分析系统
	1、学生的日常表现情况，包括学生的练习数据，表扬数据，练习完成情况，成绩分析等；班级学生综合练习数据统计 ；
2、教师使用总体分析，包括功能次数、互动次数、资源使用数据；分析教师数据，形成教师数据概览，并生成教师个性化分析；
3、学校管理者可以查看全校智慧课堂总体使用数据，包括：智慧课堂上课总节数、校本微课总数、使用智慧课堂的活跃师生数、资源引用次数
	1.00 
	套/5年
	软件和信息技术服务业

	
	6
	智能学习系统
	1、为学生提供学习工具、交互工具、动态评价工具等各种学习应用；
#2、支持电子课本，需提供本项功能的软件截图，并加盖投标人公章；
#3、支持作业练习，需提供本项功能的软件截图，并加盖投标人公章；
#4、支持互动答题，需提供本项功能的软件截图，并加盖投标人公章；
#5、支持课堂笔记，需提供本项功能的软件截图，并加盖投标人公章；
#6、支持自主学习和智能错题本功能，需提供本项功能的软件截图，并加盖投标人公章；
7、内置学生终端设备管控功能。

	360.00 
	套
	软件和信息技术服务业

	
	7
	智能学生机
	1、CPU：≥八核处理器，主频≥2.0GHz；
2、存储：运行内存≥4GRAM；
3、机身内存（ROM）：≥64GROM；支持扩展存储卡microSD，支持存储卡容量：≥32GB；
4、屏幕尺寸：≥10.1英寸；分辨率：≥1280×800像素；
5、操作系统：至少支持鸿蒙操作系统；
6、摄像头：前置≥200万像素，后置≥500万像素；
7、网络支持：支持WiFi；
8、功能支持：≥Bluetooth4.0及以上；电池容量≥3000mAh锂聚合物电池；
9、附件：标配皮套
	360.00 
	套
	工业







二、其他要求
1、售后服务：中标人必须提供原厂的新品、正品，能保证相应的原厂质保维修服务，质保期内需提供每周7天*24小时的远程技术支持。在设备发生故障报修后30分钟内响应，2小时内到达用户现场提供服务。需保障学校正常教学、办公使用；质保期内需保证校园网络系统不出现丢包与延迟，需保证视频监控系统提供可靠高清图像，需保证所有建设内容正常稳定运行。

2、供货安装调试要求：中标人需承诺免费将所供产品配送至采购人指定的履约地点，并进行安装调试服务；配备相关设备专业技术人员根据现场需求,在设备安装现场对设备进行配置,并在项目期间配合采购人的需求对配置进行修改,直至满足项目要求，期间采购人不再支付其他任何费用。对提供的校园网络设备需满足网络具备高性能、高安全性、高可靠性、高带宽、高扩展、易布光纤的需求。视频监控系统安装需要视频图像清晰、摄像机角度需符合教育系统的规范要求；需要具备互通性、实用性、扩展性、安全性、可靠性等要求。所有软件产品均需满足国产化适配。

3、培训：中标人须联系厂家为用户免费提供原厂专业的操作及维护培训，培训内容包括但不限于理论讲解和实际操作,系统原理及如何排除故障等。直至用户可以熟练、独立操作系统及设备。

4、应急要求：为保证采购项目的顺利进行，需考虑实施过程中各方面出现紧急情况的应急预案，需具有应急供货方案、具备应急安装调试、应急实施服务人员，遇到紧急情况按规定的时限进行处理。

5、人员要求：
（1）提供合理的组织机构,建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系,安排好足够的高素质人才参加本项目的建设。同时配备专门实施部署团队。从项目开始至结束包括但不限于，供货、安装、实施、培训、验收、售后等项目中途的每一个环节均需有专业人员对接。
★（2）自本项目最终验收合格之日起，中标人须提供至少1名具有同类项目实施经验的驻场人员，且驻场人员服务期为1年。驻场人员工作时间为每周5天*8小时，服务地点为甲方指定地点，如驻场人员不能满足用户需求，中标人须无条件配合甲方更换。驻场人员的食宿及所有相关费用均由中标人支付。

★6、质保期：自最终验收合格之日起，智慧校园应用-智慧学习应用系统中的所有产品原厂质保五年，其余所有产品原厂质保三年；质保期内所有硬件更换免费。提供原厂和中标人的终身技术服务。

7、提供相关的技术资料，包括但不限于详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书等。

8、原厂服务承诺：项目需求里，校园网络建设-网络交换设备、核心机房-核心机房建设、安防监控-安防监控系统、智慧校园应用-一卡通系统、智慧校园应用-智慧教室系统、智慧校园应用-物联网系统、智慧校园应用-智慧学习应用系统中的所有产品，均需提供原厂售后服务和质保承诺函并加盖原厂公章。

★9、交货时间（包含所有安装调试）：2024年7月1日前完成

10、交货地点：用户指定地点。

11、包装运输要求：提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。


12、验收标准：
初步验收：所有产品到现场后，按采购文件要求对产品数量、规格、品牌、型号进行到货验收，完成所有设备安装调试，由中标人提出验收申请后可组织初步验收。初步验收需要提交文档包括：试运行方案、开工手续，支付手续、实施方案(含计划)、到货验收文件，安装调试报告及记录、部署记录、系统联调测试报告、初验总结报告，初验申请等文档，对系统整体及产品性能进行验收。验收通过后出具专家意见、初验报告。

最终验收：
1、需提交一校通综合管理平台、教学资源平台和物联网监控平台，经国家和采购人认可的机构出具的2级等保测评及系统测评相应证明文件，费用由中标人承担；
2、需提供国家和采购人认可的第三方机构出具的防雷检测报告，费用由中标人承担；
3、初验合格完成试运行期后，提供试运行记录、满意度调查、培训方案、培训记录、试运行总结报告（含记录），终验总结报告，终验申请、项目运维方案等相关文档，进行最终验收，验收通过后出具专家意见、终验报告。


13、踏勘：
为了保证项目的实施，本项目统一安排踏勘。现场踏勘对该项目实施内容进行踏勘，请投标人在踏勘时充分了解现场环境，现场测算需供应商自行携带的设备、辅材等。
踏勘时间：2024年4月17日14:00
踏勘地点：北大附中石景山学校(新址)
联系人：马先生、15811595900
每个公司最多派2名人员参加踏勘，踏勘人员须自备安全帽，如因未携带安全帽及迟到等投标人自身原因，导致无法进入现场的后果自负



02包：
	[bookmark: _Hlk163401572]分系统名称
	序号
	名称
	技术需求
	数量
	本项目所属行业

	网络安全
	1
	防火墙
	#1、具有防火墙功能、IDS/IPS、WEB防护、VPN、DDOS攻击防护、流量管理等功能
#2、并发连接≥500万
3、吞吐量≥20G 
#4、延迟10≤μs
5、每秒新建连接数≥10万
6、最大并发连接数≥500万
7、≥12个万兆光接口（实配≥4个万兆多模光模块）；
8、≥4T存储容量的企业级硬盘； 
9、端口≥8个千兆电口+12个万兆光口（可向下兼容千兆）
#10、能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万；
11、支持漏洞防护功能，在设备漏洞防护特征库直接查阅攻击的名称、CVEID、CNNVDID、CWEID、严重性、影响的平台、类型、描述、解决方案建议等详细信息； 
#12、支持安全策略的快速检索及基于名称、地址、端口、协议多维度的高级策略检索，支持策略的复制、调序、查询；
13、支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，动作可以设置解密或不解密，同时支持将解密后流量镜像到其他设备进行分析统计；且支持设置是否记录日志；
服务：
14、含五年原厂质保和服务，五年全功能模块升级订阅服务包（含应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务）；
	1台
	工业

	
	2
	终端防病毒一体化系统
	#1、软硬件一体化平台，平台管理功能：提供三权分立管理员账户体系以及隐私账户自定义隐私内容管理员可自定义控制台的主标题以及主LOGO,终端显示的产品主标题、副标题，是否显示托盘图标功能。
2、支持根据分组、计算机名称、IP地址、MAC地址、通信IP地址、接入点、客户端类型、操作系统类型、操作系统版本等条件的组合筛选出符合条件的终端进行管理，自由对终端进行转移分组、删除终端、重启系统和终端跃迁。
#3、终端连接中心的流量进行管控限制，便于在 低带宽网络环境下减少本系统对网络的影响支持共有策略、组策略、客户端策略三种不同作用域的策略模式，支持随时按组或指定客户端发命令，策略支持跟踪查看下发详情，确定客户端是否已同步到最新策略
#4、防病毒支持双引擎自由切换， 支持终端密码保护功能，支持终端防退出、防卸载、防安装密码保护。可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性。（提供产品功能截图并加盖投标人公章）
#5、支持公有云、私有云查杀，病毒检测及清楚能力
支持文件监控、邮件监控，共享监控，可远程集中查看监控状态及开关监控；可远程锁定客户端策略，防止终端自行更改，策略支持离线生效功能，提高全网安全性
#6、支持主流Windows（ XP_SP3及以上/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10/windows 11系统）、国产系统（中标麒麟、银河麒麟、麒麟V10、统信UOS v20），能在断网环境下进行查杀病毒
#7、支持U盘监控，可在U盘刚接入时就进行一次安全扫描，确保接入环境的U盘安全，并支持配置默认U盘查时的查杀目录深度
8、智能的变频杀毒，支持办公模式、自动模式、高速模式三种模式，可按需选择杀毒模式，最大程度减少查杀毒时对用户使用计算机的影响
9、支持制作绿色U盘版杀毒，方便在不能按照杀毒软件的环境下查杀病毒使用，或并可以在PE环境下运行达到更好的查杀效果
10、病毒来源分析与跟踪，可以根据病毒的名称及ID分析病毒的传播途径与爆发方式，并可绘制网络传播图
11、可远程锁定客户端策略，防止终端自行更改，策略支持离线生效功能，提高全网安全性
12、漏洞扫描
漏洞扫描及修复
1）客户端漏洞扫描支持多引擎，支持整合开发第三方漏洞扫描引擎接口
2）支持简体中文、繁体中文、英文多种语言环境补丁
3）定义漏洞对系统安全等级的划分，方便管理员锁定安全等级
4）支持对Windows操作系统、IE、.NET Framework、Office、Adobe Flash Player、Adobe Acrobat和Adobe Acrobat Reader DC等软件进行补丁修复。
#5）支持管理员预先设置好灰度发布批次和漏洞修复策略（分时间段、按级别、排除有兼容性问题的补丁等），每当控制台更新补丁库，自动化编排完成漏洞修复——将全网终端划分为由小到大的多个批次，根据企业环境，自动先推送给第一个小批次分组，如无问题自动推送给下一个批次，直到推送给全网。如有问题，只需将有问题的补丁添加到排除列表和卸载已安装的终端即可。整个推送安装过程自动化编排，无需管理员过多参与，只需在有问题时添加排除列表和下发卸载补丁任务。（提供产品功能截图并加盖投标人公章）
6）支持开启自动修复漏洞，包括开机时修复，并支持随机延迟执行、间隔修复和按时间段修复，可设置延迟时间、间隔修复时间和修复时间段。
7）支持按照补丁的维度统计补丁安装情况，包括补丁号、系统类型、补丁类型、补丁级别、补丁名称、补丁描述、发布日期、漏洞CVE编号、漏洞CNNVD编号、未安装、已安装、已安装未生效、已排除、未更新补丁库。并支持导出统计报表。
8）可配置多个补丁下载服务器，逐个尝试下载，提供网络环境兼容性，支持客户端使用p2p、HTTP协议自动下载补丁，并且支持管理员设置策略从独立的部署补丁分发服务器产品 的服务器上下载漏洞补丁
13、漏洞管理
1）可按漏洞的修复情况查看详情（待修复、已修复、易忽略）
2）可按漏洞严重等级、类型、补丁名称进行结果筛选
3）按漏洞显示，查看某个漏洞设计的客户端情况，按客户端显示具体某客户端的漏洞修复详情，及最后上报时间
14、补丁服务器（只需支持下述功能）
1)提供内部的补丁服务器支持，同时也支持外围被隔离的网络环境使用漏洞扫描功能，支持手工导入已下载好的补丁到补丁服务器，并且补丁服务器补丁支持导出，方便二次部署或导入到其他补丁服务器使用
2）补丁服务器可配置多补丁下载源，并自动适应是否使用p2p下载
3）多个补丁服务器之间可以级连，方便外网下载的统一管理
服务：5年原厂质保
	1套
	软件和信息技术服务业

	
	3
	终端授权
	与设备2（终端防病毒一体化系统）配套
终端防病毒一体化系统客户端授权，5年软件更新服务（非实物交付），
（需提供原厂授权书及售后服务承诺函）
	600个
	软件和信息技术服务业

	
	4
	日志审计
	1、系统主机（含日志审计系统标准软件功能，包括日志采集、分析、集中存储和展示等功能）事件综合处理性能≥3000EPS，
硬件规格：标准1u机箱，≥6个千兆电口，≥2个扩展插槽（可选2万兆光、4千兆光、4千兆电），≥4T硬盘，1个Console接口，包含至少35个日志源授权。
2、采用B/S模式，使用WEB浏览器访问管理中心，浏览器端无需安装Java运行环境。支持chrome浏览。
#3、支持通过Syslog、SNMP Trap、Netflow V5、ODBC/JDBC、Agent代理(Windows/Linux)、WMI、(S)FTP、文件共享(SMB、NetBIOS)、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成各种日志的收集功能，支持多行日志采集合并为一行。（提供产品功能截图并加盖投标人公章）
4、日志解析字段内置至少150个字段，属性字段可扩展，用户可根据审计需要自行创建字段，属性类型包括IP、字符串、整型、IP、布尔、布尔等至少15种，可选择映射函数至少8种可选项等。内置及新增的所有字段均可参与事件查询、关联分析和报表数据源统计。
#5、支持正则表达式、Key-Value、JSON日志解析，支持日志自动化辅助范化；对选中的日志内容自动生成正则表达式来提取日志属性。针对匹配的多条范化策略，系统支持用户手工设置策略匹配优先级，保证最佳范化策略匹配。（提供产品功能截图并加盖投标人公章）
6、系统具备丰富的事件可视化展示能力，具备多种展现手段，至少包括数值、动态事件移动图、事件统计图、饼状图、柱状图、堆积图、折线图、面积图、列表、地图、3D地球等等；
#7、采用机器学习对原始日志进行聚类分析，能够对原始日志结构模式进行自动识别(无须范化)，使审计人员清晰了解采集的日志构成（提供产品功能截图并加盖投标人公章）
#8、系统提供可编辑的灵活强大的自定义仪表板；
支持关联分析，并对关联规则进行监控，了解该规则命中历史情况（提供产品功能截图并加盖投标人公章）
9、系统支持提供安全运维报告，帮助运维人员快速生成日常日志分析和运维报告；
#10、平台支持自定义企业Logo、产品Logo、产品名称、浏览器icon图标功能。（提供产品功能截图并加盖投标人公章）
#11、内置等保大屏展示。等保大屏界面需包含（设备运行天数、日志源数量、原始日志数、关联事件数、告警总数、本地最早日志产生时间、已保存日志天数、平均每天日志存储量、存储空间情况）等9大界面效果展示。（提供产品功能截图并加盖投标人公章）
12、服务：含五年硬件维保、软件升级服务。
	1台
	工业

	视频会议
	1
	高清视频会议终端
	1、多媒体框架协议：ITU-TH 323、IETFSIP
视频编解码协议：H.256、H.264HP、H.264BP、H.263、H.263+
2、音频编解码协议：G.711A、G.711U、G.722、G.722.IC、G.729A、AAC-LD、OPUS
双流协议：ITU-TH.239、BFCP(BinaryFIoorControIProtocoI)
3、其它通信协议：H.225、H.235、H.241、H.245、H.281、H.350、H.460、RFC2833、LDAP、LDAPS
双流协议：ITU-TH.239、BFCP(BinaryFIoorControIProtocoI)
4、其他通信协议：H.225、H.235、H.241、H.245、H.281、H.350、H.460、RFC2833、LDAP、LDAPS
网络传输协议：TCP/IP、RTP、RTCP、DHCP、DNS、SMTP、SNMP、SNTP、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、TR-069
5、支持PIP（Picture-in-Picture）、POP(PictureoutPicture)等显示模式
6、VME活动视频增强（VideoMotionEnhancement)
7、图像效果增强（VideoIntensifier）
8、图像前后处理（ViewProcessing）
9、音频特征
10、快速回声消除（AEC）、自动噪声抑制（ANS）、自动增益控制（AGC）、语音清脆化（VoiceCIear）、语音增强（AudioEnhancer）、支持唇音同步
11、功能：WEB会控，无线投屏，LDAP地址本，支持AP、STA同时开启，Touch会控，高清图片快照16:9和4:3显示模式适配和转换，画中画：1/16画面大小，位置可选，支持第三方集成开发API接口
网络适应性：IPv4和IPv6、DiffServ、URI呼叫，超强纠错（SEC）、丢包重传（ARQ）、视频前向纠错（PEC）、智能调速（IRC）、音频后向纠错（PLC）
网络安全：信令H.235/TLS加密，媒体SRTP加密，会议接入密码、会议控制密码、管理员密码、双流加密
12、防火墙穿越：H.460公私网穿越/静态NAT
13、双流能力：1080P30+1080P30/1080P60+1080P60/4K30+4K30
14、接口：麦克风级连：≥2个接口，需与本次采购的全向智能阵列麦克风适配
15、服务：5年原厂质保
	1台
	工业

	
	2
	高清摄像机
	1、1080P30fps等视频输出格式
2、支持>12倍光学变焦，水平视角>80度
3、水平转动范围：>+/-110度，垂直转动范围：>+/-30度
4、支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板
5、5年原厂质保
6、需与本次采购的高清视频会议终端配接
	1套
	工业

	
	3
	全向智能阵列麦克风
	1、自动噪声抑制
2、支持>三级麦克风级联，满足不同面积会议室的应用需求
3、采样率>48KHz,频响范围100Hz-22KHz。
4、需与本次采购的高清视频会议终端配接
5、服务：5年原厂质保
	1个
	工业

	阳光餐饮
	1
	防油污摄像机
	1、防油污设计：前脸玻璃具备防油污特性、支持快速拆装清洗
2、传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS
3、像素：≥400万，最大分辨率：≥2688*1520
4、电子快门：1/3s-1/100000s(可手动或自动调节)
最低照度：≤0.002Lux(彩色模式)；≤0.0002Lux(黑白模式)；0Lux（补光灯开启）
5、最大补光距离：≥80m（红外）
6、镜头参考焦距：3.6mm
7、镜头光圈：≥F1.6
8、周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检查；人员聚集；停车检测
9、视频压缩标准；H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG 日夜转换；ICR自动切换
10、宽动态：≥120dB
11、网络接口：1个（RJ-45网口；支持10M/100M 网络数据）
12、最大Micro SD卡：≥256G
13、报警输入：至少2路（湿节点，支持直流3V-5V电位，5mA电流），报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）
14、供电方式：DC12V/POE
15、工作温度：-40摄氏度-+60摄氏度
16、防护等级：≥IP67
	14台
	工业

	
	2
	枪式摄像机
	1、Sensor感光面尺寸：≥1/2.7英寸CMOS,400万像素
2、最低照度：彩色:≤0.005Lux(F1.2,AGCON,1/30快门)，黑白：≤0.0025Lux(F1.2,AGCON,1/30快门)，0lux(红外开启)
3、镜头参考焦距：3.6mm
4、红外灯补光距离：≥50m
5、白光灯补光距离：≥30m
6、视频编码格式：MJPEG/H.265/H264：支持视频图像重压缩技术
7、行为分析：快速移动检测，越线检测，入侵检测，区域进入/离开检测，徘徊检测
8、以太网络接口：支持
9、以太网络接口数量：至少1个
10、以太网络接口带宽：至少10M/100M自适应以太网口
11、电源类型：DC12V,POE(1EEE802.3af)
12、最大功耗：≥12W
13、工作温度：-30摄氏度-60摄氏度
14、工作湿度：5%--95%（无冷凝）
15、防护等级：≥IP67
	9台
	工业

	
	3
	枪式摄像机支架
	1、配套枪型摄像机使用 
2、服务：5年原厂质保
	23个
	工业

	
	4
	硬盘录像机
	1、视频转发：≥64路，转发能力≥320Mbps
2、网络视频输入：≥64路，接入能力≥320Mbps
3、录像保护：支持Safevideo+,录像锁定、断点续传
录像回放：本地：多路同步回放、分段回放iCIient;支持回放上墙，同步回放上墙
4、录像方式：支持手动录像、计划录像、多种告警联动触发的录像
5、RAID级别：至少RAID5
6、硬盘数量：≥16盘位，配置不低于104TB硬盘容量
预览模式：1/4/8/9/16/32等画面
7、回放下载：≥32路，回访能力：≥160Mbps,
服务：5年原厂质保
	1台
	工业

	
	5
	监视器
	1、亮度≥800尼特
2、屏幕比列：16:9
3、五重硬件护眼
4、不低于3+64GB大内存
5、背光分区数50--100级
6、色域值≥130%
7、屏幕尺寸55英寸
8、屏幕分辨率超高清4K
9、色域标准sRGB
H10、DMI2.1接口数≥3个
11、含吊装支架，
12、服务：5年原厂质保
	2台
	工业

	
	6
	解码器
	1、19英寸标准机柜式安装 
2、≥4路HDMI输出
3、解码能力：支持≥8路4K@30fps或≥40路1080p@30fps及以下分辨率同时解码上墙显示：30fps及以下分辨率同时解码上墙显示
4、HDMI输出接口分辨率：包括但不限于1024*768p@60Hz、1280*720p@60Hz、1366*768p@60Hz、1920*1080p@60Hz、3840*2160@30Hz
5、单屏画面分割：支持1/4/6/8/9/10/16/25/64等分屏和自定义分屏
6、具备屏幕整屏拼接、自定义拼接显示；具备图像开窗、拉伸、漫游功能；
具备远程或本地配置、数据备份、数据恢复功能；
7、服务：5年原厂质保
	1台
	工业

	IP电话
	1
	通讯网关
	1、支持至少600用户，最大并发数≥150，会议最大并发≥150方，≥16GB EMMC+1TB监控级硬盘，至少1个USB3.0接口+1个USB2.0接口，支持USB扩容存储1T，支持两个模块插槽。
2、可插≥4块外线子卡，包含：总机、群组、呼叫前转、呼叫转移、呼叫等待、三方通话、呼叫代接、呼叫驻留、语音邮件、呼叫权限、免打扰、
一号通、黑名单、通讯录、状态监控、CDR与计费、IVR定制、呼叫队列、自动配置、DDNS、WEB自助等功能。
3、16FXO接口，T.38/T.30传真
支持视频编码 VP8、H.264、H.263+、H.263,H.261;
4、G.711,G.723,G.729
5、SIPv2.0
6、回声抵消，来电检测，反极性检测，
7、服务：5年原厂质保
	1台
	工业

	
	2
	IP话机
（核心产品）
	1、SIP电话机VOIP电话机， 配备≥2.4英寸20x240彩色显示屏，拥有≥4个SIP账号，支持PoE供电、高清语音、六方电话会议等丰富功能；以及可外接EHS无线耳机等扩展功能；可满足不同的企业应用场景，并提供优质的用户体验。
2、服务：5年原厂质保
	57台
	工业




二、其他要求
1、售后服务：
投标人必须提供原厂的新品、正品，能保证相应的原厂质保维修服务，在设备发生故障报修后30分钟内响应，2小时内到达用户现场提供服务。

2、供货安装调试要求：
投标人需承诺免费将所供产品配送至采购人指定的履约地点，调试设备，进行操作试验；配备相关设备专业技术人员根据现场需求,在设备安装现场对设备进行配置,并在项目期间配合采购人的需求对配置进行修改,直至满足项目要求。

3、培训：供应商负责联系厂家为至少两名系统操作人员免费提供原厂专业的操作及维护培训。

4、应急要求：为保证采购项目的顺利进行，需考虑实施过程中各方面出现紧急情况的应急预案。

5、人员要求：提供合理的组织机构,建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系,安排好足够的高素质人才参加本项目的建设。

★6、质保期：自最终验收合格之日起5年；质保期内所有硬件更换免费。提供原厂和供应商的终身技术服务。

7、提供相关的技术资料，包括但不限于详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书等。

★8、交货时间（包含所有安装调试）：2024年7月1日前完成

9、交货地点：用户指定地点。

10、包装运输要求：提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供应商承担。

11、验收标准：
初步验收：所有产品到现场后，按采购文件要求对产品数量、规格、品牌、型号进行到货验收，完成所有设备安装调试，由中标人提出验收申请后可组织初步验收。初步验收需要提交文档包括：试运行方案、开工手续，支付手续、实施方案(含计划)、到货验收文件，安装调试报告及记录、部署记录、系统联调测试报告、初验总结报告，初验申请等文档，对系统整体及产品性能进行验收。验收通过后出具专家意见、初验报告。

最终验收：
1、初验合格完成试运行期后，提供试运行记录、满意度调查、培训方案、培训记录、试运行总结报告（含记录），终验总结报告，终验申请、项目运维方案等相关文档，进行最终验收，验收通过后出具专家意见、终验报告。





[bookmark: _Toc100564790][bookmark: _Toc163337438] 第六章  拟签订的合同文本

合  同  书
北京市石景山区教育委员会现代教育技术中心（甲方）在                中所需                        （货物名称）经                以           （项目编号）招标文件在国内公开招标。经评标委员会评定                         （乙方）为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件
    下列文件构成本合同的组成本分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：
a.本合同书
b.中标通知书
c.协议
d.投标文件        （含澄清文件）
e.招标文件        （含招标文件补充通知）
f.供货清单        （附合同后）
2、货物内容和数量
本合同货物内容：                             
数    量：                     
3、合同总价
本合同总价为人民币            元（即人民币            元整，含税）
分项价格：             
4、付款方式
01包：本合同的付款方式为：
（1）合同签署生效后10个工作日内，由甲方向乙方支付合同总额40%的款项，即人民币             元（人民币         元整）。同时乙方向甲方交纳中标合同金额10%的履约保证金，即人民币        元（人民币       元整），项目最终验收合格3年后，由乙方提出退还履约保证金申请，由甲方组织项目合同履行情况评审，评审通过后于10个工作日内无息退还50%履约保证金。项目最终验收合格5年后，由乙方提出退还履约保证金申请，由甲方组织项目合同履行情况评审，评审通过后于10个工作日内无息退还50%履约保证金。
（2）初步验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额40%的款项，即人民币          元（人民币           元整）。
[bookmark: _Hlk74910942]（3）初步验收合格后进入两个月试运行期，试运行期结束后开展项目最终验收，最终验收合格后10个工作日内，由甲方报送财政局进行结算审计，甲方应以结算审定金额为准向乙方支付尾款，即人民币          元（人民币             元整）。
双方同意，鉴于甲方付款依托于财政拨款，如遇财政拨款计划有变动，以款项实际到账时间和金额为准。如遇因财政拨款变动导致甲方实际付款时间迟于合同约定的情况和甲方实际支付金额不等于合同约定金额的情况（总支付金额等于合同金额），不构成甲方违约，甲方无需承担任何责任。甲方历次付款前，乙方应先开具等额有效发票，因乙方未及时开具发票导致甲方迟延付款的，该等责任由乙方自行承担。

02包：
本合同的付款方式为：
（1）合同签署生效后10个工作日内，由甲方向乙方支付合同总额40%的款项，即人民币             元（人民币         元整）。同时乙方向甲方交纳中标合同金额3%的履约保证金，即人民币        元（人民币       元整），项目最终验收合格3年后，由乙方提出退还履约保证金申请，由甲方组织项目合同履行情况评审，评审通过后于10个工作日内无息退还全部履约保证金。
（2）初步验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额40%的款项，即人民币              元（人民币           元整）。
（3）初步验收合格后进入两个月试运行期，试运行期结束后开展项目最终验收，最终验收合格后10个工作日内，由甲方报送财政局进行结算审计，甲方应以结算审定金额为准向乙方支付尾款，即人民币          元（人民币             元整）。
双方同意，鉴于甲方付款依托于财政拨款，如遇财政拨款计划有变动，以款项实际到账时间和金额为准。如遇因财政拨款变动导致甲方实际付款时间迟于合同约定的情况和甲方实际支付金额不等于合同约定金额的情况（总支付金额等于合同金额），不构成甲方违约，甲方无需承担任何责任。甲方历次付款前，乙方应先开具等额有效发票，因乙方未及时开具发票导致甲方迟延付款的，该等责任由乙方自行承担。
票，因乙方未及时开具发票导致甲方迟延付款的，该等责任由乙方自行承担。

5、本合同货物交付时间及地点
交付时间：                      
交付地点：                      
6、合同的生效。
本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。
7、其他未约定事项见合同附件。

	甲方： 
	乙方： 

	名称：（印章）
	名称：（印章）

	日期：     年   月     日  
	日期：     年   月     日  

	法定代表人或授权代表（签字）:
	法定代表人或授权代表（签字）:


	地址： 
	地址： 

	邮政编码：
	邮政编码：

	电话： 
	电话： 

	开户银行：
	开户银行： 

	账号：
	账号：





合同一般条款
[bookmark: _Toc73280776][bookmark: _Toc163337439]1       定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1    “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
1.2    “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。
1.3    “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。
1.4    “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、 保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
1.5    “甲方”系指与中标人签属供货合同的单位（含最终用户）。
1.6    “乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。
1.7    “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。
1.8    “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。
[bookmark: _Toc73280777][bookmark: _Toc163337440]2       技术规范
2.1    提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
[bookmark: _Toc73280778][bookmark: _Toc163337441]3      知识产权
3.1    乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。
3.2    保密协议详见附件1
[bookmark: _Toc73280779][bookmark: _Toc163337442]4       包装要求
4.1     除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
4.2     每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
[bookmark: _Toc73280780][bookmark: _Toc163337443]5       装运标志
5.1.    乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：
    收货人：                                           
    合同号：                                           
    装运标志：                                         
    收货人代号：                                       
    目的地：                                           
    货物名称、品目号和箱号：                           
    毛重／净重：                                       
    尺寸(长×宽×高以厘米计)：                        
5.2    如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”“勿倒置”等字样和其他适当的标志。
[bookmark: _Toc163337444][bookmark: _Toc73280781]6       交货方式
6.1    乙方负责办理运输和保险，将货物运至甲方指定地点并安装调试。
6.2    甲方现场清点货物无误后，完成签收单据签字确认。
[bookmark: _Toc73280782][bookmark: _Toc163337445]7       装运通知
7.1     在现场交货和工厂交货条件下的货物，乙方通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。
7.2	如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。
[bookmark: _Toc73280783][bookmark: _Toc163337446]8       付款条件
8.1     付款条件见“付款方式”。
[bookmark: _Toc163337447][bookmark: _Toc73280784]9      技术资料
9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：
合同生效后10日之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给甲方。
9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。
9.3    如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后 3 日内将这些资料免费寄给甲方。
[bookmark: _Toc73280785][bookmark: _Toc163337448]10      质量保证
10.1    乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
10.2    乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
10.3    根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后  1   日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
10.4    如果乙方在收到通知后   3  日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。
10.5    除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收合格之日起 36 个月。
10.6    质保期满后免费维修硬件设施，只收取更换配件成本价。
10.7   乙方应在质保期配备充足的技术人员、工具和备件，并保证提供的联系方式畅通。乙方应在收到甲方通知后    小时内作出响应，如需乙方到合同交付现场，乙方应在收到甲方通知后      小时内到达，并在到达后    日内解决合同货物的故障。如果乙方未在上述时间内作出响应，则甲方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同货物的故障，乙方应承担由此发生的全部费用。

11      检验和验收
11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。
11.2   货物运抵现场后，甲方应组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。
11.3    甲方有在货物制造过程中派员监造的权利, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。
11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知甲方。
[bookmark: _Toc73280786][bookmark: _Toc163337449]12      索赔
12.1    如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。
12.2    在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
12.2.1  在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。
12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
12.3    如果在甲方发出索赔通知后 10   日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 10  日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
[bookmark: _Toc163337450][bookmark: _Toc73280787]13      迟延交货
13.1    乙方应按照“货物需求一览表及技术规格”中甲方规定的时间表交货和提供服务。
13.2    如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
13.3    在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。
[bookmark: _Toc163337451][bookmark: _Toc73280788]14      违约赔偿
14.1    除合同第15条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同，同时要求乙方退还已支付款项并向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行补足。
14.2    本协议项下所述“甲方损失”，包括但不限于甲方直接损失、第三方索赔损失以及甲方因维权支出的律师费、诉讼费、公证费等合理费用。
15      不可抗力
15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后   7   日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。
15.3   不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在  120  日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
[bookmark: _Toc163337452][bookmark: _Toc73280789]16      税费
16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。
[bookmark: _Toc73280790][bookmark: _Toc163337453]17      合同争议的解决
17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可向甲方所在地法院提起诉讼。
17.2    当事人一方在规定时间内不履行法院作出的生效判决的，另一方可以申请人民法院强制执行。
17.3    除本协议另有约定外，诉讼费应由败诉方负担。
[bookmark: _Toc73280791][bookmark: _Toc163337454]18      违约解除合同
18.1    在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。
18.1.1  乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物，按合同第14.1的规定可以解除合同的； 
18.1.2  乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；
18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
18.1.3.1     “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:
18.1.3.1.1   “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签定、履行过程中的行为。
18.1.3.1.2   “欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。
18.2    在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。
19      破产终止合同
19.1    如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面的形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
20     转让和分包
20.1   政府采购合同不能转让。
20.2    经甲方书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。
21      合同修改
21.1    甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。
22      通知
22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
23      计量单位
23.1    除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。
24      适用法律
24.1    本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
25　    合同生效和其它
25.1    政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同一式5份，具同等法律效力。甲方执2份，乙方执2份，招标代理机构执1份。合同将在双方签字盖章后开始生效。




附件1 保密协议
保密协议
为了保护甲乙双方在项目合作中涉及保密信息的安全，经双方共同协商，达成以下协议，并共同遵守本协议所列条款：
1.定义
1.1 保密信息：是指所有甲方向乙方提供的，属于甲方专有涉密信息、商业秘密、技术秘密、通信或与该项目相关的其他需要保密的信息，无论是书面、口头、电子或其它任何形式的信息，主要包括但不限于：数据、介质、模型、样品、草案、技术、方法、密码、机房结构、仪器设备和其它信息。
1.2 除附件所列内容的其他信息必须以如下形式确定：
1.2.1 对于书面的或其它有形的信息，在提供给乙方时必须标明保密信息，并注明保密信息属于甲方。
1.2.2 对于口头信息，在甲方透露给乙方前必须声明是专有信息，进行书面记录，并注明保密信息属于甲方。
2.甲方责任
2.1甲方承诺，向乙方提供的保密信息不侵犯任何第三方的知识产权及其它权益。
2.2 甲方承诺，切实履行双方约定的旨在保护乙方知识产权或商业秘密的义务。
3.乙方责任
3.1乙方承诺，严格控制甲方所提供的保密信息，只能将甲方所提供的保密信息用于本项目中，不将甲方所提供的保密信息用于其它任何目的。未经甲方许可，不以任何方式披露或允许第三方以任何方式接触和使用该保密信息。
3.2乙方承诺，未经甲方许可，不得将保密信息的全部或部分进行复制或仿造，不得私自将数据类保密信息留存在其他设备或移动存储介质上，不得私自将这些信息带出甲方指定的区域，不得将这些信息用于其它任何商业行为。
3.3乙方承诺，采取所有必要的方法对甲方提供的保密信息进行保密，包括执行和坚持必要的作业程序来避免非授权使用或复制保密信息，并将该作业程序以书面方式提交甲方确认。
3.4除乙方书面提交甲方确认的直接或间接参与本项目组的工作人员外，不能将保密信息透露给其它任何人。乙方应以适当方式要求其参与本项工作的人员遵守本协议规定，若参与本项工作的人员违反本协议规定，乙方应承担连带责任。
3.5乙方承诺，不向任何第三方透露本协议的存在或本协议的任何内容。
3.6乙方承诺，未经甲方许可，乙方不处理任何书面的或其他形式的保密信息。
4.例外情况
4.1保密信息不包括以下内容：
4.1.1该保密信息已经被乙方之外的他方公开，且有书面证明材料。
4.1.2乙方通过合法手段从第三方在未受到任何限制的情况下获得或已公开的信息，且有书面证明材料。
4.1.3根据政府要求、命令和司法条例所披露的信息。
5.否认许可
除非甲方明确地授权，乙方不能认为甲方授予其包含该保密信息的任何专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权。
6.保密期限
6.1自本协议生效之日起，双方的合作交流都要符合本协议的条款。
6.2 除非甲方通过书面通知明确说明本协议所涉及的某项保密信息可以公开，乙方必须按照本协议规定承担保密义务。
6.3信息保密期限不受本协议有效期限的限制。
7.法律适用与争议解决
7.1本协议接受中国法律管辖并按中国法律法规解释。对因本协议项中的各方权利和义务而发生的任何争议，双方首先应本着友好协商的原则解决。
7.2如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁。
7.3在争议处理过程中，除正在协商或仲裁的部分外，协议的其他部分应继续执行。
8.生效及其它事项
8.1本协议自合同签订之日起生效。
8.2本协议及其附件是本项目合同的有效组成部分，与合同其他部分具有相同的法律效力。
8.3未尽事宜由双方友好协商解决。
[bookmark: _Toc163337455][bookmark: _Toc100564793]
第七章  投标文件格式


投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


[bookmark: _Toc163337456]一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



[bookmark: _Toc163337457]1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
[bookmark: _Toc163337458]1-1营业执照等证明文件



[bookmark: _Toc163337459]1-2 投标人资格声明书（实质性格式）
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）	我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（六）	我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（七）	与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。


[bookmark: _Toc163337460]2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
[bookmark: _Toc163337461]2-1中小企业声明函

说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。
（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。
（4）其他
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。
（6）项目属性为货物的项目里如涉及相关服务，在中小企业声明函中无需体现服务内容，项目属性为服务的项目里面如涉及相关货物，在中小企业声明函中无需体现货物内容
项目属性：报价分值≥30分为货物，报价分值＜30分为服务


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


[bookmark: _Toc163337462]2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）

拟分包情况说明（如有）
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（勾选）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
预算金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日

说明：
（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。
（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）（如有）
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   




说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。




[bookmark: _Toc163337463]2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



[bookmark: _Toc163337464]3 本项目的特定资格要求（如有）
[bookmark: _Toc163337465]3-1联合协议（如有）（实质性格式）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
一、	由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
二、	______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、	联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
四、	牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
五、	______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
六、	______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
七、	______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
八、	本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
九、	以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
十、	其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。


[bookmark: _Toc163337466]3-2其他特定资格要求
[bookmark: _Toc163337467]详见第一章“其他特定资格要求”


[bookmark: _Toc163337468]4 投标保证金凭证/交款单据电子件并加盖投标人公章（以招标代理公司到账情况为准）





[bookmark: _Toc163337469]二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



[bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc163337470]1  投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2.其他补充条款：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
授权人签字或签章：___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc226965747]

[bookmark: _Toc163337471]2  授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
[bookmark: _Hlk151053950]法定代表人（单位负责人即授权人）签字或签章：________________
委托代理人（授权代表）签字或签章：________________                          
日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明


致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	






投标人名称（加盖公章）：________________
[bookmark: _Hlk151375034]法定代表人（单位负责人即授权人）签字或签章：_______

日期：_____年______月______日



[bookmark: _Toc163337472]3  开标一览表
[bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc305158826]开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价
	投标保证金
	备注

	
	
	小写：
大写：
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
授权代表签字或签章：___________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc305158827]

[bookmark: _Toc163337473]4  投标分项报价表

投标分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商/生产厂家
	产地
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	是否属于中小企业份额
（只需将属于的标注“√”）
	是否属于小微企业份额
（只需将属于的标注“√”）

	1
	主设备/系统及标准附件
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	培训
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	售后服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	至最终目的地运保费
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	
	


（格式示例二，适用于多种设备报价）
项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商/
生产厂家
	产地
	品牌、规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	是否属于中小企业份额
（只需将属于的标注“√”）
	是否属于小微企业份额
（只需将属于的标注“√”）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	
	



（格式示例三，适用于服务类项目）
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明
	是否属于中小企业份额
（只需将属于的标注“√”）
	是否属于小微企业份额
（只需将属于的标注“√”）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	
	
	






注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc163337474]
5  投标情况明细表
投标情况明细表
投标人名称:______招标编号:__________包号:_____报价单位：人民币元
	中标供应商名称
	企业类型
	中标供应商地址
	统一社会信用代码
	商品名称
	商品型号
	商品品牌
	制造商名称
	制造商信用码
	制造商规模
	制造商地区
	产品类型
	采购数量
	计量单位
	分项单价（元）
	分项总价（元）
	服务内容
	产品属性
（节能/节水/环保）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日 
注:1.上述各项的投标设备情况表，可另页描述。
   2.表中产品类型是指所投产品为进口产品还是国内产品；不涉及请打/。
   3.上述各设备的分项总价之和应为投标总价。
   4. 供应商即指本项目投标人；表中企业类型是指：大型企业、中型企业、小微企业。

[bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc163337475]
6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
3. 本项目的付款方式属于实质性条款，不满足的响应文件将被拒绝
                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
授权代表签字或签章：___________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc163337476]
7  采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2. 投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应在“偏离情况”列明“正偏离”或“负偏离”， 对招标文件无偏离应标明“响应”。
3. 投标人应在本表中对招标文件第五章采购需求的内容进行逐项应答，需在引用招标文件要求的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。
                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
授权代表签字或签章：___________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc163337477]
8  中小企业声明函
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。
5）后附《中小企业划型标准规定》
（6）项目属性为货物的项目里如涉及相关服务，在中小企业声明函中无需体现服务内容，项目属性为服务的项目里面如涉及相关货物，在中小企业声明函中无需体现货物内容
项目属性：报价分值≥30分为货物，报价分值＜30分为服务



中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.	（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.	（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


中小企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（勾选）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占投标报价
的比例（%）

	1
	
	□小微企业
□其他类型
	
	
	
	

	2
	
	□小微企业
□其他类型
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1.本表仅在投标人非因“为落实政府采购政策”而分包时填写；投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请按照《拟分包情况说明及分包意向协议》（类型一）要求填写。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日
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业绩一览表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	序号
	项目名称
	用户名称
	合同金额
	用户联系人及联系方式
	合同签订日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：需附合同电子件，评委保留对上述资料原件审核的权力。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   


[bookmark: _Toc163337480]11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
包括但不限于：
1、项目实施方案
2、安装调试及培训方案
3、售后服务方案和承诺
4、招标文件第四章和第五章提出的其它材料






