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第一章   投标邀请

[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：11000026210200180563-XM001
2.项目名称：北京市考古研究院移动考古工作站购置项目
3.项目预算金额：2163.0036万元
4.采购需求：
	序号
	项目名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	北京市考古研究院移动考古工作站购置项目
	2163.0036
	1
	具体详见第五章采购需求


5.合同履行期限：自合同签订之日起至2026年12月31日之前完成全部工作。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___________________。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：
（1）供应商或分包单位须具有有效的钢结构工程专业承包贰级（含）以上资质；
（2）供应商或分包单位须具有在有效期内的《安全生产许可证》；
（3）拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上建造师执业资格证，且具备有效的安全生产考核合格证书（B本）或省级住房和城乡建设主管部门发布的电子化安全生产考核合格证书；
（4）拟派项目经理在投标截止之日不得担任其他在建建设工程项目的项目经理，且中标后在合同履行期间不得同时担任其他项目的项目经理（提供承诺函，格式自拟）；
（5）资质适用规则：若供应商中标后自行完成全部施工工作、不进行分包的，供应商须完整具备上述第1-4条全部资质及证书；若供应商中标后将施工工作合法分包的，上述第1-4条全部资质及证书，可由分包单位具备即可，供应商与分包单位二者其一满足全部资质要求即视为符合本项条件。

[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
1.时间：2026年08月20日至2026年08月26日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年09月09日09点00分（北京时间）。
地点：本项目采用远程电子开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密,使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：1）节能产品强制采购；2）节能产品、环境标志产品优先采购；3）政府采购促进中小企业发展；4）政府采购项目支持监狱企业发展；5）政府采购信用担保；6）政府采购促进残疾人就业；7）扶持不发达地区和少数民族地区；8）本国产品；9）政府采购异常低价审查;10）实施本国产品标准及相关政策等。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）
地    址：北京市丰台区蒲黄榆路42号
联系方式：左老师、010-85174826
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393808]名    称：汇信（北京）工程管理有限公司
地    址：北京市经济开发区亦庄云时代B2座-18层
联系方式：赵晓明、程远卫　010-53387002
3.项目联系方式
项目联系人：赵晓明、程远卫
电      话：010-53387002

[bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc353873938]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc150509270]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目__包不适用。
□本项目__包为单一产品采购项目。
■本项目  01  包为非单一产品采购项目，核心产品为：  厢体结构及内饰装修  。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	01
	匹配第五章“采购需求”中的产品名称
	工业

	
	琉璃河移动工作站项目室外工程及大棚专项工程
	建筑业


划型标准说明：
工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：300,000.00元。
投标保证金收受人信息：投标保证金可采用下列形式之一：
（1）支票（支票抬头：汇信（北京）工程管理有限公司）；
（2）汇款（1.凡以汇款形式提交投标保证金的，投标人须登录该网站链接获取缴纳账户信息https://s8giz9twlp.jiandaoyun.com/f/67e4fd7ba49d372ccf29633a
并上传缴纳凭证。如投标人不按照以上要求缴纳投标保证金，可能会造成投标过程的不利情形；
2.投标阶段投标保证金汇款凭证上用途栏应注明本项目项目编号【标准格式：11000026210200180563-XM001】）；
（3）投标担保函原件。
（4）本票。

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形：
（1）投标截止后撤回投标文件；
（2）在投标文件中提供虚假材料；
（3）中标后无正当理由不与采购人签订合同；
（4）与采购人、其他供应商或代理机构恶意串通；
（5）将中标项目转让给他人；
（6）拒绝履行合同义务。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算  90  日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：30分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
□不允许
■允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：琉璃河移动工作站项目室外工程及大棚专项工程；
（2）允许分包的金额或者比例：2,876,776.98元；
（3）其他要求：
1）供应商或分包单位须具有有效的钢结构工程专业承包贰级（含）以上资质；
2）供应商或分包单位须具有在有效期内的《安全生产许可证》；
3）拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上建造师执业资格证，且具备有效的安全生产考核合格证书（B本）或省级住房和城乡建设主管部门发布的电子化安全生产考核合格证书；
4）拟派项目经理在投标截止之日不得担任其他在建建设工程项目的项目经理，且中标后在合同履行期间不得同时担任其他项目的项目经理（提供承诺函，格式自拟）。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：纸质版。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：招标部；
联系电话：010-53387002；
通讯地址：北京市经济开发区亦庄云时代B2座-18层。

	27
	代理费
	收费对象：
采购人
■中标人
收费标准：中标服务费收取标准参考原国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定执行；
缴纳时间：中标人领取中标通知书时。
账户名称：汇信（北京）工程管理有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司北京亦庄支行
账  号：1109 2986 6310 501
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[bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc150774722]投标人须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc195842883]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc264969209]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc151190147]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc127151522]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
7 [bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc151193837]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc151193624]
三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc264969217]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc151193842]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc150509281]投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc151193919]投标保证金
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc305158874]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc127161447]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc195842899]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc164351629]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc265228374]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151193851]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc127151538]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc150774744]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc226337236]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc142311049]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Ref467306978]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

[bookmark: _Hlk143693557]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


[bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc226965858]

[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc305158823]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见评标标准。
4 [bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc164608660]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求：评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则按照评审因素的量化指标评审得分最高优先。如报价相同且量化指标评审得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐  三  名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。


二、评标标准

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	业绩
	6
	提供2023年03月01日以来（以合同签订日期为准）承担的类似案例，每提供一个业绩得2分，最多得6分。
	案例应提供合同相关部分复印件，合同复印件应能清晰体现合同甲乙双方、合同时间、合同金额、合同主要内容、签字盖章页等，否则不能获得相应分值。

	2
	基础分
	15
	评委根据投标人的投标文件打分:
(1)全部满足采购文件技术要求得15分，一般性技术指标每有一项负偏离扣减0.1分。
	

	3
	供货方案
	12
	根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的供货方案进行评价,其中：（1）配送方式（2）供货时间（3）货物交接的具体技术方案，进行评价：
上述三项内容均进行了阐述且满足采购需求的得12分；
每有一项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣2分；
每有一项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣4分，最低得0分。
	

	4
	项目实施方案
	30
	根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的项目实施方案进行评价,其中：（1）项目需求分析（2）项目重难点分析（3）详细规划设计（4）风险应对措施（5）人员配备及整体水平（6）技术方案及保障措施，进行评价：
上述六项内容均进行了阐述且满足采购需求的得30分；
每有一项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣3分；
每有一项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣5分，最低得0分。
	

	5
	售后服务方案
	5
	根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后及培训服务方案进行评价，其中：（1）售后服务承诺及保障措施，（2）响应及处理周期，（3）培训服务方案及目标，（4）培训人员整体水平（5）售后服务体系，进行评价：
上述五项内容均进行了阐述且满足采购需求得5分；
每有1项内容未阐述且未提供具体实施细节及措施或虽阐述但不符合项目实际情况，扣1分，最低得0分。

	

	6
	政策功能部分
	1
	环境标志产品：
投标人所投货物具有中国环境标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得1分(提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分)
	

	
	
	1
	节能产品：
投标人所投货物具有中国节能产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得1分(提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分)(强制节能产品除外)
	

	7
	报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。

	合计
	100
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第五章   采购需求
一、采购标的
1.采购标的
	序号
	项目名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	北京市考古研究院移动考古工作站购置项目
	2163.0036
	1
	具体详见第五章采购需求


2.项目背景/项目概述
提升琉璃河遗址科技考古和文物应急保护能力为目标，采用“移动工作站方舱群+移动实验平台”双模工作体系，打造集科研、保护、利用、教育为一体的现代化考古工作平台。

二、商务要求
1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
服务期限：自合同签订之日起至2026年12月31日之前完成全部工作。
交付地点：北京市。
2. 付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本。
3. 售后服务（质保期）
自项目验收合格之日起质保1年



三、
（一）技术要求
核心产品：标注“▲”项设备为本项目核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同时，通过资格审查、符合性审查的投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
	一、移动实验平台

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	一
	移动实验平台集成改装

	（一）
	厢体改造

	1
	厢体结构及内饰装修▲
	1.结构由舱顶平台、舱体裙边舱、承载基座、侧舱门，后舱门、隔断门等组成；其中舱体分隔成前后两个舱，各带一个窗户；具有保温隔热、防沙尘、防淋雨和耐湿热功能。
2.承载基座主要技术参数：
①.外形尺寸：≥长9000mm×宽2500mm×高1400mm；
②.总质量（Kg）：≤35000；
③.额定载质量（Kg）：≤30660；
④.整备质量（Kg）：≥4340；
⑤.鞍座承载质量（Kg）：≥17000；
⑥.前悬/后悬（mm）：≥-/1500；
⑦.接近/离去角（°）：≥-/18；
⑧.轴荷（N）：≥-/18000；
⑨.防抱死系统：有；
⑩.轴数：≥2；
⑪.轮胎数：≥8；
⑫.后轮距（mm）：≥1840/1840。
2.厢体外形尺寸（含裙边舱以及承载基座）：≥长9000mm×宽2500mm×高3950mm;其中舱体尺寸：≥长9000mm×宽2500mm×高2150mm；舱顶平台高≤350mm，承载基座高≤1450mm。
3.舱体采用大板骨架形式：由两块侧板、两块端板、一块顶板、一块底板、一块隔板、通过包角、角件用焊接和胶接的方法拼接而成；
4.舱体大板内、外蒙皮为1.2mm厚的防锈铝合金板，大板由铝型材骨架内填充硬质聚氨脂泡沫材料与骨架、蒙皮粘接而成，并设有隔断热桥；除底板外，舱壁壁厚均为50mm，舱壁夹芯板抗撞击满足抗撞击的要求并具有阻燃自熄性能。框架和内蒙板之间安装有断热桥，降低金属之间的传热系数；
5.舱顶能承受均布载荷≥2kN/m2、集中载荷≥3kN/0.1.8m2，方舱底板能承受均布载荷≥3kN/m2、集中载荷≥1.0kN/0.25m2、点载荷≥1.0kN/m2，每个角件能承受≥1.40kN力；
6.舱体传热系数小于2.5W/m2℃；
7.地板平整、防滑、耐磨；夹芯板的脱层、空洞要求参照GJB61.09-2007，舱体传热系数＜2.5W/m²℃；
8.舱板外表面任意1200mm×1200mm范围内，平面度≤3mm；拼舱时通过试拼等工艺方式保证相邻平面垂直度≤2mm；
9.裙边舱：位于舱体下方，用于安装各类系统设备，所有裙边舱舱门带锁，并钥匙通用；
10.所有舱门通过尺寸≥宽700mm×高1800mm；
11.各舱门的启闭灵活，密封性良好，平台在行驶时无振颤和撞击噪声；门转动时铰链轻便无卡滞现象；门的打开角度≥90°并设有限位装置。
	套
	1

	2
	工作台
	1.共计4个工作台，最小满足尺寸分别为：
长3000mm×宽580mm×高750mm；
长3000mm×宽580mm×高750mm；
长3800mm×宽680mm×高750mm；
长2200mm×宽680mm×高750mm；
2.工作台材质：理化板；
3.理化板厚度≥17mm；
	套
	1

	3
	储物柜
	1.共计13个储物柜，
包含工作台下方的8个抽屉柜，尺寸：长400mm×深550mm×高700mm；
工作台下方的2组储物柜，尺寸分别为：长3200mm×深550mm×高700mm，长900mm×深550mm×高700mm；靠墙3个A型储物柜，尺寸：长500mm×深600mm×高2100mm；
1个B型储物柜，尺寸：长900mm×深300mm×高2100mm；
1个C型储物柜，尺寸：长800mm×深600mm×高2100mm。
2.储物柜板材采用1.2mm厚优质冷轧钢板制作，表面喷塑防腐处理；
3.储物柜内部含轧带等固定装置，用于固定仪器设备或其他物品；
4.所有柜门均含有门锁，柜体上有静音密封条，抽屉柜采用阻尼静音导轨。
	套
	1

	4
	吊柜
	1.共计4组吊柜，尺寸分别为：长3200mm×宽300mm×高400mm；长3200mm×宽300mm×高400mm；长4000mm×宽300mm×高400mm；长2400mm×宽300mm×高400mm；
2.吊柜板材采用轻质多层实木板制作，板材厚度≥12mm；
3.柜门采用上掀门设计，带气撑杆和锁具；
4.吊柜内部含轧带等固定装置，用于固定仪器设备或其他物品；
	套
	1

	5
	设备机柜
	1.设备机柜用于安装系统设备，采用优质冷轧钢板制作，表面喷塑防腐处理；
2.共计2个设备机柜，单个设备机柜≥14U。
	套
	1

	6
	强弱电布线及电装
	1.舱内外综合布线，采用分类布线原则；
2.含电源线及接插件、线槽等,集成商设备的所有线缆、接插件及接头等。
	套
	1

	7
	壁插面板
	1.包含五孔插座、网口和HDMI接口等。
	套
	1

	8
	地板
	1.根据地面形状定制；
2.材质：地板革
3.厚度：≥3mm；
2.其他：地板加装固定装置，用于固定较大设备或其他物品。
	套
	1

	9
	舱顶平台及护栏
	1.舱体顶部增加骨架做加强支撑，采用不锈钢型材制作，平台表面采用2.5mm厚铝合金花纹板制作，尺寸：≤长9000mm×宽2500mm，具备良好的防滑性能，有足够承重能力，具有良好的耐腐蚀性，保证改装后平台的抗扭曲、剪切变形能力和抗震能力；
2.舱体顶部够确保排水流畅，无积水；
3.舱体顶设备走线槽设置的密封防水措施，设计防水接头；
4.舱体顶周圈设置不锈钢护栏保护车顶操作人员的安全，不锈钢护栏采用直径≥32mm，厚1.5mm的304不锈钢圆管制作，护栏分为两部分，平台四周防坠护栏和平台中间2组辅助抓握护栏；
5.舱顶平台前方含一个附件箱，采用304不锈钢制作，外形尺寸：≥长1500mm×宽800mm×高350mm。
	套
	1

	10
	后爬梯
	1.舱体尾部设置不锈钢结构登顶梯；
2.牢固耐腐蚀，做防滑处理；
3.舱顶对应位置设置登顶扶手；
4.登顶梯的安装不影响后舱门的开关。
	个
	1

	11
	凳舱梯
	1.材质：304不锈钢；
2.适合地面到舱体门口，可收入舱体；
3.后舱门和侧舱门下方各1个。
	个
	2

	12
	遮阳棚
	1.规格尺寸：总长：≥4000mm，展开宽度≥2500mm；
2.产品重量：30kg≤重量≤35kg；
3.主体材质：阳极氧化高强度铝合金；
4.支臂配置：内置弹簧张紧支臂，带抗风结构；
5.篷布材质：高密度聚酯PVC防水面料；
6.防护性能：防水≥3000mm，UPF50+防晒；
7.适用电压：12V直流电；
8.驱动方式：静音直流电机；
9.控制方式：有线面板+无线遥控；
10.安全配置：过载过热保护、手动应急回收、防夹手。
	台
	1

	13
	电控液压调平支撑腿
	1.工作电压：DC24V；
2.电机功率：≥520W；
3.行程：≥400mm；
4.静态高度：≥690mm；
5.最大伸展高度：≥1090mm；
6.单点支撑：≥7.8T；
7.传动结构：精密滚珠丝杠传动；
8.运行速度：单支腿伸缩作业20-30秒；
9.控制方式：配套控制系统，支持一键自动调平；
10.防护功能：过载自锁、断电锁止、防卡死保护。
	套
	1

	14
	外接口配电
	1.舱体开设外接口；
2.具备电源接入、工作接地、防雷保护地、电源向外输出接口等，其中电源接入口分别设置市电输入接口；
3.设置防雨盖板，不使用时能够可靠锁紧，密封良好。
	套
	1

	15
	机柜检修门
	1.舱体开设机柜检修门，用于机柜内设备安装调试和检修，关闭时能够可靠锁紧，密封良好。
	个
	1

	16
	加水口
	1.舱体开设加水口；
2.加水口盖带密封圈；
3.加水口配有锁具。
	个
	1

	17
	窗户贴膜
	1.玻璃窗贴太阳膜（前风挡除外）/采用深色防爆膜；
2.膜隔热率≥70%。
	套
	1

	19
	平台外观
	1.外观油漆、图案及LOGO按用户要求定制；
2.根据平台情况定制反光条。
	套
	1

	（二）
	供配电系统

	1
	配电箱
	1.电源管理、分配，包含断路器、漏电保护、接触器、继电器等工业级控制元器件，实现市电、发电机电流、电压监测，过载保护，市发电切换，直流电流、电压监测，各之路电源开关、过载保护等功能；
2.当供电电压≥额定电压125%时，系统具备自动断电保护功能，当供电电压恢复正常后，系统能自动恢复供电功能；
3.漏电动作电流＜30mA，动作时间＜0.1S；
4.具备UPS电源出现故障时自动切换到旁路功能；
5.配备液晶数显表，能实时显示电压、电流、频率、功率及功率因素等数显功能。
6.具备非侵入式负荷识别测量：能够实时测量导线中的电流，最多能够实现12路电流波形同步测量和实时记录。
7.电流测量量程：0～100A，带宽2kHz，电流测量精度2%（0～30A的范围内），采样率50kHz。能够输出电流信号波形，频谱，有效值。数据实时记录在记录仪自带的存储器（内存≥1G）中，存储器可带电插拔。电压测量、电流测量及负荷识别准确率符合要求；
8.输出功率≥12kVA。
	个
	1

	2
	储能系统
	一、UPS
1.额定功率：6KVA，标准机架式UPS；
2.采用DSP全数字控制；
3.输入电压范围：120～280V；
4.标配电池后备时间:≥4min；
5.输入功率因数：≥0.99；
6.配置蓄电池组持续供电≥60min；
7.数量：1台。
二、电池包
1.标准机架式安装，与UPS相匹配；
2.后备时间（满载情况下）≥15分钟；
3.数量：1个。
三、蓄电池
1.容量：≥200AH/12V，为平台直流设备供电；
2.采用免维护电池，深放电恢复性能好，无游离电解液，侧倒90度仍能使用；
3.数量：1个。
	套
	1

	3
	充电器
	1.全自动智能充电器；
2.12V、24V自动识别；
3.智能控制：充电电流6-30A可调/交流输入过流、输出短路及电池反接保护；
4.电池容量显示；
5.恒流、恒压、浮充智能三阶段，无过充危险。
	台
	1

	4
	发电机
	1.额定功率：12kW/15kVA；
2.额定电压：230V（单相）；
3.频率[Hz]：50；
4.额定转速[rpm]：2000≤额定转速≤3000；
5.绝缘防护等级：H；
6.电压调节方式：VCS；
7.VCS调节电压波动范围(80%额定功率)：±3V；
8.功率因数：0.8；
9.机组尺寸：≥760*515*610mm；
10.重量：≥192KG；
11.噪音等级（7米/3米/1米）：≤54/64/68分贝。
12.发电机型式：高级型号-标准异步发电机、无刷电机、无信号噪声、无旋转线圈、精确控制、高保护等级、完美的正弦波输出、短路稳定性、水冷、过载保护。
	套
	1

	5
	接地桩
	1.碳钢镀锌接地针长度：≥1米；
2.接地铜线线径：≥32平方，长度：≥15米。
	套
	1

	（三）
	集中控制系统

	1
	集中控制主机
	1.RJ45以太网接口≥1个，支持TCP/IP、UDP协议；
2.红外控制端口≥12个，支持30-65K载波，支持间隔码、重复码，适用于所有红外控制设备；
3.RS-232控制端口≥12个，支持PELCO-D、PELCO-P、VISCA及自由协议，支持1200-115200波特率；
4.RS-485/RS422控制端口≥4个，支持MODBUS、PELCO-D、PELCO-P、VISCA及自由协议，支持1200~115200波特率；
5.强电/弱电继电器控制端口（NC）≥8个；
6.强电/弱电继电器控制端口（NC+NO）≥4个,能方便地应用于双控功能；
7.AD采集端口≥4路；
8.支持windows、IOS及安卓平台手持终端，并发控制≥4路。
	台
	1

	2
	红外发射棒
	1.配合集中控制主机使用，用于对红外设备的控制；
2.支持30-65K载波；
3.自带连接线：≥1.5米；
4.标准3.5TRS接口。
	套
	1

	3
	移动控制终端
	1.屏幕：≥12.2英寸，≥2800×1840分辨率，≥144Hz刷新率，≥2000nits峰值亮度；
2.内存+储存：≥12G+256G；
3.后置摄像头：≥1300万像素+800万像素广角；
4.前置摄像头：≥800万像素；
5.电池容量：≥10100mAh；
6.连接性：支持WLAN2.4GHz和5GHz，蓝牙5.2，支持BLE，支持AAC、LDAC，支持星闪，支持USBType-C，OTG等功能；
7.感应器：指纹传感器、环境光传感器等。
	台
	1

	4
	集中控制软件
	1.专业界面设计、逻辑设计二合一软件；
2.系统自动完成界面、逻辑控制内部通信，编程一次完成，能有效提高设计、调试效率。
3.程序同时支持IOS及安卓平台，一次编写，跨平台共用；
4.支持TCP/IP协议，UDP协议；支持HTTP协议；
5.集成IE内核；
6.支持MPEG视频解码;
7.主要功能：①切换音视频矩阵，②箱体内照明开关，③升降折叠云台控制，④舱顶摄像机变焦操作功能，⑤控制其他用电设备的电源开关。
	套
	1

	（四）
	供水系统

	1
	水槽
	1.材质：采用全新高密度PP纯料注塑成型，不含碳酸钙等填充料；耐酸碱、耐有机溶剂、耐王水，抗老化、韧性好；
2.成型工艺：高压一体注塑成型，槽体无接缝、无缩痕、无气泡、无裂纹；
3.尺寸规格：外径≥550×450×310mm，内径≥480×370×300mm；
4.壁厚：主体壁厚≥6mm，受力边≥7mm；平整不变形，四边平整度≤1mm；
5.槽体结构：内槽圆角R≥10mm，易清洁、无死角，底部带导流坡度/导流线，无积水，一体化防溢流槽/溢水口，防止外溢；
6.表面处理：亮釉工艺，与台面纹理协调；
7.下水口：φ50mm一体注塑下水口，密封防漏；配高阻水盖、防臭下水组件；
8.耐温性能：长期0～90℃，短期可达100℃；耐沸水、耐蒸汽，不易变形；
9.耐化学性：可耐受77%硫酸、70%硝酸、36%盐酸、42%氢氟酸、饱和氢氧化钠等强腐蚀试剂浸泡，表面无明显变化。
	套
	1

	2
	水龙头
	1.阀体:采用H59-1铜棒热锻压制造；
2.直管:采用⌀26*1.2mm管径的H63铜管制造；
3.臂管:采用⌀22*1.2mm管径的H63铜管制造；
4.鹅颈弯管:采用⌀19*0.7mm管径的H63铜管制造，可旋转角度：≥360°；
5.出水嘴:采用H59-1铜棒热锻压制造；
6.涂层:环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射；
7.颜色:白；
8.开关阀门:陶瓷阀芯,90°旋转,使用寿命：开关≥60万次；
9.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适；
10.温度范围:1°C≤温度≤95°C；
11.推荐压力:1bar≤压力≤5bar；
12.承受压力:≥10bar；
13.进水接口:G1/2；
14.安装开孔:⌀22mm。
	个
	1

	3
	洗眼器
	1.主体材质：SUS304不锈钢（Ni≥8%），防腐耐酸碱；表面镜面抛光/环氧树脂喷涂；
2.喷头配置：双喷头独立，带自动弹开防尘盖（启动即脱落）；内置滤网防杂质；
3.冲洗流量：≥1.5L/min（单眼），双眼总流量：≥3.0L/min；
4.持续冲洗时间：≥15min；
5.进水压力：0.2–0.4MPa（2–4bar）；静态耐压≥1.0MPa；
6.水温要求：16℃至38℃（避免过冷/过热造成二次伤害）；
7.启动响应：≤0.5秒出水；
8.进水接口：G1/2（DN15）；
9.安装开孔：Ø33–Ø35mm；
10.水流形态：柔和柱状/雾状，全覆盖双眼内外眼角，无冲击力；
11.防回流设计：内置真空破坏器，防止水源污染。
	套
	1

	4
	净水箱
	1.材质：整体采用304食品级不锈钢板材，激光裁切一体焊接成型，焊缝抛光处理；耐腐蚀、抗氧化、水质无析出；
2.结构设计：箱体内部加装纵横组合式防浪加强隔板，削弱颠簸水体冲击力；箱体外部焊接整体加强筋，提升结构强度；
3.保温装置：表面覆盖高密度聚氨酯保温层，保温层厚度≥20mm；隔热防冻、延缓水温升温，夏季抑制水质变质，冬季降低结冰概率；
4.配套功能：搭载水位检测系统，实时反馈水箱容量，支持高低水位报警；集成密封加注口、高位溢流排气阀、负压泄压装置、顶部检修口、底部倾斜排污口；配备防冻排水球阀，可一键排空残水；
5.性能参数：-35℃≤工作温度≤80℃；所有接口采用双层硅胶密封结构，抗震防漏，适配复杂路况，无渗水、无异响；
6.容积：≥150L
7安装形式：卧式模块化结构，底部配置减震防滑橡胶底座，四周预留固定吊耳，支持平铺、吊装两种安装方式。
	个
	1

	5
	污水箱
	1.材质：整体采用304食品级不锈钢板材，激光裁切一体焊接成型，焊缝抛光处理；耐腐蚀、抗氧化、水质无析出；
2.结构设计：箱体内部加装纵横组合式防浪加强隔板，削弱颠簸水体冲击力；箱体外部焊接整体加强筋，提升结构强度；
3.保温装置：表面覆盖高密度聚氨酯保温层，保温层厚度≥20mm；隔热防冻、延缓水温升温，夏季抑制水质变质，冬季降低结冰概率；
4.配套功能：搭载水位检测系统，实时反馈水箱容量，支持高低水位报警；集成密封加注口、高位溢流排气阀、负压泄压装置、顶部检修口、底部倾斜排污口；配备防冻排水球阀，可一键排空残水；
5.性能参数：-35℃≤工作温度≤80℃；所有接口采用双层硅胶密封结构，抗震防漏，适配复杂路况，无渗水、无异响；
6.容积：≥150L
7安装形式：卧式模块化结构，底部配置减震防滑橡胶底座，四周预留固定吊耳，支持平铺、吊装两种安装方式。
	个
	

	6
	水泵
	1.额定电压：12VDC；
2.最大开口流量：≥3.0GPM（≈11.3LPM）；
3.压力罐容积：≥0.75L；
4.启动压力：≥45PSI（≈3.1BAR）；
5.停止压力：≥55PSI（≈3.8BAR）；
6.进出口接口：1/2"MNPT（外螺纹）；
7.泵体结构：四腔隔膜泵；
8.膜片材质：Santoprene；
9.阀门材质：EPDM；
10.吸程：≥1.8m（6ft）；
11.介质温度：0°≤介质温度≤60°C。
	套
	

	7
	加热器
	1.额定电源：AC220V/50Hz；
2.额定功率：≥5500W；
3.调节方式：采用可控硅无极变频功率调节技术，按需调节加热功率；
4.加热核心：搭载稀土厚膜瞬热加热组件，热转换效率≥96%；
5.耐高温耐腐蚀，支持即开即热，无需储水预热，无热水储量限制；
6.控温性能：智能恒温控制系统，水温波动±1℃，支持多档位温度调节；
7.水路水压：0.02MPa≤适配工作水压≤0.6MPa；
8.接口：标准4分进出水接口；
9.安全防护：集成水电分离结构、防干烧保护、超温断电、漏电保护。
	台
	

	8
	前置过滤
	1.额定通量：≥20T/h，
2.额定净水流量：≥15T/h；
3.接口规格：DN25（1寸）通用进出水口；
4.过滤配置：过滤精度25μm；滤芯材质316L食品级不锈钢滤网；
5.过滤拦截率≥98.3%，可拦截泥沙、铁锈、虫卵、悬浮物等大颗粒杂质；
6.承压防爆：静态防爆耐压≥4.0MPa；
7.冲洗模式：集成电动自动刮洗+虹吸反冲洗双重模式，内置驱动电机；
8.供电方式：内置可充电锂电池，Type-C充电；满电续航6-12个月；
9.附加配置：搭载智能触控显示屏，具备一键手动冲洗、自动排污、缺水过载保护功能。
	套
	

	9
	中置过滤
	1.额定净水通量：≥4000L/d；
2.过滤精度：≤0.01μm；
3.滤芯材质：食品级PVDF外压式超滤膜，使用寿命可达3-5年；
4.适配工作水压：0.1MPa-0.4MPa；
5.机体材质：304不锈钢整机外壳；
6.维护方式：支持正冲洗/反冲洗双模式，一键手动排污；
7.接口规格：标准DN20六分内丝接口。
	套
	

	10
	管路系统
	1.含管路，电磁阀，排水阀，控制器等；
2.具备电控切换冷热水功能，电控排水功能等。
	套
	

	（五）
	照明系统

	1
	舱顶升降照明系统
	1.升起高度≥1.8米，动力源未启动上升。
2.云台可以360度水平旋转，180度垂直旋转；
3.云台安装2只150W大功率LED灯和摄像支架；
4.照明设备的待机电流应：≤200mA。
	套
	1

	2
	舱内照明
	1.厢体内部照明灯具采用嵌入式灯具，厢体顶部照明灯用于广域照明；顶部定制超大整板全光谱护眼LED面板灯，共计4块，单块尺寸：≥长1200mm×800mm；亮度和色温可调，
2.工作台上方照明灯用作工作照明，具有灯光亮度可调功能；
3.厢体内环境≥150Lx，实验台区域≥300Lx。
	套
	1

	3
	灯带
	1.电压：DC12V
2.功率：≤4.8W/m
3.LED：SMD2835，60灯/m
4.色温：4000K
5.CRI：≥90
6.光通量：≥300lm/m
7.灯带位于吊柜底部，共计4个，其中3条灯带尺寸：≥长3000mm×10mm，另外1条灯带尺寸≥长2200mm×10mm。
	套
	1

	（六）
	环境控制系统

	1
	温度调控系统
	一、顶置空调
1.额定制冷量：≥4000W；
2.制冷额定输入功率：≥1600W；
3.制冷额定工作电流：≥7.5A；
4.制热量：≥3000W；
5.制热额定输入功率：≥3120W；
6.制热额定工作电流：≥14.5A；
7.室内运行噪音：≤60dB(A)；
8.制冷剂：R22/1.2KG；
9.工作环境温度：-45℃≤环境温度≤+55℃；
10.数量：2台。
二、暖风机
1.发热量(KW)：3.2≤发热量≤5.2；
2.耗油量(L/H)：0.2≤耗油量≤0.45；
3.产品功率：≥5000W；
5.额定电压：DC12V；
5.工作温度：-40°C≤工作温度≤60°C；
6.制暖时间：≤3分钟；
7.过热保护：230°C+10°C；
8.重量：≤5.5kg；
9.数量：2台
	套
	1

	2
	冰箱
	1.制冷类型：全封闭直流压缩机；
2.总容积：≥75L；
3.适用电压：12V/24VDC（自动适配）；
4.额定输入功率：≥55W；
5.24小时能耗：0.33kWh（5/25℃工况）；
6.控温范围：冷藏室0~12℃，冷冻室-5~-15℃；
7.运行电流：约4A（12V）。
	台
	1

	3
	通风口
	1.供电电压：DC12V；
2.额定功率：≤15W；
3.驱动结构：内置无刷直流静音电机，支持正反转，可排气、进风双向切换；
4.启闭方式：通电自动开启百叶，断电自动闭合；
5.通风风量：额定工况≥90m³/h；
6运行噪音：满载运行室内噪音≤30dB(A)；
7.防护等级：≥IP55；
8.抗震性能：经过抗震优化设计，适配平台颠簸、震动工况；
9.其他配置：防蚊网，阻止蚊虫灰尘进入。
	个
	4

	（七）
	其他配件

	1
	市电线缆盘
	1.额定电压：AC220V；
2.额定电流：63A；
3.额定频率：50Hz；
4.电缆规格：≥3×10mm²（国标铜芯）；
5.电缆长度：≥30m；
6.盘体直径：≥400mm；
7.防护等级：盘体IP54；
8.绝缘等级：ClassF（155℃）；
9.工作制：连续工作制（100%ED）；
10.卷线电机工作电压：DC12V；
11.卷线模式：电动收线、手动放线（带制动装置）；
12.卷线速度：≥7m/分钟；
13.漏电保护：63A漏电保护器，动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s；
14.过载/短路保护：63A塑壳断路器；
15.输出插座：10A/16A插座。
	套
	1

	2
	折叠工作椅
	1.材质：黑架+黑PU面；
2.承重：≥100kg；
3.支持多档高度调节；
4.支持折叠收纳；
	把
	4

	3
	技师套装工具
	1.电讯维修工具套装数量：≥56件；
2.含万用表。
	套
	1

	4
	土木工具
	1.含锹、镐、锯、斧、撬棍、锤。包装：防水牛津布。
	套
	1

	5
	手持式吸尘器
	1.具有干湿两用式功能；吸拖二合一；
2.电机类型：无刷电机；
3.操作手柄：长度可进行调节；
4.吸嘴方式：毛刷吸头+地板吸头+细嘴长吸头；
5.吸力：≥19000Pa；
6.最大噪音：≤85dB；
7.无线吸尘续航时间：45分钟；
8.具备除螨功能；
9.电压：111≤电压≤240V，AC；
10.功率：≥220W；
11.线长：无线。
	台
	1

	6
	应急医疗包
	1.定制，应急医疗包≥27件套。
	套
	1

	7
	垫木
	1.用于辅助电动平衡支腿；
2.材质：聚乙烯(PE)；
3.尺寸：≥500*500*70mm；
4.单块重量：≤17.5KG；
5.一套数量：≥4块。
	套
	1

	8
	灭火器
	1）.干粉灭火器（2KG），数量：2瓶；
技术参数：
1.药剂充装：ABC干粉，额定充装量2kg；
2.灭火级别：1A、21BCE；
3.公称压力：1.2MPa（20℃）；
4.喷射性能：喷射时长≥8s，有效射程≥3m；
5.使用温度：-20℃≤使用温度≤+55℃。
2）.机架式全幅机同灭火器（3KG），数量1台；
技术参数：
1.安装规格：19英寸标准机架式，2U高度；
2.充装介质：全氟己酮1230洁净灭火剂；
3.药剂充装量：≥3kg；
4.贮存压力：1.2MPa（20℃）；
5.启动温度：68℃感温启动；
6.辅助启动：DC24V电控联动启动；
7.喷射时间：≤10s；
8.适用火灾：A、B、C类电气火灾；
9.保护容积：2.5≤保护容积度≤3.5m³；
10.工作环境温度：0℃≤工作环境温度≤50℃；
11.壳体材质：冷轧钢板静电喷塑+防腐储液罐体；
12.防护等级：≥IP54；
13.反馈信号：火警、喷放、故障、压力异常无源触点信号；
14.外形尺寸：≥532×480×88mm；
15.整机重量：≥19kg；
16.环保参数：ODP=0，GWP极低，无腐蚀无残留；
17.配置功能：自带压力表、实时温度显示、手动紧急启停按钮。
	套
	1

	9
	道路记录仪
	1.视频分辨率：3K超清2880×1620P，支持1440P@60fps；
2.镜头规格：6玻镜头，F1.6大光圈，142°超广角；
3.显示屏幕：≥3英寸；
4.远程通信：内置4G模块，支持远程实时查看、碰撞推送；
5.定位功能：GPS模块，支持轨迹回放、时间自动校时；
6.夜视能力：星光夜视，WDR宽动态，夜间成像清晰；
7.智能辅助：ADAS驾驶辅助；
8.存储规格：≥256G；
9.供电设计：超级电容，-20℃≤工作温度≤70℃；
10.语音功能：智能语音声控，拍照/录像语音指令；
11.安全机制：G-SENSOR碰撞锁定，循环录像不漏秒；
12.含3年4G流量。
	台
	1

	10
	烟雾报警器
	1.工作原理：双光路光电式（红外+蓝光）；
2.通讯方式：NB‑IoT；
3.供电电池：DC3V，CR17505锂电
4.电量：≥2800mAh；
4.电池寿命（正常环境下平均）：≥5年；
5.报警性能：本地声光报警，音量≥85dB；
6.故障告警：低电压、防拆、迷宫污染、蜂鸣器故障上报；
7.自检功能：支持手动/自动自检。
	个
	3

	11
	携式强光手电
	1.灯芯：LEDP90；
2.功率：≥36W；
3.射程：≥250米；
4.电压：3.7V；
5.充电接口：Type-C充电口；
6.电池容量：≥5000mAh；
7.续航：5小时≤续航时长≤8小时；
8.材质：铝合金。
	个
	1

	12
	便携式应急全景升降移动照明系统
	1.光源功率：≥180w；
2.额定电压/电池：DC22.2V，25Ah高能锂电池，带BMS保护；
3.照度（10m）：强光≥600lx，中光≥450lx，弱光≥340lx；
4.连续照明时间：强光≥6h，中光≥9h，弱光≥12h；
5.升降高度：五节伸缩，最大升起≥3.5m，可360°环照/单向照射；
6.灯头调节：三灯头独立可调，-60°≤水平角度≤60°、0°≤垂直角度≤160°；
7.防护等级：≥IP66；
8.警示功能：红蓝爆闪警示灯；
9.警示灯夜间可视距离：≥1km；
10.控制方式：面板三档调光+蓝牙APP无级调光/电量监测；
11.收缩尺寸：≤235×230×1145mm；
12.展开尺寸：≤φ765×3545mm；
13.重量：≤13kg。
	套
	1

	14
	万向抽气罩（含负压风机）
	（1）.万向抽气罩
1.关节:高密度PP材质，可360度旋转调节方向；
2.关节密封圈:高密度橡胶；
3.关节连接杆:304不锈钢弹簧装置；
4.关节松紧旋钮:高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承；
5.气流调节阀:手动调节外部阀门旋钮；
6.拱型杯型集气罩:高密度PP/PC材质；
7.伸缩导管:≥⌀75mmPP；
8.固定底座:模具注塑一体成型。
（2）.负压风机
1.转速:≥2750/2300r/min；
2.噪音:≤40dB(A)；
3.功率:≥110W；
4.风量:≥610m3/h；
5.静压:≥350Pa。
	套
	1

	（八）
	音频系统

	1
	舱顶高清摄像机
	1.分辨率：≥1920x1080；
2.支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间;
3.光学变倍：≥25倍;
4.信噪比：≥50dB；
5.采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达50m;
6.POE供电；
7.加装防护外壳。
	台
	1

	2
	舱内半球摄像机
	1.像素：≥400万像素；
2.清晰度:≥1080P；
3.支持红外夜视自动切换；
4.有效距离范围:1~5米；
5.支持POE供电；
6.视频压缩标准：H.264、H.265；
	台
	4

	3
	硬盘录像机
	1.支持H.265、H.264编码前端自适应接入；
2.支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；
3.支持HDMI和VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出；
4.支持智能侦测、视频回放及备份功能；
5.配置硬盘：≥8T；
6.POE网口：≥16个；
7.POE总功率：≥150W。
	台
	1

	4
	音视频系统
	一、显示器
1.屏幕尺寸：≥43英寸；
2.屏幕比例：16:9；
3.最大分辨率：≥1920×1080；
4.背光源类型：E-LED；
5.像素间距：≥0.36375(H)mm×0.36375(V)mm；
6.亮度：≥380cd/㎡；
7.对比度：≥4000:1；
8.数据接口：VGA，HDMI；
9.响应时间：≤8ms；
10.可视角度：≥178°(H)/178°(V)；
11.色深度：8bit，16.7M；
12.刷新率：≥60Hz；
13.数量：1台。
二、音响
1.峰值功率：≥80W；
2.阻抗：≥8Ω；
3.频率响应：50Hz≤频率≤20KHz；
4.数量：1套
	套
	1

	5
	音视频矩阵
	1.输入信号格式：3G-SDI、HD-SDI、HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS；
2.输出信号格式：3G-SDI、HD-SDI、HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS；
3.支持图像最高分辨率：≥1920x1200@60Hz；
4.矩阵规模：≥8×8；
5.具有信号均衡补偿、修正和自动调节功能，确保信号转换切换后无损耗；
6.场逆程切换，保证切换更快、切换瞬间画面更完整；
7.提供多种通讯方式：RS-232控制、RS-422控制和TCP/IP控制；
8.提供多种控制方式：外置专用面板控制和专用软件控制；
9.专用控制软件，实时显示输入输出工作状态，并可进行倍线处理；
10.模块化前后插板式结构；
11.安装方式：标准机架式安装；
12.支持集中控制系统控制。
	台
	1

	（九）
	通信系统

	1
	5G路由器
	1.网络支持：支持双模5G/4G全网通；
2.防护等级：≥IP67；
3.天线：内置5G天线，采用定向+全向混合天线技术，四根内置天线中，两根全向天线负责360°信号覆盖，另两根定向天线通过10dBi增益实现特定方向信号增强；
4.内存：≥1GBDDR4；
5.闪存：≥1GB。
6.GRRJ45网口接口：≥1个。
7.SIM卡：≥1个。
8.供电：支持连接PoE适配器或PoE交换机进行远程供电；
9.防护：加装玻璃钢罩保护。
	个
	1

	2
	无线AP
	1.主芯片：主频≥720MHz；
2.内存配置：≥DDR2128MB；
3.功放芯片：2.4GSKY85330-11，5.8GSKY85735-11；
4.发射功率：≥500mW（27dBm）；
5.接收灵敏度：≥-96dBm；
6.工作频率：2.4GHz（2.412-2.472GHz）、5.8GHz（5.18-5.825GHz）；
7.网口规格：1个10/100/1000MbpsWANRJ45端口，支持POE供电（防水接头）；
8.供电方式：POE供电（802.3af/802.3at标准，100米），标配48V0.5APOE电源适配器；
9.防护等级：2KV雷电防护（可外接避雷器）、IP67等级；
10.工作环境：-40℃≤温度≤55℃，10%≤湿度≤90%RH（不凝结）。
	个
	1

	3
	天线倒伏装置
	1.垂直旋转角度：≥90°；
2.旋转力矩：≥40N.M；
3.最大承载：≥15KG；
4.安装方式：固定安装；
5.供电电压：DV12V；
6.支持集中控制系统控制。
	套
	1

	4
	网络交换机

	1.固定端口（100/1000Mbp以太网口）：≥16个；
2.交换容量：≥36Gbps；
3.转发能力：≥26.8Mpps；
4.模式切换：标准交換网络克隆汇聚上联端囗隔离；
5.MAC表：8K；
6.交换模式：存储转发；
7.电源：100~240VAC；
8.散热方式：风扇散热。
	个
	1

	二
	配套仪器设备

	（一）
	离子色谱仪
	1.离子色谱系统，包括耐6000psi压力的PEEK高压泵1套，在线电解淋洗液发生器，内置电动六通阀，可升降温且能同时容纳四根以上色谱柱的柱温箱，阴离子抑制器，电导检测器，兼容4μm小粒径色谱柱。
1.1标配漏液传感器，实时监控泵、色谱柱、六通阀、电导检测器及管路的连接状态。
1.2兼容Viper接头及管线。
1.3淋洗液监视器：淋洗液自动发出红光或者绿光，警告淋洗液的量是否足够。
2.泵
2.1梯度泵：高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵所有部件含泵外壳、单向阀外壳、单向阀阀芯、管路等均需PEEK非金属材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。
2.2流速设定值误差：<0.1%。
2.3流速稳定性误差：<0.1%。
2.4梯度精度和准确度：≤0.5%。
2.5压力波动：＜1%。
2.6真空脱气：标配。
2.7梯度产生曲率：1-9，任意数值可选。
2.8PEEK材质，最大耐压：41Mpa（6000psi）。
2.9密封圈清洗：标配独立的在线密封圈清洗系统，可与分析同步进行，减少密封圈的磨损，延长泵的使用周期。
2.10淋洗液截止阀：标配。
2.11流速范围：0.000-10.000mL/min（无需更换泵头）。
2.12梯度产生方式：使用四相机械式混合的梯度单泵产生多阶淋洗梯度(Gradient)，不可为使用多组泵产生多阶淋洗梯度。
2.13泵废液阀需集成在泵内部，泵和废液阀不能通过管路链接。
3.色谱分析柱
3.1与主机同品牌的高效高容量阴离子分离柱及保护柱1套，塑料非金属外壳。
3.1.1耐受0-14的pH工作范围，且最大耐压不小于3000psi，且耐受2.0mL/min及以上的流速，并且柱容量不小于200μeq/根。
3.1.2Cl-：NO2-的分离能力可达到10000:1，适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析。
3.1.3氢氧根淋洗液一针进样同时检测七种离子：氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、磷酸根，且一针样品分析时间不大于7分钟，七种离子均可达到基线分离，分离度均大于1.5。
4.柱温箱
4.1种类：原装进口柱温控模块。
4.2温度控制稳定性：＜0.05℃。
4.3温控范围：10-70℃。
4.4具有升降温和加热块预加热功能。
4.5加热方式：采用非接触式加热，可满足样品和淋洗液预热的需求，控温效果比接触式加热更好。
4.6可同时容纳四根以上色谱柱。
4.7标配耗材识别监控：可识别并监控抑制器、淋洗液发生罐、捕获柱等耗材的使用状况，为耗材的维护提供全面参考信息。
5.抑制器
5.1自动电解连续再生微膜抑制器。无需外加酸（包括但不限于硫酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等）进行化学再生。无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换。
5.2抑制器容量200mM氢氧化钠或氢氧化钾，1.0mL/min流速，至少持续30min。提供多种抑制模式，自循环电抑制、外接水模式等。所有样品和标样均通过同一抑制器，且淋洗液与再生液通道完全独立。
5.3抑制器配有外部温控。
6.电导检测器
6.1类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号。
6.2电导池控温范围：环境+5℃到60℃
6.3电导池温度稳定性：<0.001℃
6.4电导池电极材料：钝化316不锈钢
6.5电导池体材料：化学惰性聚合材料
6.6全程信号输出范围：0-16000μS/cm，无需调整量程。
6.7电导池体积：≤0.7μL。
6.8检测器分辨率：≤0.003nS/cm。
6.9检测器耐受最大压力：≥8Mpa。
6.10信号采集频率：不低于90Hz。
6.11电导检测器配有外部温控。
7.软件
7.1操作界面模拟Microsoft®office操作系统，易于学习和操作。
7.2基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据。
7.3可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出PDF、EXCEL、cmbx、AnDI等格式数据，方便数据读取和传输。
7.4可同时控制本公司离子色谱、气相色谱、液相色谱、质谱检测器。
7.5可升级至网络版软件，操控第三方气相色谱和液相色谱仪器，无需借助第三方软件即可完全符合FDA21CFRPart11中有关电子签名以及电子记录的规定，能够完全满足GxP中有关计算机化系统的要求。
7.6支持仪器相关耗材运行状况的审计追踪和溯源，包含但不限于电解淋洗液发生器、抑制器等。
7.7具有色谱峰智能积分功能，提供多种可视化的积分方式，一键选择即可完成智能积分，多种积分方式灵活快速切换。
7.8标配网页Flash虚拟柱软件技术，模拟本公司10款以上阴离子色谱柱对30种以上阴离子和有机酸的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性。可选配软件集成全功能版虚拟柱技术。
8.在线电解淋洗液发生器
8.1洗液发生器耐压5000psi，兼容高压色谱柱。
8.2梯度产生曲率：1-9，任意数值可选。
8.3梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区，梯度延迟体积小，梯度延迟时间短。
8.4梯度精度：≤0.2%。
8.5梯度准确度：≤0.2%。
8.6提供等度和高压多步梯度。
8.7产生方式：利用电解产生的H+或OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生。
8.8KOH、LiOH、NaOH、MSA和K2CO3等多种电解淋洗液发生罐选择。
8.9支持同时安装两个淋洗液罐供双系统使用，或两淋洗液罐串联使用。
8.10标配连续电解自动再生捕获柱，进一步净化淋洗液。
8.11标配高压自动脱气装置，进行淋洗液脱气。
8.12软件控制：在软件中直接输入所需淋洗液浓度，而非编写百分比等其他非浓度参数。
	个
	1

	（二）
	便携式X光探伤
	1、搭载微焦点X射线源，细节分辨能力≤10μm，可实现2D实时成像与3D断层扫描双重检测；
2、采用自研HDI高清图像处理引擎，成像灰度等级4096级，成像符合GB47013无损检测标准；
3、整机轻量化便携结构，可现场移动开展文物、小件工件内部无损探伤；
4、支持360°无线缆旋转扫描，成像速度快，单次成像0.3-1.3秒；
5、配套数字平板探测器，图像自动存储、可导出，内置缺陷观测、尺寸测量、三维重建分析软件，支持自动生成检测报告；
6、设备自带辐射安全防护结构，具备超压、过载安全保护，可室内、库房现场非接触式检测，适用于文物内部结构、铸件、小型构件内部气孔、裂隙、夹层缺陷探查。
	个
	1

	（三）
	移动式多用途拉曼光谱仪
	1、主机
具有高度整体性，激光器，滤光片，光栅，探测器等均集成在同一主机内。
要求仪器针孔共焦技术，内置真实存在的机械共焦针孔，非狭缝虚拟共焦和光纤。
数据采集模式，数量≥四种：单窗口信号采集（同时谱）、多窗口连续信号采集（无缝高分辨接谱）、多窗口断续信号采集（随意设定断续波段）和连续扫描信号采集。
仪器占地不大于1*1米。
2、自动化功能
[bookmark: OLE_LINK1]自动切换激发波长：软件控制一键式切换3个激发波长，无需任何手动插拔和调整。
自动切换白光照明和拉曼测量。
自动切换共焦针孔，自动切换狭缝。
自动切换≥4块光栅
自动荧光背影校正，自动曝光。
3、激发波长
532nm高稳定性固体激光器，激光输出功率≥90mW。
785nm高稳定性固体激光器，激光输出功率≥90mW。
软件控制，自动切换激光光路。
4、光谱仪
拉曼频移范围：≥60-9000 cm-1（532nm激发），≥50cm-1-6000cm-1（638nm激发），50cm-1-3200cm-1（785nm激发）。
光谱分辨率：≤1cm-1（氖灯线半高宽，测试条件：≤1800光栅，狭缝宽度≥50um）。
灵敏度：硅三阶峰的信噪比≥40 :1，并能观察到四阶峰。测试条件：采用532nm激发，100X物镜，积分时间100秒，重复3次或者积分时间50秒，重复6次。
重复性：≤+-0.02cm-1（30次测量Si 520cm-1拉曼峰）。
5、XYZ自动平台
XYZ自动平台：X≥75mm；Y≥50mm；Z≥20mm。
XYZ最小步进≥10nm。扫描范围75mm*50mm，采用单一平台进行大面积和高分辨成像。
6、实时聚焦附件
通过软件控制样品移动，采用反馈信号（激光信号，拉曼信号，白光信号）对应显微图像实时聚焦。（需提供不同反馈信号的实际测试视频作为技术证明文件）。
超快速进行粗糙表面拉曼实时成像。
7、计算机及软件包
专业拉曼PL光谱采集和处理软件包（支持中英文） - 包括仪器控制，数据采集、计算和处理及曲线拟合等各项功能。
报告输出：可自定义输出报告模板，自动输出实验报告。

	个
	1

	（四）
	内窥镜
	1、屏幕尺寸:7英寸触摸屏。
2、清晰度:镜头100万像素，屏幕分辨率1920*1200；
3、材质:外壳镁铝合金+耐磨钨合金丝编制管线；
4、镜头配置:四条可更换管线（直视双目测量镜头、侧视双目测量镜头、打捞钳通道镜头、自动对焦镜头)；
5、镜头旋转角度:电动360°；
6、照明光源:光纤；
7、有效工作长度:3米；
8、存储:机身内部存储、SD卡、U盘；
9、防水等级:IP67；
10.三维测量:点到点、点到线、点到面测深度、多段线、闭合线段、局部放大视窗辅助功能(3倍校准)、选点微调导航、测量数据列表。
	个
	1

	（五）
	便携式高光谱
	高光谱成像仪技术参数及配置要求:
1、光谱范围900-1700nm；
2、图像分辨率≥1280*1280；
3、光谱分辨率≤6nm；
4、光谱通道数大于等于1024；
5、分光方式:透射光栅分光；
6、像素大小≥5un*5um；
7、最小工作距离≤150mm；
8、狭缝宽度≥25um；
9、有ROI功能，可以实现多个区域ROI；
10、具备反射功能(可与图像和光谱测量同时进行，不得单独提供模块或替换主机上的部件）；
	个
	1

	（六）
	充氮制氮设备

	1
	小型制氮机
	1.出气量10L/min；
2.总功率1600W；
3.氮气纯度99%；
4.工作电压220V50HZ；
5.500×600×1100(mm)。
	个
	1

	2
	氮气加湿机
	1.湿度控制范围30%～80%；
2.进气压力≤0.06MPa；
3.具备压力安全保护；
4.支持快速管道接口；
5.工作时无需供电；
6.设备尺寸430×264×520(mm)。
	个
	1

	3
	充氮保护箱
	1.支持箱内温湿度监测；
2.支持箱内氧气浓度监测；
3.支持监测数据本地显示；
4.监测数据可实现无线传输；
5.换气率0.03D-1；
6.采用ABS工程塑料；
7.具备压力安全保护；
8.外部尺寸1200×500×450(mm)
	个
	1

	（七）
	环境监测系统

	1
	便携式小型气象站
	1.湿度传感器:测量范围：-30℃～+60℃,分辨率：0.1℃；
2.湿度传感器:测量范围：0～100%,分辨率：0.1%RH；
3.超声波风速传感器：测量范围：0～40m/s，分辨率：0.01m/s；
4.超声波风向传感器：测量范围：0～360°，分辨率：1°；
5.氮氧化物NOX传感器：范围：0～5ppm，分辨率：20ppb；
6.臭氧O3传感器：测量范围：0～1ppm，分辨率：10ppb；
7.二氧化硫SO2传感器：测量范围：0～10ppm，分辨率：10ppb；
8.二氧化碳CO2传感器：测量范围：0～5000ppm，分辨率：10ppm；
9.具备433MHz无线自组网通讯；
10.内置电池供电；
11.支持在线参数设置；
12.支持传感器工作状态监测；
13.支持时钟同步；
	个
	1

	2
	土壤含水量检测仪
	测量范围：0%～90%，精度：±0.1%，0～10%;精度：±0.5%,10%～40%;精度：±1%,40%～90%;
响应时间：1秒
体积：220×74×40（mm）
重量：230克
使用环境：-5℃～+50℃
	个
	1

	3
	土壤含盐量检测仪
	测量范围：0～20%
测量精度：±2%FS
体积：176×25×39（mm）
重量：87克
使用环境：10℃～40℃
	个
	1

	4
	土壤PH测试仪
	pH量程:0.00～14.00
pH精度:±0.1pH解析度:0.01
温度量程:0～70.0°C
温度精度:±1°C解析度:0.1
	个
	1

	5
	土壤含水率电导率温度监测终端
	1、433MHz无线自组网通讯;
2、具备时钟同步；
3、支持历史数据存储；
4、支持历史数据回补；
5、支持数据传输间隔设置；
6、温度测量范围：-10∽60℃；
7、温度测量分辨率：0.1℃；
8、温度测量精度：±0.5℃；
9、含水率测量范围：0∽100%；
10、含水率测量分辨率：1%；
11、含水率测量精度：±5%；
12、电导率测量范围：0∽10000us/cm；
13、电导率测量分辨率：10us/cm；
14、电导率测量精度：±5%；
15、内置电池供电电池续航时间1年(1次/30分钟)；
	个
	4

	6
	多通道网关
	1.使用无线传感网络信号覆盖所要监测的区域后,打开设备电源开关即可；
2.具有自组织网络的能力,能够自行搜索及加入网络；具有周期性心跳包,周期性向网关发送心跳包以表征工作状态；
3.具有记录和上报路由信息的能力,发出的心跳包到达网关的路径能够被上位机解析,供其描绘网络拓扑关系图；
4.具有链路质量侦测能力。在信号微弱或不稳定情况下,能够自行判别,并搜索和优选更优质的网络传输路径。具有数据校验的能力。在收到数据包时,能够根据数据包的CRC信息验证数据的正确性；转发的数据包中携带CRC校验信息,在数据包被父节点收到后,上位机能验证数据的正确性；
5.具有反馈能力,成功接收到数据包后,予以回复,表明成功接收状态；
6.具有数据重发机制,当数据发送失败后,具有回避及重发机制。如果数据发送多次不成功,能够优选父节点并重新发送；
7.具有下行转发能力,自父节点接收下行包,并根据路由机制,转发至目标子节点；
8.无线网络网关与上位机通过远程方式连接,无线网络网关可以通过多种方式如网线、3G、4G、WIFI等连入Internet；发送功率≤22dBm；通讯距离大于200米（空旷条件下）；
9.具有灵活的供电方式,以便灵活安装,直流低压供电与交流市电供电可选；
	个
	1

	7
	环境监测平台
	一、环境监测服务器
1、硬件核心配置
搭载工业级四核处理器，标配8GBDDR4运行内存，256GB高速固态硬盘，支持硬盘扩容扩展本地存储；具备大容量本地缓存机制，网络中断时自动缓存全部监测数据，恢复联网后断点续传，杜绝监测数据丢失。
2、通信接口配置
配备双千兆自适应网口，支持网络冗余备份；多路RS485工业串口，可接入温湿度、氧气、小型气象站、充氮保护箱、紫外线传感器等全部监测终端；内置WiFi、4G无线通信模块，兼容有线、无线双通道数据传输；多路USB3.0高速接口，可外接存储、外设设备。
3、显示输出
搭载HDMI+VGA双路独立显示接口，支持双屏同步输出，可外接大屏实时展示环境监测总图、点位数据、趋势曲线。
4、系统兼容能力
支持Windows、国产麒麟、统信UOS多操作系统，可适配监测软件平台，统一采集、解析、存储全域监测点位数据，支持设备在线状态巡检、远程终端参数配置、程序远程升级。
5、数据处理与告警转发
实时汇总温湿度、氧含量、气压、光照、风速风向等多维度监测数据，自动生成历史趋势曲线；支持自定义参数安全阈值，超标后自动推送告警信息，完整留存告警记录、操作日志，全程可追溯审计。
6、供电与防护
工业宽压供电，支持12V~36V直流供电，具备来电自启、过载、短路保护；整机防尘抗干扰，工作温度区间-10℃~55℃，适配库房、展厅长期稳定部署。
7、结构与安装
标准19英寸1U机架式机身，支持机柜固定安装；全机身鳍片被动散热，无风扇零噪音，避免积尘故障；整机金属壳体电磁屏蔽，降低现场传感信号干扰。
8.数量：1个。
二、环境监测软件平台
1.支持各型无线监测终端数据接入；
2.具备监测数据存储；
3.具备监测数据分析功能；
4.具备数据展示功能；
5.支持监测数据导出；
6.具备监测终端参数设置功能；
7.具备时钟同步功能；
8.具备网关、终端状态监测。
9.数量：1个
	套
	1

	8
	紫外线计
	测试波长：365nm±2nm，峰值半高宽度Δλ≤15nm；
动态范围：0.1—100000μW/cm2；
相对示值误差：≤±8%；
分辨率：0.001μW/cm2；
重复性：0.001μW/cm2；
温度系数：-0.1%/℃；
刷新频率：3次/s(≥0.5μW/cm2)，1次/2s(<0.5μW/cm2)；
全程测量，无换档误差；
支持LCD显示；
RS232接口，可用于计算机远程监控；
具有保持功能；
供电电源：9V电池；
主机尺寸：135L×72W×33H(mm)。
	个
	1

	9
	光照度计
	动态范围：0.1—100,000lx；
相对示值误差：不超过±4%；
分辨率：0.001lx；
重复性：0.001lx；
数字V(λ)传感器光谱响应达国家一级照度计标准；
温度系数：-0.1%/℃；
刷新频率：3次/s(≥1lx)，1次/2s(<1lx)；
全量程测量，无换档误差；
支持LCD显示；
RS232接口，可用于计算机远程监控；
具有保持功能；
供电电源：9V电池；
主机尺寸：135L×72W×33H(mm)。
	个
	1

	（八）
	超声波清洗机
	容量:30L；
超声频率:40kHz；
超声功率:800W；
超声功率可调范围:0-100%；
加热功率:800W；
温度设定范围:室温-80°C；
工作时间可调:0-24h；
液位保护:有；
其他配置:降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水；AC220V/50Hz电源；
外形尺寸:531*326*435mm；
内槽尺寸:500*300*200mm。
	个
	1

	（九）
	成像设备

	1
	全画幅数码相机
	1、采用3300万像素部分堆栈式全画幅CMOS传感器，搭载AI影像处理器；
2、配备759点相位检测对焦，支持人、动物、鸟类、昆虫、车辆、飞机多类主体AI智能识别，低至-4EV暗光对焦；
3、电子快门最高30张/秒无黑屏连拍，支持预拍摄功能，动态范围16档；4、机身内置五轴防抖，最高7.5档防抖补偿；
5、视频支持全画幅4K60p、APS-C裁切4K120p10bitS-Log3录制，双石墨散热可长时间连续拍摄；
6、3.2英寸四向翻转触控屏，双USB-C快充接口，WiFi6无线传输；
7、机身重量659g，适配文物现场高清拍摄、影像留存工作。
8、配置256G存储卡；
9、相机包；
10、品牌座充；
11、标配电池1块；
	个
	1

	2
	镜头（远摄变焦镜头）
	1、适配卡口：适用于全画幅数码相机（须与采购全画幅数码相机卡口匹配，投标时注明适配卡口类型）；
2、焦距范围：70-200mm；
3、最大光圈：全程恒定F2.8；
4、最小光圈：F22；
5、光圈结构：11片圆形光圈叶片，虚化自然柔和；
6、光学结构：14组17片，搭载XA超级非球面镜片、SuperED超低色散镜片，有效抑制色散、畸变；
7、对焦系统：双XD线性静音马达，对焦快速、安静、精准、支持全时手动对焦；
8、最近对焦距离：70mm端0.40m，200mm端0.82m；
9、防抖性能：内置OSS光学防抖，多档位防抖，手持稳定拍摄；
10、滤镜口径：77mm；
11、防护性能：防尘防潮密封设计，前镜片氟涂层，防污防水易清洁；
12、产品重量：约1045g；
13、标配配件：原厂遮光罩、镜头前后盖、金属脚架环、镜头收纳包；
	个
	1

	3
	镜头（标准镜头）
	1、适配卡口：适用于全画幅数码相机（须与采购全画幅数码相机卡口匹配，投标时注明适配卡口类型）；
2、焦距范围：24-70mm标准变焦；
3、最大光圈：全程恒定F2.8大光圈；
4、最小光圈：F22；
5、对焦系统：四XD线性静音马达，对焦极速、静音精准，支持全时手动对焦；
6、最大放大倍率：0.32×，支持近距离特写拍摄；
7、机身尺寸：Φ87.8mm×119.9mm；
8、标配配件：原厂遮光罩、镜头前后盖、镜头收纳包、背带；
	个
	1

	4
	镜头（微距镜头）
	1、适配卡口：适用于全画幅数码相机（须与采购全画幅数码相机卡口匹配，投标时注明适配卡口类型）；
2、焦距规格：90mm定焦，专业微距镜头
3、最大光圈：恒定F2.8大光圈
4、最小光圈：F22
5、光圈结构：9片圆形光圈叶片，虚化自然细腻
6、光学结构：11组15片，搭载2片ED低色散镜片，有效消除微距拍摄色散与色差，画质纯净清晰
7、对焦系统：DDSSM直驱超声波马达，对焦安静精准、响应迅速，支持全时手动对焦
8、对焦方式：内对焦设计，对焦过程镜身无伸缩，稳定性高
9、最近对焦距离：0.28m
10、最大放大倍率：1.0倍1:1原生微距，支持无损微距特写拍摄
11、防抖性能：内置OSS光学防抖，手持微距、长焦拍摄稳定清晰
12、滤镜口径：62mm
13、机身尺寸：Φ79mm×130.5mm
14、产品重量：约602g，轻量化便携
15、防护性能：防尘防潮密封结构，适配室内外多场景拍摄，耐用可靠
16、标配配件：原厂遮光罩、镜头前后盖、镜头收纳包
	个
	1

	5
	闪光灯
	产品类型：专业影室高速单灯闪光灯，支持AirTTL无线闪光
闪光功率：500Ws/1000Ws两版本，功率无级精细调节
1、闪光持续时间：最短1/63000s，极速定格，杜绝运动拖影；
2、高速同步：支持HSS高速同步，最高快门1/8000s；
3、连拍性能：最高20次/秒高速频闪，适配高速抓拍、动态拍摄；
4、回电速度：全功率快速回电，续航稳定无延迟；
5、色温稳定性：全域色温波动±150K，次次闪光色温误差≤±20K，色彩精准统一；
6、造型灯：内置300W卤素造型灯，精准预览布光光影效果；
7、控制模式：支持TTL自动闪光、手动调光模式，适配多种拍摄场景
8、无线功能：内置ProfotoAir无线接收，100个无线通道，遥控距离可达300米
9、操作显示：高清大屏可视化操作界面，参数调节直观便捷；
10、适配配件：兼容保富图全系柔光箱、反光伞、束光筒、蜂巢、色片等专业光影附件；
11、机身性能：专业耐用机身，散热稳定，支持长时间高强度连续拍摄；
	个
	2

	6
	常亮灯
	1、产品类型：摄影摄像两用，LED常亮+影室闪光一体式专业影视补光灯
2、闪光功率：500Ws，支持11档调节，0.1档精细无级调光
3、闪光性能：支持Eco、Boost、Freeze三种工作模式，最短闪光持续1/21100s，高速定格无拖影
4、回电速度：极速回电，最快0.01秒，支持连续高速拍摄无漏闪
5、同步功能：支持HSS高速同步，兼容相机1/8000s高速快门
6、闪光控制：支持TTL自动闪光及精准手动调光模式
7、常亮灯光源：内置35W双色温LED常亮灯，兼顾造型预览、视频持续补光
8、出光角度：基础光束角60°，铺光均匀、覆盖范围广
9、无线控制：内置AirX无线系统，支持远程控光、多灯同步联动
10、色温表现：色温稳定精准，长时间拍摄色彩统一无偏差
11、配件兼容：通用保富图OCF全系柔光、塑形、滤色专业配件
12、机身特性：一体化紧凑机身，散热性能优异，可长时间高强度稳定工作
	个
	1

	7
	柔光罩
	1、产品类型：专业矩形柔光塑光配件，适配影视闪光灯、常亮补光灯
2、外形尺寸：60cm×90cm，标准纵深42cm，布光面积大、光影过渡柔和
3、主体材质：高强度钢制支架，耐磨柔光面料，耐高温不易变形
4、柔光配置：配备内层、外层双层柔光布，光线均匀通透，消除生硬阴影
5、安装方式：OCF快装卡扣结构，拆装便捷，适配保富图全系OCF灯头
6、兼容设备：完美适配保富图D2、D30等系列影视灯光设备
7、拓展性能：可搭配格栅、色片等配件，精准控光，限制光线溢出
8、产品重量：约0.55kg，轻量化便携，适配室内外拍摄场景
9、使用场景：适用于人像、产品、视频主光、辅光补光，光影质感专业统一
	个
	2

	8
	摄影灯架
	1、产品类型：专业摄影便携灯架，适配闪光灯、LED常亮补光灯
2、最大高度：2.6m，多档位高度可调，满足多场景布光需求
3、主体材质：高强度铝合金材质，坚固抗造、不易变形
4、伸缩结构：多节伸缩设计，快速升降，扳扣式锁紧，调节稳固便捷
5、收纳尺寸：折叠小巧便携，收纳不占空间，室内外拍摄通用
6、承重性能：承重稳定，可适配各类专业影视灯光设备
7、接口规格：标准1/4通用螺丝接口，适配绝大多数摄影灯具、配件
8、底部设计：防滑耐磨脚垫，落地稳固，有效防止滑动倾倒
9、适用场景：影棚静物、人像拍摄、户外短视频、直播补光等场景
	个
	3

	9
	相机三脚架
	1、产品类型：专业摄影摄像液压阻尼三脚架，适配单反、微单、摄像机
2、主体材质：航空铝合金材质，轻量化高强度，耐腐蚀不易变形
3、承重能力：最大承重7kg，可稳定搭载机身、镜头及外接配件
4、升降结构：三节伸缩腿管，独立锁扣设计，高度调节顺畅稳固
5、平衡系统：云台内置4kg预设配重平衡系统，俯仰拍摄稳定不点头
6、阻尼功能：水平、俯仰双向无级可调液压阻尼，运镜顺滑流畅
7、云台结构：75mm半球水平基座，支持快速调平，360°全景旋转
8、操控设计：可拆卸左右通用操控手柄，适配不同操作习惯
9、拓展接口：自带Easy Link拓展接口，可直接外接灯光、监视器配件
10、底部设计：防滑耐磨橡胶脚垫，落地稳固，适配室内外多场地环境
11、适用场景：视频拍摄、直播录制、静物摄影、会议记录、外景拍摄
	个
	1

	10
	相机三脚架
	1、产品类型：专业便携碳纤维摄影三脚架，适配微单、单反相机拍摄使用
2、主体材质：高强度碳纤维材质，轻便坚固、抗形变、耐腐蚀
3、承重能力：最大承重10kg，稳定承载相机、镜头及外接拍摄配件
4、升降结构：四节伸缩脚管，M-Lock旋扭锁止结构，升降快速、锁紧稳固
5、高度参数：最高工作高度1620mm，收纳高度仅430mm，便携易收纳
6、云台配置：原装496球形云台，支持360°全景旋转，角度调节灵活精准
7、快装系统：标配200PLPRO专业快装板，拆装快速，兼容多机型设备
8、拓展功能：自带EasyLink拓展接口，可外接补光灯、监视器等配件
9、脚管设计：多档位角度调节脚管，适配不平地面，适应性强
10、底部配置：防滑耐磨脚垫，落地稳定，有效防止拍摄滑动倾倒
11、整机重量：整机约1.55kg，轻量化设计，适合室内外移动拍摄
12、适用场景：风光摄影、人像拍摄、静物记录、外景采风、日常专业拍摄
	个
	1

	11
	多光谱相机
	（1）数码单反，BSFT技术改制紫外增强型，直视搜索即拍式红外紫外信息提取设备；
（2）总像素数：≥2400万像素；
（3）传感器尺寸：≥22.3×14.9mm；
（4）标配镜头：18-55mm支持紫外成像镜头一支。
（5）标配光源：365nm/850nm/白光一体化70W广角大幅面三合一光源（内置锂电池，充电指示）一支。
（6）标配滤光镜：紫外滤光镜/红外滤镜各1支。
（7）光谱描述：200-1000nm连续光谱响应能力。
（8）对焦方式：结合对应能力的镜头可进行单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦。
（9）本机视频拍摄：最高录像能力支持1920×1080(30帧，25帧，24帧/秒)以上高清录像。
（10）高清格式：支持1080P高清视频拍摄。
（11）视频输出：支持视频输出(NTSC/PAL)、HDMI输出。
（12）快门速度：B门，30秒，1/60～1/8000秒。
（13）感光度：基本拍摄区模式：ISO100-3200自动设置；创意拍摄区模式：ISO100-6400手动设置（1/3级单位），自动在ISO100-6400之间设定，或ISO扩展为“H”（相当于ISO12800）；曝光补偿:手动：±5级间以1/3或1/2级为单位调节自动包围曝光：±3级间以1/3或1/2级为单位调节（可与手动曝光补偿组合使用）。
（14）对外接口：数据接口:USB2.0。
（15）视频接口：AV接口。
（16）液晶屏类型：TFTLCD显示屏，可旋转液晶屏。
（17）液晶屏尺寸：≥3英寸。
（18）液晶屏像素：≥104万。
（19）存储卡类型：SD/SDHC/SDXC或者兼容卡≥16GB。
（20）照片格式：JPEG,RAW；可以同时记录RAW+JPEG。
（21）视频格式：MOV(H.264)。
（22）包装箱：专业三防箱，三脚架1个。
	个
	1

	二、琉璃河考古工作站

	序号
	产品名称
	明细内容
	单位
	数量

	一
	文物整理区

	（一）
	文物信息采集舱
	30尺标准舱，方舱面积27㎡
	
	

	1
	文物信息采集舱（舱体）
	舱体尺寸9000mm×宽3000mm×高3000mm
1、舱体采用钢结构一体式焊接结构，国标Q235B镀锌方钢
2、荷载要求：≥300kg/㎡
3、围板：
保温芯材：聚氨酯封边岩棉夹芯板，厚度≥50mm（A1级）
内装饰板：碳晶板（B1级）
外墙装饰板：铝单板防火等级：A1级；兼顾保温、隔热、隔声、防腐蚀、防水。
4、地板分层：
1.镀锌封底钢板
2.防潮铝箔层
3.隔音保温玻璃棉
4.18mm高密度水泥纤维承重板
5.找平层
6.耐磨防火复合地板/木纹地板（石塑复合材料）
5、墙板安装卧环（内嵌式），用于固定内部物品
6、舱内预留行吊预安装件。
7、窗户：断桥铝推拉窗，双层中空钢化玻璃，带防盗纱窗、防水密封条
8、大门：
门板材质：断桥铝平开玻璃门1200*2100mm
门禁系统；密码+刷卡二合一可扩展接入统一管理系统
9、通风：换气扇预留位
10、一体化预埋水电系统
电力：单相220V/50Hz，总进线标配15kW，
1.电源接口：快接工业插头
2.入户主线：16mm²国标铜芯电缆
3.插座回路：2.5mm²铜线，照明回路1.5mm²铜线
4.配电配置：国标3C配电箱、总漏电保护器、多路空开、五孔插座、空调专用16A插座、LED顶灯（600*300-4盏）+应急疏散指示灯、开关全套预装
5.线路隐藏式布线，线管阻燃，符合用电安全规范
给排水：预留给排水接口
11、设计使用年限：10年
12、抗震等级：8级
13、抗风等级：10级
14、防水等级：IPX5
15、防火措施：烟雾报警器+便携式灭火器
16、使用温度：工作状态：-45℃~55℃，贮存状态：-55℃~70℃
17、运输安装：
1.公路运输
2.安装方式：整体吊装落地，接水电即可投入使用
3.适配基础：混凝土墩
18、预装：折叠桌台1400*700mm3套
	个
	1

	2
	文物摄影棚
	1、背景布
1.调节方式：无线遥控；
2.可挂篇幅：4轴；
3.背景宽度：2米
4.高纯度摄影棉布：配置四色：灰色*1、黑色*1、绿色*1、白色*1
5.摄影棉布尺寸：2000mm×6000mm（定制）
2、柔光箱
1.尺寸：40cmx40cmx32cm
2.数量：3个一组
3.安装方式：壁挂式伸缩安装架
3、置物台
1.外形尺寸：1200×600（mm）
2.采用收折式安装。
3.工作台面用于文物放置。
4、补光灯3个
功率：1000Ws，F‑Stop：90.8
带屏幕显示功率范围档位
闪光时间 T0.5：最小功率 1/2780s，最大功率 1/1430s
最小功率最大连拍帧数：20fps
最大功率色温：5500K
输出误差：±0.1%
5、相机稳定铝合金支架
1.工作高度：725-1815mm
2.收缩高度：725mm
3.最低工作高度：90mm
4.不升中轴高度：1465mm
6、文物信息采集装备
1.传感器类型:CMOS传感器
2.画幅:全画幅
3.对焦系统:61点对焦系统,41个十字对焦点;TTL二次成像相位检测对焦
4.镜头1套：135mm全画幅镜头；镜头用途：微距镜头；镜头类型：定焦；镜头结构：8组12片
5.镜头1套：135mm全画幅镜头；镜头分类：单反镜头；镜头用途：标准镜头；镜头类型：定焦；镜头结构：6组8片
红紫外灯光照明2盏
	套
	1

	3
	文物吊运装备
	1、额定起重量：500Kg
2、电动葫芦起重量：500kg
3、手拉葫芦起重量：500kg
4、最大起升高度:吊钩底部至内部地面≥2200mm，净空越高越好
5、大车运行速度：0-20m/min，变频可调速
6、小车运行速度：0-20m/min，变频可调速
7、葫芦运行速度：4/1m/min，变频可调速
8、电源：220V50Hz
	套
	1

	4
	工作记录装备
	1、内置电动云台和一体化变焦镜头
2.支持正脸抓拍：
3、支持Wi-Fi功能
4、传感器类型:1/1.8＂CMOS
5、最低照度:彩色：0.001Lux@（F1.2，AGCON）；黑白：0.0001Lux@（F1.2，AGCON）；0LuxwithIR
6、宽动态:120dB超宽动态
7、焦距:2.8~12mm，4倍光学变倍
8、补光灯类型:红外
9、补光灯距离:普通监控：50m，人11、脸抓拍/识别：4m
10、防补光过曝:支持
11、水平范围:355°
12、垂直范围:0°~90°
13、水平速度:水平键控速度：0.1°~60°/s，速度可设；水平预置点速度：60°/s
14、垂直速度:垂直键控速度：0.1°~50°/s，速度可设；垂直预置点速度：50°/s
15、主码流帧率分辨率:50Hz：25fps（2560×1440）;60Hz：30fps（2560×1440）
16、视频压缩标准:H.265，H.264，MJPEG
17、网络存储:NAS（NFS，SMB/CIFS）
18、传输速率:11b：11Mbps；11g：54Mbps；11n：上限150Mbps
19、有效传输距离:150m（无遮挡无干扰，因环境而异）
20、天线数量:外置双天线
21、电源输出:DC12V对外供电，支持功率≤0.7W
22、网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据
23、SD卡扩展:支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256GB
24、报警输入:1路报警输入
25、报警输出:1路报警输出
26、音频输入:内置麦克风，1路音频输入
27、音频输出:内置扬声器，1路音频输出
28、电源:DC12V，最大功耗：24W；PoE（802.3at）
29、工作温湿度:-30℃~65℃，湿度小于90%
30、重量:1.90kg
31、防护:IP66
	个
	2

	5
	半球红外摄像机
	1、半球星光网络摄像机
2、鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀
3、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码
4、最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅
5、支持透雾，支持宽动态120Db
	台
	1

	6
	环境调控系统（恒温恒湿）
	1.制冷量：7.5kW
2.制热量：9.4kW
3.APF：4.35
4.内机尺寸mm（长*宽*高）：198x1180x439
5.外机尺寸mm（宽*深*高）：720×960×340
6.额定功率KW：3.1
7.噪声dB（A）室内机/室外机：40/54
8.恒湿除湿L/h:4.0
9.恒温加湿mL/h:170010.风量m³/h：1330
11.静压Pa：30
12.液晶彩屏恒温恒湿控制器
13.室内重量kg:22，室外重量kg:46
	套
	1

	（二）
	文物标本存储舱
	30尺标准舱2个，方舱面积共54㎡
	
	

	1
	文物标本存储舱（舱体）
	舱体尺寸9000mm×宽3000mm×高3000mm
1、舱体采用钢结构一体式焊接结构，国标Q235B镀锌方钢
2、荷载要求：≥500kg/㎡
3、围板：
保温芯材：聚氨酯封边岩棉夹芯板，厚度≥50mm（A1级）
内装饰板：碳晶板（B1级）
外墙装饰板：铝单板防火等级：A1级；兼顾保温、隔热、隔声、防腐蚀、防水。
4、地板分层：
1.镀锌封底钢板
2.防潮铝箔层
3.隔音保温玻璃棉
4.18mm高密度水泥纤维承重板
5.找平层
6.耐磨防火复合地板/木纹地板（石塑复合材料）
5、墙板安装卧环（内嵌式），用于固定内部物品
6、防盗：5面做3mm厚度镀锌钢板包覆
7、窗户：断桥铝推拉窗，双层中空钢化玻璃，带防盗纱窗、防水密封条
8、大门：
门板材质：断桥铝平开玻璃门1200*2100mm
门禁系统；密码+刷卡二合一可扩展接入统一管理系统
9、通风：换气扇预留位
10、一体化预埋水电系统
电力：单相220V/50Hz，总进线标配10kW，
1.电源接口：快接工业插头
2.入户主线：10mm²国标铜芯电缆
3.插座回路：2.5mm²铜线，照明回路1.5mm²铜线
4.配电配置：国标3C配电箱、总漏电保护器、多路空开、五孔插座、空调专用16A插座、LED顶灯（600*300-4盏）+应急疏散指示灯、开关全套预装
5.线路隐藏式布线，线管阻燃，符合用电安全规范
给排水：预留给排水接口
11、设计使用年限：10年
12、抗震等级：8级
13、抗风等级：10级
14、防水等级：IPX5
15、防火措施：烟雾报警器+便携式灭火器
16、使用温度：工作状态：-45℃~55℃，贮存状态：-55℃~70℃
17、运输安装：
1.公路运输
2.安装方式：整体吊装落地，接水电即可投入使用
3.适配基础：混凝土墩
	个
	2

	2
	文物存储架
	1、尺寸：2000*600*2200mm组合拼装式柜架
2、优质冷轧钢板材质：底框3.0mm、立柱2.5mm、隔板1.5mm、横梁2.0mm、顶板1.0mm、侧护板1.0mm
3、每列柜架配置A5标识牌：
4、钢制搁板单层承重600KG
5、重型横梁式结构，层高可调，节与节相通。
	组
	12

	3
	标准文物储存柜
	1、尺寸：1200*600*2200
1、主体采用1.2mm～2mm优质冷轧钢板，整体焊接单体柜架结构。
2、高度可调节4层钢制搁板，承重80KG
3、结构性防水，内置水平支撑脚结构，顶部并联式防震措施。
4、钢制柜门锌合金重型铰链，开启角度180°
5、柜架采用机械连杆锁具，同一库房所有储藏柜机械锁具钥匙可以通开或实现一柜一锁；
	个
	4

	4
	文物登记台
	1、钢制桌架，30mm复合实木台面，1200*600*700
2、可调节地脚支撑，
3、配套3抽屉柜；
4、配套人体工程座椅
	个
	2

	5
	半球红外摄像机
	1、半球星光网络摄像机
2、鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀
3、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码
4、最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅
5、支持透雾，支持宽动态120dB
	台
	2

	6
	环境调控系统（恒温恒湿）
	1.制冷量：7.5kW
2.制热量：9.4kW
3.APF：4.35
4.内机尺寸mm（长*宽*高）：198x1180x439
5.外机尺寸mm（宽*深*高）：720×960×340
6.额定功率KW：3.1
7.噪声dB（A）室内机/室外机：40/54
8.恒湿除湿L/h:4.0
9.恒温加湿mL/h:170010.风量m³/h：1330
11.静压Pa：30
12.液晶彩屏恒温恒湿控制器
13.室内重量kg:22，室外重量kg:46
	套
	2

	（三）
	文物整理舱
	40尺扩展舱1个，方舱面积80㎡
	
	

	1
	文物整理舱（舱体）
	40尺扩展舱
1、舱体尺寸：
11800mm×宽2200mm×高3000mm（运输折叠）11800mm×宽7040mm×高3000mm（安装展开）
2、舱体结构：国标Q235B镀锌方钢（镀锌方管+钣金结构件）
3、载荷：
中间荷载：1.5kN/㎡
侧翼载荷：1.2kN/㎡
3、围板：≥50mmA1级防火聚氨酯封边岩棉夹芯板
4、墙板
外墙：聚氨酯+铝单板
内墙：碳晶板（B1级）
5、地板：
主舱地板：
•外底防护：镀锌钢板+底面聚氨酯保温防水层
•承重龙骨：加密镀锌方管框架
•结构基板：15mmA级玻镁防火板/18mm水泥纤维防火板
•饰面层：PVC/SPC石塑地板
拓展地板：
•外底防护：外挂保温层+薄铝板防锈底封
•钢制龙骨：壁厚1.5mm镀锌钢管
•结构基板：18mm水泥纤维防火板
•饰面层：PVC/SPC石塑地板
6、窗户：断桥铝推拉窗，双层中空钢化玻璃，带防盗纱窗、防水密封条尺寸1000×1200mm--6扇
7、大门：
1.门板材质：断桥铝平开玻璃门1600*2100mm-2套
2.廊道连接：1200×2100mm-3组开口，预留廊道连接支撑防水法兰
门禁系统；密码+刷卡二合一可扩展接入统一管理系统
8、通风：换气扇预留位
9、一体化预埋水电系统
电力：单相220V/50Hz，总进线标配15kW，
1.电源接口：3级电箱
2.入户主线：16mm²国标铜芯电缆
3.插座回路：4mm²铜线，照明回路1.5mm²铜线
4.配电配置：国标3C配电箱、总漏电保护器、多路空开、五孔插座、空调专用16A插座、LED顶灯（600*300-9盏）+应急疏散指示灯、开关全套预装
5.线路隐藏式布线，线管阻燃，符合用电安全规范
给排水：预留给排水接口
10、防火措施：烟雾报警器+便携式灭火器
11、设计使用年限：10年
12、抗震等级：8级
13、抗风等级：10级
14、防水等级：IP54
15、使用温度：工作状态：-45℃~55℃，贮存状态：-55℃~70℃
16、运输安装：
1.公路运输
2.安装方式：整体吊装落地，接水电即可投入使用
3.适配基础：混凝土墩
	个
	1

	2
	文物存储架
	1、尺寸：2000*600*2200mm组合拼装式柜架
2、优质冷轧钢板材质：底框3.0mm、立柱2.5mm、隔板1.5mm、横梁2.0mm、顶板1.0mm、侧护板1.0mm
3、每列柜架配置A5标识牌：
4、钢制搁板单层承重600KG
5、重型横梁式结构，层高可调，节与节相通。
	组
	8

	3
	半球红外摄像机
	1、半球星光网络摄像机
2、鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀
3、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码
4、最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅
5、支持透雾，支持宽动态120Db
	个
	1

	4
	环境调控系统
	外机组-1台
1.制冷量：20.0kW
2.制热量：22.4kW
3.功率：5.2
4.电源类型：220V～50Hz
5.尺寸mm（长*宽*高）：1477*940*320
6.噪声dB（A）：58/53
7.制冷剂：R410A
8.风量m³/h：8000
9.重量kg:128
内机组-3台
1.制冷量：7.1kW
2.制热量：8.5kW
3.功率：0.067
4.电源类型：220V～50Hz
5.尺寸mm（长*宽*高）：226*840*840
6.噪声dB（A）：32/31/27
7.风量m³/h：1680/840/720
8、重量kg:22
	套
	1

	二
	实验室考古区

	（一）
	文物整理修复舱
	30尺标准舱1个，方舱面积27㎡
	
	

	1
	文物整理修复舱（舱体）
	舱体尺寸9000mm×宽3000mm×高3000mm
1、舱体采用钢结构一体式焊接结构，国标Q235B镀锌方钢
2、荷载要求：≥300kg/㎡
3、围板：
保温芯材：聚氨酯封边岩棉夹芯板，厚度≥50mm（A1级）
内装饰板：碳晶板（B1级）
外墙装饰板：铝单板防火等级：A1级；兼顾保温、隔热、隔声、防腐蚀、防水。
4、地板分层：
1.镀锌封底钢板
2.防潮铝箔层
3.隔音保温玻璃棉
4.18mm高密度水泥纤维承重板
5.找平层
6.耐磨防火复合地板/木纹地板（石塑复合材料）
5、墙板安装卧环（内嵌式），用于固定内部物品
6、防盗：5面做3mm厚度镀锌钢板包覆
7、窗户：断桥铝推拉窗，双层中空钢化玻璃，带防盗纱窗、防水密封条
8、大门：
门板材质：断桥铝平开玻璃门1200*2100mm
门禁系统；密码+刷卡二合一可扩展接入统一管理系统
9、通风：换气扇预留位
10、一体化预埋水电系统
电力：单相220V/50Hz，总进线标配15kW，
1.电源接口：快接工业插头
2.入户主线：16mm²国标铜芯电缆
3.插座回路：4.0mm²铜线，照明回路1.5mm²铜线
4.配电配置：国标3C配电箱、总漏电保护器、多路空开、五孔插座、空调专用16A插座、LED顶灯（600*300-4盏）+应急疏散指示灯、开关全套预装
5.线路隐藏式布线，线管阻燃，符合用电安全规范
给排水：预留给排水接口
11、设计使用年限：10年
12、抗震等级：8级
13、抗风等级：10级
14、防水等级：IPX5
15、防火措施：烟雾报警器+便携式灭火器
16、使用温度：工作状态：-45℃~55℃，贮存状态：-55℃~70℃
17、运输安装：
1.公路运输
2.安装方式：整体吊装落地，接水电即可投入使用
3.适配基础：混凝土墩
	个
	1

	2
	文物存储架
	1、尺寸：2000*600*2200mm组合拼装式柜架
2、优质冷轧钢板材质：底框3.0mm、立柱2.5mm、隔板1.5mm、横梁2.0mm、顶板1.0mm、侧护板1.0mm
3、每列柜架配置A5标识牌：
4、钢制搁板单层承重600KG
5、重型横梁式结构，层高可调，节与节相通。
	组
	2

	3
	文物升降修复台
	1、W1200×D600×H650～850mm
2、4柱电推升降
3、30mm木质台面
4、承重400KG
5、遥控升降650mm～850mm
	个
	4

	4
	理化试验台带水槽
	1、台面：实芯理化板（黑色）厚度12.7mm，边缘加厚至26mm
2、底座：1.2mm冷轧钢板+粉末喷涂
3、数量：
1500×750×800mm-1个
4、PP水槽+全铜龙头：550×455×310mm
	套
	1

	5
	修复工具车
	1、冷轧钢板整体焊接
2、尺寸：710×D465×990mm
3、4寸万向脚轮
4、3抽屉+柜体
	台
	1

	6
	半球红外摄像机
	1、半球星光网络摄像机
2、鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀
3、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码
4、最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅
5、支持透雾，支持宽动态120Db
	个
	1

	7
	环境调控系统
	1.制冷量：7.5kW
2.制热量：9.4kW
3.APF：4.35
4.电源类型：220V～50Hz
5.内机尺寸mm（长*宽*高）：198x1180x439
6.外机尺寸mm（宽*深*高）：720×960×340
7.额定功率KW（制冷/制热）：2.3/2.65
8.噪声dB（A）室内机/室外机：40/54
9.新风量m³/h：18010.风量m³/h：1330
11.静压Pa：30
12.室内重量kg:22，室外重量kg:46
	套
	1

	（二）
	药品存储舱
	30尺标准舱1个，方舱面积27㎡
	
	

	1
	药品存储舱（舱体）
	舱体尺寸9000mm×宽3000mm×高3000mm
1、舱体采用钢结构一体式焊接结构，国标Q235B镀锌方钢
2、荷载要求：≥300kg/㎡
3、围板：
保温芯材：聚氨酯封边岩棉夹芯板，厚度≥50mm（A1级）
内装饰板：碳晶板（B1级）
外墙装饰板：铝单板防火等级：A1级；兼顾保温、隔热、隔声、防腐蚀、防水。
4、地板分层：
1.镀锌封底钢板
2.防潮铝箔层
3.隔音保温玻璃棉
4.18mm高密度水泥纤维承重板
5.找平层
6.耐磨防火复合地板/木纹地板（石塑复合材料）
5、墙板安装卧环（内嵌式），用于固定内部物品
6、窗户：断桥铝推拉窗，双层中空钢化玻璃，带防盗纱窗、防水密封条
7、大门：
门板材质：断桥铝平开玻璃门1200*2100mm
门禁系统；密码+刷卡二合一可扩展接入统一管理系统
8、通风：换气扇预留位
9、一体化预埋水电系统
电力：单相220V/50Hz，总进线标配10kW，
1.电源接口：快接工业插头
2.入户主线：10mm²国标铜芯电缆
3.插座回路：2.5mm²铜线，照明回路1.5mm²铜线
4.配电配置：国标3C配电箱、总漏电保护器、多路空开、五孔插座、空调专用16A插座、LED顶灯（600*300-4盏）+应急疏散指示灯、开关全套预装
5.线路隐藏式布线，线管阻燃，符合用电安全规范
给排水：预留给排水接口
10、设计使用年限：10年
11、抗震等级：8级
12、抗风等级：10级
13、防水等级：IPX5
14、防火措施：烟雾报警器+便携式灭火器
15、使用温度：工作状态：-45℃~55℃，贮存状态：-55℃~70℃
16、运输安装：
1.公路运输
2.安装方式：整体吊装落地，接水电即可投入使用
3.适配基础：混凝土墩
	个
	1

	2
	药品柜
	1、W900×D400×H1800柜体自重60KG；
2、柜体主体材料采用1.2mm304不锈钢板，整体焊接；
3、柜体上下组合拼装结构，4层搁板可任意调节高度；。
4、上柜门对开钢化玻璃；下柜门钢制
5、柜架采用机械锁具，锁具钥匙不互换；
	个
	8

	3
	冷藏柜
	1、尺寸：1205×800×1990
2、容量：1031L
3、温度范围;2-8℃
4、控温精度：0.1℃
5、功率：450W
6、风冷
	个
	2

	4
	通风厨
	1、尺寸：W1500×D800×H2350mm
2、材质：全钢材质（1.2mm优质冷轧镀锌钢板）
3、表面处理：环氧树脂粉末喷涂。
4、迎面风速：0.5m/s±0.1m/s
5、噪音：＜55dB
6、排风量：1700m³/L
7、移门开启高度：800mm×2/3。
	个
	1

	5
	理化试验台带水槽
	1、台面：实芯理化板（黑色）厚度12.7mm，边缘加厚至26mm
2、底座：1.2mm冷轧钢板+粉末喷涂
3、数量：
3000×750×800mm-1个
4、PP水槽+全铜龙头：550×455×310mm
	套
	2

	6
	实验室转椅
	1、底座直径：520mm、
2、静压承重:120KG、
3、坐垫材质：高密度海绵+PU表层
4、其他性能：防测翻、防滑耐磨、减震静音
	个
	2

	7
	半球红外摄像机
	1、半球星光网络摄像机
2、鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀
3、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，
4、最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅
5、支持透雾，支持宽动态120Db
	台
	1

	8
	环境调控系统
	1.制冷量：7.5kW
2.制热量：9.4kW
3.APF：4.35
4.电源类型：220V～50Hz
5.内机尺寸mm（长*宽*高）：198x1180x439
6.外机尺寸mm（宽*深*高）：720×960×340
7.额定功率KW（制冷/制热）：2.3/2.65
8.噪声dB（A）室内机/室外机：40/54
9.新风量m³/h：18010.风量m³/h：1330
11.静压Pa：30
12.室内重量kg:22，室外重量kg:46
	套
	1

	（三）
	样品制备舱
	30尺标准舱1个，方舱面积27㎡
	
	

	1
	样品制备舱（舱体）
	舱体尺寸9000mm×宽3000mm×高3000mm
1、舱体采用钢结构一体式焊接结构，国标Q235B镀锌方钢
2、荷载要求：≥300kg/㎡
3、围板：
保温芯材：聚氨酯封边岩棉夹芯板，厚度≥50mm（A1级）
内装饰板：碳晶板（B1级）
外墙装饰板：铝单板防火等级：A1级；兼顾保温、隔热、隔声、防腐蚀、防水。
4、地板分层：
1.镀锌封底钢板
2.防潮铝箔层
3.隔音保温玻璃棉
4.18mm高密度水泥纤维承重板
5.找平层
6.耐磨防火复合地板/木纹地板（石塑复合材料）
5、墙板安装卧环（内嵌式），用于固定内部物品
6、窗户：断桥铝推拉窗，双层中空钢化玻璃，带防盗纱窗、防水密封条
7、大门：
门板材质：断桥铝平开玻璃门1200*2100mm
门禁系统；密码+刷卡二合一接入统一管理系统
8、通风：换气扇预留位
9、一体化预埋水电系统
电力：单相220V/50Hz，总进线标配15kW，
1.电源接口：快接工业插头
2.入户主线：16mm²国标铜芯电缆
3.插座回路：4.0mm²铜线，照明回路1.5mm²铜线
4.配电配置：国标3C配电箱、总漏电保护器、多路空开、五孔插座、空调专用16A插座、LED顶灯（600*300-4盏）+应急疏散指示灯、开关全套预装
5.线路隐藏式布线，线管阻燃，符合用电安全规范
给排水：预留给排水接口
10、设计使用年限：10年
11、抗震等级：8级
12、抗风等级：10级
13、防水等级：IPX5
14、防火措施：烟雾报警器+便携式灭火器
15、使用温度：工作状态：-45℃~55℃，贮存状态：-55℃~70℃
16、运输安装：
1.公路运输
2.安装方式：整体吊装落地，接水电即可投入使用
3.适配基础：混凝土墩
	个
	1

	2
	理化试验台带水槽
	1、尺寸;7500×750×800mm台面：实芯理化板（黑色）厚度12.7mm，边缘加厚至26mm
2、底座：1.2mm冷轧钢板+粉末喷涂
3、台面：实芯理化板（黑色）厚度12.7mm，边缘加厚至26mm
3.1耐腐蚀性能优越，通过“国家化学建筑材料测试中心”抽样检验，按照GB/T17657-2022标准检验，其中65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氟酸、88%甲酸、99%乙酸、1%硝酸银、85%磷酸、30%过氧化氢、0.1%甲酚红乙醇溶液、77%硫酸+65%硝酸等不少于75种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。
3.2物理性能符合GB/T7911及GB/T17657中技术要求，通过“国家化学建筑材料测试中心”抽样检验（非委托送检），耐沸水、耐干热（180℃）、耐污染、耐香烟灼烧、抗拉强度、耐龟裂、抗大球冲击、耐湿热、耐水蒸气、耐刮划、弯曲强度、弯曲弹性模量等共计23种检测项目结果合格。其中弯曲弹性模量≥17000MPa；耐光色牢度、耐干热均达到5级；耐磨性转数≥1140转；防静电性能≤1.3x109Ω。
3.3通过“国家人造板与木竹制品质量检验检测中心”检验，甲醛释放量按GB/39600-2021检测标准，达到Enf级；结果要求≤0.02mg/m3。
3.4通过“国家防火建筑材料质量检验检测中心”抽样检测（非委托送检），燃烧性能符合GB20286-2006标准中B1（C-sl,d0,t1）级，检测结果达到点燃时间60s内焰尖高度≤40mm；烟气毒性等级达到ZA3级。
3.5抗菌性能：依据JISZ2801:2010检测标准检测，检测包括以下菌种：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、宋氏志贺氏菌，5种菌种的检测结果抗菌率均≥99%，其中金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌活性值均≥5。
3.6室内空气浓度检测(ug/m³)，TVOC、二氯苯、二甲基甲酰胺、正乙烷等超过30种以上有害物质均为未检出。
3.7通过“国家建筑工程材料质量检验检测中心”测试，按GB6566-2010检测标准，放射性核素限量≤0.1。
3.8按ISO14067&PAS2050标准及准则，取得《碳足迹认证证书》。
3.9台面材料背面必须印有清晰的品牌防伪标志，在紫外线照射下有清晰的防伪水印，以便于验收时辨别真伪。
4、结构
4.1制作工艺：弧形框架配可移动柜结构，台柜主体采用圆弧工艺处理
4.2表面处理：环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。
4.3主体材料：采用110*60*1.5mm优质冷轧半圆弧钢管或者采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管与60*40*1.5优质冷轧方形钢管组合而成；前梁采用90*90×1.5mm优质冷轧扇形钢管；后梁采用60*40*1.5优质冷轧方形钢管与≥58mm*38mm膨胀尼龙部件通过卡接方式与钢制框架紧密嵌合。
4.4移动储物柜：柜体采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经防锈及静电处理。箱体组装用拉铆螺母经1.9kn以上拉力铆固，门面板采用双边R20外圆弧设计，双层结构厚度为30mm内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料
5、五金配件
5.1导轨：采用三节缓冲静音阻尼导轨；
5.2合页：采用105°缓冲铰链；
5.3拉手：PP暗拉手。
6、检测要求：GB/T24820-2024或GB/T3325-2024标准检测符合以下技术要求:
6.1金属喷漆（塑）涂层检测：
硬度试验：≥6H。
冲击强度：冲击高度600mm，无剥落、裂纹、皱纹。
耐腐蚀：150h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；150h后，检查划道两侧3mm外应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。
附着力试验：0级。
6.2力学性能：
水平静载荷试验：力900N，10次(最大平衡载荷100kg)。
主台面垂直静载荷试验：力2000N，10次。
台面挠度试验：置物架搁板弯曲试验：载荷2.5kg/dm²，金属、玻璃、石材，1h，其他，7d。
水平冲击稳定性试验符合：质量50kg，高度40mm。
垂直加载稳定性试验符合：力1500N，主台面。
水平耐久性试验符合：力300N，最大平衡载荷100kg，15000次力300N，最大平衡载荷100kg。
垂直耐久性试验符合：力600N，15000次。
6.3金属表面耐腐蚀中性盐雾试验<NSS法>(连续喷雾432h）试验：
涂(镀)层本身的耐腐蚀等级10级，试板未出现起泡、开裂、剥落、生锈现象)；
涂(镀)层对基体的保护等级10级，试板未出现起泡、开裂、剥落、生锈现象)；
6.4钢管钢板漆膜依据GB/T31402-2023标准抗菌检测
大肠杆菌(ATCC8739)、金黄色葡萄球菌(ATCC6538P)和肺炎克雷伯氏菌(ATCC4352)的抗菌活性值分别为5.7(抗菌率99.9%)、>4.7(抗菌率>99.9%）和>5.5(抗菌率>99.9%)。
7、PP水槽+全铜龙头：550×455×310mm
	套
	5

	3
	半球红外摄像机
	1、半球星光网络摄像机
2、鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀
3、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码
4、最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅
5、支持透雾，支持宽动态120Db
	个
	1

	4
	环境调控系统
	1.制冷量：7.5kW
2.制热量：9.4kW
3.APF：4.35
4.电源类型：220V～50Hz
5.内机尺寸mm（长*宽*高）：198x1180x439
6.外机尺寸mm（宽*深*高）：720×960×340
7.额定功率KW（制冷/制热）：2.3/2.65
8.噪声dB（A）室内机/室外机：40/54
9.新风量m³/h：18010.风量m³/h：1330
11.静压Pa：30
12.室内重量kg:22，室外重量kg:46
	套
	1

	（四）
	实验室考古舱
	40尺扩展舱1个，方舱面积80㎡
	
	

	1
	实验室考古舱（舱体）
	40尺扩展舱
1、舱体尺寸：11800mm×宽2200mm×高3000mm（运输折叠）11800mm×宽7040mm×高3000mm（安装展开）
2、舱体结构：焊接钢结构（镀锌方管+钣金结构件）
防护：具有保温隔热（总热传导系数≤2.5W/M2•℃）,防腐蚀、防沙尘、防淋雨。
3、墙板（内墙及顶板）：50mm聚氨酯夹芯板+碳晶板。
4、墙板（外墙）：聚氨酯+铝单板。
5、地板：保温层+18mm玻镁防火版+纤维水泥板+木地板。
6、电路铺设（含线材、接头、预留设备同时开启所需面板开关等）
7、窗户：铝断桥玻璃外单侧平开窗，双层隔音玻璃+304金钢纱网，配窗帘，尺寸1000×1200mm--6扇
8、户外门（长边）：铝断桥玻璃对开门，1600×2200mm-2扇
9、户外门（墙面）：铝断桥玻璃对开门，1200×2200mm-2扇
10、消防措施：烟雾报警器+便携式灭火器。
11、照明：600×300平板灯-9盏
	个
	1

	2
	移动1吨液压升降平台
	1、载荷：1吨
2、起升高度：350-800mm
3、驱动方式：刚性链条/液压（长时间悬停定位）
4、材质：碳钢+不锈钢台面
5、台面尺寸：2000×1000mm
6、风琴罩保护
7、红外预警
	台
	1

	3
	液压堆高车
	1、手电两用
2、抬升高度：1.6米
3、载荷：2吨
4、驱动方式：液压
	台
	1

	4
	半球红外摄像机
	1、半球星光网络摄像机
2、鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀
3、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码
4、最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅
5、支持透雾，支持宽动态120Db
	个
	2

	5
	环境调控系统
	外机组-1台
1.制冷量：20.0kW
2.制热量：22.4kW
3.功率：5.2
4.电源类型：220V～50Hz
5.尺寸mm（长*宽*高）：1477*940*320
6.噪声dB（A）：58/53
7.制冷剂：R410A
8.风量m³/h：8000
9.重量kg:128
内机组-3台
1.制冷量：7.1kW
2.制热量：8.5kW
3.功率：0.067
4.电源类型：220V～50Hz
5.尺寸mm（长*宽*高）：226*840*840
6.噪声dB（A）：32/31/27
7.风量m³/h：1680/840/720
8、重量kg:22
	套
	1

	三
	业务功能区

	（一）
	展厅
	40尺扩展舱1个，方舱面积80㎡
	
	

	1
	展厅（舱体）
	40尺扩展舱
1、舱体尺寸：
11800mm×宽2200mm×高3000mm（运输折叠）11800mm×宽7040mm×高3000mm（安装展开）
2、舱体结构：国标Q235B镀锌方钢（镀锌方管+钣金结构件）
3、载荷：
中间荷载：1.5kN/㎡
侧翼载荷：1.2kN/㎡
3、围板：≥50mmA1级防火聚氨酯封边岩棉夹芯板
4、墙板
外墙：聚氨酯+铝单板
内墙：碳晶板（B1级）
5、地板：
主舱地板：
•外底防护：镀锌钢板+底面聚氨酯保温防水层
•承重龙骨：加密镀锌方管框架
•结构基板：15mmA级玻镁防火板/18mm水泥纤维防火板
•饰面层：PVC/SPC石塑地板
拓展地板：
•外底防护：外挂保温层+薄铝板防锈底封
•钢制龙骨：壁厚1.5mm镀锌钢管
•结构基板：18mm水泥纤维防火板
•饰面层：PVC/SPC石塑地板
6、窗户：断桥铝推拉窗，双层中空钢化玻璃，带防盗纱窗、防水密封条尺寸1000×1200mm--6扇
7、大门：
1.门板材质：断桥铝平开玻璃门1600*2100mm-2套
2.廊道连接：1200×2100mm-3组开口，预留廊道连接支撑防水法兰
门禁系统；密码+刷卡二合一可扩展接入统一管理系统
8、通风：换气扇预留位
9、一体化预埋水电系统
电力：单相220V/50Hz，总进线标配15kW，
1.电源接口：三级电箱
2.入户主线：16mm²国标铜芯电缆
3.插座回路：4mm²铜线，照明回路1.5mm²铜线
4.配电配置：国标3C配电箱、总漏电保护器、多路空开、五孔插座、空调专用16A插座、LED顶灯（600*300-9盏）+应急疏散指示灯、开关全套预装
5.线路隐藏式布线，线管阻燃，符合用电安全规范
给排水：预留给排水接口
10、防火措施：烟雾报警器+便携式灭火器。
11、设计使用年限：10年
12、抗震等级：8级
13、抗风等级：10级
14、防水等级：IP54
15、使用温度：工作状态：-45℃~55℃，贮存状态：-55℃~70℃
16、运输安装：
1.公路运输
2.安装方式：整体吊装落地，接水电即可投入使用
3.适配基础：混凝土墩
	个
	1

	2
	展台
	1、规格：1750*1200*750mm
2、结构：复合实木台面30mm，钢制桌架，可调节底脚；
3、材质：
（1）台面采用E1级优质环保复合实木板，楸木纯木皮贴面，厚度0.4mm，优质环保油漆喷涂。
（2）桌架为固定焊接型，确保牢固稳定，桌腿采用60mm×60mm优质方管，厚度2mm，横梁、边梁采用30mm×60mm矩形优质钢管，厚度1.5mm。
（3）底脚加装可调节底脚，喷涂前对钢制架体表面进行抛丸除锈和磷化、钝化双重处理，确保架体表面涂层不脱落坚固耐用。
（4）外观颜色采用热固型环氧树脂粉沫喷涂，桌架颜色为银灰色；
（5）展示台外部做亚麻布台布包覆
	组
	4

	3
	文物展示专用灯光
	1、功率：24W
2、色温：6000K
3、显色性：≥90
4、材质：铝合金
5、轨道：三线轨道
	个
	8

	4
	KT展板
	1、尺寸：2000×1200
2、铝合金边框
3、展板内容制作
	个
	4

	5
	半球红外摄像机
	1、半球星光网络摄像机
2、鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀
3、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码
4、最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅
5、支持透雾，支持宽动态120Db
	个
	2

	6
	环境调控系统
	外机组-1台
1.制冷量：20.0kW
2.制热量：22.4kW
3.功率：5.2
4.电源类型：220V～50Hz
5.尺寸mm（长*宽*高）：1477*940*320
6.噪声dB（A）：58/53
7.制冷剂：R410A
8.风量m³/h：8000
9.重量kg:128
内机组-3台
1.制冷量：7.1kW
2.制热量：8.5kW
3.功率：0.067
4.电源类型：220V～50Hz
5.尺寸mm（长*宽*高）：226*840*840
6.噪声dB（A）：32/31/27
7.风量m³/h：1680/840/720
8、重量kg:22
	套
	1

	（二）
	发掘档案中心
	30尺标准舱1个，方舱面积27㎡
	
	

	1
	发掘档案中心（舱体）
	舱体尺寸9000mm×宽3000mm×高3000mm
1、舱体采用钢结构一体式焊接结构，国标Q235B镀锌方钢
2、荷载要求：≥300kg/㎡
3、围板：
保温芯材：聚氨酯封边岩棉夹芯板，厚度≥50mm（A1级）
内装饰板：碳晶板（B1级）
外墙装饰板：铝单板防火等级：A1级；兼顾保温、隔热、隔声、防腐蚀、防水。
4、地板分层：
1.镀锌封底钢板
2.防潮铝箔层
3.隔音保温玻璃棉
4.18mm高密度水泥纤维承重板
5.找平层
6.耐磨防火复合地板/木纹地板（石塑复合材料）
5、墙板安装卧环（内嵌式），用于固定内部物品
6、窗户：断桥铝推拉窗，双层中空钢化玻璃，带防盗纱窗、防水密封条
7、大门：
门板材质：断桥铝平开玻璃门1200*2100mm
门禁系统；密码+刷卡二合一接入统一管理系统
8、通风：换气扇预留位
9、一体化预埋水电系统
电力：单相220V/50Hz，总进线标配10kW，
1.电源接口：快接工业插头
2.入户主线：10mm²国标铜芯电缆
3.插座回路：2.5mm²铜线，照明回路1.5mm²铜线
4.配电配置：国标3C配电箱、总漏电保护器、多路空开、五孔插座、空调专用16A插座、LED顶灯（600*300-4盏）+应急疏散指示灯、开关全套预装
5.线路隐藏式布线，线管阻燃，符合用电安全规范
给排水：预留给排水接口
10、设计使用年限：10年
11、抗震等级：8级
12、抗风等级：10级
13、防水等级：IPX5
14、防火措施：烟雾报警器+便携式灭火器
15、使用温度：工作状态：-45℃~55℃，贮存状态：-55℃~70℃
16、运输安装：
1.公路运输
2.安装方式：整体吊装落地，接水电即可投入使用
3.适配基础：混凝土墩
17、预装16台密码档案柜，与舱体一体化生产，固定安装
	个
	1

	2
	温湿度监测仪
	1、温度精度：±0.3℃
2、湿度精度：±2%RH
3、供电方式：插电
4、报警方式：现场/电话/APP
5、内置探头
	个
	1

	3
	半球红外摄像机
	1、半球星光网络摄像机
2、鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀
3、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码
4、最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅
5、支持透雾，支持宽动态120Db
	个
	2

	4
	环境调控系统（恒温恒湿）
	1.制冷量：7.5kW
2.制热量：9.4kW
3.APF：4.35
4.电源类型：220V～50Hz
5.内机尺寸mm（长*宽*高）：198x1180x439
6.外机尺寸mm（宽*深*高）：720×960×340
7.额定功率KW（制冷/制热）：2.3/2.65
8.噪声dB（A）室内机/室外机：40/54
9.新风量m³/h：18010.风量m³/h：1330
11.静压Pa：30
12.室内重量kg:22，室外重量kg:46
	套
	1

	（三）
	考古计算中心
	30尺标准舱1个，方舱面积27㎡
	
	

	1
	考古计算中心（舱体）
	舱体尺寸9000mm×宽3000mm×高3000mm
1、舱体采用钢结构一体式焊接结构，国标Q235B镀锌方钢
2、荷载要求：≥500kg/㎡
3、围板：
保温芯材：聚氨酯封边岩棉夹芯板，厚度≥50mm（A1级）
内装饰板：碳晶板（B1级）
外墙装饰板：铝单板防火等级：A1级；兼顾保温、隔热、隔声、防腐蚀、防水。
4、地板分层：
1.镀锌封底钢板
2.防潮铝箔层
3.隔音保温玻璃棉
4.18mm高密度水泥纤维承重板
5.找平层
6.防静电地板
5、墙板安装卧环（内嵌式），用于固定内部物品
6、窗户：断桥铝推拉窗，双层中空钢化玻璃，带防盗纱窗、防水密封条
7、大门：
门板材质：断桥铝平开玻璃门1200*2100mm
门禁系统；密码+刷卡二合一可扩展接入统一管理系统
8、通风：换气扇预留位
9、一体化预埋水电系统
电力：单相220V/50Hz，总进线标配20kW，
1.电源接口：快接工业插头
2.入户主线：35mm²国标铜芯电缆
3.插座回路：4mm²铜线，照明回路1.5mm²铜线
4.配电配置：国标3C配电箱、总漏电保护器、多路空开、五孔插座、空调专用16A插座、LED顶灯（600*300-4盏）+应急疏散指示灯、开关全套预装
5.线路隐藏式布线，线管阻燃，符合用电安全规范
6.安装避雷接地措施
给排水：预留给排水接口
10、设计使用年限：10年
11、抗震等级：8级
12、抗风等级：10级
13、防水等级：IPX5
14、防火措施：烟雾报警器+气体消防
15、使用温度：工作状态：-45℃~55℃，贮存状态：-55℃~70℃
16、运输安装：
1.公路运输
2.安装方式：整体吊装落地，接水电即可投入使用
3.适配基础：混凝土墩
17、预装两套办公桌椅，与舱体一体化生产，固定安装钢木混合结构1400×700×800mm;
	个
	1

	2
	图形工作站
	1、 图站内存64G*4
2、2T固态硬盘
3、显卡配置满足：显存8GB GDDR6 128bit,Boost 频率：1470–2370 MHz（随 TGP 浮动）
	台
	1

	3
	可视化客户端运行机
	1、GPU配置满足：显存8GB GDDR6 128bit,Boost 频率：1470–2370 MHz（随 TGP 浮动）
2、内存：64G
3、CPU：16核
4、存储：256ssd+512ghdd
	台
	1

	4
	千兆光纤交换机
	1、POE交换机
2、24口
3、传输速度：1000Mbps
	台
	1

	5
	5G路由器、无线局域网设备
	1、5G路由器：1台
2、无线AP：6台
3、5G路由器5年不限流量资费，资费价格3000元/年，共15000元
	套
	1

	6
	网络机柜
	1、42U网络机柜
2、外形尺寸（宽×深×高）：800×1200×2000mm
3、静态承重：≥1200kg
4、防护等级：IP20
5、表面：黑色静电喷塑（RAL9004）
	个
	4

	7
	气灭装置
	1、40L柜式
2、全氟己酮灭火器
3、尺寸：500×450×1350mm
	套
	1

	8
	半球红外摄像机
	1、半球星光网络摄像机
2、鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀
3、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码
4、最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅
5、支持透雾，支持宽动态120Db
	台
	1

	9
	环境调控系统（恒温恒湿）
	1.制冷量：7.5kW
2.制热量：9.4kW
3.APF：4.35
4.内机尺寸mm（长*宽*高）：198x1180x439
5.外机尺寸mm（宽*深*高）：720×960×340
6.额定功率KW：3.1
7.噪声dB（A）室内机/室外机：40/54
8.恒湿除湿L/h:4.0
9.恒温加湿mL/h:170010.风量m³/h：1330
11.静压Pa：30
12.液晶彩屏恒温恒湿控制器
13.室内重量kg:22，室外重量kg:46
	套
	1

	10
	考古记录存储系统
	一、高性能存储设备
1、内存64GB DDR4-3200 ECC RDIMM * 2条；
2、专用显示器、鼠标；
3、cpu  16核；
4、存储  256SSD+1T H
二、数据存储设备
1、 CPU  8核
2、 内存  16G
3、 存储  256G SSD+1T HDD
	套
	1

	（四）
	文物标本存储舱
	30尺标准舱1个，方舱面积27㎡
	
	

	1
	文物标本存储舱（舱体）
	舱体尺寸9000mm×宽3000mm×高3000mm
1、舱体采用钢结构一体式焊接结构，国标Q235B镀锌方钢
2、荷载要求：≥500kg/㎡
3、围板：
保温芯材：聚氨酯封边岩棉夹芯板，厚度≥50mm（A1级）
内装饰板：碳晶板（B1级）
外墙装饰板：铝单板防火等级：A1级；兼顾保温、隔热、隔声、防腐蚀、防水。
4、地板分层：
1.镀锌封底钢板
2.防潮铝箔层
3.隔音保温玻璃棉
4.18mm高密度水泥纤维承重板
5.找平层
6.耐磨防火复合地板/木纹地板（石塑复合材料）
5、墙板安装卧环（内嵌式），用于固定内部物品
6、防盗：5面做3mm厚度镀锌钢板包覆
7、窗户：断桥铝推拉窗，双层中空钢化玻璃，带防盗纱窗、防水密封条
8、大门：
门板材质：断桥铝平开玻璃门1200*2100mm
门禁系统；密码+刷卡二合一可扩展接入统一管理系统
9、通风：换气扇预留位
10、一体化预埋水电系统
电力：单相220V/50Hz，总进线标配10kW，
1.电源接口：快接工业插头
2.入户主线：10mm²国标铜芯电缆
3.插座回路：2.5mm²铜线，照明回路1.5mm²铜线
4.配电配置：国标3C配电箱、总漏电保护器、多路空开、五孔插座、空调专用16A插座、LED顶灯（600*300-4盏）+应急疏散指示灯、开关全套预装
5.线路隐藏式布线，线管阻燃，符合用电安全规范
给排水：预留给排水接口
11、设计使用年限：10年
12、抗震等级：8级
13、抗风等级：10级
14、防水等级：IPX5
15、防火措施：烟雾报警器+便携式灭火器
16、使用温度：工作状态：-45℃~55℃，贮存状态：-55℃~70℃
17、运输安装：
1.公路运输
2.安装方式：整体吊装落地，接水电即可投入使用
3.适配基础：混凝土墩
	个
	1

	2
	文物存储架
	1、尺寸：2000*600*2200mm组合拼装式柜架
2、优质冷轧钢板材质：底框3.0mm、立柱2.5mm、隔板1.5mm、横梁2.0mm、顶板1.0mm、侧护板1.0mm
3、每列柜架配置A5标识牌：
4、钢制搁板单层承重600KG
5、重型横梁式结构，层高可调，节与节相通。
	组
	6

	3
	标准文物储存柜
	1、尺寸：1200*600*2200
1、主体采用1.2mm～2mm优质冷轧钢板，整体焊接单体柜架结构。
2、高度可调节4层钢制搁板，承重80KG
3、结构性防水，内置水平支撑脚结构，顶部并联式防震措施。
4、钢制柜门锌合金重型铰链，开启角度180°
5、柜架采用机械连杆锁具，同一库房所有储藏柜机械锁具钥匙可以通开或实现一柜一锁；
	个
	2

	4
	文物登记台
	1、钢制桌架，30mm复合实木台面，
2、可调节地脚支撑，
3、配套3抽屉柜；
4、配套人体工程座椅
	个
	1

	5
	半球红外摄像机
	1、半球星光网络摄像机
2、鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀
3、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码
4、最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅
5、支持透雾，支持宽动态120Db
	台
	1

	6
	环境调控系统（恒温恒湿）
	1.制冷量：7.5kW
2.制热量：9.4kW
3.APF：4.35
4.内机尺寸mm（长*宽*高）：198x1180x439
5.外机尺寸mm（宽*深*高）：720×960×340
6.额定功率KW：3.1
7.噪声dB（A）室内机/室外机：40/54
8.恒湿除湿L/h:4.0
9.恒温加湿mL/h:170010.风量m³/h：1330
11.静压Pa：30
12.液晶彩屏恒温恒湿控制器
13.室内重量kg:22，室外重量kg:46
	套
	1

	（五）
	指挥中心
	40尺扩展舱1个，方舱面积80㎡
	
	

	1
	指挥中心（舱体）
	40尺扩展舱
1、舱体尺寸：
11800mm×宽2200mm×高3000mm（运输折叠）11800mm×宽7040mm×高3000mm（安装展开）
2、舱体结构：国标Q235B镀锌方钢（镀锌方管+钣金结构件）
3、载荷：
中间荷载：1.5kN/㎡
侧翼载荷：1.2kN/㎡
3、围板：≥50mmA1级防火聚氨酯封边岩棉夹芯板
4、墙板
外墙：聚氨酯+铝单板
内墙：碳晶板（B1级）
5、地板：
主舱地板：
•外底防护：镀锌钢板+底面聚氨酯保温防水层
•承重龙骨：加密镀锌方管框架
•结构基板：15mmA级玻镁防火板/18mm水泥纤维防火板
•饰面层：PVC/SPC石塑地板
拓展地板：
•外底防护：外挂保温层+薄铝板防锈底封
•钢制龙骨：壁厚1.5mm镀锌钢管
•结构基板：18mm水泥纤维防火板
•饰面层：PVC/SPC石塑地板
6、窗户：断桥铝推拉窗，双层中空钢化玻璃，带防盗纱窗、防水密封条尺寸1000×1200mm--6扇
7、大门：
1.门板材质：断桥铝平开玻璃门1600*2100mm-2套
2.廊道连接：1200×2100mm-3组开口，预留廊道连接支撑防水法兰
门禁系统；密码+刷卡二合一接入统一管理系统
8、通风：换气扇预留位
9、一体化预埋水电系统
电力：单相220V/50Hz，总进线标配15kW，
1.电源接口：三级电箱
2.入户主线：16mm²国标铜芯电缆
3.插座回路：4mm²铜线，照明回路1.5mm²铜线
4.配电配置：国标3C配电箱、总漏电保护器、多路空开、五孔插座、空调专用16A插座、LED顶灯（600*300-9盏）+应急疏散指示灯、开关全套预装
5.线路隐藏式布线，线管阻燃，符合用电安全规范
给排水：预留给排水接口
10、防火措施：烟雾报警器+便携式灭火器。
11、设计使用年限：10年
12、抗震等级：8级
13、抗风等级：10级
14、防水等级：IP54
15、使用温度：工作状态：-45℃~55℃，贮存状态：-55℃~70℃
16、运输安装：
1.公路运输
2.安装方式：整体吊装落地，接水电即可投入使用
3.适配基础：混凝土墩
	个
	1

	2
	会议系统主机
	功能特点：
1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms，采样率48K的非压缩音频传输。采用超五类线屏蔽线，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。
2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。
3.音频输入接口包括有1路RCA、1路卡侬头、2路凤凰端子。音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子。16路凤凰端子支持16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。
4.16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。
5.16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。
6.16通道相控输出模式，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。
7.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。
8.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。
9.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为16个有线话筒和8个无线话筒。
10.可实现环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。
11.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。
12.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。
13.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。
14.具有消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。
15.具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。
16.四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。
17.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。
18.具有4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。
19.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。
20.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。
21.支持10段EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段EQ调节功能。
22.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表，方便查阅。
23.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。
24.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能
25.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能。
26.支持通过web端远程固件升级。
27.具有运维管理功能，支持日志管理。可实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id重复等。
28.支持选择VISCA、Pelcd-D协议对接摄像机、中控类等设备。
技术参数：
1.话筒容量：有线话筒4096；无线话筒300
2.同声传译通道：63+1通道
3.频率响应：80Hz~16KHz
4.信噪比：>78dB(A)
5.动态范围：>80dB
6.总谐波失真：<0.05%
7.主电源：100-120VAC/200-240VACbyswitch
8.音频输入：LINEIN1:775mVrms平衡；2路输入凤凰端子:775mVrms平衡；LINEIN2:775mVrms非平衡
9.音频输出：LINEOUT1:1Vrms平衡；16路多功能输出凤凰端子:1Vrms平衡；LINEOUT2:1Vrms非平衡
10.输出负载：>1KΩ
11.EXTENSION口：1路，连接会议系统扩展设备
12.DANTE/NC口：1路，对接DANTE协议的外部设备
13.WIFI网口：1路，连接无线AP
14.PC网口：1路，连接电脑
15.DELEGATES输出接口：4路，用于连接会议发言单元
16.RS-232接口：2路，1路用于摄像跟踪，1路用于对接外部设备
17.RS-485接口：1路，用于摄像跟踪
18.静态功耗：30W
19.输出功耗：320W
20.有线话筒连接方式：专用电缆（6芯）
21.触屏控制：4.3英寸全彩触摸屏
22.颜色：黑色
23.净重：5.6Kg
24.外型尺寸(LxWxH)：484x303x88mm
25.安装方式：19英寸标准机柜
	台
	1

	3
	会议话筒
	系统指标
1.频率指标：470-510M540-590M640-690M740-790M807-830MHz五段共900个频率
2.调制方式：宽带FM
3.频道数目：100-200个在每个频率段
4.频道间隔：25KHz的倍数
5.频率稳定度：±0.005%以内
6.动态范围：100dB
7.最大频偏：±45KHz
8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元）
9.综合信噪比：105dB
10.综合失真：≤0.5%
11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍
12.工作温度：-10℃~+60℃
接收机指标
1．接收机方式：二次变频超外差
2．中频频率：110MHz，10.7MHz
3．无线接口：BNC/50Ω
4．灵敏度：12dBμV（80dBS/N)
5．灵敏度调节范围：12-32dBμV
6．离散抑制：≥75dB
7．最大输出电平：+10dBV
8．供电方式：DC12V-1A输入
9．重量：1.95Kg，不含天线
10．尺寸：宽422mm×深180mm×高44.5mm
发射机指标
1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒）
2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线
3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW
4.离散抑制：-60dB
5.供电：2节5号1.5V碱性电池
6.电池寿命：30mW时大约6小时取决于电池容量
7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离
8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华
9.重量：0.34Kg（手持），不含电池重量
10.尺寸：长268mm×直径35mm（手持）
	个
	2

	4
	专业功放
	功能特点
1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。
2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。
4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。
5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。
6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。
7.标准XLR+TRS1/4"复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。
8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。
9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。
10.输入座接地脚接地和悬浮控制。
技术参数
1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W
2.连接座：XLR、TRS接口
3.电压增益(@1KHz)：32dB
4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V
5.输入阻抗：10KΩ非平衡、20KΩ平衡
6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB
7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％
8.信噪比(A计权)：≥90dB
9.阻尼系数(@1KHz)：≥200@8ohms
10.分离度(@1KHz)：≥80dB
11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护
12.指示灯：电源、保护、失真
13.冷却方式：风扇冷却
14.供电：~220V；50Hz
15.最大功耗：900W
16.尺寸(LxWxH)：483x394x88mm
17.重量：11.2Kg
	台
	2

	5
	音频处理器
	功能特点：
1.输入每通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。
2.输出每通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
3.提供24bit/48KHz卓越的高品质声音。
4.全功能矩阵混音，支持用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径可自由组合。
5.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。
6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备。
7.配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。
8.配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。
9.支持断电自动保护记忆功能。
10.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。
11.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。
12.支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。
13.支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制。
14.支持场景预设功能，最大支持100组场景。
技术参数
1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除
2.输出通道：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器
3.采样率：48K
4.幻象供电：DC48V
5.频率响应：20Hz-20KHz
6.总谐波失真+噪声：＜0.002%@1KHz,4dBu
7.数/模动态范围(A-计权)：120dB
8.模/数动态范围(A-计权)：120dB
9.输入阻抗(平衡式)：20KΩ
10.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω
11.通道隔离度：1kHz，100dB
12.输入共模抑制：60Hz，80dB
13.最大输出电平：+24dBu，平衡
14.最大输入电平：+24dBu，平衡
15.工作温度：0℃-40℃
16.工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz
17.电源功耗：<40W
18.尺寸(宽x深x高)：482×258×45(mm)
19.净重：1.95kg
20.毛重：2.9kg
	台
	1

	6
	话筒天线
	功能特点
1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线。
2.天线主要单元的波束聚焦在天线正前方，垂直或水平方向皆能提供均匀的辐射场型特性，背后也有提高信号强度的效果。
3.天线的频款涵盖无线麦克风法规的550MHz~850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。
4.在专业无线传输工程使用可以在最复杂的演出或会议的环境下，讯号几乎没有明显的衰落现象，所以能提供较长的传输距离、抗干扰特性及最稳定的信号接收效果。
5.天线输出电缆上串接天线放大器直接连接到接收机（建议使用不超过25米的同轴电缆连线）；放大器具有10dB±1dB增益，专供接收机作长距离接收使用，补偿同轴电缆线连接到接收机所造成的信号损失，提升接收距离及最佳的讯号质量。
技术参数
1.频率范围：550MHz～850MHz
2.极化方式：45°
3.增益：8dBi
4.半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°
5.前后比：≥23dB
6.输入阻抗：50Ω
7.电压驻波比（VSWR）：≤2.0
8.交叉极化鉴别率：≥15dB@0º，≥10dB@+/-60º
9.上第一副瓣抑制：15dB
10.最大功率：50W
11.雷电保护：直流接地DC
12.接头类型：BNC
13.电缆长度：0.3米
14.天线尺寸：284×284×80mm
15.天线重量：1.24Kg
16.天线罩材料：ABS
17.天线罩颜色：白色
18.工作温度：-40°c～60°c
19.极限风速：60m/s
20.抱杆直径：￠35～￠50mm
	套
	1

	7
	电源管理器
	功能特点
1.8通道电源时序打开/关闭。
2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。
4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。
5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。
6.输出连接器：多用途电源插座。
技术参数
1.额定输出电压：AC~220V50Hz
2.额定输出电流：30A
3.可控制电源：8路
4.每路动作延时时间：1秒
5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A
6.单路额定输出电源：10A
7.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm
8.重量：4.2Kg
	台
	1

	8
	高清摄像头
	1.视频信号系统：1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50
2.传感器类型：1/2.8英寸,CMOS,有效像素：207万逐行
3.扫描方式：逐行
4.镜头：20x,f4.42mm~88.5mm,F1.8~F2.8【等效35mm焦距：34mm-674mm】
5.数字变焦：16x
6.最低照度：0.5Lux@(F1.8,AGCON)
7.电子快门：1/30s~1/10000s
8.白平衡：自动,手动,一键式,指定色温,室内,室外
9.数字降噪：2D,3D数字降噪
10.背光补偿：支持
11.信噪比：≥55dB
12.水平视场角：60.7°~3.36°
13.垂直视场角：34.1°~1.89°
14.水平转动范围：±170°
15.垂直转动范围：-30°~+90°
16.水平转动速度范围：1.7°~100°/s
17.垂直转动速度范围：1.7°~69.9°/s
18.水平、垂直翻转：支持
19.图像冻结：支持
20.预置位数量：255
21.预置位精度：0.1°
22.数字音频拾取：内置双麦克风阵列，100Hz至16KHz频率响应
23.模拟音频输入：支持3.5mmLine-In
24.数字音频输出：支持HDMI、USB、LAN等音频输出
25.模拟音频输出：支持3.5mmLine-Out
26.色彩空间/压缩：YUY2/MJPEG/H.264
27.视频制式：支持多种不同帧率和分辨率视频格式，最高支持1080P60YUY2输出，支持USB视频通信协议UVC1.1orUVC1.5，支持USB音频32K采样率，支持UAC2.0，支持UVCPTZ控制，支持IPC特性（IPCamera）
28.视频编码标准：H.264/H.265
29.视频码流：第一码流,第二码流
30.第一码流分辨率：1920x1080,1280x720,1024x576,960x540,640x480,640x360
31.第二码流分辨率：1280x720,1024x576,720x576,720x480,720x408,640x360,480x270,320x240,320x180
32.视频码率：32Kbps~102400Kbps
33.码率控制：可变码率,固定码率
34.帧率：1fps~60fps
35.音频压缩标准：AAC
36.音频码率：96Kbps,128Kbps,256Kbps
37.支持网络协议：NDI｜HB，NDI｜HX,TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP,Onvif,DHCP,组播,SRT等
38.输入输出接口：USB接口1路USB3.0:A型插座
39.高清输出：1路,HDMI:版本1.3；1路,3G-SDI:BNC类型,800mVp-p,75Ω,遵循SMPTE424M标准
40.网络接口：1路,RJ45:10M/100M/1000M自适应以太网口，支持PoE
41.音频接口：1路,LineIn,3.5mm音频接口，1路,LineOut,3.5mm音频接口
42.通讯接口：1路,RS232In:8针小型DIN,最大距离:30米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议；1路,RS232Out:8针小型DIN,最大距离:30米,VISCA协议组网用；1路,RS485:2芯凤凰口,最大距离:1200米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议
43.电源接口：JEITA类型（DCIN12V）
44.输入电压：DC12V，PoE（802.3af）
45.输入电流：1000mA
46.工作温度：0°C~40°C
47.储藏温度：-40°C~60°C
48.功耗：12W
49.尺寸（长x宽x高）：146mmx169mmx168mm
50.净重：约1.50kg
51.平均无故障时间：30000h
	个
	2

	9
	专业音箱
	1.阻抗：8Ω
2.频响：70Hz~20KHz
3.额定功率：120W
4.峰值功率：480W
5.灵敏度：95dB/W/M
6.最大声压级（额定/峰值）：117dB/122dB
7.覆盖角度：(H)120°(V)60°
8.高音：3"锥形高音单元×2
9.低音：6.5"低音×1
10.尺寸(HxWxD)：215x310x208mm
11.重量：5.7Kg
	个
	4

	10
	机柜
	24U
	台
	1

	11
	配套线材
	含各种连接线（HJ音频连接线、HDMI线、音箱线、RVPE2*0.5等），各种接插件（VGA头、6.35单插头、卡侬头、音箱插头、BNC头等）
	批
	1

	12
	半球红外摄像机
	1、半球星光网络摄像机
2、鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀
3、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码
4、最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅
5、支持透雾，支持宽动态120Db
	个
	2

	13
	环境调控系统
	外机组-1台
1.制冷量：20.0kW
2.制热量：22.4kW
3.功率：5.2
4.电源类型：220V～50Hz
5.尺寸mm（长*宽*高）：1477*940*320
6.噪声dB（A）：58/53
7.制冷剂：R410A
8.风量m³/h：8000
9.重量kg:128
内机组-3台
1.制冷量：7.1kW
2.制热量：8.5kW
3.功率：0.067
4.电源类型：220V～50Hz
5.尺寸mm（长*宽*高）：226*840*840
6.噪声dB（A）：32/31/27
7.风量m³/h：1680/840/720
8、重量kg:22
	套
	1

	（六）
	办公室
	30尺标准舱3个，方舱面积共54㎡
	
	

	1
	办公室（舱体）
	舱体尺寸9000mm×宽3000mm×高3000mm
1、舱体采用钢结构一体式焊接结构，国标Q235B镀锌方钢
2、荷载要求：≥250kg/㎡
3、围板：
保温芯材：聚氨酯封边岩棉夹芯板，厚度≥50mm（A1级）
内装饰板：碳晶板（B1级）
外墙装饰板：铝单板防火等级：A1级；兼顾保温、隔热、隔声、防腐蚀、防水。
4、地板分层：
1.镀锌封底钢板
2.防潮铝箔层
3.隔音保温玻璃棉
4.18mm高密度水泥纤维承重板
5.找平层
6.耐磨防火复合地板/木纹地板（石塑复合材料）
5、墙板安装卧环（内嵌式），用于固定内部物品
6、窗户：断桥铝推拉窗，双层中空钢化玻璃，带防盗纱窗、防水密封条
7、大门：
门板材质：断桥铝平开玻璃门1200*2100mm
门禁系统；密码+刷卡二合一可扩展接入统一管理系统
8、通风：换气扇预留位
9、一体化预埋水电系统
电力：单相220V/50Hz，总进线标配15kW，
1.电源接口：快接工业插头
2.入户主线：10mm²国标铜芯电缆
3.插座回路：2.5mm²铜线，照明回路1.5mm²铜线
4.配电配置：国标3C配电箱、总漏电保护器、多路空开、五孔插座、空调专用16A插座、LED顶灯（600*300-4盏）+应急疏散指示灯、开关全套预装
5.线路隐藏式布线，线管阻燃，符合用电安全规范
给排水：预留给排水接口
10、设计使用年限：10年
11、抗震等级：8级
12、抗风等级：10级
13、防水等级：IPX5
14、防火措施：烟雾报警器+便携式灭火器
15、使用温度：工作状态：-45℃~55℃，贮存状态：-55℃~70℃
16、运输安装：
1.公路运输
2.安装方式：整体吊装落地，接水电即可投入使用
3.适配基础：混凝土墩
	个
	3

	2
	应急照明
	1、壁挂式
2、主电电压：AC220V±10%，50Hz
3、应急电压：DC≤48V（A型安全电压）
4、功率：8W～12W（常用10W）
5、应急转换时间：≤5s（断电立即点亮）
6、应急持续时间：≥90min（1.5h）（方舱按重要场所）
7、电池：磷酸铁锂电池（安全、无重金属），循环寿命≥500次
8、充电时间：≤24h充满
	个
	3

	3
	环境调控系统
	1.制冷量：7.5kW
2.制热量：9.4kW
3.APF：4.35
4.电源类型：220V～50Hz
5.内机尺寸mm（长*宽*高）：198x1180x439
6.外机尺寸mm（宽*深*高）：720×960×340
7.额定功率KW（制冷/制热）：2.3/2.65
8.噪声dB（A）室内机/室外机：40/54
9.新风量m³/h：18010.风量m³/h：1330
11.静压Pa：30
12.室内重量kg:22，室外重量kg:46
	套
	3

	四
	文物修复区

	（一）
	实验室舱室
（含水磨石地面）
	1.实验室墙板及顶板使用100mm聚氨酯封边岩棉板板，铝合金龙骨卡槽作为板材专用固定框架。
2.实验室地板采用水磨石
3.LED灯光照明-98盏1200*300（48W）
LED灯光照明-4盏300*300（48W）
LED灯光照明-10盏φ335*150（60W）
4.门：净化间钢制门（人员）1600*2100-9套
800*2100-3套
单边重型气密平移门3套，宽度≥4.5米，高度≥3.2米
5.窗：断桥铝平开窗，双层中空钢化玻璃，带防盗纱窗、防水密封条
6.水电配套满足使用
7.舱室共分为11间，高度4米
	平方米
	920

	（二）
	喷雾加湿系统
	1.喷雾加湿设备：1台2.2KW含水净化装置
2.高压不锈钢管道：100米
3.高压尼龙管道：60米
4.阀门三通接头：1批
	套
	1

	（三）
	专用俯拍装备
	1.外形尺寸：6×3×1.8米
2.XYZ自动位移，
3.Y轴安装稳定云台
	套
	1

	（四）
	大小修复室专用环境调控系统
	外机组
1.恒温恒湿直膨机室外机：*2
2.制冷量：≥180kW
3.制冷功率：≥24.8KW*2
4.电源类型：380V3N~50Hz
5.制冷温度范围℃：-10-56℃
6.制热温度范围℃：-20-25℃
7.制冷剂：R410A
8.风机系列：EC风机
9.电机系统：变频电机
10.含电源线、控制线、连接线内外机组减震垫
内机组
1.恒温恒湿直膨机室内机：*1
2.送风量：≥30000m³/h
3.制冷量：≥180kW
4.制热量：≥200kW
5.制冷功率：≥7.5KW
6.新风量：≥8000m³/h
7.机外静压（Pa）：550
8.加湿器类型：高压微雾
9.加湿量：≥10kg/h
10.加湿器功率：≥7.512
11；高效过滤器：过滤效率≥99.95%
12、温度范围：18°C~22°C（控温精度0.5°C±2℃）
13、湿度范围：45%~80%RH（控湿精度2%~±3%=）
14.风机系列：EC风机
15.电机系统：变频电机
16.电源类型：380V3N～50Hz
	套
	2

	（五）
	文物修复室+办公室配套设备
	
	
	

	1
	通风厨
	1、尺寸：W1500×D800×H2350mm
2、材质：全钢材质（1.2mm优质冷轧镀锌钢板）
3、表面处理：环氧树脂粉末喷涂。
4、迎面风速：0.5m/s±0.1m/s
5、噪音：＜55dB
6、排风量：1700m³/L
7、移门开启高度：800mm×2/3。
	台
	1

	2
	理化试验台
	1、尺寸：（7500+1500）*750*800
2、底座：1.2mm冷轧钢板+粉末喷涂
3、台面：实芯理化板（黑色）厚度12.7mm，边缘加厚至26mm
3.1耐腐蚀性能优越，通过“国家化学建筑材料测试中心”抽样检验，按照GB/T17657-2022标准检验，其中65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氟酸、88%甲酸、99%乙酸、1%硝酸银、85%磷酸、30%过氧化氢、0.1%甲酚红乙醇溶液、77%硫酸+65%硝酸等不少于75种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。
3.2物理性能符合GB/T7911及GB/T17657中技术要求，通过“国家化学建筑材料测试中心”抽样检验（非委托送检），耐沸水、耐干热（180℃）、耐污染、耐香烟灼烧、抗拉强度、耐龟裂、抗大球冲击、耐湿热、耐水蒸气、耐刮划、弯曲强度、弯曲弹性模量等共计23种检测项目结果合格。其中弯曲弹性模量≥17000MPa；耐光色牢度、耐干热均达到5级；耐磨性转数≥1140转；防静电性能≤1.3x109Ω。
3.3通过“国家人造板与木竹制品质量检验检测中心”检验，甲醛释放量按GB/39600-2021检测标准，达到Enf级；结果要求≤0.02mg/m3。
3.4通过“国家防火建筑材料质量检验检测中心”抽样检测（非委托送检），燃烧性能符合GB20286-2006标准中B1（C-sl,d0,t1）级，检测结果达到点燃时间60s内焰尖高度≤40mm；烟气毒性等级达到ZA3级。
3.5抗菌性能：依据JISZ2801:2010检测标准检测，检测包括以下菌种：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、宋氏志贺氏菌，5种菌种的检测结果抗菌率均≥99%，其中金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌活性值均≥5。
3.6室内空气浓度检测(ug/m³)，TVOC、二氯苯、二甲基甲酰胺、正乙烷等超过30种以上有害物质均为未检出。
3.7通过“国家建筑工程材料质量检验检测中心”测试，按GB6566-2010检测标准，放射性核素限量≤0.1。
3.8按ISO14067&PAS2050标准及准则，取得《碳足迹认证证书》。
3.9台面材料背面必须印有清晰的品牌防伪标志，在紫外线照射下有清晰的防伪水印，以便于验收时辨别真伪。
4、结构
4.1制作工艺：弧形框架配可移动柜结构，台柜主体采用圆弧工艺处理
4.2表面处理：环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。
4.3主体材料：采用110*60*1.5mm优质冷轧半圆弧钢管或者采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管与60*40*1.5优质冷轧方形钢管组合而成；前梁采用90*90×1.5mm优质冷轧扇形钢管；后梁采用60*40*1.5优质冷轧方形钢管与≥58mm*38mm膨胀尼龙部件通过卡接方式与钢制框架紧密嵌合。
4.4移动储物柜：柜体采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经防锈及静电处理。箱体组装用拉铆螺母经1.9kn以上拉力铆固，门面板采用双边R20外圆弧设计，双层结构厚度为30mm内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料
5、五金配件
5.1导轨：采用三节缓冲静音阻尼导轨；
5.2合页：采用105°缓冲铰链；
5.3拉手：PP暗拉手。
6、检测要求：GB/T24820-2024或GB/T3325-2024标准检测符合以下技术要求：
6.1金属喷漆（塑）涂层检测：
硬度试验：≥6H。
冲击强度：冲击高度600mm，无剥落、裂纹、皱纹。
耐腐蚀：150h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；150h后，检查划道两侧3mm外应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。
附着力试验：0级。
6.2力学性能：
水平静载荷试验：力900N，10次(最大平衡载荷100kg)。
主台面垂直静载荷试验：力2000N，10次。
台面挠度试验：置物架搁板弯曲试验：载荷2.5kg/dm²，金属、玻璃、石材，1h，其他，7d。
水平冲击稳定性试验符合：质量50kg，高度40mm。
垂直加载稳定性试验符合：力1500N，主台面。
水平耐久性试验符合：力300N，最大平衡载荷100kg，15000次力300N，最大平衡载荷100kg。
垂直耐久性试验符合：力600N，15000次。
6.3金属表面耐腐蚀中性盐雾试验<NSS法>(连续喷雾432h）试验：
涂(镀)层本身的耐腐蚀等级10级，试板未出现起泡、开裂、剥落、生锈现象)；
涂(镀)层对基体的保护等级10级，试板未出现起泡、开裂、剥落、生锈现象)；
6.4钢管钢板漆膜依据GB/T31402-2023标准抗菌检测
大肠杆菌(ATCC8739)、金黄色葡萄球菌(ATCC6538P)和肺炎克雷伯氏菌(ATCC4352)的抗菌活性值分别为5.7(抗菌率99.9%)、>4.7(抗菌率>99.9%）和>5.5(抗菌率>99.9%)。
7、PP水槽+全铜龙头：550×455×310mm
	套
	1

	3
	木质修复台
	1、规格：1500*1500*800mm
2、结构：复合实木台面，钢制桌架，可调节底脚；
3、材质：
（1）台面采用E1级优质环保复合实木板，楸木纯木皮贴面，厚度0.4mm，优质环保油漆喷涂。
（2）桌架为固定焊接型，确保牢固稳定，桌腿采用60mm×60mm优质方管，厚度2mm，横梁、边梁采用30mm×60mm矩形优质钢管，厚度1.5mm。
（3）底脚加装可调节底脚，喷涂前对钢制架体表面进行抛丸除锈和磷化、钝化双重处理，确保架体表面涂层不脱落坚固耐用。
（4）外观颜色采用热固型环氧树脂粉沫喷涂，桌架颜色为银灰色；
	个
	4

	4
	文物冷藏柜
	1、尺寸：1205×800×1990mm
2、容量：1031L
3、温度范围;2-8℃
4、控温精度：0.1℃
5、功率：450W
6、风冷
	个
	1

	5
	文物存储架
	1、尺寸：2000*600*2200mm组合拼装式柜架
2、优质冷轧钢板材质：底框3.0mm、立柱2.5mm、隔板1.5mm、横梁2.0mm、顶板1.0mm、侧护板1.0mm
3、每列柜架配置A5标识牌：
4、钢制搁板单层承重600KG
5、重型横梁式结构，层高可调，节与节相通。
	组
	3

	6
	吊臂式吸尘罩
	单主管道带8组万向抽气罩，适配实验室/修复室集中排风系统
1、主体材质：6063-T5铝合金（关节、主管件），表面阳极氧化处理，耐腐蚀、防静电
关节连接杆：304不锈钢，内嵌轴承，360°无死角旋转
伸缩软管：耐高温阻燃PU/铝箔复合管，内壁光滑防静电
罩口材质：透明PC/有机玻璃（直径φ390mm），可观察作业面，防刮易清洁
气流调节阀：外置旋钮式，可独立调节单组风量
2、管径：主臂φ110mm，软管段φ75mm
活动长度：标准2.0m，以固定点为中心活动半径≥1.6m
调节角度：上下/左右任意角度悬停，可精准定位作业点
单组排风量：≥220m³/h（罩口风速0.5m/s时，按标准计算值）
噪音：≤58dB（1m距离）
安装方式：吊顶/侧墙固定，法兰连接主管道
3、风机类型：防腐离心风机（PP/玻璃钢材质，防腐蚀）
风量：≥2500m³/h（预留10%余量）
风压：≥350Pa（克服管道阻力+末端阻力）
控制：变频调速，可根据开启组数调节风量，节能降噪
	套
	8

	7
	药品柜
	1、W900×D400×H1800柜体自重60KG；
2、柜体主体材料采用1.2mm304不锈钢板，整体焊接；
3、柜体上下组合拼装结构，4层搁板可任意调节高度；。
4、上柜门对开钢化玻璃；下柜门钢制
5、柜架采用机械锁具，锁具钥匙不互换；
	个
	2

	8
	半球红外摄像机
	1、半球星光网络摄像机
2、鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀
3、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码
4、最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅
5、支持透雾，支持宽动态120Db
	个
	1

	9
	环境调控系统
	外机组-1台
1.制冷量：20.0kW
2.制热量：22.4kW
3.功率：5.3
4.电源类型：220V～50Hz
5.尺寸mm（长*宽*高）：1300*970*370
6.噪声dB（A）：56/49
7.制冷剂：R410A
8.风量m³/h：7400
9.重量kg:110
内机组-3台
1.制冷量：7.1kW
2.制热量：8.5kW
3.功率：0.067
4.电源类型：220V～50Hz
5.尺寸mm（长*宽*高）：226*840*840
6.噪声dB（A）：32/31/27
7.风量m³/h：1680/840/720
8、重量kg:22
	套
	1

	（六）
	样品制备室配套设备
	
	
	

	1
	理化实验台
	1、 尺寸：6800×750×800mm-1个
2、底座：1.2mm冷轧钢板+粉末喷涂
3、台面：实芯理化板（黑色）厚度12.7mm，边缘加厚至26mm：
6800×750×800mm-1个
3.1耐腐蚀性能优越，通过“国家化学建筑材料测试中心”抽样检验，按照GB/T17657-2022标准检验，其中65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氟酸、88%甲酸、99%乙酸、1%硝酸银、85%磷酸、30%过氧化氢、0.1%甲酚红乙醇溶液、77%硫酸+65%硝酸等不少于75种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。
3.2物理性能符合GB/T7911及GB/T17657中技术要求，通过“国家化学建筑材料测试中心”抽样检验（非委托送检），耐沸水、耐干热（180℃）、耐污染、耐香烟灼烧、抗拉强度、耐龟裂、抗大球冲击、耐湿热、耐水蒸气、耐刮划、弯曲强度、弯曲弹性模量等共计23种检测项目结果合格。其中弯曲弹性模量≥17000MPa；耐光色牢度、耐干热均达到5级；耐磨性转数≥1140转；防静电性能≤1.3x109Ω。
3.3通过“国家人造板与木竹制品质量检验检测中心”检验，甲醛释放量按GB/39600-2021检测标准，达到Enf级；结果要求≤0.02mg/m3。
3.4通过“国家防火建筑材料质量检验检测中心”抽样检测（非委托送检），燃烧性能符合GB20286-2006标准中B1（C-sl,d0,t1）级，检测结果达到点燃时间60s内焰尖高度≤40mm；烟气毒性等级达到ZA3级。
3.5抗菌性能：依据JISZ2801:2010检测标准检测，检测包括以下菌种：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、宋氏志贺氏菌，5种菌种的检测结果抗菌率均≥99%，其中金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌活性值均≥5。
3.6室内空气浓度检测(ug/m³)，TVOC、二氯苯、二甲基甲酰胺、正乙烷等超过30种以上有害物质均为未检出。
3.7通过“国家建筑工程材料质量检验检测中心”测试，按GB6566-2010检测标准，放射性核素限量≤0.1。
3.8按ISO14067&PAS2050标准及准则，取得《碳足迹认证证书》。
3.9台面材料背面必须印有清晰的品牌防伪标志，在紫外线照射下有清晰的防伪水印，以便于验收时辨别真伪。
4、结构
4.1制作工艺：弧形框架配可移动柜结构，台柜主体采用圆弧工艺处理
4.2表面处理：环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。
4.3主体材料：采用110*60*1.5mm优质冷轧半圆弧钢管或者采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管与60*40*1.5优质冷轧方形钢管组合而成；前梁采用90*90×1.5mm优质冷轧扇形钢管；后梁采用60*40*1.5优质冷轧方形钢管与≥58mm*38mm膨胀尼龙部件通过卡接方式与钢制框架紧密嵌合。
4.4移动储物柜：柜体采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经防锈及静电处理。箱体组装用拉铆螺母经1.9kn以上拉力铆固，门面板采用双边R20外圆弧设计，双层结构厚度为30mm内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料
5、五金配件
5.1导轨：采用三节缓冲静音阻尼导轨；
5.2合页：采用105°缓冲铰链；
5.3拉手：PP暗拉手。
6、检测要求：GB/T24820-2024或GB/T3325-2024标准检测符合以下技术要求：
6.1金属喷漆（塑）涂层检测：
硬度试验：≥6H。
冲击强度：冲击高度600mm，无剥落、裂纹、皱纹。
耐腐蚀：150h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；150h后，检查划道两侧3mm外应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。
附着力试验：0级。
6.2力学性能：
水平静载荷试验：力900N，10次(最大平衡载荷100kg)。
主台面垂直静载荷试验：力2000N，10次。
台面挠度试验：置物架搁板弯曲试验：载荷2.5kg/dm²，金属、玻璃、石材，1h，其他，7d。
水平冲击稳定性试验符合：质量50kg，高度40mm。
垂直加载稳定性试验符合：力1500N，主台面。
水平耐久性试验符合：力300N，最大平衡载荷100kg，15000次力300N，最大平衡载荷100kg。
垂直耐久性试验符合：力600N，15000次。
6.3金属表面耐腐蚀中性盐雾试验<NSS法>(连续喷雾432h）试验：
涂(镀)层本身的耐腐蚀等级10级，试板未出现起泡、开裂、剥落、生锈现象)；
涂(镀)层对基体的保护等级10级，试板未出现起泡、开裂、剥落、生锈现象)；
6.4钢管钢板漆膜依据GB/T31402-2023标准抗菌检测
大肠杆菌(ATCC8739)、金黄色葡萄球菌(ATCC6538P)和肺炎克雷伯氏菌(ATCC4352)的抗菌活性值分别为5.7(抗菌率99.9%)、>4.7(抗菌率>99.9%）和>5.5(抗菌率>99.9%)。
7、PP水槽+全铜龙头：550×455×310mm
	套
	1

	2
	吊柜
	1、钢质玻璃门（6门）
2、2100×300×600mm;
	组
	1

	3
	药品柜
	1、W900×D400×H1800柜体自重60KG；
2、柜体主体材料采用1.2mm304不锈钢板，整体焊接；
3、柜体上下组合拼装结构，4层搁板可任意调节高度；。
4、上柜门对开钢化玻璃；下柜门钢制
5、柜架采用机械锁具，锁具钥匙不互换；
	个
	2

	4
	半球红外摄像机
	1、半球星光网络摄像机
2、鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀
3、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码
4、最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅
5、支持透雾，支持宽动态120Db
	个
	1

	（七）
	仪器分析室
	
	
	

	1
	理化实验台
	1、尺寸：12100×750×800mm
2、底座：1.2mm冷轧钢板+粉末喷涂
3、台面：实芯理化板（黑色）厚度12.7mm，边缘加厚至26mm
3.1耐腐蚀性能优越，通过“国家化学建筑材料测试中心”抽样检验，按照GB/T17657-2022标准检验，其中65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氟酸、88%甲酸、99%乙酸、1%硝酸银、85%磷酸、30%过氧化氢、0.1%甲酚红乙醇溶液、77%硫酸+65%硝酸等不少于75种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。
3.2物理性能符合GB/T7911及GB/T17657中技术要求，通过“国家化学建筑材料测试中心”抽样检验（非委托送检），耐沸水、耐干热（180℃）、耐污染、耐香烟灼烧、抗拉强度、耐龟裂、抗大球冲击、耐湿热、耐水蒸气、耐刮划、弯曲强度、弯曲弹性模量等共计23种检测项目结果合格。其中弯曲弹性模量≥17000MPa；耐光色牢度、耐干热均达到5级；耐磨性转数≥1140转；防静电性能≤1.3x109Ω。
3.3通过“国家人造板与木竹制品质量检验检测中心”检验，甲醛释放量按GB/39600-2021检测标准，达到Enf级；结果要求≤0.02mg/m3。
3.4通过“国家防火建筑材料质量检验检测中心”抽样检测（非委托送检），燃烧性能符合GB20286-2006标准中B1（C-sl,d0,t1）级，检测结果达到点燃时间60s内焰尖高度≤40mm；烟气毒性等级达到ZA3级。
3.5抗菌性能：依据JISZ2801:2010检测标准检测，检测包括以下菌种：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、宋氏志贺氏菌，5种菌种的检测结果抗菌率均≥99%，其中金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌活性值均≥5。
3.6室内空气浓度检测(ug/m³)，TVOC、二氯苯、二甲基甲酰胺、正乙烷等超过30种以上有害物质均为未检出。
3.7通过“国家建筑工程材料质量检验检测中心”测试，按GB6566-2010检测标准，放射性核素限量≤0.1。
3.8按ISO14067&PAS2050标准及准则，取得《碳足迹认证证书》。
3.9台面材料背面必须印有清晰的品牌防伪标志，在紫外线照射下有清晰的防伪水印，以便于验收时辨别真伪。
4、结构
4.1制作工艺：弧形框架配可移动柜结构，台柜主体采用圆弧工艺处理
4.2表面处理：环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。
4.3主体材料：采用110*60*1.5mm优质冷轧半圆弧钢管或者采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管与60*40*1.5优质冷轧方形钢管组合而成；前梁采用90*90×1.5mm优质冷轧扇形钢管；后梁采用60*40*1.5优质冷轧方形钢管与≥58mm*38mm膨胀尼龙部件通过卡接方式与钢制框架紧密嵌合。
4.4移动储物柜：柜体采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经防锈及静电处理。箱体组装用拉铆螺母经1.9kn以上拉力铆固，门面板采用双边R20外圆弧设计，双层结构厚度为30mm内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料
5、五金配件
5.1导轨：采用三节缓冲静音阻尼导轨；
5.2合页：采用105°缓冲铰链；
5.3拉手：PP暗拉手。
6、检测要求：GB/T24820-2024或GB/T3325-2024标准检测符合以下技术要求：
6.1金属喷漆（塑）涂层检测：
硬度试验：≥6H。
冲击强度：冲击高度600mm，无剥落、裂纹、皱纹。
耐腐蚀：150h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；150h后，检查划道两侧3mm外应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。
附着力试验：0级。
6.2力学性能：
水平静载荷试验：力900N，10次(最大平衡载荷100kg)。
主台面垂直静载荷试验：力2000N，10次。
台面挠度试验：置物架搁板弯曲试验：载荷2.5kg/dm²，金属、玻璃、石材，1h，其他，7d。
水平冲击稳定性试验符合：质量50kg，高度40mm。
垂直加载稳定性试验符合：力1500N，主台面。
水平耐久性试验符合：力300N，最大平衡载荷100kg，15000次力300N，最大平衡载荷100kg。
垂直耐久性试验符合：力600N，15000次。
6.3金属表面耐腐蚀中性盐雾试验<NSS法>(连续喷雾432h）试验：
涂(镀)层本身的耐腐蚀等级10级，试板未出现起泡、开裂、剥落、生锈现象)；
涂(镀)层对基体的保护等级10级，试板未出现起泡、开裂、剥落、生锈现象)；
6.4钢管钢板漆膜依据GB/T31402-2023标准抗菌检测
大肠杆菌(ATCC8739)、金黄色葡萄球菌(ATCC6538P)和肺炎克雷伯氏菌(ATCC4352)的抗菌活性值分别为5.7(抗菌率99.9%)、>4.7(抗菌率>99.9%）和>5.5(抗菌率>99.9%)。
	套
	1

	2
	半球红外摄像机
	1、半球星光网络摄像机
2、鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀
3、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码
4、最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅
5、支持透雾，支持宽动态120Db
	个
	1

	3
	环境调控系统
	外机组-1台
1.制冷量：20.0kW
2.制热量：22.4kW
3.功率：5.2
4.电源类型：220V～50Hz
5.尺寸mm（长*宽*高）：1477*940*320
6.噪声dB（A）：58/53
7.制冷剂：R410A
8.风量m³/h：8000
9.重量kg:128
内机组-3台
1.制冷量：7.1kW
2.制热量：8.5kW
3.功率：0.067
4.电源类型：220V～50Hz
5.尺寸mm（长*宽*高）：226*840*840
6.噪声dB（A）：32/31/27
7.风量m³/h：1680/840/720
8、重量kg:22
	套
	1

	五
	生活配套区

	（一）
	住宿舱
	6个30尺标准舱
	
	

	1
	住宿舱（舱体）
	舱体尺寸9000mm×宽3000mm×高3000mm
1、舱体采用钢结构一体式焊接结构，国标Q235B镀锌方钢
2、荷载要求：≥250kg/㎡
3、围板：
保温芯材：聚氨酯封边岩棉夹芯板，厚度≥50mm（A1级）
内装饰板：碳晶板（B1级）
外墙装饰板：铝单板防火等级：A1级；兼顾保温、隔热、隔声、防腐蚀、防水。
4、地板分层：
1.镀锌封底钢板
2.防潮铝箔层
3.隔音保温玻璃棉
4.18mm高密度水泥纤维承重板
5.找平层
6.耐磨防火复合地板/木纹地板（石塑复合材料）
5、墙板安装卧环（内嵌式），用于固定内部物品
6、窗户：断桥铝推拉窗，双层中空钢化玻璃，带防盗纱窗、防水密封条
7、大门：
门板材质：断桥铝平开玻璃门1200*2100mm
门禁系统；密码+刷卡二合一可扩展接入统一管理系统
8、通风：换气扇预留位
9、一体化预埋水电系统
电力：单相220V/50Hz，总进线标配10kW，
1.电源接口：快接工业插头
2.入户主线：10mm²国标铜芯电缆
3.插座回路：2.5mm²铜线，照明回路1.5mm²铜线
4.配电配置：国标3C配电箱、32A总漏电保护器、多路空开、五孔插座、空调专用16A插座、LED顶灯（600*300-4盏）+应急疏散指示灯、开关全套预装
5.线路隐藏式布线，线管阻燃，符合用电安全规范
给排水：预留给排水接口
10、设计使用年限：10年
11、抗震等级：8级
12、抗风等级：10级
13、防水等级：IPX5
14、防火措施：烟雾报警器+便携式灭火器
15、使用温度：工作状态：-45℃~55℃，贮存状态：-55℃~70℃
16、运输安装：
1.公路运输
2.安装方式：整体吊装落地，接水电即可投入使用
3.适配基础：混凝土墩
17、根据舱体尺寸、安全通道要求等定制预装单人床铺3套、衣柜3套、写字工作台3套，与方舱一体化生产，固定安装
	个
	6

	2
	环境调控系统
	1.制冷量：7.5kW
2.制热量：9.4kW
3.APF：4.35
4.电源类型：220V～50Hz
5.内机尺寸mm（长*宽*高）：198x1180x439
6.外机尺寸mm（宽*深*高）：720×960×340
7.额定功率KW（制冷/制热）：2.3/2.65
8.噪声dB（A）室内机/室外机：40/54
9.新风量m³/h：18010.风量m³/h：1330
11.静压Pa：30
12.室内重量kg:22，室外重量kg:46
	套
	6

	（二）
	卫生舱
	20尺标准舱2个，面积36平方米
	
	

	1
	卫生舱(舱体)
	舱体尺寸6000mm×宽3000mm×高3000mm
1、舱体采用钢结构一体式焊接结构，国标Q235B镀锌方钢
2、荷载要求：≥250kg/㎡
3、围板：
保温芯材：聚氨酯封边岩棉夹芯板，厚度≥50mm（A1级）
内装饰板：WPC防水板（B1级）
外墙装饰板：铝单板防火等级：A1级；兼顾保温、隔热、隔声、防腐蚀、防水。
4、地板分层：
1.镀锌封底钢板
2.防潮铝箔层
3.隔音保温玻璃棉
4.18mm高密度水泥纤维承重板
5.找平层+聚合物水泥基防水涂膜
6.6mm防滑SPC石塑锁扣地板/地胶/瓷砖
5、墙板安装卧环（内嵌式），用于固定内部物品
6、窗户：断桥铝推拉窗，双层中空钢化玻璃，带防盗纱窗、防水密封条
7、大门：
门板材质：断桥铝平开玻璃门1200*2100mm
门禁系统；密码+刷卡二合一接入统一管理系统
8、通风：换气扇预留位
9、一体化预埋水电系统
电力：单相220V/50Hz，总进线标配10kW，
1.电源接口：快接工业插头
2.入户主线：10mm²国标铜芯电缆
3.插座回路：2.5mm²铜线，照明回路1.5mm²铜线
4.配电配置：国标3C配电箱、总漏电保护器、多路空开、五孔插座、空调专用16A插座、LED顶灯（600*300-3盏）+应急疏散指示灯、开关全套预装
5.线路隐藏式布线，线管阻燃，符合用电安全规范
给排水：预留给排水接口
10、设计使用年限：10年
11、抗震等级：8级
12、抗风等级：10级
13、防水等级：IPX5
14、防火措施：烟雾报警器+便携式灭火器
15、使用温度：工作状态：-45℃~55℃，贮存状态：-55℃~70℃
16、运输安装：
1.公路运输
2.安装方式：整体吊装落地，接水电即可投入使用
3.适配基础：混凝土墩
	个
	2

	2
	蹲便器
	1、材质：白色陶瓷（抗菌釉面）
2、尺寸：650×460mm，前冲虹吸式
3、冲水：手动按钮/红外感应，节水6L
4、排污：DN110
	套
	10

	3
	洗漱台
	1、台面：人造石，1200×600mm
台高：800mm
2、盆：陶瓷盆550×450mm×2
3、龙头：冷热混合龙头（手动/感应）
4、下水：DN40防臭
镜子
尺寸：1200×800mm
玻璃：5mm钢化浮法玻璃
边框：铝合金，防潮防锈
	套
	2

	4
	拖把槽
	材质：陶瓷
尺寸：800×600×400mm
排水：DN50，带过滤网
	个
	2

	5
	小便槽
	1、材质：304不锈钢/陶瓷
2、尺寸：总长≥1800×800mm，槽宽150mm
3、冲水：感应阀，排水DN50
	个
	3

	（三）
	淋浴舱
	20尺标准舱2个，面积36平方米
	
	

	1
	淋浴舱（舱体）
	[bookmark: _GoBack]舱体尺寸6000mm×宽3000mm×高3000mm
1、舱体采用钢结构一体式焊接结构，国标Q235B镀锌方钢
2、荷载要求：≥250kg/㎡
3、围板：
保温芯材：聚氨酯封边岩棉夹芯板，厚度≥50mm（A1级）
内装饰板：WPC防水板（B1级）
外墙装饰板：铝单板防火等级：A1级；兼顾保温、隔热、隔声、防腐蚀、防水。
4、地板分层：
1.镀锌封底钢板
2.防潮铝箔层
3.隔音保温玻璃棉
4.18mm高密度水泥纤维承重板
5.找平层+聚合物水泥基防水涂膜
6.6mm防滑SPC石塑锁扣地板/
5、墙板安装卧环（内嵌式），用于固定内部物品
6、窗户：断桥铝推拉窗，双层中空钢化玻璃，带防盗纱窗、防水密封条
7、大门：
门板材质：断桥铝平开玻璃门1200*2100mm
门禁系统；普通锁具
8、通风：换气扇预留位
9、一体化预埋水电系统
电力：单相220V/50Hz，总进线标配25kW，
1.电源接口：快接工业插头
2.入户主线：50mm²国标铜芯电缆
3.插座回路：4mm²铜线，照明回路1.5mm²铜线
4.配电配置：国标3C配电箱、总漏电保护器、多路空开、五孔插座、空调专用16A插座、LED顶灯（600*300-3盏）+应急疏散指示灯、开关全套预装
5.线路隐藏式布线，线管阻燃，符合用电安全规范
给排水：预留给排水接口
10、设计使用年限：10年
11、抗震等级：8级
12、抗风等级：10级
13、防水等级：IPX5
14、防火措施：便携式灭火器
15、使用温度：工作状态：-45℃~55℃，贮存状态：-55℃~70℃
16、运输安装：
1.公路运输
2.安装方式：整体吊装落地，接水电即可投入使用
3.适配基础：混凝土墩
17、根据舱体尺寸、图纸定制预装更衣柜2个，与舱体一体化生产，固定安装
	个
	2

	2
	淋浴头
	1、主体：304不锈钢/H59精铜（壁厚≥2.0mm）
2、表面：镀铬/PVD真空镀，耐磨、防锈、抗盐雾
3、喷嘴：硅胶自清洁喷嘴（一搓除垢，防堵）
4、连接：铜/不锈钢螺纹，密封可靠，抗振动
	套
	8

	3
	蹲便器
	1、材质：白色陶瓷（抗菌釉面）
2、尺寸：650×460mm，前冲虹吸式
3、冲水：手动按钮/红外感应，节水6L
4、排污：DN110
	个
	2

	4
	洗漱台
	1、台面：人造石，1200×600mm
台高：800mm
2、盆：陶瓷盆550×450mm×2
3、龙头：冷热混合龙头（手动/感应）
4、下水：DN40防臭
镜子
尺寸：1200×800mm
玻璃：5mm钢化浮法玻璃
边框：铝合金，防潮防锈
	套
	2

	5
	更衣凳
	1、尺寸：W1500×D400×H450mm
2、40*40*1.2mm方管底座，螺栓安装
3、pu包覆坐垫
4、底部防滑脚垫
	个
	2

	6
	电热水器
	1、尺寸：695×φ463
2、容积：60L
3、功率：3000W
	套
	8

	7
	电加热片
	1、尺寸：W620×D50×H1850mm
	套
	4

	（四）
	活动舱
	1.连接6个住宿舱、2个淋浴舱、2个卫生舱，中间区域作为休息活动区，可安装休闲娱乐设施设备。
2.环境调控系统
	
	

	1
	活动舱（舱体）
	40尺扩展舱
1、舱体尺寸：
11800mm×宽2200mm×高3000mm（运输折叠）11800mm×宽7040mm×高3000mm（安装展开）
2、舱体结构：国标Q235B镀锌方钢（镀锌方管+钣金结构件）
3、载荷：
中间荷载：1.5kN/㎡
侧翼载荷：1.2kN/㎡
3、围板：≥50mmA1级防火聚氨酯封边岩棉夹芯板
4、墙板
外墙：聚氨酯+铝单板
内墙：碳晶板（B1级）
5、地板：
主舱地板：
•外底防护：镀锌钢板+底面聚氨酯保温防水层
•承重龙骨：加密镀锌方管框架
•结构基板：15mmA级玻镁防火板/18mm水泥纤维防火板
•饰面层：PVC/SPC石塑地板
拓展地板：
•外底防护：外挂保温层+薄铝板防锈底封
•钢制龙骨：壁厚1.5mm镀锌钢管
•结构基板：18mm水泥纤维防火板
•饰面层：PVC/SPC石塑地板
6、窗户：断桥铝推拉窗，双层中空钢化玻璃，带防盗纱窗、防水密封条尺寸1000×1200mm--3扇
7、大门：
1.门板材质：断桥铝平开玻璃门1600*2100mm-1套
2.廊道连接：1200×2100mm-3组开口，预留廊道连接支撑防水法兰
门禁系统；密码+刷卡二合一可扩展接入统一管理系统
8、通风：换气扇预留位
9、一体化预埋水电系统
电力：单相220V/50Hz，总进线标配15kW，
1.电源接口：三级电箱
2.入户主线：16mm²国标铜芯电缆
3.插座回路：4mm²铜线，照明回路1.5mm²铜线
4.配电配置：国标3C配电箱、总漏电保护器、多路空开、五孔插座、空调专用16A插座、LED顶灯（600*300-9盏）+应急疏散指示灯、开关全套预装
5.线路隐藏式布线，线管阻燃，符合用电安全规范
给排水：预留给排水接口
10、防火措施：烟雾报警器+便携式灭火器。
11、设计使用年限：10年
12、抗震等级：8级
13、抗风等级：10级
14、防水等级：IP54
15、使用温度：工作状态：-45℃~55℃，贮存状态：-55℃~70℃
16、运输安装：
1.公路运输
2.安装方式：整体吊装落地，接水电即可投入使用
3.适配基础：混凝土墩
	个
	2

	2
	环境调控系统
	外机组-1台
1.制冷量：20.0kW
2.制热量：22.4kW
3.功率：5.2
4.电源类型：220V～50Hz
5.尺寸mm（长*宽*高）：1477*940*320
6.噪声dB（A）：58/53
7.制冷剂：R410A
8.风量m³/h：8000
9.重量kg:128
内机组-3台
1.制冷量：7.1kW
2.制热量：8.5kW
3.功率：0.067
4.电源类型：220V～50Hz
5.尺寸mm（长*宽*高）：226*840*840
6.噪声dB（A）：32/31/27
7.风量m³/h：1680/840/720
8、重量kg:22
	套
	2

	（五）
	厨房方舱
	20尺扩展舱1个，面积36平方米
	
	

	1
	厨房方舱（舱体）
	20尺扩展舱
1、舱体尺寸：
5900mm×宽2200mm×高3000mm（运输折叠）5900mm×宽7040mm×高3000mm（安装展开）
2、舱体结构：国标Q235B镀锌方钢（镀锌方管+钣金结构件）
3、载荷：
中间荷载：2.0kN/㎡
侧翼载荷：1.2kN/㎡
3、围板：≥50mmA1级防火聚氨酯封边岩棉夹芯板
4、墙板
外墙：聚氨酯+铝单板
内墙：碳晶板（B1级）+不锈钢防火隔热挡板（局部）
5、地板：
主舱地板：
•外底防护：镀锌钢板+底面聚氨酯保温防水层
•承重龙骨：加密镀锌方管框架
•结构基板：15mmA级玻镁防火板/18mm水泥纤维防火板
•饰面层：SPC防滑耐油石塑地板
拓展地板：
•外底防护：外挂保温层+薄铝板防锈底封
•钢制龙骨：壁厚1.5mm镀锌钢管
•结构基板：18mm水泥纤维防火板
•饰面层：SPC防滑耐油石塑地板
6、窗户：断桥铝推拉窗，双层中空钢化玻璃，带防盗纱窗、防水密封条尺寸1000×1200mm--3扇
7、大门：
1.门板材质：断桥铝平开玻璃门1600*2100mm-2套
门禁系统；密码+刷卡二合一可扩展接入统一管理系统
8、通风：换气扇预留位
9、一体化预埋水电系统
电力：三相380V/50Hz，总进线标配26kW，
1.电源接口：三级电箱
2.入户主线：35mm²国标铜芯电缆
3.插座回路：6mm²铜线，照明回路1.5mm²铜线
4.配电配置：国标3C配电箱、总漏电保护器、多路空开、防水防油工业插座、空调专用16A插座、LED顶灯（600*300-7盏）+应急疏散指示灯、开关全套预装
5.线路隐藏式布线，线管阻燃，符合用电安全规范
给排水：预留给排水接口
10、排烟措施：
1.大功率排烟风机+不锈钢排烟管道、防火止回阀4000m³/h
2.高位新风补风系统
11、设计使用年限：10年
12、抗震等级：8级
13、抗风等级：10级
14、防水等级：IP54
15、消防措施：干粉厨房专用灭火装置
16、使用温度：工作状态：-45℃~55℃，贮存状态：-55℃~70℃
17、运输安装：
1.公路运输
2.安装方式：整体吊装落地，接水电即可投入使用
3.适配基础：混凝土墩
	个
	1

	2
	电磁炉炒炉
	1、1000×1100×（800+400）mm
2、功率15KW，电压380V，单头单尾小炒炉
	台
	1

	3
	电磁炉汤炉
	1、650×700×（500+650）mm
2、功率8KW，电压380V
	台
	1

	4
	油烟机
	1、2000×730×389mm
2、油烟机双头2.0米（定频款），功率800W，电压220v
	台
	2

	5
	蒸箱
	1、710×650×1100mm
2、功率6KW，电压380v
	台
	1

	6
	烤箱
	1、830×835×980mm
2、功率9KW，电压380v,经济款全息彩屏6层
	台
	1

	7
	洗碗机
	1、1000×800×800mm
2、功率6KW，电压220v
	台
	1

	8
	消毒柜
	1、1000×450×1600mm
2、功率1.52KW，电压220v，智能型触控丨双门500L丨二星消毒
	台
	1

	9
	冷藏冰柜
	1、1800×800×800mm，508L
2、功率350W，电压220v
	台
	1

	10
	冷冻冰柜
	1、1180×700×1950mm，865L
2、功率330W，电压220v
	台
	1

	11
	台式电饼档
	1、480×600×270mm
2、功率3KW，电压220v
	台
	1

	12
	和面机
	1、460×610×930mm，30L
2、功率1.1KW，电压220v
	台
	1

	13
	开水器
	1、410×250×660mm
2、功率3KW，电压220v
	台
	1

	14
	水槽柜
	1、1500×600×(800+120)mm
2、全不锈钢通池，3龙头
	台
	1

	15
	炉拼台
	1、400×1100×(800+400)mm
2、全不锈钢
	台
	1

	16
	带柜备餐台1
	1、1200×600×800mm
2、全不锈钢，厚度1.0mm，单通双门
	台
	4

	17
	带柜备餐台2
	1、1800×800×800mm
2、全不锈钢，厚度1.0mm，单通双门
	台
	1

	18
	储物吊柜
	1、4000×300×700mm
2、全不锈钢，对开门
	米
	4

	（六）
	餐饮方舱
	40尺扩展舱一个，面积80平方米
	
	

	1
	餐饮方舱（舱体）
	40尺扩展舱
1、舱体尺寸：
11800mm×宽2200mm×高3000mm（运输折叠）11800mm×宽7040mm×高3000mm（安装展开）
2、舱体结构：国标Q235B镀锌方钢（镀锌方管+钣金结构件）
3、载荷：
中间荷载：1.5kN/㎡
侧翼载荷：1.2kN/㎡
3、围板：≥50mmA1级防火聚氨酯封边岩棉夹芯板
4、墙板
外墙：聚氨酯+铝单板
内墙：碳晶板（B1级）
5、地板：
主舱地板：
•外底防护：镀锌钢板+底面聚氨酯保温防水层
•承重龙骨：加密镀锌方管框架
•结构基板：15mmA级玻镁防火板/18mm水泥纤维防火板
•饰面层：PVC/SPC石塑地板
拓展地板：
•外底防护：外挂保温层+薄铝板防锈底封
•钢制龙骨：壁厚1.5mm镀锌钢管
•结构基板：18mm水泥纤维防火板
•饰面层：PVC/SPC石塑地板
6、窗户：断桥铝推拉窗，双层中空钢化玻璃，带防盗纱窗、防水密封条尺寸1000×1200mm--6扇
7、大门：
1.门板材质：断桥铝平开玻璃门1600*2100mm-2套
2.廊道连接：1200×2100mm-3组开口，预留廊道连接支撑防水法兰
门禁系统；密码+刷卡二合一可扩展接入统一管理系统
8、通风：换气扇预留位
9、一体化预埋水电系统
电力：单相220V/50Hz，总进线标配10kW，
1.电源接口：三级电箱
2.入户主线：16mm²国标铜芯电缆
3.插座回路：4mm²铜线，照明回路1.5mm²铜线
4.配电配置：国标3C配电箱、总漏电保护器、多路空开、五孔插座、空调专用16A插座、LED顶灯（600*300-9盏）+应急疏散指示灯、开关全套预装
5.线路隐藏式布线，线管阻燃，符合用电安全规范
给排水：预留给排水接口
10、防火措施：烟雾报警器+便携式灭火器。
11、设计使用年限：10年
12、抗震等级：8级
13、抗风等级：10级
14、防水等级：IP54
15、使用温度：工作状态：-45℃~55℃，贮存状态：-55℃~70℃
16、运输安装：
1.公路运输
2.安装方式：整体吊装落地，接水电即可投入使用
3.适配基础：混凝土墩
	个
	1

	2
	餐厅桌椅
	1、尺寸：1200×600×750mm
2、4人位桌椅
3、钢结构框架+高密度复合板
	套
	8

	3
	不锈钢餐台
	1、尺寸：6000×600×800mm
2、304不锈钢
3、双层结构
	个
	2

	4
	环境调控系统
	外机组-1台
1.制冷量：14.5kW
2.制热量：16.0kW
3.功率：4.48
4.电源类型：220V～50Hz
5.尺寸mm（长*宽*高）：849*1100*390
6.噪声dB（A）：57/52
7.制冷剂：R410A
8.风量m³/h：5400
9.重量kg:93
内机组-2台
1.制冷量：7.1kW
2.制热量：8.5kW
3.功率：0.085
4.材质：不锈钢室内机外壳/面板、风管、风口、滤网
4.电源类型：220V～50Hz
5.尺寸mm（长*宽*高）：198*950*635
6.噪声dB（A）：38/25/23
7.风量m³/h：1440/690/540
8.静压Pa：100
9.重量kg:30
	套
	1

	六
	方舱配套

	（一）
	30尺舱体连接舱
	1、尺寸1500×1800×2500mm
2、舱体采用钢结构一体式焊接结构
3、壁板：保温芯材：聚氨酯岩棉夹芯板，厚度≥50mm（全保温）
内装饰板：碳晶板
外墙装饰板：铝单板
防火等级：B1级；兼顾保温、隔热、隔声、防水。
4、底板：钢架龙骨：60×40×2mm镀锌方管
欧松板：2440×1220×18mm
纤维水泥:30mm厚度
PVC地胶：2.2mm厚度
5、钢制安装支架
	个
	23

	（二）
	40尺舱体硬连接
	1、尺寸:2000×3000×2500mm
2、舱体采用钢结构一体式焊接结构
3、壁板：保温芯材：聚氨酯岩棉夹芯板，厚度≥50mm（全保温）
内装饰板：碳晶板
外墙装饰板：铝单板
防火等级：B1级；兼顾保温、隔热、隔声、防水。
4、底板：钢架龙骨：60×40×2mm镀锌方管
欧松板：2440×1220×18mm
纤维水泥:30mm厚度
PVC地胶：2.2mm厚度
5、窗框：铝合金窗框+双层隔音玻璃，尺寸1000×2000mm
6、钢制安装支架
	个
	2

	（三）
	安保辅助舱
	20尺标准1个，面积18平方米
	
	

	1
	安保辅助舱（舱体）
	舱体尺寸6000mm×宽3000mm×高3000mm
1、舱体采用钢结构一体式焊接结构，国标Q235B镀锌方钢
2、荷载要求：≥200kg/㎡
3、围板：
保温芯材：聚氨酯封边岩棉夹芯板，厚度≥50mm（A1级）
内装饰板：碳晶板（B1级）
外墙装饰板：铝单板防火等级：A1级；兼顾保温、隔热、隔声、防腐蚀、防水。
4、地板分层：
1.镀锌封底钢板
2.防潮铝箔层
3.隔音保温玻璃棉
4.18mm高密度水泥纤维承重板
5.找平层
6.耐磨防火复合地板/木纹地板（石塑复合材料）
5、墙板安装卧环（内嵌式），用于固定内部物品
6、窗户：断桥铝推拉窗，双层中空钢化玻璃，带防盗纱窗、防水密封条
7、大门：
门板材质：断桥铝平开玻璃门1200*2100mm
门禁系统；密码+刷卡二合一可扩展接入统一管理系统
8、通风：换气扇预留位
9、一体化预埋水电系统
电力：单相220V/50Hz，总进线标配10kW，
1.电源接口：快接工业插头
2.入户主线：16mm²国标铜芯电缆
3.插座回路：4mm²铜线，照明回路1.5mm²铜线
4.配电配置：国标3C配电箱、总漏电保护器、多路空开、五孔插座、空调专用16A插座、LED顶灯（600*300-3盏）+应急疏散指示灯、开关全套预装
5.线路隐藏式布线，线管阻燃，符合用电安全规范
给排水：预留给排水接口
10、设计使用年限：10年
11、抗震等级：8级
12、抗风等级：10级
13、防水等级：IPX5
14、防火措施：烟雾报警器+便携式灭火器
15、使用温度：工作状态：-45℃~55℃，贮存状态：-55℃~70℃
16、运输安装：
1.公路运输
2.安装方式：整体吊装落地，接水电即可投入使用
3.适配基础：混凝土墩
17、预装：
床铺2000×1000×250-1
床头柜400×400×600-1
办公桌椅1400×700×800mm;
	个
	1

	2
	监视系统
	一、监控大屏
1、尺寸：65英寸（可视64.5"）
2、分辨率：3840×2160（4KUHD）@60Hz
3、背光：D-LED（直下式）
4、亮度：350–500cd/m²（常规500nit）
5、对比度：5000:1（静态）/30000:1（动态）
6、可视角度：178°(H)/178°(V)
7、响应时间：5–8ms
8、色深/色彩：10bit（1.07亿色），72%NTSC
二、监控主机
1、CPU：Intel i7-13700（16 核 24 线程，2.1GHz）
2、内存：32GB DDR4 3200MHz（16G×2）
3、硬盘：1TB NVMe SSD（高速读写）
4、显卡：NVIDIA MX570 2GB 独显（轻度设计 / 渲染）
5、主板：Z790，多扩展槽、双千兆网口
电源：500W 金牌静音
6、显示器：27 寸 2K IPS，100% sRGB，旋转升降
7、系统：Windows 11 专业版 + Office 2021
8、键鼠：机械键盘 + 无线鼠标
9、24吋显示器
10、22U机柜
11、硬盘录像机
	套
	1

	3
	车闸、道闸、门禁系统
	1、车辆通行管理
对接高清抓拍设备或RFID，获取车牌图像数据，实现强光、逆光、雨天自适应识别，支持黑白名单管理，支持车辆通行记录及联合检索；完成相关功能分析、设计开发、测试和部署；
2、15米不锈钢电动伸缩门
门体净长：15000mm（伸缩全开）
收拢长度：约2.8–3.5m（视节距）
门体高度：常规1600mm（可选1400/1800mm）
门体宽度（厚度）：约400–600mm（机头更宽）
轮距：约300–500mm
材质：304不锈钢1.0–1.2mm
电机：550W全铜芯，IP55
控制：遥控+红外防撞+遇阻反弹
轨道：无轨（免预埋，维护简单）
3、门禁管理
支持人脸、门禁卡、指纹、密码等多种识别方式统一管理，支持分时管理，授权信息可与权限绑定功能；完成相关功能的分析、设计、开发、测试和部署。
4、单人双向人行道闸
机箱柜体：304不锈钢
机箱尺寸：1200×220×1000mm（长×宽×高）
通道宽度：900mm
摆臂材质：10mm透明亚克力
摆臂角度：±90°（双向）
功能配置：反向闯入报警；尾随报警；翻越报警；漏电保护；非法闯入报警。
5、人脸刷卡一体化门禁
在信息提取舱、考古计算中心、发掘档案中心、药品存储舱、3个文物标本存储舱，共7个重点管控区域门口设置人脸刷卡一体化门禁系统
6、在线实时巡更系统
系统架构：感知层（巡更棒1根/巡更点15个）+传输层（4G/Wi‑Fi）+平台层（云服务器/本地服务器）+应用层（PC管理端+手机APP）
实时性：巡更数据≤3秒上传至平台；异常报警≤5秒*推送
定位精度：GPS/北斗双模，室外≤10m；
容量：支持≥1000个巡更点；≥10万条记录
数据存储：终端本地≥10000条，掉电保存≥10年
通讯协议：TCP/IP、MQTT、HTTP；支持断点续传
7、访客管理
支持访客登记，支持自定义通行授权；完成相应功能的分析、设计、开发；
8、设备运维管理
支持设备状态实时监测，支持远程配置维护；完成相应功能的分析、设计、开发、测试和部署。
9、设备管控
支持对车闸、道闸、门禁系统进行注册、管理、指令下发、状态监测等。完成相关功能的分析、设计、开发、测试和部署。
	项
	1

	4
	环境调控系统
	1.制冷量：3.51kW
2.制热量：5.11kW
3.APF：5.4
4.电源类型：220V～50Hz
5.内机尺寸mm（长*宽*高）：316x910x200
6.外机尺寸mm（宽*深*高）：550×820×325
7.额定功率KW（制冷/制热）：0.81/1.26
8.噪声dB（A）室内机/室外机：41/51
9.制冷剂：R3210.风量m³/h：850
11.室内重量kg:11，室外重量kg:24
	套
	1

	（四）
	折叠风雨棚
	1、跨度5000×伸缩13000×高度5000mm
2、分段式伸缩，每节3m左右，保证13m长行程伸缩顺滑无卡滞。
3、主材：6061-T6高强度铝合金型材4mm
4、三角桁架式伸缩臂：6061-T6高强度铝合金型材3mm
5、工业级PVDF氟碳纤维布
6、直流无刷减速双电机
7、齿轮齿条+同步轴双传动
8、无线智能遥控
9、抗风等级标配10级（风速≤24.4m/s），加固后12级
10、抗雪荷载≥70kg/㎡
11、防水性能IPX8
12、整体使用寿命框架≥20年，棚面≥10年，电机≥15000次伸缩循环
	套
	1

	七
	设备配套安装

	（一）
	方舱基础垫块
	预制水泥桩500*500*300mm
1、方形预制混凝土短桩，截面尺寸：500mm×500mm，单根长度300mm；四周倒角R8，无尖锐棱角；
2、内配钢筋，抗压强度达C30标准；
	个
	310

	（二）
	周界安防
	1.枪式红外摄像机--28个
2.智能球--6个含立杆
3.监控中心设备--1套
4.感应电缆系统--490米
	
	

	1
	枪式红外摄像机
	1、 图像传感器（星光级）
传感器：1/2.7"逐行扫描CMOS
像素：400万：2560×1440
最低照度（星光）：
o彩色：0.005Lux@F1.2，AGCON
o黑白：0.0005Lux
红外开启：0Lux宽动态：120dB真宽动态（WDR）信噪比：＞56dB
二、镜头（定焦/电动变焦）
定焦：4mm
光圈：F1.6（定焦）
水平视场角：约87°
三、红外夜视
红外灯：高效阵列红外LED（防过曝）
红外距离：I5：50m
日夜切换：ICR红外滤片自动切换SmartIR：自动调光，避免红外过曝
四、视频编码
编码：H.265（主推）/H.264/MJPEG
帧率：400万：1440P@25/30fps
码率：32Kbps～8Mbps（H.265省带宽约50%）
图像增强：3D降噪、强光抑制、背光补偿、电子防抖
五、网络与接口
网口：RJ4510/100M自适应
协议：TCP/IP、ONVIFProfileS/T、GB/T28181、萤石云
存储：支持MicroSD卡，最大128GB
音频：内置麦克风；
报警（-S）：1路输入，1路输出
六、智能功能
基础：移动侦测、视频遮挡、异常报警
Smart事件：区域入侵、越界侦测、徘徊、物品遗留
七、物理与环境
防护等级：IP66防尘防水
工作温度：-30℃～+60℃（红外开启-30℃～+40℃）
供电：DC12V±25%/PoE（IEEE802.3af）
功耗：约6W（12V）/6.7W（PoE）
	台
	28

	2
	智能球
	一、图像传感器（星光级）
传感器：1/2.8"逐行扫描CMOS
像素：400万：2560×1440
最低照度（星光）：
o彩色：0.005Lux@F1.6，AGCON
o黑白：0.001Lux@F1.6，AGCON
o红外/白光开启：0Lux
宽动态：120dB真宽动态（WDR）
信噪比：＞55dB
图像增强：3D降噪、强光抑制、背光补偿、电子防抖、透雾
二、镜头与变焦（PTZ核心）
光学变焦：23倍
数字变焦：16倍
焦距：4.8～110mm
光圈：F1.6～F4.5（自动）
水平视场角：58.9°～2.7°
日夜切换：ICR红外滤片自动切换
三、云台旋转
水平旋转：360°连续旋转，速度0.1°～160°/秒
垂直旋转：-90°～+90°（自动翻转），速度0.1°～120°/秒
预置点：300个
巡航：8条巡航路线，每条32个预置点
扫描：水平扫描、垂直扫描、花样扫描、全景扫描
控制协议：HIKVISION、PELCO-P/D、ONVIF
四、红外/白光补光（室外夜视）
红外距离：50m
白光距离（全彩）：30m
补光类型：EXIR阵列红外+白光双补光
SmartIR：自动调光，防止近距离过曝
加热玻璃：内置加热，自动除雾
五、视频编码
编码格式：H.265（主推）/H.264/MJPEG
帧率：400万：1440P@25/30fps
码率：32Kbps～16Mbps（H.265省带宽约50%）
三码流：支持主/子/第三码流同时输出
六、智能功能
基础事件：移动侦测、视频遮挡、异常报警
Smart事件：区域入侵、越界侦测、徘徊、物品遗留/搬移
AI智能（深度学习）：
o人车分类检测、抓拍、报警
o人脸检测、人脸抓拍（最多5张）
o自动追踪：人形/车辆触发后自动跟踪
隐私遮蔽：最多4个可编程隐私区域
七、接口与存储
网络：RJ4510/100M自适应以太网
协议：TCP/IP、ONVIFProfileS/T、GB/T28181、萤石云、ISAPI
存储：MicroSD卡，最大512GB
音频：1进1出，支持双向对讲
报警：2进1出（6寸/7寸），支持报警联动
八、物理与环境（室外专用）
防护等级：IP66防尘防水
防雷：6000V防雷、防浪涌、防突波
工作温度：-30℃～+65℃（红外开启-30℃～+40℃）
供电：DC12V/AC24V/PoE（IEEE802.3af/at）
功耗：15W～24W（加热器开启30W左右）
4米立杆：
一、杆体材质与结构
材质：Q235碳素钢（国标）
形状：圆锥形/变径圆管
防腐：热浸镀锌+静电喷塑
o镀锌层≥85μm，防腐寿命15年+
颜色：白色
二、管径与壁厚
4m杆：下口径140mm，上口径76–90mm，壁厚≥4mm
三、横臂（挑臂）
长度：0.8m–1.5m
管径：60mm，壁厚≥2.5–3mm
数量：单臂
四、基础
C25混凝土，法兰盘安装
4m杆：600×600×800mm
要求：配钢筋笼，埋深到位，接地电阻≤4Ω
五、抗风与承重
抗风等级：8级风（杆体倾斜≤1°）
承重：单臂≥15kg
六、配套附件
防水箱：400×300×200mm（装电源/光端机/交换机）
防雷：电源防雷器+接地扁钢（40×4mm）
检修门：离地30cm，带锁，方便穿线
	台
	6

	3
	监控立杆
	1、国标4米Q235B低碳无缝锥形圆杆；杆壁厚≥4mm，横臂0.8–1.0m；
2、配IP54抱杆设备箱、避雷针；
3、杆旁配套500×500×600mm线缆手孔井；
4、C25钢筋混凝土独立基础，配套扁钢接地网，接地电阻≤4Ω；抗10级大风；
5、含安装：材料、挖坑、地笼、回填、安装固定
	个
	6

	4
	NVR影像存储
	1.接入与解码
视频接入：≥80路，最大1200万像素IPC
接入带宽：800Mbps
预览能力：
o4K：6路
o4MP：12路
o1080P：24路
预览画面：1/4/6/8/9/16/25/32/40/64/80画面
同步回放：最大16路
2.输出接口
HDMI：2路（4K@30Hz）
VGA：1路（1080P）
输出模式：双屏异显
3.网络
网口：2×RJ45千兆（10/100/1000Mbps）
协议：TCP/IP、ONVIF、GB28181、萤石云、ISAPI
4.音频与报警
音频：1进1出，双向对讲
报警：16进4出
串口：1×RS232、1×RS485
5.硬件与环境
处理器：嵌入式多核
操作系统：嵌入式Linux
可配8块硬盘
支持RAID0/1/5/6/10，支持全局热备
硬盘模式：配额/盘组
电源：1+1冗余电源（4U机架式）
工作温度：-10℃～+55℃
尺寸：4U机架式（约445×470×177mm）
	台
	1

	5
	监控级硬盘
	1、监控级硬盘，支持热插拔
2、容量：16TB
	个
	8

	6
	感应电缆系统
	1、线制：3线脉冲电子围栏
2、防区长度：单防区≤100m（最长≤150m）
3、探测方式：触碰、短路、断线（防剪）报警
4、报警输出：开关量（常开/常闭）；可选RS485/IP网络
5、工作环境：-30℃～+55℃；湿度≤95%RH（无凝露）
6、安全等级：非致命电击（威慑不伤人）
7、与监控统一平台软件
	米
	360

	（三）
	网络覆盖
	WIFI
	
	

	1
	WIFI室外AP
	1、无线规格：2.4G+5.8G双频并发，整机无线传输速率≥1900Mbps，2.4GHz≥600Mbps，5GHz≥1300Mbps，支持802.11a/b/g/n/acWave2MU-MIMO；
2、有线接口：配备1个10/100/1000M自适应千兆RJ45网口，配置1个千兆SFP光扩展插槽；
3、防护等级：整机IP68防尘防水，工作环境温度-30℃~+65℃，可长期露天户外安装；
4、供电模式：支持标准PoE网线供电和12~53VDC直流供电两种方式；
5、射频优化：支持自动射频调优，多设备组网自动匹配信道、发射功率，抑制同频干扰；
6、配套功能：支持胖瘦一体、智能漫游、硬件自动恢复，支持抱杆/壁挂安装；
7、含设备安装调试
	台
	6

	2
	4芯单模光纤
	1、室外4芯单模铠装光缆，中心钢丝加强、钢带铠装、HDPE黑色外护套；
2、使用温度范围：-40℃～+70℃
3、配套4芯光纤终端盒、SC单模法兰、3mSC单模尾纤、千兆单模双纤光收发器及电源等
4、根据设计地埋敷设安装到位
5、国内知名品牌
	米
	500

	3
	6类网线
	1、4对8芯双绞线，内置PE十字隔离骨架；
2、材质：高纯度无氧实心铜，铜纯度≥99.97%
3、传输速率：距离100m，1000Mbps；距离≤55m，10Gbps；
4、国内知名品牌
	箱
	3

	（四）
	灭火器
	1、手提式干粉灭火器，充装量：4kg，充装误差≤±2%
2、灭火级别：2A55B
3、另配置两装翻盖式灭火器箱30个
	个
	60


（2） 工程部分：详见附件
附件1:技术图纸；
附件2：工程量清单。
四、强制节能产品
1.根据《节能产品政府采购品目清单》，水嘴（A060806），“附表1-移动实验平台审核明细表”“水龙头”为强制节能产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。
2.根据《节能产品政府采购品目清单》，空调机组（A02052305），“附表2-琉璃河考古工作站审核明细表:一文物整理区：（一）文物信息采集舱：序号6；（二）文物标本存储舱：序号6；三业务功能区：（二）发掘档案中心：序号4；（三）考古计算中心：序号9；（四）文物标本存储舱：序号6；”“环境调控系统（恒温恒湿）”为强制节能产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。
3.根据《节能产品政府采购品目清单》，空调机组（A02052305），“附表2-琉璃河考古工作站审核明细表：一文物整理区：（三）样品制备舱：序号4；二实验室考古区：（一）文物整理修复舱：序号7、（二）药品存储舱：序号8、（三）样品制备舱：序号4、（四）实验室考古舱：序号5；三业务功能区：（一）展厅：序号6、（五）指挥中心：序号13、（六）办公室：序号3；四文物修复区：（五）文物修复室+办公室配套设备：序号9、（七）仪器分析室：序号3；五生活配套区：（一）住宿舱：序号2、（四）活动舱：序号2、（六）餐饮方舱：序号4；六方舱配套：（三）安保辅助舱：序号4；”“环境调控系统”为强制节能产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。
4.根据《节能产品政府采购品目清单》，空调机组（A02052305），“附表2-琉璃河考古工作站审核明细表：四文物修复区：序号（四）”“大小修复室专用环境调控系统”为强制节能产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。
5.根据《节能产品政府采购品目清单》，便器（A060805），“附表2-琉璃河考古工作站审核明细表：五生活配套区：（二）卫生舱：序号2、（三）淋浴舱：序号3”“蹲便器”为强制节能产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。
6.根据《节能产品政府采购品目清单》，便器（A060805），“附表2-琉璃河考古工作站审核明细表：五生活配套区：（二）卫生舱：序号5”“小便槽”为强制节能产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。
7.根据《节能产品政府采购品目清单》， 热水器中的电热水器（A02061808），“附表2-琉璃河考古工作站审核明细表：五生活配套区：（三）淋浴舱：序号6”“电热水器”为强制节能产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。


[bookmark: _Toc99301425]第六章   拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc21205][bookmark: _Toc18322][bookmark: _Toc16459]




合同编号：        


项目名称：                                    

货物名称：                                    




买　　方：                                    

卖　　方：                                    


签署日期：                                   


合　　　同　　　书

　　　(买方)　　　　　　(项目名称)中所需 　　　　　(货物名称)经           
    以　　　　　　　号采购文件在国内　　　　（采购方式）。经评标委员会评定  
      　　　　　(卖方)为成交人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
1、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：
a.	本合同书
b.	成交通知书
c.	协议					
d.	响应文件				(含澄清文件)
e.	采购文件				(含采购文件补充通知)

2、货物和数量
本合同货物：　　　　　　　　　　　　
数量：　　　　　　　　　　　　　　　
3、合同总价
本合同总价为    　　   元人民币。
分项价格：　　　　　　　　　　　　
4、付款方式
本合同的付款方式为：　　　　　　　　　　　　　　　
5、本合同货物的交货时间及交货地点
交货时间：　　　　　　　　　　　　　　　　
交货地点：　　　　　　　　　　　　　　　　
6、合同的生效。
本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。



　　买　方：               	卖　方：               

　　名　称：(印章)	名　称：(印章)

　　年　月　日	年　月　日

　　授权代表(签字)：      	授权代表(签字)：       

　　地　　址：      	地　　址：      

　　邮政编码：      	邮政编码：      

　　电　　话：      	电　　话：      

　　开户银行：      	开户银行：      

　　帐　　号：      	帐　　号：      

合同一般条款
[bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Ref467379214]1定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
1.2“合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。
1.3“货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。
1.4“服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
[bookmark: _Ref467378840]1.5“买方”系指与成交人签署供货合同的单位（含最终用户）。
[bookmark: _Ref467379400]1.6“卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交人。
[bookmark: _Ref467379436]1.7“现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。
1.8“验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。
[bookmark: _Toc487900350]2技术规范
2.1提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其响应文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
[bookmark: _Toc487900351]3知识产权
3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。
[bookmark: _Toc487900352]4包装要求
4.1除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
[bookmark: _Toc487900353]5装运标志
5.1.卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：
收货人：                                   
合同号：                                   
装运标志：                                 
收货人代号：                               
目的地：                                   
货物名称、品目号和箱号：                   
毛重／净重：                               
尺寸(长×宽×高以厘米计)：                 
5.2如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。
[bookmark: _Toc487900354][bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Ref467379536][bookmark: _Ref467379527][bookmark: _Ref467378591][bookmark: _Ref467378541]6交货方式
[bookmark: _Ref467379657]6.1交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。
6.1.1现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。
6.1.2工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。
6.1.3买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。
6.2卖方应在合同规定的交货期  5  天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。
6.3在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。
[bookmark: _Toc487900355]7装运通知
7.1在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。
7.2如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。
[bookmark: _Ref467379793][bookmark: _Toc487900357][bookmark: _Ref467379807]8付款条件
  付款条件见“合同特殊条款”。
[bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Ref467379852]9技术资料
9.1合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：
合同生效后  5  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送到买方处。
9.2另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。
9.3如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  5  天内将这些资料免费寄给买方。
[bookmark: _Ref467379946][bookmark: _Ref467379937][bookmark: _Ref467377798][bookmark: _Ref467377962][bookmark: _Toc487900359]10质量保证
10.1卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
10.2卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
10.3根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
10.4如果卖方在收到通知后   3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。
10.5除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起至少12个月。
[bookmark: _Toc487900360][bookmark: _Ref467378018]11检验和验收
11.1在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。
11.2货物运抵现场后，买方应在 3 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。
11.3买方有在货物制造过程中派员监造的权利,卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。
11.4制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。
[bookmark: _Toc487900361]12索赔
12.1如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。
[bookmark: _Ref467378076]12.2在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
12.2.1在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
12.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。
12.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
12.3如果在买方发出索赔通知后  3  天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 3  天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方有权向卖方提出补偿。
[bookmark: _Toc487900362]13延迟交货
13.1卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。
13.2如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
13.3在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以
书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。
[bookmark: _Toc487900363]14违约赔偿
14.1除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。
[bookmark: _Toc487900364][bookmark: _Ref467378121]15不可抗力
15.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
15.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  3  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。
15.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在3日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
[bookmark: _Toc487900365]16税费
16.1与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。
[bookmark: _Toc487900366]17合同争议的解决
17.1因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请北京市仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
17.2仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。
17.3仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。
[bookmark: _Toc487900367]18违约解除合同
[bookmark: _Ref467378234]18.1在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。
18.1.1卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；
18.1.2卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；
18.1.3在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
18.1.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:
18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。
18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。
18.2在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。
[bookmark: _Toc487900368]19破产终止合同
19.1如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc487900369]20转让和分包
20.1政府采购合同不能转让。
20.2经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在响应文件中载明。
[bookmark: _Toc487900370]21合同修改
21.1买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。
[bookmark: _Toc487900371]22通知
22.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
[bookmark: _Toc487900372]23计量单位
23.1除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc487900373]24适用法律
[bookmark: _Toc487900374]24.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
25履约保证金
25.1本项目不设履约保证金。
26合同生效和其它
26.1政府采购项目的采购合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。
26.2本合同一式 4 份，具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc25705][bookmark: _Toc14104][bookmark: _Toc26898]
合同特殊条款
合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。
1、 定义
1.1 买方：本合同买方系指：                           。
1.2 卖方：本合同卖方系指：                           。
1.3 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：                    。
2、 交货方式
2.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。
3、 付款条件：签订合同后买方向卖方支付合同价款的50%，供货完成后买方向卖方支付合同价款的30%，货物经买方验收合格，买方支付剩余合同价款的20%。（每次支付前卖方出具等额增值税发票）。
4、 技术资料：合同生效后七日内，成交供应商应将产品的有关技术资料送给甲方，另外一套完整的上述资料应包装好随机提供。
5、  质量保证：
5.1  卖方在收到通知后10天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
5.2  如果卖方在收到通知后15天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
5.3  合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起1年，所有货物均应符合国家相关验收标准。
6、 索赔：
6．1索赔通知期限：10天。
7、 履约保证

[bookmark: _Toc99301426]
第七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067]（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






中小企业声明函（工程）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

注：
本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 联合协议（如有）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求


4 投标保证金凭证/交款单据电子件




二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 [bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc195842921]投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc195842922]

2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日



3 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc195842923]开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价
	合同履行期限
	备注/说明

	
	
	大写
	小写
	
	

	
	
	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc195842924]




4 




5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

[bookmark: _Hlk217395541][bookmark: _Hlk217395562]项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一社会信用代码
	制造商
规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	



[bookmark: _Hlk168431944]说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
6 [bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc195842926]
7 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
8 
采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。



8中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







中小企业声明函（工程）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：

9拟分包情况说明
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额
的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日


[bookmark: _Hlk176956326]分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

[bookmark: _Hlk176956306]注：
1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。


10供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


11 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

