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第一章   投标邀请

[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：11010126210200020394-XM001
2.项目名称：2026年市级一般[2025]1897-综合奖补-办学条件达标及设备购置-2025年急需设备采购项目（第一批）舞台设备采购项目
[bookmark: OLE_LINK3]3.项目预算金额：252.3524万元
4.采购需求：（1）LED大屏建设（2）扩声系统建设（3）灯光系统建设，具体需求详见招标文件第五章采购需求。
5.合同履行期限：交货期为自买卖双方签订合同后2个月内（含调试期）
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小□小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务全部由符合政策要求的小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：    /    。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：    /    。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：     /    。

[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
1.时间：2026年04月8日至2026年4月14日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年04月28日09点30分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。

[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：1）节能产品强制采购；2）节能产品、环境标志产品优先采购；3）政府采购促进中小企业发展；4）政府采购项目支持监狱企业发展；5）政府采购信用担保；6）政府采购促进残疾人就业；7）扶持不发达地区和少数民族地区；8）本国产品；9）政府采购异常低价审查。 
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北京市东城区崇文少年宫
地    址：北京市东城区
联系方式：杨朔，010-67121932
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：中大国信工程管理有限公司
地    址：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼6层610室
[bookmark: OLE_LINK2]联系方式：孙明明，18511236543
3.项目联系方式
项目联系人：孙明明
电      话：18511236543

[bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158854]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc164229214]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目    包不适用。
□本项目    包为单一产品采购项目。
■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 室内全彩色LED显示屏 。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
■不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	01
	匹配第五章”采购需求”中的品目名称
	工业




	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额： 4.00万元（肆万元） 。
投标保证金收受人信息：
账户名称：中大国信工程管理有限公司
银行及账号：交通银行股份有限公司北京翠微路支行 110060836018800008013
（注1：采用电汇方式缴纳保证金时务必注明“项目编号+保证金”，未注明的财务部门不予受理，后果由投标人自行承担；若字符过长请备注项目编号后六位+保证金）。
（注2：投标保证金只能采用以下形式:支票(北京地区投标人)、汇款、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。其他形式均不予接受。(投标保证金应当从投标人的基本账户转出，任何从个人账户转出的投标保证金视同无效)）

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形：（1）投标人在收到中标通知书后，未按招标文件要求与采购人签订政府采购合同；
（2）投标人提供虚假资料。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算_90_日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：30分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的，以__投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审__得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式： 纸质版 

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：招标部；
联系电话：18511236543；
通讯地址：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼6层610。

	27
	代理费
	收费对象：
采购人
■中标人
收费标准：中标服务费收取标准参考原国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定执行；按照基准价格收取招标代理服务费。
缴纳时间：中标人领取中标通知书时。
中标服务费缴纳账户信息：
公司名称：中大国信工程管理有限公司
账号：110060836018800008013
开户银行：交通银行股份有限公司北京翠微路支行



1
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[bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc265228355]投标人须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc226965791]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158787]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc164608634]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc127151522]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.3.1 
5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.3.2 
5.3.3 
5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
7 [bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc151190150]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc150774731]
三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc127151728]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc150509279]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc151193628]投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc150774631]投标保证金
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc164608801]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc127151734]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc226309778]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc226337231]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc164229231]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc151193707]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151193852]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc305158881]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc151193854]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc127151547]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc226965740]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

[bookmark: _Hlk143693557][bookmark: OLE_LINK4]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	[bookmark: OLE_LINK5]满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	[bookmark: OLE_LINK6]具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	[bookmark: OLE_LINK7]营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	[bookmark: OLE_LINK9]投标人资格声明书
	[bookmark: OLE_LINK10]提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	[bookmark: OLE_LINK11]格式见《投标文件格式》

	[bookmark: _Hlk225947110]1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	2
	[bookmark: OLE_LINK15]投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	3
	[bookmark: OLE_LINK16]获取招标文件
	[bookmark: OLE_LINK17]在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


[bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc226965858]

[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc226337251]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	[bookmark: OLE_LINK18]授权委托书
	[bookmark: OLE_LINK19]按招标文件要求提供授权委托书；

	[bookmark: _Hlk225947234]2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	[bookmark: _Hlk225947245]3
	投标报价
	[bookmark: OLE_LINK25]投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	[bookmark: _Hlk225947253]4
	报价唯一性
	[bookmark: OLE_LINK28]投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	[bookmark: _Hlk225947264]5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	[bookmark: OLE_LINK32]标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	[bookmark: OLE_LINK33]★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	[bookmark: _Hlk225947325]11
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	[bookmark: OLE_LINK36]其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。
4 [bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc149720839]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
■随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。


二、评标标准
	序号
	评审
条款
	评审项
	评审细则

	1
	价格
(50分)
	价格
(50分)
	各投标人的价格得分:(评标基准价/投标报价)×50
(注:实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价)
报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，不能按评审委员会要求时间提交相关证明材料证明其报价合理性的视为无效投标。

	2
	商务部分
（5分）
	类似项目业绩
(4分)
	投标人提供2023年01月01日起至投标截止日止（以合同签订时间为准），与本项目类似的项目业绩,投标人提供类似业绩证明材料，需提供包含合同首页、标的及金额所在页、合同签字盖章页的扫描（或复印）件每提供一份得1分，满分4分，不提供或者提供的不满足要求不得分。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK42]节能、环保（1分）
	[bookmark: OLE_LINK40]如投标产品中有一项节能产品（具有中国节能产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，提供复印件并加盖投标人公章）加0.5分，否则不加分。

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK39]如投标产品中有一项环境标志产品（具有中国环境标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，提供复印件并加盖投标人公章）加0.5分，否则不加分。

	3
	技术部分
(45分)
	[bookmark: OLE_LINK43]基础分
(15分)
	评委根据投标人的投标文件打分:
投标文件全部满足招标文件要求的得15分。；
(1)标#指标共15项，每有1项不满足招标文件要求扣2分。 
(2)无标记指标为普通指标；每有1项不满足扣1分。
注：扣分最高不超过15分。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK44]供货
方案
（10分）
	根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的供货方案进行评价,其中：（1）配送方式（2）供货时间（3）技术方案及保障措施（4）货物交接的具体技术方案（5）风险分析与解决方案，进行评价：
上述五项内容均进行了阐述且满足采购需求的得10分；
每有一项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣1分；
每有一项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣2分，最低得0分。

	
	
	项目实施方案
（8分）
	根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的项目实施方案进行评价,其中：（1）应急保障措施（2）备品备件情况（3）维护保养方案（4）人员配备及整体水平，进行评价：
上述四项内容均进行了阐述且满足采购需求的得8分；
每有一项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣1分；
每有一项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣2分，最低得0分。

	
	
	售后服
务方案   (12分)
	[bookmark: OLE_LINK45]根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后及培训服务方案进行评价，其中：（1）售后服务承诺及保障措施，（2）响应及处理周期，（3）技术服务及服务方式，（4）质保期内售后服务网点整体情况，（5）培训服务方案及目标，（6）培训人员整体水平，进行评价：
上述六项内容均进行了阐述且满足采购需求得12分；
每有1项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣1分；
每有1项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣2分，最低得0分。



[bookmark: _Toc99301424]
第五章   采购需求
	序号
	设备名称
	具体配置
	数量
	单位

	1
	室内全彩色LED显示屏
	1.像素间距（mm）：≤1.86
2.像素密度（点/㎡）：≥288906点/㎡
3.换帧频率：60HZ/S
4.模组尺寸：320mm*160mm
5.显示面积：主屏尺寸：10.56m*5.76m=60.8256㎡，条屏尺寸：12.16m *0.64m=7.7824㎡，侧屏2块尺寸：3.84米*高2.08米*2块=15.9744㎡，侧幕4块：2.24米*5.76米*4块=51.6096㎡，备品：1.678㎡
6.分辨率：≥5676x3096
7.模组分辨率：160*80
8.灯管封装：SMD1515
9.刷新率：≥3840Hz，（通过配套软件可调，同时支持 0-100% 无极调节）；
#10.亮度均匀性：≥99%；（提供所投产品国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测合格的检测报告电子件并加盖投标人公章）
11.室内屏显示单元亮度≥0-1800cd/㎡（亮度调节自动/手 
动/软件/程控方式，0-100%无级可调，调节步长 1 级; 
支持快速对白平衡进行初始配置，能够正确对白平衡进 
行补偿，保证 LED 显示屏正常显示）
12.调节精度：≤0.01mm
13.调节方式：具备微调节机构，支持上下左右前后微调，提高拼接精度，最高精度可达±0.1%。
14.色度均匀性：±0.001Cx,Cy 以内
#15.对比度：静态对比度≥15000:1，动态对比度≥20000:1；（提供所投产品国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测合格的检测报告电子件并加盖投标人公章）
16.发光点中心距偏差：小于等于0.5%
17.信号颜色处理位数：红绿蓝各18bit，
18.支持屏体多点测温：支持单个屏幕温度检测，针对大屏启动多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，显示画面无单列像素常亮现象；
19.色温：色温100-30000K可调；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤120K；
#20.可视角度：水平视角≥175°；垂直视角≥175°；（提供所投产品国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测合格的检测报告电子件并加盖投标人公章）
#21.观看舒适度：“人眼视觉舒适度（VICO）”指数低于 2.0（符合中国国家标准委的“人眼视觉舒适度（VICO）检测报告”）0≤VICO≤1；去除 100%紫外线，消除 80%摩尔纹，基本无疲劳感；（提供所投产品国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测合格的检测报告电子件并加盖投标人公章）
22.功耗：峰值功耗≤350W/㎡；平均功耗≤150W/㎡；
23.换帧频率：30Hz~240Hz；
24.平均无故障时间：≥200000小时；
25.像素失控率：≤1/2000000，无连续失控点；
26.防护等级：IP65；
27.抗压力检测：箱体经过≥50000N 压力检测；
28.抗拉检测：箱体经过≥8000N 拉力检测；
29.响应时间：纳秒级，极速响应不拖尾、无鬼影；
30.抗震检测：振动台设置为 10～500Hz一小时后箱体显示无异常 振动台设置为10～2GHZ，10分后无异常；
31.支持热插拔：模组、电源、控制系统支持热插拔、支持不关屏热插拔抢修维护
32.消除重影：具备消除重影和拖尾功能，主观试看显示画面未出现重影和拖尾现象发生，主观试看显示画面未出现几何失真和非线性失真。
#33.蓝光生物安全检测：在 20℃-30℃的暗室内以恒流电源 0.35A 50Hz 正常工作 15 分钟 后测试，屏体蓝光符合 GB/T 20145-2006 光生物安全性标准，蓝光视网膜危害通过低蓝光等级检测对人体无伤害。（提供所投产品国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测合格的检测报告电子件并加盖投标人公章）
	137.87
	平米

	2
	接收卡
	1.数据组：灵活带载，单卡支持8组/12组/16组数据输出模式；
2.接口：无需转接板，单卡自带HUB75E，HUB320接口，更加稳定；
3.高帧率：配合帧率倍频可以输出240Hz画面，显示更流畅；
4.5G传输：应支持5Gbps传输速率，是常规系统的5倍，极大减少现场布线；
5.低灰校正：解决箱体在已有亮度校正基础下低灰阶存在色块的问题，对低灰阶进行补偿，独立于亮色度校正；
6.低亮高灰：支持低亮高灰,显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果；
7.电源监控异常降低亮度：电源监控异常下可自动降低亮度；
8.性能测试：具有电击和能量危险的防护；支持色域调整功能，可根据视频源、图像所采用的色彩空间选择对应的输出方式，使显示屏的色彩呈现更精准，可解决显示屏色域差异而导致的失真问题； 
 


	246
	张

	3
	发送系统
	1.支持光电转换模式切换，可以远距离接收传输的光纤信号；
2.支持40路RJ45千兆网口输出，单网口最大带载65万像素点，最宽或最高为8192像素点，整机支持最大输出带载2621万像素点，最宽16384像素点，或最高8192像素点
3.内部Vsync,可以产生固定的帧率，支持设备内部生成Vsync同步锁定信号，不仅可避免视频信号Vsync不稳定导致的画面异常问题，还可以锁定输出60/100/120Hz高帧率高画质画面；
4.根据显示屏所用LED的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配，确保色彩真实还原；
5.支持自动倍频、2倍频、3倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于30hz可启用2倍频，小于20hz可启用3倍频，可以将输入信号转成60Hz信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达100Hz；
6.可输出最多6路视频图像，并可通过客户端软件对输出图像进行叠加、缩放、设置输出位置和图层等操作。多画面最大带载26214400像素点，支持2路4096x2160信号同时上屏；
7.一键锁屏，一键黑屏，解除状态后显示与电脑实时画面完全同步显示；
8.控制软件支持Windows、mac0S、国产Linux、统信U0S、Ubuntu和麒麟操作系统；
9.根据显示屏分辨率对输入图像进行任意缩放，支持裁剪后缩放，支持画中画缩放，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放等；
10.一键锁屏，一键黑屏，解除状态后显示与电脑实时画面完全同步显示。 
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	4
	图像拼接融合器
	1.≥20路输入接口，≥20路输出接口；
2.支持在输出图像上叠加输出通道号显示；
3.支持输入信号丢失检测，支持输出信号状态监测，可用指示灯显示；
4.在不增加外部设备以及额外板卡的情况下，支持显示墙底图功能可自定义加载本地图片，并可在软件上设置底图功能的开启和关闭；
5.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加文字或者图片作为输入源的标识，标识的字体字体大小、颜色以及背景颜色可自定义；
6.在不增加外部设备的情况下，支持在拼接屏上显示滚动字幕，字体大小、颜色、位置、滚动速度可自定义；
7.支持图形化展示设备当前配置情况，可以显示输入板卡、输出板卡、风扇的状态、风扇转速以及进行温度监测；
8.支持远程开关机控制；
9.支持移动设备通过移动端软件进行控制；
10.管理人员可以设置输入输出板卡接口信号源或输出显示屏的操作权限，实现信号源及大屏显示权限划分；
11.支持输入信号丢失检测，支持输出信号状态监测，可用指示灯显示； 
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	5
	智能播控处理器
	1、支持常见的视频接口，包括 1 路DVI，2 路 HDMI1.3，1 路3G-SDI+LOOP
2、支持不少于3个窗口和1路OSD同时显示。
3、支持快捷配屏和高级配屏功能，脱离电脑也能实现快速配屏。
4、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节，支持1920*1200,1920*1080,1080*720等多种分辨率。
5、支持设备间备份和设备内网口备份设置，保障因设备故障或网线故障时，屏体运行正常。
6、视频输出最大带载高达 390 万像素，最宽不低于10240，最高不低于8192。
7、支持带载屏体亮度调节，通过旋钮可实现100级亮度调节。。
8、支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
9、支持创建 不少于10 个用户场景作为模板保存，方便使用。
10、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。
11、支持音频独立输入和伴随HDMI输入两种模式，音频独立输出及扩展输出两种输出模式；
12、前面板配备直观的 LCD 显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，IP地址，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。
13、支持自定义按键功能，可将按键设置为用户常用的功能菜单，一键快捷直达；
14、集成视频处理和发送卡功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性；
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	6
	异步多媒体播放盒
	1、集成Android 11及以上版本，4核A55ARM处理器，1.8GHz主频。
2、支持强大的解码和播放能力，支持4K@60Hz规格H.264、H.265格式视频、图片等媒体素材，支持2路4K、6路1080P、10路720P、20路360P规格视频播放。
3、支持1路HDMI2.0 接口输出，自适应对接各类分辨率LCD/LED屏，最宽支持4096、最高支持4096。
4、支持1路WIFI天线接口，两路COM（GPS、4G）天线接口，AUDIO OUT接口。
5、支持3路USB接口：1 路 USB 3.0、1 路 USB 2.0接口，支持 U 盘节目播放和 U 盘固件升级，以及LED显示控制器的级联控制；1 路 USB（Type B）接口，将上位机与设备直连进行节目发布和屏体控制。
6、网口支持将上位机与设备直连，或者将设备接入局域网或公网，进行节目发布和显示屏控制。
7、支持有线/WiFi/4G/5G等组网方式，U盘/上位机/移动端APP/云端等节目更新路径。
8、支持云平台或可视化平台实现远程集群播控，支持LCD/LED屏多屏独立或同步播放。
9、支持主流图片格式：WEBP、PNG、GIF、BMP、JPEG，主流视频格式：MPEG、VC-1、H.263、H.264、H.265、VP8、VP9解码。
10、支持提供TCP/IP对接协议，以及SDK二次开发包，可根据实际需求集成到第三方平台。
11、支持通过USB接口与LED显示控制器USB接口连接，实现对LED屏的亮度、电源和开关屏等远程控制。
12、支持Wifi AP和Wifi STA双模式切换。
13、支持安装4G/5G模块以及4G/5G SIM卡实现上网功能，支持国内运营商网络接入。
14、支持多种网络连接，优先级为有线＞WiFi＞4G/5G，可按照优先级自动选择。
15、支持NTP、GPS、射频对时同步。
16、支持随时随地、定时定点节目发布，可通过PC、手机、PAD等多种方式进行远程集群节目发布、屏幕控制和屏幕状态监控。 
 
 


	1
	台

	7
	LED大屏控制终端
	1、19英寸标准机架安装，金属结构机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求；
2、采用X86嵌入式系统架构，内存不低于32G 、硬盘不低于500G  SSD；
3、不少于1路MIC IN ，1路Line IN ，1路Line OUT音频接口 ，支持接口扩展；
4、不少于4路DP独立输出，拼接同步显示，拼接带载分辨率不低于8192*4320@60Hz；
5、支持不少于4台服务器之间进行拼接输出，通过主机实现对全部从机的集中控制；
6、支持接口虚拟放大缩小，支持输出接口标记，定位输出接口位置；
7、支持通过平板或手机端控制软件对多媒体服务器进行播放、暂停、停止、节目切换、音量调节、黑屏等功能操作；
8、支持3D视频源播放输出，分辨率不低于3840x2160@60Hz；）
9、支持设备热备份，播放画面实时同步，切换无黑屏、闪屏；
10、支持多画面同时播放时按照主计时媒体进行跳转；
11、支持预编辑输出，可在预览编辑成后再进行媒体素材的一键输出播放，支持切换特效及抠像功能；
12、支持输出画面拆分重组，实现画面任意排序，支持输出任意角度旋转，满足对不规则显示屏的拼接带载；
13、支持对节目中任意一个媒体按区域进行画质调节、裁剪，遮罩；
	1
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	无线投屏器
	#1.多语言切换：系统支持简体中文、英文、韩文语言模式快速切换。（提供所投产品国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测合格的检测报告电子件并加盖投标人公章）
2.屏幕工具条：用户可直接在触控显示屏上触控点击系统工具条，或通过鼠标点击工具条进行操作，工具条具有截屏、录制、广播、布局、切屏、批注、白板、互动等功能按钮，并显示时间、设备名称、网络IP等信息。工具条支持在大屏的左边和右边显示，满足不同习惯的老师会议使用。工具条具有下拉功能，可灵活调整按钮的高度。
#3.多种画面布局显示：支持≥16个投屏设备同时接入会议互动终端，≥16个画面同时显示，且支持Auto(自适应)画面、1画面、2 画面、3 画面、4 画面、6 画面、8 画面、9 画面、16画面切换模式，≥13种默认画面布局方式，画面支持多种对比模式(如均分屏幕、一大一小、一大两小、一大三小、画中画等);只需一键点击，即可选择相应的布局。布局内显示的投屏设备具有设备画面记忆功能，切换后各布局内的设备画面不会自动更改。（提供所投产品国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测合格的检测报告电子件并加盖投标人公章）
4.界面布局：支持全屏模式、显示工具条模式和研讨模式。全屏模式下，工具条自动隐藏，隐藏后可点击隐藏按钮再次显示，且无操作10秒钟后，工具条会继续隐藏显示工具条模式下，支持工具条显示在左边或右边研讨模式下，自动隐藏切屏按钮，可选择在屏幕左边或右边始终显示设备缩略图，可将设备画面、文件画面、分组画面等快速上屏展示。布局还支持:布局快照、清除主屏等功能按钮的选择。
#5.录制：设备支持多种方式开启录制，如互动终端的“录制”按钮，屏幕工具条“录制”按钮、和遥控器APP“录制”按钮，支持多画面和外接无线麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式，录课视频可保存在本地设备外接U盘中、云盘或内置硬盘中，支持录制存储空间不足时的文字提醒功能；（提供所投产品国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测合格的检测报告电子件并加盖投标人公章）
#6.移动端无线投屏：支持不少于16路终端设备同时接入会议互动终端，支持AirPlay、Miracast、WIDI主流投屏协议，iOS、macOS、Android和Windows系统设备无需安装任何APP即可直接投屏，并可自由拖动画面位置，支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作；（提供所投产品国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测合格的检测报告电子件并加盖投标人公章）
#7.软件遥控器：互动终端无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，软件控制端支持截屏、录制、广播、布局、批注、白板、互动等功能按钮，支持Windows、Android、iOS系统设备安装控制端软件。使用遥控器APP可拍摄多达16张照片或录制多达16段短视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器(手机/平板/电脑端)本地的多达16个文件，上传至屏幕分屏显示。（提供所投产品国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测合格的检测报告电子件并加盖投标人公章）
8.网络摄像机采集：支持通过网络把网络摄像机信号接入，在互动终端上直接读取显示。支持调整摄像机转动速度的快慢同时支持摄像机画面的微调(上下、左右、拉伸、缩放).也可对摄像机画面进行翻转移除操作。
9.全屏缩放：支持在遥控器APP端或触控显示屏端对显示画面进行缩小、放大操作，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大。
10.分组互动：通过广播功能把主控端显示内容同步到指定的单个或多个小组屏上,分组端可选择暂离广播或接收广播。通过切屏功能，可以抓取>16个小组屏内容到主控端，进行对比,并支持广播至所有分组端。还可以把任何一个小组屏幕内容，演示到其他指定的单个或多个小组屏上。支持在主控端广播状态下进行批注或白板书写时，支持画笔、板擦、撤销、重做等功能。支持教师端对所有分组端发送一次性指令，如开始录制、结束录制、清空接收文件息屏、唤醒、重启、关机、界面布局调整、音量调节等操作。
11.一键截屏：支持一键截取当前屏幕的显示画面，截屏的图片可保存在外接U盘、云盘或内置硬盘中，支持将存储在外接U盘、云盘或内置硬盘中的图片下载到本地，支持通过遥控器 APP 分享到微信、微博、Q0等第三方应用程序。
12.白板批注：系统提供画笔、激光笔、宽度、板擦、清空、撤销、重做、聚焦、随写板等工具，支持普通画笔书写、荧光画笔书写和激光笔定位，提供红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等9种画笔颜色和圆形、长方形、三角形、六边形等9种图形类别，并支持选择画笔书写和图形绘制的线条宽度;
#13.管理互动：支持将管理系统软件程序导入系统中，可直接在系统主界面打开使用，完成管理系统对移动终端或电脑的管控。同时可通过管理系统软件启用屏幕广播、文件分发、调查、考试、点名、监看等功能，支持向至少60台终端推送画面，为保证兼容性要求管理系统软件和本系统为同一品牌相互兼容。（厂家提供功能截图和同品牌证明文件并加盖公章）
14.扫码带走：支持将截屏的图片和录制的视频通过扫描二维码或下载链接保存到客户端，用户可选择公网模式或局域网模式，在教学互动终端接入互联网或断开互联网时均可生成二维码。
15.推拉流：支持RTMP协议推流，可实时将会议互动终端的画面、声音通过互联网直播，最多可完成≥16路投屏设备画面同步直播到互联网;同时还可支持拉流观看直播，将远端服务器已有的直播内容，通过会议互动终端进行拉流播放;用户可预置多个推流、拉流地址。
16.手写板：支持≥60台手写板通过 Wifi 网络连接到互动终端，手写板书写笔迹可实时通过互动终端展示。支持不同手写板的对比模式，1屏、2屏、3屏、4屏、6屏、8屏、9屏、16屏等不同对比模式，允许自主选择不同手写板上屏展示，支持将已上屏的手写板画面截图保存至U盘或本地硬盘。支持手写板投屏画面旋转、全屏放大、从显示屏幕端直接移除当前手写板等操作。支持对手写板清除笔迹，也可通过书写板上的“清除”按钮，一键清除手写板笔迹。（提供所投产品国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测合格的检测报告电子件并加盖投标人公章）
17.文件读取：系统支持查看U盘、云盘、内置硬盘和遥控器APP上传的本地文件和云空间下载文件，支持将外接U盘中的图片、视频、音频、文档等文件资料直接上屏展示;支持通过截屏和录制将存储在图库(U盘、云盘:内置硬盘)中的图片、视频直接上屏展示;支持将从云空间下载到本地的图片、视频、音频、文档等文件资料直接上屏展示;支持将外接U盘中、遥控器APP上传的或云空间下载的 PPT演示文稿以联动模式或演讲模式进行放映，演讲模式下可实现PPT的动画效果和内嵌视频播放。
18.文件上传：支持windwos、Android、ios系统终端通过APP软件与系统连接，进行文档、照片、视频等本地文件上传并同时直接显示出来，一台终端上传文件并发显示不少于16个画面窗口，APP上传后系统可以随时调取已上传的文件反复阅览。
19.APP应用：支持第三方应用程序嵌入式安装在互动终端，无需借助主控平板可直接开启互动软件，完成互动过程;通过快捷按钮可完成主界面和应用程序主界面的一键切换。
20.欢迎主题：系统内置≥14种主题模板，直接对设备自定义修改欢迎主题界面，主题界面支持插入自定义文字和大小、模版皮肤选择、自定义音乐可通过U盘和网盘直接导入，主题创建完毕后音频和主题内容可同时展示，并可同步展示到分组屏显示。
21.互动调查：支持通过无线手写板、抢答器、手机终端扫描二维码进入互动答题环节，互动答题内容可以是文档、图片、视频等任意电子材料，答题类型具有单选、多选、判断、算术、投票、随机提问、书写、抢答等多种题型，支持教育云后台统计会议数据和应用功能使用频次，采集点不少于17个数据源。
22.WEB应用：支持添加第三方WEB端网页链接，可在屏幕同时展示不少于16个网页界面；
23.音量调节：支持对屏幕端音视频的一键静音和解除静音，关闭麦克风和打开麦克风，并可手动调节音量大小和选择声音输入输出设备，还可支持播放测试音和启用侦听。
24.反向控制：支持在触控显示屏上对HDMI有线接入的Windows 电脑进行反向控制操作，支持无线投屏的部分Android、Windows 设备进行反向控制操作，具有选择开启或关闭功能按钮，同时还支持在显示终端大屏触摸或通过会议互动终端外接鼠标以及遥控器软件进行反向控制。
25.设备和文件分类：系统自动对设备（有线接入设备、无线投屏设备）、文件（U盘、云盘、内置硬盘、遥控器APP上传的本地文件和云空间下载文件）、分组（分组端教学互动终端）进行分类；支持对已连接的设备进行置顶、重命名、移动至分组等操作。
26.个性化设置：支持修改互动终端名称、设置开机画面壁纸、选择默认屏幕布局、开启辅助控制和首页展示遥控器APP二维码等功能。
27.安全策略：支持设置随机 PIN 码和固定 PIN 码，移动端设备无线投屏或使用遥控器APP时均需输入对应的PIN码:还可支持设置管理员密码和密码提示信息，每次进入“设置”界面均需要输入管理员密码。
#28.国产化支持：支持国产麒麟、统信操作系统和国产CPU环境下用纯软件实现≥16个国产电脑同时接入会议互动终端，≥16 个画面同时显示。（提供所投产品国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测合格的检测报告电子件并加盖投标人公章）
29.直播电视台：支持用户输入直播间名称和简介，选择收看方式、直播时长、直播优先级等信息，即可完成直播间的创建。支持云盒、ID加入、扫描二维码加入三种收看方式，直播时长支持选择5、10、20、30、40、50、60分钟的直播时长，支持勾选强制直播，支持直播端设备锁定直播间，锁定后新设备将无法加入直播间，支持查看当前直播设备的名称、状态、设备类型和加入方式，并可强制移除收看端设备。
	1
	台
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	矩阵视频处理器
	3U机箱，16路HDMI输入，16路HDMI输出.1张IP预览卡                                                                                                                1.拼接处理器采用纯硬件模块化插卡式架构，无内置PC/X86/X64架构硬件，，无病毒感染、非法入侵和系统崩溃的危险。
单台设备最大规模支持304路高清信号输入，160路高清信号输出。
2.电信级的背板交换架构，背板为每路高清信号单独提供6.25Gbps 串行带宽，单输入板25Gbps带宽，单输出板50Gbps带宽，背板总带宽大于2T。
3.输入卡可混插到输入和输出槽位，具备输入输出通用混插插槽。
4.平均故障时间间隔（MTBF）大于100000小时，保证设备正常稳定运行。
5.单卡同时支持HDMI 2.0及DP 1.2 4K@60Hz信号源输入，单接口支持3840x2160@60Hz信号处理，支持HDCP 2.2;单卡同时支持DL-DVI和DP 4K@30Hz 信号输入; 单卡同时支持2路 DP 4K@30Hz信号同时具有VESA 3D 信号输入，支持 HDMI1.4、HDbaseT 4K@30Hz 信号输入。
6.支持DL-DVI 、HDMI、HDbaseT 4K@ 30Hz信号输出。
7.支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、IP、DVI、HDBaseT等信号的混合输入，DVI-M输入卡，单张输入卡可同时支持HDMI/DVI/VGA/YPbPr/Cvbs所有标准输入，支持3G SDI 60Hz输入，输出支持DVI、HDMI、VGA、Dual-link DVI、SDI、HDBaseT等信号。
8.输出画面支持4K信号之间以及4K信号与普通HD、SD信号混合拼接、 叠加、跨屏、缩放、分割功能。
9.支持单接口1920x1200@120Hz 、 3840x1200@120Hz 等分辨率主动立体信号输入。
#10.支持输入多接口8K-16K信号保证所有输出同步，8K-16K显示不撕裂、不丢帧、高度同步。（提供所投产品国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测合格的检测报告电子件并加盖投标人公章）
#11.支持系统全同步、非同步和内部源同步模式；具有单独板卡支持VESA、 BNC 3D 信号输入输出。支持Nvidia 3D vision、DLP link、 IR主动立体。（提供所投产品国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测合格的检测报告电子件并加盖投标人公章）
#12.支持主动立体信号与非立体信号混合开窗，多路主动立体信号同时输入同步保持功能。（提供所投产品国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测合格的检测报告电子件并加盖投标人公章）                                             13.输入输出延迟低于2帧。
14.支持全屏信号源预监、大屏图像回显功能，最多支持256路信号的同时预监和回显。
15.输入热备份功能选项卡，支持自动切换丢失信号源到备份信号源。
16.支持在拼接屏上显示世界时钟，至少4种以上不同时区的时间。
17.设备具备静态底图功能，底图功能无需配置额外的功能卡，设备支持超大分辨率底图显示。
18.支持输入台标标注功能，支持文字和图片。                      
19.支持滚动字幕，字体大小、颜色、位置、滚动速度可自定义。                                                                 20.支持 4:4:4 图像无损处理，不丢失任何像素细节，内部处理信号不丢帧不降帧，任何分辨率下60Hz不丢帧。
21.具备LCD/DLP屏垂直同步补偿能力，能够消除上下多行屏间画面撕裂的果冻效应。
22.支持拼接屏之间的拼缝像素补偿，可设置正值和负值。
23.单台设备同时支持普通拼接、竖屏拼接、0-360度任意角度旋转创意拼接。输出画面分辨率点对点显示不拉伸变形，不丢失损伤像素。
24.支持输出通道测试，可以自定义测试颜色及网格图像。
25.输入输出接口分辨率可自定义为非标准分辨率；支持在线修改EDID，无需第三方工具；自定义输出有效范围达到4096x4096，支持奇数水平像数输出(比如1921x1080),有效输出区域完全可自定义。支持输入输出图像裁剪，实现图像切边、局部放大等功能。
26.触控面板图形化显示设备IP地址，设备型号，显示输入板卡、输出板卡状态。
27.单台设备支持对多组屏同时控制，不同组分辨率可不相同。
28.支持故障检测功能，支持输入信号信息检测功能，彩色标示。
29.同时支持B/S和C/S两种控制方式。双串口控制方式，支持串口环通。
30.支持板卡热拔插更换，支持板卡在线升级。
31.支持平板电脑端控制，任意窗口的新建、缩放、拖动、漫游等操作，可查看可调用模式。
32.高可靠性可插拔N+1冗余备份电源，8U以上大规模设备采用铝制机箱，优化传导散热及重量。
	1
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	中控主机
	1、采用2U插卡式机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求，设备可靠性高，支持7*24小时持续稳定运行，平均无故障运行时间（MTBF）≥300000小时；
2、支持串口、I/O、RELAY、IR和视频矩阵等扩展子卡，扩展子卡支持混插和热插拔，热插拔恢复时间≤10S，主机背板采用千兆交换网络通信，实现各子卡之间的互联互通，更换板卡后无需重新配置即可恢复原始数据；
3、设备前面板内嵌分辨率不低于480x270的LCD彩色液晶屏，主界面支持设备IP地址显示，可实时检测接口状态、整机温度、CPU使用率、存储空间等，同时支持网络参数、COM参数、I/O参数、固件升级、工程导入导出等配置操作；
4、可根据需求进行灵活搭配，整机支持不少于50路全双向通讯串行接口，接口无需转接可兼容 RS232 / RS422 / RS485/DMX512/Modbus等协议；支持不少于40路 I/O  输入输出控制接口；支持不少于60路RELAY接口；支持不少于1路IR学习接口和30路IR输出接口；
5、支持不少于1路CAN总线接口，不少于2路USB接口，支持离线升级和在线升级两种模式，支持接入U盘进行升级，支持软件进行升级，支持单设备升级和多设备批量升级；
6、支持不少于1路ETHERNET控制接口，10/100/1000Mbps千兆网口，兼容TCP、UDP组播、UDP广播；
7、整机最大支持不少于20路HDMI2.0输入和15路HDMI2.0输出，支持4K60Hz，8bit和10bit位深处理、伴随音频、独立音频以及画面回显等功能；
8、内置指令库，提供开放式的可编程设计平台，支持 3D 控件、按钮、文本、容器、窗口、登录、图片、时间、拉杆、矩阵等多种控件，支持按键音效、日期和时钟功能，客户端界面可同步显示当前日期和时间；
9、支持按钮的自锁与互锁功能，对单个按钮进行自锁，可实现点击按钮呈按下状态，再次点击按钮呈弹起状态；对多个按钮进行互锁，可实现多个按钮之间只能有一个按钮为按下状态；支持项目分辨率调整时，可自适应同步调整布局内容；
	1
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	后台播控主机
	1.CPU：采用国产CPU处理器，CPU物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz；
2.内存：配置≥16GB DDR4内存，内存读写速率≥2666MT/s，单内存插槽最大支持容量≥32GB；
3.存储设备：配置≥512G SSD  M.2 固态硬盘+1T机械硬盘；
4.显卡：配置独立显卡，显存容量≥2GB，至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口，并与显示器接口相匹配；
5.音频：集成声卡，支持5.1声道；
6.网卡：配置≥1个千兆自适应有线网卡；
7.主板扩展槽：配置≥2个PCIe×16,≥1个PCIe×8,≥1个PCIe×1；
8.主板其他内置接口：配置USB总数≥11个，其中USB3.0接口≥9个；≥1个M.2接口 PCIE4.0协议，≥4个SATA 接口；
9.键盘鼠标：配置1套USB接口有线键盘鼠标；
10.电源：≥200W电源；
11.机箱尺寸容量：机箱体积≥15L；
12.显示设备：显示屏尺寸≥23.8英寸，可视角度水平≥178°，支持防蓝光模式，刷新率≥75Hz，对比度≥1000：1；
	2
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	交换机
	1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，实配千兆电口≥24个，千兆光口≥4个，固化电源；
2.支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN；
3.支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
4.支持CPU保护功能，支持限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
5.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；
6.支持虚拟化功能，即可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms；
	1
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	配电系统
	1.总功耗≥80千瓦；
2.所有硬件设备必须符合电子专业相关国家、国际标准；
3.配电柜中加入过流、短路、断路、过压、欠压、等保护装置，同时也加上必备的指示装置，方便故障的检修工作；
4.支持PLC远程多功能上电控制，手自动切换、分时上电、延时启动、延时关闭、断电恢复、短路保护。
	1
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	屏体结构框架
	1、钢支架；
2、针对于该项目进行专业设计结构；
3、针对于该项目进行钢结构施工及包边装饰；
	140
	平米
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	配电及网线
	屏体辅材及线材，电源线60米，网线50米分别为：网线主屏33根，条屏5根，侧屏8根，侧幕28根，50米的高清线2根，60米高清线2根，40米的高清线1根。
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	无线控制终端
	屏幕类型：LCD
前置摄像头像素：800W
后置摄像头像素：1300W
产品尺寸：高6.1mm 宽177.3mm 长261mm
厚度：7.0mm以下
屏幕大小：11-11.9英寸
屏幕尺寸：11.5英寸
网络类型：WiFi版
屏幕比例：3:2
分辨率：2800*1840
存储容量：256GB
运行内存：8GB
	1
	台

	17
	路由器
	空间流数：6条
网口数量：4个
FEM信号放大器数量：6个
无线速率：6500M
FEM：外置FEM
LAN口类型：电口
适用面积：90-120㎡
是否支持上网行为管理
支持上网行为管理
独立FEM数量：6个
频段：双频
LAN输出口：三个及以上2.5G网口
天线：外置天线
WAN口类型：电口
APP控制：支持APP控制
防火墙：支持防火墙
WAN接入口：三个及以上2.5G网口
FEM信号放大器：独立放大器
总带机量：101-150终端
是否支持Mesh：支持Mesh
散热方式：内置风扇散热
无线协议：Wi-Fi 7
	1
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	LED工程安装费
	显示屏模组拼接、钢结构支架固定、电源及信号线缆敷设、控制系统调试、整屏亮度色度校准、多屏联动测试等全流程施工。安装完成后需进行现场操作培训，涵盖设备开关机规范、日常维护要点、常见故障排查及应急处理措施，确保使用人员能够独立完成基本操作与日常管理。提供完整技术手册及操作视频资料。
	1
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	线阵列全频扬声器
	单元组成:LF:2x8”Voice-coil  /HF:1x2”Voice-coil
频率响应（-3dB）:60-20000 Hz
覆盖角度（-6dB）:100°（h水平）×8 °（v垂直）
灵敏度:LF中低频：99 dB    HF高频：103dB
声压级输出:126dB/（aes连续）；132dB/（peak峰值）
阻抗:LF:16Ω    HF:8Ω
功率：LF：400w（aes额定）/1600w（peak峰值）
HF：80w（aes额定）/320w（peak峰值）
分频点：1800Hz
表面处理：黑色环保水性耐磨油漆涂装
输入连接器：2×Speakon NL4MP
	6
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	线阵低音扬声器
	单元组成：1x18”Voice-coil  
频率响应（-3dB）： 33-160 Hz
灵敏度：98dB
声压级输出：126dB/（aes连续）；132dB/（peak峰值） 
阻抗：8Ω
功率 ：600w（aes额定）/2400w（peak峰值）
分频点：120Hz 
表面处理：黑色环保水性耐磨油漆涂装
输入连接器：2×Speakon NL4MP
	2
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	主扩声功放
	8Ω:4x1200w
4Ω:4x2200w
2Ω:2x3800w
8Ω桥接:2x3800w
4Ω桥接:2x4600w
频率响应:20Hz-20KHz(+0/-1.5dB)
总谐波失真:≤0.05%
信噪比:＞112dbA
阻尼系数: ≥800 
分离度:＞70dB
转换速率: ≥10V/μS
 灵敏度:0.775V/1V/1.4V/38dB/32dB/26dB  
	2
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	低音功放
	8Ω立体声:2x1300w
4Ω立体声:2x2000w
8Ω桥接/ 8Ω Bridged  :4070w
4Ω桥接/ 4Ω Bridged  :7100w
频率响应：20HZ-20KHZ（±0.5db）
总谐波失真在1KHZ和1db以下：＜0.05%
转换速率：20V/us
阻尼系数/8欧输出：＞200
动态范围：≥90db
信噪比：＞80db
灵敏度：0.775V/1.00V/1.4V
高通滤波器：30HZ@-3db
低通滤波器：150HZ@-3dB
保护功能：压限、直流、短路、开关、机零冲击、开机软启动、VHF甚高频保护
	1
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	音箱处理器
	[bookmark: OLE_LINK1]3 段输入 / 6 段输出数字信号处理器
12，18，24与48dB/倍频程斜率
参数式均衡器∶1/64th - 4倍频程范围
682毫秒输入和输出延时（共1364毫秒）
输入有源平衡，18k ohms
最大输入电平	+20 dBu
输入增益范围	-40 dB～+12dB
输出	有源平衡，112 ohms
最大输出电平	+20 dBu
输出增益范围	-40 dB~+12dB
	1
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	补声音箱
	单元组成： LF低频:1x8”Voice-coil  HF高频:1x1”Voice-coil 
频率响应（-3dB）：60-20000 Hz
覆盖角度（-6dB）：90 °（h水平）×45 °（v垂直）
灵敏度：98dB
声压级输出：121dB/（aes连续）；127dB/（peak峰值）
阻抗：8Ω 欧姆
功率： 200w（aes额定）/600w（peak峰值） 
分频点：  2000Hz
表面处理：黑色环保水性耐磨油漆涂装
输入连接器：2×Speakon NL4MP
	8
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	补声音箱功放
	8Ω:4x600w
4Ω:4x900w
频率响应:20Hz-20KHz（+0/-0.5dB）
总谐波失真:<0.05%@8Ω 1KHz
信噪比:＞105dB
阻尼系数: ＞450
分离度:＞100dB
转换速率: ≥40V/μS
阻抗：20KΩ (平衡)/10KΩ (不平衡)
灵敏度:0.775V
保护：直流，短路，过热，软启动
	2
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	数字调音台
	96kHz XCVI核心可变位深最高达96位，延迟<0.7ms
38路混音输入（32路单声道/可链接，3路立体声）
立体声主LR输出
12路混音（6路单声道/可链接辅助/分组，6路立体声辅助/分组）
4路效果发送
4路单声道/可链接矩阵混音
32个XLR/插孔组合式麦克风/线路输入接口
2组立体声线路输入接口（每组含2个TRS接口）
1个XLR对讲接口
20个XLR输出接口
2个TRS输出接口
1x AES3立体声数字输出接口
128x128 SLink 端口，用于全面I/O扩展与系统连接
立体声耳机输出
7 英寸电容式触控荧幕
33个100毫米电动推子
4层可自定义通道条层
8个软键
	1
	台

	27
	智能时序电源器
	可联机控制设备最大数量≥16台；
输出≥9路
万能型插座
每通道承受功率:≥2200W
输入最大电流容量:≥60A(AC220V)
每通道最大输出电流容量:30A/60s
每通道开关时间间隔:1秒
指示灯电压:AC/12V
输入电压:220V
	4
	台

	28
	数字无线手持话筒
	数字无线手持话筒套装 （心形，动圈）
数字无线消除了噪声、干扰和静态突发
UHF传输大大提高了范围、可靠性和可扩展性
56 MHz带宽将允许多达90个频道
134分贝发射机动态范围保留每一个细节的最佳动态性能
音频连接射频范围 
Q1-6470.2 - 526 MHz
R1-6 520 - 576 MHz
R4-9 552 - 607.8 MHz
S1-7 606.2 - 662 MHz
S4-7 630 - 662 MHz
S7-10 662 - 693.8 MHz
U1/5 823.2 - 831.8 MHz &863.2 - 864.8 MHz
V3-4 925.2 - 937.3 MHz
Y1-3 1785.2 - 1799.8 MHz
频率范围：2402-2480 MHz
音频频响范围：20 Hz-20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs
音频总谐波失真：≤-60 dB for 1 kHz @ -3 dBfs input level
工作温度：-10°C-+55°C (14 °F - 131 °F)
相对湿度：5-95% (non-condensing)
	10
	套

	29
	数字无线头戴话筒
	数字无线头戴话筒（心形，电容）
集成静音开关。
数字无线消除了噪声、干扰和静态突发
UHF传输大大提高了范围、可靠性和可扩展性
自动化设置以最少的时间和精力创建可靠的连接
多达2240个可选频率
56 MHz带宽将允许多达90个频道
134分贝发射机动态范围保留每一个细节的最佳动态性能
频率范围：2402-2480 MHz
音频频响范围：20Hz-20 kHz(-3 dB)@3dBfs
音频总谐波失真：≤-60 dB for 1 kHz @ -3 dBfs input level
	6
	套

	30
	信号分配器
	2x1:4或1x1:8，有源
阻抗：50 Ω
反射损失：10 dB
工作电压：+12 V DC
典型值350 mA，最大值500 mA
	5
	台

	31
	天线片
	频率范围：470 - 1075 MHZ MHz
开口角度：(-3 dB) ≥100°
反向阻尼：> 14 dB
增益：典型值5 dBi
阻抗：50 Ω
接口：BNC母头，没有直流路径
	2
	片

	32
	返听音箱
	单元组成：LF中低频:1x12”Voice-coil  HF高频:1x3”Voice-coil 
频率响应（-3dB）： 48-19000 Hz
覆盖角度（-6dB）： 90°X60°
灵敏度：97dB
声压级输出：LF：123dB/（aes连续）；129dB/（peak峰值） 
阻抗：8Ω
功率：400w（aes额定）/1600w（peak峰值）  
分频点：1500Hz
输入连接器：2×Speakon NL4MP
	4
	只

	33
	台唇音箱
	单元组成： LF低频:1x6”Voice-coil  HF高频:1x1.5”Voice-coil 
频率响应（-3dB）： 85-20000 Hz赫兹
覆盖角度（-6dB）： 90°×60° 
灵敏度：96分贝/1 瓦.1 米
声压级输出：116dB/（aes连续）；122dB/（peak峰值）
阻抗：8Ω
功率：80w（aes额定）/320w（peak峰值） 
分频点：2500Hz
	4
	只

	34
	拉声像音箱
	单元组成:LF低频:1x15”Voice-coil  
HF高频:1x2”Voice-coil 
频率响应（-3dB）:50-20000 Hz
覆盖角度（-6dB）:90°（h水平）×60°（v垂直） 
灵敏度:99dB/1 瓦.1 米
声压级输出:126dB/（aes连续）；132dB/（peak峰值）
阻抗:8Ω 
功率:500W（aes额定）/2000W（peak峰值）
分频点:1500Hz
输入连接器:2×Speakon NL4MP
	2
	只

	35
	台唇音箱功放
	2U数字功率放大器
8Ω:4x600w
4Ω:4x900w
频率响应:20Hz-20KHz（+0/-0.5dB）
总谐波失真:<0.05%@8Ω 1KHz
信噪比:＞105dB
阻尼系数: ＞450
分离度:＞100dB
转换速率: ≥40V/μS
阻抗：20KΩ (平衡)/10KΩ (不平衡)
灵敏度:0.775V
保护：直流，短路，过热，软启动
	1
	台

	36
	返听音箱功放
	
8Ω立体声:2x900w
4Ω立体声:2x1400w
8Ω桥接/ 8Ω Bridged :2700w
频率响应：20HZ-20KHZ（±0.5db）
总谐波失真在1KHZ和1db以下：＜0.05%   
转换速率：20V/us
阻尼系数/8欧输出：＞200
动态范围：≥90db
信噪比：＞80db
灵敏度： 0.775V/1.00V/1.4V
保护功能：压限、直流、短路、开关、机零冲击、开机软启动
	2
	台

	37
	拉声像音箱功放
	8Ω立体声:2x900w
4Ω立体声:2x1400w
8Ω桥接/ 8Ω Bridged :2700w
频率响应：20HZ-20KHZ（±0.5db）
总谐波失真在1KHZ和1db以下：＜0.05%
转换速率：20V/us
阻尼系数/8欧输出：＞200
动态范围：≥90db
信噪比：＞80db
灵敏度： 0.775V/1.00V/1.4V
保护功能：压限、直流、短路、开关、机零冲击、开机软启动
	1
	台

	38
	肤色头戴
	射机电流消耗：aprox. 240 μA 
相当的噪音水平：27 dB 
频率响应：20.....20.000 Hz ± 3 dB 
最大声压级：143 dB 
标称阻抗：1 kΩ 
工作电压（独立运行）：4,5 - 15 V 
拾音模式：全向
自由场中的灵敏度，无负载（1kHz） 5 mV/Pa ± 2.5 dB
	6
	只

	39
	音箱信号线
	线径：10.0mm
芯数：4*307铜芯
平方数：4*2.5
绝缘层:PVC 
外被:耐磨 PVC 
导体: 精选铜
	300
	米

	40
	音箱信号线
	线径：10.0mm
芯数：2*307铜芯
平方数：2*2.5
绝缘层:PVC 
外被:耐磨 PVC 
导体: 精选铜
	1500
	米

	41
	同轴线
	阻抗：≤50欧姆
导体直径：≥1/1.37mm
外被：PVC护套、绝缘PE
名称：高频同轴电缆
导体：铜芯
	100
	米

	42
	信号线
	外径:PVCΦ6
导体:2x0.31mm²
单线铜绞线:32x0.10mm²x2
屏蔽:编织 96x0.10
屏蔽系数:95%
温度:-20℃~+70℃
	500
	米

	43
	扩声系统安装调试
	按国家标准施工，运输、安装、调试、培训、售后服务
	1
	项

	44
	LED染色灯(顶光）
	光/电源系统
输入电压:A100-240V 50/60Hz
额定功率:300W
电源输入接口:PG电源输入
DMX和RDM数据输入/输出 : 3芯卡侬座
光源:19×15W RGBL LED
平均寿命: ≥20000h
光通量:6109 lm
透镜材质:PMMA
垂直倾斜角度:±90°
颜色/图案/效果
混色:RGBL 混色系统，混色均匀无闪烁，可分圈控制，营造更多动感视觉效果
频闪:1-30Hz电子频闪和随机频闪
超亮的频闪:保证快闪的同时亦能保持灯光亮度
调光:16Bit，0-100％线性调光
透镜角度:25°
光束角度:38°
控制系统
菜单控制:菜单可显示设备温度、通道数据及软件版本信息
控制方式:DMX512，RDM
通道模式:9CH(标准)、4CH
RDM:RDM双向数据传输
防护等级:IP20
	31
	台

	45
	LED成像灯
	输入电压:AC100~240V 50/60Hz
额定功率:300W
灯珠:LED 灯珠
灯珠数量:90颗（3W/颗）
光源理论寿命:20000h
光通量:8800lm
光效 :42lm/W
显色指数:91-97
调光:16bit无闪烁调光
刷频:0.8MHz
频闪:1~30次/秒 
颜色:红、桔红色、浅绿色（两色混出）、绿、蓝、靛蓝六种基础色，HSIC超宽广智能混色系统
色温:2800K~10000K线性调节
透镜:19度
控制方式:DMX512、RDM
通道:11CH
	20
	台

	46
	三合一图案灯
	光学
变焦范围：光束模式2.3-12°，图案模式9-36°，效果模式15-53°
光学镜头：直径138mm
色温：6200K
显色指数：Ra80±5
光照度：346000 @10米
颜色
CTO色温线性调节（2700K-6200K）
13个色片+白光，可实现双向颜色彩虹，双色步进渐变（线性移动），颜色轮双向旋转，随机颜色模式
图案
1个旋转图案盘：7个玻璃图案片+白光，可插拔更换，图案片外径22.9mm，图案片内径17mm，可实现自转、流水、抖动效果
1个固定图案盘：11个图案+白光+1个匀光光学透镜，可实现流水、抖动效果
1个动感轮：可单独使用或与图案盘组合使用，双方向旋转快慢可调
效果
8棱镜+6排棱镜：可双向旋转，可独立切换，可叠加
柔光效果：可调节独立柔光效果
调焦：高精密电动调焦
频闪：0.5-12次/秒可调节脉冲频闪和随机频闪
调光：0-100％线性调节
控制和编程
控制通道：21CH，24CH
协议：标准DMX512协议，RDM协议
数据连接：三芯或五芯信号输入/输出
显示：LCD液晶屏
通过USB或DMX接口升级软件
X，Y轴运动角度
X轴：540°8bit/16bit精度扫描
Y轴：270°8bit/16bit精度扫描
电源和功率
输入电压：AC 100-240V 50/60Hz
最大功率：550W
功率因数：0.987
防护等级：IP20
工作环境：0℃ ~ 40℃
灯体表面最高温度：80℃
灯具最大电流：5.5A/110V；2.75A/220V
	12
	台

	47
	调光台
	CPU≥4核，内存≥DDR4 4G，硬盘≥120G固态硬盘；
本机自己带12个DMX输出口 6144个通道，
内置1个15.6寸高分辩率触摸屏，支持联网到计算机设备控制各种灯光3D可视化软件；
内置UPS电源，不接入220V交流电源可正常操作1小时
支持中文菜单显示，内置多国语言
支持Art-Net网络功能,可扩展至64个DMX输出线路
10宏功能按钮，可让你更快的操作控台；
20个重放推杆，支持1000个以上的程序重放；
强大的属性控制窗口，CMY\RGB拾色板系统；
快捷易用的图形发生器，分类的内置图形更易使用；
支持CIPT协议，可以在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图；
支持Wi-Fi接入，无线控灯、移动设备远程控制灯具；
内置数千种灯库，内置灯库编辑软件，可以随时在控台上编
	1
	台

	48
	信号放大器
	1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。
输入/输出光电隔离。
8路独立放大驱动输出。
信号放大整形功能，延长信号传输距离。
增强数据总线接入设备数量的能力。
保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。
电源: AC100V-240V/50-60Hz
	4
	台

	49
	LED染色灯（侧光)
	光/电源系统
输入电压:A100-240V 50/60Hz
额定功率:300W
电源输入接口:PG电源输入
DMX和RDM数据输入/输出 : 3芯卡侬座
光源:19×15W RGBL LED
平均寿命:≥20000h
光通量:6109 lm
透镜材质:PMMA
垂直倾斜角度:±90°
颜色/图案/效果
混色:RGBL 混色系统，混色均匀无闪烁，可分圈控制，营造更多动感视觉效果
频闪:1-30Hz电子频闪和随机频闪
超亮的频闪:保证快闪的同时亦能保持灯光亮度
调光:16Bit，0-100％线性调光，
透镜角度:25°
光束角度:38°
控制系统
菜单控制:菜单可显示设备温度、通道数据及软件版本信息
控制方式:DMX512，RDM
通道模式 : 9CH(标准)、4CH
RDM:RDM双向数据传输
防护等级 : IP20
	28
	台

	50
	LED染色灯(顶光）
	光/电源系统
输入电压:A100-240V 50/60Hz
额定功率:300W
电源输入接口:PG电源输入
DMX和RDM数据输入/输出:3芯卡侬座
光源:19×15W RGBL LED
平均寿命:≥20000h
光通量:6109 lm
透镜材质:PMMA
垂直倾斜角度:±90°
颜色/图案/效果
混色:RGBL 混色系统，混色均匀无闪烁，可分圈控制，营造更多动感视觉效果
频闪:1-30Hz电子频闪和随机频闪
超亮的频闪 : 保证快闪的同时亦能保持灯光亮度
调光:16Bit，0-100％线性调光，
透镜角度:25°
光束角度:38°
控制系统
菜单控制:菜单可显示设备温度、通道数据及软件版本信息
控制方式:DMX512，RDM
通道模式:9CH(标准)、4CH
RDM :RDM双向数据传输
防护等级:IP20
	18
	台

	51
	LED聚光灯（耳光）
	输入电压:AC100~240V 50/60Hz
额定功率:300W
灯珠:LED灯珠
灯珠数量:42颗（6W/颗）
光源寿命:20000h
光通量:9800lm
光效:48lm/W
显色指数:90
调光:16bit无闪烁调光
刷频:0.8MHz
频闪:1~30次/秒
颜色:暖白光
色温:色温3000K 
透镜:玻璃菲涅尔镜片
光斑角度:10~60°电动变焦调节
控制方式:DMX512、RDM
控制模式:4 CH
	12
	台

	52
	灯钩
	1.规格：30mm；重量：480g；承重：150kg；卡管;40-52mm。
	126
	个

	53
	保险链
	规格：4mm；长度：80mm；承重：150kg
	128
	条

	54
	卡侬
	专用信号接插件，锌合金外壳/镀铬，穿线直径4-8MM
	128
	套

	55
	电源线
	规格：3×2.5 mm²
根数：49
丝径：0.25 mm（单根直径）
电压：300/500 V
电阻：≤7.98 Ω/km（20℃时）
重量：163.4 kg/km
外径：9.6-12.0 mm
载流量：20 A（长期连续负荷工作温度≤70℃环境温度≤30℃）
	300
	米

	56
	信号线
	外径:PVCΦ6
导体:2x0.31mm²
单线铜绞线:32x0.10mm²x2
屏蔽:编织 96x0.10
屏蔽系数:95%
温度:-20℃~+70℃ 
	700
	米

	57
	灯光系统安装调试
	按国家标准施工，运输、安装、调试、培训、售后服务
	1
	项

	58
	机柜
	42U机柜，600*600*2050mm±10mm
8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×3,风扇×4,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1
	2
	台

	59
	操作台
	主体框架使用2.5mm厚的一级冷轧钢板加工，前后门板为1.5mm冷轧钢板加工，外表面静电塑粉喷涂
	2
	套

	60
	辅料
	6.35单插头、卡侬头、灯光插头、胶木插件、PG头、扎带、标签纸、电工胶布等
	1
	项
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第六章   拟签订的合同文本

[bookmark: _Toc10425][bookmark: _Toc6928817][bookmark: _Hlk167285151]政府采购合同（货物类）
（以最终签订的合同为准）
[bookmark: _Toc24590]合同编号：        



项目名称：                                    

货物名称：                                    




买　　方：                                    

卖　　方：                                    


签署日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


合　　　同　　　书

         　　　      (买方)   　　　　　　       (项目名称)中所需 　　　　　　　(货物名称)经                 (招标采购单位)以　　　　　　　               号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定 　　　　　              (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
1、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：
a.	本合同书　
b.	中标通知书
c.	协议					
d.	投标文件				(含澄清文件)
e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量
本合同货物：　　　　　　　　　　　　
数量：　　　　　　　　　　　　　　　
3、合同总价
本合同总价为    　　   元人民币。
分项价格：　　　　　　　　　　　　
4、付款方式
（1）本合同签订后7日内，买方向卖方支付合同总价的50%，即¥                     ，（大写：人民币）                      ；
（2）卖方完成所有货物的安装、调试后，提交支付申请书，买方在接到支付申请后组织验收，验收合格后10日内，买方向卖方支付至合同总价100%的货款，即¥                     ，（大写：人民币）                      ，。
   上述款项支付前，卖方需提供等额正式发票。买方按本合同约定期限办理付款手续（报批手续）即视为发包人履行付款义务。
5、 售后服务责任及保修费用
   项目验收后，卖方应提供：
提供30天×24小时热线服务，支持邮件、短信、人工三种方式，按需提供现场服务（要求0.5小时响应，2小时到现场）；提供不少于2年的免费技术服务。
（5）无质量和服务问题，质量保证金自验收合格日开始一年后，由买方组织质保金返还验收，验收合格后，买方无息退还卖方剩余质量保证金。
6、本合同货物的交货时间及交货地点
交货时间：　　　　　　　　　　　　　　　　
交货地点：　　　　　　　　　　　　　　　　
7、合同的生效。
本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位印章之日起生效。

[bookmark: _Toc6928818]
合同一般条款
[bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Toc6178][bookmark: _Toc6928819][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Ref467379214]1     定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1   “合同“系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
1.2   “合同价“系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。
1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。
1.4   “服务“系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
[bookmark: _Ref467378840]1.5   “买方“系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。
[bookmark: _Ref467379400]1.6   “卖方“系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。
[bookmark: _Ref467379436]1.7   “现场“系指合同约定货物将要运至和安装的地点。
1.8   “验收“系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。
[bookmark: _Toc21965][bookmark: _Toc6928820][bookmark: _Toc487900350]2     技术规范
2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
[bookmark: _Toc487900351][bookmark: _Toc57][bookmark: _Toc6928821]3     知识产权
3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。
[bookmark: _Toc487900352][bookmark: _Toc6928822][bookmark: _Toc3097]4     包装要求
4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
[bookmark: _Toc487900353][bookmark: _Toc26302][bookmark: _Toc6928823]5     装运标志
5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：
收货人：                                   
合同号：                                   
装运标志：                                 
收货人代号：                               
目的地：                                   
货物名称、品目号和箱号：                   
毛重／净重：                               
尺寸(长×宽×高以厘米计)：                 
5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置“等字样和其他适当的标志。
[bookmark: _Toc15604][bookmark: _Toc487900354][bookmark: _Ref467378591][bookmark: _Ref467379527][bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Ref467379536][bookmark: _Ref467378541][bookmark: _Toc6928824]6     交货方式
[bookmark: _Ref467379657]6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。
6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。
6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。
6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。
6.2     卖方应在合同规定的交货期   7　 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。
6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。
[bookmark: _Toc9490][bookmark: _Toc6928825][bookmark: _Toc487900355]7      装运通知
7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。
7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。
[bookmark: _Toc6928826][bookmark: _Toc487900357][bookmark: _Ref467379807][bookmark: _Toc5352][bookmark: _Ref467379793]8      付款条件
  付款条件见第二册第七章“合同特殊条款”。
[bookmark: _Toc6928827][bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Toc21377][bookmark: _Ref467379923]9      技术资料
9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：
卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。
9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。
9.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  3  天内将这些资料免费寄给买方。
[bookmark: _Ref467379937][bookmark: _Toc6928828][bookmark: _Toc6489][bookmark: _Toc487900359][bookmark: _Ref467377798][bookmark: _Ref467377962][bookmark: _Ref467379946]10     质量保证
10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
10.3    根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方应在收到通知后2小时内电话响应并于1天内免费维修或更换有缺陷的货物或部件，如1天内无法完成，卖方须提供备用设备、部件以保证买方的正常使用。
10.4    如果卖方在收到通知后  1  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。
[bookmark: _Toc487900360][bookmark: _Ref467378018][bookmark: _Toc32541][bookmark: _Toc6928829]11     检验和验收
11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。
11.2    货物运抵现场后，买方应在  3  日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。
11.3    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。
11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。
[bookmark: _Toc487900361][bookmark: _Toc13147][bookmark: _Toc6928830]12     索赔
12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。
[bookmark: _Ref467378076]12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。
12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
12.3    如果在买方发出索赔通知后14天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后14天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。
[bookmark: _Toc6928831][bookmark: _Toc487900362][bookmark: _Toc943]13     延迟交货
13.1   卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。
13.2   如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
13.3   在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。
[bookmark: _Toc6928832][bookmark: _Toc487900363][bookmark: _Toc12923]14     违约赔偿
14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。
[bookmark: _Toc6928833][bookmark: _Ref467378121][bookmark: _Toc20972][bookmark: _Toc487900364]15     不可抗力
15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 3 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。
15.3    不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在5 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
[bookmark: _Toc3722][bookmark: _Toc487900365][bookmark: _Toc6928834]16     税费
16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。
[bookmark: _Toc487900366][bookmark: _Toc27789][bookmark: _Toc6928835]17     合同争议的解决
17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请所在辖区提起诉讼。
[bookmark: _Toc6928836][bookmark: _Toc10464][bookmark: _Toc487900367]18     违约解除合同
[bookmark: _Ref467378234]18.1    在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。
18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的； 
18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；
18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
18.1.3.1 “腐败行为“和“欺诈行为”定义如下:
18.1.3.1.1“腐败行为“是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。
18.1.3.1.2“欺诈行为“是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。
18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。
[bookmark: _Toc31490][bookmark: _Toc487900368][bookmark: _Toc6928837]19     破产终止合同
19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc487900369][bookmark: _Toc4286][bookmark: _Toc6928838]20     转让和分包
20.1    政府采购合同不能转让。
20.2    经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。
[bookmark: _Toc6928839][bookmark: _Toc487900370][bookmark: _Toc1745]21     合同修改
21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。
[bookmark: _Toc6928840][bookmark: _Toc487900371][bookmark: _Toc11188]22     通知
22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
[bookmark: _Toc24805][bookmark: _Toc6928841][bookmark: _Toc487900372]23     计量单位
23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc487900373][bookmark: _Toc6928842][bookmark: _Toc27187]24     适用法律
24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
[bookmark: _Toc22103][bookmark: _Toc6928843][bookmark: _Toc487900374]25     履约保证金
详见合同特殊条款。
[bookmark: _Toc12724][bookmark: _Toc6928844]26     合同生效和其它
26.1    政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。
26.2    本合同一式8份，具有同等法律效力。买方执3份，卖方3份，招标代理及政府采购主管机构2份。
[bookmark: _Toc6928845]
合同特殊条款
合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。
1、 [bookmark: _Toc12572][bookmark: _Toc6928846]定义
1.5 买方：本合同买方系指：　                                       　。
1.6 卖方：本合同卖方系指：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点 。
[bookmark: _Toc6677][bookmark: _Toc6928847]2、 交货方式
2.1 本合同项下的货物交货方式为： 现场交货  。
[bookmark: _Toc14666][bookmark: _Toc6928848]3.付款条件：
（1）本合同签订后7日内，买方向卖方支付合同总价的50%，即¥                     ，（大写：人民币）                      ；
（2）卖方完成所有货物的安装、调试后，提交支付申请书，买方在接到支付申请后组织验收，验收合格后10日内，买方向卖方支付至合同总价100%的货款，即¥                     ，（大写：人民币）                      。
   上述款项支付前，卖方需提供等额正式发票。买方按本合同约定期限办理付款手续（报批手续）即视为发包人履行付款义务。
[bookmark: _Toc29819][bookmark: _Toc6928849]4.技术资料：
卖方应提供买方所需的相关技术资料。
[bookmark: _Toc17128][bookmark: _Toc6928850]5.质量保证：
5.1卖方在收到通知后应于1小时内电话响应并于2天内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
5.2如果卖方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，如维修或更换等，但风险和费用将由卖方承担。
5.3合同项下货物的质量保证期所有设备的质保期均为：质量保证期2年。质保期内卖方负责免费更换所有部件并提供定期维修保养和24小时应急服务。
[bookmark: _Toc6928851][bookmark: _Toc14417]6.检验和验收：
经验收符合技术规格指标的合格产品方可进行安装。卖方负责设备的安装调试工作，直至设备验收合格交付使用。
[bookmark: _Toc21497][bookmark: _Toc6928852]7.索赔：
7.1 非因买方原因，卖方不能按照项目建设进度规定完成合同内容时，按照违约责任向买方进行赔偿，应按照每日向买方支付合同总金额0.1%的违约金，违约金总额不超过合同总金额的5%；卖方超出进度要求2个月，即视为履行合同失败，买方可以要求全额退款及部分经济赔偿。
7.2 索赔通知期限：   5   天。
8.不可抗力：
8.1 在履行本合同的过程中，因为不可抗力导致的损失，如：战争、火灾、台风、洪水、地震或其他双方共人为属于不可抗力的原因不能履行合同时，应以书面形式及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在15日内提供有关主管部门的证明。任一方对另一方不承担任何责任。由于在发生不可抗力的情况下，造成的项目延期，双方可协商变更该合同或终止该合同的执行。
9.转让和分包：采购合同不能转让。
10.合同在执行过程中，在执行合同期限、进度、标的等方面需要变更执行或变通执行，在双方友好协商取得一致意见的情况下，均不影响合同的效力。
买方名称：(印章)               			卖方名称：(印章)               
授权代表(签字)：      			 	    授权代表(签字)：       
地　　址：							地　　址：				
邮政编码：							邮政编码：				
电　　话：							电　　话：				
开户银行：							开户银行：				
帐　　号：							帐　　号：				
年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日





[bookmark: _Toc99301426]
第七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

27

28


2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067]（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

注：
本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 联合协议（如有）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求


4 投标保证金凭证/交款单据电子件




二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



[bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc226965746]1 投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc150774762]

2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：




说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日



3 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc164608672]开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc150480796]




1 




4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

[bookmark: _Hlk217395562][bookmark: _Hlk217395541]
项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一社会信用代码
	制造商
规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	


[bookmark: _Hlk168431944]说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
[bookmark: _Hlk168431865][bookmark: _Hlk168431972][bookmark: _Hlk144194261]4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc305158903]

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   



6 采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   


7 本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


8 中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：

9 拟分包情况说明
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额
的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日


[bookmark: _Hlk176956326]分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

[bookmark: _Hlk176956306]注：
1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
10-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

