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第一章   投标邀请
一、项目基本情况
1.采购编号:ZCGH-ZB-202606041
2.项目名称:北京潞河中学科技空间改造项目
3.项目预算金额:603.3433万元、项目最高限价:603.3433万元；01包预算金额:443.1239万元、01包最高限价:443.1239万元。
4.采购需求:
	包号
	采购内容
	数量
	简要需求
(详见招标文件)

	01
	通用技术教室和科技活动室设备及家具
	1批
	1、参考规格:2400*700*850mm，钢木结合，面层材质橡胶木，表面水性漆喷涂。颜色木本色。钢制框架、钢制桌腿……（详见采购需求）


5.合同履行期限:待基建修缮项目完成，达到设备安装条件后，于25天内完成供货、安装、调试。
6.本项目是否接受联合体投标:□是 ■否。
二、申请人的资格要求(须同时满足)
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1中小企业政策
[bookmark: OLE_LINK10]■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向 □中小 □小微企业 采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行:         。
2.2其它落实政府采购政策的资格要求(如有)  无  。
3.本项目的特定资格要求:
3.1本项目是否属于政府购买服务:
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求:01包投标人具有有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》(本项目允许分包；如投标人不具有有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》，分包承担主体需具有有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》)。
三、获取招标文件
1.时间:2026年07月14日09:00至2026年07月20日17:00(北京时间，法定节假日除外)。
2.地点:北京市政府采购电子交易平台
3.方式:供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)获取电子版招标文件。
4.售价:0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间:2026年08月03日09点30分(北京时间)。
地点:北京市政府采购电子交易平台。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策:①政府采购促进中小企业发展；②政府采购项目支持监狱企业发展；③政府采购信用担保；④政府采购促进残疾人就业等。 
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册(供应商可在交易平台下载相关手册)，办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
3.本项目采购编号为ZCGH-ZB-202606041，项目编号为：11011226210200021128-XM001
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc13298]1.采购人信息
[bookmark: _Toc8759]名    称: 北京市通州区潞河中学
地    址: 北京市通州区新华南路135号
[bookmark: _GoBack]联系方式: 陆老师,010-69546337
2.采购代理机构信息
名    称:中承国汇咨询(北京)有限公司
地    址:北京市北京经济技术开发区万源街22号
联系方式:殷媛,010-53383779
3.项目联系方式
项目联系人:殷媛
电      话:010-53383779
[bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc265228423]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc164229360]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	01包项目属性:
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目:
□是
■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目不适用。
□本项目为单一产品采购项目。
■本项目01包为非单一产品采购项目，核心产品为:桌面激光切割机。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间:   年   月   日   点   分
考察集合地点:        。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间:   年   月   日   点   分
召开地点:               
预计会议时长:           

	4.1
	样品
	01包投标样品递交:
■不需要
□需要，具体要求如下:
(1)样品制作的标准和要求:         ；
(2)是否需要随样品提交相关检测报告:         ；
■不需要
□需要
(3)样品递交要求:         ；
(4)未中标人样品退还:         ；
(5)中标人样品保管、封存及退还:         ；
(6)其他要求(如有):         。

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目01包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:详见第五章采购需求。

	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定:
■无
□有，具体情形:	。

	12.1
	投标保证金
	1.01包标保证金金额:20000元。
2.投标保证金收受人信息:
账户名称:中承国汇咨询(北京)有限公司
开户银行:中国银行北京天华支行
账    号:318171209463(仅作为递交投标保证金使用)
递交投标保证金需注明所递交项目的采购编号，如分包则需注明包号(例如:ZCGH-ZB-2026XXXXX)。
(3)投标保证金递交形式:支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
(4)投标保证金递交截止时间:2026年08月03日09点30分(北京时间)(以任何方式递交的投标保证金需保证于投标保证金递交截止时间前全额到账)。

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形:
□无
■有，具体情形:
(1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的；
(2)投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；
(3)中标人不按招标文件规定与采购人签订合同的；
(4)投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间:30分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人:
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人:
■得分且投标报价均相同的，以 技术部分 得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目01包的非主体、非关键性工作是否允许分包:
□不允许
■允许，具体要求:
(1)可以分包履行的具体内容:小型医疗箱；
(2)允许分包的金额或者比例:990元；
(3)其他要求:01包投标人具有有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》(本项目允许分包；如投标人不具有有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》，分包承担主体需具有有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》)。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》(京政办发〔2023〕8号)部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务(以下简称“政采贷”)，北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》(京财采购〔2023〕637号)。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式:以书面形式送达

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门:中承国汇咨询(北京)有限公司；
联系电话:010-53383779；
通讯地址:北京市北京经济技术开发区万源街22号B座四层。

	27
	代理费
	收费对象:
□采购人
■中标人
收费标准:按下表采用差额定率累进计费方式下浮20%收取。
	中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万以下
	1.5％
	1.5％
	1.0％

	100万—500万
	1.1％
	0.8％
	0.7％


缴纳时间:领取成交通知书时成交供应商向代理机构一次性支付。
以下账户仅作为缴纳中标服务费使用
缴纳中标服务费帐户信息:
账户名称:中承国汇咨询(北京)有限公司
开户银行:中国农业银行北京荣京西街支行
账    号:11221401040001946
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[bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc127151517]投标人须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc226965708]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc265228357]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构:指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人(也称“供应商”、“申请人”):指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体:指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc164351614]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc150774727]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策(包括但不限于下列具体政策要求)
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号文)。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》(财库〔2025〕30号)有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义:
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.3.1 
5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)、《金融业企业划型标准规定》(银发〔2015〕309号)等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策:
(1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
(2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
(3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:
5.3.2 
5.3.3 
5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)；
5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；
5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)；
5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整:见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》(如涉及)。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1 号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536号)。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023年第1号)，所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物(VOCs)治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)有关事项的通知》(京财采购〔2020〕2381 号)。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准(具体标准见第五章《采购需求》)，否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行)
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123号)，本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
7 [bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc127161437]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分:
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc265228364]
三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc150774627]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc150774733]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc151193918]投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价(包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价)和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外)，否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc150509282]投标保证金
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式:政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账(保函提交)截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外:
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金:
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc164608646]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc150774738]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc226309778]招标文件要求签字的内容(如授权委托书等)，可以使用电子签章或使用原件的电子件(电子件指扫描件、照片等形式电子文件)；要求第三方出具的盖章件原件(如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等)，投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc305158803]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc164351630]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc127151537]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc150774638]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc142311041]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc164229235]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc226965820]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标:
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc151193792]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引:详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

[bookmark: _Hlk143693557]二、01包资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业(包括合伙企业)的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章)；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道:信用中国网站和中国政府采购网(www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn)；
截止时点:投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式:查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则:经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目(包)涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目(包)要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目(包)，组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
注:如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注:如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


[bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353825550]

[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc264969245]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
01包符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外)；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明(如有)
	如本项目(包)非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求(如有)
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件(如有)；

	10
	报价的修正(如有)
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认(如有)；

	11
	进口产品
(如有)
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等)，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件:
1)采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2)所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；(如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求)
3)项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形:
(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
(五)不同投标人的投标文件相互混装；
(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	17
	中标服务费
承诺函
	投标人提供中标服务费承诺函(格式自制)




1 



2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人(若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人)或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:
(1)投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
(2)投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
(3)投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
(4)评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第(1)项至第(4)项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第(3)项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标(响应)报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正:
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定:
□有，具体规定为:______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表(报价表)与投标文件中开标一览表(报价表)内容不一致的，以单独递交的开标一览表(报价表)为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整:只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整:只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为:
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同)的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求:  /  。
3.2.3 [bookmark: OLE_LINK16]非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定(如涉及)  /  。
4 [bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc305158888]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求:如果是评审得分相同的情况，投标报价最低的获得中标人推荐资格。如果评审得分和投标报价均相同的情况，按技术指标优劣排列。排名最高的投标人获得中标人推荐资格。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目(各采购包)的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目(各采购包)评标委员会共(各)推荐3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。


二、01包评标标准
	序号
	评审项目
	评分标准
	评标分值
	主客观分属性

	一、价格部分(30分)

	1
	报价
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:
投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×分值。此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。
	30
	客观

	二、商务部分(5分)

	2
	类似
项目案例
	审查投标人2023年01月01日至投标文件递交截止日完成的同类项目案例，须提供合同复印件，每提供一个有效案例得1分，最多得3分。
合同证明文件需包括:与用户签订的合同首页、金额页、合同供货内容所在页、盖章页等有效证明材料复印件。
	3
	客观

	3
	环境
标志产品
	根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]18号)市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第16号)等文件要求，如投标人所投产品属于上述品目清单范围的，须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复制件。提供任一投标产品环境标志产品认证证书的得1分，否则不得分。
	1
	客观

	
	节能产品
	根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)财政部、市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第16号)等文件要求，如投标人所投产品属于上述品目清单范围的，须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复制件。提供任一投标产品节能产品认证证书的得1分，否则不得分。(强制节能产品除外)。
	1
	客观

	三、技术部分(65分)

	4
	技术参数响应
	对于第五章采购清单中技术参数(不含#项条款)响应程度评审:
每有一条技术参数满足得虚拟分1分(共956条，总虚拟分值956分)技术参数漏报或负偏离视为该条技术参数不满足。 
技术参数响应得分统一按照下列公式计算:
技术参数响应得分=(投标人所得虚拟分值/956）×5(得分保留到小数点后两位，第三位四舍五入)。
	5
	客观

	5
	#项条款响应
	技术参数中#项条款共20项，每满足1项得1分，满分20分。
	20
	客观

	6
	项目实施方案
	供货周期及进度安排
	根据投标人提供的供货周期及进度安排方案进行评审:
1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分；
2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分；
3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分；
4)未提供相关方案不得分。
	2
	主观

	
	
	安装
调试计划
	根据投标人提供的安装调试计划方案进行评审:
1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分；
2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分；
3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分；
4)未提供相关方案不得分。
	2
	主观

	
	
	质量
保障措施
	根据投标人提供的质量保障措施方案进行评审:
1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分；
2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分；
3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分；
4)未提供相关方案不得分。
	2
	主观

	
	
	验收
服务方案
	根据投标人提供的验收服务方案进行评审:
1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分；
2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分；
3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分；
4)未提供相关方案不得分。
	2
	主观

	7
	售后
服务
	售后服务承诺及保障措施
	根据投标人提供的售后服务承诺及保障措施方案进行评审:
1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分；
2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分；
3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分；
4)未提供相关方案不得分。
	2
	主观

	
	
	响应及处理周期
	根据投标人提供的响应及处理周期方案进行评审: 
1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分；
2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分；
3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分；
4)未提供相关方案不得分。
	2
	主观

	
	
	技术服务及服务方式
	根据投标人提供的技术服务及服务方式进行评审:
1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分；
2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分；
3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分；
4)未提供相关方案不得分。
	2
	主观

	
	
	售后服务网点整体情况
	根据投标人提供的售后服务网点整体情况进行评审: 
1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分；
2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分；
3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分；
4)未提供相关方案不得分。
	2
	主观

	8
	培训
方案
	培训
时间
	根据投标人提供的培训时间进行评审:
1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分；
2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分；
3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分；
4)未提供相关方案不得分。
	2
	主观

	
	
	培训
方式
	根据投标人提供的培训方式进行评审:
1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分；
2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分；
3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分；
4)未提供相关方案不得分。
	2
	主观

	
	
	培训
内容
	根据投标人提供的培训内容进行评审:
1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分；
2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分；
3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分；
4)未提供相关方案不得分。
	2
	主观

	
	
	拟派
培训人员
	根据投标人提供的拟派培训人员进行评审:
1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分；
2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分；
3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分；
4)未提供相关方案不得分。
	2
	主观

	9
	人员配备方案
	人员岗位配置及具体工作内容
	根据投标人提供的人员岗位配置及具体工作内容进行评审:
1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得4分；
2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得2分；
3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得1分；
4)未提供相关方案不得分。
	4
	主观

	
	
	人员专业能力及相关经验
	根据投标人提供的人员专业能力及相关经验进行评审:
1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得4分；
2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得2分；
3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得1分；
4)未提供相关方案不得分。
	4
	主观

	10
	应急
方案
	供货延迟/断供应急
	根据投标人提供的供货延迟/断供应急方案进行评审:
1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分；
2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分；
3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分；
4)未提供相关方案不得分。
	2
	主观

	
	
	货物质量瑕疵应急
	根据投标人提供的货物质量瑕疵应急方案进行评审:
1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分；
2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分；
3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分；
4)未提供相关方案不得分。
	2
	主观

	
	
	货物运输损坏应急
	根据投标人提供的货物运输损坏应急方案进行评审:
1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分；
2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分；
3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分；
4)未提供相关方案不得分。
	2
	主观

	
	
	货物安装/调试故障应急
	根据投标人提供的货物安装/调试故障应急方案进行评审:
1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分；
2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分；
3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分；
4)未提供相关方案不得分。
	2
	主观


[bookmark: _Toc99301424]
第五章   采购需求
01包商务要求
(一)合同履行期限:
待基建修缮项目完成，达到设备安装条件后，于25天内完成供货、安装、调试。
(二)交付地点:采购人指定地点。
(三)付款条件:
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: _Hlk207987913]1.双方签订合同前，中标人向采购人支付全部货款的5%作为履约保证金，验收合格后履约保证金转为质保金，质保期结束后，中标人提交退还申请，采购人无息退还该质保金。
2.本项目款项分两次支付:合同签订后，且财政资金到位，支付总款项的50%。设备完成验收且验收合格后，采购人将严格按照合同约定，向中标人支付剩余尾款。中标人应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若中标人提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约。
3.若出现货物本身质量问题或中标人未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由中标人自行承担。
(四)验收标准:
按照国家、行业、地方相关规范、标准，及招标文件要求和投标文件响应内容进行验收。
(五)履约验收:
1.履约:供货商严格按照合同约定，积极协调采购人完成合同内商品的送货安装调试，并在采购人监督下进行设备运行检验，达到合同约定要求后，进入验收流程。
2.验收:所有货物完全符合采购需求中的“技术要求”、“商务要求”及合同的约定，验收合格率需达到100%。验收合格的，采购人与中标人双方共同签署《项目履约验收合格文件》，作为款项支付核心依据。验收不合格的，采购人向中标人出具书面整改意见，明确整改事项、标准及整改期限，整改期限最长不超过15日历天。中标人完成整改后，向采购人申请复验，复验合格后方可按合同约定办理付款手续。经两次整改及复验仍不符合合同约定、技术标准及采购要求的，视为中标人严重违约，采购人有权单方解除本合同，不予退还履约保证金；同时中标人需承担由此给采购人造成的全部损失，采购人有权依法依规追究其违约责任。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5](六)包装和运输:
全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场，由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人承担。包装和运输应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》及国家有关包装的法律、法规的规定。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Hlk207985733](七)质量标准
1.采用中华人民共和国法定计量单位。
2.投标人所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
3.投标人应向采购人提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
[bookmark: _Hlk207986017][bookmark: OLE_LINK8](八)售后服务与质量保证
1.质保期限:质量保证期3年(自最终验收合格之日起计)。
2.全时响应机制:投标人须提供每周7×24小时电话及现场技术服务。
3.故障响应流程:采购人通知后 5分钟内电话响应；2小时内派遣技术人员抵达现场；现场2小时内完成故障诊断与修复。
4.超时修复处理:若故障设备2小时内无法修复，投标人需立即提供不低于同等型号备用设备进行替换，确保采购人业务连续性，保障采购人的正常使用需要。
5.缺陷责任与违约责任:
(1)采购人发现货物存在质量缺陷(含规格不符、潜在缺陷、材料不合格等)，应以书面形式通知投标人。
(2)投标人未在约定时间内修复缺陷的，采购人有权自行采取补救措施，相关风险及费用由投标人承担，且不影响采购人其他合同权利。
(3)因兼容性问题导致业务停滞的，投标人按合同总额 0.5%/日承担违约金。
6.设备全生命周期服务:
(1)负责设备运输、安装、调试及启动监督；
(2)提供设备组装、维修所需的专用工具及辅助材料(费用含于合同价款)。
7.技术培训要求:
(1)投标人需对采购人人员开展全设备技术培训，确保其具备独立操作、维护及简单故障处理能力；
(2)投标人须在投标文件中给出完整的培训方案，说明培训的方式方法及要求。投标人应在项目进入试运行阶段后组织相关人员制定培训计划和培训内容，并提交采购人审核。项目验收通过后，投标人根据采购人要求开始培训工作。
(3)培训方式采用集中授课与重点培训的方式进行，培训时间、地点、方式、内容及人数由采购人指定。
(4)培训内容为设备及系统使用，培训范围主要为设备及系统功能介绍、日常操作培训。对于每次培训的具体内容、深度和时间安排，投标人须向采购人提出书面的具体培训方案，此类培训采购人的参加人数可不受限制，该培训费用及培训所用辅助材料包含在总报价中，采购人不再向投标人另行支付费用。
8.服务费用与责任边界
(1)所有售后服务成本均已包含于报价总价，采购人无需另行支付；
(2)投标人需协调建立联合技术支持机制，确保服务承诺有效执行。
9.投标人应商相关人员在对接过程中的一切行为须严格遵守法律法规、安全规范及采购人的各项规章制度等，若因投标人相关人员原因导致出现损害采购人形象和利益、安全事故、意外伤亡事故、负面舆情或触犯国家法律等情况的，采购人有权终止合同，并由投标人承担一切经济责任及法律责任。
(九)采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范参照国家相关最新标准执行。


[bookmark: OLE_LINK32]01包:通用技术教室和科技活动室设备及家具(预算金额及最高限价:443.1239万元)
通用技术教室设备及家具(预算金额及最高限价:146.5619万元)
	序号
	标的名称
	技术规格
	单位
	数量
	中小企业划分标准所属行业

	1
	教师操作台
	1、参考规格:2400*700*850mm，钢木结合，面层材质橡胶木，表面水性漆喷涂。颜色木本色。钢制框架、钢制桌腿。
	张
	1
	工业

	2
	学生桌
	1、参考规格:3000*1200*780mm，桌面厚≥36mm，钢木结合，回字形脚，管材≥30*80mm，面层材质橡胶木，表面水性漆喷涂。颜色木本色。钢制框架、钢制桌腿。带抽屉130mm高。桌面为分体式，2张1500*1200mm的桌面拼起来。含12个抽屉
	张
	4
	工业

	3
	学生凳
	1、参考规格:凳面直径320mm，高度420mm，材质:橡胶木齿接板，卯榫结构，表面环保清漆处理
	把
	40
	工业

	4
	加工操作台
	1、参考规格:1400*700*高度780mm，采用50*50mm方管。台面≥25mm厚。钢木结合，面层材质橡胶木，表面水性漆喷涂。颜色木本色。钢制框架、钢制桌腿。含抽屉，回型脚
	张
	6
	工业

	5
	多功能组合柜
	下柜体(基础规格)
1.参考尺寸:延米*600*800mm；
2.材质:实木多层板；
3.工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链；
上柜体或展板、展架(基础规格)
1.参考尺寸:延米*450*1200mm；
2.材质:实木多层板；
3.工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链；
4.功能:配备玻璃门，可做文件柜、储物柜等，配置钥匙锁。
	延米
	8.6
	工业

	6
	储物柜
	1、参考尺寸:1000*500*2000mm；
2、材质:实木多层板+钢化玻璃；
3、工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链；
4、功能:可做文件柜，储物柜，配钥匙锁。
	个
	6
	工业

	7
	智能系统控制柜
	1、参考规格:525*150*650mm
2、采用了≥0.8mm厚的钢板制作
3、功能按键:箱外设有启动开关，急停开关与电源指示灯。
4、显示屏:≥10.1寸人机界面使用密码开机，拥有延时关机功能。
5、机箱内部构件:总断路器(拥有漏电、过载与短路保护功能)/分组断路器(拥有过载与短路保护功能)/PLC智能控制器/无线通讯系统。
6、时序开关:按顺序启动各组学生的电源。
	台
	1
	工业

	8
	多功能
集中控制系统
	1、采用2.4G无线通讯技术，教师和学生之间采用无线通讯，不需要繁琐的接线，只需要220V电源输送到每个学生即可。
2、集中控制系统，可执行各分项分页控制:
升降控制:可以实现单体控制，可以集中控制，可以任意组合控制，可调节学生升降高度；
补光控制:分组控制整室照明，可以任意组合控制；
220V电源控制:控制学生AC220V电源，可以任意组合控制；
低压控制:教室主控，分组控制，可以任意组合控制；
	个
	1
	软件和信息技术服务业

	9
	智能升降电源塔吊
	1、顶部电源模块装置，采用ABS材质，模具一体成型。自动升降系统，自带保护功能。四周带氛围灯设计，模块内预留高压.低压位置，学生可以自主控制升降高度。安装支架:环氧树脂喷涂金属吊杆
2、低压电源模块:1)教师主控型，学生低压电源都可接受主控电源发送的锁定信号，锁定后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生输出电压不能超过教师锁定上限，这样可避免学生的误操作，发挥学生自主性。可以分组或任意组合控制。2)学生电源采用耐磨，耐腐蚀，耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制电容式感应按键，可以随意设置电压与电流，产品采用贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥2吋液晶显示屏，可显示插座电压、电流。3)老师设置升降高度，学生还可通过电源上两个升升降控制按钮，进行升降微调。4)采用220V，多功能安全插座
#提供第三方检测机构出具的检测报告复制件并加盖投标人公章
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]#提供针对本项目出具的原厂售后服务承诺函复制件并加盖制造商公章
	个
	12
	工业

	10
	教师工作组合桌
	1、参考尺寸:1600*1600*750mm/1180mm
2、材质:实木多层板+烤漆钢架；
3、工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用实木多层板，PVC直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。
	组
	1
	工业

	11
	教师工作椅
	1、参考尺寸:W590*D630*H980-1080mm
2、材质:黑色PP背筐，固定扶手，高密度海绵
	把
	1
	工业

	12
	精密车床
	[bookmark: OLE_LINK1]1、电压:230V；
2、功率:≥140W；
3、工作频率:50/60Hz；
4、心间距:250mm；
5、主轴旋转距离:70mm；
6、轴心距工作台高度:46mm；
7、正爪:2-27mm，max.90mm；
8、反爪:25-71mm；
9、十字滑板调节范围:60mm；
10、上滑板调节范围:45mm；
11、主轴贯通孔径:10.5mm；
12、卡盘侧凸支座锥孔:MK2；
13、刀柄:8*8mm；
14、可车削螺纹规格:0.5/0.625/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25/1.5mm；
15、主轴转速~V型皮带传动速度:300/900和3000rpm；
16、主轴转速~电子控速:25%-100%；
17、自动进给螺距:0.05mm和0.1mm/圈；
18、尾座心轴行程:30mm；
19、尾座锥孔:MK1；                                                                                                                                     #提供第三方检测机构出具的检测报告复制件及产品责任险保单复制件并加盖投标人公章
#提供针对本项目出具的原厂售后服务承诺函复制件并加盖制造商公章
	台
	1
	工业

	13
	精密铣床
	1、电压:220V(±5%)；
2、功率:≥250 W；
3、频率:50/60Hz；
4、主轴转速:电子调速 400-6000 rpm；
5、摇杆进给行程:30mm；
6、工作台参考尺寸:270x80mm；
7、立柱尺寸:￠35x400mm；
8、X-Y轴行程:170x65 mm；
9、钻孔最大高度:180mm；
10、最大深度:130mm；
11、钢制筒夹头尺寸:6/8/10mm；
12、T型燕尾槽尺寸:12*6*5mm；
13、手轮进给精度1.5mm/圈；
14、最大高度:≤500mm
15、包括:集屑盘、偏心夹紧装置、工作虎钳、分度盘、带柄铣刀组 2-5mm、带柄铣刀组 6-10mm、小型阶梯夹组；                                                                                                                                          
#提供第三方检测机构出具的检测报告复制件及产品责任险保单复制件并加盖投标人公章
	台
	4
	工业

	14
	微型木工车床
	1、电压:230V；
2、额定功率:≥100W；
3、电压频率:50/60HZ；
4、转速:1000-5000rpm；
5、轴心间距:250mm；
6、轴心高度:40mm；
7、加工物最大直径:25mm；
8、转速:1000-5000rpm；
9、主轴穿膛孔径:10mm；
10、尾顶心可移动行程:20mm；
11、六个筒夹头:2-3-4-6-8-10mm；
12、包括:高速钢木工车刀组，轴心                                                                                                                                           
#提供第三方检测机构出具的检测报告复制件及产品责任险保单复制件并加盖投标人公章  
	台
	4
	工业

	15
	钻铣系统
	1、电压:230V(一级交流电压)；
2、40V直流电(二级直流电压)
3、最大消耗功率可达250W；
4、转速:900-6000rpm；
5、X-Y十字工作台参考尺寸:200x200mm；
6、筒夹:2.35/3.0/3.2/4.0/5.0和6.0mm；
7、手轮进给:2mm/圈；
8、钻孔刻划:1mm/刻划；
9、连续使用时间:30min；
10、包括:钻铣系统、钻铣台架、十字工作台、钻夹头0.5-10.0mm 、虎钳固定块、精密手虎钳 钳口100mm、带柄铣刀组 2-5mm。
#提供第三方检测机构出具的检测报告复制件并加盖投标人公章。
	台
	1
	工业

	16
	台式钻床
	1、额定电压:230V；
2、额定功率:300W；
3、主轴转速:三段变速:1080/2400/4500rpm；
4、进给行程:63mm；
5、喉深:140mm；
6、台面参考尺寸:200x200mm；
7、可调节钻孔深度:70mm；
8、钻铁深度:10mm；
9、立柱尺寸:直径45x500mm；最大柄径:10mm；
10、包括:虎钳固定块、精密手虎钳、钻头组、7mm钻头。
#提供第三方检测机构出具的检测报告复制件并加盖投标人公章。
	台
	1
	工业

	17
	带锯机
	1、额定电压:230V；
2、额定功率:85W；
3、带锯速度:180-330m/min；
4、喉深:150mm；
5、工作台:200*200mm可倾斜45°；
6、间隙宽度:150mm；
7、切割高度:80mm；
8、带锯尺寸:1065 * 3-6mm；
9、工作能力:软木80mm，硬木50mm，铁10mm，铝20mm；
10、持续使用时间:≥30min；
	台
	1
	工业

	18
	双速超级曲线锯机
	1、额定电压:230V；
2、电机功率:205W 强力无刷双速电机；
3、锯片往复速:900或1400次/分钟；
4、工作台参考尺寸:400x250mm，可-5°~ 50°倾斜；
5、吼口深度:460mm；
6、锯条行程:18mm；
7、最大可切割高度:65mm(在45°时为32mm)；
8、包括:线锯条夹持器、细齿锯条 36齿(12支)、细齿锯条 41齿(12支)、超细齿锯条 50齿(12支)；                                                                                                                                          
#提供第三方检测机构出具的检测报告复制件及产品责任险保单复制件并加盖投标人公章
	台
	1
	工业

	19
	台式双速曲线锯机
	1、额定电压:230V；
2、电机性能:无刷双速马达(205W)；
3、两档可调转速:900或1400rpm，
4、冲程长度:19mm；
5、喉深:400mm；
6、最大切割厚度:50mm(工作台处于45°时为25mm)
7、工作台参考尺寸:360*180mm；
8、包括:粗齿锯条 14齿(12支)、细齿锯条 34齿(12支)。
	台
	4
	工业

	20
	台式电热丝切割机
	1、额定电压:230V；二级工作电压:10V，1.0A；
2、工作频率:50/60Hz；
3、电热丝:长30m；
4、电热丝直径约:0.2mm；
5、额定功率:20W；
6、电热丝温度:100°-200°C；
7、工作台参考尺寸:390*280mm；
8、切割高度:140mm；
9、喉深:350mm；
10、绝缘等级:2级
11、包括:圆柱切割附件、备用电热丝卷。
	台
	1
	工业

	21
	台式切断机
	1、额定电压:220-240V；
2、额定功率:200W；
3、工作频率:50/60Hz；
4、恒定转速:6000RPM；
5、台面参考尺寸:230*230mm；
6、包括:带网树脂砂轮切断片、钨钢齿圆锯片80mm 36齿。
	台
	1
	工业

	22
	台式盘锯机
	1、电压:230V；
2、功率:200W；
3、工作转速:7000rpm；
4、切割角度:可调整倾斜角度45°；
5、工作台参考尺寸:300*300mm(可伸缩至500mm)；
6、切割厚度:1-22mm；
7、锯片尺寸:50-85mm两种规格(内径:10mm)；
8、最小误差:0.1mm以内；
9、最大切割高度:22mm；
10、包括:铬钒钢锯片 85mm 80齿、钨钢齿圆锯片 80mm 36齿、钨钢齿圆锯片 80mm 24齿
#提供第三方检测机构出具的检测报告复制件并加盖投标人公章。
	台
	1
	工业

	23
	台式厚度刨机
	1、电压:230V；
2、额定功率:200W；
3、额定频率:50/60Hz；
4、出料尺寸:厚度40mm宽度80mm；
5、最大刨削厚度约:0.8mm；
6、刨刀转速:6000rpm；
7、进给速率:4.8m/min；
8、工作面长度:232mm；
9、包括备用刨刀片2片
#提供第三方检测机构出具的检测报告复制件并加盖投标人公章。
	台
	1
	工业

	24
	台式平面刨床
	1、额定电压:230V；
2、功率:200W；
3、工作台参考尺寸:400*80mm；
4、工件最大宽度:80mm；
5、刨刀最大进刀量:0.8mm；
6、转速:6000rpm；
7、刨刀长度:82mm；
8、绝缘等级:1级；
9、包括备用刨刀片2片
	台
	1
	工业

	25
	台式砂光机
	1、额定电压:230V；
2、额定功率:200W；
3、盘面速度:250-750rpm；
4、砂光片尺寸:直径250mm；
5、最大研磨高度:135mm；
6、工作台参考尺寸:275*105m；
7、倾斜角度:向上15°向下45°；
8、包括自粘圆盘树脂金刚砂纸250mm 
	台
	1
	工业

	26
	台式砂带机
	1、额定电压:220V(±5%)；
2、额定功率:130W；
3、工作频率:50/60Hz；
4、打磨转速:400m/min；
5、砂带参考尺寸:50x533mm；
6、工作台参考尺寸:210x145mm；
7、倾斜角度:90°；
8、包括网状砂带 #100、网状砂带 #180、网状砂带 #240
#提供第三方检测机构出具的检测报告复制件并加盖投标人公章
	台
	1
	工业

	27
	微型台式砂轮机
	1、额定电压:230V；
2、功率:100W
3、转速范围:3000-9000rpm；
4、打磨速度:8-24m/s，
	台
	1
	工业

	28
	微型抛光机
	1、额定电压:230V；
2、额定功率:140W；
3、抛光最大直径:102mm；
4、转速范围:1000-3100rpm；
5、绝缘防护等级1，
	台
	1
	工业

	29
	钻头磨削机
	1、额定电压:230V，
2、额定功率:85W，
3、刚玉石参考尺寸:50*13mm，
4、包括适配头
	台
	1
	工业

	30
	木屑收集装置
	1、额定电压:230V；
2、额定功率:1100W；
3、带有输出功率为25-2000W的电动工具的供电接口；
4、容量≥18升；
5、≥5米电源连接线。
6、高度:490mm
7、包括备用百褶过滤环、备用微尘过滤纸袋
	台
	4
	工业

	31
	专业钻磨机
	1、转速:5000 ~ 22000rpm，电压:220-240V，功率100W，长度:≥230mm，夹紧范围:1.0，1.5，2.0，2.4，3.0，3.2，
2、包括手持电动工具的保护装置、延长软轴110/P、手持修边机架
	套
	8
	工业

	32
	超声波切割机
	1、刀片在超声波频率下摆动。电压:220V(±5%)。机身长度:≥115mm。
2、包括刀片、刮刀、锯片刀
	套
	1
	工业

	33
	长颈角磨机
	1、研磨砂轮直径为50mm，内孔10mm，电压:220-240V，功率:100W，转速:15000rpm，长≥270mm，绝缘防护等级2
2、包括带网强化切断砂轮片、专用砂光橡胶轮垫、80#砂光片、150#砂光片、尼龙毛刷轮(粗毛)、尼龙毛刷轮(细毛)、刚砂砂轮 
	套
	8
	工业

	34
	微型三角散打机
	1、研磨区域参考尺寸:65x65x65mm，功率:80W，电压:220-240V，电子式控制速度:5000-12000rpm，长度≥230mm
2、包括80#自粘式三角砂光纸、150#自粘式三角砂光纸、240#自粘式三角砂光纸、嵌入式锯片宽度8mm、嵌入式锯片宽度14mm、高速钢半圆形锯片、金刚砂半圆形锯片
	套
	4
	工业

	35
	活动尖嘴砂带机
	1、功率:80W，电压:220-240V，砂带速度可以电子方式进行控制约225~450m/min，砂带≥330x10mm，总长≥350mm，绝缘防护等级2
2、包括180#砂带、120#砂带、80#砂带、180#碳化硅砂带(活动尖嘴砂带机用)
	套
	4
	工业

	36
	电动木工雕刻刀
	1、电压220/240V，功率:50W，速率:11000rpm，长度:约230mm(不含刀具)。
2、包括雕刻刀组、雕刻刀专用多形状磨石
	套
	4
	工业

	37
	笔形砂光机
	1、额定电压:12-18V直流电源。摆动频率:8000次/分钟(每冲程2.5mm)。机身长度:约160mm，需配合电源适配器使用，
2、包括电源适配器
	套
	8
	工业

	38
	充电式烙铁
	1、工作电压:3.6V，锂电2.0Ah，温度≥470°C
	套
	1
	工业

	39
	桌面收尘器
	1、额定电压:220V(±5%)；
2、额定功率:30W；
3、包括主过滤器、预过滤器
	台
	1
	工业

	40
	MICRO压缩机+
套装喷笔
	1、电压:220-240V，额定功率:85W，压缩空气率≥12升/分钟，最大气压:2.0bar 
2、包括喷笔上色工作台、水溶性颜料组
	套
	1
	工业

	41
	DIY工具组套
	1、包含:精密台钳；通用夹持器；笔形砂光机(12v)；精密钻铣机(12v)；手持曲线锯(12v)；工具夹持器；12v直流电源变压器；电子游标卡尺；延长软轴；打磨头；切断片；砂轮组片(2红2绿)；钻头；口罩；手持曲线锯配件(锯条2根，扳手1支，保护盖1个)；护目镜；内六角扳手；镊子；1m卷尺；环保木工胶；笔型砂光机配件(头柄8支，砂纸1套)；拉杆式工具箱。
#提供第三方检测机构出具的检测报告复制件并加盖投标人公章
	套
	1
	工业

	42
	精密台钳
	1、夹钳口:75mm，最大夹持宽度:70mm，可夹持于最大厚度60mm的桌面，
	个
	8
	工业

	43
	微型冲压机
	1、喉深:120mm，行程:65mm(旋转盘以上50mm)，压力:1000N，压柱模具孔直径:6mm
	台
	1
	工业

	44
	微型精密立钻架
	1、钻架头部最大行程:40mm，立柱参考尺寸:280*20mm，喉深:140mm，工作台参考尺寸:220*120mm，夹持直径20mm
2、包括机械虎钳
	个
	4
	工业

	45
	气体焊接套装
	1、电子压电陶瓷喷头，带安全开/关气流开关。可单独控制的气体大小调节和空气供应。精密部件的硬焊，火焰温度≥1300°C。使用≥500°C的喷头。气罐≥20ml。
	把
	1
	工业

	46
	69件套工具组套
	1、14个1/2"方头(12.5mm)套筒8-24mm， 标准棘轮扳手1/2"方头，万向节，加长杆125mm和250mm；4个10mm-19mm深口套筒；15个6mm-21mm的梅开扳手，棘轮扳手10x13mm和17x19mm；5支一字螺丝刀3mm-6.5mm；2支十字螺丝刀PH 1和 PH 2；试电笔；内六角和梅花便携扳手组套(各9件)；老虎钳180mm和水泵钳250mm，石墨手柄榔头(300克)；圆珠笔1支。
	套
	1
	工业

	47
	木工量具五件套装
	1、公制五件套:三角板(铝合金)，中心规(铝合金)，划线笔(不锈钢)，多功能规(参考尺寸:90mm*170mm*1.25mm，不锈钢)，带水平直角尺(铝合金)
2、表面均做阳极化处理。
	套
	4
	工业

	48
	9件套金工套装
	1、套装包含:数显卡尺 0-150mm、千分尺 0-25mm、90°角尺、工业分角器 80*120mm、24片 螺纹规、R规17片、20片塞尺、划线尺、钢直尺150mm
	套
	4
	工业

	49
	百分表
	1、0-10mm/0.01mm
	把
	1
	工业

	50
	强力锁紧机械
万向磁力表座
	1、50kg磁力/220mm
	件
	1
	工业

	51
	磁性V型铁
	1、60KG磁力，适用于机床台面，铸铁平台，划线平台表面配套测量
	套
	1
	工业

	52
	铸铁平台
(0级精度)
	1、材质:HT250，参考规格:400x400mm
	套
	1
	工业

	53
	通用技术
教室安全守则
	1、一套六张，含有车床安全操作规程*1，木工教室安全守则*1，通用技术教师岗位职责*1，铣床安全操作规程*1，通用技术教室学生职责*1，钻床安全操作规程*1，参考尺寸:80*60cm
	套
	1
	工业

	54
	木工工具箱
	1、木工工具箱至少包含:3/4"木工凿子1把；包胶美工刀1把；8"半圆木工锉1把；剪刀1把；0.5KG木柄羊角锤1把；鸟刨1把；手推刨1把；300mm钢角尺1把；芝麻柄6*125+-铬钒钢螺丝刀1把；8"老虎钳1把；3m*12.5mm卷尺1把；3"G形夹1把；有机玻璃钩刀(含两把刀片)1把；锰钢三面齿木工鸡尾锯1把；木工铅笔1支；小水平尺(45°、90°、180°)各1把；墨斗1个；磨刀石1块。
	个
	8
	工业

	55
	电工工具箱
	1、电工工具箱至少包含:5mPVC电工胶布1卷；芝麻柄螺丝批2把(6*100mmPH2#十字一字各1把)；芝麻柄螺丝批2把(5*75mmPH1#十字一字各1把)；芝麻柄螺丝批2把(3*150mmPH0#十字一字各1把)；3m*12.5mm钢卷尺1把；吸锡器1个；剥线钳1把(磨齿剥线钳、剥线经0.6-2.6mm、后面切线功能)；软毛刷1把；焊锡丝1卷(1.0mm FLNX 2.0%)；小钢锯1把(配一根锯条)；测电笔1支；8"活动扳手1把；羊角锤1把(0.25KG钢管柄)；7"钢丝钳1把；6"尖嘴钳1把；7"斜口钳1把；数显万用表1台(3½位手持式，DCV1000V/ACV750V/DCA10A/2MΩ，配电池及表笔)；精密螺丝批，6把/套；电烙铁1把(220V50Hz60W)；美工刀1把；烙铁架1付，内六角扳手1套。
	个
	1
	工业

	56
	金工工具箱
	1、金工工具箱至少包含:7"45#钢丝钳1把；6"45#钢尖嘴钳1把；300mm钢直尺1把；200mm尖头扁锉刀1把；200mm半圆锉刀1把；200mm三角锉1把；200mm圆锉刀1把；200mm划针1把；150mm划规1把；ΦD2mm，L100mm样冲1把；什锦锉，6件/套(轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉)；300g木柄钳工锤1把；0.45kg木柄圆头锤1把；丝锤、扳牙扳手，12件/套；3m*12.5mm钢卷尺1把S；两用扳手，4件/套；内六角扳手，9件/套，1.5-10mm；三叉扳手1套；螺丝刀2把(6*100mm+-PH2)；螺丝刀2把(5*75mm+-PH1)；8"活动扳手1把；6排木柄钢丝刷1把；钢锯架1把；8"铁皮剪1把；自行车钢丝扳手1把；三角尺1把(20*40mm不锈钢)。
	个
	8
	工业

	57
	防割手套
	1、五级防割，材质防割纤维
	副
	8
	工业

	58
	小型医疗箱
	内含:医用纱布块(大号)*10，医用弹性绷带*6，自黏式弹性绷带*1，创可贴*10，医用透气胶带*1，碘伏消毒液*20，医用敷贴(中号)*2，弹力帽*1，三角绷带*1，卡扣式止血带*1，玻璃体温计*1，瞬冷冰袋*1，医用酒精棉片*10，医用烧伤敷料(烫伤膏)*1，急救毯*1，呼吸面罩*1，自吸过滤式防颗粒物口罩*2，圆头剪刀*1，敷料镊子*1，安全别针*10，高频救生哨*1，急救手册*1，健康急救卡*1，售后服务卡*1，急救知识光盘*1，外箱*1，配置清单*1
	个
	1
	工业

	59
	初级木艺资源包I
	1、内含红木片、轻木片、橡皮筋、椴木板、指接木、图纸、分解图。所有课程含操作步骤和视频
	盒
	8
	工业

	60
	中级木艺资源包I
	1、内含绿檀、笔件、椴木板、钟芯、木棒、电池、指接木、黑胡桃木、枫木板、电缆线、图纸、分解图。所有课程包含操作步骤和视频
	盒
	8
	工业

	61
	高级木艺资源包I
	1、内含红檀木、饰品、机芯、木棒、椴木板、指接木板、松木棒、图纸、分解图。
所有课程包含操作步骤和视频
	盒
	8
	工业

	62
	榫卯课程资源包
	1、内含榉木，图纸，清单，所有课程包含操作步骤和视频
	套
	1
	工业

	63
	红夷大炮(资源包)
	1、内含铜棒、铜管、铜片、铜螺丝，木头等。由精致的牛皮纸袋包装而成。带有视频。
	包
	1
	工业

	64
	应用软件兼容系统
	1、支持单机本地部署，不需要使用服务器支持业务运行。
2、支持ARM架构
3、支持兼容外设，包括:数字签名证书Ukey、打印机、扫描仪、加密狗、U盾等。
4、支持文档直接保存在本地电脑中。
5、支持有效解决软件单例问题。
6、支持一键隐藏软件和应用黑名单管理。
7、支持单用户自主安装及卸载软件。
	套
	21
	软件和信息技术服务业

	65
	教师操作台
	1、参考规格:2400*700*850mm，钢木结合，面层材质橡胶木，表面水性漆喷涂。颜色木本色。钢制框架、钢制桌腿。
	张
	1
	工业

	66
	学生桌
	1、参考规格:3000*1200*780mm，桌面厚≥36mm，钢木结合，回字形脚，管材≥30*80mm(可根据需求加大)面层材质橡胶木，表面水性漆喷涂。颜色木本色。钢制框架、钢制桌腿。带抽屉130mm高。2张1500*1200mm的桌面拼起来。含12个抽屉
	张
	4
	工业

	67
	学生凳
	1、参考规格:凳面直径320mm，高度420mm，材质:橡胶木齿接板，卯榫结构，表面环保清漆处理
	把
	40
	工业

	68
	加工操作台
	1、参考规格:1400*700*高度780mm，采用50*50mm方管。台面25mm厚。钢木结合，面层材质橡胶木，表面水性漆喷涂。颜色木本色。钢制框架、钢制桌腿。含抽屉，回型脚
	张
	6
	工业

	69
	多功能组合柜
	下柜体(基础规格)
1.参考尺寸:延米*600*800mm；
2.材质:实木多层板；
3.工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链；
上柜体或展板、展架(基础规格)
1.参考尺寸:延米*450*1200mm；
2.材质:实木多层板；
3.工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链；
4.功能:配备玻璃门，可做文件柜、储物柜等，配置钥匙锁。
	延米
	8.6
	工业

	70
	储物柜
	1、参考尺寸:1000*500*2000mm；
2、材质:实木多层板+钢化玻璃；
3、工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链，
4、功能:可做文件柜，储物柜，配钥匙锁。
	个
	6
	工业

	71
	智能系统控制柜
	1、参考规格:525*150*650mm
2、采用≥0.8mm厚的钢板制作
3、功能按键:箱外设有启动开关，急停开关与电源指示灯。
4、显示屏≥10.1寸人机界面使用密码开机，拥有延时关机功能。
5、机箱内部构件:总断路器(拥有漏电、过载与短路保护功能)/分组断路器(拥有过载与短路保护功能)/PLC智能控制器/无线通讯系统。
6、时序开关:按顺序启动各组学生的电源。
	台
	1
	工业

	72
	多功能
集中控制系统
	1、采用2.4G无线通讯技术，教师和学生之间采用无线通讯，不需要繁琐的接线，只需要220V电源输送到每个学生即可。
2、集中控制系统，可执行各分项分页控制:
升降控制:可以实现单体控制，可以集中控制，可以任意组合控制，可调节学生升降高度；
补光控制:分组控制整室照明，可以任意组合控制；
220V电源控制:控制学生AC220V电源，可以任意组合控制；
低压控制:教室主控，分组控制，可以任意组合控制；
	个
	1
	软件和信息技术服务业

	73
	智能升降电源塔吊
	1、顶部电源模块装置，采用ABS材质，模具一体成型。自动升降系统，自带保护功能。四周带氛围灯设计，模块内预留高压.低压位置，学生可以自主控制升降高度。安装支架:环氧树脂喷涂金属吊杆
2、低压电源模块:1)教师主控型，学生低压电源都可接受主控电源发送的锁定信号，锁定后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生输出电压不能超过教师锁定上限，这样可避免学生的误操作，发挥学生自主性。可以分组或任意组合控制。2)学生电源采用耐磨，耐腐蚀，耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制电容式感应按键，可以随意设置电压与电流，产品采用贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥2吋液晶显示屏，可显示插座电压、电流。3)老师设置升降高度，学生还可通过电源上两个升升降控制按钮，进行升降微调。4)采用220V，多功能安全插座
	个
	12
	工业

	74
	教师工作组合桌
	1、参考尺寸:1600*1600*750mm/1180mm
2、材质:实木多层板+烤漆钢架；
3、工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用实木多层板，PVC直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。
	组
	1
	工业

	75
	教师工作椅
	1、参考尺寸:W590*D630*H980-1080mm
2、材质:黑色PP背筐，固定扶手，高密度海绵
	把
	1
	工业

	76
	3D打印机1
	成型与机械
1、成型技术:熔融沉积成型
2、成型体积≥256mm×256mm×256 mm
3、框架:钢-铝复合一体焊接骨架
4、工具头:全金属热端；喷嘴:不锈钢(默认0.4mm，可选0.2/0.6/0.8mm)；喷嘴最高温度:300°C；挤出机:齿轮硬化钢，内置切刀；最大移动速度:500mm/s；最大加速度:10m/s²；最大熔融流量:28mm³/s
热床与平台
1、面板:低温面板+纹理面板
2、热床最高温度:100°C
耗材支持
1、线径:1.75 mm
2、材料:包括PLA、PETG、TPU、PVA等
3、具备断料及缠丝检测功能，断电记忆及恢复续打功能
传感器与监控
1、摄像头:低帧率 1080p，延时摄影、实时监控、镜头隐私保护盖
2、传感器:喷嘴压力传感器；内置加速度传感器，支持机器振动自动补偿校准；断料/缠丝传感器；门磁开关(开门自动暂停)
冷却系统
1、部件冷却风扇:闭环 PWM 控制
2、热端散热风扇:闭环 PWM 控制
3、风道:双侧对称风道设计，保证高速打印质量
电子与连接
1、主控:双核+ 专用运动协处理器
2、显示屏:≥3.5英寸彩色触控屏240×320
3、通讯:Wi-Fi 2.4 GHz(IEEE 802.11 b/g/n)
4、存储:Micro-SD卡槽(支持≥32GB)
5、切片软件:兼容Cura、PrusaSlicer、SuperSlicer
电源
1、输入:100–240V AC，50/60 Hz
2、最大功率:不低于1300W @ 220V；350W @ 110 V
	台
	6
	工业

	77
	3D打印机2
	成型与机械
1、成型技术:熔融沉积成型
2、成型体积≥256mm×256mm×256mm
3、框架:全钢焊接骨架，铝合金外壳+钢化玻璃前/顶盖
4、工具头:全金属热端，硬化钢喷嘴(默认0.4mm，可选0.2/0.6/0.8mm)；喷嘴最高温度300 °C；硬化钢挤出机构，内置切刀；最大移动速度500mm/s，最大加速度20m/s²；最大熔融流量32mm³/s
热床与平台
1、热床形式:磁吸可弯曲弹簧钢板 + 可更换面板
2、低温面板+工程材料面板
3、热床温度:不低于110°C @ 220V；120°C @ 110 V
耗材与四色系统
1、线径:1.75 mm
2、支持材料:PLA、PETG、TPU、ABS、ASA、PVA、PET、PA、PC、CF/GF 
3、4×4级联，最多16 色/16卷料同时在线
4、自动识别耗材种类、颜色、余量，支持第三方料手动建档
5、密封盒体+干燥剂+湿度传感器，实时显示湿度
6、两级助力送料，缓冲器动态同步挤出机节奏
7、线材里程轮，精确统计用料长度
传感器与监控
1、摄像头:1920×1080
2、门磁开关:开门自动暂停
3、断料检测:缺料/断料自动暂停并提示续打
4、断电续打:电源恢复后自动恢复任务
冷却与环境
1、五路闭环风扇系统:部件冷却风扇；热端散热风扇；主板/驱动散热风扇；腔体恒温风扇；活性炭空气滤芯:吸附VOC，降低异味
电子与连接
1、主控:双核
2、存储:4 GB eMMC + Micro-SD 卡槽
3、通讯:Wi-Fi 2.4/5 GHz
4、远程控制:Windows/macOS/iOS/Android 多端
软件与生态
1、官方切片:中文界面，一键布局、支撑、动态层厚、局部填充
2、兼容第三方切片:SuperSlicer、PrusaSlicer、Cura
3、文件格式:STL/3MF/OBJ 
电源与环境要求
1、输入:100–240V AC，50/60 Hz
2、最大功率:1000 W @ 220 V；350 W @ 110 V
	台
	1
	工业

	78
	应用软件兼容系统
	1、支持单机本地部署，不需要使用服务器支持业务运行。
2、支持ARM架构
3、支持兼容外设，包括:数字签名证书Ukey、打印机、扫描仪、加密狗、U盾等。
4、支持文档直接保存在本地电脑中。
5、支持有效解决软件单例问题。
6、支持一键隐藏软件和应用黑名单管理。
7、支持单用户自主安装及卸载软件。
	套
	23
	软件和信息技术服务业

	79
	教师操作台
	1、参考规格:2400*700*850mm，钢木结合，面层材质橡胶木，表面水性漆喷涂。颜色木本色。钢制框架、钢制桌腿。
	张
	1
	工业

	80
	学生桌
	1、参考规格:3000*1200*780mm，桌面厚≥36mm，钢木结合，回字形脚，管材≥30*80mm，面层材质橡胶木，表面水性漆喷涂。颜色木本色。钢制框架、钢制桌腿。带抽屉130mm高。桌面为分体式 ，2张1500*1200mm的桌面拼起来。含12个抽屉
	张
	4
	工业

	81
	学生凳
	1、参考规格:凳面直径320mm，高度420mm，材质:橡胶木齿接板，卯榫结构，表面环保清漆处理
	把
	7
	工业

	82
	加工操作台
	1、参考规格:1400*700*高度780mm，采用50*50mm方管。台面≥25mm厚。钢木结合，面层材质橡胶木，表面水性漆喷涂。颜色木本色。钢制框架、钢制桌腿。含抽屉，回型脚
	张
	5
	工业

	83
	多功能组合柜
	下柜体(基础规格)
1.参考尺寸:延米*600*800mm；
2.材质:实木多层板；
3.工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链；
上柜体或展板、展架(基础规格)
1.参考尺寸:延米*450*1200mm；
2.材质:实木多层板；
3.工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链；
4.功能:配备玻璃门，可做文件柜、储物柜等，配置钥匙锁。
	延米
	8.6
	工业

	84
	储物柜
	1、参考尺寸:1000*500*2000mm；
2、材质:实木多层板+钢化玻璃；
3、工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链；
4、功能:可做文件柜，储物柜，配钥匙锁。
	个
	5
	工业

	85
	智能系统控制柜
	1、参考规格:525*150*650mm
2、采用了≥0.8mm厚的钢板制作
3、功能按键:箱外设有启动开关，急停开关与电源指示灯。
4、显示屏:≥10.1寸人机界面使用密码开机，拥有延时关机功能。
5、机箱内部构件:总断路器(拥有漏电、过载与短路保护功能)/分组断路器(拥有过载与短路保护功能)/PLC智能控制器/无线通讯系统。
6、时序开关:按顺序启动各组学生的电源。
	台
	1
	工业

	86
	多功能
集中控制系统
	1、采用2.4G无线通讯技术，教师和学生之间采用无线通讯，不需要繁琐的接线，只需要220V电源输送到每个学生即可。
2、集中控制系统，可执行各分项分页控制:
升降控制:可以实现单体控制，可以集中控制，可以任意组合控制，可调节学生升降高度；
补光控制:分组控制整室照明，可以任意组合控制；
220V电源控制:控制学生AC220V电源，可以任意组合控制；
低压控制:教室主控，分组控制，可以任意组合控制；
	个
	1
	软件和信息技术服务业

	87
	智能升降电源塔吊
	1、顶部电源模块装置，采用ABS材质，模具一体成型。自动升降系统，自带保护功能。四周带氛围灯设计，模块内预留高压.低压位置，学生可以自主控制升降高度。安装支架:环氧树脂喷涂金属吊杆
2、低压电源模块:1)教师主控型，学生低压电源都可接受主控电源发送的锁定信号，锁定后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生输出电压不能超过教师锁定上限，这样可避免学生的误操作，发挥学生自主性。可以分组或任意组合控制。2)学生电源采用耐磨，耐腐蚀，耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制电容式感应按键，可以随意设置电压与电流，产品采用贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥2吋液晶显示屏，可显示插座电压、电流。3)老师设置升降高度，学生还可通过电源上两个升升降控制按钮，进行升降微调。4)采用220V，多功能安全插座
	个
	12
	工业

	88
	教师工作组合桌
	1、参考尺寸:1600*1600*750mm/1180mm
2、材质:实木多层板+烤漆钢架；
3、工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用实木多层板，PVC直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。
	组
	1
	工业

	89
	教师工作椅
	1、参考尺寸:W590*D630*H980-1080mm
2、材质:黑色PP背筐，固定扶手，高密度海绵
	把
	1
	工业

	90
	桌面激光切割机
	激光模块
1、激光功率:≥5W
2、激光点直径:≤0.1mm(压缩光斑技术)
3、安全等级:Class 4，支持钥匙开关、急停、倾斜/震动/火焰监测
4、激光模组平均无故障时间MTTF≥10000h
机械与运动
1、工作幅面:≥400mm×370mm
2、Z轴行程:≥30mm(支持扩展至≥70mm)
3、最大运行速度:≥400mm/s(空程)
4、重复定位精度:±0.01mm
5、传动方式:X/Y 轴同步带，Z 轴梯形丝杆
6、机身材质:主要结构为铝合金型材
加工能力
1、椴木板≥4mm一次切断(设备额定功率下)
2、亚克力≥3mm 一次切断(设备额定功率下)
3、皮革≥2mm 一次切断(设备额定功率下)
4、雕刻:支持256级灰度、抖动、点阵、矢量、G-code 路径
对焦与定位
1、配快速对焦装置，支持手动微调；具备红光指示定位功能，定位误差≤0.5mm
旋转附件
1、滚轴旋转:直径3–198 mm，长度不限
2、抓盘旋转:直径0–100 mm，带可换软爪
3、球体旋转:直径25–100 mm
4、环形旋转:戒指/手镯直径11–70 mm
5、旋转精度:≤0.5°
6、接口:USB-C 5V供电，随附≥1.5m数据线
格式
1、支持文件:SVG、DXF、PNG、JPG、BMP、G-code、NC
2、无线传输:Wi-Fi(官方软件内一键发送)+TF卡离线运行
电源
1、输入:100–240V AC，50/60Hz，输出12V 5A
	台
	2
	工业

	91
	激光切割机
折叠外罩
	[bookmark: OLE_LINK2]1、与桌面激光切割机(工作幅面:≥400mm×370mm)配套使用
2、具备防尘、防烟、防激光散射、降低噪声、提升抽风效率功能
3、框架:Φ≥10mm 玻璃纤维杆+ABS 接头，免工具快拆/快装
4、外罩:≥600D阻燃牛津布+PU 涂层，表面耐温≥150°C，内层设铝箔反射层
5、观察窗:双层防激光橙红色聚碳酸酯，厚度≥3mm ，光密度(OD≥4 @ 445～460nm)
6、进出风口:顶部Φ100mm圆形法兰，可对接Φ100mm风管或配套烟雾净化器；左右两侧磁吸帘
7、底部:四周魔术贴+松紧带，与蜂窝板/铝板平台紧密贴合，不漏烟
8、尺寸
展开外参考尺寸:长 650mm×宽620mm×高350mm
折叠后参考尺寸:长 650mm×宽620mm×高45mm
9、包含:折叠外罩主体(已预装观察窗、法兰、磁吸帘)、Φ100mm风管转接头+2个抱箍、4×ABS地钉(防止轻质机身移位)、快速安装卡(30秒折叠/展开示意图)
	个
	2
	工业

	92
	应用软件兼容系统
	1、支持单机本地部署，不需要使用服务器支持业务运行。
2、支持ARM架构
3、支持兼容外设，包括:数字签名证书Ukey、打印机、扫描仪、加密狗、U盾等。
4、支持文档直接保存在本地电脑中。
5、支持有效解决软件单例问题。
6、支持一键隐藏软件和应用黑名单管理。
7、支持单用户自主安装及卸载软件。
	套
	23
	软件和信息技术服务业



科技活动室设备及家具(预算金额及最高限价:296.562万元)
	序号
	标的名称
	技术规格
	单位
	数量
	中小企业划分标准所属行业

	1
	储物架
	1、参考规格:1000*600*2000mm；钢木结合，整体框架采用钢制方管焊接。
2、结构:上部参考规格:1000*600*1200mm，中间两个隔板，顶板和中层隔板用实木板，下部参考规格:1000*600*800mm，实木对开门，内置一块活动隔板。实木为橡胶木
	个
	7
	工业

	2
	文件柜
	1、参考尺寸:900*400*2000mm；
2、材质:实木多层板+钢化玻璃；
3、工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链，
4.功能:可做文件柜，储物柜，配钥匙锁。
	个
	4
	工业

	3
	学生桌
	1、参考规格:1200*600*780mm，桌面厚≥36mm，钢木结合，回字形脚，面层材质:橡胶木，表面水性漆喷涂。颜色木本色。钢制框架、钢制桌腿。带抽屉及柜体，130mm高
	张
	12
	工业

	4
	学生椅
	1、椅面参考尺寸:400mm*350mm(坐高380mm)；人体工学设计，一次成型的双壁座椅壳面，气垫塑胶材质；框架采用22/2.5mm的圆形钢管。椅脚带塑胶防滑保护垫。椅背下端开孔设计方便学生搬动携带座椅，也可把座椅倒挂在学生桌面。座椅倒扣在地面可以承受2位成年人站立在上面而不会破损。椅背下端变窄弧线设计，可以反面乘坐。最多可以7张层叠堆放。
	把
	24
	工业

	5
	可移动操作台桌
	1、参考尺寸:W2400*D1200*900mm
2、材质:刨花板+塑料收纳盒，
3、工艺:桌面采用E0级≥25mm厚环保饰面刨花板，PVC同色封边，桌面围板高出桌面80mm，桌面为操作台用途。桌下为2个相同储物柜，旋转180°放置，采用16mm厚饰面刨花板，PVC同色封边；每个储物柜两面设有3个高约105mm的小收纳盒和1个高约230mm的大收纳盒，设有1个带门储物柜和2个敞格，带门储物柜门板采用优质缓冲铰链，采用推弹式开门方式。收纳盒放置在铝槽上，铝槽靠人一端安全圆角，起到防磕伤作用。收纳盒推拉顺畅。底部采用带刹车的工业轮。
4、功能:桌下柜储物功能多样。
	张
	1
	工业

	6
	多功能组合柜
	下柜体(基础规格)
1、参考尺寸:延米*600*800mm;
2、材质:实木多层板；
3、工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链；
上柜体或展板、展架(基础规格)
1、参考尺寸:延米*450*1200mm；
2、材质:实木多层板；
3、工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链；
4、功能:配备玻璃门，可做文件柜、储物柜等，配置钥匙锁。
	延米
	12
	工业

	7
	智能系统控制柜
	1、参考规格:525*150*650mm
2、采用了≥0.8mm厚的钢板制作
3、功能按键:箱外设有启动开关，急停开关与电源指示灯。
4、显示屏:≥10.1寸人机界面使用密码开机，拥有延时关机功能。
5、机箱内部构件:总断路器(拥有漏电、过载与短路保护功能)/分组断路器(拥有过载与短路保护功能)/PLC智能控制器/无线通讯系统。
6、时序开关:按顺序启动各组学生的电源。
	台
	1
	工业

	8
	多功能
集中控制系统
	1、采用2.4G无线通讯技术，教师和学生之间采用无线通讯，不需要繁琐的接线，只需要220V电源输送到每个学生即可。
2、集中控制系统，可执行各分项分页控制:
升降控制:可以实现单体控制，可以集中控制，可以任意组合控制，可调节学生升降高度；
补光控制:分组控制整室照明，可以任意组合控制；
220V电源控制:控制学生AC220V电源，可以任意组合控制；
低压控制:教室主控，分组控制，可以任意组合控制；
	个
	1
	软件和信息技术服务业

	9
	智能升降电源塔吊
	1、顶部电源模块装置，采用ABS材质，模具一体成型。自动升降系统，自带保护功能。四周带氛围灯设计，模块内预留高压.低压位置，学生可以自主控制升降高度。安装支架:环氧树脂喷涂金属吊杆
2、低压电源模块:1)教师主控型，学生低压电源都可接受主控电源发送的锁定信号，锁定后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生输出电压不能超过教师锁定上限，这样可避免学生的误操作，发挥学生自主性。可以分组或任意组合控制。2)学生电源采用耐磨，耐腐蚀，耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制电容式感应按键，可以随意设置电压与电流，产品采用贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥2吋液晶显示屏，可显示插座电压、电流。3)老师设置升降高度，学生还可通过电源上两个升升降控制按钮，进行升降微调。4)采用220V，多功能安全插座
	个
	7
	工业

	10
	积木数字舵机
(竞赛版)
	1、采用精简舵机控制指令集，兼容业内公用的舵机控制协议；
2、采用IIC/UART复合硬件接口设计，能同时支持IIC接口与UART双线接口，接入主机后，能自动识别IIC接口信号与UART接口信号。
3、带角度反馈与零位修正功能，舵机的一致性好；
4、采用磁编码传感器，360度全角度范围控制，无控制盲区、无磨损；
5、可设置为舵机模式、减速电机模式、编码电机模式，多种工作模式满足不同的需要；
6、高精度全金属齿，采用钕铁硼强磁马达；
7、锁位准确，无抖动，无过冲，具过流与堵转保护。
	个
	15
	工业

	11
	积木减速电机
(竞赛版)
	1、工作电压范围:4.8V～8.4V(DC)
2、转速:200rpm±10% (at 8.4V)  
3、空载电流:≤420mA
4、负载电流:≤1.5A
5、堵转扭矩:≥2 Kgf.cm(AT:8.4V)            
6、齿轮箱采用高精度全金属齿           
7、增量式编码输出(AB相)
	个
	15
	工业

	12
	大型积木减速电机(带编码版)
	1、电压范围:6V-8.4V(DC)
2、额定电压:7.4V
3、空载电流:≤150mA
4、空载速度:200rpm±10%
5、堵转电流:≤2.0A
	个
	15
	工业

	13
	小型舵机
	1、额定电压:5V
2、编码精度:360/圈
3、最大速度:60rpm±10%
4、齿轮材质:全金属齿轮组
5、保护类型:堵转保护+离合保护
6、通讯方式:IIC通讯
7、连接端口:6P-1.25mm
	个
	15
	工业

	14
	人工智能创新
挑战赛场地包
	1、能搭建2026超级轨迹赛道具包，满足全国青少年人工智能创新挑战赛2026年机器人工程设计专项赛竞赛要求
2、处理器:≥32位双核处理器，外扩8MB SPI FLASH。
3、接口:满足不少于1路RJ11 OID传感器专用接口，不少于2路RJ11传感器接口，不少于2路带驱动马达接口；
4、支持蓝牙；支持电源电压测量；支持USB-typeC接口。
5、显示模块:内置5*7 LED点阵显示模块。
6、积木结构件:孔距采用标准10mm积木，支持无螺丝拼装搭建；数量:≥900个积木件，种类≥40种。
	套
	4
	工业

	15
	机器人工程设计
专项赛拓展包
	1、配合主控制器能搭建2026超级轨迹赛竞赛机器人，符合全国青少年人工智能创新挑战赛2026年机器人工程设计专项赛竞赛要求
2、外观:全部带ABS一体外壳
3、接口:RJ11接口
4、类型及数量:中型积木减速电机≥2个；大型积木减速电机≥2个；小型舵机≥1个；小型光电传感器≥3个；智能寻迹卡，支持RJ11接口≥1个；
5、积木结构件:积木件≥400个；孔距:采用标准10mm积木，支持无螺丝拼装搭建
竞赛专用轮胎组件(7020轮胎两个)
6、配有1个套装塑料箱。
	套
	10
	工业

	16
	轨迹道具场地包
	1、能搭建2026超级轨迹赛道具包，满足2026年超级轨迹赛竞赛要求
2、处理器:≥32位双核处理器，外扩8MB SPI FLASH。
3、接口:满足不少于1路RJ11 OID传感器专用接口，不少于2路RJ11传感器接口，不少于2路带驱动马达接口；
4、支持蓝牙；支持电源电压测量；支持USB-typeC接口。
5、显示模块:内置5*7LED点阵显示模块。
6、IC读卡模块(积木版):采用电子件全部带ABS一体外壳；支持标准的RJ11接口。
7、积木结构件:孔距:采用标准10mm积木，支持无螺丝拼装搭建；数量:≥700个积木件，种类≥30种。
	套
	4
	工业

	17
	青科赛场地包
	1、能搭建2026超级轨迹赛道具包，符合2026年青科赛竞赛要求
2、积木结构件:孔距:采用10 毫米积木；数量:≥300个积木件，种类≥40种；50mm红色沙包≥10个，50mm蓝色沙包≥10个，正12面体≥10个；
3、场地:赛台:由塑料部件拼接而成，含有方形底板、档板、转角、两格实销等；其中:围板*48；转角*4；30*30底板*40；2格实销(若干)；最大可以搭建2.4*1.5米尺寸的拼接赛台
4、场地贴纸≥3张。
	套
	4
	工业

	18
	航天道具场地包
	1、能搭建2026超级轨迹赛道具包，符合2026年全国青少年航天创新大赛竞赛要求
2、积木结构件:孔距:采用10 毫米积木，支持无螺丝的搭建设计；数量:≥600个积木件，种类≥40种；辅助结构部件≥7 类；传动配件≥5种
3、连接件:用于连接、紧固的各种销与连接件≥16种，有丰富的搭建方式且易于实现。
	套
	4
	工业
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	智能循迹模块
	1、标准RCU通用电话线接口；
2、工作电压5V；
3、可以切换7种不同的颜色，具有一定抗环境光的功能；
4、内置蜂鸣器；
5、具备自动设置参考与手动设定参考值功能，可以读取每路传感器的模拟数值和与参考值的判断值；
6、具有高速I2C接口，支持固件升级；
7、模块最佳高度为板顶离地面14mm，最高不要高于30mm。
	个
	15
	工业
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	教育系统套装
	1、接收锂电池或外接电路的供电，并通过连接线给传感器或电机供电。
2、具有存储功能，可以将编译好的程序下载到主控器上。
3、可通过在线或离线方式执行编译好的程序，并对不同端口的传感器或电机传输工作信号。
4、内置蓝牙模块、声敏传感器和蜂鸣器，以及≥16MB存储空间的MP3播放器:
	套
	15
	工业
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	锂电池
	1、给主控器供电，并可外接电路通过主控器进行充电。
2、标称电压:7.4V
3、充电电压:8.4V
4、容量≥2000mAh
5、保护功能:带短路保护
	个
	10
	工业
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	轮子
	1、轮胎组件(7020轮胎两个)
	个
	15
	工业
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	AI垃圾分类机器人
	控制器
1、处理器:≥8核处理器，≥16GROM，2GRAM；
2、液晶屏:≥4吋ISP屏幕，可显示中文；
3、电源:支持锂电池；
4、接口:≥8路及以上RJ11传感器接口，≥4 路专用马达接口。
5、其他:内置蓝牙模块；内置程序存储器；可播放音乐。
电子件
1、摄像头:≥1个，标准RCU通用电话线接口；有效视角80”，≥25FPS，≥680x480PX
2、最大传输距离≥50m。
3、舵机:≥2
积木件
1、积木件数量≥100个；种类≥10种
2、孔距:支持10毫米积木，支持无螺丝拼插搭建；
功能要求
1、可搭建AI垃圾分类机器人，经过训练后机器人可自动识别可回收垃圾、餐厨垃圾、有害垃圾、其它垃圾。
	个
	1
	工业
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	AI投篮机器人
	主控器
1、处理器:32位ARM处理器，
2、存储:内置≥16MB程序存储器
3、接口:≥10以上接口(含马达及传感器)，采用RJ11标准通讯接口
4、显示屏:液晶显示屏；≥2.4 英寸；支持中文显示
5、MP3:支持MP3播放；≥16MB 音乐存储器 
6、下载:支持支持 U 盘程序下载，支持蓝牙，支持无线程序传输及下载；
7、充电:支持内置锂电池；
8、蓝牙:内置蓝牙模块，支持蓝牙程序下载；
9、其他:支持电源电压测量、支持音量测量模块
电子部件
1、外观:采用ABS一体外壳，支持RJ11接口；
2、传感器类型及数量:碰触传感器≥2；专用伺服电机:大型伺服电机≥2个；
积木结构件
1、积木件数量≥500个；种类≥85种
2、孔距:支持10 毫米积木，支持无螺丝拼插搭建；
3、种类:含传动结构件、连接销、积木面板、梁、轮胎(不少于2个，连接孔为十字结构)等；可实现多种传动方式。
软件
1、机器人编程软件同时支持图形化编程和代码编程方式；
2、支持移动客户端APP 的程序编写；且APP内可提供3D搭建图
3、控制器支持Python语言，支持直接运行.py文件与.bin文件。
4、课程:≥80节课；
	个
	1
	工业
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	AI风暴套装
	1、控制器处理器:≥8核处理器，≥16GROM，2GRAM；液晶屏:≥4吋ISP屏幕，可显示中文；电源:支持锂电池；接口:≥8路及以上RJ11传感器接口，≥4 路专用马达接口。其他:内置蓝牙模块；内置程序存储器；可播放音乐。
2、电子部件传感器:碰触传感器、彩灯、光电、超声测距、 WIFI摄像头等；电机:大型伺服电机 、中型伺服电机；积木结构件积木件数量≥1000个；种类≥80种孔距:支持10 毫米积木，支持无螺丝拼插搭建；积木种类:含传动结构件、连接销、积木面板、梁、轮胎(≥2个，连接孔为十字结构)等；可实现多种传动方式。轮胎:两个宽轮胎环保无异味，耐磨性高；
3、软件:同时支持图形化编程和代码编程方式；
4、课程:配有内容丰富的课程。
5、人工智能功能支持≥8种，包括但不限于人体姿态识别、人脸检测、物体识别、物体检测、二维码识别、颜色识别、语音识别、文字识别、手势功能、物体追踪、物联网、AI大模型等。
	套
	5
	工业
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	零部件包
	1、积木件≥400个；孔距:采用标准10mm积木，支持无螺丝拼装搭建
	包
	15
	工业
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	桌面级AI人形
机器人教学套件
	1、课程配备专门为中小学生设计的小型人形机器人，并搭载大型3D图形化编程系统的同时，对原有舵机进行升级，实现能够通过3D可视化的界面与图形化编程的方式对人形机器人进行动作编辑，通过可以用编程的方式控制机器人做不同的动作。 
2、课程有助于检验与提高机器人阶段学习，提升逻辑分析能力、培养学生冷静，严谨面对问题的目的。
3、AI人形机器人课程适配人工智能，配备AI智能终端，通过使用AI智能终端，能够实现和阿里巴巴通义千问大语言模型对话，语音控制人形，学习相关的人工智能知识。
4、AI人形机器人课程创新融合通义千问大模型与人形机器人，探索AI世界，学习大模型原理应用，通过操控机器人完成任务。培养逻辑思维、编程能力与创新意识。
5、配套课程不少于14节。课程内容包括AI人形机器人搭建、3D动作设计、AI智能终端编程、人形机器人语音控制、表演设计等。
	套
	4
	工业
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	人工智能进阶
教学套件(入门)
	器材课程要求
1、体系化python代码编程课程≥24节，图形化编程≥15节。课程专为本器材设计开发。
[bookmark: OLE_LINK11]机器人要求
1、多拟态AI机器人，包含结构件、执行件和主控。配合3D动态图纸和可视化编程，趣味性的学习加动手操作，课程不少于15主题、30课时学习。
2、平台同时能运行多个算法模型。
3、编程平台开放python sdk，配合第三方python工具实现开放编程。
4、≥26个种类，≥58个零件，可构建主流机器人形态，可搭建变形工程车、机械臂、麦轮车至少三种形态；
5、多功能控制器:配置≥3麦阵列麦克风，喇叭模块，触控显示屏，≥9轴陀螺仪，开源接口等，可以实现自然语音交互、机器人运动控制等功能，多个模块接口，实现设计程序运行；
6、智能语音:本地VAD、在线ASR和在线TTS语音功能、NLP功能、3麦降噪、响度检测；
7、机器视觉:单、双轨车道识别、二维码识别、AprilTag定位识别、交通标志识别、车牌识别、颜色识别、自定义颜色识别、人脸识别、人脸特征(口罩、情绪、性别)识别、人体姿态识别、文字识别、手势识别、自定义模型训练CNN、Wi-Fi图传、识别结果图传；
8、运控算法:自适应算法、麦轮运控算法、机械臂算法、里程算法。
9、主芯片参数如下:内存:≥32GB；NPU:≥1 TOPS；闪存:≥4GB。
10、舵机参数如下:最大扭矩:约13.0kgf.cm；最大转速:≥60RPM ；控制精度:空载1°，带载2°；角度范围:0～360°
11、减速电机参数如下:最大扭矩:约2.0kgf.cm；最大转速:≥360RPM。
12、摄像头模组参数如下:视场角:106°；像素:1M。
13、测距模组参数如下:检测距离:4-200cm；工作波段:940nm。
14、蓝牙手柄参数如下:频率范围:2.400~2.4835GHz；蓝牙版本:蓝牙4.0。
	套
	4
	工业
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	人工智能进阶
教学套件(高级)
	课程要求
[bookmark: OLE_LINK9]1、使用仿生狗智能机器人作为教具，学习仿生狗的基本控制，包括移动、舞蹈表演、动作仿生模拟、位姿变化控制与分析等内容。课程中使用python语言编程，通过AI算法控制，实现了交互算法和智能分析等功能。课程围绕Python语言及人工智能应用，学习实践人脸识别、AI对话、情绪分析和智能机器人的功能等。python编程课≥30节。
机器人要求
1、≥十二自由度机器人
2、支持背部搭载机械臂和末端夹爪
3、内置控制器
4、支持全向移动、六维姿态控制。
5、摄像头:≥500万像素
6、屏幕:≥2.0吋 320*240像素全彩IPS
7、材质:身体为1mm航空铝材，腿为ABS工程塑料。
8、麦克风:双MEMS数字麦克风
9、喇叭:≥8欧
10、AI模组要求:支持H.265 (HEVC) (最高支持4Kp60解码)，H.264(最高支持1080p60解码， 1080p30编码)、OpenGL ES 3.0 graphics、4个可编程按键、Micro Hdmi视频输出接口、Type-C USB接口、PH2.0 4PIN串口通信及电源接口
11、电池:18650标准，≥2500毫安3C放电
12、人工智能课程要求:学习人工智能的基础理论知识，了解常见的人工智能框架，学习人脸检测、物体分类、语音识别、声音控制、图像识别、年龄及性别识别等。
13、舵机要求:总线串口舵机；输出扭矩:2.3KG•CM；转速(S/60°):0.1 S/60°；角度范围:支持0-300°；伺服舵机具有关节角度回读功能，可用于示教编程。
14、IMU姿势自稳:通过IMU获得的姿态数据，采用闭环控制的方式，无论平面如何晃动，机器狗都保持稳定。
15、整机六自由度姿态控制:支持足尖不动的情况下，实现身体六个自由度的运动控制。
16、IMU姿势柔顺:支持通过IMU获得的姿态数据，闭环控制实现机器狗可以实适应外力，调整到手掰动的目标姿态，实现示教功能。
17、用户通讯与二次编程接口:开放底层串口协议，用于二次开发和验证。
18、运动步态规划:支持机器狗低中高三种姿势匹配三种速度，采用不同的步态策略和规划算法
19、运动学与动力学仿真接口:在ros环境下，支持在rviz和gazebo平台上进行运动学与动力学仿真。
20、全向运动控制:具有≥15个主动关节，支持通过运动学解耦实现机器狗前进平移转动全向运动，并支持多个方向的运动叠加。
	个
	4
	工业
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	人形机器人
	1、内置100Tops算力的拓展坞，可二次开发，含AI算法及技术支持 
2、膝关节最大扭矩升级至120N.m 
3、手臂最大负载升级至3kg 
4、支持高层和低层的二次开发 
5、提供技术支持服务，开发手册及生态支持 
6、整机自由度≥23个 
	台
	1
	工业
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	人形机器人二次开发辅助套组1
	1、线上课程参数，总课时:线上理论课时≥20 课时；
阶段1:为机器人学问题建模，描述机器人自身状态及与环境的关系(位形空间)
阶段2:学好数学模型，任何场景都能描述(旋转矩阵，齐次变换，指数表示法)
阶段3:机械臂研究中的前向运动学和逆向运动学
阶段4:以移动机器人为例，学习运动规划问题(路径规划，轨迹生成，路标导航)
2、线下实训:1)实训项目数量:不少于9个分级实操项目，从坐标系变换→正逆运动学→轮式机器人自主导航；2)实训交付物料:活页式实训指导手册、完整工程源码、实训考核评分标准；3)实训输出要求:学员独立完成地图构建、路径规划仿真项目，生成可运行ROS 节点；4)线下配套教具方案:轮式机器人仿真实训案例、运动学计算实操模板。
	套
	1
	工业
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	人形机器人二次开发辅助套组2
	1、线上课程参数，总课时:线上理论课时≥16课时；
2、系统掌握硬核技术:从运动控制的强化学习算法到定位导航的路径规划逻辑，再到自主探索与 VLN，彻底搞懂人形机器人核心技术链路。不仅学会 PPO 算法调优、YOLO 目标检测识别、Fast-LIO2 建图、TarePlanner 和 FarPlanner 自主探索，更能贯通从理论模型到实际应用的技术脉络。
3、从仿真到部署实践:亲手搭建仿真环境、调试算法参数。在行走控制、导航规划、动态避障、自主探索、足球对抗等复杂任务中打磨技术落地能力，积累解决实际工程问题的一手经验。
4、构建跨界技术视野:打破学科壁垒，将机器人学、强化学习和 SLAM 等知识融会贯通，掌握应用开发框架(如 ROS、Isaac-Gym、Mujoco、Gazebo)的应用逻辑，培养从系统角度拆解复杂问题的思维模式。
线下实训技术参数:
5、实训项目:包含关节调试、步态生成、平地 / 斜坡行走、视觉避障的实训项目。建议项目一:仿真环境下人形机器人双足运控系统搭建，项目二:室内室外多仿真场景下，基于Lidar的仿真环境建图、定位、规划、避障、探索的全流程实践，项目三:RoboCup仿真赛，基于YOLOv11的自定义类别检测识别追踪、空间视觉定位、踢足球任务实践，项目四:大模型赋能人形机器人前沿追踪与解密。
核心实训技术点:22 自由度机器人运动控制、FSR 足底力反馈、V-SLAM 环境建图、平衡恢复算法调试；
6、实训交付:人形机器人三维模型文件、步态参数可调工程、故障排查实训案例；
实操考核标准:可完成上下台阶、自主避障综合人形机器人实训大作业。
	套
	1
	工业
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	人形机器人二次开发辅助套组3
	1、线上课程参数，总课时:线上理论课时≥73课时；
2、深入基础:讲解语法细节，多角度理解什么是C++？掌握语法背后的底层原理，从类型到语句渐进学习语法细节
3、高效编程:探索现代C++，理解现代C++的动态内存分配技术，熟练使用序列与关联容器，掌握泛型算法与Lambda表达式
4、拓展范式:丰富编程思路，全面理解面向对象编程思想，掌握元编程的编程范式，学习其他的工具和技术
5、线下实训:实训编程项目≥10 个，全部贴合机器人底层实时控制场景；
6、实训内容:机器人驱动程序编写、多线程传感器数据采集、ROS2 节点通信、内存优化；
7、线下配套:统一标准化 CMake 工程模板、代码自动评分脚本、编程错题集；
8、实训成果:学员独立编写可运行机器人底层控制 C++ 程序。
	套
	1
	工业
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	应用软件兼容系统
	1、支持单机本地部署，不需要使用服务器支持业务运行。
2、支持ARM架构
3、支持兼容外设，包括:数字签名证书Ukey、打印机、扫描仪、加密狗、U盾等。
4、支持文档直接保存在本地电脑中。
5、支持有效解决软件单例问题。
6、支持一键隐藏软件和应用黑名单管理。
7、支持单用户自主安装及卸载软件。
	套
	25
	软件和信息技术服务业
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	模块化机器人
人工智能竞赛套装
	1、包含但不限于核心控制模块2个、驱动球模块≥10个、延长杆模块≥8个、车轮模块≥6个、机械手模块≥4个、测距模块≥2个、基座配件≥2个、固定配件≥1个、加固配件≥10个、机械抓手模块≥4个、气动吸盘模块≥2个，压力足底模块≥6个、充电线≥1根、说明书至少1份、课程至少1套、教师管理平台系统分发学习账号至少30个
2、软硬件之间可实时同步结构、状态，呈现三维结构模型，支持0代码情况下的编程模式，也可以进行图形化编程、Python代码编程
3、各结构之间以卡扣的形式进行连接，具有稳定机构，无棱角具有安全性能
4、支持PC端操作系统软件、移动端系统软件Android、IOS教育版系统软件
5、单模块说明:
【核心控制模块】:各模块的指令控制中心，可连接移动设备，接收的控制指令，核心控制模块同时负责为其他模块供电，带有圆形屏幕分辨率≥640*527，上下两个连接面，带有单声道扬声器。
【运动驱动模块】:驱动模块是机器人的“关节”，用于驱动机器人运动，上下半球可实现高精度伺服运动，尺寸≤55mm(直径)伺服精度 2°，最大旋转速度≥216°/s，电机额定功率≤2.64W，拼接指示灯上下半球各两个。
【连接延长模块】:是机器人的“骨骼”，用于拼接机器人的身体四肢，实现模块间的刚性结构拼接。延长模块带有条形指示灯，RGB 混色，上下各1个拼接口，重量≤57g。
【轮毂模块】:仿车轮外形，用于带轮子机器人构型搭建，最大转速≤4.5 r/s，直径 ≤83.8mm，重量≤140g，电机额定功率≤2.4W，最大转度≤4.5圈/s，拼接卡扣位置1个，环形指示灯白/红双色。
【底座模块】:作为机械臂类构型的位置固定配件，可将机器人固定在水平面上，
【手机/相机支架模块】:作用是将手机、运动相机固定在机器人构型上，2个可调节自由度，万向节底部调节范围 0°~180° ，主体左右旋调节范围<-90°~90°>，带有1个拼接接口
【锁定模块】:用在两模块拼接口中间，加强模块间拼接的稳定性，规格尺寸
【机械抓手模块】:作为机器人的执行模块，用于物体的抓取，重量≤98g，最大抓取重量≤250g，最大抓取宽度≤6cm。
【红外线传感器模块】作为机器人的传感模块，用于检测与前方物体的距离，2个可调节自由度，检测范围2-100cm，底部万向节调节范围0°~180°，主体左右旋调节范围-90°~90°。
【课程】课程包含100课时电子版课程、及示例视频课程，程利用不同梯度的课程，以培养学生创新力和逻辑思维能力为核心，将机器人和人工智能所涉及到的理论知识结合模块化机器人、图形化编程通过项目式式的课程、自主发挥的游戏互动环节、综合/开放的阶段任务挑战赛等。
【教育版软件】围绕机器人使用建立，支持widows、Android、IOS等系统安装使用
#所投机器人的基础模块由单个球体构成，具有可活动的半球结构，每个基础模块外观完全相同且内部都带有伺服电机(提供该项功能证明材料并加盖投标人公章) 
#提供第三方检测机构出具的设备的检测报告复制件并加盖投标人公章
	套
	2
	工业
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	细胞机器人
高级套装
	1、包含至少核心模块≥1个、基础模块≥14个、轮子≥4个、夹子≥2个、X-模块≥1个、蓝牙模块≥1个、传感器≥1套(含红外线传感器≥2个、超声波传感器≥2个、RGB灯≥1个、吸盘套件≥1套)、充电器≥1个、连接线≥1套
2、核心模块通讯模式为2.4G technology(IEEE 802.15.4)，内置≥1700mAH可充电锂离子聚合物电池，供电电压为12V，主控芯片，128K字节Flash模块间连接采用卡扣式拼接设计，接口间对齐相交旋转即实现拼装
3、伺服旋转模块，转速＜24rpm，力矩≤30kg.cm，通讯模块为:2.4G technology，具有速度环、角度位置环且拥有鲁棒性的伺服控制系统，伺服精度为±0.5°具有八个相互连接面，可与基础模块及传感器连接。同步模型显示，实时演示硬件搭建及运动状况
4、基础模块内置伺服器，转速＜24rpm，力矩≤30kg.cm，通讯模块为:2.4G technology(IEEE 802.15.4)，具有3级流水线的MCU伺服系统，伺服精度为±0.5°具有八个相互连接面，可与基础模块及传感器连接。                                            
5、模块间采用 2.4G 无线通信技术多软件平台支持(Windows，iOS，Android)
可实现对单个模块的角度，转速的精准控制
6、同步模型显示，实时演示硬件搭建及运动状况
7、轮毂模块内置电机，电压为12V，速度传感器调速，转速≤250rpm(直线速度2m/s)
8、吸盘套件最大垂直吸力≤100N，C型钩最大夹合力:100N，C形钩最大加持距离≤40mm
9、红外传感器模块重量≤35g，具有双自由度，供电电压为12V，蓝牙/有线通讯
超声波传感器模块重量≤65g，具有双自由度，最大检测距离≤3cm
10、吸盘套件重量为160g，具有双自由度，吸力≤50kpa
11、LED模块重量≤65g，具有双自由度。
12、通讯模块通讯协议为蓝牙4.0，USB接口，提供至少64节课程 
13、可实现对单个模块的角度，转速的精准控制，在软件中可以进行与事物同步的三维模型来显示模块拼接方式与伺服姿态，拥有拼接引导模式能够引导用户拼接指定构型；                                                                                    
#可在0代码的情况下对设备进行角度转速等运动编程和控制，同时硬软件实时同步反馈，动作可记忆，支持图形化编程模式，python实时编译(提供该项功能证明材料并加盖投标人公章) 
#提供针对本项目出具的原厂售后服务承诺函复制件并加盖制造商公章
	套
	1
	工业

	37
	模块化
机器人竞赛场地
	1、场地整体参考范围长≥100cm、宽≥350cm，材质为喷绘图，⽩边宽≥2cm，数量为至少1张；
2、外围有围板至少一套，围板高度≥20cm
3、有障碍台阶道具至少1套，分两层，低层台阶长≥60cm、宽≥30cm、高≥6cm，高层台阶尺寸长≥60cm、宽≥30cm、高≥12cm
4、圆桶道具至少1个，高≥10cm、直径≤30cm
5、立方泡沫得分道具至少8个，整体尺寸≤50x50x50mm
	套
	1
	工业

	38
	办公桌
	1、参考尺寸:1400*700*750Hmm，钢制框架，采用≥25*50mm方管，壁厚≥1.5mm，口型脚。很亮采用≥25*50mm方管，壁厚≥1.2mm。桌面为E0级三胺板材，板厚≥25mm。四周PVC封边。桌面带线孔。配一个移动矮柜，带圆孔锁。矮柜参考规格400*600*650Hmm。桌面配前挡板，板厚≥18mm。
	张
	4
	工业

	39
	办公椅
	1、参考尺寸:W590*D630*H980-1080mm
2、材质:PP背筐，固定扶手，高密度海绵
	把
	4
	工业

	40
	教研讨论座椅
	1、参考尺寸:1560*860mm，材质:采用海布料+实木沙发框架，主体榫结构，木材含水率及吸水膨胀率达到国家标准，不易变形材质坚硬，刚性强，经过干燥，防腐、防虫处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，高弹性高密度环保一次成型海绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充。
	个
	1
	工业

	41
	文件柜
	1、参考尺寸:900*400*2000mm；
2、材质:实木多层板+钢化玻璃；
3、工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链，
4、功能:可做文件柜，储物柜，配钥匙锁。
	个
	19
	工业

	42
	水盆柜
	1、水盆柜参考尺寸:延米*600*(750-850)mm，含水龙头，柜体采用木纹防火饰面板，人造大理石台面
	延米
	1.6
	工业
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	储物柜
	1、参考尺寸:1000*500*2000mm；
2、材质:实木多层板+钢化玻璃；
3、工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链；
4、功能:可做文件柜，储物柜，配钥匙锁。
	个
	5
	工业

	44
	多功能组合柜
	下柜体(基础规格)
1.参考尺寸:延米*600*800mm；
2.材质:实木多层板；
3.工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链；
上柜体或展板、展架(基础规格)
1.参考尺寸:延米*450*1200mm；
2.材质:实木多层板；
3.工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链；
4.功能:配备玻璃门，可做文件柜、储物柜等，配置钥匙锁。
	延米
	6
	工业

	45
	学生操作台1
	1、参考规格:1000*1000*780mm，钢木结合，面层材质橡胶木，厚≥25mm，表面水性漆喷涂。颜色木本色。钢制框架、钢制桌腿。
	张
	4
	工业

	46
	学生操作台2
	1、参考规格:2400*1200*780mm，钢木结合，面层材质橡胶木，厚≥25mm，表面水性漆喷涂。颜色木本色。钢制框架、钢制桌腿。
	张
	1
	工业

	47
	学习凳
	1、参考规格:315*335*440-600mm 
2、凳面成型参考尺寸315*335*135mm，凳面采用≥5mm厚PP工程塑料注塑成型，整体造型符合人体工程学，中心内凹且两侧圆弧上抬，与臀部无缝贴合，后端拥有腰部贴合小靠背，四周圆弧翻边处理，后侧带有镂空把手，方便整体使用与移动；
3、支撑柱采用直径50mm可调节气杆升降，一次成型卡簧，密封性良好，承托底盘直径为≥180*2mm圆弧内凹成型钣金配防爆钢板，加强整体受力强度，钣金与气杆接合位置采用四周圆弧满焊处理，增加整体牢固度，安装使用四颗直径10mm的外六角放松螺丝连接凳面；以上所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有耐蚀性及承重性。
4、下端五星脚采用PP改性料一次性注塑成型，支撑柱周边加厚立体感处理，底部带有多道菱形加强筋，耐腐蚀性。
5、五星脚搭配橡胶脚垫使用，静音，防滑，不易摔倒。
	把
	16
	工业

	48
	智能系统控制柜
	1、参考规格:525*150*650mm
2、采用了≥0.8mm厚的钢板制作
3、功能按键:箱外设有启动开关，急停开关与电源指示灯。
4、显示屏:≥10.1寸人机界面使用密码开机，拥有延时关机功能。
5、机箱内部构件:总断路器(拥有漏电、过载与短路保护功能)/分组断路器(拥有过载与短路保护功能)/PLC智能控制器/无线通讯系统。
6、时序开关:按顺序启动各组学生的电源。
	台
	1
	工业

	49
	多功能
集中控制系统
	1、采用2.4G无线通讯技术，教师和学生之间采用无线通讯，不需要繁琐的接线，只需要220V电源输送到每个学生即可。
2、集中控制系统，可执行各分项分页控制:
升降控制:可以实现单体控制，可以集中控制，可以任意组合控制，可调节学生升降高度；
补光控制:分组控制整室照明，可以任意组合控制；
220V电源控制:控制学生AC220V电源，可以任意组合控制；
低压控制:教室主控，分组控制，可以任意组合控制；
	个
	1
	软件和信息技术服务业

	50
	智能升降电源塔吊
	[bookmark: OLE_LINK3]1、顶部电源模块装置，采用ABS材质，模具一体成型。自动升降系统，自带保护功能。四周带氛围灯设计，模块内预留高压.低压位置，学生可以自主控制升降高度。安装支架:环氧树脂喷涂金属吊杆
2、低压电源模块:1)教师主控型，学生低压电源都可接受主控电源发送的锁定信号，锁定后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生输出电压不能超过教师锁定上限，这样可避免学生的误操作，发挥学生自主性。可以分组或任意组合控制。2)学生电源采用耐磨，耐腐蚀，耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制电容式感应按键，可以随意设置电压与电流，产品采用贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥2吋液晶显示屏，可显示插座电压、电流。3)老师设置升降高度，学生还可通过电源上两个升升降控制按钮，进行升降微调。4)采用220V，多功能安全插座
	个
	5
	工业

	51
	3D打印机3
	1、打印参考尺寸300*300*300mm
2、打印速度≤600mm/s
3、加速度≤20000mm/s²
4、打印精度10O±0.1mm
5、打印层厚0.1-0.35mm
6、挤出机类型双齿轮近端挤出机
7、耗材直径1.75mm
8、喷嘴直径0.4mm(可选0.6/0.8mm)
9、喷嘴温度≤320℃
10、热床温度≤120℃
11、打印平台:柔性打印平台
12、调平方式:双重全自动调平
13、打印方式:U盘打印/以太网/云打印/局域网打印，
14、显示屏≥4.3英寸彩色触控屏，Al摄像头、支持AI激光雷达、支持断电续打、15、支持断料检测、支持空气净化、支持振纹优化、支持照明灯、支持自动休眠
16、额定电压100-240V~，50/60Hz，额定功率100OW。
17、支持耗材ABS/PLA/PETG/PET/TPU/PA/ABS/ASA/PC/PLA-CF/PA-CF/PET-CF
18、打印文件格式G-Code切片软件Creality Print；
19、兼容Cura/Simplify3D/PrusaSlicer切片支持格式STL，OBJ，AMF
20、成型技术FDM
21、软件语言:中/英等
	台
	1
	工业

	52
	3D打印机4
	1、成型技术:熔融沉积成型(FDM)
2、平台参考尺寸:最高可达(长355、宽355mm)
3、打印高度≥350mm
4、打印速度最到可达600mm/s；最高加速度可达30000mm/s²
5、打印层厚:0.05-0.3mm
6、挤出机类型:近端双齿轮挤出机
7、耗材直径:1.75mm
8、喷嘴直径:配0.4mm；0.2mm/0.6/0.8mm可选
9、喷嘴温度:最高可达345℃；热床温度:最高可达125℃
#10、切片软件:具备几何编辑功能(智能填充、抽壳、打孔等)软件内置了云平台功能，同时拥有丰富的3D模型库。(提供该项功能证明材料并加盖投标人公章) 
11、配套增材制造数字化学习平台
12、腔体温度:最高可达60℃
13、打印平台:柔性打印平台
14、调平方式:全自动调平
15、XYZE电机:伺服步进电机
16、打印方式:U盘/以太网/WIFI/手机远程一键打印
17、WIFI:2.4GHz，5GHz双频
18、内置存储:32GB EMMC
19、显示屏≥4.3英寸彩色触控屏
20、额定功率:1200W
21、腔体AI摄像头，识别误操作与意面等故障，还可延时摄影；
#22、喷嘴AI摄像头，打印前自动校准耗材PA值和流量百分比，有效消除缺料、堆料等问题。(提供该项功能证明材料并加盖投标人公章) 
23、具有断电续打、自动续料、缠料检测、空气净化、振纹优化、照明灯、热床倾斜校正功能
24、支持耗材:PLA/ABS/PETG/PA-CF/PET-CF
25、支持多色打印，可实现4色打印支持拓展到16色。软件语言:中/英
#提供针对本项目出具的原厂售后服务承诺函复制件并加盖制造商公章
	台
	1
	工业

	53
	手电钻
	1、电压:18伏
2、空载速率:一档 0-500转/分钟二档 0-1，900转/分钟
3、最大扭矩:硬扭 50牛顿米，软扭 21牛顿米
4、最大螺钉直径:10毫米
5、最大钻孔直径:木材 35毫米，钢材 10毫米
6、夹头材质:金属
	套
	2
	工业

	54
	台钻
	1、电压:220V
2、钻孔能力:铁8/木材30mm
3、主轴转速:0-2800r/min
4、夹持直径:1.5-13mm
5、调速档位:无极调速
6、功率≥700W
7、底座参考尺寸17*25cm
8、主轴行程:60mm
	台
	1
	工业
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	应用软件兼容系统
	1、支持单机本地部署，不需要使用服务器支持业务运行。
2、支持ARM架构
3、支持兼容外设，包括:数字签名证书Ukey、打印机、扫描仪、加密狗、U盾等。
4、支持文档直接保存在本地电脑中。
5、支持有效解决软件单例问题。
6、支持一键隐藏软件和应用黑名单管理。
7、支持单用户自主安装及卸载软件。
	套
	17
	软件和信息技术服务业

	56
	灵动讲台
	1、参考规格尺寸1500*750*900Hmm 
2、基材:桌面采用≥25mm环保实木颗粒板，达到国家标准的E0级环保板材，板材甲醛释放量每100g含甲醛量≤15mg
3、封边条，采用≥2.0mm厚PVC环保封边条，防水耐磨，耐开裂，高密封性。
4、板材结构，牢固结实，板材均进行了双面贴三聚氰胺板制作，≥25mm的板材外露端采用≥2.0mm厚封边，≥15mm厚板材外露端采用≥1.0mm厚封边。
5、桌架结构有钢管框架结构，2mm壁厚钢管框架结构。脚架所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，表面喷涂粉末符合光泽(60°)≤60，附着力≤1级，耐碱性(5%NaOH)168h无异常，耐酸性(3%HCl)240h无异常，耐盐雾性500h划线处:单向锈蚀≤2.0mm。
6、低噪音重负荷脚轮。
7、加强壁厚的钢架框架结构。
8、人体工学演讲板设计。带有功能轨道设计，实现演讲板有左右滑动功能，倾斜角度阅读台，人体工学俯视角度设计。
9、下部为多功能储物地柜。
	张
	1
	工业

	57
	教师工作组合桌
	1、参考尺寸:1600*1600*750mm/1180mm；
2、材质:实木多层板+烤漆钢架；
3、工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用实木多层板，PVC直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。
	组
	1
	工业

	58
	可折叠操作桌
	1、总参考规格:W1200mm*D600mm*H750mm
2、面板:参考尺寸 W1200mm*D600mm*H25mm；材质:刨花板；工艺:面板采用E0级≥25mm厚环保饰面刨花板，表面耐磨、防污、硬度高、不易变色；矩形面板所有转角处均为圆角设计，不出现直角，起到防碰撞作用不易伤人。面板四周采用2mm厚的黑白相间色/同色PVC封边条封边，可以任意组合成不同的造型。
3、钢架:参考尺寸:钢架(带轮子):W1180mm*D562m*H725mm；材质:钢架+铝合金+ABS连接件；钢脚:人字型钢脚上托采用3.5mm厚冷扎钢板一次冲压成型，承托力强，不变形；前管为30*60*15mm八角冷扎钢管，后管为30*40*1.5mm八角冷扎钢管，整体焊接成人字型，焊接点少，表面经细致打磨处理，无痕无渣，接触人体或外露处部件无毛刺、刃口，整体轮廓感明显；横梁:管材采用椭圆管，配压铸铝合金接头与钢脚连接。旋转折叠机构:采用压铸铝合金一体成型，开合顺畅，静音，开合达10万次以上，外配ABS装饰盖。书网:采用ABS连接件+12*18八角形铝合金管；钢挡板:≥0.9mm厚度冷扎钢板冲压成型，配铝合金压铸连接件
	张
	5
	工业

	59
	学生桌
	1、参考规格:1200*600*780mm，桌面采用E0级MFC板，PVC封边，钢架焊接，带两个全新环保PP塑料书包斗。
2、基材:桌面采购≥25mm板，达到国家标准的E0级环保板材，板材甲醛释放量每100g含甲醛量小于或等于15mg。封边条，采用≥2.0mm厚PVC环保封边条。
3、结构:主框架采用圆管脚架焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角去毛刺；
4、桌脚:两个塑料固定高脚+两个带轮子塑料高脚
	张
	18
	工业

	60
	学生椅
	1、椅面参考尺寸:400mm*350mm(坐高380mm)；人体工学设计，一次成型的双壁座椅壳面，气垫塑胶材质；框架采用22/2.5mm的圆形钢管。椅脚带塑胶防滑保护垫。椅背下端开孔设计方便学生搬动携带座椅，也可把座椅倒挂在学生桌面。座椅倒扣在地面可以承受2位成年人站立在上面而不会破损。椅背下端变窄弧线设计，可以反面乘坐。最多可以7张层叠堆放。
	把
	36
	工业

	61
	储物柜
	1、参考尺寸:1000*500*2000mm；
2、材质:实木多层板+钢化玻璃；
3、工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链
4、功能:可做文件柜，储物柜，配钥匙锁。
	个
	6
	工业

	62
	智能系统控制柜
	1、参考规格:525*150*650mm
2、采用了≥0.8mm厚的钢板制作
3、功能按键:箱外设有启动开关，急停开关与电源指示灯。
4、显示屏:≥10.1寸人机界面使用密码开机，拥有延时关机功能。
5、机箱内部构件:总断路器(拥有漏电、过载与短路保护功能)/分组断路器(拥有过载与短路保护功能)/PLC智能控制器/无线通讯系统。
6、时序开关:按顺序启动各组学生的电源。
	台
	1
	工业

	63
	多功能
集中控制系统
	1、采用2.4G无线通讯技术，教师和学生之间采用无线通讯，不需要繁琐的接线，只需要220V电源输送到每个学生即可。
2、集中控制系统，可执行各分项分页控制:
升降控制:可以实现单体控制，可以集中控制，可以任意组合控制，可调节学生升降高度；
补光控制:分组控制整室照明，可以任意组合控制；
220V电源控制:控制学生AC220V电源，可以任意组合控制；
低压控制:教室主控，分组控制，可以任意组合控制；
	个
	1
	软件和信息技术服务业

	64
	智能升降电源塔吊
	1、顶部电源模块装置，采用ABS材质，模具一体成型。自动升降系统，自带保护功能。四周带氛围灯设计，模块内预留高压.低压位置，学生可以自主控制升降高度。安装支架:环氧树脂喷涂金属吊杆
2、低压电源模块:1)教师主控型，学生低压电源都可接受主控电源发送的锁定信号，锁定后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生输出电压不能超过教师锁定上限，这样可避免学生的误操作，发挥学生自主性。可以分组或任意组合控制。2)学生电源采用耐磨，耐腐蚀，耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制电容式感应按键，可以随意设置电压与电流，产品采用贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥2吋液晶显示屏，可显示插座电压、电流。3)老师设置升降高度，学生还可通过电源上两个升升降控制按钮，进行升降微调。4)采用220V，多功能安全插座
	个
	9
	工业

	65
	电子信息
器材套件及服务
	1、手持编程套件及扩展套装(按学期更新材料及课程内容)，包括标准主控(带4.3寸触控人机交互屏，支持汇编形式编程，实时运行、调试)，扩展板(模块化设计，可直连多数常用传感器)，“触控屏+蓝牙”的混合交互方式，支持一对多程序分发，无需机房即可开展教学。同时包含不少于十款常用环境传感器、舵机驱动器、舵机、电机以及声光模块。
2、课上所需的各种材料，含多种电路板焊接套件，学生器材套件(包括磁极传感器，激光音频传输器，蓝牙音箱，红外开关，录音机模块，FM立体声收音机，十六音乐盒，继电器，PWM信号发生器等)，电路板、元器件、结构件耗材，主控电路，成品外观所需的结构件(亚克力、MDF、环氧树脂材料板材，铝型材金属件)、连接件(金属、尼龙)等，包括创意创新项目设计中所需要的器材和材料。
3、配套服务/技术支持:电子技术基础知识，包括常见元器件，芯片相关历史，各类芯片应用，典型电子电路的主要原理、器件，传感器原理，声、光、力、热等环境物理量的采集。服务次数不低于24次。
	套
	20
	软件和信息技术服务业

	66
	环境检测监控系统-土壤地块实时数据采集
	1、通过集成传感器技术、数据采集与处理技术以及直观的数据可视化手段，实现对多块实验用地土壤环境的全面、实时、精准监控。每套包含5组学生自组传感器材料。完成土壤监控装置和模块化监控设备的制作，形成展示类成品。系统包含以下主要组件和功能:土壤环境传感器、数据采集传输模块、基于Linux的时序数据库、基于web端的图形化实时数据呈现、学生手持客户端、工控主机
2、配套服务/技术支持:定制电路焊接技术训练，结构图纸CAD设计，电路板设计加工，电子器材类编程。由学生设计布局的功能型电路板，电路原型验证，设计工具(从电路原理图到电路板生产输出)，电路板外廓设计工具等。服务持续至项目完成。
	套
	2
	软件和信息技术服务业

	67
	环境检测监控系统-水务水质实时数据监控
	1、对水文环境进行监控监测，通过传感器技术、数据采集与处理技术以及数据可视化手段，实时反馈监控结果并提示异常。每套包含5组学生自组远程监控装置。学生动手参与制作过程，学习电子技术知识，完成模块化监控设备的制作，形成展示类成品。系统包含以下主要组件和功能:氨氮离子传感器、pH值检测传感器、溶解氧传感器、电导率传感器、COD传感器、学生远程监控客户端、工控主机
2、配套服务/技术支持:定制电路焊接技术训练，结构图纸CAD设计，电路板设计加工，电子器材类编程。学生设计布局的功能型电路板，电路原型验证，设计工具(从电路原理图到电路板生产输出)，电路板外廓设计工具等。服务持续至项目完成。
	套
	2
	软件和信息技术服务业

	68
	环境检测监控系统-户外环境监控
	1、对室外环境进行监控监测，通过传感器技术、数据采集与处理技术以及数据可视化手段，实时反馈检测点温度、湿度、压强、空气质量、有害气体、甲醛、PM2.5等的监控。每套包含5组学生自组远程监控装置。学生动手参与制作过程，学习电子技术知识，完成空气传感器和模块化监控设备的制作，形成展示类成品。系统包含以下主要组件和功能:温湿度压强传感器、TVOC传感器、有害气体传感器、PM2.5传感器、学生远程监控客户端、工控主机
2、配套服务/技术支持:定制电路焊接技术训练，结构图纸CAD设计，电路板设计加工，电子器材类编程。学生设计布局的功能型电路板，电路原型验证，设计工具(从电路原理图到电路板生产输出)，电路板外廓设计工具等。服务持续至项目完成。
	套
	2
	软件和信息技术服务业

	69
	机械数字
时钟及配套模块
	1、手持编程套件及扩展套装(包括标准主控+带≥4.3吋触控人机交互屏，支持汇编形式编程，实时运行、调试)驱动的机械数字时钟，动手参与制作过程，学习电子技术知识，完成模块化七段机械数码管的制作，形成展示类成品。
2、配套服务/技术支持:定制电路焊接技术训练，结构图纸CAD设计，电路板设计加工，电子器材类编程。学生设计布局功能型电路板，电路原型验证，设计工具(从电路原理图到电路板生产输出)，电路板外廓设计工具等。服务持续至项目完成。
	套
	2
	软件和信息技术服务业

	70
	应用软件兼容系统
	1、支持单机本地部署，不需要使用服务器支持业务运行。
2、支持ARM架构
3、支持兼容外设，包括:数字签名证书Ukey、打印机、扫描仪、加密狗、U盾等。
4、支持文档直接保存在本地电脑中。
5、支持有效解决软件单例问题。
6、支持一键隐藏软件和应用黑名单管理。
7、支持单用户自主安装及卸载软件。
	套
	37
	软件和信息技术服务业

	71
	灵动讲台
	1、参考规格尺寸1500*750*900Hmm 
2、基材:桌面采用≥25mm环保实木颗粒板，达到国家标准的E0级环保板材，板材甲醛释放量每100g含甲醛量≤15mg
3、封边条，采用≥2.0mm厚PVC环保封边条，防水耐磨，耐开裂，高密封性。
4、板材结构，牢固结实，板材均进行了双面贴三聚氰胺板制作，≥25mm的板材外露端采用≥2.0mm厚封边，≥15mm厚板材外露端采用≥1.0mm厚封边。
5、桌架结构有钢管框架结构，2mm壁厚钢管框架结构。脚架所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，表面喷涂粉末符合光泽(60°)≤60，附着力≤1级，耐碱性(5%NaOH)168h无异常，耐酸性(3%HCl)240h无异常，耐盐雾性500h划线处:单向锈蚀≤2.0mm。
6、低噪音重负荷脚轮。
7、加强壁厚的钢架框架结构。
8、人体工学演讲板设计。带有功能轨道设计，实现演讲板有左右滑动功能，倾斜角度阅读台，人体工学俯视角度设计。
9、下部为多功能储物地柜。
	张
	1
	工业

	72
	学生桌
	1、参考规格:1200*600*780mm，桌面采用E0级MFC板，PVC封边，钢架焊接，带两个全新环保PP塑料书包斗。
2、基材:桌面采购≥25mm板，达到国家标准的E0级环保板材，板材甲醛释放量每100g含甲醛量小于或等于15mg。封边条，采用≥2.0mm厚PVC环保封边条。
3、结构:主框架采用圆管脚架焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角去毛刺；
4、桌脚:两个塑料固定高脚+两个带轮子塑料高脚
	张
	18
	工业

	73
	学生椅
	1、椅面参考尺寸:400mm*350mm(坐高380mm)；人体工学设计，一次成型的双壁座椅壳面，气垫塑胶材质；框架采用22/2.5mm的圆形钢管。椅脚带塑胶防滑保护垫。椅背下端开孔设计方便学生搬动携带座椅，也可把座椅倒挂在学生桌面。座椅倒扣在地面可以承受2位成年人站立在上面而不会破损。椅背下端变窄弧线设计，可以反面乘坐。最多可以7张层叠堆放。
	把
	36
	工业

	74
	多功能组合柜1
	[bookmark: OLE_LINK27]下柜体(基础规格)
1.参考尺寸:延米*600*800mm;
2.材质:实木多层板；
3.工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链；
上柜体或展板、展架(基础规格)
1.参考尺寸:延米*450*1200mm；
2.材质:实木多层板；
3.工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链；
4.功能:配备玻璃门，可做文件柜、储物柜等，配置钥匙锁。
	延米
	8
	工业

	75
	多功能组合柜2
	下柜体(基础规格)
1、参考尺寸:延米*522*2900mm；
2、材质:实木多层板/钢架；
3、工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用实木多层板，PVC直封边制作。立柱采用钢架，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。钢制挂板采用≥1.5mm厚冷轧钢板，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；
下柜体(基础规格)
1、参考尺寸:延米*350*2900mm；
2、材质:实木多层板/钢架；
3、工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用实木多层板，PVC直封边制作。立柱采用钢架，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。钢制挂板采用≥1.5mm厚冷轧钢板，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；
	延米
	3.6
	工业

	76
	边台柜
	1、参考尺寸:延米*600*800mm
2、材质:实木多层板+钢梁；
3、工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用实木多层板，PVC直封边制作。钢梁采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；
4、功能:配备活动小推车，可放置各种教材器具。
	延米
	8
	工业

	77
	储物架
	1、参考规格:1000*600*2000mm；钢木结合，整体框架采用钢制方管焊接。结构:上部参考规格:1000*600*1200mm，中间两个隔板，顶板和中层隔板用实木板，下部参考规格:1000*600*800mm，实木对开门，内置一块活动隔板。实木为橡胶木
	个
	8
	工业

	78
	烟尘净化装置
	1、风压:4500Pa
2、负载流量≥1600m³/h
3、过滤精度:0.3um/99%
4、过滤层数不低于7层
5、工作电压:220V/50Hz 10A，1100W
6、出风口直径:150mm
	台
	2
	工业

	79
	激光切割机
	1、工作台面参考尺寸mm:1400×750(加配照明灯)
2、台面标准:抗反射无损耗三角铝质台面，可前后通仓
3、激光防护:全封闭光路保护装置
4、激光功率(W):≥130W
5、有效加工速度:30m/min；
6、重复定位精度:0.025mm；
7、光斑直径:0.1--0.3mm　
8、工作电压:220V  50HZ；
9、整机运行功率:约900W；
10、控制软件:正版激光雕刻切割机系统
11、软件功能:断电续切、路径优化、分色加工、批量生产等功能
12、加工工艺:扫描、切割、打点工艺
13、接口软件:AutoCad，CoreDraw、 Illustrator、CAXA、文泰、中望CAD，并支14、持嵌入式打印输出
15、舱门安全系统:激光雕刻机舱门安全系统
16、排烟吹气联动系统:激光雕刻机风路气路控制系统
17、远程控制系统:激光雕刻切割机远程控制系统
18、能量调节:软件、硬件0--100%均可调节
19、冷却系统:激光设备自动水冷循环系统
20、设备配置:机床床体一台、高功率强吸附系统一套、大压力气泵一套、强制压缩水冷循环系统一套、控制软件一套(可直接嵌入于AUTOCAD或CoreDraw里，以打印方式输出，全面兼容十余种矢量格式图形；支持雕刻、切割、打点、位图扫描等多种工艺；具备断电续切、批量生产、分层加工、路径优化等适用功能)、激光发生器、软件光盘、专用工具、数据线、电源线各一套。
	台
	2
	工业

	80
	可折叠操作桌
	1、总参考规格:W1200mm*D600mm*H750mm
2、面板:参考尺寸 W1200mm*D600mm*H25mm；材质:刨花板；工艺:面板采用E0级≥25mm厚环保饰面刨花板，表面耐磨、防污、硬度高、不易变色；矩形面板所有转角处均为圆角设计，不出现直角，起到防碰撞作用不易伤人。面板四周采用2mm厚的黑白相间色/同色PVC封边条封边，可以任意组合成不同的造型。
3、钢架:参考尺寸:钢架(带轮子):W1180mm*D562m*H725mm；材质:钢架+铝合金+ABS连接件；钢脚:人字型钢脚上托采用3.5mm厚冷扎钢板一次冲压成型，承托力强，不变形；前管为30*60*15mm八角冷扎钢管，后管为30*40*1.5mm八角冷扎钢管，整体焊接成人字型，焊接点少，表面经细致打磨处理，无痕无渣，接触人体或外露处部件无毛刺、刃口，整体轮廓感明显；横梁:管材采用椭圆管，配压铸铝合金接头与钢脚连接。旋转折叠机构:采用压铸铝合金一体成型，开合顺畅，静音，开合达10万次以上，外配ABS装饰盖。书网:采用ABS连接件+12*18八角形铝合金管；钢挡板:≥0.9mm厚度冷扎钢板冲压成型，配铝合金压铸连接件。
	张
	2
	工业

	81
	电脑桌
	1、参考规格:1200*600*750Hmm，钢制框架，采用≥25*50mm方管，壁厚≥1.5mm，口型脚。很亮采用≥25*50mm方管，壁厚≥1.2mm。桌面为E0级三胺板材，板厚≥25mm。四周PVC封边。桌面带线孔。
	张
	2
	工业

	82
	木结构(桥梁)模型
	1、包含约12根2.5*2.5*550mm的白松木条和制作所需要的铁夹，美工刀。
	套
	6
	工业

	83
	古典园林
创意模型
	1、主体材料ABS树脂，底板参考尺寸为300*210mm，以苏州园林为蓝本进行设计的古典园林模型。
	套
	18
	工业

	84
	创意模型2
	1、主体材料ABS树脂，底板参考尺寸为300*210mm，古典民居园林模型。
	套
	18
	工业

	85
	区域规划模型
	1、底板参考尺寸为450x300mm，主体材料为ABS树脂，区域规划类模型，自行设计一个区域的建筑群及绿化等自然风景点。
	套
	18
	工业

	86
	创造场景模型
	1、参考尺寸:305*215*70mm，创意型建筑模型，主体材料ABS树脂，含主体建筑模型及各类小配件(含门窗包、建筑包、煤渣石包、水面纸、水粉笔、带胶KT板、丙烯颜料盒、木胶)，可自由设计主体建筑及海岸环境。
	套
	12
	工业

	87
	创意场景模型1
	1、参考尺寸:305*215*70mm，套材包括建筑包蓝色、建筑包橙色、丙烯颜料盒、水面纸290*210mm、桥面纸290*210mm、带胶KT板295*210*5mm、盖板、花草包含小树、木胶、彩石包、黄沙包、草粉包等，使用ABS树脂材料，仿真建筑模型。
	套
	6
	工业

	88
	创意场景模型2
	1、底板参考尺寸210*140*50mm，主体材料为ABS树脂，含多种形状的仿真砖块，通过假山、河流、绿化带的制作体现桥梁的创意，创意桥梁类场景类模型，
	套
	6
	工业

	89
	创意场景模型3
	1、底板参考尺寸210*140*50mm，主体材料为ABS树脂，含多种形状的仿真砖块，创造不同风格的梦幻城堡。
	套
	6
	工业

	90
	区域规划模型
	1、底板参考尺寸为300x210mm，主体材料为ABS树脂，区域规划类模型，自行设计一个区域的建筑群及绿化等自然风景点。
	套
	6
	工业

	91
	创意桥梁结构
	1、参考尺寸:240*110*28mm，套材包括盖板包、直杆包、斜杆包、桥梁节点包等，使用ABS树脂材料，反复接插不变形。运用物理学、结构学等知识进行桥梁搭建，可拼接多种桥梁结构。
	套
	6
	工业

	92
	手工拼装模型1
	1、故宫玉翠亭实木榫卯积木，参考尺寸:19*19*23cm，柚木+红木
	套
	1
	工业

	93
	手工拼装模型2
	1、宋式多铺作补间古建筑积木，参考尺寸:30*12*26cm，榆木。
	套
	1
	工业

	94
	手工拼装模型3
	1、经典榫卯结构模型，红花梨、橡胶木、桦木；21件套，直榫参考尺寸:162*35*24mm；十字枨参考尺寸:160*160*25mm；丁字结合参考尺寸:150*134*27mm；丁字结合(双榫)参考尺寸:180*152*35mm；燕尾榫参考尺寸:100*100*70mm；抄手榫参考尺寸:120*120*28mm；楔钉榫参考尺寸:长260mm直径35mm；三根直材交叉参考尺寸:160*160*29mm；挖烟袋锅参考尺寸:155*150*30mm；走马销参考尺寸:160*40*40mm；银锭榫参考尺寸:150*90*32mm；夹头榫参考尺寸:180*140*59mm；粽角榫参考尺寸:160*160*160mm；人字肩榫参考尺寸:200*138*138mm；现代榫参考尺寸:180*29*29mm；四面燕尾榫参考尺寸:180*29*29mm；三根垂直交叉参考尺寸:163*163*118mm；拼图榫参考尺寸:200*38*27mm；可转向榫卯参考尺寸:182*37*26mm；风车榫参考尺寸:180*180*60mm；四角八叉凳参考尺寸:240*130*210mm；
	套
	1
	工业

	95
	手工拼装模型4
	1、榫卯结构古建筑斗拱，参考尺寸:33*12*27cm，榆木。
	套
	1
	工业

	96
	手工拼装模型5
	1、应县木塔斗拱，参考尺寸:28*24*37cm，材质(柚木+红木)
	套
	1
	工业

	97
	无人机足球
	1、机身外径:约200mm
2、飞机轴距:约110mm
3、机身碳板:约3mm
4、输入电源:3~4S (10~18V)
5、安装孔距:25.5/26.5mm
6、额定电流:35A持续/40A瞬时
7、螺旋桨:直径2.8英寸、螺距4.0英寸、3片桨叶
	套
	12
	工业

	98
	无人机足球
	1、外径:约400mm 
2、轴距:约208mm     
3、碳板:约4mm
4、飞控:参考尺寸:30*30mm
5、电调:输入电压:6S； 
6、螺旋桨:直径5.1英寸、螺距4.77英寸、3片桨叶
	套
	12
	工业

	99
	无人机足球遥控器
	1、屏幕参考尺寸:480mm*320mm
2、内置射频:ELRS 2.4GHz
3、工作电压:6V-8.4V
	个
	10
	工业

	100
	无人机足球电池
	1、额定电压:11.1V
2、放电倍率:95C
3、插头:XT30
	块
	100
	工业

	101
	电池防爆箱
	1、参考尺寸:30cm*15.5cm*18cm，材质:Q235碳素钢
	个
	2
	工业

	102
	充电器
	1、支持8组1S-6S锂电池
	个
	2
	工业

	103
	无人机足球收纳包
	1、参考尺寸:22cm*38cm*22cm，材质:EVA硬壳防水抗压面料
	个
	29
	工业

	104
	备用螺旋桨(200)
	1、每包2对，参考尺寸:145*90mm
	包
	30
	工业

	105
	备用电机(200)
	1、≥1400KV
	个
	30
	工业

	106
	备用主板(200)
	1、输入电源:3~4S(10~18V)
2、额定电流:35A持续/40A瞬时
	块
	5
	工业

	107
	备用螺旋桨(400)
	1、每包2对，参考尺寸:100*155mm
	包
	30
	工业

	108
	备用电机(400)
	1、≥1700KV
	个
	30
	工业

	109
	备用主板(400)
	1、飞控:安装参考尺寸:30.5*30.5mm，外参考尺寸:37*37mm
2、电调:输入电压:6S，安装参考尺寸:30.5*30.5mm，外参考尺寸:45*45mm
	个
	5
	工业

	110
	电源线
	1、插头:XT30 
2、长度≥10厘米
3、绝缘材质:PA
4、金属材质:铜镀金
	根
	30
	工业

	111
	备用外框(200)
	1、备用外框(200)上下框各一个，轴距:110mm，外径:200mm
	个
	20
	工业

	112
	备用外框(400)
	1、备用外框(400)上下框各一个，轴距:218mm，外径:405mm
	套
	5
	工业

	113
	无人机足球网笼
	1、参考尺寸:6*3*3m，材质:加厚PVC夹网布
	套
	1
	工业

	114
	多轴无人机障碍飞比赛专用机
	1、全桨叶保护外框
2、8.5mm空心杯电机
3、可自定义标示LED灯
4、多种飞行模式
5、轴距:120mm
6、飞行时间≥8分钟
	套
	10
	工业

	115
	无人机专用电池
	与多轴无人机障碍飞比赛专用机配套
	块
	100
	工业

	116
	无人机充电器
	与无人机专用电池配套
	套
	5
	工业

	117
	无人机足球电子
计数球门
	1、无人机足球门参考尺寸40x60x10cm(塑胶+电子计数) 
2、材料:主体结构以ABS材料3D打印，面板以3mm厚PP材料切割。
3、供电:12-30V直流电源供电，可使用3-6S锂电池组供电，出厂接XT60-M插头。
4、功能:打开电源后，红灯(或蓝灯)常亮，加分时白灯暴闪，减分时不暴闪；电源开关可用于重启设备，以归零计数；内置3组红外传感器，感应到球机时自动加1分；内置315MHz无线电信号接收模块，可以使用竞赛计分遥控器进行遥控，实现加分、减分归零等功能；关闭另一个开关可以禁用传感器，完全使用遥控器计分；可悬挂安装；也可选配足球门支架，圆心离地高度:1.2，1.5，1.75，2米四档可调。
5、竞赛计分遥控器:供电:220V 50Hz交电供电。
	套
	2
	工业

	118
	比赛专用计时器
	1、显示屏幕:显示位数为6位。​
2、计时范围:分计时、秒计时，满足不同场景下对计时时长的多样化需求。​
3、操作方式:支持手拍操作，可实现启动、暂停、复位功能；可外接控制设备，进行线控操作。​
4、供电方式:可直接连接电源适配器使用或内置可充电电池。​
5、材质:ABS材质。
	套
	1
	工业

	119
	应用软件兼容系统
	1、支持单机本地部署，不需要使用服务器支持业务运行。
2、支持ARM架构
3、支持兼容外设，包括:数字签名证书Ukey、打印机、扫描仪、加密狗、U盾等。
4、支持文档直接保存在本地电脑中。
5、支持有效解决软件单例问题。
6、支持一键隐藏软件和应用黑名单管理。
7、支持单用户自主安装及卸载软件。
	套
	7
	软件和信息技术服务业

	120
	定制赛台
	1、采用E0级三胺板材，板厚≥18mm，整体封闭不带柜门。单个参考规格:1800*1000*760mm高，3个长方体拼接，整体参考规格:1800*3000*760mm高
	套
	1
	工业

	121
	多功能组合柜1
	下柜体(基础规格)
1.参考尺寸:延米*600*800mm;
2.材质:实木多层板；
3.工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链；
上柜体或展板、展架(基础规格)
1.参考尺寸:延米*450*1200mm；
2.材质:实木多层板；
3.工艺:采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链；
4.功能:配备玻璃门，可做文件柜、储物柜等，配置钥匙锁。
	延米
	10
	工业

	122
	可折叠操作桌
	1、桌面:材质:面板采用E0级厚25mm环保饰面刨花板；参考规格:1400mm×600mm×25mm长方形台面；功能:可以自由组合成多人培训桌，也可以作为双人课桌使用；面板四角倒圆，四周及底部没有毛边、不刮手，能有效防止碰伤，采用2mm厚PVC封边条，使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边。
2、桌架:铝合金桌架Y型稳定桌角，一体压铸，平稳舒适，桌身稳定兼顾几何美感；拉杆上带拉手装置，使用便捷(一个点控制拉起及放下)，90度折叠桌架，高效利用有限空间；
3、功能:①过线:先从立柱脚引线，多人位拼接过线(过线处都有塑料保护胶套)；②两边可伸缩隐藏挂包；身份识别(挂名牌、笔筒、饮料等)；当台面大于等于1400时，中间配用支撑托，防止台面变形的同时也有挂水功能；③轮子采用医疗级，消声静音，方便顺畅，高度可调节0-10mm，可带刹车轮或固定脚；
	张
	4
	工业

	123
	学生椅
	1、椅面参考尺寸:400mm*350mm(坐高380mm)；人体工学设计，一次成型的双壁座椅壳面，气垫塑胶材质；框架采用22/2.5mm的圆形钢管。椅脚带塑胶防滑保护垫。椅背下端开孔设计方便学生搬动携带座椅，也可把座椅倒挂在学生桌面。座椅倒扣在地面可以承受2位成年人站立在上面而不会破损。椅背下端变窄弧线设计，可以反面乘坐。最多可以7张层叠堆放。
	把
	8
	工业

	124
	储物架
	1、参考规格:1000*600*2000mm；钢木结合，整体框架采用钢制方管焊接。
2、结构:上部参考规格:1000*600*1200mm，中间两个隔板，顶板和中层隔板用实木板，下部参考规格:1000*600*800mm，实木对开门，内置一块活动隔板。实木为橡胶木
	个
	6
	工业

	125
	创意电动赛车
(国内版)
	1、参考规格:长300mm，宽85mm，高120mm，皮带、齿轮、风力三种传动方式自由变换，容易组装调节，前轮可微调改变行进方向，三色车壳，通过组装了解其基本的动力传动结构，三种动力推进最快速度可达3m/s
	套
	48
	工业

	126
	2.4G电动
遥控台球车
	1、参考规格:总长150mm，总宽90mm，总高60mm。
2、可进行推球比赛的遥控赛车。配备枪式手柄遥控器，锂电池及USB充电器，随车附带1个小足球和1个小台球。赛车采用模块化设计，配备独立避震系统和全比例舵机油门，车身前后带球叉。遥控器最大车速五档可调。最高时速≥30km/h，充满电可以连续行驶≥20分钟。
	套
	10
	工业

	127
	1/24电动
遥控拉力车
	1、参考规格:车长190mm，宽99mm
2、四驱整体底盘，轮胎使用橡胶轮胎，采用可拆卸式外壳，配枪式手柄遥控器，遥控距离≥50米。马达130，动力电池3.7V 。可满足比赛时间使用(5-8分钟)，遥控器5档速度可调。
	套
	4
	工业

	128
	应用软件兼容系统
	1、支持单机本地部署，不需要使用服务器支持业务运行。
2、支持ARM架构
3、支持兼容外设，包括:数字签名证书Ukey、打印机、扫描仪、加密狗、U盾等。
4、支持文档直接保存在本地电脑中。
5、支持有效解决软件单例问题。
6、支持一键隐藏软件和应用黑名单管理。
7、支持单用户自主安装及卸载软件。
	套
	5
	软件和信息技术服务业
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北京潞河中学科技空间改造项目
采购合同


01包: 通用技术教室和科技活动室设备及家具







甲   方:  北京市通州区潞河中学  

乙  方:                                    



签 订 时 间:  年   月   日


[bookmark: _Toc20313]
第一节 政府采购合同协议书

甲方:北京市通州区潞河中学                  乙方:
法定代表人:                                法定代表人:
部门负责人:                                部门负责人:

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:     
1. 项目信息
(1)采购项目名称:北京潞河中学科技空间改造项目
(2)采购计划编号:                                  
(3)项目内容:(详见附件)
(4)采购组织形式:政府集中采购  部门集中采购  分散采购
(5)采购方式:公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
            询价 单一来源 框架协议 其他:          
(6)中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业:是      否
      本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同):是  否
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]      若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠:是  否
      中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位:是   否
      中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业:是   否
(7)合同是否分包:是     否
 分包主要内容:                                            
 分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同，请分别填写):
                                                           
 分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型):
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
 (8)中标(成交)供应商是否为外商投资企业:是   否
    外商投资企业类型:全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
(9)是否涉及进口产品:
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称:          金额:        
        国别:         品牌:         规格型号:              
 否
(10)是否涉及节能产品:
     是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称:              
                强制采购       优先采购    
     否
     是否涉及环境标志产品:
     是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:          
                强制采购       优先采购    
     否
     是否涉及绿色产品: 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:         
                强制采购       优先采购    
     否
(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:
是       否      不涉及
2. 合同金额
(1)合同金额小写: 人民币:       元   
               大写:                     
   分包金额(如有)小写:                   
                大写:                    
    (注:固定单价合同应填写单价和最高限价)
(2)合同定价方式(采用组合定价方式的，可以勾选多项):
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
(3)付款方式(按项目实际勾选填写):
全额付款:     (应明确一次性支付合同款项的条件)       
分期付款: (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩) ，其中涉及预付款的:(应明确预付款的支付比例和支付条件)
成本补偿:      (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)   
绩效激励:      (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)   
3. 合同履行
(1)起始日期:    年   月   日，完成日期:    年   月   日。
(2)履约地点:                  
(3)履约担保:是否收取履约保证金:是    否
    收取履约保证金形式:                   
    收取履约保证金金额:                   
    履约担保期限:                    
(4)分期履行要求:                                                        
(5)风险处置措施和替代方案:                                                               
4. 合同验收
(1)验收组织方式:自行组织 委托第三方组织
        验收主体:  北京市通州区潞河中学  
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]        是否邀请本项目的其他供应商参加验收:是  否
是否邀请专家参加验收:是  否
是否邀请服务对象参加验收:是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收:是  否
是否进行抽查检测:是，抽查比例:         否 
是否存在破坏性检测:是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)
                   否
验收组织的其他事项:    无    
(2)履约验收时间:(乙方提出验收申请之日起30日内组织验收)
(3)履约验收方式:一次性验收         
                       分期/分项验收:(应明确分期/分项验收的工作安排)  
(4)履约验收程序:                                        
(5)履约验收的内容:(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)                                      
(6)履约验收标准:                                        
(7)是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考:是  否
(8)履约验收其他事项:               
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释:
(1)政府采购合同协议书及其变更、补充协议
(2)政府采购合同专用条款
(3)政府采购合同通用条款
(4)中标(成交)通知书
(5)投标(响应)文件
(6)采购文件
(7)有关技术文件，图纸
(8)国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自 签订之日起 生效。
7. 合同份数
本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份，均具有同等法律效力。
合同订立时间:      年      月      日
合同订立地点:                          
附件:具体标的及其技术要求和商务要求、中标通知书。

   

	甲方: 
	乙方:

	(盖章)
	(盖章)

	法定/委托代表人
	法定/委托代表人

	(签字)
	(签字)

	部门负责人:
	部门负责人:

	(签字)
	(签字)

	项目负责人联系电话:
	项目负责人联系电话:

	地址: 
	地址: 

	邮编:
	邮编:

	单位办公电话:
	单位办公电话:

	税号:
	税号:

	开户银行: 
	开户银行: 

	账号:
	账号:

	签订日期:    年    月   日
	签订日期:    年    月  日




[bookmark: _Toc27624]第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
(1)采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
(2)供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交)，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
(3)其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为:
(1)“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标(成交)通知书，投标(响应)文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
(2)“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
(3)“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
(4)“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于:管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
(5)“分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定，根据分包意向协议，将中标(成交)项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
(6)“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
(7)其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
1. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
1. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
(1)本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
(2)采用中华人民共和国法定计量单位。
(3)乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
(4)乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
(1)乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。
(2)在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
(3)乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
(4)在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
(5)乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务:
(1)货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
(2)提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
(3)在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
(4)在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
(5)依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
(6)【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
(2)如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
1. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
(1)合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
(2)合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的:1.经营状况严重恶化；2.转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3.丧失商业信誉；4.有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
(3)乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
(4)甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
(1)合同因有效期限届满而终止；
(2)乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
1. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2(6)项
	联合体具体要求
	本项目不接受联合体

	第二节
第1.2(7)项
	其他术语解释
	无

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	履约验收之日起至履约验收合格

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	无

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	无

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	无

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	无

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	无

	第二节
第7.3款
	保险要求
	无

	第二节
第8.2(1)项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2(3)项
	货物质量缺陷
响应时间
	乙方在收到通知后   小时。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	1.未事先得到甲方书面同意，乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。
2.乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密(包括业务信息在内)，同样负有保密责任。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	1.双方签订合同前，乙方向甲方支付全部货款的5%作为履约保证金，验收合格后履约保证金转为质保金，质保期结束后，乙方提交退还申请，甲方无息退还该质保金。
2.本项目款项分两次支付:合同签订后，支付总款项的50%。设备完成验收且验收合格后，甲方将严格按照合同约定，向乙方支付剩余尾款。乙方应于甲方每次付款前向甲方开具等额正规发票，若乙方提供的发票不符合甲方标准的，甲方有权拒绝付款并不承担任何违约责任。若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为甲方违约。
3.若出现货物本身质量问题或乙方未按合同约定要求供货，则甲方有权拒绝接收和付款，一切责任均由乙方自行承担。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	乙方未能按合同规定履行其义务

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	1.质保期结束后退还。
2.按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

	第二节
第14.1(3)项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1(5)项
	货物回收的约定
	无

	第二节
第14.1(6)项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	乙方在收到通知后24小时内应免费维修或更换有缺陷的产品或部件。

	第二节
第15.2(2)项
	迟延交货赔偿费
	如果乙方没有按照合同规定的时间交货，每迟延一周交货按合同价0.5%收取赔偿费；赔偿费最高限额为合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算；如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	若甲方不能如期付款，每逾期1日，甲方赔偿乙方欠付金额0.01%违约金，该违约金累计计算，以不超过欠付金额的1%为限，但因甲方履行财政评审或财政资金拨付延迟导致的逾期支付情形除外。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	无

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决:
(1)向        仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
(2)向北京市通州区人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	无


 


附件1:标的清单



附件2:中标通知书
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第七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件(资格证明文件)、投标文件(商务技术文件)，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式(所有表格的格式可扩展)填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件(资格证明文件)封面(非实质性格式)



投 标 文 件

(资格证明文件)


项目名称:                 

采购编号/包号:








投标人名称:



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致:采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺:
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形)；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织(仅适用于政府购买服务项目)；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形(单一来源采购项目除外)；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下(如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写):
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称(加盖公章):____________
日期:_____年______月______日   
说明:供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求(如有)
2-1 中小企业政策证明文件
说明:
(1)如本项目(包)不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
(2)如本项目(包)专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
(3)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067](4)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
(5)中小企业声明函填写注意事项
1)《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2)对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3)对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
(6)温馨提示:为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业﹝2011﹞300号)》及《金融业企业划型标准规定》(银发〔2015〕309 号)等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函(货物)格式
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；
2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):________
日 期:________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位(请进行选择):
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称(盖章):
       日  期:


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明
致:(采购人或采购代理机构)
我单位参加贵单位组织采购的采购编号为_______的_________项目(填写采购项目名称)中___包(填写包号)的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
(选择)
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
(人民币元)
	占该采购包
合同金额的
比例(%)

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计:
	
	




投标人名称(加盖公章):____________
日期:_____年______月______日
注:
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


分包意向协议
甲方(投标人):________
乙方(拟分包单位):________
甲方承诺，一旦在_________(采购项目名称)(采购编号/包号为:_______)招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方:
1.分包内容:_____。
2.分包金额:_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目(采购包)中标，本协议自动终止。

甲方(盖章):_________                 乙方(盖章):_________

日期:_____年______月______日   

注:
本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有)



3 本项目的特定资格要求(如有)
3-1 联合协议(如有)
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________(项目名称)”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议:
1、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7、 ______负责_____(如有)，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊(按联合体成员分别列明):
(1)______为□大型企业□中型企业、□小微企业(包含监狱企业、残疾人福利性单位)、□其他，合同金额为_____元；
(2)______为□大型企业□中型企业、□小微企业(包含监狱企业、残疾人福利性单位)、□其他，合同金额为_____元；
(…)______为□大型企业□中型企业、□小微企业(包含监狱企业、残疾人福利性单位)、□其他，合同金额为_____元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定(如有):_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称:______					 联合体成员名称:______
盖章:______                           盖章:______


联合体成员名称:______
盖章:______                                



日期:_____年______月______日



注:
1. 如本项目(包)接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求


4 投标保证金凭证/交款单据电子件




二、商务技术文件格式

投标文件(商务技术文件)封面(非实质性格式)



投 标 文 件

(商务技术文件)


项目名称:

采购编号/包号:








投标人名称:



1 [bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc520356217]投标书(实质性格式)

投标书
致:(采购人或采购代理机构)

我方参加你方就___________(项目名称，采购编号/包号)组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下:
(1)本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
(2)除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
(3)我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
(4)如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款(如有):___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称(加盖公章)___________
日期:_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc305158899]

2 授权委托书(实质性格式)
授权委托书

本人_______(姓名)系________________(投标人名称)的法定代表人(单位负责人)，现委托_______(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________(项目名称)投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限:自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称(加盖公章):________________
法定代表人(单位负责人)(签字或签章):________________
委托代理人(签字或签章):________________                          
日期:_____年______月______日

附:法定代表人(单位负责人)及委托代理人身份证明文件电子件:




说明:
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人(单位负责人)处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人(单位负责人)本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人(单位负责人)及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人(单位负责人)身份证明


致:(采购人或采购代理机构)
兹证明，
姓名:____性别:____年龄:____职务:____

系	(投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。

附:法定代表人(单位负责人)身份证或护照等身份证明文件电子件:

投标人名称(加盖公章):________________
法定代表人(单位负责人)(签字或签章):_______

日期:_____年______月______日



3 开标一览表(实质性格式)
[bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc305158826]开标一览表

采购编号:_____________________     项目名称:____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注:1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称(加盖公章):____________
日期:_____年______月______日   
[bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc226337255]




4 




5 投标分项报价表(实质性格式)

投标分项报价表

[bookmark: _Hlk217395562][bookmark: _Hlk217395541]采购编号/包号:________ 项目名称:__________报价单位:人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一社会信用代码
	制造商
规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价(元)
	数量
	合价(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价(元)
	
	


注:1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格(如有)，可另页描述。
[bookmark: _Hlk168431865][bookmark: _Hlk168431972][bookmark: _Hlk144194261]4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
                  
投标人名称(加盖公章):____________
日期:_____年______月______日   

[bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc195842926] 合同条款偏离表(实质性格式)

合同条款偏离表

采购编号/包号:_____________________     项目名称:_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况(应进行选择，未选择投标无效):
□无偏离(如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。)
□有偏离(如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注:“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称(加盖公章):____________
日期:_____年______月______日   
6 
采购需求偏离表(实质性格式)
采购需求偏离表
采购编号/包号:_____________________     项目名称:____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注:1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称(加盖公章):____________
日期:_____年______月______日   
7 
本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:
1.(产品名称1)1，生产厂为(厂名)2，厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)3。(产品名称1)的(关键组件)4在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)5在中国境内完成。
2.(产品名称2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。
……
本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


                                           公司(单位)名称(盖章):　        
日期:　年　月　日         


注:1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司(单位)郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定。据此承诺如下:
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。



                                      公司(单位)名称(盖章):　        
日期:　  年　  月　  日     


注:
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


8 中小企业证明文件
说明:
1)中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2)对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3)对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4)温馨提示:为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业﹝2011﹞300号)》及《金融业企业划型标准规定》(银发〔2015〕309 号)等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函(货物)格式
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；
2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称(盖章):________
日 期:________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位(请进行选择):
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


      企业名称(盖章):________
                                            日 期:________
9 
拟分包情况说明
拟分包情况说明
致:(采购人或采购代理机构)
我单位参加贵单位组织采购的采购编号为_______的_________项目(填写采购项目名称)中___包(填写包号)的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
(选择)
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
(人民币元)
	占合同金额
的比例(%)

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计:
	
	



注: 
1. 如本项目(包)允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称(盖章):______
日期:_____年______月______日


[bookmark: _Hlk176956326]分包意向协议
甲方(投标人):________
乙方(拟分包单位):________
甲方承诺，一旦在_________(采购项目名称)(采购编号/包号为:_______)招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方:
1.分包内容:_____。
2.分包金额:_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目(采购包)中标，本协议自动终止。

甲方(盖章):_________                 乙方(盖章):_________

日期:_____年______月______日   

[bookmark: _Hlk176956306]注:
1.投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2.投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3.投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。
10 
招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
10-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注:1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
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