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第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc163337384][bookmark: _Toc179411428]采购公告
项目概况
下述采购项目的潜在投标人应在（北京市政府采购电子交易平台,具体方式详见“其他补充事宜”）获取招标文件，并于提交投标文件截止时间前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：BMCC-ZC24-1011
项目名称：石景山区应急指挥中心应急指挥系统建设项目
最高限价：不涉及
采购需求：
	包号
	名称
	数量
	简要技术需求
	预算
（万元）
	是否接受进口
	是否免税

	1
	石景山区应急指挥中心应急指挥系统建设项目

	一项
	建设区级城市应急指挥平台，发挥区级应急救援指挥神经中枢和信息中心作用，实现石景山区“事前、事发、事中、事后”的全面感知、动态监测、综合汇聚、协同会商、专题研判、指挥调度和信息发布功能，切实提升石景山区事前风险监测预警能力、事发应急响应能力、事中现场态势实时掌握和指挥调度能力、事后复盘分析与恢复保障能力，有效应对突发事件，促进韧性城市建设，为构建国家统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急指挥体系提供支撑…
	1136.73
	否
	否


……详见采购文件。
合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk38728588]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）本项目01包预留488.64万元的份额专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的份额为488.64万元
3. 其他特定资格要求：
（1）本项目采用全流程电子化的招标方式，投标人须按规定获取招标文件。
[bookmark: _Hlk126589215]（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一采购包的政府采购活动；为某一采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。
（3）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。
三、获取招标文件
时间：2024年11月13日至2024年11月19日，每天9:00至17:00（北京时间）
地点：北京市政府采购电子交易平台,具体方式详见“其他补充事宜”
方式：供应商按照规定办理CA数字认证证书（北京一证通数字证书）后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件。
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2024年12月3日09点 30 分（北京时间）
地点：北京市政府采购电子交易平台（采用远程电子开标方式，投标人使用CA认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场）。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Hlk80608498]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk80609223]1、本项目采用全流程电子化的招标方式，相关操作如下：
（1）招标文件获取方式：供应商使用电子营业执照、或按照规定办理CA数字认证证书后，自招标公告发布之日起登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件。
    ①办理CA认证证书：详见北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home，或登录北京市政府采购网选择“政府采购电子交易平台”进入）查阅“用户指南”-“操作指南”-“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。
② 于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”-“操作指南”-“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
    ③证书驱动下载：于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”-“工具下载”-“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
[bookmark: _Hlk80608220]（2）下载时间：同招标公告中“获取招标文件”的时间。
（3）未按上述获取方式和期限下载招标文件的投标无效。
（4）服务热线：
CA认证证书服务热线010-58515511
技术支持服务热线010-86483801
（5）注意：请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，平台网站相关技术支持请联系010-86483801。
（6）编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标 文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
（7）提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
（8）电子开标
供应商在开标地点（北京市政府采购电子交易平台）使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
开标时间到达之后对已在系统中递交且完成签到的供应商的投标文件进行解密。
因供应商忘记数字证书登陆密码、解密数字证书发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商放弃投标，由供应商自身承担一切后果。
若供应商已申请多个数字证书，请注意使用差别，确保制作的投标文件和开标解密时使用的数字证书一致，造成解密失败的，由供应商负责。
供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件递交截止时间之前完成上传。

2、投标保证金的递交说明：
公司名称：北京明德致信咨询有限公司
开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行
账    号：0200 0062 1920 0492 968
汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-XXXX保证金或服务费。 
3、投标文件请于投标当日投标截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受，届时请投标人派代表参加开标仪式。
4、评标方法：综合评分法
5、采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；节能产品、环境标志产品；进口产品管理等；北京市石景山区财政局《转发北京市财政局中国人民银行营业管理部关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》等。
6、发布公告的媒介：中国政府采购网、北京市政府采购网发布（非在北京市政府采购电子交易平台报名的项目不涉及）。
7、届时请投标人派代表参加开标仪式。
8、如本公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：北京市石景山区应急管理局
地    址：北京市石景山路18号区政府南楼
联系人/联系方式：庾老师、68607136
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：北京明德致信咨询有限公司
地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（北四环学院桥东北角）
联系人：张乐、王经理
联系方式：010－61192275、18600960203
3.项目联系方式
项目联系人：张乐、王经理
电话：010－61192275、18600960203
邮编：100083
传真：010－82370049
地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（北四环学院桥东北角）


[bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc179411429][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc100564786]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc163337386][bookmark: _Toc179411430][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc149720812]投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：投标报价分值≥30分为货物，投标报价分值＜30分为服务（只针对本项目）；
项目属性为货物的采购中可能涉及部分服务，项目属性为服务的采购项目中可能涉及部分供货，详见第五章，如未明确要求则不涉及

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：详见第五章，如未提及则不属于

	2.4
	核心产品
	■本项目如为非单一产品采购项目，各分包的核心产品详见第五章，如为单一产品采购则不涉及核心产品

	3.1
	现场考察
	详见第五章，如未要求则不涉及

	
	开标前答疑会
	详见第五章，如未要求则不涉及

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■是否需要详见第五章，如未要求则不需要
如需要则具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求详见第五章
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见第五章，如未提供则不需要
（3）样品递交要求：详见第五章
（4）未中标人样品退还：详见第五章
（5）中标人样品保管、封存及退还：详见第五章
（6）其他要求：详见第五章

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：详见第五章

	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：                

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：
50000元
保证金、购买采购文件收受人信息：
公司名称：北京明德致信咨询有限公司
开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行
账    号：0200 0062 1920 0492 968
汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-XXXX保证金或服务费。

	12.7.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形：
（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；
（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；
（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按招标文件规定与采购人签订合同的；
（4）中标人未按招标文件规定缴纳中标服务费的；
（5）招标文件规定的其他情形。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起90日历日。

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：
■随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：书面形式

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京明德致信咨询有限公司；
联系电话：82370045、18600960203；
通讯地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（北四环学院桥东北角）
邮箱：bjmdzx@vip.163.com

	27
	代理费
	收费对象：
■采购人
□中标人
收费标准：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）*0.7011执行，按中标金额差额定率累进法计算；
缴纳时间：第一次支付：甲方财政资金到账后，乙方向甲方提交正式有效的相应金额增值税发票后的10个工作日内，甲方按照发票支付招标代理服务费金额的60%（以中标金额为基数计算招标代理服务费）。
第二次支付：甲方完成本招标项目结算后3个工作日内通知乙方，支付财政项目结算评审后的剩余招标代理服务费。乙方向甲方提交正式有效的相应金额增值税发票后的10个工作日内，甲方按照发票金额支付乙方招标代理服务费。
甲方按照“北京市财政局印发《北京市政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知”（京财采购〔2017〕554号）标准，向评审专家以银行转账方式支付劳务报酬（税后），支付报酬的计算方式按照此通知执行。

原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）收费标准：
	服
费　　　　　  务
　　　    类
率　     型
　　　　
中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标

	100（含）以下
	1.5%
	1.5%

	100-500（含）
	1.1%
	0.8%

	500-1000（含）
	0.8%
	0.45%

	1000-5000（含）
	0.5%
	0.25%

	5000-10000（含）
	0.25%
	0.1%

	10000-100000（含）
	0.05%
	0.05%

	1000000（含）以上
	0.01%
	0.01%




	本项目采用全流程电子化的招标方式，如有任何与全流程电子化冲突的事项均按照电子化流程执行
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[bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc353825542]		投标人须知
[bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc179411431][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc163337387][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc226337214]一  说  明
[bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc163337388][bookmark: _Toc179411432]1	采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1	采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2	投标人（也称“供应商”“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3	联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
[bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc179411433][bookmark: _Toc163337389]2	资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1	资金来源为财政性资金。
2.2	项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3	是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4	核心产品见《投标人须知资料表》。
[bookmark: _Toc179411434][bookmark: _Toc163337390]3	现场考察、开标前答疑会
[bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc195842887]3.1	若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2	由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
[bookmark: _Toc179411435][bookmark: _Toc163337391]4	样品
4.1	本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2	样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
[bookmark: _Toc179411436][bookmark: _Toc163337392]5	政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1	进口产品
5.1.1	指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.1.2	本项目是否接受进口产品见第五章或第一章。
5.2	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1	中小企业定义：
5.2.1.1	中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。
5.2.1.2	供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3	在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4	以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2	监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3	残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件
5.2.3.1	安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10人）；
5.2.3.2	依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3	为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4	通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5	提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6	前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4	本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6	小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3	政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1	政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
5.3.3	如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4	非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.4	支持乡村产业振兴管理
5.4.1	为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5	正版软件
5.5.1	依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2	各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6	信息安全产品
5.6.1	所投产品属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。
5.7	推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1	为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。
[bookmark: _Toc179411437][bookmark: _Toc163337393]6	投标费用
6.1	投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位][bookmark: _Toc163337394][bookmark: _Toc179411438]二  招标文件
[bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc179411439][bookmark: _Toc163337395]7	招标文件构成
7.1	要求提供货物与服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件包括以下部分：
第一章－第七章
7.2	投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件作出实质性响应，否则投标无效。
7.3	投标人应注意招标文件第五章《采购需求》中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于《采购需求》的要求。
7.4	除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc179411440][bookmark: _Toc163337396]8	对招标文件的澄清或修改
8.1	采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2	上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc151193696]8.3	澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
8.4	投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。
8.5	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构。采购人或采购代理机构对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后三个工作日内以书面形式予以答复。
[bookmark: _Toc179411441][bookmark: _Toc163337397]三  投标文件的编制
[bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc163337398][bookmark: _Toc179411442]9	投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1	本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2	除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3	除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc179411443][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc163337399][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc164608797]10	投标文件构成
[bookmark: _Ref467052588]10.1	投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2	对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3	第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4	对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5	投标人认为应附的其他材料。投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。
[bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc163337400][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc179411444][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc164229225]11	投标报价
11.1	所有投标均以人民币报价。
11.2	投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1	投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
11.2.2	按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
11.3	采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4	投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
11.5	投标人应在“投标分项报价表”上标明所投货物/服务的单价和总价，投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，否则其投标无效。
11.6	投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。
11.7	最低报价不是授予合同的唯一保证。
[bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc163337401][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc179411445][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc226337227]12	投标保证金
[bookmark: _Ref467306302]12.1	投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求缴纳投标保证金，并作为其投标的一部分。（关于金额方面只要不低于采购文件要求即可）
12.2	交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3	投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账（任何纸质形式保证金应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构）；以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。投标人同时对多个采购包进行投标时，投标保证金可合并提供，但应注明投标的各采购包及投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个采购包，涉及的所有采购包将均被视为无效投标。
12.4	投标保证金（保函）有效期同投标有效期。
12.5	联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
12.6	采购人、采购代理机构将按下列时间及时退还投标人的投标保证金，因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.6.1	投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.6.2	中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.6.3	未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.6.4	终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还。
12.7	有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.7.1	投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.7.2	《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
[bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc163337402][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc179411446][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc226965805]13	投标有效期
13.1	投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
13.2	采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其他内容，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
[bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc163337403][bookmark: _Toc179411447]14	投标文件的签署、盖章
[bookmark: _Toc17846][bookmark: _Toc163337404][bookmark: _Toc179411448][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc265228372]14.1  招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件
的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2  招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。
14.3	投标人为自然人的，只需按要求签字或签章，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。
[bookmark: _Toc179411449][bookmark: _Toc163337405]四  投标文件的提交
[bookmark: _Toc179411450][bookmark: _Toc163337406]15	投标文件的提交
[bookmark: _Toc13816][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc151193778]15.1  本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
[bookmark: _Toc6170]15.2  采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
[bookmark: _Toc179411451][bookmark: _Toc163337407]16	投标截止时间
16.1  投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至
电子交易平台。
[bookmark: _Toc179411452][bookmark: _Toc163337408]17	投标文件的修改、补充与撤回
[bookmark: _Toc179411453][bookmark: _Toc163337409][bookmark: _Toc923][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc142311040]17.1  投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补
充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2  投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，
作为投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc179411454][bookmark: _Toc163337410]五  开标、资格审查及评标
[bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc163337411][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc179411455][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc150509290]18	开标
18.1	招标采购单位应当按照招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。
18.2	本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对
投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
[bookmark: _Toc520356165]18.3	开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的
需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出异议或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4	投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关
工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5	合格投标人不足3家的，不得评标。
[bookmark: _Toc179411456][bookmark: _Toc163337412]19	资格审查
19.1	见第三章《资格审查》。
[bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc163337413][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc179411457][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc150774640]20	评标委员会
[bookmark: _Toc520356166]20.1	评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。
[bookmark: _Toc520356169]20.2	评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc179411458][bookmark: _Toc163337414]21	评标程序、评标方法和评标标准
21.1	见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
[bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc179411459][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc163337415][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc150774752]六  确定中标
[bookmark: _Toc179411460][bookmark: _Toc163337416]22	确定中标人
22.1	采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
[bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc179411461][bookmark: _Toc163337417][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425]23	中标公告与中标通知书
23.1	采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2	中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc163337418][bookmark: _Toc179411462]24	废标
24.1	在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1	符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2	出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3	投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
24.1.4	因重大变故，采购任务取消的。
24.2	废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc179411463][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc163337419][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc150509301]25	签订合同
25.1	中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3	联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4	政府采购合同不能转包。
25.5	采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
[bookmark: _Toc179411464][bookmark: _Toc163337420]26	询问与质疑
26.1	询问
26.1.1	投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2	采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2	质疑
26.2.1	投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。
26.2.2	质疑函须使用财政部制定的范本文件。
26.2.3	投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4	投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3	接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
[bookmark: _Toc163337421][bookmark: _Toc179411465]27	代理费
27.1	收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
[bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc179411466][bookmark: _Toc100564787][bookmark: _Toc487900382]
第三章  资格审查
[bookmark: _Toc179411467][bookmark: _Toc163337423][bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1.	开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2.	《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3.	投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4.	投标人《资格证明文件》均应加盖投标人公章，否则其投标无效。
5.	资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
[bookmark: _Toc163337424][bookmark: _Toc179411468]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc127161490]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
	提供证明文件的电子件或电子证照由授权人签字（或签章）并加盖投标人公章

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。

注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-3
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人公章

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	是否接受联合体投标
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。
3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件格式见《投标文件格式》

	3-2
	其他特定资格要求
	详见第一章“其他特定资格要求”
	除前三项，其余需提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人公章

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	




[bookmark: _Toc179411469][bookmark: _Toc100564788][bookmark: _Hlt164229061]第四章  评标程序、评标方法和评标标准
[bookmark: _Toc163337426][bookmark: _Toc179411470]一、评标方法
[bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc163337427][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc179411471][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc195842920]1	投标文件的符合性审查
[bookmark: _Toc520356167]1.1	评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。
1.2	评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，其投标无效。
1.3	采购人、采购代理机构、评标委员会根据各自职责决定投标人是否符合资格审查要求、符合性审查要求、投标文件是否对采购文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买采购文件信息查询、信用查询、保证金提交和虚假信息除外）

符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、盖章
	按照招标文件要求签署、盖章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	[bookmark: OLE_LINK7]投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	分包意向协议
（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	13
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购的产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等；
3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；
4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。
以上如有最新规定以最新规定为准

	15
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	16
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	17
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	18
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
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[bookmark: _Toc179411472][bookmark: _Toc163337428]2	投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1	评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字（签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为投标无效。
2.3	投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4	投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1	招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2	递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7	同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5	落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审（即评标价）；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1	对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审
2.5.2	对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3	组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4	价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5	中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6	监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7	残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.5.8	若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
[bookmark: _Toc179411473][bookmark: _Toc163337429]3	投标文件的比较和评价
3.1	评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2	评标方法和评标标准
3.2.1	本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2	采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。（如数量不确定，要求以单价进行报价的，则以所有要求报价品目的单价总和计算投标价）
■随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
[bookmark: _Hlk126331366]3.2.3	非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）采购人所采购的设备不涉及政府强制采购，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书电子件的，按照《评标标准》中节能、环境标志产品得分规则加分。
3.2.4	关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）____。
[bookmark: _Toc179411474][bookmark: _Toc163337430][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc164351640]4	确定中标候选人名单
4.1	采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
[bookmark: _Hlk126595569]■其他方式，具体要求：评审得分相同的，由投标价格最低的投标人获得中标人推荐资格：得分和投标价格还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。（如数量不确定，要求以单价进行报价的，则以所有要求报价品目的单价总和计算投标价）
4.2	采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标价格由低到高顺序排列。得分和投标价格还相同的，推荐技术部分得分最高的投标人，上述都相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。（如数量不确定，要求以单价进行报价的，则以所有要求报价品目的单价总和计算投标价）
4.3	采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4	评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5	评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。
[bookmark: _Toc163337431][bookmark: _Toc179411475]5	报告违法行为
5.1	评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
[bookmark: _Toc163337432][bookmark: _Toc179411476]6	评标报告
6.1	评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
[bookmark: _Toc179411477][bookmark: _Toc163337433]7	修改评标结果
7.1	评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
[bookmark: _Toc163337434][bookmark: _Toc179411478]7.2	评标报告签署前，经复核发现存在上述情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc163337435][bookmark: _Toc179411479]8	停止评标及招标终止
8.1	评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
8.2	采购人、采购代理机构在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

[bookmark: _Toc179411480][bookmark: _Toc163337436]二、评标标准

	序号
	评审因素及说明
	分值

	一、商务部分

	1.1
	业绩：
投标人自2021年11月1日至本项目采购公告发出之日止，完成的业务系统建设的项目业绩（以合同签订日期为准）。每提供一份业绩得1分，满分2分。
注：
需提供符合采购文件要求的业绩证明材料。（附合同主要部分复印件，至少包含合同首页、采购内容、金额页与双方签字盖章页），未按要求提供不得分
	2

	1.2
	实施人员：
为本项目拟派的项目经理需具有5年及以上与本项目相关的经验得1分
注：需提供工作经验证明（格式自拟，加盖投标人公章）和身份证正反面复印件（加盖投标人公章），未按要求提供不得分
	1

	1.3
	投标人实力
投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系认证，且证书覆盖范围包括计算机应用软件的开发。每提供一项得1分，满分3分；缺少任意一个或不提供不得分。
	3

	二、技术部分

	2.1
	响应文件对采购文件第五章技术要求的响应程度： 
全部满足采购文件要求，得满分。
[bookmark: OLE_LINK1]“#”号每有一项不满足招标文件要求的，扣1分（共25项）；其余普通指标共2分，有任意一项不满足，则普通指标得0分 。
注：
1.文件中第五章技术参数要求提供证明材料或证明文件的，均需按要求提供并加盖投标人公章，否则视为不满足；
2.所有要求提供证明材料或证明文件的参数，均需逐项一一提供，并且所有证明材料均需在《采购需求偏离表》中标明页码及具体位置；
3.证明文件与《采购需求偏离表》不一致以证明文件为准；
4.漏报技术条款视为该项技术条款不满足。缺漏采购数量视为报价内容不完整，此项得0分。
5.第五章中涉及许可证、核准证和相关认证的，均需提供相关证书复印件并加盖投标人公章
	27

	2.2
	1.售后保障措施完整，售后响应、售后到场速度完全满足采购文件要求，质保期内保障措施详细，完全符合本项目需求，得7分；
2.售后保障措施完整，售后响应、售后到场速度不完全满足采购文件要求，质保期内保障措施详细但表意描述有欠缺，得4分；
3.售后响应、售后到场速度不满足采购文件要求，得1分；
4.本项未提供，得0分。
	7

	2.3
	1.供货安装调试方案全流程叙述完整，包含但不限于供货安装流程、项目划时间表、调试具体流程，并且针对设备运输、安装、供货过程中容易出现的安全风险制定了安全保障措施，完全符合本项目需求，得7分；
2.全流程叙述完整，但描述表意有欠缺或缺项，得4分；
3.全流程叙述不完整，得1分；
4.本项未提供，得0分。
	7

	2.4
	1.培训内容叙述完整，包含但不限于设备操作培训计划、设备维护及简单的设备维修培训计划、培训周期、具有详细培训手册、培训人员级别及经验等，完全符合本项目需求，得7分；
2.全流程叙述完整，但描述表意有欠缺或缺项，得4分；
3.全流程叙述不完整，得1分；
4.本项未提供，得0分。
	7

	2.5
	1.应急预案叙述完整，包含但不限于项目执行时各个阶段，从项目开始到验收结束（前期备货、供货、安装调试、实施等）容易出现的紧急情况分析及解决措施，完全符合项目需求，得7分
2.全流程叙述完整，但描述表意有欠缺或缺项，得4分；
3.全流程叙述不完整，得1分；
4.本项未提供，得0分。
	7

	2.6
	人员配备：
1.拟投入本项目的团队人员配备完全满足项目需求、拟派人员简历和人员分工计划表齐全，得7分；
2.拟投入本项目的团队人员配备不能完全满足项目需求，拟派人员简历和人员分工计划表齐全，得4分；
3.拟投入本项目的团队人员配备不能满足项目需求，拟派人员简历和人员分工计划表有缺项，得1分
4.本项未提供，得0分。
	7

	2.7
	投标产品中有属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。
注：以上复印件需加盖投标人公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。
	2

	
	投标产品中有属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。
注：以上复印件需加盖投标人公章；
	

	三、价格部分

	3.1
	满足招标文件实质性要求且价格最低的评标价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／该投标人的评标价）×30。
注：得分保留到小数点后两位。
	30

	注：
1.以上证书均需在有效期内，上述证书需提供证书复印件并加盖投标人公章，按规定需要年度监审的，需要提供有关的监审标识或附监审报告页，否则不得分。
2.以上证明文件、证书均需提供复印件并加盖投标人公章，未按要求提供视为不满足。


[bookmark: _Toc100564789][bookmark: _Toc179411481]
第五章  采购需求

[bookmark: _Toc179411482]1.1.	建设要求
	包号
	名称
	数量
	简要技术需求
	预算
（万元）
	是否接受进口
	是否免税

	1
	石景山区应急指挥中心应急指挥系统项目     

	一项
	建设区级城市应急指挥系统，发挥区级应急救援指挥神经中枢和信息中心作用，实现石景山区“事前、事发、事中、事后”的全面感知、动态监测、综合汇聚、协同会商、专题研判、指挥调度和信息发布功能，切实提升石景山区事前风险监测预警能力、事发应急响应能力、事中现场态势实时掌握和指挥调度能力、事后复盘分析与恢复保障能力，有效应对突发事件，促进韧性城市建设，为构建国家统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急指挥体系提供支撑。…
	1136.73
	否
	否



★1.超出预算的报价文件属于无效响应。
★2.双方同意，鉴于甲方付款依托于财政拨款，如遇财政拨款计划有变动，以款项实际到账时间和金额为准。如遇因财政拨款变动导致甲方实际付款时间迟于合同约定的情况和甲方实际支付金额不等于合同约定金额的情况（总支付金额等于合同金额），不构成甲方违约，甲方无需承担任何责任。甲方历次付款前，乙方应先开具等额有效发票，因乙方未及时开具发票导致甲方迟延付款的，该等责任由乙方自行承担。（供应商需自行承诺可以满足上述要求，格式自拟）
项目属性：货物


[bookmark: _Toc179411483]1.2.	系统概述
1.2.1.	软件采购清单
本部分描述软件系统的采购清单，并对每部分的采购内容进行描述。详见以下表格。
采购清单
是否专门面向中小企业采购中填写“√”的，则此项专门面向中小企业采购，是否专门面向小微企业采购中填写“√”的，则此项专门面向小微企业采购，其余的则没有特殊要求

	序号
	系统
	子系统
	模块
	模块功能描述
	数量
	单位
	所属行业
	[bookmark: _Hlk182323953][bookmark: _Hlk182324032]是否专门面向中小企业采购
	是否专门面向小微企业采购

	1
	突发事件管理系统
	事件综合上报子系统

	事件/隐患/通知上报模块
	需支持突发事件、安全隐患、通知的上报功能，需支持按照地址搜索、地图中标注、经纬度标注选点。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	2
	
	
	关联通话模块
	需要支持事件上报时系统会自动储存通话录音，在新建事件时可选择对应通话记录做关联，便于后续追溯事件来源。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	3
	
	信息流转子系统

	-
	需支持在事件处置过程中进行事件转办的；
系统需支持依据事件类型、级别自动推荐转办人员的；
系统需支持突发事件转办下发后，其他单位成员可进行签收、反馈的；
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	4
	
	事件处置子系统
	-
	需实现突发事件处置过程中进行任务下发，并可自动生成各类人员的工作职责、一键下发给工作人员；
需实现各委办局根据事件的进展进行事件续报；
应支持查看突发事件处置时间轴，可查看转办、上报、续报、领导批示、事件关联、签收、回复、启动响应、响应通知、发送任务、任务签收、任务反馈、任务转派等各个节点。
需支持领导批示、事件报告下载、相同事件关联。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	5
	
	通讯管理子系统
	通讯录管理模块
	需支持根据机构名称、人员名称、电话号码、职务、单位等关键信息进行人员的模糊查询。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	6
	
	
	通讯录分类查看模块
	需支持通过机构树的形式分级分类查看通讯录人员的基本信息。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	7
	
	
	群组搜索模块
	需支持按群组名进行模糊搜索。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	8
	
	
	群组列表模块
	需按自定义创建的分类展示群组。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	9
	
	报表统计子系统
	-
	需支持通过时间选择框，自定义筛选出时间选择范围；
需支持按照事件发生的地点统计各个事发县/区的事件数量；
需支持按照首报单位统计各个报送单位的首次报送的事件数量；
需支持按照事件类型统计一级事件类型与二级事件类型的事件数量；
需支持按照事件级别统计不同级别事件数量；
需支持按照日、月、年的维度统计展示事件数量、趋势。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	10
	
	通知管理子系统
	通知列表模块
	需支持用户可通过筛选的方式快速对通知进行查找，同时还支持通过关键字进行搜索；管理员可对通知进行删除操作。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	11
	
	
	新建通知模块
	需支持新建通知。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	12
	
	值班排班子系统
	排班人员管理模块
	需支持根据组织架构选择参与排班的人员，添加后的人员参与本月的排班计划。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	13
	
	
	值班车辆管理模块
	需支持添加本月参与值班的车辆。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	14
	
	
	班次管理模块
	需支持自定义编辑班次起始与截止时间，形成排班班次。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	15
	
	
	排班表管理模块
	需支持排班表管理（按照日历天显示）、排班表管理（按人显示）。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	16
	
	
	排班表导出模块
	需支持将排班表导出。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	17
	
	
	排班单位管理模块
	需支持展示所有参与排班的单位的列表。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	18
	
	
	节假日管理模块
	需支持对节假日和工作日进行。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	19
	
	
	交接班管理模块
	需支持增加当班日志。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	20
	
	
	值班点名模块
	需支持在值班期间，对各单位的单兵设备、800兆设备、视频设备进行点名，并对点名情况进行记录。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	21
	
	
	值班考核模块
	需支持考核标准设定和考核评分。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	
22


	应急指挥调度系统
	事件触发管理子系统
	事件选择模块
	事件选择模块需支持事件地图、事件上图、事件筛选、事件列表、事件搜索、资源点位、事件进入。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	23
	
	
	启动响应模块
	启动响应模块需支持响应等级、预案推荐、组织架构推荐、架构导入、架构融合、组织架构人员编辑。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	24
	
	
	响应通知模块
	响应通知模块需支持组织架构、响应通知、事件概况、通知发送、响应状态。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	25
	
	事件地图子系统
	周边态势模块
	周边态势模块需支持影响范围、危险源、重点防护目标、救援力量。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	26
	
	
	态势地图模块
	态势地图模块需支持GIS地图、地图图层、事件周边态势、资源点位。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	27
	
	
	地图标绘模块
	地图标绘模块需支持路线标识、指挥作战、标注历史记录、编辑标注信息、删除标注信息、保存标注信息、一键清空、资源研判。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	28
	
	
	动态信息展示模块
	动态信息展示模块需支持跑马灯功能、便利贴。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	29
	
	辅助决策子系统
	任务发布模块
	任务发布模块需支持新建任务、任务推荐、任务发布、批量发布、任务列表、任务反馈、任务状态、任务上图。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	30
	
	
	辅助决策模块
	辅助决策模块需支持专家推荐、预案推荐、相似案例、MSDS推荐。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	31
	
	协同会商子系统
	视频会商模块
	视频会商模块需支持召开视频会议。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	32
	
	
	会议录制模块
	会议录制模块需支持视频会议录制，保存视频。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	33
	
	
	视频回传模块
	视频回传模块需支持多图像语音通信、单兵图像预览、无线图传预览、视频图像预览、视频监控预览。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	34
	
	
	视频转分发模块
	视频转分发模块需支持将接收到的视频，转发给其他视频终端。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	35
	
	
	图像推送模块
	图像推送模块需支持图像推送、推送结果查看。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	36
	
	业务支撑子系统
	功能配置模块
	功能配置模块需支持职位配置、职责配置、值班配置、事件分类、事件级别配置、敏感词配置、语音配置。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	37
	
	
	权限管理模块
	权限管理模块需支持单位权限管理、用户管理。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	38
	应急移动端系统
	事件流转子系统
	事件上报模块
	需在微信小程序端、京办移动端实现事件上报模块，需支持事件上报、自动定位、上报附件上传。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	39
	
	
	事件签收模块
	需在微信小程序端、京办移动端实现事件签收模块，需支持对事件进行签收操作，并在处置时间轴自动记录。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	40
	
	
	事件续报模块
	需在微信小程序端、京办移动端实现事件续报模块，需支持事件续报、续报附件上传。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	41
	
	值班排班子系统
	值班排班模块
	需在微信小程序端、京办移动端实现支持对排班表设置、排班车辆设置。

	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	42
	
	事件列表展示子系统
	事件信息筛选模块
	需在微信小程序端、京办移动端实现事件信息筛选模块，需支持单一筛选事件和组合筛选事件。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	43
	
	
	事件信息列表模块
	需在微信小程序端、京办移动端实现事件信息列表模块，需支持展示事件名称、事件状态、事发地点、事件报送时间。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	44
	
	
	事件关键要素统计模块
	需在微信小程序端、京办移动端实现事件关键要素统计模块，需支持年度数据统计、月度数据统计、自定义数据统计。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	45
	
	事件统计子系统
	事发地统计模块
	需在微信小程序端、京办移动端实现事发地统计模块，需支持按照事件发生的地点统计各个事发县/区的事件数量。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	46
	
	
	首报单位统计模块
	需在微信小程序端、京办移动端实现首报单位统计模块，需支持按照首报单位统计各个报送单位的首次报送的事件数量。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	47
	
	
	事件类型分布统计模块
	需在微信小程序端、京办移动端实现事件类型分布统计模块，需支持按照事件类型统计事件数量。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	48
	
	
	事件级别统计模块
	需在微信小程序端、京办移动端实现事件级别统计，需支持按照事件级别统计不同级别事件数量。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	49
	
	
	事件数量趋势统计模块
	需在微信小程序端、京办移动端实现事件数量趋势统计模块，需支持按照年、月、日的维度统计事件数量。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	50
	
	
	事件信息查询模块
	需在微信小程序端、京办移动端实现事件信息查询模块，需支持快速查询对应事件。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	51
	
	通讯录子系统
	通讯录查看模块
	需在微信小程序端、京办移动端实现通讯录查看模块，需支持查看人员信息。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	52
	
	
	联系人查询模块
	需在微信小程序端、京办移动端实现联系人查询模块，需支持快速查询出联系人。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	53
	
	
	组织架构模块
	需在微信小程序端、京办移动端实现组织架构模块，需支持展示权限范围内组织架构的名称。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	54
	
	
	人员详情模块
	需在微信小程序端、京办移动端实现人员详情模块，需支持查询人员详细信息。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	55
	综合监测预警系统
	风险监测子系统
	风险监测模块
	需包括阈值设置功能。
需包括气象预警的日期维度搜索、行政区搜索功能。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	56
	
	预警处置子系统
	预警处置模块
	需包括预警转事件功能。

	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	57
	
	监测预警专题子系统
	节日商圈场景专题
	（1）节日商圈风险综合监测
需统计石景山节日商圈安全隐患点位，呈现监测与趋势分析图。
（2）节日商圈周边实时监测
需实现对节日商圈周边进行实时监控。
（3）节日商圈应急资源统计
需统计商圈内及周边的应急资源分布数量。
（4）节日商圈突发事件处置情况
需统计石景山区节日商圈的事件处置情况。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	58
	
	
	大型活动场景专题
	（1）大型活动周边实时监测
需实现对大型活动周边进行实时监控。
（2）大型活动应急资源分析
需统计大型活动内及周边的应急资源分布数量。
（3）大型活动突发事件处置情况
需统计石景山区大型活动的事件处置情况。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	59
	
	
	防汛防灾场景专题
	（1）气象信息详情
防汛防灾专题需实现查看未来5天天气预报、云图、雷达图的功能；
（2）降雨趋势预测
防汛防灾专题需实现5分钟降雨量趋势分析、三小时降雨量趋势分析、24小时降雨量趋势分析、今日降雨趋势分析；
（3）预警详情
防汛防灾专题需实现气象预警、河道激流预警、易涝积水点监测、易涝积水点预警、预警响应、易涝积水点快报；
（4）地质隐患点统计
防汛防灾专题需实现石景山区内所有的崩塌隐患点、泥石流隐患点、滑坡隐患点全部上图展示；
（5）突发事件处置
防汛防灾专题突发事件处置模块需实现突发事件总览、一般事件、重大事件分类、处置率统计、完成率统计、预警响应；
（6）交通拥堵
本模块需实现道路拥堵排行分析、路口拥堵排行分析；
（7）应急资源上图
本模块需支持救援队伍、避难场所、医院、街道办事处、河流水系、地质灾害隐患点、街道边界、水库、尾矿库、城市易涝积水点、城市下凹桥点位、交通拥堵情况、城市易涝点位视频监控等资源全部上图展示。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	60
	
	
	森林防火场景专题
	（1）气象预警
获取气象预警数据，需实现气象预警数据与地图的联动展示。
（2）气象站实时监测
获取气象站数据，需实现对气温、风速、雨量等数据的实时监控。
（3）火灾数据统计
需按照火灾发生次数、火源种类、火灾面积、经济损失等进行数据统计。
（4）森林防火监测预警
针对石景山地区森林防火等信息，提供预警信息展示。
（5）森林防火监测趋势
需实现对森林防火预警数据统计，并生成年度总览趋势。
（6）事件处置
需实现对森林防火发生的事件进行统计、同时展示事件处置情况。
（7）视频监控
需实现对森林防火重要点位进行视频监控。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	61
	
	
	极端天气场景专题
	（1）气象信息
获取气象预警数据，需展示近1小时、近7天内的实时数据。
（2）云图
接入云图，需实时监测石景山区气象数据。
（3）气象预警
获取气象预警数据，需实现气象预警数据与平台的联动展示。
（4）街道拥堵情况
需统计石景山区各条街道的实时拥堵情况。
（5）道路情况
需统计石景山区各条道路的实时拥堵情况并进行实时排名。
（6）当日24小时拥堵指数变化
需统计石景山区各街道24小时道路拥堵指数变化。
（7）实时天气监控
需实现对石景山区温度、相对湿度、降雨量及风力方向等气象参数进行24小时实时数据统计。
（8）极端天气态势总览
需支持对极端天气预警数量、告发月份、事件数量、告警次数的数量统计。
（9）极端天气未来预测
需支持对极端天气未来7天预测。
（10）极端天气事件处置
需统计石景山区极端天气的事件处置情况。
（11）视频监控
需接入区视频监控平台，极端天气事件发生后快速调用事件周围的监控视频。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	62
	
	
	突发事件场景专题
	（1）突发事件统计
需统计石景山区突发事件数量。
（2）突发事件数量及占比
需统计石景山区突发事件数量和占比情况。
（3）突发事件年度总趋势
需通过汇聚石景山区近一年发生的事件数量，形成年度趋势图，直观展示出死亡人数和受伤人数。
（4）突发事件月度趋势
需通过汇聚石景山区近一个月发生的事件数量，形成月度趋势图，直观展示出死亡人数和受伤人数。
（5）突发事件处置
需统计石景山区突发事件的处置情况。
（6）视频监控
需实现对石景山区易发生突发事件点位进行实时监控。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	63
	
	
	安全生产场景专题
	（1）安全生产应急资源分析
需统计安全生产主体周边的应急资源分布数量。
（2）安全生产视频监控
需接入区视频监控平台，实现对安全生产事故易发点位进行视频实时监控。
（3）事故看板
需统计安全生产事故发生的数量、死亡人数、受伤人数的数量，呈现事故趋势图。
（4）安全生产突发事件处置情况
需统计石景山区安全生产的事件处置情况。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	64
	融合通信系统
	通信调度子系统
	-
	支持H.323/SIP/GB28181/RTMP/RTSP/WEBRTC/ MQTT等协议，具备全场景融合通信能力，支持全场景指挥调度应用；
支持100方并发调度会议用户、10000路视频监控接入、500路移动单兵与无人机接入、500方融合通信APP接入；

1、通信调度管理
支持对会议通信、编解码合屏、流媒体直播、音视频录像等服务的统一调度管理；
支持按照用户/用户IP/部门/会议编号等服务器定向调度，支持服务器负载均衡调度；支持双服务器集群部署，召开会议时，当某台服务器发生故障/宕机时，会议自动调度至其他服务器上，无需手动更改配置，会议自动恢复，继续召开；

2、多方视频会商
支持国产自研可控协议，同时支持ITU-T H.323和IETF SIP等通信标准，可统一调度管理会议终端、H.323/SIP设备、视频监控、无人机、执法仪/布控球/视频安全帽/AR眼镜/智能手电等移动单兵、录播终端、Windows/信创/MacOS电脑端、Android/iOS/鸿蒙移动端、平板电脑/TV端、VoLTE视频、座机/手机/卫星电话、集群对讲、音频广播、网络矩阵视频等设备，进行混合会议；支持合屏混音、音视频交互、统一画面排布、统一语音控制、统一权限控制等功能；

#3、视频融合拼接服务
具备24画面融合拼接编码处理能力，可在同一个会议内支持将24路会议终端、云会议、视频监控、无人机、移动单兵、录播终端、VoLTE手机视频、电脑客户端、手机APP、WEB会议端、微信小程序端的视频画面进行融合拼接、合屏编码；会议模板支持5 x 5范围内任意m*n、M(大)+n(小)布局；在4K、1080P、720P多种分辨率混合组网时，可手动调整分屏窗口数量、窗口大小、显示比例；（提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖生产厂商公章）
#4、流媒体转码服务
支持将接入平台的视频监控、移动单兵设备等视频画面二次实时压缩转码为标准的H.264视频格式，视频转码后可通过流媒体通信服务分发到指挥调度端、WEB端进行实时查看、录制，或者调度到视频会议；（提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖生产厂商公章）


	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	
	
	视频调度子系统
	-
	1、资源目录调度
支持通讯录、设备目录、指挥现场管理，可基于目录树展开人员、设备及其在线状态，可进行详情查看、视频预览、视频调度等操作；

2、GIS可视化调度
可统一管理，并且基于目录树及GIS/BIM呈现人、会议设备（视频会议、会议终端）、视频监控设备、无人机、移动单兵设备（安全帽、智能眼镜、执法仪）、语音设备、机械设备、车辆、物联传感、报警事件、消息等对象的当前信息、视频画面；支持平面GIS、卫星影像GIS、BIM、三维实景地图、设备平面模型等设备等地理空间信息系统；系统支持地图的放大、缩小、拖拽等功能，支持画笔、矩形、圆、箭头、橡皮擦等圈点标绘功能，支持本地多屏协同标绘功能；

3、视频监控调度
可通过网页后台统一管理所有视频设备，并能在指挥中心调度端对IPC、无人机、视频安全帽、AR智能眼镜、智能手电、OTG窥镜、执法仪、布控球，以及正在召开的视频会议、视频会议终端、手机APP、电脑客户端等视频设备，进行统一目录展示、查看、调度；

4、语音通信调度
支持实时监听视频监控和移动单兵的麦克风录音；支持基于目录树和地图，呼叫手机、座机、卫星电话、集群对讲、视频监控、智能安全帽、智能眼镜、布控球、执法仪、会议终端、手机、电脑等设备，进行点对点语音通话或者多方语音会议；

#5、视频会商调度
支持报警联动及目录图选用户与设备，可快速呼叫会议终端、视频监控、无人机、移动单兵、电话、集群对讲，以及腾讯会议、WeLink云会议、移动云视讯等视频会议平台入会，实现全网异构设备同步指挥协作；
支持对在线会议进行管理控制，例如设置画面布局、会议模板、编码速率；可以开启或者关闭参会人员的麦克风；可以设置参会人员的录像、文字交流、数据共享等权限；可以设置参会人员的麦克风音量、扬声器音量、摄像机云台、视频编码速率、视频接收模板等；控制会议录像的开启/关闭、踢出用户、结束会议等；
发起调度会议时，可以设置调度类型，例如：应急指挥、远程会商、远程汇报、远程巡视、远程指导等；每次视频调度均会自动保存录像、时间、参会人员、语音转文字，便于日后管理回溯；（提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖生产厂商公章）

6、消息短信调度
指挥调度软件、融合通信APP、移动单兵APP，均具备即时通信功能，支持点对点、群组消息通信；可以随时接收来自手机、电脑端用户的紧急消息，支持消息回复；消息支持文字、图片、语音等格式；支持短信统一消息发送；

7、电子传真调度
支持远程传真的收发管理，也可连接内部传真机、打印机和电脑；支持接收、储存、管理传真文件；

8、报警事件调度
支持报警预案管理、报警联动调度、报警可视化、报警事件处置、报警事件回溯等功能；
支持APP人工报警、值班客服录入报警、视频AI报警、物联感知报警等事件来源；

9、视频巡检调度
支持后台自动巡检、值班座席人工巡检、现场移动巡检等方式，每次巡检均会自动创建一条记录，上传并关联录像和轨迹，便于日后查询回溯；

10、统一大屏调度
指挥调度端支持集成GIS、视频会议、视频监控大屏以及第三方数据驾驶舱等模块，支持业务联动，并可按照预设场景灵活排布、统一画面上墙；

11、API接口服务
提供调度管理API，包括用户同步、获取用户组织结构和用户列表、获取视频设备目录和设备列表、发起调度、呼叫用户入会、呼叫设备设备入会、结束调度等接口；
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	
	
	历史记录子系统
	-
	支持7*24小时1080P录像，64路并发视频录像、512路并发语音录像；
支持视频会议录制、音视频通话录制、录像及附件上传、下载、点播等功能；
支持4K会议画面及1080P辅流录制，录制时可录制会议单画面、辅流单画面、会议+辅流双分屏或会议+辅流合屏、辅流+会议合屏；
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	
	
	配置管理子系统
	-
	平台具备通讯录管理、会议管理、设备管理、服务器管理、运维管理等功能；
具备多级管理员权限，支持设置部门管理员，上级管理员可管理下级部门的用户、设备及会议；支持三员分立，有系统管理员、安全保密管理员和安全审计员三个角色，每个角色各司其职，权限设置相互独立同时又相互制约；支持调度对象管理，可以添加调度对象，将多个设备绑定在某个调度对象，可以设置经纬度位置信息；
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	
	
	终端指挥调度子系统
	-
	平台具备GIS指挥调度功能并提供指挥调度客户端软件，可部署在单屏、双屏、三屏、四屏电脑或者专用终端，具备调度控制、视频会议及多业务统一展示和显控能力，可实现资源目录调度、GIS可视化调度、视频监控调度、语音通信调度、视频会商调度、消息短信调度、报警事件调度、视频巡检调度、统一大屏调度等功能；
1、设备资源与GIS可视化
支持设备资源GIS可视化，可实现实时轨迹跟踪及轨迹回放；能够随时查看设备的当前信息；能够随时查看设备的实时视频画面；支持地图的放大、缩小、拖拽、圈点标绘等功能；

2、视频监控
支持视频监控调度，可实现1/2/4/6/8/9/13/16等固定画面布局和自动画面布局，支持画面位置任意调换、画面全屏，可以对监控摄像头进行上下左右移动、放大、缩小、拉近、拉远等远程云台控制；

3、语音通信
支持语音通信调度，可呼叫手机、座机、卫星电话、集群对讲、移动单兵、会议终端、手机、电脑等设备，进行点对点语音通话或者多方语音会议；

4、视频会商
支持视频会商调度，可同时预览多个视频会议画面；可对会议进行管理控制，例如设置画面布局、会议模板、编码速率、开启/关闭麦克风、踢出用户、结束会议等；支持基于目录树、地图圈选、报警联动等方式，呼叫任意异构终端设备发起多方音视频调度会议；支持会议录像，并关联相关事件、调度，可供日后回溯检索；
支持视频巡检调度，包括后台自动巡检、值班座席人工巡检、现场移动巡检等方式，视频与轨迹自动保存在服务器；

#5、统一大屏呈现
支持统一大屏调度，可按照预设场景灵活排布、统一画面上墙；支持1/2/3/4多屏输出，可在一个应用软件内显示控制资源目录、地图、视频监控、视频会议等模块，可通过局域网内的平板电脑和触控电视对地图进行拖拽缩放、圈点标绘等操作；调度会议过程中，可共享地图，并授权远端电脑和手机对GIS进行拖拽缩放、圈点标绘等远程协作；（需提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖生产厂商公章）
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	
	
	融合通信系统对接
	
	1、硬件会议接入
支持接入H.323及SIP协议的视频会议终端、SIP视频电话、视频会议MCU，支持接入区政府现有的华为和网动硬件视频会议系统；支持IP、网闸两种接入方式；支持对接多个MCU平台；H.323/SIP终端接入后，可与异构会议终端、云会议、电脑、手机、视频监控、无人机、移动单兵、VoLTE视频、电话、集群对讲等设备混合组会、音视频交互、统一调度、统一画面排布、统一语音控制；
支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，能够和符合国际标准的产品互通；

2、京办APP接入
支持通过京办APP小程序加入视频会议；小程序端接入后，可与会议终端、电脑、手机、视频监控、无人机、移动单兵、VoLTE视频、电话、集群对讲等设备混合组会、音视频交互、统一调度、统一画面排布、统一语音控制；

3、WEB会议接入服务
支持WEBRTC协议，可实现WEB视频会议，支持电脑和手机端的谷歌/FireFox/Edge等浏览器；
WEB浏览器会议端接入后，可与会议终端、电脑、手机、视频监控、移动单兵、VoLTE视频、电话、集群对讲等设备混合组会、音视频交互、统一调度、统一画面排布、统一语音控制；
手机端支持短信URL链接，跳转到浏览器入会，实现音视频双向互动，无须预先安装APP；

#4、视频监控接入
支持GB28181/RTMP/RTSP/OnVIF/EHome/ISUP等通信协议及监控平台SDK，可通过国标协议注册接入IPC，可同时对接海康、大华厂商的NVR、视频监控平台；
支持H.265、H.264视频格式，支持4K、2K、1080P、720P等视频分辨率；
支持手工添加或者从第三方视频监控平台导入设备目录；
支持设备在线状态监测；
支持视频巡查、双向语音通话、云台控制、视频录制；
接入平台的任意视频监控设备可与会议终端、云会议、电脑、手机、无人机、移动单兵、VoLTE视频、电话、集群对讲等设备混合组会、音视频交互、统一调度、统一画面排布、统一语音控制；（需提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖生产厂商公章）

5、移动单兵接入
支持GB28181及RTMP、RTSP等协议的布控球/执法仪/视频安全帽等移动单兵设备接入；
支持H.265、H.264视频格式，支持4K、2K、1080P、720P等视频分辨率；
提供移动单兵APP，具备拍照、录像、录像上传、实时定位、轨迹存储、视频巡检、语音对讲、视频对讲、视频会议、通讯录、即时通信等功能，可适配安卓手机、执法仪、视频安全帽、AR眼镜、智能手电、无人机手柄等单兵设备；可在上层应用同步显示轨迹与视频画面；
支持设备注册管理、在线状态维护、实时位置信息收发；
支持设备的消息收发、报警信息收发、文件收发、视频巡查/语音对讲/视频呼叫等信令通知；
支持设备录像和巡检记录上传服务器；
支持设备的通讯录管理、分组管理、群组消息收发、群组文件收发、群组音视通话管理；
支持会外视频巡查、语音对讲，可与会议终端、云会议、电脑、手机、视频监控、无人机、电话、集群对讲等设备混合组会、音视频交互、统一调度、统一画面排布、统一语音控制；

#6、VoLTE视频接入
平台支持SIP V2.0 ( UDP/TCP ) 、RTP、RTCP、RTP(RFC2833)、NAT等协议，可直接访问运营商IMS平台，或者通过配套VoLTE网关设备，与运营商IMS线路对接，为VoLTE/VoNR手机用户提供高质量的视频通话能力，上层应用直接呼叫手机电话号码，即可实现视频通话，或者融合视频会议；
支持H.265、H.264视频格式，支持1080P、720P等视频分辨率；
支持语音G.711、G.722、G.723.1、G.726、G.729、OPUS、Speex等语音编码能力；
可与会议终端、云会议、电脑、手机、视频监控、无人机、移动单兵、电话、集群对讲等设备混合组会、音视频交互、统一调度、统一画面排布、统一语音控制；（提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖生产厂商公章）

7、语音电话接入
支持SIP语音协议，通过配套语音电话网关、电话会议网关等设备，支持数字中继/模拟中继/无线中继与PSTN网络对接，实现系统呼叫座机/SIP分机/手机/卫星电话进行语音通话或者语音会议；
支持G.711,G.729A,G.723.1,GSM等多种语音编解码能力；
具备多路电话混音能力，并且可与会议终端、电脑、手机、视频监控、移动单兵、VoLTE语音、集群对讲等设备混合组会、互联互通、统一调度、统一混音；

8、集群对讲接入
支持SIP语音协议，通过配套集群对讲网关设备，可接入海能达、中兴高达等集群对讲网络，同时实现多个通道的集群单呼、组呼；支持G.711，G.729，G.723等多种SIP语音编解码能力；

9、音频广播接入
支持SIP语音协议，通过配套音频网关设备，可对接电话、调音台、麦克风、音响广播等设备；
具备多通道混音能力，并且可与会议终端、电脑、手机、视频监控、移动单兵、电话、VoLTE语音、集群对讲等设备混合组会、互联互通、统一调度、统一混音；

10、邮件平台接入
支持与第三方邮件平台对接，实现系统消息、调度会议、报警事件、紧急任务的邮件通知；

#11、短信接入
通过配套短信网关，或者与第三方短信平台对接，实现系统消息、调度会议、报警事件、紧急任务的短信通知；
手机端收到短信调度会议通知后，点击即可通过浏览器入会，实现音视频双向互动，无须预先安装APP；（需提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖生产厂商公章）

#12、融合通信APP接入
提供融合通信客户端，支持通讯录群组管理、即时通讯、文件收发、音视频通话、群组视频、视频会议、资源目录与GIS调度等功能；适配Windows电脑、飞腾/龙芯等架构的信创电脑、手机等设备；
支持消息秘书转接、已阅回执、阅后即焚、对话框显示水印；
可基于组织架构，随时发起视频会议，支持参加预授权会议和临时密码会议；
支持资源目录和GIS调度功能，支持视频监控画面的查看及全屏显示，可对视频监控、布控球进行上下左右移动、放大、缩小、拉近、拉远等远程云台控制；（需提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖生产厂商公章）
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	65
	数据治理服务
	数据基础管理子系统
	数据源管理模块
	数据源管理模块需支持对全区安全生产类企业数据、救援队伍数据、救援物资数据、重点防护目标数据、危险源数据、承灾体数据、预警信号数据进行配置。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	66
	
	
	数据资源目录管理模块
	资源目录管理需支持按照统一的数据资源目录标准规范，对数据资源进行统一管理。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	67
	
	
	数据标准管理模块
	数据标准管理模块需支持对基础主题数据标准、应用专题数据标准、数据基础指标口径的管理与维护，提供各项标准文件的查阅与修订。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	68
	
	
	元数据管理模块
	元数据管理模块需支持对数据含义描述、数据功能定位、数据来源追踪。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	69
	
	
	数据字典管理模块
	数据字典管理模块需支持对数据字典管理进行增删改查。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	70
	
	
	数据分级分类管理模块
	数据分级分类管理需支持对数据来源、业务领域、主题信息、数据内容、存储方式和数据格式的分级分类管理。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	71
	
	
	数据血缘管理模块
	数据血缘模块需支持血缘关系管理、血缘关系分析、血缘关系查询。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	72
	
	
	数据质量管理模块
	数据质量管理模块需支持对数据质量规则管理、数据质量核验、数据质量分析报告。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	73
	
	
	标签管理模块
	标签管理模块需支持通用标签和应急业务标签对数据进行分类标识管理。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	74
	
	
	运维管理模块
	运维管理模块需支持任务运行状态监控、数据预警管理、数据运维日志在线查看。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	75
	
	数据流通管理子系统
	数据探查模块
	数据探查模块需支持对全区安全生产类企业数据、救援队伍数据、救援物资数据、重点防护目标数据、危险源数据、承灾体数据、预警信号数据进行探查。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	76
	
	
	数据读取模块
	数据读取模块需支持对全区安全生产类企业数据、救援队伍数据、救援物资数据、重点防护目标数据、危险源数据、承灾体数据、预警信号数据进行数据读取。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	77
	
	
	数据对账模块
	数据对账模块需支持对全区安全生产类企业数据、救援队伍数据、救援物资数据、重点防护目标数据、危险源数据、承灾体数据、预警信号数据对账。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	78
	
	
	数据任务管理模块
	数据任务管理模块需支持对全区安全生产类企业数据、救援队伍数据、救援物资数据、重点防护目标数据、危险源数据、承灾体数据、预警信号数据接入的各项任务进行任务调度、任务监控、异常任务处理以及重新调度。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	79
	
	
	数据分发模块
	数据分发模块需支持对全区安全生产类企业数据、救援队伍数据、救援物资数据、重点防护目标数据、危险源数据、承灾体数据、预警信号数据进行分发。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	80
	
	数据处理与分析子系统
	数据建模模块
	数据建模模块需提供可视化、分层级的建模工具，通过拖拽组件的方式，实现建模。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	81
	
	
	数据提取模块
	数据提取模块需支持对结构化数据提取和非结构化数据提取。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	82
	
	
	数据清洗模块
	数据清洗模块需对业务数据中不符合标准规范或者无效的数据，进行数据清洗。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	83
	
	
	数据转换模块
	数据转换模块需支持对业务系统中的应急管理数据进行数据格式规范统一、数据编码规范统一、数据标识不规范统一等数据转换处理。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	84
	
	
	数据去重模块
	数据去重模块需支持对重复的数据进行去重。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	85
	
	
	数据补全模块
	数据补全模块需支持对生产库本身存在部分数据字段的属性值的缺失，进行补充。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	86
	
	
	数据关联模块
	数据关联组件需要完成在不同数据集之间的关联，实现在不同数据集的联动。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	87
	
	
	数据对比模块
	数据比对模块需支持对数据项与标准数据元比对、不同数据项集比对。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	88
	
	
	数据过滤模块
	数据过滤模块需支持对信息进行辨别和分离，实现冗余及垃圾信息的滤除。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	89
	
	
	数据标识模块
	数据标识模块需支持对应急业务知识库和标签规则库进行标识。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	90
	
	
	数据校验模块
	数据校验模块需支持对数据进行检验。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√

	91
	
	
	数据融合模块
	数据融合模块需支持对具体业务将相关要素数据融合在一起，支撑业务的。
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	√
	√




1.2.2.	硬件采购清单
本部分描述硬件系统的采购清单，并对每部分的采购内容进行描述。详见以下表格。
	分系统名称
	序号
	设备名称
	招标参数 
	数量
	单位
	所属行业
	是否专门面向中小企业采购
	是否专门面向小微企业采购

	融合通信系统
	1
	Volte专线
	需提供2年volte专线服务。需开通的VoLTE通道数量≥10路，每个通道支撑一路VoLTE通话。需提供年VoLTE接入时长≥10000分钟。
	2
	年
	工业
	/
	/

	
	2
	媒体网关
	E1电话中继语音网关，可配置1个E1口，支持30路电话接入；
支持双网口、双电源；
支持G.711a/μ law，G.723.1， G.729A/B，iLBC，AMR音频格式；
支持G.711 透传传真，T.38 传真；支持静音抑制和检测、 舒适噪声生成、 语音活动检测 、回声消除（G.168)，最大128ms、 自适应动态缓冲 、语音传真增益控制；
支持SIP v2.0 (UDP/TCP),SDP, RTP/RTCP；支持网关注册和认证、256 个 SIP 中继账号注册、号码转换、呼叫路由；
支持本地回铃/彩铃透传、主被叫号码白名单、主被叫号码黑名单、IP 访问列表防火墙功能、语音和信令加密功能；
支持冗余路由备份/选择、按时段控制呼叫路由、按主/被叫号码前缀路由、主被叫号码变换；
支持Web的可视化配置及维护、数据备份/恢复、TFTP/Web固件升级；
可通过SIP协议，与融合通信平台级联；
	1
	台
	工业
	/
	/

	
	3
	无线集群网关
	4通道无线集群网关，支持G.711，G.729，G.723音频编码；
支持接入中兴/海能达等型号370M对讲手台、车载电台；
支持MAP27协议，可实现模拟集群单呼、组呼；支持PTT、VOX、COR电台控制协议，可自适应VOX（语音激活），灵敏度可调；
2个RJ45网络 接口，4个6针航空接口；信噪比≥70dB，噪音抑制≥45dB；
支持多种拨号、收号规则配置；
支持录音功能；
支持WEB网页管理；
可通过SIP协议，与融合通信平台级联；
	1
	台
	工业
	/
	/

	
	4
	广播网关
	4通道音频设备网关，同时支持PSTN、SIP语音电话，支持G.711，G.729，G.723音频编码；
具备4个6.35mm大二芯音频接口，其中两路音频输入、两路音频输出，可接各种调音台、麦克风、音箱、应急广播等设备；
内置音频处理，支持128ms回声抑制、噪音抑制、高清音质，输入输出音量可软件调节；
支持WEB管理控制，方便调试和维护；
支持通讯录管理；
支持自动接听、外接控制终端预接听、预拨号、控制静音等功能；
可通过SIP协议，与融合通信平台级联；
	1
	台
	工业
	/
	/

	
	5
	电子传真网关
	4线传真服务器，支持PSTN传真的收发管理，也可连接内部传真机、打印机和电脑；
支持接收、储存、管理传真文件；
支持客户端软件收发、WEB浏览器收发、电子邮件收发三种传真收发方式；
支持传真接收过滤（黑名单），能自动拒收垃圾传真；
电话线接口：RJ11；
适用线路：PSTN电话线 ；
传真标准：ITU-T G3标准；
网络接口： RJ45；
传真分辨率：支持100DPI（标准）和200DPI（清晰）；
速度：14.4kbps 支持自动降速；
硬盘：≥1T，可存储500-1000万页传真记录；
工作环境温度：0~40度；
防雷措施：内置三级防雷；
平均无故障工作时间：不少于50000小时；
	1
	台
	工业
	/
	/

	
	6
	智能单兵终端
	2.4寸屏幕设计；
电池容量：3400mAh
包含后置2K超清摄像头，内置麦克风及扬声器；
摄像头视角：水平120度广角，垂直63度，对角线150度；红外夜视3米可辨，5米可见
支持一键开启/关闭闪光灯；
内置4G存储，支持外置TF卡扩展存储；
支持北斗/GPS/基站定位；
支持4G/WiFi；
支持本机录像存储，分辨率支持2560*1440;
支持IP语音对讲、视频对讲、视频会议；
支持定位、报警、录像上传等功能；
支持视频防抖；
IP68防护等级，2米防跌落；
	30
	台
	工业
	/
	/

	数据库
	1
	数据库管理系统
	#1、单表需支持创建2048列；支持分区表，包括范围分区、哈希分区、列表分区、间隔分区等；支持组合分区，如可以实现列表、范围组合分区等；支持单表分区数量为65535个；需支持分区键包含多列，列数最多达到16列；需支持增加、删除、合并、拆分、交换、截断、重命名等分区操作；需支持分区表迁移。（需提供第三方检测机构出具的测试报告）
#2、需支持表空间自动扩展，并允许调整其扩展参数，包含支持修改扩展值：next_size值、扩展上限，（需提供第三方检测机构出具的测试报告)
#3、需兼容Oracle的ANYTYPE、ANYDATA、ANYDATASET类型，并支持ANYDATA和ANYDATASET类型的存储功能，（需提供第三方检测机构出具的测试报告)
4、需兼容Oracle语法功能，包括支持单SQL支持多个unpivot子句、支持for update子句及for update nowait语法、支持外连接操作符（+）来替代join外连接语法、支持default on null语法。
5、系统可以处理千万级别的数据，在十亿数据量级下至少100个用户同时进行单表多条件组合查询操作，返回数据条数＜200时的平均查询时间不高于170ms。
6、系统需提供数据页级恢复功能，允许从备份中还原并恢复指定的数据页
7、系统需支持将加密列与指定用户进行绑定，并且只允许经过授权的用户访问这些加密的数据列
8、需支持数据迁移评估和数据比对，能够支持至少一个运行中的系统实现平滑的数据迁移而不中断业务，并且单个系统中不同类型的SQL语法错误为零
9、需支持中文字符集的日志记录功能，支持中文信息的记录与展示
10、需要支持一主多备，支持同步备机和异步备机等多种方式；支持数据零丢失；支持通过守护进程将故障节点重新启动并自动加入集群，且历史数据自动同步；支持备机只读操作；支持备机中临时表的增加、删除、修改操作；支持列存表的创建、删除、修改与查询等操作。
	2
	套
	工业
	/
	/

	大屏显示系统
	1
	指挥大厅辅助显示屏
	1、屏幕尺寸：≥100英寸。
2、分辨率：≥4K（3840×2160）。
3、刷新率：≥120Hz，支持 VRR 48-120Hz。
4、可视角度：≥178°。
5、色域：94% DCI-P3。
6、网络连接：支持 Wi-Fi 6、蓝牙 5.0、红外等。
7、接口：≥3个 HDMI 接口
	2 
	台
	工业
	/
	/

	
	2
	指挥大厅辅助显示屏-移动推车
	1、承重能力：表示推车能够承受的电视重量。
2、适用屏幕尺寸：60-100寸。
3、高度调节：具备可调节高度的功能，以适应不同的观看需求。
4、角度调节：可对电视屏幕的角度进行调整。
5、移动便利性：带有脚轮，方便移动推车。
6、稳定性：确保电视在使用过程中保持稳定。
7、材质：采用坚固耐用的金属或合金材质。
	2 
	套
	工业
	/
	/

	
	3
	办公区主显示屏
	1、屏幕尺寸：≥100英寸。
2、分辨率：≥4K（3840×2160）。
3、刷新率：≥120Hz，支持 VRR 48-120Hz。
4、可视角度：≥178°。
5、色域：94% DCI-P3。
6、网络连接：支持 Wi-Fi 6、蓝牙 5.0、红外等。
7、接口：≥3个 HDMI 接口
	2 
	台
	工业
	/
	/

	
	4
	办公区辅助显示屏
	办公区辅助显示屏利旧拆改
	7 
	台
	工业
	/
	/

	音频扩声系统
	1
	主扩音箱
	1、频率范围不低于100Hz-20kHz；
2、驱动单元：8x4寸低音单元，1x1寸高音单元；
3、最大声压级不小于128dB；
4、额定功率不小于440W最大功率不小于1760W；
5、标称阻抗：4Ω；
6、线阵列声柱扬声器，覆盖范围：H20°XV160°。
	4 
	台
	工业
	/
	/

	
	2
	吸顶补声音箱
	1、频响范围：不劣于50-20KHZ；
2、8寸吸顶音箱；
3、标准阻抗：8Ω；
4、灵敏度不低于90dB；
5、额定功率不小于100W。
	8 
	台
	工业
	/
	/

	
	3
	低音音箱
	1、音箱类型：有源；
2、输出功率：≥150W；
3、频率响应：25Hz—80Hz；
4、扬声器单元：不低于10英寸；
5、信噪比≥90dB，阻抗4Ω。
	2 
	台
	工业
	/
	/

	
	4
	主扩功率放大器
	1、额定功率：≥8Ω450W*4，≥4Ω765W*4，≥2Ω1300W*4，≥桥接8Ω1530W*2；
2、信噪比≥105dB；
3、失真度THD：0.01%；
4、输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡）；
5、频率响应：20HZ-20KHz；
6、阻尼系数：≥5000；
7、具有电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制；
8、采用D类数字放大电路。
	1 
	台
	工业
	/
	/

	
	5
	吸顶功率放大器
	1、额定功率：≥8Ω250W*4，≥4Ω425W*4，≥2Ω720W*4，≥桥接8Ω850W*2；
2、信噪比≥100dB；
3、失真度THD：0.01%；
4、输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡）；
5、频率响应：20HZ-20KHz；
6、阻尼系数：≥5000；
7、具有电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制；
8、采用D类数字放大电路。
	2 
	台
	工业
	/
	/

	
	6
	数字音频处理器
	1、开放式架构可编程处理器，软件采用拖拽式界面可以进行自由灵活设计；
2、支持中文版编程控制软件；
3、支持≥48*48路网络音频通道，兼容AES67标准，可与其他品牌网络音频协议互联互通；
4、支持≥16路模拟音频输入，均可以配置成麦克风\线路电平模拟通道，≥16路模拟音频输出；
5、要求设备具备级联功能，可在同一界面下进行管理。
	2 
	台
	工业
	/
	/

	
	7
	反馈抑制器
	1、≥5路卡侬和大二芯复合插头信号输入；
[bookmark: OLE_LINK3]2、支持独立音量调节；
3、支持48V供电；
4、全自动检测啸叫点功能，实现全自动反馈消除；
5、支持声场校正，一键粉红噪声测试功能；
	1 
	台
	工业
	/
	/

	
	8
	电源时序器
	1、≥12路电源时序控制，每路延时≥1秒，整机容量≥63A；
2、后板≥6路输出带电源净化功能；具备级联接口；
3、具备标准RS232串口控制功能，可支持≥255台同时使用；
4、支持软件设置延时≥10分钟关闭功能；
5、支持面板LOCK锁定功能；
	5 
	台
	工业
	/
	/

	会议发言系统
	1
	鹅颈话筒
	1、锌合金压铸工艺，声干涉原理设计，强指向性话筒；
2、鹅颈式长：≤325mm；
3、LED指示灯；
4、支持48V幻象供电，一键开关话筒；
5、频率响应：宽于或等于20Hz-20KHz；
	3 
	台
	工业
	/
	/

	
	2
	无线一拖二手持话筒
	1、无线频段：宽于或等于668MHz~698MHz；
2、采用一拖二真分集天线手持话筒设计；
3、具备红外线自动对频功能，发射接收一键即可自动匹配；
4、综合信噪比：≥105dB；
5、音头：动圈式/心型指向性；
	2 
	套
	工业
	/
	/

	
	3
	无线话筒天线放大器
	1.全面适用于UHF频带的无线系统，支持1—4台无线系统的应用，同时可为无线设备提供供电；
2.天线为单指向对称周期天线，工作频带宽，高增益，驻波比低；
3.频率范围：宽于或等于470MHz-950MHz；
	1 
	台
	工业
	/
	/

	操作席系统
	1
	摄像头云台键盘
	1.支持Pelco-D.Pelco-P.Sony VISCA.Cisco.Polycom.Canon.AW等协议；
2.可控制≥64个通道，每通道协议和波特率独立设置，支持多个品牌同时控制；
3.Visca，Cisco，Polycom协议，预置位可以存在键盘上，每通道支持≥8个预置位。
	1 
	台
	工业
	/
	/

	
	2
	操作台
	6位操作台 钢木结构。
	1 
	套
	工业
	/
	/

	
	3
	带鱼显示屏
	1、屏幕比例：21:9；
2、尺寸：≥34英寸；
3、分辨率：≥3440×1440；
4、接口：支持DP，HDMI，USB扩展/充电，音频/耳机输出。
	10 
	台
	工业
	/
	/

	
	4
	显示器支架
	1.显示器桌面支架
	10 
	套
	工业
	/
	/

	
	5
	吸顶监听音箱
	1.音箱类型：2路双功放有源工作室监听音箱；
2.频率响应（-10dB）：54Hz-30KHz；
3.频率响应（-3dB）：74Hz-24KHz；
4.部件：LF：5"Cone、HF：1"Done；
5.分频：2KHz；
6.输出功率：≥70W（LF：45W，HF：25W）；
7.输入灵敏度/阻抗：-10dBu/10K Ω；
8.输入接口：XLR3-31 type（balanced），PHONE（balanced）；
9.指示灯：Power ON（White LED）；
10.耗电量：≤45W
	6 
	套
	工业
	/
	/

	集中控制系统
	1
	中央控制系统
	1、采用ARM多核处理器，处理速度不低于790MHz，内存≥512M，闪存≥8G；
2、内置Web网页服务端，免主机编程软件，内置模块化事件编程服务器；
3、主机具备≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路、≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号、≥8路独立可编程IR红外发射口，内置红外学习器、≥8路弱电继电器控制接口；
4、支持多种网络控制协议，除标准Tcp、Udp、Telnet、Http协议等，还可以添加其他通用或私有网络协议；
5、支持电脑通过PC软件下载中控主机的控制程序，方便后期的设备维护与拓展；
6、支持远程在线调试、远程在线诊断、远程在线编程。
	1 
	台
	工业
	/
	/

	
	2
	中控编程调试费
	根据用户要求定义软件及用户界面。
	1 
	项
	工业
	/
	/

	
	3
	电源控制器
	[bookmark: OLE_LINK2]1、支持≥8路独立电源开关控制，支持常开常闭接口选择，内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠；
2、≥1路NET网络控制接口、≥1路RS-232接口，可同时对多台电源管理器实现通信控制；
3、具有≥1路网络接口，支持通过网络实现远程控制；
4、支持可调节网络ID，实现与可编程控制主机NET网络通讯；
5、支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示；
6、支持DC24V或AC 100—240V两种供电模式。
	2 
	台
	工业
	/
	/

	
	4
	灯光控制器
	1、最大支持≥8路16A的负载，标准导轨安装，智能控制环境中的灯光，检测当前电流；
2、支持通讯地址、消防联动、强启强切、全开全关延时、上电模式、波特率设定；
3、支持掉电记忆功能；
4、支持消防信号反馈、应急手动控制、恢复出厂设置、远程集中控制与就地控制功能；
5、RS485通讯，NET通讯协议、支持双向通；
6、支持数码显示。
	2 
	台
	工业
	/
	/

	
	5
	中控扩展模块
	1、支持RS-232接口；
2、≥8路COM输出接口（支持RS-232通讯格式）；
3、支持≥1路以太网接口；
4、支持≥8路串口状态指示灯。
	1 
	台
	工业
	/
	/

	
	6
	语音交互控制面板
	1、通讯方式：RS485；
2、波特率：115200；
3、电源：DC12V；
4、温度：储存、使用温度：-20°~+70°C ；
5、湿度：储存、使用湿度：10%～90%； 
6、功率：≤3w。
	1 
	个
	工业
	/
	/

	
	7
	无线平板电脑
	1、处理器：≥双核；
2、显示尺寸：≥10.2英寸宽屏； 
3、分辨率：≥2048×1536 WXGA显示分辨率； 
4、采用电容触摸屏技术，支持多点触控；
5、内置扬声器，支持声音触控反馈；
6、支持自动调整背光亮度，在背光关闭时完全消失；
7、支持H.264或MJPEG视频流解码显示；
8、支持WiFi无线上网，支持802.11a/b/g/n无线协议
9、支持可按使用功能现场编写控制界面及按钮；
10、具有图形界面编程功能；支持视频、图片、图形、文字、3D等多种按键形式和素材；
	2 
	台
	工业
	/
	/

	
	8
	无线AC控制器
	1、≥1个RJ-45维护串口；
2、≥1个USB接口；
3、内置Web网管，可以提供本地的图形化管理，网管eSight具有丰富的北向接口，支持板内温度探测器，实时监控AC运行环境。
	1 
	台
	工业
	/
	/

	
	9
	POE交换机
	[bookmark: OLE_LINK8]支持≥8口百兆POE接口
	1
	台
	工业
	/
	/

	
	10
	无线AP
	1、网络标准 IEEE802.11a/b/g/n/；
2、最高传输速率≥600Mbps；
3、频率范围 双频（2.4GHz，5GHz）。
	5 
	个
	工业
	/
	/

	分布式传输系统
	1
	音视频综合服务云平台
	1、支持多用户登录，用户数量无上限，支持多用户同步操作；
2、支持采用C/S和B/S系统架构，在Windows、Linux及国产麒麟系统等不同的操作系统；
3、支持≥16路1080P信号的同时实时浏览；
4、支持实时预览观看功能；
5、支持对大屏的可视化监管，支持4k信号可以进行预监回显；
6、支持可视化交互多点触控操作；
7、具备大屏M*N的任意拼接方式选择；
#8、在软件界面上可对所有接入信号源和大屏幕当前显示的画面进行实时预览观看，对信号源的预监画面帧率可达30Hz。（提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖生产厂商公章）
	1 
	套
	工业
	/
	/

	
	2
	4K60输入节点（核心产品）
	1、单个4K60输入节点具备≥1路视频输入接口、≥1路视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路3.5mm音频环出接口、≥1路3.5mm反向音频输出接口。≥1个USB Type-B接口、≥1路千兆电口、≥2路万兆光口、≥1个DB9接口。
2、支持信号源画面（刷新频率60Hz）实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，节点可输出三种不同分辨率的码流；支持≥32路画面同时预监。
3、支持深压缩编码模式和浅压缩编码模式，码流编码模式、编码帧率与码率可调。
4、支持硬件监控、异常报警提示，包括各节点分辨率信息、温度、运行状态、IP地址、连接状态等信息。
5、支持信号源/输出分组，支持不少于5级的分组设置，并可调取、快速上屏、批量切换。
6、通过单根USB Type B线缆连接输入节点和信号源主机，即可通过座席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制。同时可实现多种USB设备的透传使用。
7、支持音柱叠加功能，可实时显示对应视频画面的音频电平状态，以音柱形式监看音频音量大小，且不影响其他输出节点画面显示。
8、支持大屏高清滚动字幕显示，可配置并存储多条滚动字幕；可自定义调整字幕的样式、动作、方向、颜色、速度、字体等。
9、可通过节点生成的OSD菜单进行本地信号的切换调用，无需外置硬件即可对所有信号源的在线状态与画面进行实时预览（预览数为20个）显示，支持60帧预监。
10、单个节点同时具备两个光纤传输接口，可实现双网络冗余热备份功能。单台编码设备可同时编码输出2路备份信号至不同网络，单台解码设备支持同时接受主备2路码流。在两个网络同时连接的情况下，当主码流出现故障，自动切换至备码流。
	40 
	个
	工业
	/
	/

	
	3
	4K输出节点
	1、单个4K60矩阵输出节点具备≥1路视频输出接口、≥1路3.5mm模拟音频输出、≥1路3.5mm反向模拟音频输入。≥2个USB Type-A接口、≥1路千兆电口、≥2路万兆光口、≥1个DB9接口。
#2、支持信号源画面（刷新频率60Hz）实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，节点可输出三种不同分辨率的码流；支持≥32路画面同时预监。（提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖生产厂商公章）
3、支持深压缩编码模式和浅压缩编码模式，码流编码模式、编码帧率与码率可调。
4、支持硬件监控、异常报警提示，包括各节点分辨率信息、温度、运行状态、IP地址、连接状态等信息。
5、支持信号源/输出分组，支持不少于5级的分组设置，并可调取、快速上屏、批量切换。
6、通过单根USB Type B线缆连接输入节点和信号源主机，即可通过座席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制。同时可实现多种USB设备的透传使用。
7、支持音柱叠加功能，可实时显示对应视频画面的音频电平状态，以音柱形式监看音频音量大小，且不影响其他输出节点画面显示。
8、支持大屏高清滚动字幕显示，可配置并存储多条滚动字幕；可自定义调整字幕的样式、动作、方向、颜色、速度、字体等。
9、可通过节点生成的OSD菜单进行本地信号的切换调用，无需外置硬件即可对所有信号源的在线状态与画面进行实时预览（预览数为20个）显示，支持60帧预监。
[bookmark: OLE_LINK6]#10、单个节点同时具备两个光纤传输接口，可实现双网络冗余热备份功能。单台编码设备可同时编码输出2路备份信号至不同网络，单台解码设备支持同时接受主备2路码流。在两个网络同时连接的情况下，当主码流出现故障，自动切换至备码流。（提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖生产厂商公章）
	25 
	个
	工业
	/
	/

	
	4
	4K输出KVM节点
	1、单个4K60座席输出节点具备≥1路视频输出接口、≥1路3.5mm模拟音频输出、≥1路3.5mm反向模拟音频输入。≥6个USB Type-A接口、≥1路千兆电口、≥2路万兆光口、≥1个DB9接口。
2、支持信号源画面（刷新频率60Hz）实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，节点可输出三种不同分辨率的码流；支持≥32路画面同时预监。
3、支持深压缩编码模式和浅压缩编码模式，码流编码模式、编码帧率与码率可调。
4、支持硬件监控、异常报警提示，包括各节点分辨率信息、温度、运行状态、IP地址、连接状态等信息。
5、支持信号源/输出分组，支持不少于5级的分组设置，并可调取、快速上屏、批量切换。
#6、通过单根USB Type B线缆连接输入节点和信号源主机，即可通过座席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制。同时可实现多种USB设备的透传使用。（提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖生产厂商公章）
7、支持音柱叠加功能，可实时显示对应视频画面的音频电平状态，以音柱形式监看音频音量大小，且不影响其他输出节点画面显示。
8、支持大屏高清滚动字幕显示，可配置并存储多条滚动字幕；可自定义调整字幕的样式、动作、方向、颜色、速度、字体等。
9、可通过节点生成的OSD菜单进行本地信号的切换调用，无需外置硬件即可对所有信号源的在线状态与画面进行实时预览（预览数为20个）显示，支持60帧预监。
#10、支持USB键鼠安全保护方式，USB数据传输接口可配置为仅支持键鼠传输，不支持其他USB任何设备传输，保证前端信号源的信息安全。支持座席只对指定厂商和指定类型的usb设备的识别挂载或不识别任何usb设备。（提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖生产厂商公章）
	12 
	个
	工业
	/
	/

	
	5
	4K输出拼接节点
	1、单个4K60拼接输出节点具备≥1路视频输出接口、≥1路3.5mm模拟音频输出、≥1路3.5mm反向模拟音频输入。≥6个USB Type-A接口、≥1路千兆电口、≥2路万兆光口、≥1个DB9接口、≥1个mini USB接口。
#2、支持信号源画面（刷新频率60Hz）实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，节点可输出三种不同分辨率的码流；支持≥32路画面同时预监。（提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖生产厂商公章）
3、支持深压缩编码模式和浅压缩编码模式，码流编码模式、编码帧率与码率可调。
4、支持硬件监控、异常报警提示，包括各节点分辨率信息、温度、运行状态、IP地址、连接状态等信息。
5、支持信号源/输出分组，支持不少于5级的分组设置，并可调取、快速上屏、批量切换。
6、通过单根USB Type B线缆连接输入节点和信号源主机，即可通过座席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制。同时可实现多种USB设备的透传使用。
7、支持音柱叠加功能，可实时显示对应视频画面的音频电平状态，以音柱形式监看音频音量大小，且不影响其他输出节点画面显示。
8、支持大屏高清滚动字幕显示，可配置并存储多条滚动字幕；可自定义调整字幕的样式、动作、方向、颜色、速度、字体等。
9、可通过节点生成的OSD菜单进行本地信号的切换调用，无需外置硬件即可对所有信号源的在线状态与画面进行实时预览（预览数为20个）显示，支持60帧预监。
#10、支持针对来自同一台电脑不同接口输出的多路画面，在拼接显示时仍能实时同步显示。保障超高分画面的大屏整体显示效果。（提供第三方检测机构出具的检测报告，并加盖生产厂商公章）
	11 
	个
	工业
	/
	/

	
	6
	控制模块
	1、分布式系统控制模块；支持对系统进行整体配置管理及控制，支持≥256个节点的授权管理。
	1 
	个
	工业
	/
	/

	
	7
	24路集中供电箱
	1、由2组电源模块组成，各带12路供电；
2、单路12V 2A，带24根电源负载线。
	5 
	台
	工业
	/
	/

	
	8
	节点安装支架
	1、单个盒式设备机柜安装附件
	43 
	个
	工业
	/
	/

	
	9
	移动端预监节点
	预监模块可以为分布式移动端软件和平板软件提供预监码流，实现可视化功能。
	1 
	个
	工业
	/
	/

	
	10
	核心交换机
	1、含2块48口万兆光板卡；
2、包转发率：≥57600Mpps；
3、交换容量≥76.8/336Tbps；
4、主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6；
5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；
6、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；
7、支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR调度方式；
	1 
	台
	工业
	/
	/

	
	11
	万兆光模块
	万兆单模光模块
	180 
	个
	工业
	/
	/

	
	12
	无线投屏
	支持HDMI 接口
	2 
	台
	工业
	/
	/

	
	13
	会议桌插
	支持HDMI、双莲花接口
	2 
	个
	工业
	/
	/

	安全防范系统
	1
	半球摄像机
	1、像素：≥400W像素；
2、支持IP67及以上防护等级；
3、支持≥1920 × 1080 @25 fps；
4、补光类型：红外；
5、主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG
	6 
	个
	工业
	/
	/

	
	2
	NVR录像机
	1、视频接入路数≥16；
2、网络协议：IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP 地址）；
3、≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，≥2个RS-485半双工串行接口，≥1个标准RS-232串行接口，≥2个USB 2.0（前置），≥1个USB 3.0（后置）；
4、录像分辨率：8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；
5、视频输出：1路HDMI，1路VGA
6、视频解码格式：H.265;H.264;Smart264;Smart265
7、音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC；
8、盘位：≥8个SATA接口、最大支持10TB硬盘；
6、支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；
7、最大支持8/16/16/16路本地同步回放；
8、支持ISUP以及GB28181协议平台接入；
	1 
	台
	工业
	/
	/

	
	3
	POE交换机
	支持≥8口百兆POE接口
	1
	台
	工业
	/
	/

	
	4
	人脸识别门禁一体机
	1、采用≥200万广角宽动态摄像头，采用星光级图像传感器；
2、支持多种认证方式：单独人脸、单独刷卡、人脸+密码、人脸+刷卡、刷卡+密码、人脸或刷卡；
3、支持门禁时段管控（计划模板），按需授权开门；
4、支持数据网络上传功能，可将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台；
5、支持视频对讲功能；
6、支持云平台管理。
	2 
	套
	工业
	/
	/

	视频会议系统
	1
	区应急视频会议终端
	1、多媒体框架协议：ITU-T H.323.IETF SIP。
2、视频编解码协议：H.265.H.264 HP.H.264 BP.H.263.H.263+。
3、音频编解码协议：G.711A.G.711U.G.722.G.722.1C.G.729A.AAC-LD.OPUS。
4、双流协议：ITU-T H.239.BFCP；
5、其他通信协议：H.225.H.235.H.241.H.245.H.281.H.350.H.460.RFC2833.LDAP.LDAPS。
6、网络传输协议：TCP/IP.RTP.RTCP.DHCP.DNS.SMTP.SNMP. SNTP. SSH. HTTP. HTTPS.TR-069。
7、活动图像分辨率：H.264，1080p 60fps，1080p 30fps，720p 60fps，720p 30fps，H.265，4K 30fps，1080p 60fps，1080p 30fps，720p 60fps，720p 30fps。
8、视频输入接口：≥1 x HT-RX.3 x HDMI。
9、视频输出接口：≥3×HDMI。
10、音频输入接口：≥1×HD-AI（2级）. ≥1×卡侬头。 ≥3×HDMI（音频输入）. ≥2×RCA音频输出接口：≥4×RCA. ≥1×HDMI（音频输出）。
#11、支持45%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；支持80%的网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行。（提供第三方检测机构出具的测试报告，并加盖生产厂商公章）。
#12.支持1Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码，（提供第三方检测机构出具的测试报告，并加盖生产厂商公章）。
#13.支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP协议下，TLS、SRTP加密；支持AES媒体流加密算法，保证会议安全。支持SM2、SM3、SM4国密加密算法。（提供第三方检测机构出具的测试报告，并加盖生产厂商公章）。
14.标配触控终端，触控屏尺寸≥10英寸，分辨率≥1280×800。
	2 
	台
	工业
	/
	/

	
	2
	区非加密视频会议终端
	1.采用硬件分体式结构；
2.支持国产自主通信协议，同时支持 ITU-T H.323 和 IETF SIP 通信标准，能够和符合国际标准的产品互通；
3.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265等视频编解码标准协议；
4.支持 G.723.1、iLBC、CELP、G.722、Speex、ACC等音频编解码标准协议；
5.支持TCP/IP、RTP、RTCP、DHCP、DNS、RTSP、RTMP、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS等网络协议；
6.支持国产自主双流协议，同时支持H.239、BFCP标准双视频流协议、支持单屏双显、双屏双显、全屏显示、支持动态双流/静态双流、支持带宽调整；
7.最大支持主流4K@30fps情况下，辅流支持1080P30fps；
8.支持64Kbps～16Mbps会议速率；
9.画面时延≤500ms；
10．支持4K@60fps 、4K@30fps、1080P@60fps、1080P@30fps、720P@60fps、720P@30fps等图像分辨率；
11．支持RS232、RS485、红外遥控等控制接口；
12.支持≥2个 USB2.0 接口+;≥1 个USB3.0 接口；≥2个 100M/1000M 网络接口； 
13.支持≥6路高清视频输入接口，包括 ≥4 路高清 SDI、≥2 路 HDMI，支持≥2 个 HDMI 视频输出接口，≥1 路 VGA 视频输出接口； 
14.支持 ≥3 个音频输入接口，包含≥ 2 个带 48V 幻象供电的卡侬 XLR接口、≥1 个 Lin In 接口，支持 Line Out、USB、HDMI 等音频输出； 
15.支持内置 ≥9 方 MCU，以 1 台终端为中心，与其他 8 台终端同时进行连接，连接正常并且可进行 9 方音视频通信；
16.支持本地多路视频录制，多路视频源能以一分屏、两分屏、四分屏、画中画等布局录制，也支持每路视频源独立录制，录制过程电脑画面和摄像机画面能够自动切换，录制的视频格式支持 MP4 和 FLV； 
17.支持多视功能，支持≥5路主流视频同时发送给远端会场功能，5路主视频流可以加入会议分屏进行任意组合； 
18.支持视频文件上传功能，终端本地录制的视频文件支持自动上传到指定的 FTP 服务器上。
	2 
	台
	工业
	/
	/

	
	3
	4K摄像机
	1、支持≥851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能。
2、支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps等视频输出格式。
3、支持≥12倍光学变焦，水平视角≥80°。
4.支持≥254个预置位。
5.支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。
6.支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能。
	5 
	台
	工业
	/
	/

	综合布线
	1
	综合布线
	包括设备所需网线、音频线、高清线、光缆、桥架、管等
	1 
	项
	工业
	/
	/

	
	2
	网络交换机
	1、交换容量≥432Gbps
2、包转发率≥144Mpps
3、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON
支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理
4、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN
5、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping
支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制
支持捆绑端口的组播负载分担
[bookmark: OLE_LINK9]6、≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+
	4 
	台
	工业
	/
	/

	
	3
	设备拆除
	原会议室音箱、电视、话筒、桌插等设备拆除
	1 
	项
	工业
	/
	/

	
	4
	设备机柜
	42U,≥600*600*2000
	4
	台
	工业
	/
	/

	
	5
	光纤收发器
	千兆单网口收发器
	5
	对
	工业
	/
	/

	
	6
	原机房拆改
	原机房设备拆改安装并调试
	1 
	项
	工业
	/
	/

	应急视频会议扩容
	1
	视频会议一体机
	1、屏幕分辨率：≥4K；
2、类型：D-LED；
[bookmark: OLE_LINK4]3、屏幕尺寸：≥65寸；
4、摄像机分辨率：≥4K；
5、支持触控；
6、内置扬声器；
7、内置wifi模块；
8、接口类型：≥1*HDMI视频输入接口，≥1*HDMI视频输出接口，≥1*3.5mm音频输入接口，≥1*3.5mm音频输出接口，≥3*USB，≥1*Type-C，≥1*RJ45；
9、须采用国产化的主要元器件，包括但不限于音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入芯片、视频输出芯片、电源模块、可编程逻辑芯片、摄像机镜头等。
10、屏幕贴合方式：采用零贴合技术。钢化玻璃和液晶显示层间隙＜1.2mm，从而减小显示面板与玻璃间的偏光、散射，使得画面显示更加清晰通透。
11、屏体采用硬件防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果。
#12、支持G.711A、G.711U、G.722、G.729A、G.722.1C、OPUS、AAC-LD等音频协议，H.265、H.264 HP、H.264 BP等视频协议，从而保证良好的互通性。（提供第三方检测机构出具的测试报告，并加盖生产厂商公章）
#13、具备良好的网络适应性，支持45%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；支持80%网络丢包下，声音清晰，不会影响会议继续进行。（提供第三方检测机构出具的测试报告，并加盖生产厂商公章）
#14、具有良好的视频处理能力，在384Kbps带宽下实现1080p30图像格式编解码，256Kbps带宽下可实现720P30fps图像格式编解码。（提供第三方检测机构出具的测试报告，并加盖生产厂商公章）
15、嵌入式操作系统下须内置电子白板，书写延时≤20ms，支持通过自定义书写颜色，使用者可进行手写、绘制、擦除、标注、保存、翻页、白板缩放、白板锁定等功能。
#16、支持在H.323协议下，H.235信令加密。在SIP下，TLS、SRTP加密。支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全。（提供第三方检测机构出具的测试报告，并加盖生产厂商公章）。
	10 
	台
	工业
	/
	/

	
	2
	视频会议一体机支架
	原厂配套移动支架
	10 
	套
	工业
	/
	/

	
	3
	遥控
	1、传输距离：≥8米
2、传输协议：2.4G无线传输
3、支持反向控制
4、配套视频会议一体机使用
	10 
	个
	工业
	/
	/

	
	4
	无线投屏器
	1、电压：5V DC
2、功耗：≤1.5W
3、wifi频率：2.4GHz,5GHz
4、分辨率：≥4K
5、配套视频会议一体机使用
	10 
	个
	工业
	/
	/

	
	5
	全向麦克风
	1、支持双声道立体声
2、支持≥6m的拾音距离，支持360度拾音；
3、支持ANS、AEC、AGC技术、支持噪声抑制，回声消除，支持级联。
4、采样率≥48KHZ。
	10 
	个
	工业
	/
	/

	
	6
	视频融合通信终端
	1、显示屏：≥12.2 英寸触摸屏，≥1920x1200像素，≥200万像素摄像头，
2、同时支持PSTN和VoIP线路
3、本机支持四方视频会议、十方音视频混合会议，支持HDMI投屏
4、支持一键通功能
5、操作系统：Android 10.0，
6、支持POE供电
	42 
	台
	工业
	/
	/

	单兵系统
	1
	车载云台
	1、视频监控：500万像素监控相机不少于5路
2、录像存储：≥1T存储容量
3、卫星定位：北斗卫星定位
4、无线通讯：5G/4G全网通高速传输
5、防护等级：IP65及以上
	2 
	套
	工业
	/
	/

	
	2
	车载控制终端
	1、屏幕：≥10.1⼨，1280*800，亮度800cd/㎡
2、触控：≥10点电容式触摸屏
3、摄像头：前置5.0MP，后置13MP,⾃动对焦带闪光灯
4、CPU：≥⼋核2.0GHz
5、存储：≥4GBRAM，64GBROM
6、通讯：4G全⽹通，北⽃，WiFi，蓝⽛
7、系统软件：Android9.0及以上
8、防护等级：IP65及以上
	2 
	台
	工业
	/
	/

	
	3
	布控球
	1、一体化三防设计，内置5G/WIFI天线，可靠性高且具有超强抗震；
2、采用H.265/H.264视频编码压缩，双码流输出；
3、支持1080P/720P高清等多种分辨率；
4、支持实时SD卡本地录像，多种分辨率与码流可选；
5、支持360度云台控制；
6、支持多种录像模式，开机录像、定时录像、触发录像；
7、支持5G、WIFI、BD功能，全内置天线；
[bookmark: OLE_LINK5]8、内置锂电池、连续工作时间不少于8小时，电池容量≥10000mAh；
9、支持BD定位，具备精准校时功能；
10、防护等级IP66及以上
11、需采用≥20倍光学变焦400W星光级传感器高清一体化机芯
12、红外夜视距离不小于80米，自带光敏传感器，夜视功能自动切换保证在夜晚灯光不好的地方也能拍摄出真实彩色的画面
13、内置MODE切换功能：AP、WIFI、4G三种模式
14、内置OLED显示屏：显示网络信号强度以及电量等信息
	5 
	台
	工业
	/
	/

	
	4
	软件平台
	移动视频应用平台：
一、车辆音视频调度：支持面向车辆单位或监管单位的基础数据管理、车辆音视频监控应用。
二、车辆定位监控：支持面向车辆单位或监管单位的运行监控应用。主要包含定位监控、轨迹回放等功能。
三、视频级联网关：支持为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。
车载数据聚合平台：
一、系统基础信息管理：提供系统业务应用依赖的基础资源，包括设备管理、用户管理、菜单管理、角色管理、单位管理、车辆管理、日志管理、权限管理，统一管理组织、权限、用户、设备等资源，并提供相关信息配置能力。
二、人脸布控：
1.	支持上传人脸名单库布控；
2.	支持将人脸照片下发至前端智能设备进行布控；
3.	支持布控库的增、删、改、查、导入、导出。
三、车辆布控：
1.	支持按车牌名单库进行布控
2.	支持将车牌号下发至前端智能设备进行布控；
四、预警中心：
1.	支持人脸、车牌预警信息的展示，预警可在平台和车载终端中同步显示；
	1 
	套
	工业
	/
	/

	
	5
	终端流量
	运营商流量按照3年计算
	1 
	项
	工业
	/
	/

	
	6
	应急装备
	包括降噪耳机、手持稳定云台、补光灯等
	300 
	套
	工业
	/
	/

	
	7
	民防指挥车互联
	与民防指挥调度车音视频互联终端
	1 
	项
	工业
	/
	/

	系统集成
	1
	系统
集成
	硬件设备（包括融合通信系统、显示系统、音频扩声系统、会议发言系统、操作席系统、集中控制系统、分布式传输系统、应急视频会议扩容、单兵系统等）和硬件设备相关管理软件等进行安装、调试和集成服务。
	1 
	项
	工业
	/
	/



1.2.3.	技术要求
1.2.3.1.	部署网络
平台部署在电子政务外网。
1.2.3.2.	面向用户范围
主要使用用户为北京市石景山区应急委成员单位的业务人员和技术人员。
1.2.3.3.	技术方案
投标方需提出系统总体架构设计、技术路线、系统功能实现设计、性能匹配设计等方案，并给出详细的设计方案。
1.2.4.	功能要求
1.2.4.1.	突发事件管理系统
1.2.4.1.1.	事件综合上报子系统
事件综合上报子系统主要包括事件/隐患/通知上报、关联通话等模块。
（1）事件/隐患/通知上报模块
事件/隐患/通知上报模块需支持突发事件、安全隐患、通知的上报，需支持按照地址搜索、地图中标注、经纬度标注选点。
（2）关联通话模块
关联通话模块需要支持事件上报时系统会自动储存通话录音，在新建事件时可选择对应通话记录做关联，便于后续追溯事件来源。
1.2.4.1.2.	信息流转子系统
需支持在事件处置过程中进行事件转办；
系统需支持依据事件类型、级别自动推荐转办人员；
系统需支持突发事件转办下发后，其他单位成员可进行签收、反馈；
1.2.4.1.3.	事件处置子系统
系统需支持突发事件处置过程中进行任务下发，并可自动生成各类人员的工作职责、一键下发给工作人员；
系统需支持各委办局根据事件的进展进行事件续报；
系统应设置突发事件处置时间轴，可查看转办、上报、续报、领导批示、事件关联、签收、回复、启动响应、响应通知、发送任务、任务签收、任务反馈、任务转派等各个节点。
系统需支持领导批示、事件报告下载、相同事件关联。
1.2.4.1.4.	通讯管理子系统
通讯管理子系统需包括通讯录管理、通讯录分类查看、群组搜索、群组列表等模块。
（1）通讯录管理模块
需支持根据机构名称、人员名称、电话号码、职务、单位等关键信息进行人员的模糊查询。
（2）通讯录分类查看模块
需支持通过机构树的形式分级分类查看通讯录人员的基本信息。
（3）群组搜索模块
需支持按群组名进行模糊搜索。
（4）群组列表模块
需按自定义创建的分类展示群组。
1.2.4.1.5.	报表统计子系统
需支持通过时间选择框，自定义筛选出时间选择范围；
需支持按照事件发生的地点统计各个事发县/区的事件数量；
需支持按照首报单位统计各个报送单位的首次报送的事件数量；
需支持按照事件类型统计一级事件类型与二级事件类型的事件数量；
需支持按照事件级别统计不同级别事件数量；
需支持按照日、月、年的维度统计展示事件数量趋势事件数量。
1.2.4.1.6.	通知管理子系统
通知管理子系统主要包括通知列表、新建通知等模块。
（1）通知列表模块
需支持用户可通过筛选的方式快速对通知进行查找，同时还支持通过关键字进行搜索；管理员可对通知进行删除操作。
（2）新建通知模块
需支持新建通知。
1.2.4.1.7.	值班排班子系统
值班排班子系统主要包括排班人员管理、值班车辆管理、班次管理、排班表管理、排班表导出、排班单位管理、节假日管理、交接班管理、值班点名、值班考核等模块。
（1）排班人员管理模块
需支持根据组织架构选择参与排班的人员，添加后的人员参与本月的排班计划。
（2）值班车辆管理模块
需支持添加本月参与值班的车辆。
（3）班次管理模块
需支持自定义编辑班次起始与截止时间，形成排班班次。
（4）排班表管理模块
需支持排班表管理（按照日历天显示）、排班表管理（按人显示）。
（5）排班表导出模块
需支持将排班表导出。
（6）排班单位管理模块
需支持展示所有参与排班的单位的列表。
（7）节假日管理模块
需支持对节假日和工作日进行管理。
（8）交接班管理模块
需支持增加当班日志。
（9）值班点名模块
需支持在值班期间，对各单位的单兵设备、800兆设备、视频设备进行点名，并对点名情况进行记录。
（10）值班考核模块
需支持考核标准设定和考核评分。
1.2.4.2.	应急指挥调度系统
1.2.4.2.1.	事件触发管理子系统
事件触发管理子系统需包括事件选择模块、启动响应模块、响应通知等模块。
（1）事件选择模块
事件选择模块需支持事件地图查看、事件上图、事件筛选、事件列表查看、事件搜索、资源点位查看、事件进入。
（2）启动响应模块
启动响应模块需支持响应等级设置、预案推荐、组织架构推荐、架构导入、架构融合、组织架构人员编辑。
（3）响应通知模块
需支持组织架构制定、响应通知下发、事件概况展示、通知发送、响应状态查看。
1.2.4.2.2.	事件地图子系统
事件地图子系统需支持周边态势模块、态势地图模块、地图标绘模块、动态信息展示模块等。
（1）周边态势模块
周边态势模块需支持影响范围设置、附近危险源查看、重点防护目标查看、救援力量查看。
（2）态势地图模块
态势地图模块需支持GIS地图、地图图层、事件周边态势、资源点位上图。
（3）地图标绘模块
地图标绘模块需支持路线标识、指挥作战、标注历史记录、编辑标注信息、删除标注信息、保存标注信息、一键清空、资源研判。
（4）动态信息展示模块
动态信息展示模块需支持跑马灯设置、便利贴设置。
1.2.4.2.3.	辅助决策子系统
辅助决策子系统需包括任务发布模块、辅助决策模块等。
（1）任务发布模块
任务发布模块需支持新建任务、任务推荐、任务发布、批量发布、任务列表、任务反馈、任务状态、任务上图。
（2）辅助决策模块
辅助决策模块需支持专家推荐、预案推荐、相似案例、MSDS推荐。
1.2.4.2.4.	协同会商子系统
协同会商子系统需包括视频会商模块、会议录制模块、视频回传模块、视频转分发模块、图像推送模块等。
（1）视频会商模块
视频会商模块需支持召开视频会议。
（2）会议录制模块
会议录制模块需支持视频会议录制，保存视频。
（3）视频回传模块
视频回传模块需支持多图像语音通信、单兵图像预览、无线图传预览、视频图像预览、视频监控预览。
（4）视频转分发模块
视频转分发模块需支持将接收到的视频，转发给其他视频终端。
（5）图像推送模块
图像推送模块需支持图像推送、推送结果查看。
1.2.4.2.5.	业务支撑子系统
业务支持子系统需包括功能配置模块、权限管理模块等。
（1）功能配置模块
功能配置模块需支持职位配置、职责配置、值班配置、事件分类、事件级别配置、敏感词配置、语音配置。
（2）权限管理模块
权限管理模块需支持单位权限管理、用户管理。
1.2.4.3.	应急移动端系统
1.2.4.3.1.	事件流转子系统
需在微信小程序端、京办移动端实现事件流转子系统，需包括事件上报、事件签收、事件续报等模块。
（1）事件上报模块
需在微信小程序端、京办移动端实现事件上报模块，需支持事件上报、自动定位、上报附件上传。
（2）事件签收模块
需在微信小程序端、京办移动端实现事件签收模块，需支持对事件进行签收操作，并在处置时间轴自动记录。
（3）事件续报模块
需在微信小程序端、京办移动端实现事件续报模块，需支持事件续报、续报附件上传。
1.2.4.3.2.	值班排班子系统
需在微信小程序端、京办移动端实现支持对排班表设置、排班车辆设置。
1.2.4.3.3.	事件列表展示子系统
需在微信小程序端、京办移动端实现事件列表展示子系统，需包括事件信息筛选模块、事件信息列表模块、事件关键要素统计模块。
（1）事件信息筛选模块
需在微信小程序端、京办移动端实现事件信息筛选模块，需支持单一筛选事件和组合筛选事件。
（2）事件信息列表模块
需在微信小程序端、京办移动端实现事件信息列表模块，需支持展示事件名称、事件状态、事发地点、事件报送时间。
（3）事件关键要素统计模块
需在微信小程序端、京办移动端实现事件关键要素统计模块，需支持年度数据统计、月度数据统计、自定义数据统计。
1.2.4.3.4.	事件统计子系统
需在微信小程序端、京办移动端实现事件统计子系统，需包括事发地统计模块、首报单位统计模块、事件类型分布统计模块、事件级别统计模块、事件数量趋势统计模块、事件信息查询模块等。
（1）事发地统计模块
需在微信小程序端、京办移动端实现事发地统计模块，需支持按照事件发生的地点统计各个事发县/区的事件数量。
（2）首报单位统计模块
需在微信小程序端、京办移动端实现首报单位统计模块，需支持按照首报单位统计各个报送单位的首次报送的事件数量。
（3）事件类型分布统计模块
需在微信小程序端、京办移动端实现事件类型分布统计模块，需支持按照事件类型统计事件数量。
（4）事件级别统计模块
需在微信小程序端、京办移动端实现事件级别统计，需支持按照事件级别统计不同级别事件数量。
（5）事件数量趋势统计模块
需在微信小程序端、京办移动端实现事件数量趋势统计模块，需支持按照年、月、日的维度统计事件数量。
（6）事件信息查询模块
需在微信小程序端、京办移动端实现事件信息查询模块，需支持快速查询对应事件。
1.2.4.3.5.	通讯录子系统
需在微信小程序端、京办移动端实现通讯录子系统，需包括通讯录查看模块、联系人查询模块、组织架构模块、人员详情模块。
（1）通讯录查看模块
需在微信小程序端、京办移动端实现通讯录查看模块，需支持查看人员信息。
（2）联系人查询模块
[bookmark: _Toc246273711]需在微信小程序端、京办移动端实现联系人查询模块，需支持快速查询出联系人。
（3）组织架构模块
需在微信小程序端、京办移动端实现组织架构模块，需支持展示权限范围内组织架构的名称。
（4）人员详情模块
需在微信小程序端、京办移动端实现人员详情模块，需支持查询人员详细信息。
1.2.4.4.	综合监测预警系统
1.2.4.4.1.	风险监测子系统
需包括阈值设置功能。
需包括气象预警的日期维度搜索、行政区搜索功能。
1.2.4.4.2.	预警处置子系统
需包括预警转事件功能。
1.2.4.4.3.	监测预警专题子系统
1.2.4.4.3.1.	防汛防灾场景专题
（1）气象信息详情模块
防汛防灾专题需实现查看未来5天天气预报、云图、雷达图；
（2）降雨趋势预测模块
防汛防灾专题需实现5分钟降雨量趋势分析、三小时降雨量趋势分析、24小时降雨量趋势分析、今日降雨趋势分析；
（3）预警详情模块
防汛防灾专题需实现气象预警、河道激流预警、易涝积水点监测、易涝积水点预警、预警响应、易涝积水点快报；
（4）地质隐患点统计模块
防汛防灾专题需实现石景山区内所有的崩塌隐患点、泥石流隐患点、滑坡隐患点全部上图展示；
（5）突发事件处置模块
防汛防灾专题突发事件处置模块需实现突发事件总览、一般事件、重大事件分类、处置率统计、完成率统计、预警响应；
（6）交通拥堵模块
本模块需实现道路拥堵排行分析、路口拥堵排行分析；
（7）应急资源上图模块
本模块需支持救援队伍、避难场所、医院、街道办事处、河流水系、地质灾害隐患点、街道边界、水库、尾矿库、城市易涝积水点、城市下凹桥点位、交通拥堵情况、城市易涝点位视频监控等资源全部上图展示。
1.2.4.4.3.2.	森林防火场景专题
（1）气象预警
获取气象预警数据，需实现气象预警数据与地图的联动展示。
（2）气象站实时监测
获取气象站数据，需实现对气温、风速、雨量等数据的实时监控。
（3）火灾数据统计
需按照火灾发生次数、火源种类、火灾面积、经济损失等进行数据统计。
（4）森林防火监测预警
针对石景山地区森林防火等信息，提供预警信息展示。
（5）森林防火监测趋势
需实现对森林防火预警数据统计，并生成年度总览趋势。
（6）事件处置
需实现对森林防火发生的事件进行统计、同时展示事件处置情况。
（7）视频监控
需实现对森林防火重要点位的视频监控。
1.2.4.4.3.3.	极端天气场景专题
（1）气象信息
获取气象预警数据，需展示近1小时、近7天内的实时数据。
（2）云图
接入云图，需实时监测石景山区气象数据。
（3）气象预警
获取气象预警数据，需实现气象预警数据与平台的联动展示。
（4）街道拥堵情况
需统计石景山区各条街道的实时拥堵情况并进行实时排名。
（5）道路情况
需统计石景山区各条道路的实时拥堵情况并进行实时排名。
（6）当日24小时拥堵指数变化
需统计石景山区各街道24小时道路拥堵指数变化并上屏展示。
（7）实时天气监控
需实现对石景山区温度、相对湿度、降雨量及风力方向等气象数据的监测。
（8）极端天气态势总览
需支持对极端天气预警数量、告发月份、事件数量、告警次数的数量统计。
（9）极端天气未来预测
需支持对极端天气未来7天预测。
（10）极端天气事件处置
需统计石景山区极端天气的事件处置情况。
（11）视频监控
需接入区视频监控平台，极端天气事件发生后快速调用事件周围的监控视频。
1.2.4.4.3.4.	突发事件场景专题
（1）突发事件统计
需统计石景山区突发事件数量。
（2）突发事件数量及占比
需统计石景山区突发事件数量和各类事件的占比情况。
（3）突发事件年度总趋势
需通过汇聚石景山区近一年发生的事件数量，形成年度趋势图，直观展示出死亡人数和受伤人数。
（4）突发事件月度趋势
需通过汇聚石景山区近一个月发生的事件数量，形成月度趋势图，直观展示出死亡人数和受伤人数。
（5）突发事件处置
需统计石景山区突发事件的处置情况。
（6）视频监控
需实现对石景山区易发生突发事件点位实时监控。
1.2.4.4.3.5.	节日商圈场景专题
（1）节日商圈风险综合监测
需统计石景山节日商圈安全隐患点位，呈现监测与趋势分析图。
（2）节日商圈周边实时监测
需实现对节日商圈周边视频实时监控。
（3）节日商圈应急资源统计
需统计商圈内及周边的应急资源分布数量。
（4）节日商圈突发事件处置情况
需统计石景山区节日商圈的事件处置情况。
1.2.4.4.3.6.	大型活动场景专题
（1）大型活动周边实时监测
需实现对大型活动周边的视频实时监控。
（2）大型活动应急资源分析
需统计大型活动内及周边的应急资源分布数量。
（3）大型活动突发事件处置情况
需统计石景山区大型活动的事件处置情况。
1.2.4.4.3.7.	安全生产场景专题
（1）安全生产应急资源分析
需统计安全生产主体周边的应急资源分布数量。
（2）安全生产视频监控
需接入区视频监控平台，实现对安全生产周边的视频实时监控。
（3）事故看板
需统计安全生产事故发生的数量、死亡人数、受伤人数的数量，呈现事故趋势图。
（4）安全生产突发事件处置情况
需统计石景山区安全生产的事件处置情况。
1.2.4.5.	融合通信系统
1.2.4.5.1.	通信调度子系统
设计通信调度子系统，划分不同版块，包括通信调度、消息引擎、多方视频会商、视频融合、流媒体转码、流媒体通信等基础服务版块。
[bookmark: _Toc152754499]1.2.4.5.2.	视频调度子系统
建设视频调度子系统，具备资源目录调度、GIS可视化调度、视频监控调度、语音通信调度、视频会商调度、消息短信调度、电子传真调度、报警事件调度、视频巡检调度、统一大屏调度等模块，可实现上层各种业务应用。
提供API能力接口服务，包括统一通讯录、调度管理、会控、流媒体等API接口及前端SDK；提供用户同步、获取用户组织结构和用户列表、获取视频设备目录和设备列表、发起调度、呼叫用户入会、呼叫设备设备入会、结束调度等接口，可为业务层提供功能组合应用、数据服务调用、管理及控制调用，以及前端界面的二次开发。
1.2.4.5.3.	历史记录子系统
建设音视频录像历史记录子系统，实现每次通话、每次调度会议、每次巡检的音视频以及双流画面的实时录像、存档，录像格式mp4和flv可选。会议录像支持多画面和单画面录像模式。多画面是指主流、辅流分别录制保存为2个独立的视频流文件；单画面是指将主流和辅流重新合屏编码为1个画面，支持画中画、双屏布局。会议录像的同时，平台还可以将主流和辅流的合屏画面推送到流媒体直播服务，便于用户使用浏览器观看。录像文件支持事后回放点播、下载。
[bookmark: _Toc152754501]1.2.4.5.4.	配置管理子系统
设计配置管理子系统，提供完善的后台管理功能，实现通讯录管理、会议管理、设备管理、服务器管理、运维管理等功能。
支持多级管理员权限，支持设置部门管理员，上级管理员可管理下级部门的用户、设备及会议。
[bookmark: _Toc152754502][bookmark: _Toc14002]1.2.4.5.5.	终端指挥调度子系统
终端指挥调度子系统由指挥调度端软件和专用电脑组成，指挥调度端软件为平台的前端操作控制界面，具备调度控制、视频会议及多业务统一展示能力，可实现设备资源调度、GIS可视化调度、视频监控调度、语音通信调度、视频会商调度、消息短信调度、电子传真调度、报警事件调度、视频巡检调度、统一大屏呈现等功能。
指挥调度终端不仅可以控制调度音视频通话、多方视频会议，自身还具备多业务展示和上屏功能，支持16:9/32:9/48:9上屏展示，支持单屏、双屏、三屏、四屏等多业务展示和画面显控功能，满足不同场合的应用。
1.2.4.5.6.	融合通信系统对接
融合通信系统设计硬件会议接入、京办app接入、web会议接入、视频监控接入、移动单兵接入、VoLTE视频接入、语音电话接入、集群对讲接入、音频广播接入、邮件平台接入、短信接入、融合通信APP接入等通信设备接入板块。

建设接入服务模块，包含硬件会议接入、云会议平台接入、浏览器接入、京办小程序接入、视频监控接入、移动单兵接入、VoLTE视频接入、语音电话接入、无线集群接入、音频广播接入、传真接入、邮件平台接入、短信接入、定位接入、融合通信APP接入等通信设备接入板块。
1.2.4.5.6.1.	硬件会议接入
支持接入H.323及SIP协议的视频会议终端、SIP视频电话、视频会议MCU，可接入区政府现有的多套硬件视频会议系统，实现与异构会议终端、云会议、电脑、手机、视频监控、无人机、移动单兵、VoLTE视频、电话、集群对讲等设备混合组会、音视频交互、统一调度、统一画面排布、统一语音控制。
1.2.4.5.6.2.	京办APP接入
支持通过京办APP小程序加入视频会议，小程序端接入后，可与会议终端、电脑、手机、视频监控、无人机、移动单兵、VoLTE视频、电话、集群对讲等设备混合组会、音视频交互、统一调度、统一画面排布、统一语音控制。
1.2.4.5.6.3.	WEB会议接入服务
支持WEBRTC协议，可实现WEB视频会议，支持电脑和手机端的谷歌/FireFox/Edge等浏览器，WEB浏览器会议端接入后，可与会议终端、电脑、手机、视频监控、移动单兵、VoLTE视频、电话、集群对讲等设备混合组会、音视频交互、统一调度、统一画面排布、统一语音控制；手机端支持短信URL链接，跳转到浏览器入会，实现音视频双向互动，无须预先安装APP。
1.2.4.5.6.4.	视频监控接入
支持GB28181/RTMP/RTSP/OnVIF/EHome/ISUP等通信协议及监控平台SDK，可通过国标协议注册接入IPC，可同时对接多个主流厂商的NVR、视频监控平台，接入平台的任意视频监控设备可与会议终端、云会议、电脑、手机、无人机、移动单兵、VoLTE视频、电话、集群对讲等设备混合组会、音视频交互、统一调度、统一画面排布、统一语音控制。
1.2.4.5.6.5.	移动单兵接入
支持GB28181及RTMP、RTSP等协议的布控球/执法仪/视频安全帽等移动单兵设备接入。
提供移动单兵APP，具备拍照、录像、录像上传、实时定位、轨迹存储、视频巡检、语音对讲、视频对讲、视频会议、通讯录、即时通信等功能，可适配安卓手机、执法仪、视频安全帽、AR眼镜、智能手电、无人机手柄等单兵设备；可在上层应用同步显示轨迹与视频画面。
支持会外视频巡查、语音对讲，可与会议终端、云会议、电脑、手机、视频监控、无人机、电话、集群对讲等设备混合组会、音视频交互、统一调度、统一画面排布、统一语音控制。
1.2.4.5.6.6.	VoLTE视频接入
平台支持SIP V2.0 ( UDP/TCP ) 、RTP、RTCP、RTP(RFC2833)、NAT等协议，可直接访问运营商IMS平台，或者通过配套VoLTE网关设备，与运营商IMS线路对接，为VoLTE/VoNR手机用户提供高质量的视频通话能力，上层应用直接呼叫手机电话号码，即可实现视频通话，或者融合视频会议，实现与会议终端、云会议、电脑、手机、视频监控、无人机、移动单兵、电话、集群对讲等设备混合组会、音视频交互、统一调度、统一画面排布、统一语音控制。
1.2.4.5.6.7.	语音电话接入
支持SIP语音协议，通过配套语音电话网关、电话会议网关等设备，支持数字中继/模拟中继/无线中继与PSTN网络对接，实现系统呼叫座机/SIP分机/手机/卫星电话进行语音通话或者语音会议。
具备多路电话混音能力，实现与会议终端、电脑、手机、视频监控、移动单兵、VoLTE语音、集群对讲等设备混合组会、互联互通、统一调度、统一混音。
1.2.4.5.6.8.	集群对讲接入
支持SIP语音协议，通过配套集群对讲网关设备，可接入海能达、中兴高达等集群对讲网络，同时实现多个通道的集群单呼、组呼功能。
1.2.4.5.6.9.	音频广播接入
支持SIP语音协议，通过配套音频网关设备，可对接电话、调音台、麦克风、音响广播等设备。
具备多通道混音能力，实现与会议终端、电脑、手机、视频监控、移动单兵、电话、VoLTE语音、集群对讲等设备混合组会、互联互通、统一调度、统一混音。
1.2.4.5.6.10.	邮件平台接入服务
支持与第三方邮件平台对接，实现系统消息、调度会议、报警事件、紧急任务的邮件通知。
1.2.4.5.6.11.	短信接入
通过配套短信网关，或者与第三方短信平台对接，实现系统消息、调度会议、报警事件、紧急任务的短信通知；手机端收到短信调度会议通知后，点击即可通过浏览器入会，实现音视频双向互动，无须预先安装APP。
1.2.4.5.6.12.	融合通信APP
提供融合通信客户端，支持通讯录群组管理、即时通讯、文件收发、音视频通话、群组视频、视频会议、资源目录与GIS调度等功能。
适配Windows电脑、飞腾/龙芯等架构的信创电脑、手机等设备。
支持消息秘书转接、已阅回执、阅后即焚、对话框显示水印。
可基于组织架构，随时发起视频会议，支持参加预授权会议和临时密码会议。
[bookmark: _Toc152754500]支持资源目录和GIS调度功能，支持视频监控画面的查看及全屏显示，可对视频监控、布控球进行上下左右移动、放大、缩小、拉近、拉远等远程云台控制。
1.2.4.6.	数据治理服务
1.2.4.6.1.	数据基础管理子系统
数据基础管理子系统需包括数据源管理模块、数据资源目录管理模块、数据标准管理模块、元数据管理模块、数据字典管理模块、数据分级分类管理模块、数据血缘管理模块、数据质量管理模块、标签管理模块、运维管理模块。
（1）数据源管理模块
数据源管理模块需支持对全区安全生产类企业数据、救援队伍数据、救援物资数据、重点防护目标数据、危险源数据、承灾体数据、预警信号数据进行配置。
（2）数据资源目录管理模块
资源目录管理需支持按照统一的数据资源目录标准规范，对数据资源进行统一管理。
（3）数据标准管理模块
数据标准管理模块需支持对基础主题数据标准、应用专题数据标准、数据基础指标口径的管理与维护，提供各项标准文件的查阅与修订。
（4）元数据管理模块
元数据管理模块需支持对数据含义描述、数据功能定位、数据来源追踪。
（5）数据字典管理模块
数据字典管理模块需支持对数据字典管理进行增删改查。
（6）数据分级分类管理模块
数据分级分类管理需支持对数据来源、业务领域、主题信息、数据内容、存储方式和数据格式的分级分类管理。
（7）数据血缘管理模块
数据血缘模块需支持血缘关系管理、血缘关系分析、血缘关系查询的。
（8）数据质量管理模块
数据质量管理模块需支持对数据质量规则管理、数据质量核验、数据质量分析报告。
（9）标签管理模块
标签管理模块需支持通用标签和应急业务标签对数据进行分类标识管理。
（10）运维管理模块
运维管理模块需支持任务运行状态监控、数据预警管理、数据运维日志在线查看。
1.2.4.6.2.	数据流通管理子系统
数据流通管理子系统需包括数据探查模块、数据读取模块、数据对账模块、数据任务管理模块、数据分发模块等。
（1）数据探查模块
数据探查模块需支持对全区安全生产类企业数据、救援队伍数据、救援物资数据、重点防护目标数据、危险源数据、承灾体数据、预警信号数据进行探查。
（2）数据读取模块
数据读取模块需支持对全区安全生产类企业数据、救援队伍数据、救援物资数据、重点防护目标数据、危险源数据、承灾体数据、预警信号数据进行数据读取。
（3）数据对账模块
数据对账模块需支持对全区安全生产类企业数据、救援队伍数据、救援物资数据、重点防护目标数据、危险源数据、承灾体数据、预警信号数据对账。
（4）数据任务管理模块
数据任务管理模块需支持对全区安全生产类企业数据、救援队伍数据、救援物资数据、重点防护目标数据、危险源数据、承灾体数据、预警信号数据接入的各项任务进行任务调度、任务监控、异常任务处理以及重新调度。
（5）数据分发模块
数据分发模块需支持对全区安全生产类企业数据、救援队伍数据、救援物资数据、重点防护目标数据、危险源数据、承灾体数据、预警信号数据进行分发。
1.2.4.6.3.	数据处理与分析子系统

数据处理需包括数据建模、数据提取、数据清洗、数据转换、数据去重、数据补全、数据关联、数据对比、数据过滤、数据标识、数据校验、数据融合等模块。
（1）数据建模模块
数据建模模块需提供可视化、分层级的建模工具，通过拖拽组件的方式，实现建模。
（2）数据提取模块
数据提取模块需支持对结构化数据提取和非结构化数据提取。
（3）数据清洗模块
数据清洗模块需对业务数据中不符合标准规范或者无效的数据，进行数据清洗。
（4）数据转换模块
数据转换模块需支持对业务系统中的应急管理数据进行数据格式规范统一、数据编码规范统一、数据标识不规范统一等数据转换处理。
（5）数据去重模块
数据去重模块需支持对重复的数据进行去重。
（6）数据补全模块
数据补全模块需支持对生产库本身存在部分数据字段的属性值的缺失，进行补充。
（7）数据关联模块
数据关联组件需要完成在不同数据集之间的关联，实现在不同数据集的联动。
（8）数据比对模块
数据比对模块需支持对数据项与标准数据元比对、不同数据项集比对。
（9）数据过滤模块
数据过滤模块需支持对信息进行辨别和分离，实现冗余及垃圾信息的滤除。
（10）数据标识模块
数据标识模块需支持对应急业务知识库和标签规则库进行标识。
（11）数据校验模块 
数据校验模块需支持对数据进行检验。
（12）数据融合模块
数据融合模块需支持对具体业务将相关要素数据融合在一起，支撑业务的。
1.2.5.	数据库建设要求
按照数据与应用分离，智能驱动的建设思路，开展应急数据库建设规划，建设符合后期可扩展性、可维护性等业务数据库，并为业务应用系统提供精准的数据信息支撑。
（1）数据库设计规划。要遵循集中部署、多级用户应用的业务要求，同时要根据数据具体使用对象、操作频度、访问时效、数据容量、所属时限等不同要求，结合系统的业务特点和技术特点，提出切合实际的、高效的、可靠的规划、设计、部署、维护方案。对于数据分析展示，要考虑数据量规模，支持分布式的大数据分析和数据存储访问方式。
（2）数据安全设计。基于网络安全等级保护制度2.0标准，满足信息系统等级保护二级相关要求。
（3）数据标准化管理。采用基于元数据的全生命周期数据标准化管理：采用数据统一管控技术，统一管控数据的全生命周期管理。
1.2.6.	国产化技术要求
所开发的软件需适配国产安全可靠设备（终端、服务器等）要求，并符合国家对国产安全可靠工作的要求，不能满足的要做适配性改造。


二、其他要求

1、售后服务：中标人必须提供原厂的新品、正品，能保证相应的原厂质保维修服务质保期内，中标方为用户提供每周7天×24小时的远程技术支持服务，保证每周7天×24小时的服务响应。出现问题后需在0.5小时内与采购人取得联系。出现软件及应用软件等系统故障时0.5小时内响应，1小时内恢复正常，出现硬件设备故障时0.5小时内响应，1小时内派人员到场维修和提供现场指导，2小时内恢复正常。

2、供货安装调试要求：中标人需承诺免费将所供产品配送至采购人指定的履约地点，并进行安装调试服务；配备相关设备专业技术人员根据现场需求，在设备安装现场对设备进行配置，并在项目期间配合采购人的需求对配置进行修改，直至满足项目要求。

3、培训：中标人负责联系厂家为至少两名系统操作人员免费提供原厂专业的操作及维护培训，提供完善的培训方案，培训方案包含培训计划、培训内容、培训课程设计等，培训内容需包括对本项目所涉及的设备的使用、配置、管理维护，系统原理及如何排除故障等，并为培训人员提供培训用文字资料和讲义等。

4、应急要求：为保证采购项目的顺利进行，需考虑实施过程中各方面出现紧急情况的应急预案，需具有应急供货方案、具备应急安装调试、应急实施服务人员，遇到紧急情况按规定的时限进行处理。

5、人员要求：
提供合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排好足够的高素质人才参加本项目的建设。同时配备专门实施部署团队。项目技术队伍稳定、合理，施工人员经验丰富，人员数量满足要求且参与过类似项目工作。
项目团队组成：
为保证在规定时间内保质保量的完成项目实施目标，要求投标人组建完整的项目团队，包括项目经理、需求分析师、运维工程师、研发工程师、测试工程师、系统集成工程师、质量管理工程师，负责本项目实施，同时按采购人实际要求进行现场开发及配合工作。
项目团队人数：
投标人应承诺在不同阶段配置足够的人员组织实施项目。
6、质保期：发布中标通知书之日起至竣工验收日止为本项目的研发周期，项目竣工验收之日起进入免费质保期，其中软件产品免费质保期为期2年，硬件货物免费质保期为期3年，，期间中标方应免费提供包括但不限于系统完善优化、系统升级、技术支持、运维保障等相关服务。
7、交货时间（包含安装调试）：项目中标之日起，4个月内完成，完成后进行项目初验。
8、交货地点：用户指定地点。
9、包装运输要求：提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。
10、验收标准：
验收标准：
初步验收：必须通过甲方组织的专家组验收会，按采购文件要求对产品数量进行验收。初验合格后，双方签署初验文件，项目进入试运行。 
最终验收：试运行期结束后，各项指标均达到技术规范书的要求后，通过甲方组织的专家组验收会后，签署终验文件。在项目终验前，软件系统必须通过第三方软件测试工作，乙方应做好相关配合工作，并根据测试结果进行整改。如回归测试后，软件系统仍存在问题，后续软件测试费用由乙方承担。 
11、质量要求：
确保招标书及合同规定的所有功能、性能指标均达到要求，整个系统工程进展均按照计划执行；最终交付的系统功能能够通过相应等级的测评，测评内容包括但不限于系统功能、性能、接口、信息安全等级保护测评（二级）等。


[bookmark: _Toc100564790][bookmark: _Toc179411484]第六章  拟签订的合同文本

[bookmark: _Toc163337456][bookmark: _Toc179411501]石景山区应急指挥中心应急指挥系统建设项目
系统集成服务合同











20  年  月  日







2

系统集成服务合同

[bookmark: _Toc179411485]　  　          （甲方）                  （项目名称）中所需　　     　　（包号及名称）经（采购代理机构）以　　　  　　号招标文件在国内公开（公开/邀请）招标。经评标委员会评定并经采购人确认　　      　（乙方）为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
第一条：合同当事人
甲方：***********
乙方：***********
甲、乙双方本着自愿、公平、诚实的原则，依据《中华人民共和国民法典》，经供需双方友好协商一致，达成以下协议。双方确认均已理解并接受本合同的所有内容，按合同约定承担各自项下的权利和义务，诚实履行本合同。
第二条合同文件
下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：
1.	本合同书（含附件）
2.	中标通知书
3.	协议					
4.	投标文件				（含澄清文件）
5.	招标文件				（含招标文件补充通知）
6. 其他在履约及招投标过程中具有合同性质的文件
[bookmark: _Toc179411486]第三条 合同标的物
（一）甲方委托乙方提供  XXX  项目（以下称“本项目”）。本项目的整体功能符合招标文件、            中规定的各项技术指标和技术参数要求。
（二）乙方提供的服务内容包括：[  ]硬件采购；[  ]软件采购；[  ]信息系统设计；[  ]软件开发；[  ]信息系统集成；[  ]技术服务；[  ]其他服务：         。本项目服务内容、交货期等相关约定见附件[附件：分项清单]。
[bookmark: _Toc179411487]第四条 项目实施期限
（一）本项目实施期限为       天，自    年   月   日至    年   月   日，货物交付地点      。
（二）按国家现行验收标准、规范等有关规定执行，甲方在收到产品后，如果发现供方所供产品不符合约定，应在验收后   个工作日内提出异议，经乙方确认所供产品不符合约定的，由乙方另行提供符合约定的产品。如甲方未在上述期限内提出异议的，视为验收合格。
（三）运输和交货
由乙方负责并承担相应的运输费用及有关保险事宜，并免费在交货地点提供货物的搬运。货物在运输过程中发生损坏和丢失的，乙方应在甲乙双方协商确定的补货期内尽快补货。由于运输造成的损失，由乙方负责向保险公司索赔，甲方应积极配合。
[bookmark: _Toc179411488]第五条 合同价款与结算
（一）	合同价款
合同总金额为人民币（大写）           元（小写：            元），其中：不含税金额为（大写）        元（小写：            元），税额为（大写）            元（小写：            元）。
合同总价包含价款、税金、包装费、运输费、保险费、集成服务费等乙方履行本合同所需的全部费用。（各项服务报价详见附表：分项清单）
（二）	结算方式
双方确认按照下列第   2   种方式结算：
1、一次性付款：
合同签订后，             后       个工作日内，甲方一次性支付合同款，总计人民币（大写）             元（小写：           元）。
2、分期付款：
第一次付款： 本合同签订后 个 10 工作日内，甲方向乙方支付项目合同总金额60%的货款，计人民币              （大写）                     元（小写：            元）。付款前，乙方给甲方开具有国家法律效力的正规等额发票，甲方收到发票后 10 个工作日内支付给乙方发票对应的金额。
第二次付款： 本项目初步验收合格 后 10 个工作日内，甲方向乙方支付项目合同总金额20%的货款，计人民币              （大写）                     元（小写：            元）。付款前，乙方给甲方开具有国家法律效力的正规等额发票，甲方收到发票后 10 个工作日内支付给乙方发票对应的金额。
第三次付款：项目通过最终验收后，10个工作日内，由甲方报送财政局进行结算审计，甲方应以最终结算审定金额为准向乙方支付尾款，乙方给甲方开具有国家法律效力的正规等额发票。
双方同意，鉴于甲方付款依托于财政拨款，如遇财政拨款计划有变动，以款项实际到账时间和金额为准。如遇因财政拨款变动导致甲方实际付款时间迟于合同约定的情况和甲方实际支付金额不等于合同约定金额的情况（总支付金额等于合同金额），不构成甲方违约，甲方无需承担任何责任。甲方历次付款前，乙方应先开具等额有效发票，因乙方未及时开具发票导致甲方迟延付款的，该等责任由乙方自行承担。
[bookmark: _Toc179411489]第六条 甲方的权利和义务
（一）	甲方的权利
1、有权对乙方提供的货物质量进行检验，若检验货物质量不合格（不可抗力及非因乙方原因导致除外），则有权要求乙方立即进行更换或补发，认为有必要时有权要求乙方说明货物来源等。
2、有权【审核乙方的设备发货方案】，并监督乙方发货。
3、在乙方不执行合同约定的情况下，甲方有权向乙方提出意见或建议。
（二）甲方的义务
1、按本合同的约定及时、足额向乙方付款。
2、负责本项目货物验收环境的准备，并在相应货物交付日前满足乙方提出的需求。
3、负责组织本项目内容的验收。
[bookmark: _Toc179411490]第七条 乙方的权利和义务
（一）	乙方的权利
1、	有权要求甲方按本合同的约定及时、足额向其付款。
2、	有权自行组织物资采购。
3、	有权要求甲方提供货物的安装场地和验收环境，如甲方场地、验收环境等条件未在本合同约定的交付日期符合要求，乙方交付期限相应顺延且无需承担违约责任。如因此给乙方造成损失的，乙方有权向甲方追偿。
（二）	乙方的义务
1、	有保守需求方商业秘密的义务。
2、	有按合同约定及时提供产品或服务的义务。
[bookmark: _Toc179411491]第八条 关于交付与验收的约定
（一）	交付及验收指定联系人
双方约定指定联系人处理交付与验收事宜，甲方指定联系人为：           ，联系方式：           。乙方指定联系人为：           ，联系方式：           。
（二）	货物交付
本项目货物运达货物交货地点后，甲乙双方应当在  【】  天内依据合同附件的分项清单对货物的品牌、规格型号、数量、产品配置进行交付检验，并记录交付检验情况。如交付的货物与约定不符的，乙方应当及时予以更换或补足并重新提交交付检验，交付检验完成后甲方应在2天内出具收货确认单给乙方。
（三）	初步验收
初步验收是对本项目 阶段性工作成果或功能模块 所进行的验收。初步验收时，双方应当在乙方提请甲方初步验收之日起的[ ]个工作日内根据约定的要求进行验收。经验收合格的，甲方应当在[ ]个工作日内签署初步验收报告。甲方无正当理由怠于验收或未在约定期限内签署初步验收报告的，自期限届满之日起视为初步验收合格；初步验收不合格的，乙方应当按照约定的要求整改并承担相应的费用。
初步验收内容和要求：通过甲方组织的专家组验收会，按采购文件要求对产品数量进行验收。初验合格后，双方签署初验文件，项目进入试运行。 

（四）		项目试运行
本项目初步验收完毕后应当进行为期[]日的试运行。如因乙方原因导致系统在试运行期间出现故障的，乙方应当及时排除并承担相应的费用。
（五）最终验收
1、本项目最终验收标准为：_各项指标均达到技术规范书的要求后，通过甲方组织的专家组验收会后，签署终验文件。在项目终验前，软件系统必须通过第三方软件测试工作，乙方应做好相关配合工作，并根据测试结果进行整改。如回归测试后，软件系统仍存在问题，后续软件测试费用由乙方承担。_
2、本项目试运行期结束后，乙方应当书面通知甲方进行最终验收。最终验收时，乙方应当向甲方提供完整的验收资料（包括但不限于项目有关的操作手册、用户手册等）和最终验收报告，并协助甲方进行验收。
3、甲方应当于收到最终验收通知后[ ]个工作日内组织相关人员进行最终验收，并在验收后[ ]个工作日内出具最终验收报告或提出整改意见。甲方提出整改意见的，乙方应当及时整改并承担由自身原因造成整改的费用。
4、甲方无正当理由未在约定期限内组织验收或提出修改意见的，自期限届满之日起视为本项目最终验收合格。
5、本项目未经最终验收的，甲方不得使用。甲方强行使用的，发生的质量等方面责任由甲方承担。
[bookmark: _Toc179411492]第九条 关于货物供应的约定
本项目由乙方负责采购供应的材料、设备，应为不存在知识产权权属争议的合格产品，并应按时供应到现场，全部运输费用由乙方承担。
[bookmark: _Toc179411493]第九条 关于售后服务的约定
本项目的免费保修与维护期限为【】年，自竣工验收合格之日起计算。如设备生产厂商对本项目所应用的部分设备的保修期规定超过上述期限的，则由甲方与该部分设备按照生产厂商沟通进行免费保修。
[bookmark: _Toc179411494]第十条 合同变更与解除
（一）本合同一经生效即具有法律约束力。当事人应当履行合同的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。不得因代理人或法定代表人的变动而变更或解除合同。
（二）由于特殊原因当事人要求变更合同内容时，双方应协商达成一致，且签订书面文件。
[bookmark: _Toc179411495]第十一条 不可抗力
（一）若合同的任何一方由于不可抗力的原因或发生了双方均认可的影响合同正常执行的事件时，合同可延期执行，延期执行的期限应以双方书面认可为准。
（二）受阻方应在不可抗力事件发生后【】 日内将发生的不可抗力事件以传真形式通知另一方，并在随后的十天通过挂号信邮寄有关部门出具的证明给另一方，作为不可抗力的证明。
（三）受不可抗力影响的一方，应尽一切努力减轻和克服不可抗力的影响，并在不可抗力事件后，继续履行合同职责。
（四）在不可抗力的影响下，受阻方可暂时停止执行合同的受阻部分。当不可抗力事件持续时间超过一个月以上，双方可以就解除合同及其他未尽事宜进行协商处理。
[bookmark: _Toc179411496]第十二条 违约责任
（一）由于不可抗力原因，致使变更或解除合同、逾期交付或逾期付款时，当事人不承担违约责任。
（二）任何一方违约，给对方造成损失的，违约方应向对方支付赔偿金，赔偿金以直接损失为限。
（三）甲方未按照约定期限付款的，每迟延一日，应按照合同总金额的【 】%向乙方支付违约金，但违约金总额不得超过合同总价款的【  】%。迟延超过30日的，视为甲方不履行合同，乙方有权解除合同，给乙方造成的损失由甲方承担，甲乙双方约定按下列第______项约定执行：
（1）甲方应当支付乙方已交付的硬件和已完成的软件系统所对应的款项，并向乙方支付合同总价款【】%的违约金。
（2）甲方应负责将全部货物完好无损的运至乙方指定地点，并承担由此产生的包括但不限于运输、包装、仓储等全部费用。
（3）【根据项目需求填写，无其他约定可删除】。
（四）由于乙方原因，乙方未在合同规定的时间内完成向甲方交付本合同中货物，属乙方违约。每逾期一日，乙方应付给逾期交付货物价款的【 】%的违约金，但违约金总额不得超过合同总价款的【】%。
[bookmark: _Toc179411497]第十三条 合同纠纷的处理
（一）合同履行中发生纠纷时，甲乙双方应友好协商解决；经协商仍不能解决时，则提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
（二）在诉讼或调解期间，除争议条款外，本合同其他条款必须继续履行，由争议引起的损失，由过错方承担。
（三）本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决适用中华人民共和国的法律法规。
[bookmark: _Toc179411498]第十四条 知识产权和保密义务
（一）知识产权
1、甲乙双方应当对本合同所涉及的各种软件的知识产权进行约定，以保证本项目使用的软件不会侵犯对方或第三方的知识产权。
2、因履行本合同需定制开发软件及产生的相关技术成果的知识产权归 乙方 所有。
3、甲方保证，对本项目中选用的甲方原有软件拥有相应的使用、修改、升级的权利，严格遵守知识产权及软件版权保护的法律法规，并在本合同所约定的范围内使用，否则应当承担相应的法律责任。
4、乙方保证，对于其提供的软件系统拥有知识产权或已获得权利人的授权，本项目使用乙方提供的软件不会侵犯第三方的合法权益，否则乙方应当负责处理索赔或涉诉等各项事宜，造成甲方损失的，乙方还应当承担赔偿责任。
5、对于乙方许可甲方使用的软件，甲方仅拥有在本项目中的使用权，甲方不得用于本项目之外的其他信息系统，甲方不得将被许可使用的软件再许可第三方使用。
（二）保密
1、合同一方因签署及履行本合同而获得的对方信息，均为对方的商业秘密。未经对方事先书面同意，不得提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必需的范围。
2、在本合同终止或解除后，本条款项下的保密义务依然具有约束力，保密期限为         年。
[bookmark: _Toc179411499]第十五条 合同生效与终止
（一）生效
1、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
2、本合同未尽事宜，由双方协商后另行签订补充协议。
（二）终止
本合同条款（第十四条除外）全部履行完毕后自行终止。
[bookmark: _Toc179411500]第十六条 附件及其他
1、合同附件：分项清单，与本合同具有同等法律效力。
2、合同正本【】份，甲方执【】份，乙方执【】份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为签署页）

甲方（公章）： 
地  址： 
邮  编：         电  话：               传  真：  
法定代表人/授权代表签字：
（或签章）
日期：     年   月  日

乙方（公章）：
地  址：       
邮  编：         电  话：               传  真：  
法定代表人/授权代表签字：       
（或签章）   
日期：     年   月   日  


附件：分项清单


	项目名称： 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	单位：
	元

	序号
	名称
	品牌型号配置
	单位
	数量
	含税
单价
	不含税金额
	税率
	税额
	含税
金额

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	软硬件合计金额
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	12
	集成实施
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	13
	软件开发费
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	14
	技术服务费
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	15
	      服务    
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	16
	本项目合同总金额人民币：            元 （大写）              元。








一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称：
项目编号/包号：








投标人名称：



[bookmark: _Toc179411502][bookmark: _Toc163337457]1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
[bookmark: _Toc163337458][bookmark: _Toc179411503]1-1营业执照等证明文件



[bookmark: _Toc179411504][bookmark: _Toc163337459]1-2 投标人资格声明书（实质性格式）
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）	我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（六）	我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（七）	与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

[bookmark: _Toc179411505][bookmark: _Toc163337460]2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
[bookmark: _Toc179411506][bookmark: _Toc163337461]2-1中小企业声明函

说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。
（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。
（4）其他
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。
（6）项目属性为货物的项目里如涉及相关服务，在中小企业声明函中无需体现服务内容，项目属性为服务的项目里面如涉及相关货物，在中小企业声明函中无需体现货物内容。项目属性：报价分值≥30分为货物，报价分值＜30分为服务


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


[bookmark: _Toc179411507][bookmark: _Toc163337462]2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）

拟分包情况说明（如有）
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（勾选）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
预算金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日

说明：
（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。
（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）（如有）
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   







说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。







[bookmark: _Toc179411508][bookmark: _Toc163337463]2-3 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）



[bookmark: _Toc179411509][bookmark: _Toc163337464]3 本项目的特定资格要求（如有）
[bookmark: _Toc179411510][bookmark: _Toc163337465]3-1联合协议（如有）（实质性格式）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
一、	由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
二、	______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、	联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
四、	牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
五、	______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
六、	______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
七、	______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
八、	本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
九、	以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
十、	其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。


[bookmark: _Toc179411511][bookmark: _Toc163337466]3-2其他特定资格要求
[bookmark: _Toc179411512][bookmark: _Toc163337467]详见第一章“其他特定资格要求”


[bookmark: _Toc179411513][bookmark: _Toc163337468]4 投标保证金凭证/交款单据电子件并加盖投标人公章（以招标代理公司到账情况为准）





[bookmark: _Toc163337469][bookmark: _Toc179411514]二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称：
项目编号/包号：








投标人名称：



[bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc163337470][bookmark: _Toc179411515]1  投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2.其他补充条款：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
授权人签字或签章：___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc264969247]

[bookmark: _Toc163337471][bookmark: _Toc179411516]2  授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
[bookmark: _Hlk151053950]法定代表人（单位负责人即授权人）签字或签章：________________
委托代理人（授权代表）签字或签章：________________                          
日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明


致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	






投标人名称（加盖公章）：________________
[bookmark: _Hlk151375034]法定代表人（单位负责人即授权人）签字或签章：_______

日期：_____年______月______日



[bookmark: _Toc163337472][bookmark: _Toc179411517]3  开标一览表
[bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc164608827]开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价
	投标保证金
	备注

	
	
	小写：
大写：
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
授权代表签字或签章：___________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc226965832]

[bookmark: _Toc163337473][bookmark: _Toc179411518]4  投标分项报价表

投标分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商/生产厂家
	产地
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	是否属于中小企业份额
（只需将属于的标注“√”）
	是否属于小微企业份额
（只需将属于的标注“√”）

	1
	主设备/系统及标准附件
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	培训
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	售后服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	至最终目的地运保费
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	
	


（格式示例二，适用于多种设备报价）
项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商/
生产厂家
	产地
	品牌、规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	是否属于中小企业份额
（只需将属于的标注“√”）
	是否属于小微企业份额
（只需将属于的标注“√”）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	
	



（格式示例三，适用于服务类项目）
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明
	是否属于中小企业份额
（只需将属于的标注“√”）
	是否属于小微企业份额
（只需将属于的标注“√”）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	
	
	






注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc163337474][bookmark: _Toc179411519]
5  投标情况明细表
投标情况明细表
投标人名称：______招标编号：__________包号：_____报价单位：人民币元
	中标供应商名称
	企业类型
	中标供应商地址
	统一社会信用代码
	商品名称
	商品型号
	商品品牌
	制造商名称
	制造商信用码
	制造商规模
	制造商地区
	产品类型
	采购数量
	计量单位
	分项单价（元）
	分项总价（元）
	服务内容
	产品属性
（节能/节水/环保）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日 
注：1.上述各项的投标设备情况表，可另页描述。
   2.表中产品类型是指所投产品为进口产品还是国内产品；不涉及请打/。
   3.上述各设备的分项总价之和应为投标总价。
   4. 供应商即指本项目投标人；表中企业类型是指：大型企业、中型企业、小微企业。

[bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc179411520][bookmark: _Toc163337475]
6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
3. 本项目的付款方式属于实质性条款，不满足的响应文件将被拒绝
                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
授权代表签字或签章：___________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc163337476][bookmark: _Toc179411521]
7  采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2. 投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应在“偏离情况”列明“正偏离”或“负偏离”， 对招标文件无偏离应标明“响应”。
3. 投标人应在本表中对招标文件第五章采购需求的内容进行逐项应答，需在引用招标文件要求的基础上，进行逐条逐项答复、说明或解释。
                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
授权代表签字或签章：___________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc163337477][bookmark: _Toc179411522]
8  中小企业声明函
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。
5）后附《中小企业划型标准规定》
6）项目属性为货物的项目里如涉及相关服务，在中小企业声明函中无需体现服务内容，项目属性为服务的项目里面如涉及相关货物，在中小企业声明函中无需体现货物内容。项目属性：报价分值≥30分为货物，报价分值＜30分为服务。



中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.	（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.	（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


中小企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。




[bookmark: _Toc163337478][bookmark: _Toc179411523]9  拟分包情况说明（类型二）（实质性格式）（本项目不涉及）

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（勾选）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占投标报价
的比例（%）

	1
	
	□小微企业
□其他类型
	
	
	
	

	2
	
	□小微企业
□其他类型
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1.本表仅在投标人非因“为落实政府采购政策”而分包时填写；投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请按照《拟分包情况说明及分包意向协议》（类型一）要求填写。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日



[bookmark: _Toc179411524][bookmark: _Toc163337479]10 业绩一览表
业绩一览表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	序号
	项目名称
	用户名称
	合同金额
	用户联系人及联系方式
	合同签订日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：需附合同电子件，评委保留对上述资料原件审核的权力。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   


[bookmark: _Toc179411525][bookmark: _Toc163337480]11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
包括但不限于：
1、项目实施方案
2、安装调试及培训方案
3、售后服务方案和承诺
4、招标文件第四章和第五章提出的其他材料




















	







