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[bookmark: _Toc27650][bookmark: _Toc186274096][bookmark: _Toc466015310]  投标邀请

北京市石景山区政府采购中心受北京市石景山区经济和信息化局的委托对北京市石景山区经济和信息化局视图库建设项目进行国内公开招标。欢迎符合本招标文件条件的投标人前来投标。
[bookmark: OLE_LINK2]一、项目编号：11010723210200008250-XM001
二、招标范围及形式：国内公开招标
三、招标项目名称：北京市石景山区经济和信息化局视图库建设项目
四、采购人名称：北京市石景山区经济和信息化局
五、采购人地址：北京市石景山区石景山路18号
六、采购联系方式：张媛88699789
七、采购代理机构全称：北京市石景山区政府采购中心
八、采购代理机构地址：北京市石景山区实兴大街30号院17号楼8层
九、采购代理机构联系方式：68816115
十、招标内容及用途及投标人资格要求：
1、招标内容：视图库建设    预算控制金额：3，569，426.8元         
2、投标人资格要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）法律、行政法规规定的其他条件； 
（七）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与本项目的政府采购活动；
（八）本次招标项目不接受联合体投标;
（九）本项目为专门面向小微企业采购。
十一、招标文件获得方式：（免费下载）
获取时间：2024年1月9日至2024年1月15日
售价及获取方式：免费下载，供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件
（1）办理CA认证证书或电子营业执照：登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，或“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
（2）证书驱动下载：北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”或“电子营业执照驱动程序安装包”下载相关驱动。
（3）投标人持CA数字证书或电子营业执照按照北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”或“电子营业执照使用指南”进行自助注册绑定，注册完成后登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件。
注：请投标人认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子投标要求,并按上述获取方式和期限下载招标文件。
CA数字证书服务热线：010-58511086
电子营业执照服务热线：400-699-7000
平台技术支持服务热线：010-86483801
[bookmark: _Toc186274097][bookmark: _Toc180051008][bookmark: _Toc184013601][bookmark: _Toc184023100][bookmark: _Toc174185144][bookmark: _Toc184013607][bookmark: _Toc180051014][bookmark: _Toc184023106][bookmark: _Toc186274103][bookmark: _Toc174185151]十二、询标时间：2024年1月16日下午15：30
      询标地点：北京市石景山区政府采购中心（北京市石景山区实兴大街30号院17号楼8层802室）
询标内容：对《招标文件》技术及商务部分进行现场答疑。
十三、电子投标、开标、解密时间及地点：  
      1、电子投标截止时间：2024年1月29日  上午9:00（北京时间）
2、开标时间：2024年1月29日  上午9:00（北京时间）
3、解密时限：解密时限为北京市政府采购电子交易平台开启投标人自行解密功能后30分钟（开标时间即开启时间）。
4、开标、解密地点及方式：本项目采用远程电子开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。
注意事项：本项目采用远程电子开标方式，为保证开标解密顺利进行，请投标人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子投标文件的计算机设备及自身CA数字认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行自行解密操作，请投标人务必于解密功能开启后及时操作。解密阶段技术电话：010-86483801
（1）未在电子投标截止时间前按程序上传电子投标文件的投标无效。
（2）电子投标文件制作、上传等注意事项详见招标文件第一部分说明。
（3）开标时具体操作流程及注意事项详见招标文件第三部分“14.	开标、解密及唱标”。
十八、联系方式
联系单位：北京市石景山区政府采购中心
地　　址：北京市石景山区实兴大街30号院17号楼8层     
电　　话：68816115                        
传　　真：68878644
联 系 人：朱彦超

[bookmark: _Toc180051012][bookmark: _Toc174185149][bookmark: _Toc186274101][bookmark: _Toc184023104][bookmark: _Toc184013605]
电子投标文件制作及上传说明

本项目投标、开标及评标将配套使用北京市政府采购电子交易平台,一律不接受纸质投标文件。请供应商根据招标文件及北京市政府采购电子交易平台相关操作手册及视频制作并网上提交电子投标文件。上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
CA数字证书服务热线：010-58511086
电子营业执照服务热线：400-699-7000
平台技术支持服务热线：010-86483801

1、 获取电子招标文件
供应商持CA数字认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取本项目招标文件的投标无效。
2、 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
特别提示：请投标人务必使用符合北京市政府采购电子交易平台功能的电子营业执照或CA数字认证证书进行上述操作，操作同时不要插入其它认证证书。
3、 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
4、 电子开标
供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

[bookmark: _Toc466015311][bookmark: _Toc22558][bookmark: _Toc186274104][bookmark: _Toc174185152]投标人须知前附表
    投标人应按以下要求提供投标文件（其中带★号为实质性响应条款，若未按要求响应，将做无效投标处理）序号

	
	项  目
	内  容
	说明与要求

	1、 
	电子投标文件组成
	提交电子投标文件：
1、资格证明文件
1-1★营业执照
1-2★法定代表人授权书
1-3★投标人资格条件承诺书
1-4★投标人信用记录
1-5投标人认为有必要提供的其他资格证明文件
2、投标书
3、投标一览表
4、投标分项报价表
5、偏离表
6、技术方案
7、服务水平
8、履约能力
9、中小企业声明函
10、投标人认为有必要提供的其他文件
	未按招标文件要求提交电子投标文件的，作无效投标处理。

	2、 
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金。
	

	3、 
	是否允许进口产品投标
	否
	

	4、 
	是否接受可选择或可调整的投标方案和报价
	否
	

	5、 
	是否允许转包
	否
	

	6、 
	是否允许分包
	否
	

	7、 
	是否允许联合体投标
	否
	

	8、 
	是否专门面向中小企业采购
	是
	本项目所属行业为软件和信息技术服务业

	9、 
	是否专门面向小微企业采购
	是
	

	10、 
	投标文件有效期
	90个日历日（从开标日起计算）
	

	11、 
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果、支持乡村产业振兴，政府采购政策具体落实情况详见招标文件
	

	12、 
	★本项目的特定资格要求
	无
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[bookmark: _Toc466015312][bookmark: _Toc328815991][bookmark: _Toc20975][bookmark: _Toc186274106][bookmark: _Toc174185153][bookmark: _Toc86202581]投标人须知

[bookmark: _Toc328815992]总则
定义：
1.1 “采购人”名称详见招标文件第一部分。
1.2 “潜在投标人”指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，且按照本项目招标公告及招标文件规定的方式获取招标文件的供应商。
1.3 “投标人”指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，按照本项目招标公告及招标文件规定的方式获取招标文件并参加投标的供应商。
1.4 招标文件中所述的公告发布的指定媒体指中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）及北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn）。
1.5 本项目需要落实的政府采购政策详见招标文件对应条款。
1.6 本项目电子投标各项要求、流程及注意事项已在本招标文件及北京市政府采购电子交易平台相关操作指南和演示视频中进行说明，如投标人未按要求操作导致的投标无效，责任由投标人承担。
1.7 评审时，采购人和评标委员会保留审核投标人相关电子投标文件原件的权利。

合格投标人的条件
1.8 在中华人民共和国境内注册，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。
1.9 投标人应遵守中华人民共和国有关的国家法律、法规和条例。
1.10 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》及相关政府采购法律法规和本招标文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
（1） 具有独立承担民事责任的能力；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4） 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5） 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6） 法律、行政法规规定的其他条件；
（7） 具有投标人须知前附表中规定的其他相关资格条件。
1.11 供应商按照规定办理电子营业执照或CA数字认证证书后，自招标公告发布之日起，在规定的下载时间内登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）免费获取本项目电子版招标文件，否则投标无效。
1.12 单位负责人为同一人或者投标存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。
1.13 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标。
1.14 通过资格预审方式确定合格投标人的项目，资格预审合格的投标人在评审阶段资格发生变化的，应当以书面形式通知采购中心和采购人。
1.15 投标人不得被列入相关部门规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
1.16 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

投标费用
1.17 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担相关费用。
1.18 采购中心提供招标文件免费下载，且不收取中标服务费。

[bookmark: _Toc328815993]招标文件
招标文件
1.19 招标文件由下列七部分内容组成：
第一部分 投标邀请；
第二部分 投标人须知前附表；
第三部分 投标人须知；
第四部分 采购需求；
第五部分 评标标准和评标方法；
第六部分 政府采购合同；
第七部分 电子投标文件格式。
投标前招标文件的澄清和修改
1.20 任何已按规定程序下载招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清或修改。
1.21 采购人或者采购中心可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件、投标邀请书的组成部分。
1.22 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在采购中心网站及本项目招标公告发布的指定媒体上以公告的形式通知下载招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

[bookmark: _Toc328815994]电子投标文件
投标范围、电子投标文件的语言和计量单位
1.23 投标人可以对招标文件的其中一包或几包或全部包进行投标，但投标报价须包含一包中采购清单及采购需求中所列的全部内容，不得将一包中的内容拆开投标，拆开投标的，作无效投标处理。
1.24 投标人提交的电子投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。
1.25 电子投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

电子投标文件的组成及相关内容要求
1.26 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。招标文件中所有带★条款均为实质性响应条款，电子投标文件须完全响应，未实质响应的，作无效投标处理。
1.27 电子投标文件按照招标文件第二部分 投标人须知前附表及第七部分 投标文件格式及北京市政府采购电子交易平台中规定的顺序和格式，编制并上传提交。
1.28 对于招标文件中提及的复印件要求，照片件、扫描件、影印件、截图件等与其具有同等效力。
1.29 电子投标文件中所提供的资料均应真实有效，无效的文件视为未提供。
投标报价
（1） 所有投标报价无特殊要求的均以人民币元为计算单位。
（2） 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
（3） 请投标人根据招标文件要求在电子投标制作工具客户端填报投标一览表，填报的投标总价不得为零、为空，否则作无效电子投标文件处理。
（4） 请投标人按照本招标文件第四部分采购需求自行编制，填报的分项报价和投标总价均不得为零、为空，否则作无效投标处理。
（5） 本项目所涉及的运输、安装、集成、测评、测试、调试、验收、培训、备品和工具、保险、售后服务、税款、质检、行政许可及相关证书等事项未在采购清单中单独列项的，上述全部费用均应包含在采购清单已列明的各项投标报价中，不得单独列项报价，否则作无效投标处理。
（6） 本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应投标而作无效投标处理。
（7） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（8） 最低报价不能作为中标的保证。
电子投标文件的有效期
1.30 本项目电子投标文件的有效期详见投标人须知前附表。有效期短于该规定期限的投标作无效投标处理。
1.31 采购中心可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，征询投标人是否同意延长电子投标文件的有效期，投标人同意延长的须作出书面声明。在延长的投标有效期内，投标人将不会被要求和允许修正其投标。
电子投标文件的签署及盖章规定
1.32 组成电子投标文件的各项文件均应遵守本条。
1.33 投标人须根据招标文件要求签字或加盖投标人公章。
1.34 本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指在电子投标文件中使用电子营业执照或CA数字认证证书加盖与投标人名称全称相一致的“行政公章”的电子签章，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；签字是指签字或名章。不符合本条规定的盖章为无效盖章。
[bookmark: _Toc328815995]电子投标文件的提交     
电子投标文件的制作和上传
具体说明及要求详见招标文件第一部分投标邀请。
电子投标截止时间
1.35 投标人须在招标文件规定的电子投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台上传电子投标文件，否则投标无效。
电子投标文件的撤回和撤销
1.36 在投标截止时间前，投标人可登陆北京市政府采购电子交易平台对所上传的电子投标文件在进行撤回或重新上传。
1.37 在投标截止时间后，投标人不得在投标有效期内撤销其电子投标文件。
[bookmark: _Toc328815996]开标、解密及唱标     
开标、解密及唱标
1.38 本项目采用北京市政府采购电子交易平台开标。采购中心将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织公开开标。投标人须在使用自身CA数字认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台，并在规定的解密截止时间内对其上传的电子投标文件进行解密。因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
1.39 在规定的解密截止时间内，如所有投标人均自行解密成功，则结束解密进入唱标环节；如有投标人未解密成功，则解密时间倒计时至截止时间后进入唱标环节。解密程序结束后，有效投标人数量符合法律规定的，将在系统内展示所有解密成功的投标人报价。
1.40 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出异议或确认一览表的，视同认可开标结果。
1.41 开标时，到规定的解密截止时间，如部分投标人未进行自行解密、未解密成功，或解密后投标报价为零、为空的，该投标人的电子投标文件作无效投标处理。
1.42 开标时，到规定的解密截止时间，如所有投标人的电子投标文件均无法自行解密成功的，该项目将暂停开标，另行通知开标、解密时间。暂停开标期间，投标人无法修改或重新上传电子投标文件。
1.43 投标人不足 3 家的，不予开标。
[bookmark: _Toc328815997]评标步骤和要求
选取评审专家及组建评标委员会
1.44 采购人根据有关法律法规、本招标文件的规定及项目特点选取评审专家。
1.45 本项目根据有关法律法规、本招标文件的规定及项目特点组建评标委员会。
评审
1.46 资格性审查和符合性审查。 
（1） 资格性审查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对资格证明文件进行资格性审查，以确定投标人是否具备投标资格。 
（2） 符合性审查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对技术文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.47 采购人及评标委员会审查每份电子投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝或认定为无效投标：
（1） 不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2） 未对招标文件中规定所有带★部分的条款作出实质性响应的，包括其中未按规定签字、盖章的；
（3） 属于招标文件中规定的作无效投标处理情形的；
（4） 投标报价超出采购预算的；
（5） 电子投标报价未按照招标文件规定的格式报价导致无法履行合同的；
（6） 不符合招标文件中有关分包、转包规定的；
（7） 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
1.48 电子投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1） 开标时，在北京市政府采购电子交易平台上显示的投标报价内容与电子投标文件中相应内容不一致的,以开标时显示的投标报价内容为准；
（2） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
（4） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
修正后的报价按照本招标文件17.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
电子投标文件的澄清
1.49 评标委员会有权要求投标人对电子投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。
1.50 投标人的澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并作为电子投标文件内容的一部分，由其法定代表人或其授权代表签字。澄清、说明或者补正不得超出电子投标文件的范围或者改变电子投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对电子投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会有权将该投标作无效投标处理。
对电子投标文件的详细评审
1.51 评标委员会对通过资格性和符合性审查的电子投标文件按照第五部分 评标标准和评标方法进行综合评审。
推荐中标候选人及确定中标人
1.52 评标委员会根据评标标准进行综合打分及汇总，并按汇总得分由高到低排序（精确到小数点后两位），按顺序推荐中标候选人并出具评审报告。
1.53 投标人评分汇总得分相同的，按投标报价由低向高顺序排列。总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
1.54 采购人在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
评标过程要求
1.55 在评标期间，投标人企图影响采购中心或评标委员会公正性的任何活动，将导致投标无效，并由其承担相应的法律责任。
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1） 不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制；
（2） 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3） 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4） 不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5） 不同投标人的电子投标文件相互混装。
在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1） 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3） 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4） 因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc328815998]中标、未中标通知
中标通知
1.56 采购人确定中标人后,采购中心将在指定媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。
1.57 中标通知书是合同的组成部分。

未中标通知
1.58 中标公告发布后，未中标供应商可致电采购中心咨询本单位未通过资格性和符合性审查原因、评审汇总得分及排序等相关信息。

签订合同
签订合同
1.59 中标人应在政府采购相关法律法规规定的时间内与采购人签订中标合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
1.60 评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容均为签订政府采购合同的依据。
1.61 因质疑投诉、不可抗力或中标人不能履约等情形，采购人保留按相关政府采购法律法规及评标委员会评审的推荐顺序与其他合格的候选供应商签订合同的权利。
1.62 合同签订后交采购中心存档1份。
[bookmark: _Toc328816000]质疑
质疑
1.63 [bookmark: _Toc328816001]供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。
1.64 供应商对采购文件中涉及的采购需求、评审标准、合同等由采购人提出的内容及采购结束后采购结果提出质疑的、或供应商提出的质疑事项涉及采购人与采购中心就本项目签署的政府采购委托代理协议中涉及采购人义务事项的，由采购人受理并负责答复；供应商对政府采购法律法规中规定的政府采购组织程序提出质疑的、或供应商提出的质疑事项涉及采购人与采购中心就本项目签署的政府采购委托代理协议中涉及采购中心义务事项的，由采购中心受理并负责答复。
1.65 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
1.66 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。
1.67 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
1.68 [bookmark: _Toc356478669][bookmark: _Toc435828258][bookmark: _Toc435830560]供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1） 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2） 质疑项目的名称、编号；
（3） 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4） 事实依据；
（5） 必要的法律依据；
（6） 提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人及其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。
1.69 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖供应商公章。
代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书原件。
1.70 供应商提出质疑的须按招标文件规定格式由法定代表人或其授权代表当面提交质疑函原件（由授权代表提交的，还须提交供应商签署的授权委托书原件），并出示法定代表人或其授权代表的身份证原件。
1.71 供应商不得进行虚假、恶意的质疑，不得扰乱政府采购正常的工作秩序。
1.72 [bookmark: _Toc435828259][bookmark: _Toc356478670][bookmark: _Toc435830561]不符合上述26.2-26.9条规定的质疑函不予受理。
1.73 [bookmark: _Toc356478671][bookmark: _Toc435828260][bookmark: _Toc435830562]供应商如果捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，或在质疑过程中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的，将报请有关部门查处。如情况属实，将列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等处罚，情节严重的，吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

质疑函格式：
政府采购项目质疑函
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商名称：
地址：                                 邮编：
法定代表人：
联系电话：
授权代表：
手机：
传真：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的采购编号：
包号：
采购文件获取日期：
质疑事项分类：
□采购文件    □采购过程   □中标、成交结果    □采购执行程序
□上述四项之外的其他事项
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：                   法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
法定代表人签字（盖章）：
授权代表签字：
公章：                      
提交日期：
[bookmark: _Toc5503][bookmark: _Toc466015313]采购需求
[bookmark: _Toc13684][bookmark: _Toc174185168][bookmark: _Toc184023125]一、项目预算金额
预算控制金额：3,569,426.8元
二、项目背景
根据石景山区图像建设总体规划和要求，以“共建共享”为思路，结合全区视频图像共享的实际需求，区经济和信息化局牵头于2017年开展建设区级视频共享服务平台，实现各委办局图像资源和公安系统图像资源的全面联网和整合应用。
三、采购清单
	[bookmark: _Hlk155441718]序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	一、视频共享服务平台扩容

	1
	平台接入授权
	3000
	路
	　

	二、区级互联网视频资源汇聚平台

	1
	互联网视频平台软件采购
	1
	套
	　

	2
	平台接入授权
	2000
	路
	　

	3
	视图库网关设备
	2
	台
	　

	4
	数据存储节点设备
	2
	套
	含硬盘

	5
	交换设备
	3
	台
	　

	三、视频图像智能解析平台

	1
	视频图像智能解析平台软件开发
	1
	套
	　

	四、视频安全边界系统升级

	1
	安全隔离网闸
	1
	台
	　

	2
	安全视频交换系统
	1
	套
	　


四、项目需求
（一）项目目标
利用已建设的视频监控资源，横向拓展视频资源的应用范围，纵向提升视频资源对各部门业务的支撑能力，提供视频图像预览、视频图像解析、智能事件检测推送等视频价值挖掘的技术手段，促进视频智能赋能各委办局具体的业务场景，并初步建立起自动化、智能化的预警防范机制，为政府决策指挥提供智慧支持，促进社会治理智慧化水平提升。
（二）建设内容
1.视频共享服务平台接入能力扩容
区视频共享服务平台在现有视频图像接入基础上增加3000路接入授权。
2.区级互联网视频资源汇聚平台
在区政务云互联网侧部署区级互联网视频资源汇聚平台，统一接入区属委办局、街道以及区专项工作建设的互联网侧视频、数据资源，并与现有区视频共享服务平台对接，实现视频共享服务平台对互联网视频、数据资源的共享与使用。
3.视频图像智能解析平台软件开发
建设以视频分析服务的集约化共性平台，集技术、服务、管理和设施的高度统一利用，面向多用户、整合各部门、各街道视频算法汇聚到平台进行算法管理，在云端对视频资源抽帧，实现平台对算法任务与视频抽帧任务统一调度管理，构建统一标准进行视频图像智能识别分析并提供服务，为城市的智能化建设提供全面、可靠、开放的技术服务能力。
4.视频安全边界系统升级
将原有区公安分局视频专网向区大数据中心政务外网视频共享服务平台共享视频图像资源的千兆视频安全边界系统升级为万兆视频安全边界系统。
（三）需执行的相关标准或规范
《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）
《公安视频图像信息应用系统》（GA/T1400-2017）
《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2018 ）	
《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007 ）
《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T 25724-2017）
《城市监控报警联网系统通用技术要求》（GA/T 669.(1-11)-2008）
《安全防范系统验收规范》（GA 308-2016）
《安全防范系统供电技术要求》（GB/T 15408-2011）
《公安视频图像分析系统 第1部分：通用技术要求》（GAT 1399.1-2017）
《公安视频图像分析系统 第2部分：视频图像内容分析及描述技术要求》（GAT 1399.2-2017）
《信息技术应用软件系统技术要求》（GB/T 30882-2014）
《信息安全技术网络和终端设备隔离部件安全技术要求》（GB/T 20279-2006）
《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）
《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）
（四）技术参数需求
1．业务性能需求
1)	视频共享服务平台接入能力扩容
原有视频共享服务平台接入能力基础上增加3000路接入授权。
2)	区级互联网视频资源汇聚平台
区级互联网视频资源汇聚平台具备2000路视频和图片资源接入能力，以及288T的存储能力。支持按照GA1400标准协议接入第三方平台的图片资源，视图库网关的数据转发能力不低于300万张/天；4Mbps视频流并发能力不低于200路，图片接入并发能力不低于50张/秒，150KB大小图片。
3)	视频图像智能解析平台开发
满足100路视频并发；提供不少于6000路图像轮询分析，不可出现漏抽；每路图像轮询间隔不少于1小时；需提供不少于120T图片存储能力。算法分析需及时处理，不可出现积压。在单个节点出现故障时，不能影响整个系统正常运行。需支持系统在存储和计算能力方面线性扩展。每个算法需单独维护其输入图片和输出结果，并能查看执行日志。
4)	视频安全边界系统设备升级
具备1000路1080p图像传输能力（单路码流6Mbps），支持主流视频平台厂商；支持至少20个系统版本的快速配置接入，无需定制开发；单套设备支持不少于4个视频平台接入，支持GB/T 28181标准平台直接配置接入。
2．技术指标需求
（1）视频共享服务平台扩容
1)平台接入授权
现有政务外网视频共享服务平台增加3000路视频图像接入授权。
（2）区级互联网视频资源汇聚平台
1)互联网视频平台软件
视频汇聚功能
平台需支持按照GB/T28181、ONVIF、GA/T1400等标准协议接入前端设备；
支持海康、大华、华为、旷视、紫光华智等主流厂家设备的主动SDK接入能力；
需支持16C32GB云资源不少于 20000路视频纳管、不少于300路视频流并发管理能力；
支持按照GA1400标准协议接入第三方平台的图片资源，视图库网关的数据转发能力不低于300万/天；
4Mbps视频流并发能力不低于200路，图片接入并发能力不低于50张/秒，150KB大小图片； 
需将汇聚的视频资源和图片资源通过级联方式接入政务网区级视频共享服务平台；
系统需实现多级多厂商多平台之间基于GB/T28181国标实现级联或互联，实现信令控制、信令交互、信令路由、视频流推送及分发功能；
下级国标视频监控平台通过GB/T28181标准协议接入，下级非标准视频监控平台可通过SDK或API接入，将非国标的信令协议、设备ID、媒体传输协议、数据封装格式、媒体码流进行标准化转换，输出标准信令与标准码流，并无缝接入上级监控平台；
需具备同时对接多个异构平台能力，需支持同时实现对接上级平台和接入下级平台能力。
实时视频浏览	
需支持显示所有已完成接入汇聚的设备列表，需支持网页端直接在线播放实时视频画面，播放过程中需支持云台控制、预置位管理、分屏播放、视频轮巡、截屏等功能；
需支持对图像实时浏览，支持窗口分割，自定义布局等任务多画面组合模式的监控，对指定视频窗口进实时抓拍，实时录像以及即时回放；
需支持对所有设备和选看设备进行顺序轮巡与分组轮巡，轮巡时间可设；
需支持标准RTSP、RTMP、HLS、HTTP-FLV、HTTPS-FLV流媒体协议，第三方平台、工具可以通过标准RTSP URL向平台获取视频流；
需支持多种码流切换查看，实际情况依据设备能力集的情况而定；
需支持按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持多用户对同一图像资源的同时点播；
需支持按照指定设备、指定通道进行图像的实时浏览，支持浏览图像的显示、缩放、抓拍和录像，需支持多用户对同一图像资源的同时浏览；
需支持1/4/6等多个监控画面同时显示，并可实现分屏、全屏显示；
需支持将用户预先定制好的一组监控点位轮流的在显示设备上进行播放，显示间隔时间可设置；
需支持按实际比例展示视频画面；
需支持本地抓图、录像，将画面保存备用；
需支持在地图上查看接入的站点位置信息，并可在地图界面上直接观看点位视频。
音视频数据作为视频监控平台重要的资源，平台需提供存储和管理能力，平台的存储服务需提供录像存储和检索的功能。
支持语音喊话，可任选某一在线设备，支持 MP3 音频/TTS 文本转音频/直接音频输入等多种方式。
支持语音广播，可自定义多路在线设备，支持 MP3 音频/TTS 文本转音频/直接音频输入等多种方式。
录像管理
需支持对中心录像制定录像计划；
需支持手动录像和任务录像以及报警触发录像；
需支持结合视频图像信息数据库进行事件关联录像；
需支持客户点播录像自动按点位名称缓存；
需支持录像服务器断电数据自动恢复功能；
需支持存储空间用完时按时间先后自动覆盖方式；
需支持存储空间按天覆盖和按空间大小覆盖的方式。
需支持按时间范围搜索录像。
需支持按存储位置搜索录像。
需支持录像存储在设备上或者存储在服务器上；
需支持分布式云存存储，并可有存储管理，存储策略的能力，同时也有空间管理，磁盘管理，日志管理，报表管理，告警管能力。
录像播放控制
需支持按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载；
需支持历史视频点播本地缓存，视频点播关闭后自动清理；
回放需支持正常播放、快速播放、慢速播放、画面暂停、图像抓拍等；
需支持回放图像的单画面、多画面回放、缩放显示；
需支持根据日期、时间、摄像机信息等查询和下载相关的历史视频，并且对历史视频进行播放控制。
需支持实时观看前端历史视频；
在线回放需支持回放中随意拖放播放进度条进行在线播放的定位；
需支持回放中抓拍图像；
需支持回放中录像；
需支持回放中暂停，然后重新播放，中间无断点；支持快速，慢速回放；
回放需提供快速慢速（2，4，8倍速快放，支持慢速）、快进快退、暂停、抓拍、循环播放、多文件连播控制，可以全屏回放、逐帧回放。
需支持录像联播功能，即将多个录像文件串联起来，以统一的时间标尺来显示历史录像视频的保存情况，并且能够自动连续进行播放。
数据推送
需支持按照视图库GA1400标准协议接入前端设备抓拍的图片数据，并可将标准的数据级联推送给上级平台。
需支持GA1400视图库协议推送和接收的数据对象包括采集设备-设备对象、采集设备-设备状态对象、采集系统对象、图像对象等。
需支持查看图片级联网关支持的协议标准，包括协议简称、协议编号、协议类型、发布日期和实施日期等。
需支持设置协议标准推送的机制参数，包括支持静态数据断线重连全量推送，动态数据推送的方式、频率、重推次数等。
用户管理
平台需支持对用户数据进行统一登记与修改，用户数据采用统一数据库管理，供若干子业务调用，实现用户信息同步获取与更新；
需支持管理系统所有用户的添加删除，权限分配等操作；
需支持精细化权限设定，可针对任何一个用户，针对任何一个图像资源进行精细权限设置；
需支持自动同步功能，授权用户对系统进行设置修改后，系统可将自动对全网进行更新；
在角色权限配置中需支持针对功能进行授权，如控制云镜摄像机的权限、查看系统日志权限、设备广播权限等；
需支持对角色的增加、修改及删除；
需支持门各多个安防系统用户的统一管理；
需支持100级的用户级别划分，满足用户多级别划分的需求；
需支持将设备挂载至自定义监控点。需支持自定义监控点树下的设备针对用户进行赋权。
需支持将设备挂载至行政区域。需支持行政区域下的设备针对用户进行赋权。
需支持设备分享的功能。
数据库模块
需包含1套结构化数据存储和管理软件包括但不限于数据存储模块、数据生命周期管理模块、数据接入模块、数据备份模块、数据流量统计模块；
数据基础PaaS服务软件包括但不限于数据实时接入模块、数据查询模块；
系统容量：单套需支撑不少于25亿条数据量存储和分析，集群可支持PB级数据量的存储。
视频对接网关模块
需包含不少于2套视频对接网关模块；
需支持直接接入不少于1000路前端相机视频流或通过下级平台接入不少于2000路视频。
通过GB28181等标准协议获取第三方厂家平台的视频数据，主要进行数据级联汇聚；将本级平台视频数据通过GB28181等标准协议推送给第三方；
需支持Web方式访问、配置、管理网关设备；
需支持多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享；
需符合GB/T 28181-2011、GB/T 28181-2016、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求；
需支持平台联网管理基本功能，需具备资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等；
需支持至少3级级联部署，最大可支持不少于16个外域的接入；
需具备高度的开放性与兼容性，需支持国内主流厂商（包括海康、大华、科达、宇视、天地伟业等）视频监控系统的接入。
图片数据对接网关模块
需包含不少于2套图片数据对接网关模块；
需支持不同协议标准的数据级联推送给上级平台支持查看网关支持的协议标准，包括但不限于协议简称、协议编号、协议类型、发布日期和实施日期等支持设置协议标准推送的机制参数；
需支持静态数据断线重连全量推送，动态数据推送的方式、频率、重推次数等系统默认支持的协议支持部标协议系统默认支持GA1400视图库协议。
单个网关需支持推送消息：≥100个/秒（不含图片），≥50个/秒（600kb图片大小），总集群能力≥1500个/秒（不含图片），≥1000个/秒（600kb图片大小）。
流媒体服务模块
需配置不少于2套流媒体服务模块；
接入类型需支持不同厂家、不同协议设备接入；
需支持将设备挂载至自定义监控点。支持自定义监控点树下的设备针对用户进行赋权。
需支持将设备挂载至行政区域。支持行政区域下的设备针对用户进行赋权。
需支持设备分享的功能。
需支持单节点不少于128路（4M码流）媒体转发。
2)平台接入授权
需提供互联网视频资源汇聚平台不少于2000路视频接入授权。
3)视图库网关设备
需具备视频图像信息概览界面，包括但不限于过车数据、人脸数据、事件数据、监控点位，卡口点位的存储总量及当日汇聚数量；需支持过车数据、人脸数据、事件数据近10天入库趋势；需支持过车数据、人脸数据、事件数据来源分布；
订阅通知需支持新增、修改、取消订阅，需符合GAT 1400.3 附录A A.19订阅对象中的要求；
需支持的订阅类别包括但不限于事件目录、采集设备目录、采集设备状态、采集系统目录、采集系统状态、视频卡口目录、车道目录、自动采集的人员信息、自动采集的人脸信息、自动采集的车辆信息、自动采集的非机动车辆信息、自动采集的物品信息、自动采集的文件信息；
需支持按申请单位、订阅标题、类别、申请人筛选条件查询订阅记录；
需支持接收主动上报的订阅通知并分类存储信息；
需支持按申请单位、订阅类别，订阅人，订阅申请单位，订阅开始时间，订阅接收时间筛选条件查询订阅通知记录；
需支持的布控类别有人、机动车、非机动车和关键字；
需支持按申请单位、布控标题、开始时间、结束时间、申请人筛选条件查询布控记录；
需支持接收主动上报的布控告警；
需支持按布控人，申请单位，开始时间，结束时间筛选条件查询布控告警记录；
需支持在线用户数≥512个；户登录时间≤2s；单服务器并发用户数≥64个；并发接收结构化信息 ≥1400条/s（平均值）；并发接收图像对象≥500条/s（平均值）；采集设备接入数（单台10万）≥20；接入外域数≥4；
结构化数据级联≥3000万/天；结构化数据级联带图片≥800万/天；
#需支持上下级视图库联网状态、对接节点状态、联网传输速率通过可视化动态方式实时展示；（需提供公安部检测机构出具的检验报告并加盖制造商公章。）
#需支持统计并展示本级视图库接入下级数据量的数据报表，可按时间段、不同对接下级、数据类型等维度查询数据接入报表；（需提供公安部检测机构出具的检验报告并加盖制造商公章。）
#需支持统计并展示本级视图库转出给不同上级数据量的数据报表，可按时间段、不同对接下级、数据类型、消费队列消费数据量、上级拒收数据量、网络异常丢失量、内部服务异常丢失量、内部不规范校验丢失量、推送成功数据量等维度查询数据推送报表；（需提供公安部检测机构出具的检验报告并加盖制造商公章。）
#支持采集设备对象≥1万；视图库管理的采集系统对象≥128；视图库管理的视频图像信息对象≥10亿；视图库管理的视频分析规则对象≥10万；视图库管理的视频标签对象≥10亿；视图库管理的目标统计信息对象≥10万；（需提供公安部检测机构出具的检验报告并加盖制造商公章。）
#支持并发处于布控状态的布控对象≥1024；视图库支持的并发处于订阅状态的订阅对象≥1024；精确查询检索≤3s；（需提供公安部检测机构出具的检验报告并加盖制造商公章。）
4)数据存储节点设备
需支持云基础存储和管理软件服务包括但不限于元数据管理服务、云存储软件服务、文件生命周期管理服务、文件智能恢复服务、图片处理模块、多租户服务；
需支持云基础PaaS服务模块包括但不限于视频设备接入服务、卡口设备接入服务、视图存储服务、流媒体转发服务。
需支持多网络平面，在多网络平面具备统一存储命名空间，提供唯一入口IP访问，支持多网映射； 
#需支持单台服务器设备即可组成云存储系统，服务器内含运维管理，集群管理，存储管理三合一能力，无需额外运维服务器。单台服务器组成的云存储系统需具备硬盘N+M容错功能，支持任意M块硬盘热插拔。（需提供公安部检测机构出具的检验报告并加盖制造商公章。）
需支持对硬盘进行在线优雅安全下线和上线（先进行指令交互，再进行上下线操作），业务无感知，数据读写无异常，无需触发数据恢复。需支持对异常盘快速搜索，快速定位，支持按照不同类别对硬盘进行排序和关键字搜索，支持按照节点列表快速搜索集群所有节点上的异常硬盘情况。
#需支持网络故障自动发现和隔离，在1秒内感知到故障节点，1秒内进行隔离，提升系统稳可靠性。支持回收站功能，防止数据误删，支持回收时间配置。（需提供公安部检测机构出具的检验报告并加盖制造商公章。）
#千兆网络环境下，支持单台数据节点读写能力不低于800MB/s,下载速度不低于900MB/s。（需提供公安部检测机构出具的检验报告并加盖制造商公章。）
#需支持图片生命周期配置，不同类型的图片可设置不同的生命周期，单台数据节点下载20KB图片性能可达到2000张/s。（需提供公安部检测机构出具的检验报告并加盖制造商公章。） 
#需支持一路高清4Mbps码流一天的录像，8S内完成下载；单台存储节点，图片存储性能≥1.5Gb/s（需提供公安部检测机构出具的检验报告并加盖制造商公章。）
嵌入式LINUX系统，双路64位多核处理器，单控制器，≥32GB DDR4 主频2666MHz，1+1冗余电源，≥6个千兆数据电口，≥2块M.2 1TB企业级固态硬盘，需支持≥24个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘，单盘支持≥20T。
单台数据存储节点需包含24块硬盘。
硬盘类型：企业级硬盘；
硬盘尺寸：3.5英寸；
硬盘容量：≥6000G；
转速：≥7200RPM；
缓存：≥256M；
硬盘接口：SATA。
5)交换设备
应用层级：三层；
背板带宽：≥700Gbps；
包转发率：≥250Mpps；
网络接口：≥48 个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口；
扩展槽位：≥1个扩展插槽；
需支持4K VLAN；
需支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
每台设备需包含2个万兆光模块。
（3）视频图像智能解析平台
1)视频图像智能解析平台软件开发
a)设备中心
需支持按照GB/T28181标准协议接入视频共享平台和直接入接摄像头设备，整体具备不少于6000路的接入管理能力。
需支持带宽200M的前提下，4Mbps视频流并发能力不低于200路，图片接入并发能力不低于50张/秒，150KB大小图片； 
系统可实现多级多厂商多平台之间基于GB/T28181国标实现级联或互联，实现信令控制、信令交互、信令路由、视频流推送及分发功能。 
下级国标视频监控平台通过GB/T28181标准协议接入级联服务器。下级非标准视频监控平台可通过SDK接入级联服务器，通过级联服务器将非国标的信令协议、设备ID、媒体传输协议、数据封装格式、媒体码流进行标准化转换，输出标准信令与标准码流，并无缝接入上级监控平台。
需支持标准RTSP协议，第三方平台、工具可以通过标准RTSP URL向平台获取视频流。
需支持对摄像头实时画面的调用，监控。
需支持对抽帧图片按时间段的查询，浏览。
需支持对历史录像的视频回放。
需支持查看图片级联网关支持的协议标准，包括协议简称、协议编号、协议类型、发布日期和实施日期等。
b)抽帧配置
需支持对任意摄像头的按不同轮询时间、抽帧时长、抽帧频率、优先级来进行灵活配置。
需支持对抽帧任务的实时监控。
需支持对抽帧任务历史日志的查看。
需支持对抽帧任务的启动、暂停、删除操作。
需支持对抽帧任务的再次编辑，更新操作。
需支持对任务按名称进行查询。
c)数据中心
需支持配置实时流的数据源。
需支持配置文件存储的目录源。
需支持配置数据库做为存储的数据源。
需支持对上述数据源的编辑更新、删除等操作。
需支持对抽帧结果按设备名称、设备ID查询
需支持对抽帧结果按时间段查询。
需支持对抽帧结果的浏览，放大，保存等操作。
d)算法中心
需支持不同厂商算法集成。
需支持远程算法注册。
需支持算法任务配置。
需支持算法执行调度。
需支持算法日志查看。
e)任务中心
需支持抽帧任务配置。
需支持算法任务配置。
需支持任务启动、暂停、编辑、删除操作。
需支持任务的手工执行。
f)管理中心
需支持用户管理。
需支持角色管理。
需支持权限和角色绑定。
需支持对算法的授权。
需支持对摄像头授权。
需支持对用户身份进行鉴别。
g)对外服务中心
需支持接口调用token生成。
需支持接口调用签名认证。
需支持抽帧任务配置接口。
需支持抽帧任务远程启停接口。
需支持抽帧任务远程删除接口。
需支持算法注册接口。
需支持算法任务配置接口。
需支持算法任务远程启停接口。
需支持算法任务删除接口。
需支持运行中算法任务强制kill接口。
需支持算法分析结果统一对外服务接口。
需支持二进制流图片请求接口。
需支持异步调用算法接口。
需支持异步返回算法结果接口。
（4）视频安全边界系统升级
1)安全隔离网闸
标准机架式设备；
需支持不少于6个10/100/1000Mbps（电口），2个万兆光纤口；
使用安全加固的Linux操作系统；配置液晶屏，显示系统状态；
内部交换带宽：≥10Gbps；
传输率：≥8Gbps；
并发连接数：≥50000；
开关切换时间：≤5ns；
延时：≤0.1ms；
采用“2+1”的硬件架构；
需实现内外网安全隔离，保证在隔离条件下的安全数据摆渡；需支持TCP、UDP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等应用协议数据识别、过滤、摆渡；
需支持对网闸普通用户进行身份鉴别，确保只有合法用户和计算机能使用网闸系统传输数据；鉴别方式包括用户名口令、CA数字证书；
需支持对视频交换设备进行专门优化，提升视频流传输可靠性；
系统需支持提供应用服务代理功能、基于身份认证的消息代理功能，消息服务接口支持C、Java两种类型，同时可跨平台支持多个操作系统；
数据传输可选SSL加密，链路安全；
需支持多台设备在统一界面下进行管理，设备配置集中统一导入导出，满足大批量设备批量管理操作，统一策略部署要求；
网闸设备日志需实现集中处理，支持多台设备日志集中管理存储，日志按照类别分别存储，便于检索分析；日志分级处理、审计，可进行导入/导出、过滤操作；
需支持一键还原功能，在系统出现严重配置错误、文件系统损坏时可通过后台管理员操作将系统还原成初始状态；
需支持双机热备，提供高可靠性支持。
2)安全视频交换系统
由视频接入认证服务器和视频用户认证服务器两台软硬一体设备组成，部署于安全隔离网闸前后，用于视频媒体传输和视频协议信令控制。
硬件需求：
标准机架式设备；
单台服务器需具备不少于4个10/100/1000Mbps（电口），2个万兆光纤口；
需支持高速固态存储；
需支持冗余电源；
应用吞吐量：≥7Gbps；
图像传输性能：≥线性7Gbps，需支持≥1000路1080p图像传输能力（单路码流6Mbps）；
延时：≤50ms；
并发数：≥2000。
软件需求：
需支持主流视频平台厂商；需支持不少于20个系统版本的快速配置接入，无需定制开发；单套设备需支持不少于4个视频平台接入；
需支持GB/T 28181标准平台直接配置接入，同时附带不少于4个非标视频平台现场开发的接入支持服务；
#需提供基于用户身份的黑白名单过滤，可细化至用户访问源目标IP、时间段；（提供截图证明材料并加盖制造商公章） 
#需提供基于控制信令关键字的过滤，关键字过滤条件可叠加正则表达式；（提供截图证明材料并加盖制造商公章） 
#需提供基于源目标IP地址的黑白名单过滤；（提供截图证明材料并加盖制造商公章） 
可对普通视频用户实现基于级别的优先级操作，保证高优先级用户可用性；
系统需支持双机热备，出现单点故障问题时无缝切换，保证视频正常观看；
不需要负载均衡服务器，系统内部需具备负载均衡功能；
需支持系统在线平滑升级。
#为根据网络IP升级需要，安全视频交换系统能够在IPV4和IPV6协议环境下，对视频流使用用户、源端IP地址、目的端IP地址、访问时间进行控制；可对视频流进行丢帧、插帧处理；（提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心报告中的截图并加盖制造商公章）
（五）等保安全需求
视图库建设项目需符合网络安全等级保护二级的相关要求。
（六）区级共性平台使用需求
需使用以下区级共性平台：
1.区电子政务外网
2.区移动政务专网
3.区政务统一认证系统
4.石景山政务门户
5.空间资源服务平台
（七）资源共享需求
中标人需协助招标人向各需求单位进行视频、数据的接收与推送工作。
中标人需协助招标人梳理系统所产生的数据资源目录，并将数据汇聚至区级大数据管理与服务平台。
（八）部署对接需求
视频图像智能解析平台和互联网视频资源汇聚平台需与区视频共享服务平台对接，投标人需在方案中详细描述平台间对接关系、对接方式等。
视频图像智能解析平台和互联网视频资源汇聚平台需部署在石景山区电子政务云平台，投标人需在标书中说明该系统所需的具体资源及部署方案。
（九）项目保密要求
中标人必须对由招标人提供的所有内部资料、技术文档和网络信息予以保密。
中标人未经招标人书面许可，不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。
（十）知识产权要求
中标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由中标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。
中标人为实施项目而提供的所有资料及定制开发工作成果的知识产权权利归招标人所有，在项目验收时须提供软件开发源代码至招标人。
五、部署环境描述
石景山区电子政务云平台由业务区、安全交换区、安全管理区及出口区组成，云平台统一提供主机、存储、网络等硬件资源以及操作系统、统一备份系统等基础软件资源。
六、服务要求
（一）建设期内服务要求
中标人在项目中标后根据实际情况制定详实合理的实施方案、实施计划等方案，经招标人核准后按照实施方案实施。
中标人应全面考虑本项目建设范围、建设内容、建设进度、建设工作量等因素，合理配置投入本项目的人员及车辆，确保按时、保质、保量完成本项目建设任务。
建设过程中，中标人拟派人员、车辆发生改变的，需第一时间报招标人知悉，经招标人允许后方可更换，未经招标人允许投标人不得擅自更换。
中标人负责协助招标人开展固定资产、机房设备管理、IP地址管理工作，详细掌握系统设备型号、数量、安装地点、IP地址等相关信息，并协助招标人及时做好信息变更工作，确保各类信息与系统设备实际情况一致。
★投标人需承诺：中标后，承担与石景山区电子政务云平台运营服务单位所需的协调、手续报批、系统适配等工作，并承担由此产生的全部费用。因投标人所投软硬件功能、性能等原因，不能满足招标人要求的，投标人需无条件调整项目整体方案以满足项目实际需求，并承担由此产生的全部费用。中标人在项目验收阶段提供具备资质的第三方机构出具的互联网视频资源汇聚平台等保测评报告、视频图像智能解析平台等保测评报告和软件测评报告。（投标人应提供承诺函并加盖投标人公章）
（二）验收后服务要求
1.质保要求
从终验合格之日起，中标人应提供本项目不少于2年的免费质保服务。
2.服务要求
中标人应对本项目最终用户单位的设备及系统运行情况进行巡检，要求每季度不少于一次现场巡检，现场巡检需经最终用户签字认可。
每次巡检结束后，需向招标人提供巡检报告，报告内容包括：平台性能、运行状况、稳定程度等，重要保障期间需提前进行巡检。
中标人在质保期内应提供7×24小时应急服务，负责解决系统故障，针对出现的故障，进行现场故障分析，并在故障解决后两个工作日内向用户单位提交故障处理报告，报告中必须说明故障种类、故障原因、故障处理方法等。同时负责针对引发故障的原因，给出日常运维建议或维护方案，避免同类故障再次发生。
中标人所提供的软件平台需具备适配国产化环境能力。
投标人需提出免费售后服务期内容和范围（产品、技术、模块），系统服务范围至少包括运维支持、系统迁移、系统升级、性能调优、设备维修、技术咨询、设备迁移、各种突发事件的应急策略、定期巡检等。
所有保修服务方式均为中标人派人员到现场维护，由此产生的一切费用均由中标人承担。
（三）培训要求
中标人需提供满足系统建设、管理、维护等要求的免费技术培训服务，并不计次数，达到预订的培训目标。
中标人需根据系统运行及维护的要求，对设备的运行维护人员、系统操作人员进行培训，使其能够胜任日常技术管理和业务操作工作。
投标人需根据本次招标文件所制定的目标和范围，针对各类人员的培训计划、培训内容、培训方式、培训地点、培训对象、培训人数、质量保障等提出具体的培训方案，并作为投标文件的一部分。
中标人必须提供技术水平高、质量高的培训服务，并为被培训人员提供课程资料、培训教材等物品。所有书面资料或电子文档、演示光盘，用中文或者英文书写，授课形式为中文。培训成果应在培训计划及课程中予以明确说明。
中标人需对相关部门提供应急事件处理培训。
七、项目交付需求
（一）项目交付地点
招标人指定地点。
（二）项目交付时间
项目自合同签订之日起实施建设期为60个日历日，试运行期为30个日历日。
（三）项目交付物
1. 中标人在项目验收阶段应提供完整规范的项目交付文档。
	交付物名称
	介质形式

	《项目开工申请》
	电子/纸介质

	《项目实施方案》
	电子/纸介质

	《项目计划书》
	电子/纸介质

	《需求规格说明书》
	电子/纸介质 

	《系统概要设计说明书》
	电子/纸介质

	《系统详细设计说明书》
	电子/纸介质

	《数据库设计说明书》
	电子/纸介质

	《模块开发卷宗》
	电子/纸介质

	《开发总结报告》
	电子/纸介质

	《测试计划》
	电子/纸介质

	《测试分析报告》
	电子/纸介质

	《系统安装手册》
	电子/纸介质

	《系统培训方案》
	电子/纸介质

	《用户手册》
	电子/纸介质

	《培训材料》
	电子/纸介质

	《项目初验方案》
	电子/纸介质

	《项目初验总结报告》
	电子/纸介质

	《试运行方案》
	电子/纸介质

	《试运行总结报告》
	电子/纸介质

	《项目总结报告》
	电子/纸介质

	《项目验收报告》
	电子/纸介质


2. 中标人在项目验收阶段应提供定制开发的软件源代码，对于软件产品部分应提供完整的软件包。
	交付物名称
	介质形式

	开发源代码及安装程序
	电子（至少一套）


3. 中标人在项目验收阶段提供具备资质的第三方机构出具的互联网视频资源汇聚平台等保测评报告、视频图像智能解析平台等保测评报告和软件测评报告。
4. 中标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。同时，投标人为实施项目而提供的所有资料及工作成果的所有知识产权权利归招标人所有。
八、付款要求
合同签署待财政资金到位，中标人提交支付申请后10个工作日，招标人支付合同总额的50%。
中标人按照合同规定完成全部建设内容，试运行申请审核通过，提交支付申请后10个工作日，支付合同总额的40%。
项目竣工验收，提交支付申请后10个工作日，支付合同总额的10%。
九、验收需求
项目实施完毕试运行之前由中标人向招标人提出申请，经招标人评估认为满足条件后进入试运行，并在试运行期间对所出现的问题完成调整与修改。
试运行期结束，由中标人向招标人提出申请，经招标人评估认为满足验收条件后，由招标人组织项目终验。
终验前需对区级互联网视频资源汇聚平台、视频图像智能解析平台进行等保测评，对视频图像智能解析平台进行软件测评，并提供测评报告。
十、其他要求
（一）投标人须根据招标文件要求结合本身从业经验，做出方案和说明，详细阐述该方案设计原则、依据、功能、性能及所设计系统的技术先进性、科学性、合理性和操作的便捷性。
（二）本招标技术需求只是提出了本项目的一些原则性规定和思路，并不是详尽的要求，无论某些需求是否被明细列在招标文件中，投标人均需要完善整个方案设计。
（三）投标书必须说明该项目团队人员组成情况，项目经理须有两年以上相关经验。
（四）投标人根据服务要求明确提出相应的人员及技术方案。
（五）中标人应根据项目进展和合同要求，按照系统工程、软件工程方法，按时提供相关文档及技术成果。文档必须满足国家标准、行业标准、建设单位和监理单位的要求。
十一、政策要求
  1.中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
1.1 中小企业定义：
1.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》
（工信部联企业〔2011〕300号）。
1.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
1.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
1.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
1.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
1.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
1.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10人（含 10人）；
1.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
1.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
1.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
1.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者ᨀ供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
1.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
1.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
1.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
1.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五部分《评标标准和评标方法》。
2.政府采购节能产品、环境标志产品
2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素， 确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
2.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。
2.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书并在投标文件中提供，否则投标无效；
2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五部分《评标标准和评标方法》（如涉及）。
3.正版软件
3.1 依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品 技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产 品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
3.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。
4.网络安全专用产品：所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。
5.本项目不接受进口产品的投标。进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
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一、评审程序
（一）资格性审查和符合性审查
按照招标文件的规定，对投标文件进行资格性审查（附表1）和符合性审查（附表2）审查。
附表1
	资格性审查评审表
	

	序号
	资格条件
	审查内容和审查标准
	结论

	1
	营业执照
	有效的营业执照扫描件并加盖投标人公章（电子签章）
	

	2
	法定代表人声明或法定代表人授权书
	按招标文件要求提供
	

	3
	投标人资格条件承诺书
	提供承诺书并加盖投标人公章（电子签章）
	

	4
	信用记录
	投标人未被“ 信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件。
	

	5
	企业类型
	投标人按招标文件格式要求提供中小企业声明函，本项目为专门面向小微企业采购。
	


附表2
	符合性审查表
	

	序号
	检查项目
	结论

	1
	按照招标文件规定格式制作投标文件并盖章的
	

	2
	投标有效期满足招标文件要求的
	

	3
	投标文件实质性条款内容未出现不全或关键字迹模糊、无法辨认的
	

	4
	未以他人名义投标、串通投标，以行贿等手段谋取中标或者以其他弄虚作假的方式投标的
	

	5
	未出现选择性报价
	

	6
	不存在招标文件规定的其它无效标的情形
	


2、 评标标准
1、评标方法：采用综合评分法，满分为100分。
2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。
3、最低报价不作为中标保证。
4、具体评标标准：
	评审细则
	评分标准
	得分

	价格
(10分)
	报价得分
	（1）价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价。
（2）投标报价得分=10*（评标基准价/投标报价）。
	10

	技术方案（52分）
	设计方案
	（1）设计方案合理，包含深入透彻的项目概况分析（背景、现状、编制依据）、先进的技术路线、完善的功能模块设计、合理可行的系统框架及设计原则、清晰的业务建设目标。对项目理解清晰全面，技术方案详实，技术架构合理、核心技术先进、产品选型依据充分的，得15分；对项目理解基本合理，技术方案基本完整，但存在部分非关键性响应内容不完整，技术架构合理、核心技术、产品选型依据合理的，得10分；对项目理解基本合理，提供了技术方案但存在关键性内容响应不完整或明显缺乏针对性，核心技术基本满足项目要求，缺乏产品选型依据的，得5分；对项目理解有部分欠缺，技术方案过于简单，响应内容不清晰，得0分。
（2）互联网视频资源汇聚平台、视频图像智能解析平台分别提供国产化适配承诺的，得2分，仅提供单一平台的，得1分，无法提供的，得0分。（需提供承诺函并加投标人公章）
	17

	
	项目实施保障
	项目进度计划全面详细、合理，符合实际，对完成本项目有详细、合理的时间计划、进度安排、人员分工、质量控制和保障措施，针对性很强，保证措施有力，有详细的时间及进度表、人员分工明细表，能够很好的满足项目需求的得8分；
项目进度计划较完整、较合理，有针对性，有保证措施，有详细的时间及进度表、人员分工明细表，能够满足项目需求的得4分；
项目进度计划基本完整合理，针对性差，保证措施差，时间及进度表、人员分工明细表不完善，基本满足项目需求的得2分；
无项目进度计划及保证措施的得0分。
	8

	
	可视化页面设计
	根据项目建设内容，提供资源调度管理、算法汇聚、统一标准服务主题界面设计效果图，每种设计效果图提供不少于4个（总计12个）与本项目用户需求契合的一级页面设计图得9分；每少1个设计效果图扣1分，扣完为止。
	9

	
	技术指标响应
	满足技术需求文件中的全部指标得满分，＃代表重要指标，每有1项“#”号项技术响应负偏离的扣1分，每有1项非“#”号项技术响应负偏离的扣0.5分，扣完为止。
	18

	服务水平（11分）
	售后服务
	（1）售后服务方案详细合理，包括有详细的服务目标、服务内容、服务实施方案、应急响应预案和服务质量管理措施，方案内容全面完整、可行、针对性强的，得8分；方案内容完整、可行、针对性一般的，得4分；方案内容有缺失的，或该项不完整、不可行的，得0分。
（2）免费质保期内，能提供不少于1人5*8小时驻场服务的得1分，不提供不得分。
	9

	
	培训方案
	提供详细的培训方案，可操作性强，具有契合业务实际需求的详细培训计划和培训人员安排得2分；内容过于笼统和简单的得0分。
	2

	履约能力（27分）
	投标人业绩
	[bookmark: _GoBack]提供2020年初至2023年底承担过相关系统建设的案例。每提供一个案例得1分，最高得3分。（包括但不限于合同首页、金额页、建设内容页和签字盖章页，并加盖投标人公章）
	3

	
	投标人认证证书
	（1）投标人具有有效期内的CMMI3级或以上资质认证的得1分。
（2）投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系认证，且证书覆盖范围包括计算机应用软件的开发。以上全部提供得2分，缺少任意一个或不提供不得分。
（3）投标人具有有效期内的国家高新技术企业证书，得1分，不提供不得分。
（4）投标人具有有效期内的专精特新中小企业证书，得1分，不提供不得分。
（提供证书复印件并加盖投标人公章）
	5

	
	实施队伍
	（1）项目经理：具备PMP证书或高级工程师职称的，得2分，其他不得分。
（2）项目人员组成情况：项目人员具备计算机、软件、信息技术相关专业本科及以上学历，能提供8人（含）以上，得3分 ，5（含）-7人（含）以上得2分，4人及以下得0分。
需提供所有人员近六个月内在投标单位的社保缴纳记录及学历证书复印件，不提供不得分。
	5

	
	硬件设备资质
	（1）视图库网关提供符合《GA/T 1400.4-2017 公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》的公安部检验报告的得2分；（提供检验报告复印件并加盖制造商公章）
（2）安全隔离网闸提供中国网络安全审查技术与认证中心颁发的国家信息安全产品认证证书的得1分；（提供证书复印件并加盖制造商公章）
（3）安全视频交换系统需入围“通过安全测评的视频安全交换产品及厂商目录”，提供厂家证明文件并加盖投标人公章的得1分，不提供得0分；
（4）安全视频交换系统制造厂商具备ISO 9001质量管理体系认证证书，且认证范围包含边界安全产品的软件开发的得1分；（提供证书复印件并加盖制造商公章）
	5

	
	软件资质
	（1）提供招标公告发布日期以前，视频分析平台、AI智能平台、物联网数据接入平台方面的计算机软件著作权登记证书，每提供一项得2分。软件著作权登记证书合计最多得6分，同一著作权不重复计分。（提供证书复印件加盖投标人公章）
（2）互联网视频资源汇聚平台提供市级及以上公安机关出具的有效期内的信息系统安全等级保护二级或以上备案证明的得3分，不提供不得分。（提供证书复印件并加盖投标人公章）
	9

	合计
	100
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[bookmark: _Toc86202632][bookmark: _Toc15708]政府采购合同（服务类）

                                             
                                                            采购中心已备案                                                     年  月  日

项目编号：                        
合同编号：                        
项目名称：                        
服务名称：                        



甲    方：                                 

乙	   方：                            


签署日期：   年  月  日
合   同  书
  （甲方）   在   （项目名称）  中所需（服务名称）经北京市石景山区政府采购中心以 （项目编号）号招标文件在国内公开招标。经评标委员会评定  （乙方）  为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、 合同文件：下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：
1、本合同书
2、中标通知书
3、补充协议
4、投标文件       （含澄清文件）
5、招标文件       （含招标文件补充通知）
6、服务清单       （附合同后）
 二、定义：本合同中的下列术语应解释为：
1、“合同”系指甲乙双方签署的,合同格式中载明双方所达成的协议,包括构成合同的所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
2、“合同价”系指根据合同规定,在乙方正确、完全履行合同义务后，甲方应付的价格。
3、“服务”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的本次招标采购所有服务内容、技术资料及其它材料。
三、采购服务内容及数量
    服务名称：                
    采购数量：                
    价格：                   
四、技术规格
1、乙方提供的服务的技术规格、功能架构等应与其投标文件中的相关内容及技术资料等相关内容一致。
2、当所供服务内容、价格、售后服务等与投标文件不一致时,乙方应提出书面申请。
3、乙方承诺投标文件中有关技术资料的正偏离指标具有向下指标的兼容性。
五、权利保证
1、乙方应保证对其提供的服务拥有合法的所有权。若乙方所交服务内容包含任何知识产权，乙方应保证不侵犯任何第三方的知识产权。对乙方所交服务内容引起的任何所有权、知识产权纠纷，乙方应以自己的费用解决，同时乙方要赔偿甲方因此而遭受的经济损失（包括但不限于法院诉讼的费用、律师费、损害赔偿费、罚款等）。
2、乙方保证在服务内容上不存在其他任何第三人的担保物权。
3、乙方保证服务内容不侵犯任何第三人的姓名权、名称权、肖像权、荣誉权等人身权。
4、如上所述的诉讼或其他法律程序禁止甲方使用服务内容，乙方应赔偿甲方因此而受到的损失。对于甲方购买的服务，乙方应当：
1）自付费用向销售人取得使用服务的许可。
2）自负风险及费用并退回甲方已支付的款项。
六、服务交付时间及交付地点
服务交付时间自合同签订之日起不超过   个日历日。供货商应将所有服务按甲方指定地点交付，涉及的全部费用均由乙方承担。
七、款项支付：
本合同的付款方式为：
1、
2、
八、技术资料
1、服务交付时，乙方应将所提供服务的完整技术资料、售后服务承诺书等材料交给甲方指定单位，技术资料、售后服务承诺书应该与投标文件相一致。以上材料构成乙方是否正确履行合同的依据之一。
2、甲方因使用需要，有翻译成其它文字和复印的权利。
九、质量保证
1、乙方应保证所提供的服务是完全符合合同规定的规格和性能等要求。在最终验收后的质量保证期之内，乙方应对由于设计、功能等缺陷而产生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。
2、本合同涉及质量保证以招标文件为准。
3、本合同涉及质量保证期以投标文件中“售后服务承诺书”为准。
4、若乙方违反上述担保，所提供的服务被禁止使用，乙方应自负风险和费用并退还甲方已支付的款项。
十、售后服务
1、质量保证期内乙方应提供7*24小时远程技术支持服务。
2、质量保证期内乙方应提供免费上门服务。
3、乙方应兑现投标文件中“质量保证和售后服务承诺书”中承诺的其它各项售后服务。
十一、验收
服务交付使用后，按招标文件要求对项目进行验收。
十二、索赔
1、若验收不合格，延误工期，甲方以书面形式通知乙方，提出索赔。
2、在质量保证期内，如果存在规格、功能等方面与合同不符，或证实是有缺陷的，甲方以书面形式通知乙方，提出索赔。
3、当甲方与乙方对性能和技术指标等存在的问题认知不一致时,可委托第三方检测机构进行检验，并出具检验证书。检验费用由责任方负担。
4、如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种方式解决索赔事宜：
（1）若检验不合格，乙方承担由此发生的一切损失和费用。
（2）如验收不合格，延误工期，乙方应承担甲方所遭受的一切经济损失。
5、如果在甲方发出索赔通知后十天内,乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受；如乙方未能在甲方提出索赔通知后十天内或甲方同意的更长时间内，按照合同条款规定的任何的一种方法解决索赔事宜，甲方有权从质量保证金中扣出索赔金额，如果质量保证金不足以补偿给甲方造成的损失或已支付乙方，乙方另外赔偿相应的损失。
十三、争议解决方式
1、甲乙双方通过友好协商，解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如从协商开始十日内仍得不到解决，甲乙方双方将争端提交石景山区政府采购管理科进行调解。
2、如调解不成，双方可以到合同签署地人民法院提请诉讼。
3、诉讼的费用应由败诉方负担。
4、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。
十四、不可抗力
1、由于自然灾害、社会因素、政府行为及其他经双方同意的原因，导致本合同不能全部或部分履行，甲乙双方互不承担违约责任，善后事宜由双方协商。
2、受事故影响的一方应在事故发生后叁日内以书面形式通知另一方，并将有关部门出具的证明文件提交给另一方。
十五、税费
1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。
2、中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。
十六、合同解除和终止
1、合同解除：在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，出现下列情况，甲方可向乙方发出书面通知，提出解除合同，并要求返款。
（1）乙方未能在规定的期限或甲方同意延长的期限内交付。
（2）乙方使用假冒、伪劣产品，或达不到合同规定的质量、性能。
（3）乙方其它严重违反合同规定的行为。
2、提前终止合同：如果乙方在合同履行期间破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方即时终止合同，不予退还质量保证金，并保留甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。
十七、违约责任
1、因乙方原因（包括乙方提供的货物未达到验收标准）使服务未按规定交付甲方指定地点，每延迟一日，乙方应按逾期所涉金额的1‰向甲方支付违约金，违约金最多不得超过逾期所涉金额的5%。若乙方延迟超过50天，甲方有权解除合同，并要求乙方全部退还所收费用，赔偿经济损失。
2、乙方所提供的货物质量不符合本合同约定标准时，乙方应负责及时更换、维修，甲方有权拒绝付款，并追究乙方违约责任。
3、因产品缺陷而产生的的直接费用，如检验费、保险费，均由乙方承担。
4、因产品质量缺陷造成第三方损害而要求甲方赔偿的，甲方有权随时向乙方追索费用。
5、如乙方出现严重违反合同条款并给甲方带来损失时，甲方可视情况采取以下一种或多种方式：
（1）在质量保证金中扣除直接损失和间接损失。
（2）解除合同。
（3）将违约行为上报政府采购办公室，由政府采购办公室对违反合同行为做出处理，在政府采购网上公布。
十八、转让：未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
十九、适用法律:本合同应按照中华人民共和国的相关法律进行解释。
二十、合同生效及其它：合同在甲乙双方签字盖章后开始生效。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，石景山区政府采购中心备案一份。如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议作为本合同的一个组成部分。


甲方：                                乙方：
                         

名称：（印章）                        名称：（印章）
          
     年  月  日                         年  月  日
授权代理（签字）：                     授权代理（签字）              
 
地    址：                            地    址： 
                                     
 
邮政编码：                            邮政编码： 
 
电    话：                            电     话：  

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐     号：



           





[bookmark: _Toc466015317] 投标文件格式
[bookmark: _Toc129190753][bookmark: _Toc341716002][bookmark: _Toc146544227][bookmark: _Toc192444818][bookmark: _Toc134067010]一、投标人提交文件须知
1. 投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，统一编目编码，混乱的编排以致投标文件被误读或查找不到有效文件，后果由投标人承担。
2. 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
3. 《投标文件》签字人应保证全部声明和问题的回答是真实、有效的。
4. 评标委员会依据《招标文件》规定，对《投标文件》进行综合评审。
5. 投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。
6. 全部文件应按《招标文件》的规定提交。
7. 加注“★”的条款为实质性响应条款。
2、 [bookmark: _投标文件组成_1][bookmark: _Toc146544228][bookmark: _Toc134067011][bookmark: _Toc341716003][bookmark: _Toc129190754][bookmark: _Toc192444819]投标文件格式
（一）投标文件封面格式




[bookmark: _Toc26431]投标文件



项目编号：                               
[bookmark: _Toc23044]项目名称:






[bookmark: _Toc12572]投标单位（电子签章）：
通信地址：
[bookmark: _Toc32490][bookmark: _Toc519087074][bookmark: _Toc492299632][bookmark: _Toc466014528][bookmark: _Toc492299318]日期：       年       月       日

（二）投标文件内容格式
附件1 资格证明文件
附件1-1 ★营业执照扫描件加盖投标人公章（电子签章）
附件1-2 ★法定代表人声明或法定代表人授权书
1-2-1法定代表人声明：法定代表人参与投标时须填写法定代表人声明
法定代表人声明
本人（姓名：___________）（身份证号：___________）系（单位名称：___________）的法定代表人，现就（项目名称：___________）（采购编号：___________）的采购，代表本单位处理一切与之有关的事务。
特此声明。
法定代表人签字(或名章)：
投标人公章（电子签章）：
身份证号码：
手      机：
附：法定代表人身份证电子版加盖投标人公章（电子签章）
1-2-2法定代表人授权书（法定代表人不能参与投标时必须出具）
法定代表人授权书
北京市石景山区政府采购中心：
本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目名称（项目编号）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于      年      月      日生效,至项目执行完毕为止，特此声明。
投标人公章（电子签章）：
被授权人职务：
身份证号码：
手      机：
附：法定代表人及被授权人身份证电子版加盖投标人公章（电子签章）

附件1-3★投标人资格条件承诺书
投标人资格条件承诺书
致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有独立承担民事责任的能力；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（6） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（7） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（8） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人公章（电子签章）：____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

附件1-4 ★信用记录：本条为资格性审查事项之一，无须投标人在投标文件中提供。采购人根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在评审现场通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询及审查投标人的相关信用记录，并将查询的结果网页截屏与评审资料一并保存。
（1）如投标人在采购人评审时查询到的信用记录结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标作无效投标处理。
（2）如投标人在采购人评审时查询到的信用记录结果中显示其在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，属于存在重大违法记录，作无效投标处理.

1-5投标人认为有必要提供的其他资格证明文件

附件2  投标书
投标书
北京市石景山区政府采购中心：
    我方参加贵方组织的（项目名称：_________________）（项目编号：_________________）的有关采购活动。为此，我方同意和承诺：
1、 我方承诺已详细阅读并理解招标文件及北京市政府采购电子交易平台相关操作手册及视频中关于本项目电子投标各项要求、流程及注意事项，如未按要求操作导致的投标无效，责任由我方承担。
2、 我方已详细阅读全部招标文件、包括招标文件的相关更正补充（如有的话）、参考资料及有关附件，保证遵守招标文件的规定。
3、 我方已经完全理解了招标文件中的各项内容和投标人的各项权利义务的真实含义，并承诺在发生争议时不会以对招标文件存在误解、不明白的条款为由，对贵中心行使任何法律上的抗辩权。
4、 我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。遵守“投标人须知”中第九条第二款关于延长投标有效期的规定。
5、 我方承诺提供投标人须知规定的全部电子投标文件。
6、 我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，愿意如实提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若有偏差，已在投标文件中显著处予以说明。
7、 我方按招标文件要求提供和交付的货物及服务的投标报价详见投标文件，知晓最低价不作为中标保证的规定。
8、 我方保证忠实地执行与采购人所签订的协议和合同，并承担协议和合同规定的责任和义务。
9、 我方知晓包括但不限于《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二、七十三、七十四条中对于供应商的有关规定，若有相关情形的，依法接受有关处罚，及由此带来的法律后果。
10、 本投标书自本项目投标截止日起生效。
投标人公章（电子签章）：__________________

投标人相关备注信息：
	投标人地址
	

	授权代表姓名
	

	授权代表手机号
	

	授权代表邮箱
	


请投标人按要求填写上述备注信息，不作为评审使用。

注：除可填报项目外，对本投标书的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被视为无效投标。
附件3 投标一览表（按招标文件格式要求填写，不得变更）
投标一览表
项目名称： 
项目编号：                          填表日期：   年   月   日
投标人公章（电子签章）：
	投标人名称
	投标报价（人民币）
	服务期限
	备注

	
	小写：
大写：



	
	


注：此表必须按格式统一进行填写。

附件4 投标分项报价表（按招标文件格式要求填写，不得变更）
投标分项报价表
项目编号：
项目名称：
	序号
	货物或服务名称
	品牌规格型号
	制造商名称及产地
	数量及单位
	单价
	总价
（人民币元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	投标报价合计
	


说明：
1、投标分项报价表汇总总价须与投标一览表的总价一致。
2、投标分项报价表中所填写的货物和服务名称、数量须与第四部分采购清单列明的项目、数量一致。

投标人公章（电子签章）： 	                        	
日    期：                         
附件5 偏离表
表5-1：技术规格偏离表
项目编号：
项目名称：
	序 号
	货物或服务名称
	型号和规格
	数 量
	招标文件技术参数
	投标技术参数
	偏离情况
（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离内容说明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：
1、货物说明及技术偏离表中所填写的货物和服务名称、数量须与第四部分采购清单列明的项目、数量一致。
2、投标人须如实填写其投标产品的详细参数和偏离程度，如发现提供不实情况的，造成的一切后果由投标人承担。

投标人公章（电子签章）：  	                        	
日    期：                         
5-2商务条款偏离表
项目编号：
项目名称：
	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人公章（电子签章）：  	                        	
日    期：                         

附件6   技术方案（应答本招标文件第四部分“采购需求”中的具体要求，格式自拟）
6.1  设计方案；
6.2  项目实施保障；
6.3  可视化页面设计。

投标人公章（电子签章）： 	                        	
日    期：                         

附件7 服务水平（应答本招标文件第四部分“采购需求”中的具体要求，格式自拟）
7.1 售后服务方案；
7.2 培训方案。

投标人公章（电子签章）： 	                        	
日    期：                         

附件8 履约能力（按招标文件要求提供，格式自拟）
8.1投标人业绩（证明材料需提供合同首页、金额页、建设内容页和签字盖章页，并加盖投标人公章）
投标人相关业绩表
项目编号：
项目名称：
	序号
	甲方单位名称
	甲方联系人
	甲方电话
	合同起止期限

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	n
	
	
	
	



投标人公章（电子签章）： 	                        	
日    期：                         
填表说明：
1.北京市石景山区政府采购中心有权审核投标人提交业绩的真实、有效性，如有虚假填报，将取消其中标资格；
2.业绩按上述表格填写。
3.证明材料请附后。
8.2 实施队伍（按招标文件要求提供项目人员的相关材料）
8.3投标人认证证书（按招标文件要求提供证书复印件并加盖投标人公章）
8.4 硬件设备资质（按招标文件要求提供相关证书复印件并加盖投标人公章）
8.5 软件资质（按招标文件要求提供证书复印件并加盖投标人公章）
附件9  中小企业声明函	
按照财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知的要求，在《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定中符合标准的小微企业，按招标文件提供附件提供中小企业声明函。
附件9-1                  
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司(联合体)参加_（单位名称）_的（项目名称）采购活动，工程施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员     人 ，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员     人 ，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
说明：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本声明函中标的名称详见招标文件第四部分采购需求中的采购清单，且须与采购清单中信息一致。
3.本声明函中采购文件中明确的所属行业名称详见招标文件第二部分投标人须知前附表。
4.中小企业划分标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
5.本声明函中企业名称（盖章）指加盖投标人公章（电子签章）。

附件9-2                    监狱企业证明文件
监狱企业视同小型、微型企业,监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。北京市监狱企业应当提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

 附件9-3                  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的          项目（项目编号           ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人公章（电子签章）：：
日  期：
注：
1、以上三种声明函/证明文件，投标人根据企业实际情况做出一种声明/证明即可，都不满足，本附件无需放在投标文件中。
2、中标供应商为残疾人福利性单位且评审中享受了残疾人福利性单位相关政府采购支持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将在中标公示中公告，接受社会监督。
附件10  投标人认为有必要提供的其他文件加盖投标人公章（电子签章）
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